**Форма 2 «Требования к предмету оферты»**

**ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ**

***1.Общие положения***

Предмет закупки: «Поставка административно-хозяйственных принадлежностей» (лот №1, лот №2, лот №3)

Оферта может быть представлена как на один из указанных лотов, так на все лоты.

Лоты являются неделимыми. Предоставление оферты на часть объема в пределах одной номенклатурной позиции не допускается. В случае нарушения данного требования Общество оставляет за собой право не принимать поданную оферту к рассмотрению.

Инициатор закупки: Общество с ограниченной ответственностью «Байкитская нефтегазоразведочная экспедиция» (ООО «БНГРЭ»).

Срок (период) поставки:

* Лот № 1 – январь 2023г. - февраль 2023г.
* Лот № 2 – январь 2023г. - февраль 2023г.
* Лот № 3 – январь 2023г. - февраль 2023г.

Базис поставки:

Лот №1 – DAP Красноярский край, Богучанский р-н, пос. Таежный;

Лот №2 – DAP Красноярский край, г. Красноярск, ул. Весны 3А, 13 этаж;

Лот №3 – DAP Красноярский край, Богучанский р-н, пос. Таежный;

Планируемый объем:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование ТМЦ** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| **Лот 1** | | | |
| 1 | Ведро оцинкованное объемом 12 Л | шт. | 9 |
| 2 | Ведро оцинкованное объемом 9 Л | шт. | 27 |
| 3 | Ведро пластиковое объемом 12 Л | шт. | 9 |
| 4 | Ковш пластиковый объемом 1,5 Л | шт. | 37 |
| 5 | Ковш эмалированный объемом 1 Л | шт. | 37 |
| 6 | Таз оцинкованный объемом 9 Л | шт. | 14 |
| 7 | Веник Сорго | шт. | 51 |
| 8 | Ветроуказатель | шт. | 12 |
| 9 | Вешалка-плечики | шт. | 464 |
| 10 | Воронка с гибким носиком | шт. | 6 |
| 11 | Ерш для унитаза | шт. | 47 |
| 12 | Кассета сменная для жесткой воды Барьер-КБ-6 | шт. | 70 |
| 13 | Клапан предохранительный водонагревателя 1/2 | шт. | 80 |
| 14 | Лейка для душа | шт. | 56 |
| 15 | Лента -липучка для москитной сетки | шт. | 28 |
| 16 | Лопата снеговая с черенком | шт. | 155 |
| 17 | Лопата совковая с черенком | шт. | 156 |
| 18 | Лопата штыковая с черенком | шт. | 140 |
| 19 | Метла полипропиленовая с черенком | шт. | 140 |
| 20 | Мыло хозяйственное твердое 300 гр. | шт. | 1353 |
| 21 | Пакет полиэтиленовый для утилизации, хранения отходов | шт. | 125 |
| 22 | Подводка гибкая для смесителя длиной 1м гайка-штуцер | шт. | 70 |
| 23 | Подводка гибкая для смесителя длиной 50 cм гайка-гайка | шт. | 70 |
| 24 | Поддон для душа | шт. | 14 |
| 25 | Поддон для душа | шт. | 14 |
| 26 | Полка-сушилка настенная металлическая | шт. | 10 |
| 27 | Система очистки воды | комп. | 1 |
| 28 | Сифон для душевого поддона | шт. | 47 |
| 29 | Сифон малый 11/4х40 с выпуском с гофрированной трубой 40х40/50 | шт. | 47 |
| 30 | Смеситель для душа | шт. | 140 |
| 31 | Смеситель для раковины | шт. | 140 |
| 32 | Смеситель для раковины FT53 | шт. | 140 |
| 33 | Совок для мусора | шт. | 31 |
| 34 | Умывальник с водонагревателем, 17 л | шт. | 5 |
| 35 | Унитаз | шт. | 9 |
| 36 | Унитаз «Ермак»/ аналог | шт. | 4 |
| 37 | Черенок для лопаты | шт. | 140 |
| 38 | Штора душевая | шт. | 96 |
| 39 | Штора москитная для дверного проема | шт. | 28 |
| 40 | Шланг для душа | шт. | 140 |
| **Лот 2** | | | |
| 1 | Ведро оцинкованное объемом 9 Л | шт. | 4 |
| 2 | Ковш пластиковый объемом 1,5 Л | шт. | 2 |
| 3 | Ковш эмалированный объемом 1 Л | шт. | 2 |
| 4 | Таз оцинкованный объемом 9 Л | шт. | 1 |
| 5 | Веник Сорго | шт. | 3 |
| 6 | Ветроуказатель | шт. | 1 |
| 7 | Вешалка-плечики | шт. | 33 |
| 8 | Ерш для унитаза | шт. | 3 |
| 9 | Клапан предохранительный водонагревателя 1/2" | шт. | 5 |
| 10 | Лейка для душа | шт. | 4 |
| 11 | Лента -липучка для москитной сетки | шт. | 2 |
| 12 | Лопата снеговая с черенком | шт. | 15 |
| 13 | Лопата совковая с черенком | шт. | 10 |
| 14 | Лопата штыковая с черенком | шт. | 10 |
| 15 | Метла полипропиленовая с черенком | шт. | 10 |
| 16 | Подводка гибкая для смесителя длиной 1м гайка-штуцер | шт. | 5 |
| 17 | Подводка гибкая для смесителя длиной 50 cм гайка-гайка | шт. | 5 |
| 18 | Поддон для душа | шт. | 2 |
| 19 | Сифон для душевого поддона | шт. | 3 |
| 20 | Сифон малый 11/4х40 с выпуском с гофрированной трубой 40х40/50 | шт. | 3 |
| 21 | Смеситель для душа | шт. | 10 |
| 22 | Смеситель для раковины | шт. | 10 |
| 23 | Смеситель для раковины FT53 | шт. | 10 |
| 24 | Совок для мусора | шт. | 2 |
| 25 | Черенок для лопаты | шт. | 10 |
| 26 | Шланг для душа | шт. | 10 |
| 27 | Штора душевая | шт. | 4 |
| 28 | Штора москитная для дверного проема | шт. | 2 |
| **Лот 3** | | | |
| 1 | Станция водоснабжения Unipamp auto QB60 | шт. | 4 |
| 2 | Станция насосная Джилекс Джамбо | шт. | 50 |
| 3 | Мембрана станции насосной Джилекс Джамбо | шт. | 40 |

* Заявленная стоимость услуг должна включать расходы продавца в соответствии с базисными условиями поставки DAP (ИНКОТЕРМС 2010).
* Лоты являются не делимыми. Оферта может быть представлена как на один из указанных лотов, так и на все лоты.
* Общество оставляет за собой право изменять общее количество поставляемого товара в пределах +100%/-0% согласованного в договоре опциона.

Под опционом понимается право Общества уменьшить или увеличить количество поставляемых МТР в пределах согласованного количества без изменения цен на поставляемые МТР, согласованных в договоре. Срок действия опциона заканчивается не позднее даты начала последнего срока поставки МТР, предусмотренной договором.

Реквизиты ООО«БНГРЭ»:

Место нахождения: 660135, Россия, Красноярский край, Красноярск г., Весны ул., д. 3 «А»

Почтовый адрес: 660135, Россия, Красноярский край, Красноярск г., Весны ул., д. 3 «А», БЦ «Весна», 13 эт.

Тел./факс: (391)274-86-81/(391)274-86-82

ОГРН 103 880 000 3990

ИНН/КПП 880 101 1908/246 501 001

ОКПО 47833210

Банк ВТБ (ПАО)  в г.Красноярске

БИК: 040407777

к/с: 30101810200000000777

р/с: 40702810300030003480

ИНН/КПП: 7702070139/246602001

ОГРН: 1027739609391

Код ОКПО: 21864130

***2. Требования к предмету закупки:***

| **№ п/п** | **Требование (параметр оценки)** | **Документы, подтверждающие соответствия требованию** | **Единица измерения** | **Условия соответствия** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Лот № 1** | | | | |
| 1 | **Ведро оцинкованное объемом 12 Л**  - номинальная толщина стали 0,35-0,55 мм. | Полное заполнение информации, согласно формы 6т (ГОСТ/ТУ; технические характеристики; производитель) | Да / Нет | Да |
| 2 | **Ведро оцинкованное объемом 9 Л**  - номинальная толщина стали 0,35-0,55 мм. | Да / Нет | Да |
| 3 | **Ведро пластиковое объемом 12 Л**  **-** объем 12л, для бытового использования, с ручкой. | Да / Нет | Да |
| 4 | **Ковш пластиковый объемом 1,5 Л** | Да / Нет | Да |
| 5 | **Ковш эмалированный объемом 1 Л**  - толщина исходного металла не менее 0,5 мм;  - общая толщина эмалевого покрытия внутренней поверхности ковша должна быть не менее 0,2 мм. | Полное заполнение информации, согласно формы 6т (ГОСТ/ТУ; технические характеристики; производитель) | Да / Нет | Да |
| 6 | **Таз оцинкованный объемом 9 Л**  - номинальная толщина стали 0,55-0,70 мм. | Да / Нет | Да |
| 7 | **Веник Сорго**  - размеры: длина 75-85 см, ширина метелки - 25-30см;  - прошивной (не менее 3 стежков), прошит полипропиленовой нитью;  - ручка перевязана не менее чем в 6 местах, d = 5см ± 0,5 см. | Да / Нет | Да |
| 8 | **Ветроуказатель**  - аэродромный конус-ветроуказатель 240 см, d вх.: 60см, d вых.: 30 см;  - соответствовать ФАП-69  - материал : нейлон;  - цвет : сочетания оранжевого с белым, красного с белым или черного с белым. Цвета располагаются в виде пяти чередующихся полос таким образом, чтобы первая и последняя полосы имели более темный цвет. | Копия паспорта,  Копия сертификата | Да / Нет | Да |
| 9 | **Вешалка-плечики:**  - Основной материал- пластик ;  - глубина (см) – 45-48  - высота (см) – 19-23  **-** ширина (см) – 3,8-4,2 | Полное заполнение информации, согласно формы 6т (ГОСТ/ТУ; технические характеристики; производитель) | Да / Нет | Да |
| 10 | **Воронка с гибким носиком**  **-** сетчатый фильтр, d: 160 мм. | Да / Нет | Да |
| 11 | **Ершик для унитаза**  - Ерш для унитаза напольный | Да / Нет | Да |
| 12 | **Кассета сменная для жесткой воды Барьер-КБ-6**  Кассета сменная для жесткой воды Барьер-КБ-6  Материал: внешний – пластик;  Внутренний – кокосовый активированный уголь  Ресурс кассеты - до 350 литров;  Соответствие изделия: ТУ 3697-039-32989981-02 | Копия сертификата соответствия таможенного союза, подтверждающего качество изделия и право использования изделия на территории Российской Федерации. | Да / Нет | Да |
| 13 | **Клапан предохранительный водонагревателя ½**  - размер соединения ½  - давление 0,6-0,8 Мпа  - механизм спуска ручка | Полное заполнение информации, согласно формы 6т (ГОСТ/ТУ; технические характеристики; производитель) | Да / Нет | Да |
| 14 | **Лейка для душа**  - материал : пластик  - диаметр : не менее 8 см | Да / Нет | Да |
| 15 | **Лента-липучка для москитной сетки**  **-** ширина (см) -2  **-** длина (см**) –** 560  **-** самоклеящаяся на все типы окон | Да / Нет | Да |
| 16 | **Лопата снеговая с черенком**  - материал фанера  - толщина полотна 4-6 мм  - размер полотна не менее 365x420 мм  - длина с черенком 135 (±5) см  Верх и низ полотна лопаты должен быть обнесен стальной лентой. | Полное заполнение информации, согласно формы 6т (ГОСТ/ТУ; технические характеристики; производитель) | Да / Нет | Да |
| 17 | **Лопата совковая с черенком**  - деревянный черенок не менее 120 см  - прямоугольная рабочая часть из стали  - толщина полотна не менее 1,5 мм  - ширина не менее 23 см  - длина рабочей части не менее 27,5 см | Полное заполнение информации, согласно формы 6т (ГОСТ/ТУ; технические характеристики; производитель) | Да / Нет | Да |
| 18 | **Лопата штыковая с черенком**  - деревянный черенок не менее 120 см  - остроконечная рабочая часть из стали  - толщина полотна не менее 1,5 мм  **-** ширина не менее 21см  - длина полотна не менее 27,5 см | Да / Нет | Да |
| 19 | **Метла полипропиленовая с черенком**  - материал рукоятки – дерево;  - диаметр рукоятки не менее 0,3 см  - длина черенка не менее 120 см  - материал ворса – полипропилен;  - модель – плоская | Да / Нет | Да |
| 20 | **Мыло хозяйственное твердое 300 гр.**  - Без обертки  - Содержание жирных кислот не менее 72%  - ТР ТС 024/2011  - ГОСТ 30266-2017 | Да / Нет | Да |
| 21 | **Пакет полиэтиленовый для утилизации, хранения отходов**  - Объем – 120 л.  - Плотность – 9-18 мкм,  - Прочность на разрыв – 186-343 кгс/см,  - [Дно](https://tarra.ru/vidy-dna-polietilenovyh-meshkov) плоское,  - Верх мусорных пакетов ровный. | Да / Нет | Да |
| 22 | **Подводка гибкая для смесителя длиной 1м гайка-штуцер**  Длина подводки — 100 см.  Тип крепежа — гайка -штуцер,  Диаметр 1 ½ дюйма -штуцер | Да / Нет | Да |
| 23 | **Подводка гибкая для смесителя длиной 50 cм гайка-гайка**  Длина подводки — 50 см.  Тип крепежа — гайка -гайка,  Диаметр 1 ½ дюйма - гайка | Да / Нет | Да |
| 24 | **Поддон для душа**  - Размеры, 800х800 мм,  - Глубина не менее 120 мм  **-** рельефная антискользящая поверхность  **-** материал- сталь ( наличие эмалированной проверхности), толщиной не менее 2мм | Да / Нет | Да |
| 25 | **Поддон для душа**  -Размеры, 700х700 мм,  - Глубина не менее 120 мм  **-** рельефная антискользящая поверхность  **-** материал- сталь ( наличие эмалированной проверхности), толщиной не менее 2мм | Да / Нет | Да |
| 26 | **Полка-сушилка настенная металлическая**   * габариты (ДхШ) мм 900х300 (± 100 мм). * материал корпуса – нержавеющая сталь, * тип крепления – настенная * количество полок – не менее 2 * стеллаж для тарелок и стаканов * поддон для сбора жидкости из нержавеющей стали под нижней полкой. | Да / Нет | Да |
| 27 | **Система очистки воды**  Число ступеней очистки – 3;  Тип воды – холодная;  Функции – умягчение;  Ресурс работы (л)– до 10000  Максимальная пропускная способность(л/ч) – 180  Сменный фильтр трехступенчатой очистки воды для удаления (очистки) механических примесей, железа и тяжелых металлов, бактерий и органических веществ , солей жесткости, привкусов и запаха. | Копия паспорта,  Копия сертификата | Да / Нет | Да |
| 28 | **Сифон для душевого поддона**  - элемент водосливной арматуры, который используется для отвода воды в канализационную сеть и выполняет функции гидрозатвора,  - сифон со сливом,  - с диаметром отверстия 50 мм | Полное заполнение информации, согласно формы 6т (ГОСТ/ТУ; технические характеристики; производитель) | Да / Нет | Да |
| 29 | **Сифон малый -11/4х40 с выпуском с гофрированной трубой 40х40/50** | Да / Нет | Да |
| 30 | **Смеситель для душа**  **-** ГОСТ 25809-2019  - двухрукояточный;  - душевая сетка на гибком шланге;  - гибкая подводка. | Да / Нет | Да |
| 31 | **Смеситель для раковины**  **-** ГОСТ 25809-2019  - двухрукояточный,  -набортное крепление,  -излив поворотный,  -традиционной формы,  -L не менее 180 мм, H не менее 130 мм,  -гибкая подводка | Да / Нет | Да |
| 32 | **Смеситель** **для раковины FT53**  - двухрукояточный;  - гибкая подводка.  -излив поворотный,  -традиционной формы | Да / Нет | Да |
| 33 | **Совок для мусора**  - металлический;  - длина ручки от 30 см. | Да / Нет | Да |
| 34 | **Умывальник с водонагревателем, 17 л**  - Настенный,  - Без мойки,  - Бак для умывальника,  - Материал – сталь,  -Объем бака 17-20 литров | Копия паспорта,  Копия сертификата | Да / Нет | Да |
| 35 | **Унитаз**  - основной материал **–** Сантехнический фарфор  - ширина- 34+-5 см  - глубина- 64+-5 см  - высота- 78+-3 см  - выпуск – косой/горизонтальный  Унитаз характеризуется высокопрочным корпусом | Копия паспорта,  Копия сертификата | Да / Нет | Да |
| 36 | **Унитаз «Ермак» / аналог**  - выпуск - в пол (нижняя часть)  - длина- 500 мм  - ширина – 360  - высота - 400 | Копия паспорта,  Копия сертификата | Да / Нет | Да |
| 37 | **Черенок для лопаты**  - материал - дерево;  - диаметр 40 мм.  **-** длина не менее 120 см | Полное заполнение информации, согласно формы 6т (ГОСТ/ТУ; технические характеристики; производитель) | Да / Нет | Да |
| 38 | **Штора душевая**  - 180х220;  - водоотталкивающая пропитка | Да / Нет | Да |
| 39 | **Штора москитная для дверного проема**  **-** тип сетки- магнитные занавески  - ширина (см) - 95  - высота (см) - 200  - назначение - дверь | Да / Нет | Да |
| 40 | **Шланг для душа**  **-** длина шланга (см) – от 150  **-** диаметр соединения (в дюймах) – ½  - шланг из эластичного поливинилхлорида (ПВХ), покрытый оплеткой из нержавеющей стали | Да / Нет | Да |
| Лот 2 | | | | |
| 1 | **Ведро оцинкованное объемом 9 Л**  - номинальная толщина стали 0,35-0,55 мм. | Полное заполнение информации, согласно формы 6т (ГОСТ/ТУ; технические характеристики; производитель) | Да / Нет | Да |
| 2 | **Ковш пластиковый объемом 1,5 Л** | Да / Нет | Да |
| 3 | **Ковш эмалированный объемом 1 Л**  - толщина исходного металла не менее 0,5 мм;  - общая толщина эмалевого покрытия внутренней поверхности ковша должна быть не менее 0,2 мм. | Да / Нет | Да |
| 4 | **Таз оцинкованный объемом 9 Л**  - номинальная толщина стали 0,55-0,70 мм. | Да / Нет | Да |
| 5 | **Веник Сорго**  - размеры: длина 75-85 см, ширина метелки - 25-30см;  - прошивной (не менее 3 стежков), прошит полипропиленовой нитью;  - ручка перевязана не менее чем в 6 местах, d = 5см ± 0,5 см. | Да / Нет | Да |
| 6 | **Ветроуказатель**  - аэродромный конус-ветроуказатель 240 см, d вх.: 60см, d вых.: 30 см;  - соответствовать ФАП-69  - материал : нейлон;  - цвет : сочетания оранжевого с белым, красного с белым или черного с белым. Цвета располагаются в виде пяти чередующихся полос таким образом, чтобы первая и последняя полосы имели более темный цвет. | Копия паспорта,  Копия сертификата | Да / Нет | Да |
| 7 | **Вешалка-плечики:**  - Основной материал- пластик ;  - глубина (см) – 45-48  - высота (см) – 19-23  **-** ширина (см) – 3,8-4,2 | Полное заполнение информации, согласно формы 6т (ГОСТ/ТУ; технические характеристики; производитель) | Да / Нет | Да |
| 8 | **Ершик для унитаза**  - Ерш для унитаза напольный | Да / Нет | Да |
| 9 | **Клапан предохранительный водонагревателя ½**  - разме соединения ½  - давление 0,6-0,8 Мпа  - механизм спуска ручка | Полное заполнение информации, согласно формы 6т (ГОСТ/ТУ; технические характеристики; производитель)  Полное заполнение информации, согласно формы 6т (ГОСТ/ТУ; технические характеристики; производитель) | Да / Нет | Да |
| 10 | **Лейка для душа**  - материал : пластик  - диаметр : не менее 8 см | Да / Нет | Да |
| 11 | **Лента-липучка для москитной сетки**  **-** ширина (см) -2  **-** длина (см**) –** 560  **-** самоклеящаяся на все типы окон | Да / Нет | Да |
| 12 | **Лопата снеговая с черенком**  - материал фанера  - толщина полотна 4-6 мм  - размер полотна не менее 365x420 мм  - длина с черенком 135 (±5) см  Верх и низ полотна лопаты должен быть обнесен стальной лентой | Да / Нет | Да |
| 13 | **Лопата совковая с черенком**  - деревянный черенок не менее 120 см  - прямоугольная рабочая часть из стали  - толщина полотна не менее 1,5 мм  - ширина не менее 23 см  - длина рабочей части не менее 27,5 см | Да / Нет | Да |
| 14 | **Лопата штыковая с черенком**  - деревянный черенок не менее 120 см  - остроконечная рабочая часть из стали  - толщина полотна не менее 1,5 мм  **-** ширина не менее 21см  - длина полотна не менее 27,5 см | Да / Нет | Да |
| 15 | **Метла полипропиленовая с черенком**  - материал рукоятки – дерево;  - диаметр рукоятки не менее 0,3 см  - длина черенка не менее 120 см  - материал ворса – полипропилен;  - модель – плоская | Да / Нет | Да |
| 16 | **Подводка гибкая для смесителя длиной 1м гайка-штуцер**  Длина подводки — 100 см.  Тип крепежа — гайка -штуцер,  Диаметр 1 ½ дюйма -штуцер | Да / Нет | Да |
| 17 | **Подводка гибкая для смесителя длиной 50 cм гайка-гайка**  Длина подводки — 50 см.  Тип крепежа — гайка -гайка,  Диаметр 1 ½ дюйма - гайка | Да / Нет | Да |
| 18 | **Поддон для душа**  - Размеры, 800х800 мм,  - Глубина не менее 120 мм  **-** рельефная антискользящая поверхность  **-** материал- сталь ( наличие эмалированной проверхности), толщиной не менее 2мм | Да / Нет | Да |
| 19 | **Сифон для душевого поддона**  - элемент водосливной арматуры, который используется для отвода воды в канализационную сеть и выполняет функции гидрозатвора,  - сифон со сливом,  - с диаметром отверстия 50 мм | Да / Нет | Да |
| 20 | **Сифон малый -11/4х40 с выпуском с гофрированной трубой 40х40/50** | Да / Нет | Да |
| 21 | **Смеситель для душа**  **-** ГОСТ 25809-2019  - двухрукояточный;  - душевая сетка на гибком шланге;  - гибкая подводка. | Да / Нет | Да |
| 22 | **Смеситель для раковины**  **-** ГОСТ 25809-2019,  - двухрукояточный,  -набортное крепление,  -излив поворотный,  -традиционной формы,  -L не менее 180 мм, H не менее 130 мм,  -гибкая подводка | Да / Нет | Да |
| 23 | **Смеситель** **для раковины FT53**  - двухрукояточный;  - гибкая подводка.  -излив поворотный,  -традиционной формы | Полное заполнение информации, согласно формы 6т (ГОСТ/ТУ; технические характеристики; производитель) | Да / Нет | Да |
| 24 | **Совок для мусора**  - металлический;  - длина ручки от 30 см. | Да / Нет | Да |
| 25 | **Черенок для лопаты**  - материал - дерево;  - диаметр 40 мм.  **-** длина не менее 120 см | Да / Нет | Да |
| 26 | **Шланг для душа**  **-** длина шланга (см) – от 150  **-** диаметр соединения (в дюймах) – ½  - шланг из эластичного поливинилхлорида (ПВХ), покрытый оплеткой из нержавеющей стали | Да / Нет | Да |
| 27 | **Штора душевая**  - 180х220;  - водоотталкивающая пропитка | Да / Нет | Да |
| 28 | **Штора москитная для дверного проема**  **-** тип сетки- магнитные зановески  - ширина (см) - 95  - высота (см) - 200  - назначение - дверь | Да / Нет | Да |
| **Лот 3** | | | | |
| 1 | **Станция водоснабжения Unipamp auto QB60 или аналог**  **-** мощность 750Вт  -производительность макс 56 л/мин  - диаметр входного и напорного отверстий 1x1  - максимальная высота всасывания 8м  - емкость гидроаккумулятора 24л  - давление включения 0,15 Мпа  - давление выключения 0,30 Мпа  - материал корпуса насоса чугун  - материал рабочего колеса латунь  Станция автоматического водоснабжения серии AUTO JET S — на основе центробежного поверхностного насоса cо встроенным эжектором JET S и гидроаккумулятором | Копия паспорта,  Копия сертификата | Да / Нет | Да |
| 2 | **Станция насосная Джилекс Джамбо или аналог**  - Высота подъема воды 35м  - Производительность  3600л/час  - Мощность двигателя  600ВТ  - Присоединительные размеры 1дюйм  - Максимальная глубина всасывания 9м  - Гидроаккумулятор 24л  - Напряжение 220+-10% В/частота сети, Гц  - Материал корпуса  пластик  - Температура жидкости  от +1°С до +35°С  - Емкость конденсатора, мкФ  8  - Класс защиты  IP54  - Материал корпуса метал | Копия паспорта,  Копия сертификата | Да / Нет | Да |
| 3 | **Мембрана для насосной станции Джилекс Джамбо или аналог**  Объем 24 л  Материал мембраны EPDM  MAX давление 8 бар  Срок службы 500000 циклов | Полное заполнение информации, согласно формы 6т (ГОСТ/ТУ; технические характеристики; производитель) | Да / Нет | Да |

**Общие требования**

| **№ п/п** | **Требование (параметр оценки)** | **Документы, подтверждающие соответствия требованию** | **Единица измерения** | **Условия соответствия** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Товар поставляется новым, не бывшим в эксплуатации. | Письмо за подписью руководителя организации | Да/Нет | Да |
| 2 | МТР при отгрузке должно быть надежно упаковано любым методом на усмотрение контрагента. Упаковка груза должна обеспечивать сохранность МТР при транспортировке и хранении в условиях Крайнего Севера. Упаковочное место должно быть промаркировано и содержать упаковочный лист. | Письмо за подписью руководителя организации | Да/Нет | Да |

***3. Требования к контрагенту***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Требование (параметр оценки)** | **Документы, подтверждающие соответствия требованию** | **Единица измерения** | **Условия соответствия** |
| 1 | Поставщик должен быть производителем поставляемых МТР, закупаемых ООО «БНГРЭ», официальным Торговым Домом производителя, дилером, дистрибьютором, посредником. | Официальные документы, подтверждающие, что контрагент является официальным Торговым домом производителя, дилером, дистрибьютором (дилерские письма, письмо производителя), копия действующего договора с заводом-изготовителем (или его Торговым Домом/дилером) на весь объем поставок, заверенная руководителем. | Да/Нет | Да |
| 2 | Согласие с условиями договора ООО «БНГРЭ». | Гарантийное письмо в свободной форме о согласии со всеми условиями проекта договора | Да/Нет | Да |
| 3 | Опыт работы по поставке данного вида МТР не менее двух лет, но не менее 5 договоров. | Письмо за подписью руководителя с указанием опыта работы, региона деятельности, наименования компаний. | Да/Нет | Да |
| 4 | Наличие аккредитации в ООО «БНГРЭ»/пакет документов для прохождения аккредитации.  Порядок прохождения процедуры по аккредитации находится на внешнем сайте Компании [www.slavneft.ru](http://www.slavneft.ru) | Копия уведомления о прохождении аккредитации или пакет документов для ее прохождения. | Да/Нет | Да |
| 5 | Отсутствие  в течение последних двух лет случаев судебных разбирательств  в качестве  ответчика в связи с существенными нарушениями договора, исковые требования по которым были удовлетворены, а также  случаев одностороннего расторжения/одностороннего отказа от договора ООО «БНГРЭ», ПАО «НГК «Славнефть»  ПАО НК «Роснефть», ПАО «Газпром» и их дочерними Обществами, в связи с существенными нарушениями его условий[[1]](#footnote-1). | Письмо-подтверждение (заверение об обстоятельствах) за подписью уполномоченного лица/руководителя организации | Да/При наличии, решение принимает Техническая комиссия | Да/решение Технической комиссии |
| 6 | Отсутствие  между потенциальным контрагентом и ООО «БНГРЭ»  за последние 2 (два) года, предшествующих дате утверждения закупки, неурегулированных требований (претензий) на основании (факта существенного нарушения условий договора):  - поставка заводом-изготовителем, поставщиком некачественных, некомплектных МТР и (или) существенное нарушение сроков поставки МТР и/или ПО (включая несвоевременную передачу неисключительного права/лицензии)  - выполнение работ/оказание услуг с нарушением сроков их выполнения, и/или допущения отступлений от качества работ/услуг (включая не достижение запланированного результата) по обстоятельствам, за которые отвечает контрагент;  - фактов неоплаты по принятым/признанным (в любом письменном виде) требованиям (замечаниям, претензиям, штрафам) в течение 3-х мес. после их выставления.  Претензии, снятые/отозванные ООО «БНГРЭ» в порядке досудебного урегулирования спора, а также мотивированные ответы контрагентов на претензии, находящиеся на рассмотрении в Обществе, не подлежат учёту для целей принятия решения. | Письмо-подтверждение (заверение об обстоятельствах) за подписью уполномоченного лица/руководителя организации | Да/Нет | Да |

***4. Прочие требования***

Оригиналы документации (паспорт, сертификаты, проч.) на Товар должны отправляться по адресу ООО «БНГРЭ»: 6600135, г. Красноярск, ул. Весны, д. 3А в офис, копии документации (паспорт, сертификаты, проч.) должны направляться совместно с поставляемым Товаром до пункта назначения.

Руководитель ответственного подразделения

Начальник ОМТО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.В. Стукан

1. Общество вправе запросить дополнительные пояснения и документы для принятия решения по существу. Факт отказа от их предоставления расценивается как признание факта существенного нарушения договора. [↑](#footnote-ref-1)