**Форма 2 «Требования к предмету оферты»**

**ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ**

***1.Общие положения***

Предмет закупки:

«**Поставка административно-хозяйственных принадлежностей в 2024г**.» (лоты №№ 1-2)

Инициатор закупки: Общество с ограниченной ответственностью «Байкитская нефтегазоразведочная экспедиция» (ООО «БНГРЭ»).

Срок поставки: лоты №№ 1-2: январь2024г.

Базис поставки:

Лот № 1 – DAP Красноярский край, Богучанский р-н, пос. Таежный.

Лот № 2 – DAP Тюменская область, ЯНАО, г. Новый Уренгой, пос. Коротчаево.

Планируемый объем поставки:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование ТМЦ** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| **Лот 1: DAP Красноярский край, Богучанский р-н, пос. Таежный** | | | |
| 1 | Ведро оцинкованное, 12 л. | шт. | 8 |
| 2 | Ведро оцинкованное, 9 л. | шт. | 48 |
| 3 | Веник Сорго | шт. | 17 |
| 4 | Зеркало для ванной комнаты с пластиковой полкой | шт. | 17 |
| 5 | Канистра металлическая для ГСМ, 20 л. | шт. | 5 |
| 6 | Ковш пластиковый, 1,5 л. | шт. | 10 |
| 7 | Ковш эмалированный, 1 л. | шт. | 18 |
| 8 | Конус ветроуказателя сменный | шт. | 4 |
| 9 | Лейка для душа | шт. | 56 |
| 10 | Лопата снеговая полипропиленовая с алюминиевым черенком | шт. | 83 |
| 11 | Скрепер для уборки снега полипропиленовый с алюминиевой ручкой | шт. | 42 |
| 12 | Лопата совковая с черенком | шт. | 38 |
| 13 | Метла полипропиленовая с черенком | шт. | 110 |
| 14 | Набор сантехнических прокладок и колец «Сантехник №3» | шт. | 10 |
| 15 | Насос ручной автомобильный с манометром | шт. | 12 |
| 16 | Подводка гибкая для смесителя длиной 1м гайка-штуцер | шт. | 36 |
| 17 | Подводка гибкая для смесителя длиной 50 cм гайка-гайка | шт. | 36 |
| 18 | Поддон для душа, стальной эмалированный без сифона, 700х700 мм | шт. | 13 |
| 19 | Поддон для душа, стальной эмалированный без сифона, 800х800 мм | шт. | 13 |
| 20 | Сифон для душевого поддона | шт. | 45 |
| 21 | Сифон для раковины, размер 11/4х40 | шт. | 45 |
| 22 | Смеситель для душа | шт. | 30 |
| 23 | Смеситель для раковины | шт. | 30 |
| 24 | Совок для мусора металлический | шт. | 12 |
| 25 | Таз оцинкованный, 17 л | шт. | 13 |
| 26 | Удлинитель (3м) бытовой 4 евророзетки | шт. | 36 |
| 27 | Водонагреватель наливной с терморегулятором (умывальник), 17-20 л. | шт. | 8 |
| 28 | Устройство сигнальное звуковое | шт. | 4 |
| 29 | Фильтр-кувшин для воды | шт. | 5 |
| 30 | Фильтр сетчатый ДУ-25 внутренняя резьба латунь | шт. | 40 |
| 31 | Фляга пластиковая, 20 л | шт. | 8 |
| 32 | Труба гофрированная для сифона 1200 мм | шт. | 30 |
| 33 | Штора душевая | шт. | 43 |
| **Лот 2: DAP Тюменская область, ЯНАО, г. Новый Уренгой, пос. Коротчаево** | | | |
| 1 | Ведро оцинкованное, 9 л | шт. | 5 |
| 2 | Веник Сорго | шт. | 3 |
| 3 | Канистра пластиковая, 25 л, для нефтепродуктов | шт. | 6 |
| 4 | Ковш пластиковый, 1,5 л | шт. | 2 |
| 5 | Ковш эмалированный, 1 л | шт. | 2 |
| 6 | Конус ветроуказателя сменный | шт. | 1 |
| 7 | Лейка для душа | шт. | 5 |
| 8 | Лопата снеговая полипропиленовая с алюминиевым черенком | шт. | 10 |
| 9 | Лопата совковая с черенком | шт. | 2 |
| 10 | Марля х/б, шир. 900мм | пог.м | 5 |
| 11 | Метла полипропиленовая с черенком | шт. | 10 |
| 12 | Набор сантехнических прокладок и колец «Сантехник №3» | шт. | 1 |
| 13 | Насос ручной автомобильный с манометром | шт. | 1 |
| 14 | Подводка гибкая для смесителя длиной 1м. гайка-штуцер | шт. | 3 |
| 15 | Подводка гибкая для смесителя длиной 50 cм. гайка-гайка | шт. | 3 |
| 16 | Поддон для душа, стальной эмалированный без сифона, 800х800мм | шт. | 2 |
| 17 | Сифон для душевого поддона | шт. | 5 |
| 18 | Сифон для раковины, размер 11/4х40 | шт. | 5 |
| 19 | Смеситель для душа | шт. | 5 |
| 20 | Смеситель для раковины | шт. | 5 |
| 21 | Совок для мусора металлический | шт. | 1 |
| 22 | Таз оцинкованный объемом 17 л | шт. | 2 |
| 23 | Удлинитель (3м) бытовой 4 евророзетки | шт. | 3 |
| 24 | Устройство сигнальное звуковое | шт. | 4 |
| 25 | Фильтр сетчатый ДУ-25 внутренняя резьба латунь | шт. | 5 |
| 26 | Труба гофрированная для сифона 1200 мм | шт. | 3 |
| 27 | Штора душевая | шт. | 7 |
| 28 | Водонагреватель наливной с терморегулятором (умывальник), 17-20 л | шт. | 1 |

Заявленная стоимость товара должна включать расходы продавца в соответствии с базисными условиями поставки DAP (ИНКОТЕРМС 2010).

Каждый из лотов является неделимым. Оферта может быть представлена как на один из указанных лотов, так и на все лоты.

Общество оставляет за собой право изменять общее количество поставляемого товара в пределах +100%/-100% согласованного в договоре опциона.

Под опционом понимается право Общества уменьшить или увеличить количество поставляемых МТР в пределах согласованного количества без изменения цен на поставляемые МТР, согласованных в договоре. Срок действия опциона заканчивается не позднее даты начала последнего срока поставки МТР, предусмотренного договором.

Реквизиты ООО «БНГРЭ»:

Место нахождения: 660135, Россия, Красноярский край, Красноярск г., Весны ул., д. 3 «А»

Почтовый адрес: 660135, Красноярский край, Красноярск г., Весны ул., д. 3«А», БЦ «Весна», 13 эт.

Тел./факс: (391)274-86-81/(391)274-86-82

ОГРН 103 880 000 3990

ИНН/КПП 880 101 1908/246 501 001

ОКПО 47833210

Банк ВТБ (ПАО) в г.Красноярске

БИК: 040407777

к/с: 30101810200000000777

р/с: 40702810300030003480

ИНН/КПП: 7702070139/246602001

ОГРН: 1027739609391

Код ОКПО: 21864130

***2. Требования к предмету закупки:***

| **№ п/п** | **Требование (параметр оценки)** | **Документы, подтверждающие соответствия требованию** | **Единица измерения** | **Условия соответствия** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Лот 1: DAP Красноярский край, Богучанский р-н, пос. Таежный** | | | | |
| 2.1.1 | **Ведро**  - объем 12 л  - оцинкованное  - номинальная толщина стали 0,35-0,55 мм | Форма 6т полностью заполненная (технические характеристики /ГОСТ/ТУ; производитель) | Да / Нет | Да |
| 2.1.2 | **Ведро**  - объем 9 л  - оцинкованное  - номинальная толщина стали 0,35-0,55 мм | Да / Нет | Да |
| 2.1.3 | **Веник Сорго**  - размеры: длина 75-85 см  - ширина метелки - 25-30 см  - прошивной (не менее 3 стежков)  - прошит полипропиленовой нитью  - ручка перевязана не менее чем в 6 местах  - d = 5см ± 0,5 см | Да / Нет | Да |
| 2.1.4 | **Зеркало для ванной комнаты**  **-** с пластиковой полкой  - материал: светлый пластик  - зеркало в пластиковой рамке  - общий размер:  - ширина не менее 30 см  - высота 45 - 60 см  - без подсветки  - крепеж для фиксации на стенах  - соответствие требованиям ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции"  (см. примерное фото в Приложении) | Копия паспорта/руководства/ инструкции по эксплуатации на русском языке  Копия сертификата/декларации соответствия /отказное письмо  Форма 6т полностью заполненная (технические характеристики /ГОСТ/ТУ; производитель) | Да / Нет | Да |
| 2.1.5 | **Канистра для ГСМ**  - объем 20 л  - ГОСТ 5105-82  - материал: сталь  - тип крышки: крышка с рычажным затвором  - вид ручки: тройная ручка  - размеры: 345х165х468 (откл +/- 2) | Да / Нет | Да |
| 2.1.6 | **Ковш**  - объем 1,5 л  - пластиковый  (см. примерное фото в Приложении) | Форма 6т полностью заполненная (технические характеристики /ГОСТ/ТУ; производитель) | Да / Нет | Да |
| 2.1.7 | **Ковш**  - объем 1 л  - эмалированный  - толщина исходного металла не менее 0,5 мм  - общая толщина эмалевого покрытия внутренней поверхности ковша должна быть не менее 0,2 мм | Да / Нет | Да |
| 2.1.8 | **Конус ветроуказателя сменный**  - соответствие ФАП-69-2011  - 240 см, d вх.: 60 см, d вых.: 30 см  - материал: нейлон  - цвет: сочетания оранжевого с белым, красного с белым или черного с белым  - цвета располагаются в виде пяти чередующихся полос таким образом, чтобы первая и последняя полосы имели более темный цвет | Копия паспорта/руководства/ инструкции по эксплуатации на русском языке  Копия сертификата/декларации соответствия /отказное письмо  Форма 6т полностью заполненная (технические характеристики /ГОСТ/ТУ; производитель) | Да / Нет | Да |
| 2.1.9 | **Лейка для душа**  - материал: пластик  - диаметр: не менее 8 см | Форма 6т полностью заполненная (технические характеристики /ГОСТ/ТУ; производитель)  Форма 6т полностью заполненная (технические характеристики /ГОСТ/ТУ; производитель) | Да / Нет | Да |
| 2.1.10 | **Лопата снеговая**  - основной материал лопаты — полипропилен (PP5)  - ручка выполнена из алюминия  - общая высота лопаты, 150 см  - ширина рабочей части, 54.5 см  - лезвие рабочей части должно иметь кромку из алюминия  - рабочая часть должна иметь выпуклые ребра | Да / Нет | Да |
| 2.1.11 | **Скрепер для уборки снега**  - основной материал — полипропилен (PP5)  - ручка выполнена из алюминия  - общая высота, 137 см  - ширина рабочей части 70 см  - лезвие рабочей части должно иметь кромку из алюминия  - рабочая часть должна иметь выпуклые ребра (см. примерное фото в Приложении) | Да / Нет | Да |
| 2.1.12 | **Лопата совковая**  - деревянный черенок не менее 120 см  - прямоугольная рабочая часть из стали  - толщина полотна не менее 1,5 мм  - ширина не менее 23 см  - длина рабочей части не менее 27,5 см | Да / Нет | Да |
| 2.1.13 | **Метла полипропиленовая**  - материал рукоятки – дерево  - диаметр рукоятки не менее 0,3 см  - длина черенка не менее 120 см  - материал ворса – полипропилен  - модель – плоская | Да / Нет | Да |
| 2.1.14 | **Набор сантехнических уплотнительных прокладок и колец «Сантехник №3»**  *(или аналог, схожий по характеристикам):*  Материал: пластифицированный ПВХ, пластик.  Кол-во в упаковке: 405 шт, 18 видов.  **СОСТАВ:**  Кольцо резиновое для кранбуксы 6х10 мм - 30 шт.  Кольцо резиновое для кранбуксы 8х12 мм - 30 шт.  Кольцо для переключения душа отеч. смесителя 10х14 мм - 30 шт.  Кольцо для излива отеч. смесителя (гусака) 12х16 мм - 30 шт.  Кольцо для излива имп. смесителя (гусака) 14х18 мм - 30 шт.  Кольцо для уплотнения корпуса керамич. кран-буксы, латунная «американка», 1/2 16х22 мм – 20 шт.  Кольцо латунная «американка», 3/4" 22х28 мм – 15 шт.  Кольцо латунная «американка», 1" 28х34 мм – 10 шт.  Кольцо для фитинга металлопластиковой трубы 16 мм, 9х11 мм – 30 шт.  Кольцо для фитинга металлопластиковой трубы 20 мм, 14х11 мм - 30 шт.  Кольцо для фитинга металлопластиковой трубы 26 мм, 17х20 мм - 30 шт.  «Таблетка» для отеч. кранбуксы с резиновым затвором, 13 мм - 20 шт.  «Таблетка» для отеч. кранбуксы с резиновым затвором, 14 мм - 20 шт.  «Таблетка» для импорт. кранбуксы с резиновым затвором, 16 мм - 20 шт.  «Ступенька» (втулка), прижимная вставка керамических платин в отечест кран-буксах - 10 шт.  «Ступенька» (втулка), прижимная вставка керамических платин в импорт. кран-буксах - 10 шт.  Стопорное кольцо для излива («гусака») отеч. смесителей 12 мм, 12 мм - 20 шт.  Стопорное кольцо для излива («гусака») импорт. смесителей 14 мм, 14 мм - 20 шт. | Копия паспорта/руководства/ инструкции по эксплуатации на русском языке  Копия сертификата/декларации соответствия /отказное письмо  Форма 6т полностью заполненная (технические характеристики /ГОСТ/ТУ; производитель) | Да / Нет | Да |
| 2.1.15 | **Насос ручной автомобильный**  - материал ручки – пластик либо алюминий  - материал корпуса - алюминий  - наличие манометра для измерения давления  - в комплекте с насадкой для подключения к автомобильному золотнику | Да / Нет | Да |
| 2.1.16 | **Подводка гибкая для смесителя**  - длина подводки — 100 см  - тип крепежа — гайка -штуцер  - диаметр 1 ½ дюйма -штуцер | Копия паспорта/руководства/ инструкции по эксплуатации на русском языке  Копия сертификата/декларации соответствия /отказное письмо  Форма 6т полностью заполненная (технические характеристики /ГОСТ/ТУ; производитель) | Да / Нет | Да |
| 2.1.17 | **Подводка гибкая для смесителя**  - длина подводки — 50 см  - тип крепежа — гайка -гайка  - диаметр 1 ½ дюйма - гайка | Да / Нет | Да |
| 2.1.18 | **Поддон для душа без сифона**  **-** материал- сталь, толщиной не менее 2 мм  - размеры, 700х700 мм  - глубина не менее 120 мм  **-** поверхность эмалированная рельефная  антискользящая  - цвет белый | Копия паспорта/руководства/ инструкции по эксплуатации на русском языке  Копия сертификата/декларации соответствия /отказное письмо  Форма 6т полностью заполненная (технические характеристики /ГОСТ/ТУ; производитель) | Да / Нет | Да |
| 2.1.19 | **Поддон для душа без сифона**  **-** материал- сталь, толщиной не менее 2 мм  - размеры, 800х800 мм  - глубина не менее 120 мм  - поверхность эмалированная рельефная  антискользящая  - цвет белый | Да / Нет | Да |
| 2.1.20 | **Сифон для душевого поддона**  - элемент водосливной арматуры, который используется для отвода воды в канализационную сеть и выполняет функции гидрозатвора  - сифон со сливом  - с диаметром отверстия 50 мм | Да / Нет | Да |
| 2.1.21 | **Сифон для раковины**  - размер 11/4х40  - с гофрированной трубой 40х40/50  - тип выпуска: без перелива  - основной материал – полипропилен  - вид затвора – мокрый  - тип сифона – бутылочный  - диаметр выхода сифона – 40, 50 мм | Копия паспорта/руководства/ инструкции по эксплуатации на русском языке  Копия сертификата/декларации соответствия /отказное письмо  Форма 6т полностью заполненная (технические характеристики /ГОСТ/ТУ; производитель) | Да / Нет | Да |
| 2.1.22 | **Смеситель для душа**  **-** ГОСТ 25809-2019, ГОСТ 19681-94  - двухрукояточный  - душевая сетка на гибком шланге  - гибкая подводка  - в комплекте душевая лейка диаметром не  менее 8 см | Да / Нет | Да |
| 2.1.23 | **Смеситель для раковины**  **-** ГОСТ 25809-2019, ГОСТ 19681-94  - двухрукояточный  - набортное крепление  - излив поворотный  - традиционной формы  - L не менее 180 мм, H не менее 130 мм  - гибкая подводка | Да / Нет | Да |
| 2.1.24 | **Совок для мусора**  - металлический  - длина ручки от 30 см  - ширина рабочей части около 21 см  - цвет любой | Форма 6т полностью заполненная (технические характеристики /ГОСТ/ТУ; производитель) | Да / Нет | Да |
| 2.1.25 | **Таз**  - объем 17 л  - оцинкованный  - номинальная толщина стали 0,55-0,70 мм | Да / Нет | Да |
| 2.1.26 | **Удлинитель бытовой**  - 4 евророзетки с заземлением  - макс. нагрузка 3500 Вт  - сечение кабеля 1 мм.кв  - напряжение питания 220 В  - наличие кнопки «Вкл./выкл.»  - длина кабеля 3м  - цвет - любой | Копия паспорта/руководства/ инструкции по эксплуатации на русском языке  Копия сертификата/декларации соответствия /отказное письмо  Форма 6т полностью заполненная (технические характеристики /ГОСТ/ТУ; производитель) | Да / Нет | Да |
| 2.1.27 | **Водонагреватель наливной с терморегулятором**  - настенный, без мойки  - бак для умывальника, 17-20 л  - ширина, 330 мм, высота, 470 мм  - глубина, 152 мм  - материал – сталь типа Х18Н10 (нержавейка)  - съемная верхняя крышка  - встроенный шаровый кран внизу корпуса  - внутри нагревательный элемент - ТЭН  - мощность-1,25 кВт, напряжение 220 В/50Гц | Копия паспорта/руководства/ инструкции по эксплуатации на русском языке  Копия сертификата/декларации соответствия /отказное письмо  Форма 6т полностью заполненная (технические характеристики /ГОСТ/ТУ; производитель) | Да / Нет | Да |
| 2.1.28 | **Устройство сигнальное звуковое «Ревун», 140 мл** *(или аналог, схожий по характеристикам)*  - размеры: 16,2х10,5х4,5 см.  - температура применения: от -5 до +50 °C.  - звуковое давление: 130 Децибел  - акустический диапазон: до 1500 м.  - материал: металл, пластик.  - состав - не горючий и нетоксичный газ: 1.1,1.2-тетрафторэтан (F3CCH2F).  - соответствует: ТУ 26.30.50-002-72309708-2022, ТР ТС 010/2011, ТР ТС 019/2011, ТР ТС 026/2012 | Копия паспорта/руководства/ инструкции по эксплуатации на русском языке  Копия сертификата/декларации соответствия /отказное письмо  Форма 6т полностью заполненная (технические характеристики /ГОСТ/ТУ; производитель) | Да / Нет | Да |
| 2.1.29 | **Фильтр-кувшин для очистки воды**  - объем кувшина - 4,2 л  - объем очищенной воды – 2 л  - ресурс – 350 л  - кассета (картридж) в комплекте  - крышка простая, без опций  - без индикатора ресурса  - цвет любой  - соответствие ГОСТ 31952-2012 | Копия паспорта/руководства/ инструкции по эксплуатации на русском языке  Копия сертификата/декларации соответствия /отказное письмо  Форма 6т полностью заполненная (технические характеристики /ГОСТ/ТУ; производитель) | Да / Нет | Да |
| 2.1.30 | **Фильтр сетчатый ДУ-25**  - внутренняя резьба  - материал - латунь  - тип – косой  - уровень фильтрации 1000 мкм  - диаметр трубы подключения (дюйм) 1"  - тип воды: холодная и горячая вода  - обратная промывка, нет | Копия паспорта/руководства/ инструкции по эксплуатации на русском языке  Копия сертификата/декларации соответствия /отказное письмо  Форма 6т полностью заполненная (технические характеристики /ГОСТ/ТУ; производитель) | Да / Нет | Да |
| 2.1.31 | **Фляга пластиковая**  - объем 20 л  - для хранения и транспортировки пищевых жидкостей и сыпучих веществ  - крышка с герметичной прокладкой  - оснащена ручками для переноса  - соответствие ГОСТ 32264-2017 | Копия паспорта/руководства/ инструкции по эксплуатации на русском языке  Копия сертификата/декларации соответствия /отказное письмо  Форма 6т полностью заполненная (технические характеристики /ГОСТ/ТУ; производитель) | Да / Нет | Да |
| 2.1.32 | **Труба гофрированная** **для сифона**  - с гайкой 1"х1/2"х40/50х1200 мм | Копия паспорта/руководства/ инструкции по эксплуатации на русском языке  Копия сертификата/декларации соответствия /отказное письмо  Форма 6т полностью заполненная (технические характеристики /ГОСТ/ТУ; производитель) | Да / Нет | Да |
| 2.1.33 | **Штора душевая**  - 180х220мм  - водоотталкивающая пропитка  - цвет однотонный, без рисунка | Форма 6т полностью заполненная (технические характеристики /ГОСТ/ТУ; производитель) | Да / Нет | Да |
| **Лот 2 DAP Тюменская область, ЯНАО, г. Новый Уренгой, пос. Коротчаево** | | | | |
| 2.2.1 | **Ведро**  - объем 9 л  - оцинкованное  - номинальная толщина стали 0,35-0,55 мм | Форма 6т полностью заполненная (технические характеристики /ГОСТ/ТУ; производитель) | Да / Нет | Да |
| 2.2.2 | **Веник Сорго**  - размеры: длина 75-85 см  - ширина метелки - 25-30 см  - прошивной (не менее 3 стежков)  - прошит полипропиленовой нитью  - ручка перевязана не менее чем в 6 местах  - d = 5см ± 0,5 см | Да / Нет | Да |
| 2.2.3 | **Канистра пластиковая**  - объем 25 л  - с пометкой «для нефтепродуктов»  - соответствие ГОСТ 34264-2017  - иметь крышку с маслобензостойким  уплотнителем  - иметь механизм фиксации от  самопроизвольного открытия  - сертифицирована в соответствии с  Законом о пожарной безопасности | Копия паспорта/руководства/ инструкции по эксплуатации на русском языке  Копия сертификата/декларации соответствия /отказное письмо  Форма 6т полностью заполненная (технические характеристики /ГОСТ/ТУ; производитель) | Да / Нет | Да |
| 2.2.4 | **Ковш**  - объем 1,5 л  - пластиковый  (см. примерное фото в Приложении) | Форма 6т полностью заполненная (технические характеристики /ГОСТ/ТУ; производитель) | Да / Нет | Да |
| 2.2.5 | **Ковш**  - объем 1 л  - эмалированный  - толщина исходного металла не менее 0,5 мм  - общая толщина эмалевого покрытия внутренней поверхности ковша должна быть не менее 0,2 мм | Да / Нет | Да |
| 2.2.6 | **Конус ветроуказателя сменный**  - 240 см, d вх.: 60 см, d вых.: 30 см  - соответствие ФАП-69  - материал: нейлон  - цвет: сочетания оранжевого с белым, красного с белым или черного с белым  - цвета располагаются в виде пяти чередующихся полос таким образом, чтобы первая и последняя полосы имели более темный цвет | Копия паспорта/руководства/ инструкции по эксплуатации на русском языке  Копия сертификата/декларации соответствия /отказное письмо  Форма 6т полностью заполненная (технические характеристики /ГОСТ/ТУ; производитель) | Да / Нет | Да |
| 2.2.7 | **Лейка для душа**  - материал: пластик  - диаметр: не менее 8 см | Форма 6т полностью заполненная (технические характеристики /ГОСТ/ТУ; производитель) | Да / Нет | Да |
| 2.2.8 | **Лопата снеговая**  - основной материал лопаты — полипропилен (PP5)  - ручка выполнена из алюминия  - общая высота лопаты, 150 см  - ширина рабочей части, 54.5 см  - лезвие рабочей части должно иметь кромку из алюминия  - рабочая часть должна иметь выпуклые ребра | Да / Нет | Да |
| 2.2.9 | **Лопата совковая**  - деревянный черенок не менее 120 см  - прямоугольная рабочая часть из стали  - толщина полотна не менее 1,5 мм  - ширина не менее 23 см  - длина рабочей части не менее 27,5 см | Да / Нет | Да |
| 2.2.10 | **Марля хлопчатобумажная**  - 900х5000мм  - от 25 г / м.кв. | Да / Нет | Да |
| 2.2.11 | **Метла**  - материал ворса – полипропилен  - материал рукоятки – дерево  - диаметр рукоятки не менее 0,3 см  - длина черенка не менее 120 см  - модель – плоская | Да / Нет | Да |
| 2.2.12 | **Набор сантехнических уплотнительных прокладок и колец «Сантехник №3»**  *(или аналог, схожий по характеристикам):*  Материал: пластифицированный ПВХ, пластик.  Кол-во в упаковке: 405 шт, 18 видов.  **СОСТАВ:**  Кольцо резиновое для кранбуксы 6х10 мм - 30 шт.  Кольцо резиновое для кранбуксы 8х12 мм - 30 шт.  Кольцо для переключения душа отеч. смесителя 10х14 мм - 30 шт.  Кольцо для излива отеч. смесителя (гусака) 12х16 мм - 30 шт.  Кольцо для излива имп. смесителя (гусака) 14х18 мм - 30 шт.  Кольцо для уплотнения корпуса керамич. кран-буксы, латунная «американка», 1/2 16х22 мм – 20 шт.  Кольцо латунная «американка», 3/4" 22х28 мм – 15 шт.  Кольцо латунная «американка», 1" 28х34 мм – 10 шт.  Кольцо для фитинга металлопластиковой трубы 16 мм, 9х11 мм – 30 шт.  Кольцо для фитинга металлопластиковой трубы 20 мм, 14х11 мм - 30 шт.  Кольцо для фитинга металлопластиковой трубы 26 мм, 17х20 мм - 30 шт.  «Таблетка» для отеч. кранбуксы с резиновым затвором, 13 мм - 20 шт.  «Таблетка» для отеч. кранбуксы с резиновым затвором, 14 мм - 20 шт.  «Таблетка» для импорт. кранбуксы с резиновым затвором, 16 мм - 20 шт.  «Ступенька» (втулка), прижимная вставка керамических платин в отечест кран-буксах - 10 шт.  «Ступенька» (втулка), прижимная вставка керамических платин в импорт. кран-буксах - 10 шт.  Стопорное кольцо для излива («гусака») отеч. смесителей 12 мм, 12 мм - 20 шт.  Стопорное кольцо для излива («гусака») импорт. смесителей 14 мм, 14 мм - 20 шт. | Копия паспорта/руководства/ инструкции по эксплуатации на русском языке  Копия сертификата/декларации соответствия /отказное письмо  Форма 6т полностью заполненная (технические характеристики /ГОСТ/ТУ; производитель) | Да / Нет | Да |
| 2.2.13 | **Насос ручной автомобильный**  - материал ручки – пластик либо алюминий  - материал корпуса - алюминий  - наличие манометра для измерения давления  - в комплекте с насадкой для подключения к автомобильному золотнику | Копия паспорта/руководства/ инструкции по эксплуатации на русском языке  Копия сертификата/декларации соответствия /отказное письмо  Форма 6т полностью заполненная (технические характеристики /ГОСТ/ТУ; производитель)  Копия паспорта/руководства/ инструкции по эксплуатации на русском языке  Копия сертификата/декларации соответствия /отказное письмо  Форма 6т полностью заполненная (технические характеристики /ГОСТ/ТУ; производитель) | Да / Нет | Да |
| 2.2.14 | **Подводка гибкая для смесителя**  - длина подводки — 100 см  - тип крепежа — гайка -штуцер  - диаметр 1 ½ дюйма -штуцер | Да / Нет | Да |
| 2.2.15 | **Подводка гибкая для смесителя**  - длина подводки — 50 см  - тип крепежа — гайка -гайка  - диаметр 1 ½ дюйма - гайка | Да / Нет | Да |
| 2.2.16 | **Поддон для душа без сифона**  - материал- сталь, толщиной не менее 2 мм  - размеры, 800х800 мм  - глубина не менее 120 мм  - поверхность эмалированная рельефная  антискользящая | Да / Нет | Да |
| 2.2.17 | **Сифон для душевого поддона**  - элемент водосливной арматуры, который используется для отвода воды в канализационную сеть и выполняет функции гидрозатвора  - сифон со сливом  - с диаметром отверстия 50 мм | Да / Нет | Да |
| 2.2.18 | **Сифон для раковины**  - размер 11/4х40  - с гофрированной трубой 40х40/50  - тип выпуска: без перелива  - основной материал – полипропилен  - вид затвора – мокрый  - тип сифона – бутылочный  - диаметр выхода сифона – 40, 50 мм | Да / Нет | Да |
| 2.2.19 | **Смеситель для душа**  **-** ГОСТ 25809-2019, ГОСТ 19681-94  - двухрукояточный  - душевая сетка на гибком шланге  - гибкая подводка  - в комплекте душевая лейка диаметром не менее 8 см | Да / Нет | Да |
| 2.2.20 | **Смеситель для раковины**  **-** ГОСТ 25809-2019, ГОСТ 19681-94  - двухрукояточный  - набортное крепление  - излив поворотный  - традиционной формы  - L не менее 180 мм, H не менее 130 мм  - гибкая подводка | Да / Нет | Да |
| 2.2.21 | **Совок для мусора**  - металлический  - длина ручки от 30 см  - ширина рабочей части около 21 см  - цвет любой | Форма 6т полностью заполненная (технические характеристики /ГОСТ/ТУ; производитель) | Да / Нет | Да |
| 2.2.22 | **Таз**  - объем 17 л  - оцинкованный  - номинальная толщина стали 0,55-0,70 мм | Да / Нет | Да |
| 2.2.23 | **Удлинитель бытовой**  - 4 евророзетки с заземлением  - макс. нагрузка 3500 Вт  - сечение кабеля 1 мм.кв  - напряжение питания 220 В  - наличие кнопки «Вкл./выкл.»  - длина кабеля 3м  - цвет - любой | Копия паспорта/руководства/ инструкции по эксплуатации на русском языке  Копия сертификата/декларации соответствия /отказное письмо  Форма 6т полностью заполненная (технические характеристики /ГОСТ/ТУ; производитель) | Да / Нет | Да |
| 2.2.24 | **Устройство сигнальное звуковое «Ревун», 140 мл** *(или аналог, схожий по характеристикам)*  - размеры: 16,2х10,5х4,5 см.  - температура применения: от -5 до +50 °C  - звуковое давление: 130 Децибел  - акустический диапазон: до 1500 м  - материал: металл, пластик.  - состав - не горючий и нетоксичный газ: 1.1,1.2-тетрафторэтан (F3CCH2F).  - соответствует: ТУ 26.30.50-002-72309708-2022, ТР ТС 010/2011, ТР ТС 019/2011, ТР ТС 026/2012 | Да / Нет | Да |
| 2.2.25 | **Фильтр сетчатый ДУ-25**  - внутренняя резьба  - материал - латунь  - тип – косой  - уровень фильтрации 1000 мкм  - диаметр трубы подключения (дюйм) 1"  - тип воды: холодная и горячая вода  - обратная промывка, нет | Копия паспорта/руководства/ инструкции по эксплуатации на русском языке  Копия сертификата/декларации соответствия /отказное письмо  Форма 6т полностью заполненная (технические характеристики /ГОСТ/ТУ; производитель) | Да / Нет | Да |
| 2.2.26 | **Труба гофрированная для сифона**  - с гайкой 1"х1/2"х40/50х1200 мм | Копия паспорта/руководства/ инструкции по эксплуатации на русском языке  Копия сертификата/декларации соответствия /отказное письмо  Форма 6т полностью заполненная (технические характеристики /ГОСТ/ТУ; производитель) | Да / Нет | Да |
| 2.2.27 | **Штора душевая**  - 180х220мм  - водоотталкивающая пропитка  - цвет однотонный, без рисунка | Форма 6т полностью заполненная (технические характеристики /ГОСТ/ТУ; производитель) | Да / Нет | Да |
| 2.2.28 | **Водонагреватель наливной с терморегулятором**  - настенный, без мойки  - бак для умывальника, 17-20 л  - ширина, 330 мм, высота, 470 мм  - глубина, 152 мм  - материал – сталь типа Х18Н10 (нержавейка)  - съемная верхняя крышка  - встроенный шаровый кран внизу корпуса  - внутри нагревательный элемент - ТЭН  - мощность-1,25 кВт, напряжение 220 В/50Гц | Копия паспорта/руководства/ инструкции по эксплуатации на русском языке  Копия сертификата/декларации соответствия /отказное письмо  Форма 6т полностью заполненная (технические характеристики /ГОСТ/ТУ; производитель) |  |  |

**Общие требования**

| **№ п/п** | **Требование (параметр оценки)** | **Документы, подтверждающие соответствия требованию** | **Единица измерения** | **Условия соответствия** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3.1 | Товар поставляется новым, не бывшим в эксплуатации. | Гарантийное письмо за подписью руководителя, заверенное печатью | Да/Нет | Да |
| 2.3.2 | МТР при отгрузке должно быть надежно упаковано любым методом на усмотрение контрагента. Упаковка груза должна обеспечивать сохранность МТР при транспортировке и хранении в условиях Крайнего Севера. Упаковочное место должно быть промаркировано и содержать упаковочный лист. | Гарантийное письмо за подписью руководителя, заверенное печатью | Да/Нет | Да |

***3. Требования к контрагенту***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Требование (параметр оценки)** | **Документы, подтверждающие соответствия требованию** | **Единица измерения** | **Условия соответствия** |
| 3.1 | Поставщик должен быть производителем поставляемых МТР, закупаемых ООО «БНГРЭ», официальным Торговым Домом производителя, дилером, дистрибьютором, посредником. | Официальные документы, подтверждающие, что контрагент является официальным Торговым домом производителя, дилером, дистрибьютором (дилерские письма, письмо производителя), копия действующего договора с заводом-изготовителем (или его Торговым Домом/дилером) на весь объем поставок, заверенная руководителем. | Да/Нет | Да |
| 3.2 | Согласие с условиями договора ООО «БНГРЭ» (форма 3). | Письмо о согласии со всеми условиями проекта договора ООО «БНГРЭ», за подписью руководителя, заверенное печатью | Да/Нет | Да |
| 3.3 | Наличие опыта поставки данного вида МТР не менее 5 договоров за последние 3 года. | Письмо-справка за подписью руководителя, заверенное печатью с перечнем исполненных договоров с аналогичными объектами поставки за последние 3 года, контактами контрагентов. | Да/Нет | Да |
| 3.4 | Наличие аккредитации в ООО «БНГРЭ»/пакет документов для прохождения аккредитации.  Порядок прохождения процедуры по аккредитации находится на внешнем сайте Компании [www.slavneft.ru](http://www.slavneft.ru) | Копия уведомления о прохождении аккредитации или пакет документов для ее прохождения. | Да/Нет | Да |
| 3.5 | Отсутствие  в течение последних двух лет случаев судебных разбирательств  в качестве  ответчика в связи с существенными нарушениями договора, исковые требования по которым были удовлетворены, а также  случаев одностороннего расторжения/одностороннего отказа от договора ООО «БНГРЭ», ПАО «НГК «Славнефть»  ПАО НК «Роснефть», ПАО «Газпром» и их дочерними Обществами, в связи с существенными нарушениями его условий[[1]](#footnote-1). | Письмо-подтверждение (заверение об обстоятельствах) за подписью уполномоченного лица/руководителя организации | Да/При наличии, решение принимает Техническая комиссия | Да/решение Технической комиссии |
| 3.6 | Отсутствие  между потенциальным контрагентом и ООО «БНГРЭ»  за последние 2 (два) года, предшествующих дате утверждения закупки, неурегулированных требований (претензий) на основании (факта существенного нарушения условий договора):  - поставка заводом-изготовителем, поставщиком некачественных, некомплектных МТР и (или) существенное нарушение сроков поставки МТР и/или ПО (включая несвоевременную передачу неисключительного права/лицензии)  - выполнение работ/оказание услуг с нарушением сроков их выполнения, и/или допущения отступлений от качества работ/услуг (включая не достижение запланированного результата) по обстоятельствам, за которые отвечает контрагент;  - фактов неоплаты по принятым/признанным (в любом письменном виде) требованиям (замечаниям, претензиям, штрафам) в течение 3-х мес. после их выставления.  Претензии, снятые/отозванные ООО «БНГРЭ» в порядке досудебного урегулирования спора, а также мотивированные ответы контрагентов на претензии, находящиеся на рассмотрении в Обществе, не подлежат учёту для целей принятия решения. | Письмо-подтверждение (заверение об обстоятельствах) за подписью уполномоченного лица/руководителя организации | Да/Нет | Да |

***4. Прочие требования***

Оригиналы документации (паспорт, руководства (инструкции) по эксплуатации на русском языке, сертификаты, проч.) на Товар должны отправляться по адресу ООО «БНГРЭ»: 6600135, г. Красноярск, ул. Весны, д. 3А в офис, копии документации (паспорт, руководство (инструкции) по эксплуатации на русском языке, сертификаты, проч.) должны направляться совместно с поставляемым Товаром до пункта назначения.

Руководитель ответственного подразделения

Начальник ОМТО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Стукан С.В.

Приложение к Форме 2

Зеркало с полкой (лот 1 поз.5)



Ковш пластиковый, 1.5 л. (лот 1 поз.7, лот 2 поз.4)



Скрепер для уборки снега (лот 2, поз. 12)



1. Общество вправе запросить дополнительные пояснения и документы для принятия решения по существу. Факт отказа от их предоставления расценивается как признание факта существенного нарушения договора. [↑](#footnote-ref-1)