**Приложение №2**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на поставку запасных частей на комплект оборудования**

**для промывки скважин (КОПС) НКТ-48мм**

**2023 год**

Общество с ограниченной ответственностью «Байкитская нефтегазоразведочная экспедиция» планирует заключение Договора с Подрядчиком на поставку запасных частей (ЗИП) на комплект оборудования для промывки скважин (КОПС) НКТ-48мм.

**1. Комплект на поставку ЗИП\***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Клапан обратный КО 48 | шт | 10 |
| 2 | Клапан обратный КА73/48 | шт | 10 |
| 3 | Уплотнитель ГГ НКТ 48 (с обоймой) | шт | 24 |
| 4 | Уплотнитель плашки НКТ 48 | шт | 20 |
| 5 | Манжета 32х52 | шт | 20 |
| 6 | Кольцо 118х110х6 | шт | 10 |
| 7 | Уплотнитель корпуса плашки | шт | 30 |
| 8 | Клин НКТ 48 | шт | 20 |
| 9 | Подшипник 8206 | шт | 20 |
| 10 | Пружина катушки шлипсовой | шт | 20 |
| 11 | Шпиндель | шт | 2 |
| 12 | Кольцо 030-035-20-2-3 | шт | 6 |
| 13 | Кольцо 025-030-20-2-3 | шт | 6 |
| 14 | Корпус плашки | компл. | 3 |
| 15 | Клапан нагнетательный | шт | 2 |
| 16 | Строп | шт | 4 |

\* Комплект ЗИП согласовывается с заказчиком на плановое техническое обслуживание и текущий ремонт в процессе эксплуатации установленного срока эксплуатации;

**2. Требования к оборудованию и маркировке**

Оборудование должно быть сертифицировано на соответствие требованиям ПБ

Составные части оборудования должны иметь маркировку с указанием:

- наименования и условного обозначения типа;

- заводского номера;

- основных параметров с указанием единиц измерения;

- даты выпуска (месяц, год).

**3. Ресурсы, сроки службы и хранения. Гарантии изготовителя (Поставщика)**

Комплект оборудования для промывки скважин должен удовлетворять следующим показателям надежности и долговечности:

Полный установленный срок службы – 10 лет;

Поставщик предоставляет гарантию качества на оборудование, сроком 12 (двенадцать) месяцев, с даты ввода оборудования в эксплуатацию или 18 (восемнадцать) месяцев с момента поставки оборудования заказчику;

Гарантийное обслуживание Оборудования осуществляется в течение гарантийного срока с момента ввода в эксплуатацию;

Поставщик обеспечивает замену/ремонт оборудования, вышедшего из строя в гарантийный период за свой счёт, включая транспортные расходы;

**4. Документация**

К оборудованию должны прилагаться:

1. Паспорта на всё оборудование и изделия на бумажном и электронном носителе.

2. Сертификат соответствия на все оборудования и в том числе крепежные элементы.

3. АКТ о результате гидравлических испытаний.

4. Свидетельство о приёмке.

5. Руководство по эксплуатации на всё оборудование на бумажном и электронном носителе.

6. Сертификаты на всё оборудование, уплотнения, монтажные части.

7. Заводские каталоги запасных частей на все оборудование.