**Форма 2 «Требования к предмету оферты»**

**ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ**

*1.Общие положения*

* Предмет закупки: « Поставка лакокрасочных материалов в 2023 году»
* Инициатор закупки: Общество с ограниченной ответственностью «Байкитская нефтегазоразведочная экспедиция» (Сокращенно - ООО «БНГРЭ»)

Лот №1

Базис поставки: DAP, Красноярский край, Богучанский р-н, пос. Таежный.

Планируемый объем и сроки поставки:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Полное наименование ТМЦ, без использования сокращений | Ед. изм. | Кол-во | Срок поставки |
|  | Краска антикоррозийная серебрянка | л | 100 | Январь 2023 |
|  | Краска износостойкая желтая | кг | 100 | Январь 2023 |
|  | Краска огнезащитная для металлических конструкций | кг | 38 | Январь 2023 |
|  | Краска органосиликатная ОС-12-03 цвет белый | кг | 490 | Январь 2023 |
|  | Краска органосиликатная ОС-12-03 цвет красный | кг | 364 | Январь 2023 |
|  | Краска органосиликатная ОС-12-03 цвет синий | кг | 58 | Январь 2023 |
|  | Краска органосиликатная ОС-12-03 цвет черный | кг | 100 | Январь 2023 |
|  | Краска органосиликатная ОС-52-20 цвет синий | кг | 100 | Январь 2023 |
|  | Эмаль НЦ-132 цвет синий | кг | 95 | Январь 2023 |
|  | Эмаль ПФ-115 цвет красный | кг | 22 | Январь 2023 |

Лот №2

* Место поставки: DAP, ЯНАО, г. Новый Уренгой, п. Коротчаево

Планируемый объем и сроки поставки:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Полное наименование ТМЦ, без использования сокращений | Ед. изм. | Кол-во | Срок поставки |
|  | Краска антикоррозийная черная | л | 5 | Январь 2023 |
|  | Краска органосиликатная ОС-12-03 цвет белый | кг | 20 | Январь 2023 |
|  | Краска органосиликатная ОС-12-03 цвет красный | кг | 15 | Январь 2023 |
|  | Краска органосиликатная ОС-12-03 цвет синий | кг | 5 | Январь 2023 |
|  | Эмаль НЦ-132 цвет синий | кг | 10 | Январь 2023 |
|  | Эмаль ПФ-115 цвет красный | кг | 3 | Январь 2023 |

Лоты являются неделимыми, оферта должна быть представлена на всю номенклатуру МТР, указанную в требованиях к предметам оферты. Предоставление оферты на часть объема в пределах одного лота не допускается. В случае нарушения данного требования Общество оставляет за собой право не принимать поданную оферту к рассмотрению.

* Заявленная стоимость поставки должна включать расходы продавца в соответствии с базисными условиями поставки DAP (ИНКОТЕРМС 2010)/ в т.ч в цене Товара должны быть учтены транспортные расходы от завода производителя до склада ООО «БНГРЭ».
* Опцион составляет: + 100% / - 100%.
* Реквизиты ООО«БНГРЭ»:

Место нахождения: 660135, Россия, Красноярский край, Красноярск г., Весны ул., д. 3 «А»

Почтовый адрес: 660135, Россия, Красноярский край, Красноярск г., Весны ул., д. 3 «А», БЦ «Весна», 13 эт.

Тел./факс: (391)274-86-81/(391)274-86-82

ОГРН 103 880 000 3990

ИНН/КПП 880 101 1908/246 501 001

ОКПО 47833210

Банк ВТБ (ПАО)  в г. Красноярске

БИК: 040407777

к/с: 30101810200000000777

р/с: 40702810300030003480

ИНН/КПП: 7702070139/246602001

ОГРН: 1027739609391

Код ОКПО: 21864130

***2. Требования к предмету закупки:***

| **№**  **п/п** | **Требование (параметр оценки)** | **Документы, подтверждающие соответствия требованию** | **Единица измерения** | **Условия соответствия** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Лот 1** | | | | |
|  | **Краска антикоррозийная серебрянка**  ГОСТ 5631-79  Поверхность нанесения: металл  Для наружных работ.  Время высыхания не более 16 ч.  Укрывистость невысушенной пленки не более 30 г/м\*  Срок службы не менее 10 лет  Эластичность: не более 1 мм  Фасовка не более 25 л | Полное заполнение информации, согласно формы 6т (ГОСТ/ТУ; технические характеристики; производитель) | Да/Нет | Да |
|  | **Краска износостойкая желтая**  Эмаль органосиликатная  Поверхность нанесения: металл, кирпич, бетон, дерево.  Степень глянца: глянцевая  Для наружных и внутренних работ.  Время высыхания не более 3 ч.  Срок службы не менее 10 лет  Эластичность: не более 3 мм без трещин по длине изгиба  показатель адгезии – до 2 баллов  Фасовка не более 25 кг | Полное заполнение информации, согласно формы 6т (ГОСТ/ТУ; технические характеристики; производитель) | Да/Нет | Да |
|  | **Краска огнезащитная для металлических конструкций**  ГОСТ Р 53295-2009  Не менее 5-ой группы огнезащитной эффективности  Краска на основе растворителя.  Поверхность нанесения: металл.  Для наружных работ.  Время высыхания 4-6 ч.  Соответствие ТР ЕАЭС 043/2017  Срок службы не менее 10 лет  Фасовка не более 25 кг | Полное заполнение информации, согласно формы 6т (ГОСТ/ТУ; технические характеристики; производитель). Сертификат соответствия ТР ЕАЭС 043/2017 отребованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения | Да/Нет | Да |
|  | **Краска органосиликатная ОС-12-03 цвет белый**  Эмаль органосиликатная  Поверхность нанесения: металл, кирпич, бетон.  Степень глянца: глянцевая  Для наружных и внутренних работ.  Время высыхания не более 3 ч.  Срок службы не менее 10 лет  Эластичность: не более 3 мм без трещин по длине изгиба  показатель адгезии – до 2 баллов  Фасовка не более 25 кг | Полное заполнение информации, согласно формы 6т (ГОСТ/ТУ; технические характеристики; производитель) | Да/Нет | Да |
|  | **Краска органосиликатная ОС-12-03 цвет красный**  Эмаль органосиликатная  Поверхность нанесения: металл, кирпич, бетон.  Степень глянца: глянцевая  Для наружных и внутренних работ.  Время высыхания не более 3 ч.  Срок службы не менее 10 лет  Эластичность: не более 3 мм без трещин по длине изгиба  показатель адгезии – до 2 баллов  Фасовка не более 25 кг | Полное заполнение информации, согласно формы 6т (ГОСТ/ТУ; технические характеристики; производитель) | Да/Нет | Да |
|  | **Краска органосиликатная ОС-12-03 цвет синий**  Эмаль органосиликатная  Поверхность нанесения: металл, кирпич, бетон.  Степень глянца: глянцевая  Для наружных и внутренних работ.  Время высыхания не более 3 ч.  Срок службы не менее 10 лет  Эластичность: не более 3 мм без трещин по длине изгиба  показатель адгезии – до 2 баллов  Фасовка не более 25 кг | Полное заполнение информации, согласно формы 6т (ГОСТ/ТУ; технические характеристики; производитель) | Да/Нет | Да |
|  | **Краска органосиликатная ОС-12-03 цвет черный**  Эмаль органосиликатная  Поверхность нанесения: металл, кирпич, бетон.  Степень глянца: глянцевая  Для наружных и внутренних работ.  Время высыхания не более 3 ч.  Срок службы не менее 10 лет  Эластичность: не более 3 мм без трещин по длине изгиба  показатель адгезии – до 2 баллов  Фасовка не более 25 кг | Полное заполнение информации, согласно формы 6т (ГОСТ/ТУ; технические характеристики; производитель) | Да/Нет | Да |
|  | **Краска органосиликатная ОС-52-20 цвет синий**  Эмаль органосиликатная  Поверхность нанесения: металл, кирпич, бетон.  Степень глянца: глянцевая  Для наружных и внутренних работ.  Время высыхания не более 3 ч.  Срок службы не менее 10 лет  Эластичность: не более 3 мм без трещин по длине изгиба  Массовая доля нелетучих веществ: 45-55 %  показатель адгезии – не более 1 балла  Фасовка не более 25 кг | Полное заполнение информации, согласно формы 6т (ГОСТ/ТУ; технические характеристики; производитель) | Да/Нет | Да |
|  | **Эмаль НЦ-132 цвет синий**  ГОСТ 6631-74  Эмаль алкидная.  Поверхность нанесения: дерево металл.  Степень глянца: глянцевая.  Для наружных и внутренних работ.  Время высыхания не более 24 часа  Срок службы не менее 10 лет  доля нелетучих компонентов в составе – от 20% до 40%  Эластичность: 1 мм без трещин по длине изгиба  Фасовка не более 25 кг | Полное заполнение информации, согласно формы 6т (ГОСТ/ТУ; технические характеристики; производитель) | Да/Нет | Да |
|  | **Эмаль ПФ-115 цвет красный**  ГОСТ 6465-76  Эмаль алкидная.  Поверхность нанесения, дерево, металл, кирпич, бетон.  Степень глянца: глянцевая  Для наружных и внутренних работ.  Время высыхания 24 часа.  Климатическое исполнение  (-50…+60 ℃)  Срок службы не менее 10 лет  Эластичность пленки при изгибе, не более 1 мм  доля нелетучих компонентов в составе – от 49% до 70%  показатель адгезии – до 1 балла  Фасовка не более 25 кг | Полное заполнение информации, согласно формы 6т (ГОСТ/ТУ; технические характеристики; производитель) | Да/Нет | Да |
| **Лот 2** | | | | |
|  | **Краска антикоррозийная черная**  ГОСТ 5631-79  Поверхность нанесения: металл  Для наружных работ.  Время высыхания не более 16 ч.  Укрывистость нсвысушснкой пленки не более 30 г/м\*  Срок службы не менее 10 лет  Эластичность: не более 1 мм  Фасовка не более 25 л | Полное заполнение информации, согласно формы 6т (ГОСТ/ТУ; технические характеристики; производитель) | Да/Нет | Да |
|  | **Краска органосиликатная ОС-12-03 цвет белый**  Эмаль органосиликатная  Поверхность нанесения: металл, кирпич, бетон.  Степень глянца: глянцевая  Для наружных и внутренних работ.  Время высыхания не более 3 ч.  Срок службы не менее 10 лет  Эластичность: не более 3 мм без трещин по длине изгиба  показатель адгезии – до 2 баллов  Фасовка не более 25 кг | Полное заполнение информации, согласно формы 6т (ГОСТ/ТУ; технические характеристики; производитель) | Да/Нет | Да |
|  | **Краска органосиликатная ОС-12-03 цвет красный**  Эмаль органосиликатная  Поверхность нанесения: металл, кирпич, бетон.  Степень глянца: глянцевая  Для наружных и внутренних работ.  Время высыхания не более 3 ч.  Срок службы не менее 10 лет  Эластичность: не более 3 мм без трещин по длине изгиба  показатель адгезии – до 2 баллов  Фасовка не более 25 кг | Полное заполнение информации, согласно формы 6т (ГОСТ/ТУ; технические характеристики; производитель) | Да/Нет | Да |
|  | **Краска органосиликатная ОС-12-03 цвет синий**  Эмаль органосиликатная  Поверхность нанесения: металл, кирпич, бетон.  Степень глянца: глянцевая  Для наружных и внутренних работ.  Время высыхания не более 3 ч.  Срок службы не менее 10 лет  Эластичность: не более 3 мм без трещин по длине изгиба  показатель адгезии – до 2 баллов  Фасовка не более 25 кг | Полное заполнение информации, согласно формы 6т (ГОСТ/ТУ; технические характеристики; производитель) | Да/Нет | Да |
|  | **Эмаль НЦ-132 цвет синий**  ГОСТ 6631-74  Эмаль алкидная.  Поверхность нанесения: дерево металл.  Степень глянца: глянцевая.  Для наружных и внутренних работ.  Время высыхания не более 24 часа  Срок службы не менее 10 лет  доля нелетучих компонентов в составе – от 20% до 40%  Эластичность: 1 мм без трещин по длине изгиба  Фасовка не более 25 кг | Полное заполнение информации, согласно формы 6т (ГОСТ/ТУ; технические характеристики; производитель) | Да/Нет | Да |
|  | **Эмаль ПФ-115 цвет красный**  ГОСТ 6465-76  Эмаль алкидная.  Поверхность нанесения, дерево, металл, кирпич, бетон.  Степень глянца: глянцевая  Для наружных и внутренних работ.  Время высыхания 24 часа.  Климатическое исполнение  (-50…+60 ℃)  Срок службы не менее 10 лет  Эластичность пленки при изгибе, не более 1 мм  доля нелетучих компонентов в составе – от 49% до 70%  показатель адгезии – до 1 балла  Фасовка не более 25 кг | Полное заполнение информации, согласно формы 6т (ГОСТ/ТУ; технические характеристики; производитель) | Да/Нет | Да |
| **Общие требования** | | | | |
|  | Товар поставляется новым, не бывший в эксплуатации. | Письмо за подписью руководителя организации | Да/Нет | Да |
|  | МТР при отгрузке должно быть надежно упаковано любым методом на усмотрение контрагента  Упаковка груза должна обеспечивать сохранность МТР при транспортировке и хранении в условиях Крайнего Севера. Упаковочное место должно быть промаркировано и содержать упаковочный лист. | Письмо за подписью руководителя организации | Да/Нет | Да |

***3. Требования к контрагенту***

| **№ п/п** | **Требование (параметр оценки)** | **Документы, подтверждающие соответствия требованию** | **Единица измерения** | **Условия соответствия** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Согласие с условиями договора ООО «БНГРЭ» (Форма 3) | Гарантийное письмо за подписью руководителя о согласии со всеми условиями проекта договора | Да/Нет | Да |
| 3.2 | Наличие аккредитации в ООО «БНГРЭ»/пакет документов для прохождения аккредитации.   Порядок прохождения процедуры по аккредитации находится на внешнем сайте Компании www.slavneft.ru | Копия уведомления о прохождении аккредитации или пакет документов для ее прохождения. | Да/Нет | Да |
| 3.3 | Опыт поставки данного вида МТР не менее 5 контрактов за последние три года. | Письмо-подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица. Референц-лист с указанием поставок и наименований контрагентов за последние 3 года, контактного лица и телефона. | Да/Нет | Да |
| 3.4 | Отсутствие в течение последних двух лет случаев судебных разбирательств  в качестве ответчика в связи с существенными нарушениями договора, исковые требования по которым были удовлетворены, а также случаев одностороннего расторжения/ одностороннего отказа от договора ООО «БНГРЭ», ПАО «НГК «Славнефть»  ПАО НК «Роснефть», ПАО «Газпром» и их дочерними Обществами, в связи с существенными нарушениями его условий 1. | Письмо-подтверждение (заверение об обстоятельствах) за подписью уполномоченного лица/руководителя организации | Да/При наличии, решение принимает Техническая комиссия | Да/решение Технической комиссии |
| 3.5 | Отсутствие между потенциальным контрагентом и ООО «БНГРЭ» за последние 2 (два) года, предшествующих дате утверждения закупки, неурегулированных требований (претензий) на основании (факта существенного нарушения условий договора):  - поставка заводом-изготовителем, поставщиком некачественных, некомплектных МТР и (или) существенное нарушение сроков поставки МТР и/или ПО (включая несвоевременную передачу неисключительного права/лицензии)  - выполнение работ/оказание услуг с нарушением сроков их выполнения, и/или допущения отступлений от качества работ/услуг (включая не достижение запланированного результата) по обстоятельствам, за которые отвечает контрагент;  - фактов неоплаты по принятым/признанным (в любом письменном виде) требованиям (замечаниям, претензиям, штрафам) в течение 3-х мес. после их выставления.  Претензии, снятые/отозванные ООО «БНГРЭ» в порядке досудебного урегулирования спора, а также мотивированные ответы контрагентов на претензии, находящиеся на рассмотрении в Обществе, не подлежат учёту для целей принятия решения. | Письмо-подтверждение (заверение об обстоятельствах) за подписью уполномоченного лица/руководителя организации | Да/Нет | Да |

Общество вправе запросить дополнительные пояснения и документы для принятия решения, по существу. Факт отказа от их предоставления расценивается как признание факта существенного нарушения договора.

***4. Прочие требования***

* Оригиналы документации (паспорт, сертификаты, проч.) на Товар должны отправляться по адресу ООО «БНГРЭ»: 6600135, г. Красноярск, ул. Весны, д. 3А в офис (на электронном и бумажном носителе), копии документации (паспорт, сертификаты, проч.) должны направляться совместно с поставляемым Товаром до пункта назначения.

Руководитель ответственного подразделения

Начальник ОМТО С.В. Стукан