**Приложение № 6**

**к Договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Шкала оценки качества услуг**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование нарушения | Понижающий коэффициент | Примечание |
| 1 | Невыполнение требований ЗАКАЗЧИКА или представителя КОМПАНИИ | 0,03 от стоимости УСЛУГ по инженерному сопровождению цементирования соответствующей обсадной колонны | За каждый случай, подтверждается двухсторонним актом. В случае если в устой форме, то в течение 24 часов должно быть подтверждено письменно. Требования не должны противоречить безопасному ведению работ |
| 2 | Отклонение плотности цементного раствора и буферной жидкости свыше 0,01 г/см3от утвержденных без согласования с ЗАКАЗЧИКОМ | 0,01 от стоимости УСЛУГ по инженерному сопровождению цементирования соответствующей обсадной колонны | За каждые 0,01 г/см3 отклонения, подтверждается актом контрольного замера |
| 3 | Отклонения в работе ОБОРУДОВАНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЯ (негерметичность муфты ступенчатого цементирования, разрушение элементов оснастки, превышение паспортных нагрузок/давлений срабатывания узлов ОБОРУДОВАНИЯ,.) | 20 % от общей стоимости УСЛУГ по инженерно-технологическому сопровождению сборки, спуска и активации и устранение брака за счет ИСПОЛНИТЕЛЯ |  |
| 4 | Несоответствие технических характеристик, качества ОБОРУДОВАНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЯ согласованного ЗАКАЗЧИКОМ. | 2 % от стоимости УСЛУГ по инженерно-технологическому сопровождению сборки, спуска и активации | За каждые стуки ожидания завоза соответствующего ОБОРУДОВАНИЯ, подтверждается по результатам осмотра с составлением соответствующего акта |
| 3 | Недоподъём цемента за обсадными колоннами: |  | Подтверждается геофизическим материалом / протоколом совместного совещания (Понижающий коэффициент применяется в случае, если не было осложнений / поглощений в процессе бурения, спуска ОК и промывки скважины. Должны быть выполнены рекомендации по центрации колонны и эффективному замещению бурового раствора.) |
| 3.1 | За кондуктором в интервале цементирования | 0,005 от стоимости УСЛУГ по лабораторному и инженерному сопровождению цементирования соответствующей обсадной колонны за каждые 10 метров отсутствия цемента |
| 3.2 | За эксплуатационной или другой обсадной колонной от башмака предыдущей обсадной колонны | 0,005 от стоимости УСЛУГ по лабораторному и инженерному сопровождению цементирования соответствующей обсадной колонны за каждые 10 метров отсутствия цемента |
| 3.3 | За хвостовиком в интервале цементирования | 0,005 от стоимости УСЛУГ по лабораторному и инженерному сопровождению цементирования соответствующей обсадной колонны за каждые 10 метров отсутствия цемента |
| 4 | Заколонная циркуляция или межколонные и заколонные проявления | 0,1 от общей стоимости УСЛУГ по лабораторному и инженерному сопровождению цементирования | Подтверждается геофизическим заключением (Понижающий коэффициент применяется в случае, если не было осложнений / поглощений в процессе бурения, спуска ОК и промывки скважины. Должны быть выполнены рекомендации по центрации колонны и эффективному замещению бурового раствора.) |
| 5 | Негерметичность межколонных пространств | 0,1 от общей стоимости УСЛУГ по лабораторному и инженерному сопровождению цементирования | Подтверждается актом опрессовки (Понижающий коэффициент применяется в случае, если не было осложнений / поглощений в процессе бурения, спуска ОК и промывки скважины. Должны быть выполнены рекомендации по центрации колонны и эффективному замещению бурового раствора.) |
| 6 | Негерметичность любой обсадной колонны по обстоятельствам, за которые отвечает ИСПОЛНИТЕЛЬ. | 0,1 от общей стоимости УСЛУГ по лабораторному и инженерному сопровождению цементирования |
| 7 | Несвоевременная передача ЗАКАЗЧИКУ документации в нарушение условий ДОГОВОРА. | 0,001 от стоимости УСЛУГ по лабораторному и инженерному сопровождению цементирования соответствующей обсадной колонны | За каждые сутки несвоевременной передачи документации |

Общая сумма вычета, с применением коэффициента качества и фиксированного вычета за отклонения, рассчитывается за отчетный период либо этап/секцию по формуле:

В= С х (Кс),

где, В - сумма к оплате;

С - стоимость УСЛУГ за отчетный период либо этап/секцию (без учета стоимости возмещаемых расходов);

Кс – понижающий коэффициент;

Примечание:

При отклонении по нескольким позициям понижающий коэффициент применяется за каждый случай.

Шкала оценки качества применяется в каждом отчётном периоде, в котором произошло нарушение.

Все отклонения и нарушения оформляются двухсторонним первичным актом и подписываются представителем ЗАКАЗЧИКА (Буровым мастером/Помощником бурового мастера) и ИСПОЛНИТЕЛЯ. Отказ от подписания не допускается, не согласие с положениями указанными в акте оформляются приложением «об особом мнении» и прикладываются к акту.

|  |  |
| --- | --- |
| **ИСПОЛНИТЕЛЬ**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  мп | **ЗАКАЗЧИК**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  мп |