**Форма 2 «Требования к предмету оферты»**

**ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ**

***1.Общие положения***

Предмет закупки: «Поставка бытовой техники и кухонного оборудования в 2026 году.»  
(лоты №№ 1-3)

Инициатор закупки: Общество с ограниченной ответственностью «Байкитская нефтегазоразведочная экспедиция» (ООО «БНГРЭ»).

Сроки (период) поставки:

- Лоты №№ 1-3 февраль - март 2026 г.

Базис поставки:

Лот № 1 - DAP, Красноярский край, Богучанский район, пос. Таежный.

Лот № 2 - DAP, ЯНАО, г. Новый Уренгой, пос. Коротчаево.

Лот № 3 - DAP, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Весны 3А, 13 этаж.

**Планируемая номенклатура и объемы поставки**:

| **№ п/п** | **Наименование ТМЦ** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Лот 1 - DAP, Красноярский край, Богучанский район, п. Таежный** | | | |
| 1 | Водонагреватель накопительный, 150 Л | шт. | 4 |
| 2 | Ларь морозильный Бирюса-455КХ (либо аналог) | шт. | 3 |
| 3 | Обогреватель электрический конвекторного типа 2 КВТ | шт. | 77 |
| 4 | Пароконвектомат ПКА 6-1/1 ВМ2 Abat (либо аналог) | шт. | 2 |
| 5 | Термопот, 10 л (кипятильник наливной) | шт. | 4 |
| 6 | Холодильник бытовой Бирюса-М10 (либо аналог) | шт. | 4 |
| 7 | Чайник электрический бытовой | шт. | 149 |
| 8 | Печь микроволновая мощностью 700-800 ВТ внутренним объемом 20-23 л. | шт. | 5 |
| 9 | Плита электрическая 4-конфорочная Abat ЭПК-47ЖШ (нерж.) (либо аналог) | шт. | 3 |
| 10 | Комплект ножей для мясорубки МИМ-300 | комп. | 9 |
| 11 | Сплит-система до 21 кв.м. | шт. | 11 |
| 12 | Сплит-система 25-30 кв.м. | шт. | 10 |
| 13 | Машина стиральная профессиональная Haier HCW12C (либо аналог) | шт. | 3 |
| 14 | Машина стиральная бытовая автомат CSO1310TB3/1-07 Candy (либо аналог) | шт. | 4 |
| 15 | Машина сушильная профессинальная Haier HCD12C (либо аналог) | шт. | 3 |
| 16 | Телевизор диагональю 30-32 дюйм, жк экран | шт. | 2 |
| 17 | Каменка электрическая для сауны (печь электрическая) «Karina Lite10Li-10-380» (без пульта) (либо аналог) | шт. | 2 |
| 18 | Комплект фильтр-системы BRITA Purity C150 | шт. | 6 |
| **Лот 2 - DAP, ЯНАО, г. Новый Уренгой, пос. Коротчаево.** | | | |
| 1 | Водонагреватель накопительный, 150 Л | шт. | 1 |
| 2 | Ларь морозильный Бирюса-455КХ (либо аналог) | шт. | 2 |
| 3 | Обогреватель электрический конвекторного типа 2 КВТ | шт. | 8 |
| 4 | Термопот, 10 л (кипятильник наливной) | шт. | 1 |
| 5 | Холодильник бытовой Бирюса-М10 (либо аналог) | шт. | 1 |
| 6 | Чайник электрический бытовой | шт. | 14 |
| 7 | Печь микроволновая мощностью 700-800 ВТ внутренним объемом 20-23 л | шт. | 1 |
| 8 | Комплект ножей для мясорубки МИМ-300 | комп. | 1 |
| 9 | Сплит-система до 21 кв.м. | шт. | 1 |
| 10 | Машина стиральная профессиональная Haier HCW12C (либо аналог) | шт. | 1 |
| 11 | Машина стиральная бытовая автомат CSO1310TB3/1-07 Candy (либо аналог) | шт. | 1 |
| 12 | Машина сушильная профессинальная Haier HCD12C (либо аналог) | шт. | 1 |
| 13 | Пульт управления электрокаменкой ТЭК 9-12 кВт | шт. | 1 |
| 14 | Телевизор диагональю 30-32 дюйм , жк экран | шт. | 1 |
| 15 | Каменка электрическая для сауны (печь электрическая) «Karina Lite10Li-10-380» (без пульта) (либо аналог) | шт. | 1 |
| **Лот 3 – DAP, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Весны 3А, 13 этаж** | | | |
| 1 | Фильтр комбинированный для очистителя воздуха 30м2 офис | шт. | 12 |
| 2 | Фильтр комбинированный для очистителя воздуха 50м2 офис | шт. | 10 |

- Заявленная стоимость товара по **Лотам №№ 1-3** должна включать расходы Поставщика в соответствии с базисными условиями поставки DAP (ИНКОТЕРМС 2010).

Лоты являются неделимыми. Оферта может быть представлена как на один из указанных лотов, так и на все лоты. Предоставление оферты на часть объема в пределах лота не допускается. В случае нарушения данного требования Общество оставляет за собой право не принимать поданную оферту к рассмотрению.

Общество оставляет за собой право изменять общее количество поставляемого товара в пределах ±100% от установленного объема поставки.

Под опционом понимается право Общества уменьшить или увеличить количество поставляемых МТР в пределах согласованного количества без изменения цен на поставляемые МТР, согласованных в договоре. Срок действия опциона заканчивается не позднее даты начала последнего срока поставки МТР, предусмотренной договором.

Реквизиты ООО «БНГРЭ»:

Место нахождения: 660135, Россия, Красноярский край, Красноярск г., Весны ул., д. 3 «А»

Почтовый адрес: 660135, Россия, Красноярский край, Красноярск г., Весны ул., д. 3 «А», БЦ «Весна», 13 эт.

Тел./факс: (391)274-86-81/ (391)274-86-82

ОГРН 103 880 000 3990

ИНН/КПП 880 101 1908/246 501 001

ОКПО 47833210

Банк ВТБ (ПАО) в г. Красноярске

БИК: 040407777

к/с: 30101810200000000777

р/с: 40702810300030003480

ИНН/КПП: 7702070139/246602001

ОГРН: 1027739609391

Код ОКПО: 21864130

***2. Требования к предмету закупки:***

| **№ п/п** | **Требование (параметр оценки)** | **Документы, подтверждающие соответствия требованию** | **Единица измерения** | **Условия соответствия** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Лот 1 - DAP, Красноярский край, Богучанский район, п. Таежный** | | | | |
| 2.1.1 | **Водонагреватель накопительный**  - объем бака - 150 л  - способ нагрева – электрический  - потребляемая мощность 1.5-2.5 кВт (220 В)  - крепление – настенное  - максимальная температура нагрева воды +70°С  - управление водонагревателем – механическое  - ограничение температуры нагрева – требуется  - термодатчик – требуется  - степень защиты от воды – 4 и выше  - термометр - требуется  - предохранительный клапан – требуется  - количество ТЭНов – 1-2 шт.  - габариты (ВхШхГ):варьируются, средние значения: высота 125-160 см, ширина/глубина 45-48 см. | Копия сертификата/декларации соответствия  Форма 6т полностью заполненная (технические характеристики /ГОСТ/ТУ; производитель) | Да / Нет | Да |
| 2.1.2 | **Ларь морозильный Бирюса-455КХ**  - морозильный ларь с глухой крышкой - цвет белый - механическое управление - режим замораживания - 2 корзины в комплекте - габариты 81x150x66,5см - объем 420л - мощность замораживания (кг/сут): 23 - размораживание: ручное - климатический класс - N +16°C / +32°C - компрессор – 1 | Копия сертификата/декларации соответствия  Форма 6т полностью заполненная (технические характеристики /ГОСТ/ТУ; производитель) | Да / Нет | Да |
| 2.1.3 | **Обогреватель электрический конвекторного типа, 2 кВт** - максимальная мощность – 2 кВт - регулировка мощности – требуется - напряжение - 220/230 В - термостат – требуется - варианты монтажа - настенный, напольный - защитные функции: отключение при перегреве, влагозащитный корпус, защита от опрокидывания - удобство использования – колесики - установка во влажных помещениях – требуется  - степень защиты - не ниже IP24  - размер: 400х830мм±5 | Копия сертификата/декларации соответствия  Форма 6т полностью заполненная (технические характеристики /ГОСТ/ТУ; производитель) | Да / Нет | Да |
| 2.1.4 | **Пароконвектомат ПКА 6-1/1 ВМ2 Abat**  - подключение – 380 В - номинальная потребляемая мощность - 9,5 кВт - количество уровней - 6 - максимальная температура внутри камеры- 270 С. - тип подачи пара – инжектор - температурный трехканальный щуп - система регулировки влажности – от 0 до 100% - таймер от 1 минуты до 10 часов - 5 скоростей вращения вентилятора - встроенная система охлаждения воды, сливаемой в канализацию - размеры, ШхГхВ: 840х840х775 мм - вентилируемая дверь духовки - двухходовой механизм открывания дверцы для защиты - лицевые панели - из нержа стали, боковые и задняя панели, крыша – из оцинков стали с полимер покрытием - камера - из нержавеющей стали - степень защиты камеры - IPX5 **В комплекте должны быть**: - гастроемкости-6 шт., в т.ч. 3ед.-выс 20мм, 3ед.-выс 40мм - тип гастроемкости - GN 1/1 - размер гастроемкости (наруж./внут.)-530x325/500x300мм - подставка под пароконвектомат соответствующ размера  - магистральный фильтр механической очистки для холодной воды, стандарт корпуса - 10sl, материал корпуса – прозрачный пластик, присоединительный размер 3/4", производительность — до 0,9 м3/час, картридж из вспененного полипропилена, предназначен для механич очистки воды от ржавчины, грязи, песка и др нерастворимых примесей размерами более 5 мкм, ресурс до 20 м.куб., температура очищ воды: 4-40С, в заводской комплектации. | Копия сертификата/декларации соответствия  Форма 6т полностью заполненная (технические характеристики /ГОСТ/ТУ; производитель) | Да / Нет | Да |
| 2.1.5 | **Термопот, 10 л (кипятильник наливной)** - материал корпуса – нержавеющая сталь + пластик - режим поддержания температуры - защита от перегрева при недостаточном количестве воды - контроль уровня воды - подача воды – механическая (кран, рычаг)  - мощность: 1,5-2 кВт  - габариты: (ВхШхГ): могут варьироваться, 530х285х270мм ±5 | Копия сертификата/декларации соответствия  Форма 6т полностью заполненная (технические характеристики /ГОСТ/ТУ; производитель) | Да / Нет | Да |
| 2.1.6 | **Холодильник бытовой Бирюса-** **М 10**  - однокамерный холодильник с морозильным отделением - электромеханическое управление - LED освещение - габариты 122x58x60см - общий полезный объем 235/188/47л - цвет белый - класс энергоэффективности А - расположение морозильной камеры - верхнее - компрессор - 1 - климатический класс N, температура окружающего воздуха +16...+32 °C - уровень шума: 42 дБ - потребление электроэнергии: 0,49 кВт\*час/24 часа - возможность перевешивания двери - - габариты: В 122 см, Ш 58 см, Г62 - система No Frost: нет | Копия сертификата/декларации соответствия  Форма 6т полностью заполненная (технические характеристики /ГОСТ/ТУ; производитель) | Да / Нет | Да |
| 2.1.7 | **Чайник электрический бытовой -**прозрачный **-** объем – не менее 1,7 л - мощность не менее 1,8 кВт - защита от включения без воды - материал: термостойкое стекло, пластик - скрытый нагревательный элемент - шкала уровня воды - вращение на подставке на 360 градусов - автоотключение при закипании – индикатор включения – подсветка  - габариты (ВхШхГ): 20см х25,8 смх15 см±10 | Копия сертификата/декларации соответствия  Форма 6т полностью заполненная (технические характеристики /ГОСТ/ТУ; производитель) | Да / Нет | Да |
| 2.1.8 | **Печь микроволновая**  - мощность 700-800 ВТ  - внутренний объем 20-23 л  - габариты (ВхШхГ): 26см.х44см.х32см. ±5  - управление: механическое  - доп функции: нет | Копия сертификата/декларации соответствия  Форма 6т полностью заполненная (технические характеристики /ГОСТ/ТУ; производитель) | Да / Нет | Да |
| 2.1.9 | **Плита электрическая 4-х конфорочная Abat ЭПК-47ЖШ (нерж.)** Комплектация: - 4-е чугунные конфорки 300х300 мм - шкаф жарочный из углеродистой стали с 3 противнями 530x470 мм - расположение – напольная - диапазон регулирования температуры жарочного шкафа +20...+270 °C - номинальное напряжение – 400 В - максимальная потребляемая мощность - 16 кВт - аварийный терморегулятор от перегрева +320 °C; - габаритные размеры плиты - 800х800х940 мм - раздельная регулировка мощности верхнего и нижнего блоков ТЭНов жарочного шкафа - все регуляторы расположены на передней панели - боковые панели из окрашенного металла | Копия сертификата/декларации соответствия  Форма 6т полностью заполненная (технические характеристики /ГОСТ/ТУ; производитель) | Да / Нет | Да |
| 2.1.10 | **Комплект ножей для мясорубки МИМ-300**  Состав комплекта:  - нож подрезной: один шт.  - нож крестовой двухсторонний: два шт.  - решетка №2: один шт. (диаметр отверстий 5 мм)  - решетка №3: один шт. (диаметр отверстий 9 мм)  - приемная решетка: одна шт.  Технические характеристики:  - внешний диаметр решеток: 81-82 мм  - толщина ножей: 7 мм  - посадочное отверстие ножей:  12х16 мм; 16х13 мм.  - материал: инструментальная сталь, высококачественная нержавеющая сталь | Копия сертификата/декларации соответствия  Форма 6т полностью заполненная (технические характеристики /ГОСТ/ТУ; производитель) | Да / Нет | Да |
| 2.1.11 | **Сплит-система** **до 21 кв.м**.  - мощность охлаждения, 2.05 кВт - мощность обогрева, 2.05-2.20 кВт - на помещение до 21 кв.м - напряжение 220 В - класс энергоэффективности максимальный: B/А - фреонопроводы жидкостный/газовый: 1/4'' / 3/8'' - режимы работы: охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция - частота: 50 Гц - номинальный ток (А): 3,7/3,5 - производительность по воздуху (м3/час): 400/430 - тип хладагента: R410a (410 грамм)  - габариты (ВхШхГ): размер внутр.блока, мм 255-292х698-720х190; размер внеш.блока, мм 456-460х640-660х287-230± 5; вес внутреннего блока, кг. 6-7. | Копия сертификата/декларации соответствия  Форма 6т полностью заполненная (технические характеристики /ГОСТ/ТУ; производитель) | Да / Нет | Да |
| 2.1.12 | **Сплит-система 25-30 кв.м.** - мощность охлаждения, 2,64 кВт - мощность обогрева, 2,64 кВт - на помещение от 25 до 30 кв.м - напряжение 220 В - класс энергоэффективности максимальный: B/А - фреонопроводы жидкостный/газовый: 1/4'' / 3/8'' - режимы работы: охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция - частота: 50 Гц - номинальный ток (А): 3,7/3,5 - холодопроизводительность 7000- 9000 BTU тип хладагента: R410a (410 грамм)  габариты (ВхШхГ): размер внутр.блока, мм 255-292х698-720х190; размер внеш.блока, мм 456-502х640-660х230-287±5; вес внутреннего блока, кг. 6-7. | Копия сертификата/декларации соответствия  Форма 6т полностью заполненная (технические характеристики /ГОСТ/ТУ; производитель) | Да / Нет | Да |
| 2.1.13 | **Машина стиральная профессиональная Haier HCW12C** - электронагрев - загрузка фронтальная - не менее 12 кг - объем барабана не менее 100 л - скорость отжима – 1050 об/мин - скорость стирки - 45 об/мин - тип загрузки – фронтальная - управление - электронное - материал барабана - нержавеющая сталь - напряжение -220 В - мощность -2.2 кВт - возможность использования сухих и жидких профессиональных моющих средств - 9 программ - G фактор: 300  - расход воды: 63 л/цикл - класс энергоэффективности: А+  - размеры: Ш/Г/В - 686/765/1098 мм | Копия сертификата/декларации соответствия  Форма 6т полностью заполненная (технические характеристики /ГОСТ/ТУ; производитель) | Да / Нет | Да |
| 2.1.14 | **Машина стиральная бытовая автомат, CSO1310TB3/1-07 Candy**  - максимальная загрузка - 10 кг - скорость отжима – не менее 1000 об/мин - тип загрузки – фронтальная - гарантия 12 месяцев - электронагрев - диаметр загрузочного люка не менее 30 см - материал барабана: нержавеющая сталь - электроснабжение от сети переменного тока с номинальным напряжением – 220В - возможность использования сухих и жидких профессиональных моющих средств - контроль за дисбалансом и пенообразованием | Копия сертификата/декларации соответствия  Форма 6т полностью заполненная (технические характеристики /ГОСТ/ТУ; производитель) | Да / Нет | Да |
| 2.1.15 | **Машина сушильная профессинальная Haier HCD12C** - объем барабана 218 л - объем загрузки 12 кг - ворсовый фильтр - уничтожение бактерий при сушке - перенавешиваемая дверь с закаленным стеклом - программы сушки: высокая, умеренная, низкая и без нагрева - вид нагрева: электро - наличие короткого цикла сушки (30 – 45 мин) - размеры: Ш/Г/В - 686/822/1098 мм | Копия сертификата/декларации соответствия  Форма 6т полностью заполненная (технические характеристики /ГОСТ/ТУ; производитель) | Да / Нет | Да |
| 2.1.16 | **Телевизор** **диагональю 30-32 дюйм , жк экран** - разрешение 1920 x 1080 - соотношение сторон 16:9 - поддержка Smart TV – есть - порт Ethernet – есть - цвет – черный  - габариты:Ш/Г/В - 719/81,6/422,5 мм | Копия сертификата/декларации соответствия  Форма 6т полностью заполненная (технические характеристики /ГОСТ/ТУ; производитель) | Да / Нет | Да |
| 2.1.17 | **Каменка электрическая для сауны (печь электрическая) «Karina Lite10Li-10-380» (без пульта)** - мощность - 9 кВт - объем помещения - 8-14 м.куб. - масса камней – 20-25 кг - напряжение - 380V - вид каменки - открытая - тип установки – настенная или напольная | Копия сертификата/декларации соответствия  Форма 6т полностью заполненная (технические характеристики /ГОСТ/ТУ; производитель) | Да / Нет | Да |
| 2.1.18 | **Комплект фильтр-системы BRITA Purity C150**  12000102828 Картридж сменный для BRITA Purity С150 (102828) -Ресурс –до 1 года, до 3574 л (Напитки),2069 л (Пар). -Скорость подачи воды: 145 л/час. -Температура воды: +4-+30 С°. -Оптимальное давление: 2-8,6 бар. -Расположение: вертикальное, повешенное, горизонтальное.  12000110020 Тест kH Аквабрит 020 Тест АКВАБРИТ (°КН) предназначен для определения карбонатной жёсткости (KH) холодной водопроводной воды. Используется для точной настройки, что позволяет обеспечить наилучшее качество воды на выходе и, как следствие, продлить срок службы подключённого к фильтр-системе оборудования.  Тип аксессуара – тест воды  Вес (без упаковки), кг 0.05 ширина, мм 100, глубина, мм 20, высота, мм 100. 12001013637 Часть головная 0-70% со слайдером, соединения G3/8 для BRITA Purity (1013637) -диаметр входной и выводной труб равен внешней резьбе G3/8; -раб.давление: 2-8,6 Бар; -раб. Т воды: +4...+30 град.; -размеры: с кронштейном - 135х135х75 мм, без кронштейна 110х90х55 мм.  Страна производитель: Россия | Копия сертификата/декларации соответствия  Форма 6т полностью заполненная (технические характеристики /ГОСТ/ТУ; производитель) | Да / Нет | Да |
| **Лот 2 - DAP, ЯНАО, г. Новый Уренгой, пос. Коротчаево.** | | | | |
| 2.2.1 | **Водонагреватель накопительный**  - объем бака - 150 л  - способ нагрева – электрический  - потребляемая мощность 1.5-2.5 кВт (220 В)  - крепление – настенное  - максимальная температура нагрева воды +70°С  - управление водонагревателем – механическое  - ограничение температуры нагрева – требуется  - термодатчик – требуется  - степень защиты от воды – 4 и выше  - термометр - требуется  - предохранительный клапан – требуется  - количество ТЭНов – 1-2 шт.  - габариты (ВхШхГ):варьируются, средние значения: высота 125-160 см, ширина/глубина 45-48 см. | Копия сертификата/декларации соответствия  Форма 6т полностью заполненная (технические характеристики /ГОСТ/ТУ; производитель) | Да / Нет | Да |
| 2.2.2 | **Ларь морозильный Бирюса-455КХ**  - морозильный ларь с глухой крышкой - цвет белый - механическое управление - режим замораживания - 2 корзины в комплекте - габариты 81x150x66,5см - объем 420л - мощность замораживания (кг/сут): 23 - размораживание: ручное - климатический класс - N +16°C / +32°C - компрессор – 1 | Копия сертификата/декларации соответствия  Форма 6т полностью заполненная (технические характеристики /ГОСТ/ТУ; производитель) | Да / Нет | Да |
| 2.2.3 | **Обогреватель электрический конвекторного типа, 2 кВт** - максимальная мощность – 2 кВт - регулировка мощности – требуется - напряжение - 220/230 В - термостат – требуется - варианты монтажа - настенный, напольный - защитные функции: отключение при перегреве, влагозащитный корпус, защита от опрокидывания - удобство использования – колесики - установка во влажных помещениях – требуется  - степень защиты - не ниже IP24  - размер: 400х830мм±5 | Копия сертификата/декларации соответствия  Форма 6т полностью заполненная (технические характеристики /ГОСТ/ТУ; производитель) | Да / Нет | Да |
| 2.2.4 | **Термопот, 10 л (кипятильник наливной)** - материал корпуса – нержавеющая сталь + пластик - режим поддержания температуры - защита от перегрева при недостаточном количестве воды - контроль уровня воды - подача воды – механическая (кран, рычаг)  - мощность: 1,5-2 кВт  - габариты: (ВхШхГ): могут варьироваться, 530х285х270мм ±5 | Копия сертификата/декларации соответствия  Форма 6т полностью заполненная (технические характеристики /ГОСТ/ТУ; производитель) | Да / Нет | Да |
| 2.2.5 | **Холодильник бытовой Бирюса-** **М 10 (либо аналог)** - однокамерный холодильник с морозильным отделением - электромеханическое управление - LED освещение - габариты 122x58x60см - общий полезный объем 235/188/47л - цвет белый - класс энергоэффективности А - расположение морозильной камеры - верхнее - компрессор - 1 - климатический класс N, температура окружающего воздуха +16...+32 °C - уровень шума: 42 дБ - потребление электроэнергии: 0,49 кВт\*час/24 часа - возможность перевешивания двери - габариты: В 122 см, Ш 58 см, Г62 - система No Frost: нет | Копия сертификата/декларации соответствия  Форма 6т полностью заполненная (технические характеристики /ГОСТ/ТУ; производитель) | Да / Нет | Да |
| 2.2.6 | **Чайник электрический бытовой -**прозрачный **-** объем – не менее 1,7 л - мощность не менее 1,8 кВт - защита от включения без воды - материал: термостойкое стекло, пластик - скрытый нагревательный элемент - шкала уровня воды - вращение на подставке на 360 градусов - автоотключение при закипании – индикатор включения – подсветка  - габариты (ВхШхГ): 20см х25,8 смх15 см±10 | Копия сертификата/декларации соответствия  Форма 6т полностью заполненная (технические характеристики /ГОСТ/ТУ; производитель) | Да / Нет | Да |
| 2.2.7 | **Печь микроволновая**  - мощность 700-800 ВТ  - внутренний объем 20-23 л  - габариты (ВхШхГ): 26см.х44см.х32см. ±5  - управление: механическое  - доп функции: нет | Копия сертификата/декларации соответствия  Форма 6т полностью заполненная (технические характеристики /ГОСТ/ТУ; производитель) | Да / Нет | Да |
| 2.2.8 | **Комплект ножей для мясорубки МИМ-300**  Состав комплекта:  - нож подрезной: один шт.  - нож крестовой двухсторонний: два шт.  - решетка №2: один шт. (диаметр отверстий 5 мм)  - решетка №3: один шт. (диаметр отверстий 9 мм)  - приемная решетка: одна шт.  Технические характеристики:  - внешний диаметр решеток: 81-82 мм  - толщина ножей: 7 мм  - посадочное отверстие ножей:  12х16 мм; 16х13 мм.  - материал: инструментальная сталь, высококачественная нержавеющая сталь | Копия сертификата/декларации соответствия  Форма 6т полностью заполненная (технические характеристики /ГОСТ/ТУ; производитель) | Да / Нет | Да |
| 2.2.9 | **Сплит-система** **до 21 кв.м**.  - мощность охлаждения, 2.05 кВт - мощность обогрева, 2.05-2.20 кВт - на помещение до 21 кв.м - напряжение 220 В - класс энергоэффективности максимальный: B/А - фреонопроводы жидкостный/газовый: 1/4'' / 3/8'' - режимы работы: охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция - частота: 50 Гц - номинальный ток (А): 3,7/3,5 - производительность по воздуху (м3/час): 400/430 - тип хладагента: R410a (410 грамм)  - габариты (ВхШхГ): размер внутр.блока, мм 255-292х698-720х190; размер внеш.блока, мм 456-460х640-660х287-230± 5; вес внутреннего блока, кг. 6-7. | Копия сертификата/декларации соответствия  Форма 6т полностью заполненная (технические характеристики /ГОСТ/ТУ; производитель) | Да / Нет | Да |
| 2.2.10 | **Машина стиральная профессиональная Haier HCW12C (либо аналог)** - электронагрев - загрузка фронтальная - не менее 12 кг - объем барабана не менее 100 л - скорость отжима – 1050 об/мин - скорость стирки - 45 об/мин - тип загрузки – фронтальная - управление - электронное - материал барабана - нержавеющая сталь - напряжение -220 В - мощность -2.2 кВт - возможность использования сухих и жидких профессиональных моющих средств - 9 программ - G фактор: 300  - расход воды: 63 л/цикл - класс энергоэффективности: А+  - размеры: Ш/Г/В - 686/765/1098 мм | Копия сертификата/декларации соответствия  Форма 6т полностью заполненная (технические характеристики /ГОСТ/ТУ; производитель) | Да / Нет | Да |
| 2.2.11 | **Машина стиральная бытовая автомат, CSO1310TB3/1-07 Candy (либо аналог)** - максимальная загрузка - 10 кг - скорость отжима – не менее 1000 об/мин - тип загрузки – фронтальная - гарантия 12 месяцев - электронагрев - диаметр загрузочного люка не менее 30 см - материал барабана: нержавеющая сталь - электроснабжение от сети переменного тока с номинальным напряжением – 220В - возможность использования сухих и жидких профессиональных моющих средств - контроль за дисбалансом и пенообразованием | Копия сертификата/декларации соответствия  Форма 6т полностью заполненная (технические характеристики /ГОСТ/ТУ; производитель) | Да / Нет | Да |
| 2.2.12 | **Машина сушильная профессинальная Haier HCD12C (либо аналог)** - объем барабана 218 л - объем загрузки 12 кг - ворсовый фильтр - уничтожение бактерий при сушке - перенавешиваемая дверь с закаленным стеклом - программы сушки: высокая, умеренная, низкая и без нагрева - вид нагрева: электро - наличие короткого цикла сушки (30 – 45 мин) - размеры: Ш/Г/В - 686/822/1098 мм | Копия сертификата/декларации соответствия  Форма 6т полностью заполненная (технические характеристики /ГОСТ/ТУ; производитель) | Да / Нет | Да |
| 2.2.13 | **Пульт управления электрокаменкой ТЭК 9-12 кВт**  - номинальное напряжение, В (±10%) - 380  - номинальная потребляемая мощность, 9-12 кВт (+5% ÷ -10%)  - частота, Гц - 50  - диапазон регулирования температуры, 30-120 ºС  - габаритные размеры (мм), не более:  длина: 205, ширина: 220, высота: 80  допускается отклонение в размерах +/- 10% | Копия сертификата/декларации соответствия  Форма 6т полностью заполненная (технические характеристики /ГОСТ/ТУ; производитель) | Да / Нет | Да |
| 2.2.14 | **Телевизор** **диагональю 30-32 дюйм , жк экран** - разрешение 1920 x 1080 - соотношение сторон 16:9 - поддержка Smart TV – есть - порт Ethernet – есть - цвет – черный  - габариты:Ш/Г/В - 719/81,6/422,5 мм | Копия сертификата/декларации соответствия  Форма 6т полностью заполненная (технические характеристики /ГОСТ/ТУ; производитель) | Да / Нет | Да |
| 2.2.15 | **Каменка электрическая для сауны (печь электрическая) «Karina Lite10Li-10-380 (без пульта)»** - мощность - 9 кВт - объем помещения - 8-14 м.куб. - масса камней – 20-25 кг - напряжение - 380V - вид каменки - открытая - тип установки – настенная или напольная | Копия сертификата/декларации соответствия  Форма 6т полностью заполненная (технические характеристики /ГОСТ/ТУ; производитель) | Да / Нет | Да |
| **Лот 3 - DAP, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Весны 3А, 13 этаж.** | | | | |
| 2.3.1 | **Фильтр комбинированный сменный для очистителя воздуха 30м2 офис**  фильтр HEPA для очистителя AIC CF-8410  - материал изделия: бумага, уголь, полимер  - габариты (ВхШхГ), мм: 300х300х100  - высота, см: 30  - ширина, см: 30  - глубина, см: 10  - гарантия: 1 год | Копия сертификата/декларации соответствия  Форма 6т полностью заполненная (технические характеристики /ГОСТ/ТУ; производитель) | Да / Нет | Да |
| 2.3.2 | **Фильтр комбинированный сменный для очистителя воздуха 50м2 офис**  фильтр HEPA для очистителя AIC XJ-4000/XJ4400  - материал изделия: бумага, уголь, полимер  - габариты (ВхШхГ), мм: 355х355х45  - высота, см: 35,5  - ширина, см: 35,5  - глубина, см: 4,5  - гарантия: 1 год | Копия сертификата/декларации соответствия  Форма 6т полностью заполненная (технические характеристики /ГОСТ/ТУ; производитель) | Да / Нет | Да |

**Общие требования**

| **п/п** | **Требование (параметр оценки)** | **Документы, подтверждающие соответствия требованию** | **Единица измерения** | **Условия соответствия** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4.1 | Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, в ремонте, не восстановленным, должен быть изготовлен не ранее 2025г. | Письмо за подписью руководителя организации | Да/Нет | Да |
| 2.4.2 | МТР при отгрузке должно быть надежно упаковано от негативного воздействия окружающей среды любым методом на усмотрение Поставщика: двуслойная намотка, пузырчатая пленка, картонная коробка, стяжные ремни, обрешетка, паллет. Углы и ребра защитить дополнительными уголками. Все внутренние пустоты коробки должны быть заполнены амортизирующим материалом такими как пенопласт или поролон. Использовать защитный профиль для торцевых частей, закрепить створки и дверцы скотчем, чтобы они плотно прилегали к корпусу, а провода, которые нельзя отсоединить, прикрепить к самому прибору. Упаковка груза должна обеспечивать сохранность МТР при транспортировке и хранении. Упаковочное место должно быть промаркировано и содержать упаковочный лист. | Письмо за подписью руководителя организации | Да/Нет | Да |

***3. Требования к контрагенту***

| **№ п/п** | **Требование (параметр оценки)** | **Документы, подтверждающие соответствия требованию** | **Единица измерения** | **Условия соответствия** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Согласие с условиями договора в редакции ООО «БНГРЭ» (проект договора - форма 3) без протокола разногласий. | Гарантийное письмо за подписью руководителя, заверенное печатью, о согласии со всеми условиями проекта договора (Форма 3) без протокола разногласий. | Да/Нет | Да |
| 3.2 | Опыт работы по поставке данного вида МТР не менее двух лет, но не менее 5 договоров. | Референс-лист за последние 2 года на предмет поставки аналогичных МТР, наименований контрагентов на фирменном бланке с печатью и подписью уполномоченного лица. | Да/Нет | Да |
| 3.3 | Наличие аккредитации в ООО «БНГРЭ»/пакет документов для прохождения аккредитации. Порядок прохождения процедуры по аккредитации находится на внешнем сайте Компании [www.slavneft.ru](http://www.slavneft.ru) | Копия уведомления о прохождении аккредитации или пакет документов для ее прохождения. | Да/Нет | Да |
| 3.4 | Отсутствие в течение последних двух лет случаев судебных разбирательств в качестве ответчика в связи с существенными нарушениями договора, исковые требования по которым были удовлетворены, а также  случаев одностороннего расторжения/одностороннего отказа от договора ООО «БНГРЭ», ПАО «НГК «Славнефть» ПАО НК «Роснефть», ПАО «Газпром» и их дочерними Обществами, в связи с существенными нарушениями его условий[[1]](#footnote-1). | Письмо-подтверждение (заверение об обстоятельствах) за подписью уполномоченного лица/руководителя организации | Да/При наличии, решение принимает Техническая комиссия | Да/решение Технической комиссии |
| 3.5 | Отсутствие между потенциальным контрагентом и ООО «БНГРЭ» за последние 2 (два) года, предшествующих дате утверждения закупки, неурегулированных требований (претензий) на основании (факта существенного нарушения условий договора):  - поставка заводом-изготовителем, поставщиком некачественных, некомплектных МТР и (или) существенное нарушение сроков поставки МТР и/или ПО (включая несвоевременную передачу неисключительного права/лицензии)  - выполнение работ/оказание услуг с нарушением сроков их выполнения, и/или допущения отступлений от качества работ/услуг (включая не достижение запланированного результата) по обстоятельствам, за которые отвечает контрагент;  - фактов неоплаты по принятым/признанным (в любом письменном виде) требованиям (замечаниям, претензиям, штрафам) в течение 3-х мес. после их выставления.  Претензии, снятые/отозванные ООО «БНГРЭ» в порядке досудебного урегулирования спора, а также мотивированные ответы контрагентов на претензии, находящиеся на рассмотрении в Обществе, не подлежат учёту для целей принятия решения. | Письмо-подтверждение (заверение об обстоятельствах) за подписью уполномоченного лица/руководителя организации | Да/Нет | Да |

***4. Прочие требования***

* Оригиналы документации (паспорт, сертификаты, проч.) на Товар должны отправляться по адресу ООО «БНГРЭ»: 6600135, г. Красноярск, ул. Весны, д. 3А в офис, копии документации

(паспорт, сертификаты, проч.) должны направляться совместно с поставляемым Товаром до пункта назначения.

По согласованию с Покупателем требования к техническим характеристикам, не изменяющие потребительские качества, могут быть скорректированы.

Начальник ОМТО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.С. Кузнецова

1. Общество вправе запросить дополнительные пояснения и документы для принятия решения по существу. Факт отказа от их предоставления расценивается как признание факта существенного нарушения договора. [↑](#footnote-ref-1)