**УтвержденА**

**Приказом ОАО «Востсибнефтегаз»**

**от «05» марта 2014 г. № 137**

**Введена в действие «05» марта 2014 г.**

|  |
| --- |
| **ИНСТРУКЦИЯ АО «Востсибнефтегаз»** |

**ПО ПРОВЕДЕНИЮ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ПЛАНАМ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЛОКАЛИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙ НА ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ**

**№ П3-05 И-75483 ЮЛ-107**

**ВЕРСИЯ 1.00**

(с изменениями, внесенными приказом ОАО «Востсибнефтегаз» от 26.06.2014 г. № 364)

(с изменениями, внесенными приказом ОАО «Востсибнефтегаз» от 28.11.2014 г. № 678)

(с изменениями, внесенными приказом ПАО «Востсибнефтегаз» от 30.07.2015 г. № 549)

(с изменениями, внесенными приказом АО «Востсибнефтегаз» от 05.12.2017 г. № 1305)

(изменения от 01.06.2017)

(с изменениями, внесенными приказом АО «Востсибнефтегаз» от 07.05.2018 г. №551)

**г. Красноярск**

**2014**

# СодержаниЕ

[Вводные положения 3](#_Toc500508237)

[НАЗНАЧение 3](#_Toc500508238)

[Цели……………... 3](#_Toc500508239)

[Задачи 3](#_Toc500508240)

[Область действия 3](#_Toc500508241)

[Период действия и порядок внесения изменений 3](#_Toc500508242)

[1 Термины и определения 5](#_Toc500508243)

[2 ОБозначения и Сокращения 6](#_Toc500508244)

[3 ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ 7](#_Toc500508245)

[4 УЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ ТРЕНИРОВОК 10](#_Toc500508246)

[5 ссылки 11](#_Toc500508247)

[приложения 12](#_Toc500508252)

# Вводные положения

## НАЗНАЧение

Настоящая Инструкция АО «Востсибнефтегаз» разработана в целях исполнения [Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»](#ФЗ_116_о_промбезопасности_ОПО), [Приказа Ростехнадзора от 12.03.2013 №101 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности»](#Приказ_Ростехнадзора_101), [Приказа Ростехнадзора от 11.03.2013 №96 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрыво-пожароопасных, химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств»](#Приказ_Ростехнадзора_96), [Приказа Ростехнадзора от 26.12.2012 №781 «Рекомендации по разработке планов локализации и ликвидации аварий на взрывопожароропасных и химически опасных производственных объектах»](#Приказ_Ростехнадзора_781), Постановления Правительства РФ от 26.08.2013 №730 «Об утверждении [Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах»](consultantplus://offline/ref=57059B52EA54335FA0FAE52E770AE558C9CE05206703D431B96A2616B0AB39D6EF0B8B0A7B5BA00C50C01BACK4j5H).

## Цели

Целью настоящей Инструкции является регламентация порядка проведения учебно-тренировочных занятий по планам локализации и ликвидации аварий АО «Востсибнефтегаз».

## Задачи

Задачами настоящей Инструкции является упорядочить работу руководителей цехов структурных подразделений АО «Востсибнефтегаз» и подрядчиков по проведению учебно-тренировочных занятий по планам локализации и ликвидации аварий.

## Область действия

Настоящая Инструкция обязательна для исполнения работниками акционерного общества «Восточно - Сибирская нефтегазовая компания», эксплуатирующими опасные производственные объекты (далее - ОПО) АО «Востсибнефтегаз» III, IV классов опасности.

Структурные подразделения АО «Востсибнефтегаз» при оформлении договоров подряда с организациями, осуществляющими работы на опасных производственных объектах, принадлежащих АО «Востсибнефтегаз», обязаны включать в условия договоров пункт о неукоснительном выполнении требований настоящей Инструкции подрядными организациями.

Распорядительные, локальные нормативные и иные внутренние документы не должны противоречить настоящей Инструкции.

## Период действия и порядок внесения изменений

Настоящая Инструкция является локальным нормативным документом постоянного действия.

Настоящая Инструкция утверждается, вводится в действие, изменяется и признается утратившей силу в АО «Востсибнефтегаз» на основании приказа АО «Востсибнефтегаз».

Изменения в Инструкциювносятся в случаях: изменения законодательства, изменения организационной структуры или полномочий руководителей и т.п.

Инициаторами внесения изменений в Инструкциюявляются: Управление промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды АО «Востсибнефтегаз» АО «Востсибнефтегаз», а так же иные структурные подразделения АО «Востсибнефтегаз» по согласованию с вышеуказанным Управлением промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды АО «Востсибнефтегаз» АО «Востсибнефтегаз».

Ответственность за поддержание Инструкции в АО «Востсибнефтегаз» в актуальном состоянии возлагается на начальника Управления промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды АО «Востсибнефтегаз» АО «Востсибнефтегаз».

Контроль исполнения требований настоящей Инструкции возлагается на главного инженера АО «Востсибнефтегаз».

# Термины и определения

***АВАРИЯ*** – разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс (сброс) опасных веществ.

***ИНЦИДЕНТ*** – отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, отклонение от установленного режима технологического процесса.

***ОПАСНЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ОБЪЕКТ (ОПО)*** М предприятия или их цехи, участки, площадки, а также иные производственные объекты, указанные в Приложении 1 к настоящему [Федеральному закону от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»](#ФЗ_116_о_промбезопасности_ОПО), зарегистрированные в Государственном реестре опасных производственных объектов, принадлежащие собственнику (АО «Востсибнефтегаз».

***ОТВЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ*** – ответственный руководитель работ по локализации и ликвидации аварии в организации.

***ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЛОКАЛИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИИ*** – локальный нормативный документ, определяющий конкретные действия персонала и специальных подразделений (пожарные и др.) по локализации и ликвидации последствий аварии на отдельных стадиях ее развития в пределах цеха (участка, объекта, группы объектов), близлежащей территории, а также по защите персонала и населения от последствий аварии; определяющий порядок взаимодействия с административными и надзорными органами, организациями, эксплуатирующими объекты, находящиеся в зоне аварии; содержащий мероприятия по спасению людей, локализации разлитого нефтепродукта или опасных жидкостей, ликвидации аварии и ее последствий и другие мероприятия организационно - технического характера, направленные на локализацию и ликвидацию последствий аварий в кратчайшие сроки и с наименьшим ущербом.

***ПРОЦЕССНЫЕ УПРАВЛЕНИЯ*** – структурные подразделения АО «Востсибнефтегаз», ответственные за реализацию основных производственных бизнес-процессов: добычи нефти, газа и газового конденсата и транспортировки углеводородов (Управление добычи нефти и газа АО «Востсибнефтегаз»), подготовки и перекачка нефти (Управление подготовки нефти и газа АО «Востсибнефтегаз»), тепло и электроснабжения (Управление энергетики АО «Востсибнефтегаз»).

***ПЕРСОНАЛ ОПО*** – работники, руководители АО «Востсибнефтегаз», эксплуатирующие опасный производственный объект (в том числе, работники подрядной организации, выполняющей работы на ОПО по соответствующим договорам подряда с Обществом).

***СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ СЛУЖБЫ*** - аварийно-спасательные, по локализации и ликвидации аварий и иные специализированные службы (службы охраны, медицинские службы).

***СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ (СП)*** – структурное подразделение АО «Востсибнефтегаз» с самостоятельными функциями, задачами и ответственностью в рамках своих компетенций, определенных положением о структурном подразделении. Для целей настоящего Положения – цех процессного управления АО «Востсибнефтегаз».

# ОБозначения и Сокращения

***ОБЩЕСТВО*** – Акционерное общество «Восточно - Сибирская нефтегазовая компания» (АО «Востсибнефтегаз»).

***ОПО*** – опасный производственный объект.

***ПЛА*** – план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий.

***СГОиЧС*** – сектор по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям АО «Востсибнефтегаз».

***УТЗ*** – учебно-тренировочные занятия.

# ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ

3.1 Настоящая Инструкция устанавливает порядок проведения УТЗ по:

* планам мероприятий по локализации и ликвидации аварий - для ОПО III класса опасности, разработанных в соответствии с [Положением о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, утвержденное](consultantplus://offline/ref=57059B52EA54335FA0FAE52E770AE558C9CE05206703D431B96A2616B0AB39D6EF0B8B0A7B5BA00C50C01BACK4j5H) Постановлением Правительства РФ от 26.08.2013 № 730;
* планам по ликвидации аварий - для ОПО IV класса опасности, разработанных в соответствии с приложением №1 [Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», утвержденных Приказом Ростехнадзора от 12.03.2013 № 101.](consultantplus://offline/ref=57059B52EA54335FA0FAE52E770AE558C9CE05206703D431B96A2616B0AB39D6EF0B8B0A7B5BA00C50C01BACK4j5H)

Планы, указанные в п. [3.1](#п_3_1) настоящей Инструкции разрабатываются структурными подразделениями процессных управлений Общества, а также, подрядными организациями, осуществляющими работы по соответствующим договорам подряда на ОПО, принадлежащих Обществу.

3.2 При проведении УТЗ по ПЛА используется оперативная и графическая части ПЛА и приложения к ПЛА (при наличии).

3.3 УТЗ ПЛА проводятся с целью оценки действия персонала по предупреждению аварий, а в случае их возникновения - по локализации и максимальному снижению тяжести последствий, а также оценки технических системы и средств, используемых при этом.

3.4 При проведении УТЗ по ПЛА проверяется готовность структурных подразделений Общества, эксплуатирующих ОПО и подрядных организаций, осуществляющих работы на ОПО Общества по соответствующим договорам подряда (далее – подрядная организация), к действиям по локализации и ликвидации последствий аварии.

3.5 При проведении УТЗ проверяются:

* возможность осуществления мероприятий по локализации аварии и ликвидации ее последствий;
* знание работниками организации своих действий при авариях и инцидентах;
* состояние систем связи, оповещения и определения местоположения людей, застигнутых аварией.

3.6 **Ежемесячно на второй день при смене вахты** (при работе на ОПО вахтовым методом) руководитель структурного подразделения Общества, эксплуатирующего ОПО (в подрядной организации - ответственный руководитель работ на ОПО) проводит ознакомление подчиненных работников с ПЛА, с проведением опроса по знанию позиций ПЛА.

Руководитель структурного подразделения Общества (в подрядной организации - ответственный руководитель работ на ОПО) проводит УТЗ по ПЛА **ежемесячно на третий день при смене вахты** (при работе на ОПО вахтовым методом). УТЗ проводятся в разное время суток.

3.7 УТЗ проводятся по графику, утвержденному главным инженером Общества и техническим руководителем (главным инженером) подрядной организации.

3.8 В Подрядных организациях, осуществляющих бурение, освоение и ремонт скважин, разрабатывается график УТЗ «ВЫБРОС».

УТЗ «ВЫБРОС» проводятся с каждым составом вахты указанных подрядных организаций, а так же в обязательном порядке при осуществлении проверок противофонтанной безопасности представителями Общества и районным инженером противофонтанной безопасности по условиям заключенного договора.

3.9 График проведения УТЗ составляется руководителем структурного подразделения Общества, эксплуатирующего ОПО (в подрядной организации - ответственным руководителем работ на ОПО) на один календарный год и утверждается в соответствии с п. [3.7](#п_3_7) настоящей Инструкции не позднее 15-ти календарных дней до наступления нового календарного года.

3.9.1 Внеочередные УТЗ предусматриваются и проводятся (после проведения проверки знаний ПЛА персоналом) при внесении изменений в ПЛА, при переводе работников организации на другое рабочее место (прием новых работников), в случае неквалифицированных действий работников при проведении УТЗ, а также по предложениям территориальных органов Ростехнадзора.

3.9.2 При неудовлетворительных результатах УТЗ, предусматривается их повторное проведение **в течение 14 рабочих дней** после детального изучения допущенных ошибок.

3.9.3 После внесения в ПЛА изменений и дополнений предусматривается изучение изменений и дополнений руководителями, специалистами и производственным персоналом организации, личным составом специализированных служб, привлекаемых в соответствии с оперативной частью к работам по локализации и ликвидации аварий. После обучения в установленном порядке предусматривается **внеочередной инструктаж**.

3.10 УТЗ должны учитывать все возможные аварийные ситуации, указанные в оперативной части ПЛА. Конкретную тему проведения тренировки определяет руководитель структурного подразделения Общества, эксплуатирующего ОПО (в подрядной организации - ответственный руководитель работ на ОПО). УТЗ проводятся по одной или нескольким позициям оперативной части ПЛА, на основании плана проведения УТЗ по ПЛА, разрабатываемого руководителем структурного подразделения Общества, эксплуатирующего ОПО (в подрядной организации - ответственный руководитель работ на ОПО), **не позднее одного рабочего дня до даты проведения УТЗ.** Информация о месте и времени начала и окончания проведения УТЗ доводится до ЦИТС на ЮТМ.

Проведение УТЗ по ПЛА **не должно вызывать нарушений технологического процесса ведения работ и готовности работников к ликвидации аварии**.

3.11 Проведение УТЗ по ПЛА предусматривается с участием производственного персонала, членов специализированных служб, пожарной охраны, медико-санитарной и других служб, в случае, когда их действия предусматриваются оперативной частью ПЛА.

3.12 При проведении УТЗ по ПЛА одновременно проводятся пожарно-тактические занятия по планам пожарных подразделений ООО «РН-Пожарная безопасность», соответствии с мероприятиями и в порядке, предусмотренными ПЛА.

3.13 Тренировки по ПЛА проводятся непосредственно под руководством:

* руководителя СП, эксплуатирующего ОПО;
* в Подрядных организациях - ответственного руководителя работ на ОПО;
* в Подрядных организациях, бурение, освоение и ремонт скважин - под руководством районного инженера противофонтанной безопасности организации, оказывающей Обществу услуги по обеспечению противофонтанной безопасности;
* членов комиссии производственного контроля, – го этапов производственного контроля (при проведении проверок противофонтанной безопасности).

3.14 Руководители УТЗ по ПЛА оценивают:

* порядок и время оповещения в соответствии с ПЛА;
* наличие и состояние средств связи и оповещения об аварии;
* наличие и состояние средств, используемых при выполнении мероприятий по ликвидации аварии, предусмотренных ПЛА, правильность их размещения и применения работниками организации;
* состояние средств индивидуальной защиты;
* состояние территории, путей и меры по выводу в безопасное место людей, не занятых непосредственно выполнением работ по ликвидации аварии;
* эвакуации из аварийного участка;
* время вызова и время прибытия подразделений пожарной охраны, службы безопасности в организацию и к месту аварии;
* знания работниками своих действий, предусмотренных ПЛА;
* порядок выполнения мероприятий по ликвидации аварии, предусмотренных ПЛА;
* умение работников пользоваться средствами индивидуальной защиты;
* знание работниками маршрутов следования при эвакуации территории ОПО.

3.15. Право контроля за организацией и проведением УТЗ предоставляется работникам СГОиЧС.

# УЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ ТРЕНИРОВОК

4.1 После окончания тренировки по ПЛА руководителями тренировок, указанными в п. [3.13](#п_3_12) настоящей Инструкции, проводится совещание с участниками тренировки, на котором они дают оценку действиям работников в соответствии с п. [3.14](#п_3_13) настоящей Инструкции.

4.2 Результаты УТЗ по ПЛА должны заноситься в журнал регистрации УТЗ по ПЛА (журнал проведения учебных тревог «Выброс») под роспись персонала, участвующего в УТЗ (по форме - [Приложение 1](#Приложение_1)).

# ссылки

1. [Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»](consultantplus://offline/ref=C8B37CDEA50427491AE6F9CFDB6279017EEB010A5E84E359C576D1E941C0CCD198DF5DE6F4F94A5A72F28C76T6M1F).

1. [Постановление Правительства РФ от 26.08.2013 №730 «Об утверждении Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах».](consultantplus://offline/ref=7C2B356C0559EAEC45770845D764D141B5CADAD913E0857AAEE3232EDF9B1065A8ED5A307FEA8F346FM6F)

1. [Приказ Ростехнадзора от 12.03.2013 № 101 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности»](consultantplus://offline/ref=BD5A4FBD07A39061A04836BFD67F9B866ADD051EEAC268E4130EF532A70F181DBC74502C89762262o3N5F).

1. [Приказ Ростехнадзора от 11.03.2013 № 96 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрыво-пожароопасных, химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств»](consultantplus://offline/ref=C476F0582464362C5C0580C5B5AF44DAFDC2A1F46D1F3519B59BDFB2359B5934D500911F44EA6788351C0D3BFDO1F).

1. [Приказ Ростехнадзора от 26.12.2012 № 781 «Рекомендации по разработке планов локализации и ликвидации аварий на взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектах»](consultantplus://offline/ref=CA6E23C2BAAAA4A07E4D5F2A08F617E937A9C0B69E4FAEA07534D62C21289CCF48D5308D51EEE0A1qFO4F).

# приложения

**Таблица 1**

**Перечень приложений к Инструкции АО «Востсибнефтегаз»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **НОМЕР ПРИЛОЖЕНИЯ** | **НАИМЕНОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ** | **ПРИМЕЧАНИЕ** |
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | Форма журнала учета учебно-тренировочных занятий | Включено в настоящий файл. |

**ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ФОРМА ЖУРНАЛА УЧЕТА УЧЕБНО - ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ**



**Титульный лист**

**ЖУРНАЛ УЧЕТА**

**УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(указывается наименование плана в соответствии с [п.3.1.](#п_3_1) Инструкции)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование опасного производственного объекта)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование структурного подразделения (подрядной организации, эксплуатирующего ОПО)

Окончен: «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**г. Красноярск**

**Оборотная сторона**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата проведения занятий (тренировки)** | | **Наименование ОПО**  **(объекта ОПО)** | | **Краткое содержание темы занятий (тренировки)** | | **Краткое содержание вводной по возможной аварийной ситуации**  **(в соответствии с ПЛА)** | | **Фамилия, инициалы привлекаемого персонала ОПО** | | **Результаты и анализ тренировки** | | **Подписи** | | | |
| **Руководителя тренировки** | **Привлекаемого персонала** | | |
| **1** | **2** | | **3** | | **4** | | **5** | | **6** | | **7** | | | **8** |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |

*Примечания.*

*Журнал должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью организации.*