**Форма 2 «Требования к предмету оферты»**

**ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ**

***1.Общие положения***

Предмет закупки:

«**Поставка бытовой техники и кухонного оборудования в 2024 году**» (лоты №№ 1-6).

Инициатор закупки: ООО «БНГРЭ».

Сроки поставки: лоты №№ 1-6: февраль - март 2024 г.

Базис поставки:

* Лоты №№ 1-4: DAP, Красноярский край, п. Таежный.
* Лот № 5: DAP, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Весны 3А, 13 этаж.
* Лот № 6 – DAP – Тюменская область, ЯНАО, г. Новый Уренгой, пос. Коротчаево.

**Планируемый к поставке объем:**

| **№ п/п** | **Наименование ТМЦ** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Лот 1 - DAP, Красноярский край, п. Таежный** | | | |
| 1 | Водонагреватель накопительный, 150 л | шт. | 5 |
| 2 | Водонагреватель накопительный 100 л | шт. | 5 |
| 3 | Завеса тепловая электрическая 2 кВт | шт. | 16 |
| 4 | Обогреватель электрический конвекторного типа 2 кВт | шт. | 55 |
| 5 | Вентилятор канальный 160 мм | шт. | 3 |
| 6 | Электрокаменка, 9 кВт | шт. | 4 |
| 7 | Пульт управления электрокаменкой, 9-12 кВт | шт. | 3 |
| 8 | Станция водоснабжения | шт. | 14 |
| 9 | Пароконвектомат | шт. | 2 |
| 10 | Плита электрическая, 4 конфорки | шт. | 4 |
| 11 | Шкаф жарочный, 2-камерный | шт. | 4 |
| 12 | Электроплита, 1 конфорка | шт. | 3 |
| 13 | Чайник электрический бытовой | шт. | 221 |
| 14 | Печь микроволновая, 800 Вт, 23 л | шт. | 19 |
| 15 | Кипятильник наливной, 10 л | шт. | 7 |
| 16 | Вилка столовая | шт. | 45 |
| 17 | Ложка столовая | шт. | 45 |
| 18 | Стол производственный (кухонный) металлический | шт. | 1 |
| 19 | Тарелка глубокая круглая, 200 мм | шт. | 45 |
| 20 | Термос пищевой 4 л | шт. | 10 |
| 21 | Термос пищевой 6 л | шт. | 10 |
| **Лот 2 - DAP, Красноярский край, п. Таежный** | | | |
| 1 | Комплект спутникового телевидения на 1 ТВ | шт. | 4 |
| 2 | Телевизор диагональю 40" (102 см) | шт. | 4 |
| **Лот 3 - DAP, Красноярский край, п. Таежный** | | | |
| 1 | Машина стиральная бытовая автомат, 10 кг | шт. | 2 |
| 2 | Машина стиральная промышленная автомат, мин. 10 кг | шт. | 5 |
| 3 | Машина сушильная | шт. | 5 |
| **Лот 4 - DAP, Красноярский край, п. Таежный** | | | |
| 1 | Шкаф холодильный – витрина | шт. | 22 |
| **Лот 5 - DAP, Красноярский край, г. Красноярск** | | | |
| 1 | Вентилятор бытовой напольный 400 мм | Шт. | 5 |
| 2 | Комплект фильтров сменный | компл. | 12 |
| 3 | Кронштейн настенный для телевизоров 32 дюйма | шт. | 3 |
| 4 | Кулер для воды напольный | шт. | 5 |
| 5 | Очиститель воздуха (35 м.кв.) | шт. | 10 |
| 6 | Очиститель воздуха (50 м.кв.) | шт. | 3 |
| 7 | Телевизор диагональю 32 дюйма | шт. | 3 |
| 8 | Увлажнитель воздуха | шт. | 15 |
| 9 | Фильтр комбинированный для очистителя воздуха | шт. | 10 |
| 10 | Светильник настольный | шт. | 5 |
| **Лот 6 - DAP Тюменская область, ЯНАО, г. Новый Уренгой, пос. Коротчаево** | | | |
| 1 | Водонагреватель накопительный, 150л | шт. | 1 |
| 2 | Завеса тепловая электрическая 2 кВт | шт. | 2 |
| 3 | Машина стиральная бытовая автомат, 10 кг | шт. | 1 |
| 4 | Обогреватель электрический конвекторного типа 2 кВт | шт. | 5 |
| 5 | Пароконвектомат | шт. | 1 |
| 6 | Станция водоснабжения | шт. | 1 |
| 7 | Чайник электрический бытовой | шт. | 20 |
| 8 | Кипятильник наливной, 10 л | шт. | 1 |

* Заявленная стоимость по лотам №№ 1-6 должна включать расходы поставщика в соответствии с базисными условиями поставки DAP (ИНКОТЕРМС 2010).
* Каждый из лотов является неделимым. Оферта может быть представлена как на один из указанных лотов, так и на все лоты. Предоставление оферты на часть объема в пределах лота не допускается. В случае нарушения данного требования Общество оставляет за собой право не принимать поданную оферту к рассмотрению.
* Общество оставляет за собой право изменять общее количество поставляемого товара в пределах +100%/ -100% согласованного в договоре опциона.

Под опционом понимается право Общества уменьшить или увеличить количество поставляемых МТР в пределах согласованного количества без изменения цен на поставляемые МТР, согласованных в договоре. Срок действия опциона заканчивается не позднее даты начала последнего срока поставки МТР, предусмотренной договором.

Реквизиты ООО «БНГРЭ»:

Место нахождения: 660135, Россия, Красноярский край, Красноярск г., Весны ул., д. 3 «А»

Почтовый адрес: 660135, Россия, Красноярский край, Красноярск г., Весны ул., д. 3 «А», БЦ «Весна», 13 эт.

Тел./факс: (391)274-86-81/ (391)274-86-82

ОГРН 103 880 000 3990

ИНН/КПП 880 101 1908/246 501 001

ОКПО 47833210

Банк ВТБ (ПАО) в г. Красноярске

БИК: 040407777

к/с: 30101810200000000777

р/с: 40702810300030003480

ИНН/КПП: 7702070139/246602001

ОГРН: 1027739609391

Код ОКПО: 21864130

***2. Требования к предмету закупки:***

| **№ п/п** | **Требование (параметр оценки)** | **Документы, подтверждающие соответствия требованию** | **Единица измерения** | **Условия соответствия** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Лот 1 - DAP, Красноярский край, п. Таежный** | | | | |
| 2.1.1 | **Водонагреватель накопительный**  - объем бака - не менее 150 л  - способ нагрева – электрический  - потребляемая мощность не более 1.8 кВт (220 В)  - крепление – настенное  - максимальная температура нагрева воды +75°С  - управление водонагревателем – механическое  - ограничение температуры нагрева – требуется  - термодатчик – требуется  - степень защиты от воды – 4 и выше  - термометр - требуется  - предохранительный клапан – требуется  - количество ТЭНов - 1 шт | Копия паспорта/руководства/ инструкции по эксплуатации на русском языке  Копия сертификата/декларации соответствия /отказное письмо  Форма 6т полностью заполненная (технические характеристики /ГОСТ/ТУ; производитель) | Да / Нет | Да |
| 2.1.2 | **Водонагреватель накопительный**  - объем бака - не менее 100 л  - способ нагрева – электрический  - потребляемая мощность – не более 1.8 кВт (220 В)  - крепление – настенное  - максимальная температура нагрева воды +75 °С  - управление водонагревателем – механическое  - ограничение температуры нагрева – требуется  - термодатчик – требуется  - степень защиты от воды – 4 и выше  - термометр - требуется  - предохранительный клапан – требуется  - количество ТЭНов - 1 шт | Да / Нет | Да |
| 2.1.3 | **Завеса тепловая электрическая**  - максимальная мощность – 2 кВт  - соответствие ТР ТС 004/2011, ТР ТС 010/2011, ТР ТС 020/2011  - напряжение - 220 В  - регулировка мощности – требуется  - режим без нагрева – требуется  - установка тепловой завесы - горизонтальная  - настенный монтаж – требуется  - отключение при перегреве – требуется  **-** габаритные размеры (ШхВхГ) – 705x140x130мм (± 20) | Да / Нет | Да |
| 2.1.4 | **Обогреватель электрический конвекторного типа**  - максимальная мощность – 2 кВт  - регулировка мощности – требуется  - напряжение - 220/230 В  - термостат – требуется  - варианты монтажа - настенный, напольный  - защитные функции: отключение при перегреве, влагозащитный корпус, защита от опрокидывания  - удобство использования – колесики  - установка во влажных помещениях – требуется | Да / Нет | Да |
| 2.1.5 | **Вентилятор канальный вытяжной**  - круглый, настенный  - диаметр канала 160 мм  - класс изоляции В  - макс.температура перемещаемого воздуха 70 °С  - мощность 54 Вт  - напряжение 220/230 В  - корпус - оцинкованная листовая сталь  - автоматический перезапуск для защиты электродвигателя от перегрева | Копия паспорта/руководства/ инструкции по эксплуатации на русском языке  Копия сертификата/декларации соответствия /отказное письмо  Форма 6т полностью заполненная (технические характеристики /ГОСТ/ТУ; производитель) | Да / Нет | Да |
| 2.1.6 | **Электрокаменка:**  - мощность, 9 кВт  - напряжение, 380 В  - диапазон регулирования температуры, 40-120 °С  - тип ТЭН - 106А10/1,0Т-220-Ф4ш  - заполняемый объем камней - 34л ±10%  - напольная, пристенная;  - расположение камней закрытое;  - материал внешнего корпуса — сталь;  - материал нагревательных элементов - нержавеющая сталь  - объем помещения – 11–15 куб.м.  - ограничение температуры нагрева – требуется  - термодатчик – требуется  - функция ограничения нагрева по времени и по температуре  - в комплекте должен быть выносной пульт управления с кабелем 5 м, с регулировкой температуры | Да / Нет | Да |
| 2.1.7 | **Пульт управления электрокаменкой, 9-12 кВт**  - номинальное напряжение, В (±10%) - 380  - номинальная потребляемая мощность, 9-12 кВт (+5% ÷ -10%)  - частота, Гц - 50  - диапазон регулирования температуры, 30-120 ºС  - габаритные размеры (мм), не более:  длина: 205, ширина: 220, высота: 80 | Да / Нет | Да |
| 2.1.8 | **Станция водоснабжения**  - производительность – не менее 3 м³/час  - производительность – не менее 50 л/мин  - макс. напор – до 38 м  - высота всасывания – не менее 8 м  - температура жидкости - +1...+35 °С  - емкость гидроаккумулятора - 24 л  - объем бака - 24 л  - мощность – не менее 0.6 кВт  - конструкция насоса - центробежный  - корпус насоса – чугун или сталь  - корпус гидроаккумулятора - сталь  - наличие манометра | Копия паспорта/руководства/ инструкции по эксплуатации на русском языке  Копия сертификата/декларации соответствия /отказное письмо  Форма 6т полностью заполненная (технические характеристики /ГОСТ/ТУ; производитель) | Да / Нет | Да |
| 2.1.9 | **Пароконвектомат**  - подключение – 380 В  - номинальная потребляемая мощность - 9,5 кВт  - количество уровней - 6  - максимальная температура внутри камеры- 270 С.  - тип подачи пара – инжектор  - температурный трехканальный щуп  - система регулировки влажности – от 0 до 100%  - таймер от 1 минуты до 10 часов  - 5 скоростей вращения вентилятора  - встроенная система охлаждения воды, сливаемой в канализацию  - размеры, ШхГхВ: 840х840х775 мм  - вентилируемая дверь духовки для предотвращения ожога  - двухходовой механизм открывания дверцы для защиты персонала от горячего пара  - лицевые панели - из нержавеющей стали, боковые и задняя панели, крыша – из оцинкованной стали с полимерным покрытием  - камера - из нержавеющей стали  - степень защиты камеры - IPX5  В комплекте должны быть:  - гастроемкости в количестве - 6 шт., из них 3 ед. - высотой 20 мм и 3 ед. - высотой 40 мм  - тип гастроемкости - GN 1/1  - размер гастроемкости (наруж./внутр.) - 530x325 / 500x300 мм  - подставка под пароконвектомат размером, соответствующим поставляемому пароконвектомату  - магистральный фильтр механической очистки для холодной воды, стандарт корпуса - 10sl, материал корпуса – прозрачный пластик, присоединительный размер 3/4", производительность — до 0,9 м3/час, картридж из вспененного полипропилена, предназначен для механической очистки воды от ржавчины, грязи, песка и других нерастворимых примесей размерами более 5 мкм, ресурс до 20 м.куб., температура очищаемой воды: 4-40С, в заводской комплектации. | Копия паспорта/руководства/ инструкции по эксплуатации на русском языке  Копия сертификата/декларации соответствия /отказное письмо  Форма 6т полностью заполненная (технические характеристики /ГОСТ/ТУ; производитель) | Да / Нет | Да |
| 2.1.10 | **Плита электрическая**  Комплектация:  - 4-е чугунные конфорки 300х300 мм (± 20 мм)  - шкаф жарочный из углеродистой стали с 3 противнями  - расположение – напольная  - диапазон регулирования температуры жарочного шкафа +20...+270 °C  - номинальное напряжение – 400 В  - максимальная потребляемая мощность - 16 кВт  - аварийный терморегулятор от перегрева +320 °C;  - габаритные размеры плиты - 800х800х940 мм (± 50 мм)  - раздельная регулировка мощности верхнего и нижнего блоков ТЭНов жарочного шкафа  - боковые панели из окрашенного металла | Копия паспорта/руководства/ инструкции по эксплуатации на русском языке  Копия сертификата/декларации соответствия /отказное письмо  Форма 6т полностью заполненная (технические характеристики /ГОСТ/ТУ; производитель) | Да / Нет | Да |
| 2.1.11 | **Шкаф жарочный**  - количество камер: 2  - тип управления – механическое  - мощность: не менее 9,6 кВт  - напряжение: не более 400 В  - 4 уровня направляющих для противней размера 530х470 мм (± 20 мм)  - раздельная регулировка мощности верхнего и нижнего блоков ТЭН-ов  - максимальная температура внутри жарочного шкафа +270 °С  - габаритные размеры: 840х900х1510 мм (± 50 мм) | Да / Нет | Да |
| 2.1.12 | **Электроплита 1-конфорочная настольная**  - макс. потребляемая мощность - 1000 Вт  - материал рабочей поверхности- эмалированная сталь  - управление - механическое  - габаритные размеры (ШхВхГ)- 31.50х5.50х30см(± 5)  - количество программ – 3  - переключатели - поворотные | Да / Нет | Да |
| 2.1.13 | **Чайник электрический бытовой**  - объем - 1,8 л (+/-0,1)  - мощность: 1,5 - 2 кВт  - закрытый нагревательный элемент  - автоотключение при закипании  - защита от включения без воды  – индикатор включения  - материал корпуса – нержавеющая сталь | Да / Нет | Да |
| 2.1.14 | **Печь микроволновая**  - мощность 800 Вт  - внутренний объем не менее 23 л | Да / Нет | Да |
| 2.1.15 | **Кипятильник наливной (термопот)**  - объем максимальный 10 л  - материал корпуса – нержавеющая сталь + пластик  - режим поддержания температуры  - защита от перегрева при недостаточном количестве воды  - контроль уровня воды  - подача воды – механическая (кран, рычаг) | Да / Нет | Да |
| 2.1.16 | **Вилка столовая для взрослых**  - материал - пищевая нержавеющая сталь  - тип стали – 18/0  - длина – от 18 до 23 см  - пригодная для мытья в посудомоечной машине  - пригодная для использования в столовых общественного питания | Копия паспорта/руководства/ инструкции по эксплуатации на русском языке  Копия сертификата/декларации соответствия /отказное письмо  Форма 6т полностью заполненная (технические характеристики /ГОСТ/ТУ; производитель) | Да / Нет | Да |
| 2.1.17 | **Ложка столовая для взрослых**  - материал - пищевая нержавеющая сталь  - тип стали – 18/0  - длина – от 18 до 23 см  - пригодная для мытья в посудомоечной машине  - пригодная для использования в столовых общественного питания | Да / Нет | Да |
| 2.1.18 | **Стол производственный (кухонный) металлический**  - материал – нержавеющая сталь  - размеры - 1200\*600\*850 (+/- 20) мм  - без борта, открытый, с полкой  - полка – цельная  - ножки стола с регулируемыми опорами для компенсации неровностей пола, без колес  - поставляется в разобранном виде.  Эскиз: | Да / Нет | Да |
| 2.1.19 | **Тарелка глубокая круглая**  - диаметр – 200 мм  - гладкий край  - белая, без рисунка  - объем - 250 мл  - материал - фарфор  - покрытие – глазурь  - пригодная для использования в СВЧ-печи, посудомоечной машине  - пригодная для использования в столовых общественного питания | Да / Нет | Да |
| 2.1.20 | **Термос пищевой**  - объем – 4л  - для хранения напитков и пищи  - соответствие ГОСТ 27002-2020  - материал корпуса и колбы - пищевая нержавеющая сталь  - корпус – ударопрочный  - внутренняя колба - съемная  - горловина – широкая  - механизм запирания крышки – «барашковый» затяжной  - крышка с прокладкой из пищевой резины  - поддержание температуры – до 8 часов | Да / Нет | Да |
| 2.1.21 | **Термос пищевой**  - термос пищевой – 6 л  - для хранения напитков и пищи  - соответствие ГОСТ 27002-2020  - горловина – широкая  - материал корпуса и колбы- пищевая нержавеющая сталь  - корпус – ударопрочный  - внутренняя колба - съемная  - механизм запирания крышки – «барашковый» затяжной  - крышка с прокладкой из пищевой резины  - поддержание температуры – до 8 часов | Да / Нет | Да |
| **Лот 2 - DAP, Красноярский край, п. Таежный** | | | | |
| 2.2.1 | **Комплект спутникового телевидения на 1 ТВ**:  - антеннаспутниковаядиаметр - 0,55 мм – 1 шт  - кронштейн спутниковый для антенны (комплект для установки) – 1 шт  - конвертор спутниковый с выходом на 1 ТВ – 1 шт  - цифровой спутниковый приемник – сервер – 1 шт  - пульт дистанционного управления – 1шт  - кабель коаксальный RG-6Q – 20 метров – 1 шт  - соединители на кабель FK-6 – 2 штуки  - шнур HDMI-HDMI – не менее1 метра – 1 шт  - шнур TRRS-3RCA (тюльпаны) – не менее 1 метра – 1 шт | Копия паспорта/руководства/ инструкции по эксплуатации на русском языке  Копия сертификата/декларации соответствия /отказное письмо  Форма 6т полностью заполненная (технические характеристики /ГОСТ/ТУ; производитель) | Да / Нет | Да |
| 2.2.2 | **Телевизор диагональю 40" (102 см)**  - разрешение 1920 x 1080  - соотношение сторон 16:9  - поддержка Smart TV – есть  - порт Ethernet – есть  - расположение подставки - по центру  - цвет – черный | Да / Нет | Да |
| **Лот 3 - DAP, Красноярский край, п. Таежный** | | | | |
| 2.3.1 | **Машина стиральная бытовая**  - максимальная загрузка - 10 кг  - скорость отжима – не менее 1000 об/мин  - тип загрузки – фронтальная  - гарантия 12 месяцев  - электронагрев  - диаметр загрузочного люка не менее 30 см  - материал барабана: нержавеющая сталь  - электроснабжение от сети переменного тока с номинальным напряжением – 220В  - возможность использования сухих и жидких профессиональных моющих средств  - контроль за дисбалансом и пенообразованием | Копия паспорта/руководства/ инструкции по эксплуатации на русском языке  Копия сертификата/декларации соответствия /отказное письмо  Форма 6т полностью заполненная (технические характеристики /ГОСТ/ТУ; производитель) | Да / Нет | Да |
| 2.3.2 | **Машина стиральная промышленная автомат**  - загрузка - не менее 10 кг  - тип – профессиональная  - скорость отжима – не менее 1000 об/мин  - тип загрузки – фронтальная  - гарантия 12 месяцев  - электронагрев  - объем барабана не менее 96 л  - материал барабана - нержавеющая сталь  - возможность использования сухих и жидких профессиональных моющих средств  - контроль за дисбалансом и пенообразованием  Размеры, не более:  - ширина, 686 мм  - глубина, 765 мм  - высота, 1098 мм | Да / Нет | Да |
| 2.3.3 | **Машина сушильная**  **- з**агрузка – не менее 10 кг  **-** объем барабана не менее 190 л  **-** программы сушки: высокая, средняя, низкая и без нагрева  **-** вид нагрева: электро  **-** наличие короткого цикла сушки (30 – 45 мин)  Размеры, не более:  **-** ширина, 686 мм  - глубина, 822 мм  - высота, 1098 мм | Да / Нет | Да |
| **Лот 4 - DAP, Красноярский край, п. Таежный** | | | | |
| 2.4.1 | **Шкаф холодильный – витрина**  - общий объем холодильной камеры – не менее 310 л  - температурный режим - от 1 до 10 °C  - размеры, (ШхГхВ) - 580х620х1830 мм (+/-20)  - размораживание - капельная система  - количество компрессоров - 1  - количество дверей – 1, перевешиваемая  - регулятор температурных режимов  - цвет - белый  - исполнение двери - прозрачная  - количество камер – 1  - количество полок – не менее 5  - материал полок – стекло  - климатический класс – N  - морозильная камера – отсутствует  - тип управления – электромеханический  - освещение - LED | Копия паспорта/руководства/ инструкции по эксплуатации на русском языке  Копия сертификата/декларации соответствия /отказное письмо  Форма 6т полностью заполненная (технические характеристики /ГОСТ/ТУ; производитель) | Да / Нет | Да |
| **Лот 5 - DAP, Красноярский край, г. Красноярск** | | | | |
| 2.5.1 | **Вентилятор бытовой напольный**  - диаметр - 400 мм (+/-5)  - напряжение 220 В  - материал корпуса - ударопрочный пластик  - регулировка скорости - многоступенчатая  - класс электрозащиты: II класс  - наличие защитной усиленной решетки  - наличие наклонно-поворотной конструкции  - регулировка по высоте  - утяжеленное круглое основание | Копия паспорта/руководства/ инструкции по эксплуатации на русском языке  Копия сертификата/декларации соответствия /отказное письмо  Форма 6т полностью заполненная (технические характеристики /ГОСТ/ТУ; производитель) | Да / Нет | Да |
| 2.5.2 | **Комплект фильтров сменный**  состав:  - предварительный фильтр.  - угольный фильтр.  - HEPA фильтр.  - совместим с воздухоочистителем AIC CF-8410 | Да / Нет | Да |
| 2.5.3 | **Кронштейн для настенного крепления телевизоров** диагональю 32 дюйма  - возможность регулировки угла наклона  - наклон вверх - 12°, наклон вниз - 12°  - максимальная нагрузка - до 35 кг  - расстояние от стены - 53 мм | Копия руководства/ инструкции по эксплуатации на русском языке  Форма 6т полностью заполненная (технические характеристики /ГОСТ/ТУ; производитель) | Да / Нет | Да |
| 2.5.4 | **Кулер для воды напольный**  - загрузка воды -верхняя  - режим работы- нагрев, охлаждение  - встроенный холодильник  - размеры ШхГхВ – 310х310хх950 мм (+/-50)  - нагрев 5л/ч – 90-95°С  - охлаждение – 2л/ч – 5-10°С  - тип охлаждения – компрессорный  - тип нагревательного элемента – внутренний, спиральный  - тип крана – нажим кружкой | Копия паспорта/руководства/ инструкции по эксплуатации на русском языке  Копия сертификата/декларации соответствия /отказное письмо  Форма 6т полностью заполненная (технические характеристики /ГОСТ/ТУ; производитель) | Да / Нет | Да |
| 2.5.5 | **Очиститель воздуха (35 м.кв.)**  - макс.площадь обслуживания – 35 м.кв  - фильтр предварительной очистки  - HEPA фильтр (14 класс) + угольный фильтр  - УФ-стерилизация  - фотокаталитический фильтр  - ионизация  - воздухообмен - 180 м3/час  - цвет - белый | Да / Нет | Да |
| 2.5.6 | **Очиститель воздуха (50 м.кв.)**  - макс.площадь обслуживания – 50 м.кв  - фильтр предварительной очистки  - электростатический фильтр (плазменный)  - HEPA фильтр (14 класс) + угольный фильтр  - УФ-стерилизация  - фотокаталитический фильтр  - ионизация  - воздухообмен – 300 м3/час  - цвет - черный | Да / Нет | Да |
| 2.5.7 | **Телевизор диагональю 32 дюйма**  **-** разрешение – HD, 1366х768  - формат экрана - 16:9  - поддержка Smart TV - есть  - встроенный Wi-Fi  - количество HDMI портов - 2  - порт Ethernet – есть  - возможность настенного крепления | Да / Нет | Да |
| 2.5.8 | **Увлажнитель воздуха**  - ультразвуковой  - объем – не менее 2,3 л  - площадь помещения – до 30 м²  - длина электрошнура – 1 м  - регулировка интенсивности увлажнения  - автоматическое отключение при отсутствии воды  - наличие ароматизатора  - керамическая мембрана  - управление - механическое | Да / Нет | Да |
| 2.5.9 | **Фильтр комбинированный сменный**  - совместим с очистителем воздуха AIC XJ-4000 | Да / Нет | Да |
| 2.5.10 | **Светильник настольный**  - вид ламп - светодиодные  - мощность - 8-12 Вт  - тип крепления - на основании  - напряжение - 220 В  - материал: металл/пластик  - регулировка по высоте, регулировка наклона и поворота плафона  - высота – 40 см (+/-5) | Да / Нет | Да |
| **Лот 6 - DAP Тюменская область, ЯНАО, г. Новый Уренгой, пос. Коротчаево** | | | | |
| 2.6.1 | **Водонагреватель накопительный**  - объем бака - не менее 150 л  - способ нагрева – электрический  - потребляемая мощность не более 1.8 кВт (220 В)  - крепление – настенное  - максимальная температура нагрева воды +75°С  - управление водонагревателем – механическое  - ограничение температуры нагрева – требуется  - термодатчик – требуется  - степень защиты от воды – 4 и выше  - термометр - требуется  - предохранительный клапан – требуется  - количество ТЭНов - 1 шт | Копия паспорта/руководства/ инструкции по эксплуатации на русском языке  Копия сертификата/декларации соответствия /отказное письмо  Форма 6т полностью заполненная (технические характеристики /ГОСТ/ТУ; производитель)  Копия паспорта/руководства/ инструкции по эксплуатации на русском языке  Копия сертификата/декларации соответствия /отказное письмо  Форма 6т полностью заполненная (технические характеристики /ГОСТ/ТУ; производитель) | Да / Нет | Да |
| 2.6.2 | **Завеса тепловая электрическая**  - максимальная мощность – 2 кВт  - соответствие ТР ТС 004/2011, ТР ТС 010/2011, ТР ТС 020/2011  - напряжение - 220 В  - регулировка мощности – требуется  - режим без нагрева – требуется  - установка тепловой завесы - горизонтальная  - настенный монтаж – требуется  - отключение при перегреве – требуется  - габаритные размеры (ШхВхГ) – 705x140x130мм (± 20) | Да / Нет | Да |
| 2.6.3 | **Машина стиральная бытовая**  - максимальная загрузка - 10 кг  - скорость отжима – не менее 1000 об/мин  - тип загрузки – фронтальная  - гарантия 12 месяцев  - электронагрев  - диаметр загрузочного люка не менее 30 см  - материал барабана: нержавеющая сталь  - электроснабжение от сети переменного тока с номинальным напряжением – 220В  - возможность использования сухих и жидких профессиональных моющих средств  - контроль за дисбалансом и пенообразованием | Да / Нет | Да |
| 2.6.4 | **Обогреватель электрический конвекторного типа**  - максимальная мощность обогрева – 2 кВт  - регулировка мощности – требуется  - напряжение - 220/230 В  - термостат – требуется  - варианты монтажа - настенный, напольный  - защитные функции: отключение при перегреве, влагозащитный корпус, защита от опрокидывания  - удобство использования – колесики  - установка во влажных помещениях – требуется | Да / Нет | Да |
| 2.6.5 | **Пароконвектомат**  - подключение – 380 В  - номинальная потребляемая мощность - 9,5 кВт  - количество уровней - 6  - максимальная температура внутри камеры- 270 С.  - тип подачи пара – инжектор  - температурный трехканальный щуп  - система регулировки влажности – от 0 до 100%  - таймер от 1 минуты до 10 часов  - 5 скоростей вращения вентилятора  - встроенная система охлаждения воды, сливаемой в канализацию  - размеры, ШхГхВ: 840х840х775 мм  - вентилируемая дверь духовки для предотвращения ожога  - двухходовой механизм открывания дверцы для защиты персонала от горячего пара  - лицевые панели - из нержавеющей стали, боковые и задняя панели, крыша – из оцинкованной стали с полимерным покрытием  - камера - из нержавеющей стали  - степень защиты камеры - IPX5  В комплекте должны быть:  - гастроемкости в количестве - 6 шт., из них 3 ед. - высотой 20 мм и 3 ед. - высотой 40 мм  - тип гастроемкости - GN 1/1  - размер гастроемкости (наруж./внутр.) - 530x325 / 500x300 мм  - подставка под пароконвектомат размером, соответствующим поставляемому пароконвектомату  - магистральный фильтр механической очистки для холодной воды, стандарт корпуса - 10sl, материал корпуса – прозрачный пластик, присоединительный размер 3/4", производительность — до 0,9 м3/час, картридж из вспененного полипропилена, предназначен для механической очистки воды от ржавчины, грязи, песка и других нерастворимых примесей размерами более 5 мкм, ресурс до 20 м.куб., температура очищаемой воды: 4-40С, в заводской комплектации. | Да / Нет | Да |
| 2.6.6 | **Станция водоснабжения**  - производительность – не менее 3 м³/час  - производительность – не менее 50 л/мин  - макс. напор – до 38 м  - высота всасывания – не менее 8 м  - температура жидкости - +1...+35 °С  - емкость гидроаккумулятора - 24 л  - объем бака - 24 л  - мощность – не менее 0.6 кВт  - конструкция насоса - центробежный  - корпус насоса – чугун или сталь  - корпус гидроаккумулятора - сталь  - наличие манометра | Копия паспорта/руководства/ инструкции по эксплуатации на русском языке  Копия сертификата/декларации соответствия /отказное письмо  Форма 6т полностью заполненная (технические характеристики /ГОСТ/ТУ; производитель) | Да / Нет | Да |
| 2.6.7 | **Чайник электрический бытовой**  - объем - 1,8 л (+/-0,1)  - мощность: 1,5 - 2 кВт  - закрытый нагревательный элемент  - автоотключение при закипании  - защита от включения без воды  – индикатор включения  - материал корпуса – нержавеющая сталь | Да / Нет | Да |
| 2.6.8 | **Кипятильник наливной (термопот)**  - объем максимальный - 10 л  - материал корпуса – нержавеющая сталь + пластик  - режим поддержания температуры  - защита от перегрева при недостаточном количестве воды  - контроль уровня воды  - подача воды – механическая (кран, рычаг) | Да / Нет | Да |
| **Общие требования** | | | | |
| 2.7.1 | Товар поставляется новым, не бывшим в эксплуатации, выпущенный не ранее 01.01.2023. | Гарантийное письмо за подписью и печатью руководителя организации | Да/Нет | Да |
| 2.7.2 | МТР при отгрузке должно быть надежно упаковано любым методом на усмотрение контрагента. Упаковка груза должна обеспечивать сохранность МТР при транспортировке и хранении в условиях Крайнего Севера. Упаковочное место должно быть промаркировано и содержать упаковочный лист. | Гарантийное письмо за подписью и печатью руководителя организации | Да/Нет | Да |

***3. Требования к контрагенту***

| **№ п/п** | **Требование (параметр оценки)** | **Документы, подтверждающие соответствия требованию** | **Единица измерения** | **Условия соответствия** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Согласие с условиями договора ООО «БНГРЭ» (форма 3) | Письмо о согласии со всеми условиями проекта договора ООО «БНГРЭ» за подписью и печатью руководителя организации | Да/Нет | Да |
| 3.2 | **Только для лота № 3:**  Опыт работы по поставке данного вида МТР не менее 5 договоров за последние три года | Референс-лист за последние 3 года с указанием поставленных МТР, наименований контрагентов, их местонахождения, на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет | Да |
| 3.3 | Наличие аккредитации в ООО «БНГРЭ»/ пакет документов для прохождения аккредитации.  Порядок прохождения процедуры по аккредитации находится на внешнем сайте Компании [www.slavneft.ru](http://www.slavneft.ru) | Копия уведомления о прохождении аккредитации или пакет документов для ее прохождения. | Да/Нет | Да |
| 3.4 | Отсутствие в течение последних двух лет случаев судебных разбирательств  в качестве  ответчика в связи с существенными нарушениями договора, исковые требования по которым были удовлетворены, а также  случаев одностороннего расторжения/одностороннего отказа от договора ООО «БНГРЭ», ПАО «НГК «Славнефть», ПАО НК «Роснефть», ПАО «Газпром» и их дочерними Обществами, в связи с существенными нарушениями его условий[[1]](#footnote-1). | Письмо-подтверждение (заверение об обстоятельствах) за подписью уполномоченного лица/руководителя организации | Да/  При наличии, решение принимает Техническая комиссия | Да/  решение Технической комиссии |
| 3.5 | Отсутствие между потенциальным контрагентом и ООО «БНГРЭ» за последние 2 (два) года, предшествующих дате утверждения закупки, неурегулированных требований (претензий) на основании (факта существенного нарушения условий договора):  - поставка заводом-изготовителем, поставщиком некачественных, некомплектных МТР и (или) существенное нарушение сроков поставки МТР и/или ПО (включая несвоевременную передачу неисключительного права/лицензии)  - выполнение работ/оказание услуг с нарушением сроков их выполнения, и/или допущения отступлений от качества работ/услуг (включая не достижение запланированного результата) по обстоятельствам, за которые отвечает контрагент;  - фактов неоплаты по принятым/признанным (в любом письменном виде) требованиям (замечаниям, претензиям, штрафам) в течение 3-х мес. после их выставления.  Претензии, снятые/отозванные ООО «БНГРЭ» в порядке досудебного урегулирования спора, а также мотивированные ответы контрагентов на претензии, находящиеся на рассмотрении в Обществе, не подлежат учёту для целей принятия решения. | Письмо-подтверждение (заверение об обстоятельствах) за подписью уполномоченного лица/руководителя организации | Да/Нет | Да |

***4. Прочие требования***

Оригиналы документации (паспорт, сертификаты, проч.) на Товар должны отправляться по адресу ООО «БНГРЭ»: 6600135, г. Красноярск, ул. Весны, д. 3А в офис, копии документации (паспорт, сертификаты, проч.) должны направляться совместно с поставляемым Товаром до пункта назначения.

Руководитель Ответственного подразделения:

Начальник ОМТО Стукан С.В.

1. Общество вправе запросить дополнительные пояснения и документы для принятия решения по существу. Факт отказа от их предоставления расценивается как признание факта существенного нарушения договора. [↑](#footnote-ref-1)