**Форма 2 «Требования к предмету оферты»**

**ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ**

***1. Общие положения***

Предмет закупки: Поставка пакерно-якорного оборудования и ЗИП к нему в 2025 году.

Инициатор закупки: Общество с ограниченной ответственностью «Байкитская нефтегазоразведочная экспедиция» (ООО «БНГРЭ»).

Срок поставки:

* Лот № 1 – январь 2025 года;
* Лот № 2 – март 2025 года.

Базис поставки:

* Лот № 1 – DAP, Красноярский край, Богучанский р-н, пос. Таежный;
* Лот № 2 – ЯНАО, г. Новый Уренгой п. Коротчаево.

Планируемый объем:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| **Лот 1** | | | |
| 1 | Пакер механический для ОК-178 | шт. | 3 |
| 2 | Пакер механический типа ПРО-ЯМО2-ЯГ2-100 | шт. | 1 |
| 3 | Разъединитель механический для ОК-178 | шт. | 3 |
| 4 | Комплект запчастей ПРО-ЯМО2-145-59-600-Т100-К3-03 (Стандарт плюс ЗИП 04) | компл. | 10 |
| 5 | Комплект ЗИП к разъединителю РМ-136-60-50 | компл. | 10 |
| 6 | Патрубок ловильный РМ-112.006-01 к разъединителю РМ-136-60-50 | шт. | 4 |
| 7 | Комплект ЗИП №4 к пакеру АБМ-ПМ-0-145-55-600 | компл. | 10 |
| 8 | Комплект ЗИП №4 к разъединителю АБМ-РК-МП-136-76-500 | компл. | 10 |
| 9 | Манжета 91-178-109 (150-155) пакера устьевого ПОМ-Ч-178П-210 | шт. | 3 |
| **Лот 2** | | | |
| 1 | Пакер ПРО-ЯМО2-ЯГ1(М)-145 | шт. | 1 |
| 2 | Комплект запчастей ПРО-ЯМО2-ЯГ1(М)-145-59-600-Т100-К3-03 (Стандарт плюс ЗИП 03) | шт. | 1 |

* Заявленная стоимость по лотам №1-2 должна включать расходы поставщика в соответствии с базисными условиями поставки DAP (ИНКОТЕРМС 2010).
* Лот № 1 является делимым. Оферта может быть представлена как на всю номенклатуру ТМЦ, указанную в требованиях к предметам оферты, так и на часть номенклатурных позиций ТМЦ, указанных в Требованиях к предмету оферты позиционно. Предоставление оферты на часть объема в пределах одной номенклатурной позиции не допускается. В случае нарушения данного требования Общество оставляет за собой право не принимать поданную оферту к рассмотрению.
* Лот № 2 является неделимым. Предоставление оферты на часть объема в пределах лота не допускается. В случае нарушения данного требования Общество оставляет за собой право не принимать поданную оферту к рассмотрению. Оферта может быть представлена как на один из указанных лотов, так и на все лоты.
* Общество оставляет за собой право изменять общее количество поставляемого товара в пределах ±100% согласованного в договоре опциона.

Под опционом понимается право Общества уменьшить или увеличить количество поставляемых МТР в пределах согласованного количества без изменения цен на поставляемые МТР, согласованных в договоре. Срок действия опциона заканчивается не позднее даты начала последнего срока поставки МТР, предусмотренной договором.

Реквизиты ООО «БНГРЭ»:

Место нахождения: 660135, Россия, Красноярский край, Красноярск г., Весны ул., д. 3 «А»

Почтовый адрес: 660135, Россия, Красноярский край, Красноярск г., Весны ул., д. 3 «А», БЦ «Весна», 13 эт.

Тел./факс: (391)274-86-81/(391)274-86-82

ОГРН 103 880 000 3990

ИНН/КПП 880 101 1908/246 501 001

ОКПО 47833210

Банк ВТБ (ПАО) в г. Красноярске

БИК: 040407777

к/с: 30101810200000000777

р/с: 40702810300030003480

ИНН/КПП: 7702070139/246602001

ОГРН: 1027739609391

Код ОКПО: 21864130

***2. Требования к предмету закупки***

| **№ п/п** | **Требование (параметр оценки)** | **Документы, подтверждающие соответствия требованию** | **Единица измерения** | **Условия соответствия** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Лот 1** | | | | |
| 2.1.1 | **Пакер механический для ОК-178**  Способ установки – осевым перемещением  Условный диаметр обсадной колонны – 178 мм  Толщина стенки – 9,2 мм  Диаметр проходного канала – 55-60 мм  Максимальный перепад давления – не менее 50 МПа  Рекомендуемая нагрузка для установки – 6-12 тн  Максимальная нагрузка для установки – 20 тн  Растягивающая нагрузка – не менее 35 тн  Присоединительная резьба муфты / ниппеля пакера – НКТ-73 ГОСТ 633-80 (пакер должен быть укомплектован переходными переводниками З-108/НКТ-73 и НКТ-73/З-108, окрашенными в цвет пакера)  Поставка пакера с комплектом ЗИП. Комплект ЗИП должен состоять из стандартного набора быстроизнашиваемых деталей, в том числе сменных уплотнительных элементов пакера | Копия паспорта, руководства (инструкции) по эксплуатации (**на русском языке**) | Да / Нет | Да |
| 2.1.2 | **Пакер механический типа ПРО-ЯМО2-ЯГ2-100**  Способ установки – осевым перемещением  Условный диаметр обсадной колонны – 127 мм  Толщина стенки – 9,2 мм  Максимальный перепад давления – не менее 60 МПа  Поставка пакера с комплектом ЗИП. Комплект ЗИП должен состоять из стандартного набора быстроизнашиваемых деталей, в том числе сменных уплотнительных элементов пакера | Копия паспорта, руководства (инструкции) по эксплуатации (**на русском языке**) | Да / Нет | Да |
| 2.1.3 | **Разъединитель механический для ОК-178**  Наружный диаметр по телу – 130-140 мм  Условный диаметр обсадной колонны – 178 мм  Рабочее давление – 50 МПа  Способ разъединения - поворотный  Усилие срабатывания (среза предохранительных винтов) – не более 5 тн  Растягивающая нагрузка – не менее 35 тн  Диаметр проходного канала – 55-60 мм  Присоединительная резьба муфты / ниппеля – НКТ-73 ГОСТ 633-80 (разъединитель должен быть укомплектован переходными переводниками З-108/НКТ-73 и НКТ-73/З-108, окрашенными в цвет разъединителя)  Конструктивное исполнение разъединителя должно предусматривать захват и извлечение оставленной части извлекаемой частью (без применения дополнительных ловителей)  Поставка с комплектом ЗИП. Комплект ЗИП должен состоять из стандартного набора быстроизнашиваемых деталей, | Копия паспорта, руководства (инструкции) по эксплуатации (**на русском языке**) | Да / Нет | Да |
| 2.1.4 | **Комплект запчастей ПРО-ЯМО2-145-59-600-Т100-К3-03 (Стандарт плюс ЗИП 04)**  Комплектность поставки (включая, но не ограничиваясь):  - Муфта – 2 шт.;  - Пружина – 2 шт.  - Элемент уплотнительный – 6 шт.  - Шток – 1 шт.;  - Плашка – 4 шт.;  - Пружина – 16 шт.;  - Пружина – 24 шт.;  - Планка – 8 шт.;  - Винт – 1 шт.;  - Винт – 4 шт.;  - Фиксатор – 3 шт.;  - Кольцо – 4 шт.;  - Ключ – 1 шт.;  - Ключ 7811 – 1 шт. | Копия паспорта, руководства (инструкции) по эксплуатации (**на русском языке**) | Да / Нет | Да |
| 2.1.5 | **Комплект ЗИП к разъединителю РМ-136-60-50**  Комплектность ЗИП (включая, но не ограничиваясь):  Винт ВЛ.01 – 2 шт.  Манжета МПУ – 12 шт.  Кольцо 080-086-36 – 1 шт. | Копия паспорта, руководства (инструкции) по эксплуатации (**на русском языке**) | Да / Нет | Да |
| 2.1.6 | **Патрубок ловильный РМ-112.006-01 к разъединителю РМ-136-60-50**  Совместимость с разъединителем РМ-136-60-50 | Копия паспорта, руководства (инструкции) по эксплуатации (**на русском языке**) | Да / Нет | Да |
| 2.1.7 | **Комплект ЗИП №4 к пакеру АБМ-ПМ-0-145-55-600**  Комплектность поставки (включая, но не ограничиваясь):  - Сухарь – 4 шт.;  - Планка – 4 шт.;  - Штифт – 2 шт.;  - Пружина сухаря – 16 шт.;  - Пружина планки – 48 шт.;  - Винт – 8 шт.;  - Винт – 2 шт.;  - Элемент уплотнительный – 4 шт.;  - Элемент уплотнительный – 8 шт.;  - Кольцо нажимное – 4 шт.;  - Муфта – 2 шт. | Копия паспорта, руководства (инструкции) по эксплуатации (**на русском языке**) | Да / Нет | Да |
| 2.1.8 | **Комплект ЗИП №4 к разъединителю АБМ-РК-МП-136-76-500**  Комплектность поставки (включая, но не ограничиваясь):  - Патрубок (ниппель НКТ-73) – 1 шт.;  - Воронка – 1 шт.;  - Ловитель – 1 шт.;  - Вставка торцевая – 2 шт.;  - Кольцо – 8 шт.;  - Винт – 32 шт.;  - Винт – 4 шт.;  - Кольцо – 4 шт. | Копия паспорта, руководства (инструкции) по эксплуатации (**на русском языке**) | Да / Нет | Да |
| 2.1.9 | **Манжета 91-178-109 (150-155) пакера устьевого ПОМ-Ч-178П-210**  Совместимость с пакером ПОМ-Ч-178П-210 | Копия паспорта, руководства (инструкции) по эксплуатации (**на русском языке**) | Да / Нет | Да |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Лот 2** | | | | |
| 2.2.1 | **Пакер ПРО-ЯМО2-ЯГ1(М)-145**  Способ установки – осевым перемещением  Условный диаметр обсадной колонны – 178 мм  Толщина стенки – 9,2 мм  Диаметр проходного канала – 55-60 мм  Максимальный перепад давления – 60 МПа  Рекомендуемая нагрузка для установки – 6-12 тн  Максимальная нагрузка для установки – 20 тн  Растягивающая нагрузка – не менее 35 тн  Присоединительная резьба муфты / ниппеля пакера – НКТ-73 ГОСТ 633-80  Наличие гидравлического якоря - да | Копия паспорта, руководства (инструкции) по эксплуатации (**на русском языке**) | Да / Нет | Да |
| 2.2.2 | **Комплект запчастей ПРО-ЯМО2-ЯГ1(М)-145-59-600-Т100-К3-03 (Стандарт плюс ЗИП 03)**  Совместимость с пакером ПРО-ЯМО2-ЯГ1(М)-145 | Копия паспорта, руководства (инструкции) по эксплуатации (**на русском языке**) | Да / Нет | Да |
| **Общие требования** | | | | |
| 2.3 | Наличие в обязательном порядке сертификата качества на изделие и/или сертификата (декларации) соответствия таможенного союза и/или другого документа подтверждающего качество изделия и право использования изделия на территории Российской Федерации. | Копия сертификата качества на изделие и/или сертификата соответствия таможенного союза и/или другого документа подтверждающего качество изделия и право использования изделия на территории Российской Федерации. | Да / Нет | Да |
| 2.4 | Товар должен быть новый, выпущен не ранее 01.08.2024 г. | Гарантийное письмо за подписью руководителя организации на фирменном бланке организации | Да / Нет | Да |
| 2.5 | МТР при отгрузке должно быть надежно упаковано любым методом на усмотрение Поставщика. Упаковка груза должна обеспечивать сохранность МТР при транспортировке и хранении в условиях Крайнего Севера. Упаковочное место должно быть промаркировано и содержать упаковочный лист | Гарантийное письмо за подписью руководителя организации на фирменном бланке организации | Да / Нет | Да |

***3. Требования к контрагенту***

| **№ п/п** | **Требование (параметр оценки)** | **Документы, подтверждающие соответствия требованию** | **Единица измерения** | **Условия соответствия** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 3.1 | Поставщик должен быть производителем поставляемых МТР, закупаемых ООО «БНГРЭ», официальным Торговым Домом производителя, дилером, дистрибьютором | Официальные документы, подтверждающие, что контрагент является официальным Торговым домом производителя, дилером, дистрибьютором (дилерские письма, письмо производителя) | Да/Нет | Да |
| 3.2 | Согласие с условиями договора ООО «БНГРЭ» | Письмо за подписью руководителя о согласии на подписание проекта договора ООО «БНГРЭ» без протокола разногласий | Да/Нет | Да |
| 3.3 | Наличие аккредитации в ООО «БНГРЭ»/пакет документов для прохождения аккредитации. Порядок прохождения процедуры по аккредитации находится на внешнем сайте Компании www.slavneft.ru | Копия уведомления о прохождении аккредитации или пакет документов для ее прохождения | Да/Нет | Да |
| 3.4 | Опыт поставки данного вида МТР не менее 5 контрактов за последние три года | Письмо-подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица. Референц-лист с указанием поставок и наименований контрагентов за последние 3 года, контактного лица и телефона | Да/Нет | Да |
| 3.5 | Отсутствие в течение последних двух лет случаев судебных разбирательств  в качестве ответчика в связи с существенными нарушениями договора, исковые требования по которым были удовлетворены, а также случаев одностороннего расторжения/ одностороннего отказа от договора ООО «БНГРЭ», ПАО «НГК «Славнефть»  ПАО НК «Роснефть», ПАО «Газпром» и их дочерними Обществами, в связи с существенными нарушениями его условий[[1]](#footnote-1) | Письмо-подтверждение (заверение об обстоятельствах) за подписью уполномоченного лица/руководителя организации | Да/При наличии, решение принимает Техническая комиссия | Да/решение Технической комиссии |
| 3.6 | Отсутствие между потенциальным контрагентом и ООО «БНГРЭ» за последние 2 (два) года, предшествующих дате утверждения закупки, неурегулированных требований (претензий) на основании (факта существенного нарушения условий договора):  - поставка заводом-изготовителем, поставщиком некачественных, некомплектных МТР и (или) существенное нарушение сроков поставки МТР и/или ПО (включая несвоевременную передачу неисключительного права/лицензии)  - выполнение работ/оказание услуг с нарушением сроков их выполнения, и/или допущения отступлений от качества работ/услуг (включая не достижение запланированного результата) по обстоятельствам, за которые отвечает контрагент;  - фактов неоплаты по принятым/признанным (в любом письменном виде) требованиям (замечаниям, претензиям, штрафам) в течение 3-х мес. после их выставления.  Претензии, снятые/отозванные ООО «БНГРЭ» в порядке досудебного урегулирования спора, а также мотивированные ответы контрагентов на претензии, находящиеся на рассмотрении в Обществе, не подлежат учёту для целей принятия решения | Письмо-подтверждение (заверение об обстоятельствах) за подписью уполномоченного лица/руководителя организации | Да/Нет | Да |

***4. Прочие требования***

* Оригиналы документации (паспорт, сертификаты, проч.) на Товар должны отправляться по адресу ООО «БНГРЭ»: 6600135, г. Красноярск, ул. Весны, д. 3А в офис, копии документации (паспорт, сертификаты, проч.) должны направляться совместно с поставляемым Товаром до пункта назначения.

**Руководитель ответственного подразделения**

Начальник ОМТО Е.С. Кузнецова

1. Общество вправе запросить дополнительные пояснения и документы для принятия решения по существу. Факт отказа от их предоставления расценивается как признание факта существенного нарушения договора. [↑](#footnote-ref-1)