|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Форма 2 «Требования к предмету оферты» | | | |
|  | **ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ** | |  |  |
| ***1.Общие положения*** | |  |  |  |
| Предмет закупки:  **«Поставка бытовой техники и кухонного оборудования в 2025 году»** (лоты №№ 1-2) | | | | |
| Инициатор закупки: ООО «БНГРЭ». | |  |  |  |
| Сроки поставки: лоты №№ 1-2: январь-февраль 2025 г. | |  |  |  |
| Базис поставки:  • Лот № 1: DAP, Красноярский край, п. Таежный. • Лот № 2: DAP, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Весны 3А, 13 этаж. | | | | |
| **Планируемый к поставке объем:** | |  |  |  |
| **№ п/п** | **Наименование ТМЦ** | | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| ***Лот 1 - DAP, Красноярский край, п. Таежный*** | | | | |
| 1 | Вентилятор бытовой напольный, 400 мм | | шт | 4 |
| 2 | Водонагреватель накопительный THERMEX TitaniumHeat, 100л (либо аналог) | | шт | 28 |
| 3 | Завеса тепловая электрическая, 2 кВт | | шт | 11 |
| 4 | Каменка электрическая для сауны (печь электрическая) «Harvia Vega BC90Е (без пульта)» (либо аналог) | | шт | 2 |
| 5 | Комплект спутникового телевидения на 1 ТВ "Триколор" (либо аналог) | | шт | 6 |
| 6 | Машина стиральная профессиональная Haier HCW12C (либо аналог) | | шт | 7 |
| 7 | Машина стиральная бытовая автомат, 10 кг | | шт | 12 |
| 8 | Машина сушильная профессинальная Haier HCD12C (либо аналог) | | шт | 4 |
| 9 | Миксер планетарный Starwind SPM 7166 (либо аналог) | | шт | 2 |
| 10 | Обогреватель электрический конвекторного типа 2 кВт | | шт | 156 |
| 11 | Пароконвектомат ПКА 6-1/1 ВМ2 Abat (либо аналог) | | шт | 2 |
| 12 | Пульт управления кондиционером универсальный | | шт | 23 |
| 13 | Сплит-система Zerten ZT-7 (либо аналог) | | шт | 15 |
| 14 | Станция насосная Джилекс Джамбо 60/35 Н-24 (либо аналог) | | шт | 121 |
| 15 | Телевизор диагональю 40-42" | | шт | 6 |
| 16 | Холодильник бытовой Бирюса-10 (либо аналог) | | шт | 3 |
| 17 | Чайник электрический бытовой Starwind SKG4031 (либо аналог) | | шт | 300 |
| 18 | Ларь морозильный Бирюса-455КХ (либо аналог) | | шт | 5 |
| 19 | Мясорубка промышленная МИМ-300М (либо аналог) | | шт | 6 |
| 20 | Печь микроволновая, 23л | | шт | 32 |
| 21 | Плита электрическая 4-конфорочная Abat ЭПК-47ЖШ (нерж.) (либо аналог) | | шт | 3 |
| 22 | Термопот, 10 л (кипятильник наливной) | | шт | 4 |
| 23 | Термопот SUPRA TPS-5002S (либо аналог) | | шт | 9 |
| 24 | Тестомес спиральный со съемной дежой | | шт | 3 |
| 25 | Шкаф жарочный 2-х секционный Abat ШЖЭ-2 (либо аналог) | | шт | 6 |
| ***Лот 2 - DAP, Красноярский край, г. Красноярск*** | | | | |
| 1 | Комплект фильтров сменный, совместимый с воздухоочистителем AIC CF-8410 | | компл | 12 |
| 2 | Фильтр комбинированный сменный, совместимый с очистителем воздуха AIC XJ-4000 | | шт | 10 |
| • Заявленная стоимость по лотам №№ 1-2 должна включать расходы поставщика в соответствии с базисными условиями поставки DAP (ИНКОТЕРМС 2010). | | | | |
| • Каждый из лотов является неделимым. Оферта может быть представлена как на один из указанных лотов, так и на все лоты. Предоставление оферты на часть объема в пределах лота не допускается. В случае нарушения данного требования Общество оставляет за собой право не принимать поданную оферту к рассмотрению. | | | | |
| • Общество оставляет за собой право изменять общее количество поставляемого товара в пределах +100%/ -100% согласованного в договоре опциона. | | | | |
| Под опционом понимается право Общества уменьшить или увеличить количество поставляемых МТР в пределах согласованного количества без изменения цен на поставляемые МТР, согласованных в договоре. Срок действия опциона заканчивается не позднее даты начала последнего срока поставки МТР, предусмотренной договором. | | | | |
| Реквизиты ООО «БНГРЭ»:  Место нахождения: 660135, Россия, Красноярский край, Красноярск г., Весны ул., д. 3 «А» Почтовый адрес: 660135, Россия, Красноярский край, Красноярск г., Весны ул., д. 3 «А», БЦ «Весна», 13 эт. | | | | |
| Тел./факс: (391)274-86-81/ (391)274-86-82  ОГРН 103 880 000 3990  ИНН/КПП 880 101 1908/246 501 001  ОКПО 47833210  Банк ВТБ (ПАО) в г. Красноярске БИК: 040407777 к/с: 30101810200000000777 р/с: 40702810300030003480 ИНН/КПП: 7702070139/246602001 ОГРН: 1027739609391 Код ОКПО: 21864130 | |  |  |  |
| **№ п/п** | **Требование (параметр оценки)** | **Документы, подтверждающие соответствия требованию** | **Ед.изм.** | **Условия соответствия** |
| **Лот 1 - DAP, Красноярский край, п. Таежный** | | | | |
| 2.1.1 | **Вентилятор бытовой напольный** - диаметр - 400 мм (+/-5) - напряжение 220 В - материал корпуса - ударопрочный пластик - регулировка скорости - многоступенчатая - класс электрозащиты: II класс - наличие защитной усиленной решетки - наличие наклонно-поворотной конструкции - регулировка по высоте - утяжеленное круглое основание | Копия сертификата/декларации соответствия Форма 6т полностью заполненная (название модели, техн харак-ки /ГОСТ/ТУ; производитель) | Да / Нет | Да |
| 2.1.2 | **Водонагреватель накопительный THERMEX TitaniumHeat, 100л (либо аналог)** - способ нагрева – электрический - потребляемая мощность – не более 1.8 кВт (220 В) - крепление – настенное - максимальная температура нагрева воды +75 °С - управление водонагревателем – механическое - ограничение температуры нагрева – требуется - термодатчик – требуется - степень защиты от воды – 4 и выше - термометр - требуется - предохранительный клапан – требуется - количество ТЭНов - 1 шт | Копия сертификата/декларации соответствия Форма 6т полностью заполненная (название модели, техн харак-ки /ГОСТ/ТУ; производитель) | Да / Нет | Да |
| 2.1.3 | **Завеса тепловая электрическая, 2 кВт** - максимальная мощность – 2 кВт - соответствие ТР ТС 004/2011, ТР ТС 010/2011, ТР ТС 020/2011 - напряжение - 220 В- регулировка мощности – требуется - режим без нагрева – требуется - установка тепловой завесы - горизонтальная - настенный монтаж – требуется - отключение при перегреве – требуется - габаритные размеры (ШхВхГ) – 705x140x130мм (± 20) | Копия сертификата/декларации соответствия Форма 6т полностью заполненная (название модели, техн харак-ки /ГОСТ/ТУ; производитель) | Да / Нет | Да |
| 2.1.4 | **Каменка электрическая для сауны (печь электрическая) «Harvia Vega BC90Е (без пульта)» (либо аналог)** - мощность - 9 кВт - объем помещения - 8-14 м.куб. - масса камней - 20 кг - напряжение - 380V - вид каменки - открытая - тип установки - настенная - выносной пульт управления не входит в комплект | Копия сертификата/декларации соответствия Форма 6т полностью заполненная (название модели, техн харак-ки /ГОСТ/ТУ; производитель) | Да / Нет | Да |
| 2.1.5 | **Комплект спутникового телевидения на 1 ТВ "Триколор" (либо аналог)**  - антенна спутниковая диаметр - 0,55 мм – 1 шт - кронштейн спутниковый для антенны (комплект для установки) – 1 шт - конвертор спутниковый с выходом на 1 ТВ – 1 шт - цифровой спутниковый приемник – сервер – 1 шт - пульт дистанционного управления – 1шт - кабель коаксальный RG-6Q – 20 метров – 1 шт - соединители на кабель FK-6 – 2 штуки - шнур HDMI-HDMI – не менее1 метра – 1 шт - шнур TRRS-3RCA (тюльпаны) - не менее 1 метра – 1 шт | Копия сертификата/декларации соответствия Форма 6т полностью заполненная (название модели, техн харак-ки /ГОСТ/ТУ; производитель) | Да / Нет | Да |
| 2.1.6 | **Машина стиральная профессиональная Haier HCW12C (либо аналог)** - электронагрев - загрузка фронтальная - не менее 12 кг - объем барабана не менее 100 л - скорость отжима – 1050 об/мин - скорость стирки - 45 об/мин - тип загрузки – фронтальная - управление - электронное - материал барабана - нержавеющая сталь - напряжение -220 В - мощность -2.2 кВт - возможность использования сухих и жидких профессиональных моющих средств - 9 программ - G фактор: 300  - расход воды: 63 л/цикл - класс энергоэффективности: А+  - размеры: Ш/Г/В - 686/765/1098 мм | Копия сертификата/декларации соответствия Форма 6т полностью заполненная (название модели, техн харак-ки /ГОСТ/ТУ; производитель) | Да / Нет | Да |
| 2.1.7 | **Машина стиральная бытовая автомат, 10 кг** - максимальная загрузка - 10 кг - скорость отжима – не менее 1000 об/мин - тип загрузки – фронтальная - гарантия 12 месяцев - электронагрев - диаметр загрузочного люка не менее 30 см - материал барабана: нержавеющая сталь - электроснабжение от сети переменного тока с номинальным напряжением – 220В - возможность использования сухих и жидких профессиональных моющих средств - контроль за дисбалансом и пенообразованием | Копия сертификата/декларации соответствия Форма 6т полностью заполненная (название модели, техн харак-ки /ГОСТ/ТУ; производитель) | Да / Нет | Да |
| 2.1.8 | **Машина сушильная профессинальная Haier HCD12C (либо аналог)** - объем барабана 218 л - объем загрузки 12 кг - ворсовый фильтр - уничтожение бактерий при сушке - перенавешиваемая дверь с закаленным стеклом - программы сушки: высокая, умеренная, низкая и без нагрева - вид нагрева: электро - наличие короткого цикла сушки (30 – 45 мин) - размеры: Ш/Г/В - 686/822/1098 мм | Копия сертификата/декларации соответствия Форма 6т полностью заполненная (название модели, техн харак-ки /ГОСТ/ТУ; производитель) | Да / Нет | Да |
| 2.1.9 | **Миксер планетарный Starwind SPM 7166 (либо аналог)** – количество насадок - не менее 3 шт.; – объем чаши не менее 5,5 л; – чаша из нержавеющей стали; – мощность - до 1600 Вт; – вращение - планетарное - 6 скоростных режимов – корпус оснащен прорезиненными ножками; - корпус - пластик | Копия сертификата/декларации соответствия Форма 6т полностью заполненная (название модели, техн харак-ки /ГОСТ/ТУ; производитель) | Да / Нет | Да |
| 2.1.10 | **Обогреватель электрический конвекторного типа, 2 кВт** - максимальная мощность – 2 кВт - регулировка мощности – требуется - напряжение - 220/230 В - термостат – требуется - варианты монтажа - настенный, напольный - защитные функции: отключение при перегреве, влагозащитный корпус, защита от опрокидывания - удобство использования – колесики - установка во влажных помещениях – требуется  - степень защиты - не ниже IP24 | Копия сертификата/декларации соответствия Форма 6т полностью заполненная (название модели, техн харак-ки /ГОСТ/ТУ; производитель) | Да / Нет | Да |
| 2.1.11 | **Пароконвектомат ПКА 6-1/1 ВМ2 Abat (либо аналог)**  - подключение – 380 В - номинальная потребляемая мощность - 9,5 кВт - количество уровней - 6 - максимальная температура внутри камеры- 270 С. - тип подачи пара – инжектор - температурный трехканальный щуп - система регулировки влажности – от 0 до 100% - таймер от 1 минуты до 10 часов - 5 скоростей вращения вентилятора - встроенная система охлаждения воды, сливаемой в канализацию - размеры, ШхГхВ: 840х840х775 мм - вентилируемая дверь духовки - двухходовой механизм открывания дверцы для защиты - лицевые панели - из нержа стали, боковые и задняя панели, крыша – из оцинков стали с полимер покрытием - камера - из нержавеющей стали - степень защиты камеры - IPX5 **В комплекте должны быть**: - гастроемкости-6 шт., в т.ч. 3ед.-выс 20мм, 3ед.-выс 40мм - тип гастроемкости - GN 1/1 - размер гастроемкости (наруж./внут.)-530x325/500x300мм - подставка под пароконвектомат соответствующ размера  - магистральный фильтр механической очистки для холодной воды, стандарт корпуса - 10sl, материал корпуса – прозрачный пластик, присоединительный размер 3/4", производительность — до 0,9 м3/час, картридж из вспененного полипропилена, предназначен для механич очистки воды от ржавчины, грязи, песка и др нерастворимых примесей размерами более 5 мкм, ресурс до 20 м.куб., температура очищ воды: 4-40С, в заводской комплектации. | Копия сертификата/декларации соответствия Форма 6т полностью заполненная (название модели, техн харак-ки /ГОСТ/ТУ; производитель) | Да / Нет | Да |
| 2.1.12 | **Пульт управления кондиционером универсальный** Функция поиска цифрового автоматического кода Должен подходить к кондиционерам данных марок: ZERTEN, Lanzkraft, Shuft, Oasis | Да / Нет | Да |
| 2.1.13 | **Сплит-система** **Zerten ZT-7 (либо аналог)**  - мощность охлаждения, 2.05 кВт - мощность обогрева, 2.20 кВт - на помещение до 21 кв.м - потребляемая мощность при охлаждении 0,65 кВт - потребляемая мощность при обогреве 0.61 кВт - напряжение 220 В - класс энергоэффективности максимальный: B/А - фреонопроводы жидкостный/газовый: 1/4'' / 3/8'' - режимы работы: охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция - частота: 50 Гц - номинальный ток (А): 3,7/3,5 - производительность по воздуху (м3/час): 400/430 - тип хладагента: R410a (410 грамм) | Копия сертификата/декларации соответствия Форма 6т полностью заполненная (название модели, техн харак-ки /ГОСТ/ТУ; производитель) | Да / Нет | Да |
| 2.1.14 | **Станция насосная Джилекс Джамбо 60/35 Н-24** (либо аналог)  - автоматический контроль за уровнем воды - глубина погружения, 9 м - длина сетевого шнура, 1,5 м - допустимая температура жидкости, от 1 до 35 °C - защита от перегрева - максимальный напор,35 м - механизм насоса - центробежный - напряжение сети, 220/230 В - объем гидробака, 24 л - потребляемая мощность, 600 Вт - присоединительный размер у насоса, 1 дюйм - пропускная способность, 3,3 куб. м/час - размер фильтруемых частиц, 0,8 мм - размеры (ШхВхД), 52х27х51 см - уровень защиты, IP 54 - установка насоса -горизонтальная  - эжектор встроенный | Копия сертификата/декларации соответствия Форма 6т полностью заполненная (название модели, техн харак-ки /ГОСТ/ТУ; производитель) | Да / Нет | Да |
| 2.1.15 | **Телевизор диагональю 40-42"** - разрешение 1920 x 1080 - соотношение сторон 16:9 - поддержка Smart TV – есть - порт Ethernet – есть - расположение подставки - по центру - цвет – черный | Да / Нет | Да |
| 2.1.16 | **Холодильник бытовой Бирюса-10 (либо аналог)** - однокамерный холодильник с морозильным отделением - полезный объем холодильной камеры - 201 л - механическое управление - LED освещение - габариты 122x58x62см - объем 235/188/47л - цвет белый - класс энергоэффективности А - расположение морозильной камеры - верхнее - компрессор - 1 - климатический класс N - возможность перевешивания двери | Копия сертификата/декларации соответствия Форма 6т полностью заполненная (название модели, техн харак-ки /ГОСТ/ТУ; производитель) | Да / Нет | Да |
| 2.1.17 | **Чайник электрический бытовой Starwind SKG4031 (либо аналог)**  **-** прозрачный **-** объем – не менее 1,7 л - мощность: 2,2 кВт - защита от включения без воды  - материал: термостойкое стекло, пластик - скрытый нагревательный элемент - шкала уровня воды - фильтр от накипи в носике - вращение на подставке на 360 градусов - автоотключение при закипании – индикатор включения – подсветка | Копия сертификата/декларации соответствия Форма 6т полностью заполненная (название модели, техн харак-ки /ГОСТ/ТУ; производитель) | Да / Нет | Да |
| 2.1.18 | **Ларь морозильный Бирюса-455КХ (либо аналог)** - морозильный ларь с глухой крышкой - цвет белый - механическое управление - режим замораживания - 2 корзины в комплекте - габариты 81x150x66,5см - объем 420л - мощность замораживания (кг/сут): 23 - размораживание: ручное - климатический класс - N +16°C / +32°C - компрессор - 1 | Копия сертификата/декларации соответствия Форма 6т полностью заполненная (название модели, техн харак-ки /ГОСТ/ТУ; производитель) | Да / Нет | Да |
| 2.1.19 | **Мясорубка промышленная МИМ-300М (либо аналог)** - производительность - 300 кг/ч - при повторном измельчении - 100 кг/ч - частота вращения шнека - не менее 185 об/мин. - набор ножей и решеток - полный унгер - корпус - металлический - тип привода - электрический - мощность — 1,9 кВт - напряжение - 380 В - наличие режима "Реверс" | Копия сертификата/декларации соответствия Форма 6т полностью заполненная (название модели, техн харак-ки /ГОСТ/ТУ; производитель) | Да / Нет | Да |
| 2.1.20 | **Печь микроволновая**  - мощность 800 ВТ  - внутренний объем 23л | Да / Нет | Да |
| 2.1.21 | **Плита электрическая 4-х конфорочная Abat ЭПК-47ЖШ (нерж.) (либо аналог)** Комплектация: - 4-е чугунные конфорки 300х300 мм - шкаф жарочный из углеродистой стали с 3 противнями 530x470 мм - расположение – напольная - диапазон регулирования температуры жарочного шкафа +20...+270 °C - номинальное напряжение – 400 В - максимальная потребляемая мощность - 16 кВт - аварийный терморегулятор от перегрева +320 °C; - габаритные размеры плиты - 800х800х940 мм - раздельная регулировка мощности верхнего и нижнего блоков ТЭНов жарочного шкафа - все регуляторы расположены на передней панели - боковые панели из окрашенного металла | Копия сертификата/декларации соответствия Форма 6т полностью заполненная (название модели, техн харак-ки /ГОСТ/ТУ; производитель) | Да / Нет | Да |
| 2.1.22 | **Термопот, 10 л (кипятильник наливной)** - материал корпуса – нержавеющая сталь + пластик - режим поддержания температуры - защита от перегрева при недостаточном количестве воды - контроль уровня воды - подача воды – механическая (кран, рычаг) | Копия сертификата/декларации соответствия Форма 6т полностью заполненная (название модели, техн харак-ки /ГОСТ/ТУ; производитель) | Да / Нет | Да |
| 2.1.23 | **Термопот SUPRA TPS-5002S (либо аналог)** - тип управления - электронное - объем 5 л. - защита от перегрева - электрический насос - подача воды нажатием чашки - защита от перепадов электричества - поддержание температуры - кипячение - повторное кипячение - поворотное основание - материал внутренней камеры - нержавеющая сталь - потребляемая мощность, 900 Вт | Да / Нет | Да |
| 2.1.24 | **Тестомес спиральный со съемной дежой** - обьем дежи, 20 л - кол-во скоростей - 1 - механизм поднятия головы - подъемная траверса - напряжение 220 В - мощность 1.1 кВт - механическая защита движущихся деталей - микровыключатель на крышке дежи - дежа и спираль изготовлены из нержавеющей стали - скорость вращения насадки: 207 об/мин. - скорость вращения чаши: 20 об/мин. | Копия сертификата/декларации соответствия Форма 6т полностью заполненная (название модели, техн харак-ки /ГОСТ/ТУ; производитель) | Да / Нет | Да |
| 2.1.25 | **Шкаф жарочный 2-х секционный Abat ШЖЭ-2 (либо аналог)** - количество камер: 2 - в каждой камере 4 уровня направляющих для противней размера 530х470 мм - раздельная регулировка мощности верхнего и нижнего блоков ТЭН-ов - макс. температура внутри жарочного шкафа +270 °С - габаритные размеры: 840х900х1510 мм - в комплект поставки входят 6 противней размером 530х470х33 мм - мощность: не менее 9,6 кВт - напряжение: не более 400 В | Копия сертификата/декларации соответствия Форма 6т полностью заполненная (название модели, техн харак-ки /ГОСТ/ТУ; производитель) | Да / Нет | Да |
| **Лот 2 - DAP, Красноярский край, г. Красноярск** | | | | |
| 2.2.1 | **Комплект фильтров сменный**  - совместим с воздухоочистителем AIC CF-8410 Состав: - предварительный фильтр - угольный фильтр - HEPA фильтр | Копия сертификата/декларации соответствия Форма 6т полностью заполненная (название модели, техн харак-ки /ГОСТ/ТУ; производитель) | Да / Нет | Да |
| 2.2.2 | **Фильтр комбинированный сменный** - совместим с очистителем воздуха AIC XJ-4000 | Да / Нет | Да |
| **Общие требования к поставке МТР** | | | | |
| 2.3.1 | Поставляемый товар должен быть новым и быть не бывшим в эксплуатации | Письмо-подтверждение за подписью и печатью руководителя | Да/Нет | Да |
| 2.3.2 | МТР при отгрузке должно быть надежно упаковано любым методом на усмотрение контрагента. Упаковка груза должна обеспечивать сохранность МТР при транспортировке и хранении. Упаковочное место должно быть промаркировано и содержать упаковочный лист. | Письмо-подтверждение за подписью и печатью руководителя | Да/Нет | Да |
| 2.3.3 | Продукция должна иметь гарантию качества завода изготовителя | Гарантийное письмо с указанием гарантийного срока за подписью и печатью руководителя | Да/Нет | Да |
| 2.3.4 | Поставщик обязуется одновременно с передачей Товара передать Грузополучателю его принадлежности, а также соответствующие документы на Товар. Сопроводительная документация на Товар должна быть на русском языке | Письмо-подтверждение за подписью и печатью руководителя | Да/Нет | Да |
| 2.3.5 | Поставляемый товар должен строго соответствовать заявленным характеристикам | Письмо-подтверждение за подписью и печатью руководителя | Да/Нет | Да |
| 2.3.6 | Качество Товара должно соответствовать разрешительной документации в соответствии с законодательством РФ | Письмо-подтверждение за подписью и печатью руководителя | Да/Нет | Да |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***3. Требования к контрагенту*** | |  |  |  |
| **№ п/п** | **Требование (параметр оценки)** | **Документы, подтверждающие соответствия требованию** | **Ед. изм.** | **Условия**  **соответствия** |
| 3.1 | Согласие с условиями договора в редакции ООО «БНГРЭ» (проект договора - Форма 3) | Письмо о согласии со всеми условиями проекта договора в редакции ООО «БНГРЭ» за подписью и печатью руководителя | Да/Нет | Да |
| 3.2 | Опыт успешных поставок аналогичного оборудования на протяжении не менее 1 года (за последние 3 года), но не менее 5 договоров | Референс-лист с указанием конечного получателя, его контактных данных, с печатью и подписью уполномоченного лица. Письма-отзывы (при наличии) | Да/Нет | Да |
| 3.3 | Наличие аккредитации в ООО «БНГРЭ»/ пакет документов для прохождения аккредитации.  Порядок прохождения процедуры по аккредитации находится на внешнем сайте Компании www.slavneft.ru | Копия уведомления о прохождении аккредитации или пакет документов для ее прохождения. | Да/Нет | Да |
| 3.4 | Отсутствие в течение последних двух лет случаев судебных разбирательств в качестве ответчика в связи с существенными нарушениями договора, исковые требования по которым были удовлетворены, а также случаев одностороннего расторжения/одностороннего отказа от договора ООО «БНГРЭ», ПАО «НГК «Славнефть», ПАО НК «Роснефть», ПАО «Газпром» и их дочерними Обществами, в связи с существенными нарушениями его условий . | Письмо-подтверждение (заверение об обстоятельствах) за подписью уполномоченного лица/руководителя организации | Да/Нет | Да |
| 3.5 | Отсутствие между потенциальным контрагентом и ООО «БНГРЭ» за последние 2 (два) года, предшествующих дате утверждения закупки, неурегулированных требований (претензий) на основании (факта существенного нарушения условий договора):  - поставка заводом-изготовителем, поставщиком некачественных, некомплектных МТР и (или) существенное нарушение сроков поставки МТР и/или ПО (включая несвоевременную передачу неисключительного права/лицензии) - выполнение работ/оказание услуг с нарушением сроков их выполнения, и/или допущения отступлений от качества работ/услуг (включая не достижение запланированного результата) по обстоятельствам, за которые отвечает контрагент;  - фактов неоплаты по принятым/признанным (в любом письменном виде) требованиям (замечаниям, претензиям, штрафам) в течение 3-х мес. после их выставления.  Претензии, снятые/отозванные ООО «БНГРЭ» в порядке досудебного урегулирования спора, а также мотивированные ответы контрагентов на претензии, находящиеся на рассмотрении в Обществе, не подлежат учёту для целей принятия решения. | Письмо-подтверждение (заверение об обстоятельствах) за подписью уполномоченного лица/руководителя организации | Да/Нет | Да |
| ***4. Прочие требования*** | |  |  |  |
| Оригиналы документации (паспорт, сертификаты, проч.) на Товар должны отправляться по адресу ООО «БНГРЭ»: 6600135, г. Красноярск, ул. Весны, д. 3А в офис, копии документации (паспорт, сертификаты, проч.) должны направляться совместно с поставляемым Товаром до пункта назначения. | | | | |
| Начальник ССБО | |  | Будякова С.А. | |
| Прим. Общество вправе запросить дополнительные пояснения и документы для принятия решения по существу. Факт отказа от их предоставления расценивается как признание факта существенного нарушения договора. | | | | |