**Форма 2 «Требования к предмету оферты»**

**ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ**

***1.Общие положения***

Предмет закупки: «Поставка котельных установок ПКН, запасных частей и труб дымовых к ним в 2022 году».

Инициатор закупки: Общество с ограниченной ответственностью «Байкитская нефтегазоразведочная экспедиция» (ООО «БНГРЭ»).

Срок поставки:

* Лот № 1 – февраль/март 2022 года;
* Лот № 2 – февраль/март 2022 года;
* Лот № 3 – февраль/март 2022 года;
* Лот № 4 – февраль/март 2022 года.

Базис поставки:

* Лот № 1 -DAP, Красноярский край, Богучанский р-н, пос. Таежный;
* Лот № 2 - DAP, ЯНАО, г. Новый Уренгой, п. Коротчаево;
* Лот № 3 -DAP, Красноярский край, Богучанский р-н, пос. Таежный;
* Лот № 4 - DAP, ЯНАО, г. Новый Уренгой, п. Коротчаево.

Планируемый объем:

| **№**  **п/п** | **Наименование** | **Ед.изм.** | **Кол-во** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Лот № 1** | | | |
|  | Котельная транспортабельная ПКН-2М | шт | 2 |
| **Лот № 2** | | | |
|  | Котельная транспортабельная ПКН-2М | шт | 1 |
| **Лот № 3** | | | |
|  | Клин-кран для форсунки паровой | шт | 1 |
|  | Автоматика котла парового Siemens Logo 6ED1052-1MD08-0BA0 в комплекте устройство управления и сигнальные датчики | шт | 4 |
|  | Стекло Клингера №2 | шт | 33 |
|  | Указатель уровня жидкости 12кч11бк №2 | шт | 9 |
|  | Устройство запорное указателя уровня жидкости 12б3бк Ду-20 | шт | 19 |
|  | Труба дымовая окрашенная 400х5 ММ с присоединением фланцами в комплекте с оттяжками | т | 1,1 |
|  | Термометр радиальный биметаллический типа БТ диаметром корпуса 100 ММ класса точности 1,5 диапазоном показаний -30...+70 0С | шт | 8 |
|  | Стержень 3 Овен, длина L=1м, М3×0,5 мм материал12Х18Н10Т | шт | 14 |
| **Лот № 4** | | | |
|  | Автоматика котла парового Siemens Logo 6ED1052-1MD08-0BA0 в комплекте устройство управления и сигнальные датчики | шт | 1 |
|  | Стекло Клингера №2 | шт | 2 |
|  | Указатель уровня жидкости 12кч11бк №2 | шт | 1 |
|  | Устройство запорное указателя уровня жидкости 12б3бк Ду-20 | шт | 2 |
|  | Форсунка паровая Е-1,0-0,9М 19-01-06-500ПС | шт | 1 |

* Заявленная стоимость должна включать расходы поставщика в соответствии с базисными условиями поставки DAP (ИНКОТЕРМС 2010).
* Лоты являются неделимыми. Оферта может быть представлена как на один из указанных лотов, так и на все лоты.
* Общество оставляет за собой право изменять общее количество поставляемого товара в пределах ±100% согласованного в договоре опциона.

Под опционом понимается право Общества уменьшить или увеличить количество поставляемых МТР в пределах согласованного количества без изменения цен на поставляемые МТР, согласованных в договоре. Срок действия опциона заканчивается не позднее даты начала последнего срока поставки МТР, предусмотренной договором.

Реквизиты ООО «БНГРЭ»:

Место нахождения: 660135, Россия, Красноярский край, Красноярск г., Весны ул., д. 3 «А»

Почтовый адрес: 660135, Россия, Красноярский край, Красноярск г., Весны ул., д. 3 «А», БЦ «Весна», 13 эт.

Тел./факс: (391)274-86-81/(391)274-86-82

ОГРН 103 880 000 3990

ИНН/КПП 880 101 1908/246 501 001

ОКПО 47833210

Банк ВТБ (ПАО)  в г.Красноярске

БИК: 040407777

к/с: 30101810200000000777

р/с: 40702810300030003480

ИНН/КПП: 7702070139/246602001

ОГРН: 1027739609391

Код ОКПО: 21864130

***2.Требования к предмету закупки***

| **№ п/п** | **Требование (параметр оценки)** | **Документы, подтверждающие соответствия требованию** | **Единица измерения** | **Условия соответствия** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Лот № 1, Лот № 2** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 2.1 | Соответствие Котельной транспортабельной ПКН-2М требованиям Технического задания - Приложение № 1 к Форме 2 «Требования к предмету оферты» | Копия паспорта, копия руководства по эксплуатации | Да/Нет | Да |
| 2.2. | Наличие паспорта и сертификата соответствия | Копия сертификата качества на изделие и/или сертификата соответствия таможенного союза и/или другого документа, подтверждающего качество изделия, соответствие его требованиям промышленной безопасности и право использования изделия на территории Российской Федерации | Да/Нет | Да |
| **Лот № 3** | | | | |
| 2.3 | **Клин-кран для форсунки паровой 19-01-06-500**  Рабочая среда-мазут, пар  Рабочее давление - 1,6 МПа  Условный проход- 1/2"  Температура рабочей среды от -60 до +1200С  Вес, кг - не более 3,0  Материал корпуса-чугун  Материал поворотного затвора - латунь ЛС59 | Копия паспорта | Да/Нет | Да |
| 2.4 | **Автоматика котла парового Siemens Logo 6ED1052-1MD08-0BA0 в комплекте устройство управления и сигнальные датчики**   * устройство управления и сигнализации УУС; * контроллер ПЛК; * источник питания БП-30-Д-24; * блок коммутационной аппаратуры БКА; * комплект исполнительных регулирующих устройств и технологических датчиков.   - температура окружающего воздуха, °С: -20….+40  Степень защиты оболочки: IP20 | Копия паспорта/копия руководства по эксплуатации | Да/Нет | Да |
| 2.5 | **Стекло Клингера №2**  Максимальное давление**:**35 атм Рабочая температура: 220 град С Рабочая среда: холодная и горячая вода, пар Габариты: 140х34х17мм | Сертификат качества | Да/Нет | Да |
| 2.6 | **Указатель уровня жидкости 12кч11бк №2**  Материал основных деталей:  Корпус: ковкий чугун. Крышка: ковкий чугун. Труба: сталь. Прокладка: паронит.  Температура среды при эксплуатации: не выше 2500С  Температура окружающей среды не ниже -300С | Сертификат качества | Да/Нет | Да |
| 2.7 | **Устройство запорное указателя уровня жидкости 12б3бк Ду-20**  Максимальное давление: 25атм Рабочая температура: 250 0С Рабочая среда: холодная и горячая вода, пар Материал корпуса: латунь Присоединение: фланцевое | Паспорт | Да/Нет | Да |
| 2.8 | **Труба дымовая окрашенная 400х5 ММ с присоединением фланцами в комплекте с оттяжками**  Секционная, 1 секция – 4метра  Цвет – чередующие полосы белая и красная на каждой секции по одной.  Крепление фланцевое с размерами – шаг 450 , количество отверстий 8, диаметр отверстий 14 мм.  Покрытие – грунтовка +эмаль КО-814  Марка стали - Ст3сп5  Температура до 300 0 С | Копия паспорта/копия руководства по эксплуатации | Да / Нет | Да |
| 2.9 | **Термометр радиальный биметаллический типа БТ диаметром корпуса 100 ММ класса точности 1,5 диапазоном показаний -30...+70 0С** | Паспорт/ руководство по эксплуатации,  Свидетельство об утверждении типа средств измерений | Да/Нет | Да |
| 2.10 | **Стержень 3 Овен,**  Длина L=1м,  Присоединительные размеры М3×0,5 мм  Материал электродов 12Х18Н10Т | Руководство по эксплуатации | Да/Нет | Да |
| **Лот № 4** | | | | |
| 2.11 | **Автоматика котла парового Siemens Logo 6ED1052-1MD08-0BA0 в комплекте устройство управления и сигнальные датчики**   * устройство управления и сигнализации УУС; * контроллер ПЛК; * источник питания БП-30-Д-24; * блок коммутационной аппаратуры БКА; * комплект исполнительных регулирующих устройств и технологических датчиков.   - температура окружающего воздуха, °С: -20….+40  Степень защиты оболочки: IP20 | Копия паспорта/копия руководства по эксплуатации | Да/Нет | Да |
| 2.12 | **Стекло Клингера №2**  Максимальное давление**:**35 атм Рабочая температура: 220 град С Рабочая среда: холодная и горячая вода, пар Габариты: 140х34х17мм | Сертификат качества | Да/Нет | Да |
| 2.13 | **Указатель уровня жидкости 12кч11бк №2**  Материал основных деталей:  Корпус: ковкий чугун. Крышка: ковкий чугун. Труба: сталь. Прокладка: паронит.  Температура среды при эксплуатации: не выше 2500С  Температура окружающей среды не ниже -300С | Сертификат качества | Да/Нет | Да |
| 2.14 | **Устройство запорное указателя уровня жидкости 12б3бк Ду-20**  Максимальное давление: 25атм Рабочая температура: 250 0С Рабочая среда: холодная и горячая вода, пар Материал корпуса: латунь Присоединение: фланцевое | Паспорт | Да/Нет | Да |
| 2.15 | **Форсунка паровая котла Е-1,0-0,9М 19-01-06-500ПС**  Производительность форсунки, т/ч : 0,075  Давление топлива перед форсункой, МПа: 0,06  Давление распыливающего пара, МПа: 0,3-0,4  Расход пара на распыление, кг/ч: 0,3-0,6 кг/кг (удельный расход пара)  Масса, кг: 2,5  Габариты, мм: 262х52х98  Паровая щель шириной 0,65-1,5 мм;  Вид топлива: нефть, ДТ, мазут;  Подача пара или сжатого воздуха. | Копия паспорта/копия руководства по эксплуатации | Да /Нет | Да |
| **Общие требования по всем лотам** | | | | |
| 2.16 | Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не снятым с длительного хранения, не восстановленным, выпущенный не ранее 01.09.2021. | Гарантийное письмо Контрагента, подписанное уполномоченным руководителем | Да/Нет | Да |
| 2.17 | МТР при отгрузке должно быть надежно упаковано любым методом на усмотрение контрагента  Упаковка груза должна обеспечивать сохранность МТР при транспортировке и хранении в условиях Крайнего Севера. Упаковочное место должно быть промаркировано и содержать упаковочный лист. | Письмо за подписью руководителя организации | Да/Нет | Да |

***3. Требования к контрагенту***

| **№ п/п** | **Требование (параметр оценки)** | **Документы, подтверждающие соответствия требованию** | **Единица измерения** | **Условия соответствия** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 3.1 | Поставщик должен быть производителем поставляемых МТР, закупаемых ООО «БНГРЭ», официальным Торговым Домом производителя (если производитель самостоятельно не осуществляет реализацию продукции), дилером, представителем, дистрибьютором. | Официальные документы, подтверждающие, что контрагент является официальным Торговым домом производителя, дилером, представителем, дистрибьютором (дилерские письма, письмо производителя).  Письмо за подписью руководителя о наличии прямых контрактов с заводом-изготовителем на весь объем поставки (при их наличии).  Копия действующего договора с заводом-изготовителем (при наличии) на весь объем поставок, заверенная руководителем. | Да/Нет | Да |
| 3.2 | Согласие на подписание типовой формы договора ООО «БНГРЭ». | Гарантийное письмо в свободной форме о согласии со всеми условиями проекта договора (Форма 3) без протокола разногласий | Да/Нет | Да |
| 3.3 | Общее количество оказанных услуг по изготовлению и поставке паровых котлов аналогичных предмету закупки - не менее десяти поставок за последние три года. | Письмо-подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица.  Референц-лист с указанием поставок и наименований контрагентов за последние 3 года, контактного лица и телефона. | Да/Нет | Да |
| 3.4 | Наличие аккредитации в ООО «БНГРЭ» /либо пакет документов на аккредитацию.  Порядок прохождения процедуры по аккредитации находится на внешнем сайте Компании [www.slavneft.ru](http://www.slavneft.ru) | Копия уведомления о прохождении аккредитации или пакет документов для ее прохождения. | Да/Нет | Да |
| 3.5 | Отсутствие  в течение последних двух лет случаев судебных разбирательств  в качестве  ответчика в связи с существенными нарушениями договора, исковые требования по которым были удовлетворены, а также  случаев одностороннего расторжения/одностороннего отказа от договора ООО «БНГРЭ», ПАО «НГК «Славнефть»  ПАО НК «Роснефть», ПАО «Газпром нефть» и их дочерними Обществами, в связи с существенными нарушениями его условий[[1]](#footnote-1). | Письмо-подтверждение (заверение об обстоятельствах) за подписью уполномоченного лица/руководителя организации | Да/При наличии, решение принимает Техническая комиссия | Да/решение Технической комиссии |
| 3.6 | Отсутствие  неурегулированных между потенциальным контрагентом и ООО «БНГРЭ» за последние 2 (два) календарных года, предшествующих году закупки требований (претензий) на основании (факта существенного нарушения условий договора):  - поставки заводом-изготовителем, поставщиком некачественных, некомплектных МТР и (или) нарушения сроков поставки МТР и/или ПО (включая несвоевременную передачу неисключительного права/лицензии)  - выполнения работ/оказания услуг с нарушением сроков их выполнения, и/или допущения отступлений от качества работ/услуг (включая не достижение запланированного результата);  - фактов неоплаты по принятым/признанным (в любом письменном виде) требованиям (замечаниям, претензиям, штрафам) в течение 3-х мес. после их выставления.  Претензии, снятые/отозванные ООО «БНГРЭ» в порядке досудебного урегулирования спора, а также мотивированные ответы контрагентов на претензии, находящиеся на рассмотрении в Обществе, не подлежат учёту для целей принятия решения. | Письмо-подтверждение (заверение об обстоятельствах) за подписью уполномоченного лица/руководителя организации | Да/Нет | Да |

***4. Прочие требования***

* Оригиналы документации (паспорт, сертификаты соответствия, руководства по эксплуатации, проч.) на Товар должны отправляться по адресу ООО «БНГРЭ»: 6600135, г. Красноярск, ул. Весны, д. 3А в офис, копии документации (паспорт, сертификаты, руководства по эксплуатации, проч.) должны направляться совместно с поставляемым Товаром до пункта назначения.

Приложение: Техническое задание на поставку транспортабельной котельной ПКН 2М.

Начальник ОМТО А.Э. Давтян

1. Общество вправе запросить дополнительные пояснения и документы для принятия решения по существу. Факт отказа от их предоставления расценивается как признание факта существенного нарушения договора. [↑](#footnote-ref-1)