**Форма 2 «Требования к предмету оферты»**

**ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ**

***1.Общие положения***

Предмет закупки: Поставка аварийного оборудования для ликвидации аварий (ТКРС) в 2025 году.

Инициатор закупки: Общество с ограниченной ответственностью «Байкитская нефтегазоразведочная экспедиция» (ООО «БНГРЭ»).

Срок поставки:

Лоты №№ 1, 2 – до 15.04.2025 года.

Базис поставки:

* Лоты №№ 1, 2 – DAP, Красноярский край, Богучанский р-н, пос. Таежный.

Планируемый объем:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| **Лот № 1** | | | |
| 1 | Колокол ловильный нарезной типа ЛКз-122.105х60 | шт. | 2 |
| 2 | Колокол ловильный нарезной типа ЛКз-122.105х60 «Л» | шт. | 2 |
| 3 | Кабельная спиральная удочка КСАУ-146 | шт. | 1 |
| 4 | Удочка ловильная шнековая ПИКШ-146.70х90 | шт. | 1 |
| 5 | Перо для резки кабеля ПРК4-136х117 под приварку | шт. | 2 |
| 6 | Перо для резки кабеля ПРК4-120х100 под приварку | шт. | 2 |
| 7 | Фреза кольцевая волнообразная ФК-156/121В под приварку | шт. | 5 |
| 8 | Фреза кольцевая ФК-156/121 под приварку | шт. | 5 |
| 9 | Фреза кольцевая волнообразная ФК-127/92В под приварку | шт. | 5 |
| 10 | Фреза кольцевая ФК-127/92 под приварку | шт. | 5 |
| 11 | Труба обурочная ТО-146/121х3000 | шт. | 1 |
| 11.1 | Переводник с обурочной на инструмент (З-86) | шт. | 1 |
| 11.2 | Фрез кольцевой ТО-146/127 | шт. | 3 |
| 12 | Труболовка внутренняя типа Т-73 освобождающаяся | шт. | 1 |
| 12.1 | Цанговый захват под размер 61,9 мм | шт. | 3 |
| 13 | Труболовка внутренняя типа Т-73 «Л» освобождающаяся | шт. | 1 |
| 13.1 | Цанговый захват под размер 61,9 мм | шт. | 3 |
| 14 | Печать ПСК-144 | шт. | 1 |
| **Лот № 2** | | | |
| 1 | Яс механический/гидравлический ударного типа диаметр 120-124 мм (двухстороннего действия) | шт. | 1 |

* Заявленная стоимость по лотам №№ 1, 2 должна включать расходы поставщика в соответствии с базисными условиями поставки DAP (ИНКОТЕРМС 2010).
* Лоты являются неделимыми. Оферта может быть представлена как на один из указанных лотов, так и на все лоты. Предоставление оферты на часть объема в пределах лота не допускается. В случае нарушения данного требования Общество оставляет за собой право не принимать поданную оферту к рассмотрению.
* Общество оставляет за собой право изменять общее количество поставляемого товара в пределах ± 100 % согласованного в договоре опциона.

Под опционом понимается право Общества уменьшить или увеличить количество поставляемых МТР в пределах согласованного количества без изменения цен на поставляемые МТР, согласованных в договоре. Срок действия опциона заканчивается не позднее даты начала последнего срока поставки МТР, предусмотренной договором.

Реквизиты ООО «БНГРЭ»:

Место нахождения: 660135, Россия, Красноярский край, Красноярск г., Весны ул., д. 3 «А»

Почтовый адрес: 660135, Россия, Красноярский край, Красноярск г., Весны ул., д. 3 «А», БЦ «Весна», 13 эт.

Тел./факс: (391)274-86-81/(391)274-86-82

ОГРН 103 880 000 3990

ИНН/КПП 880 101 1908/246 501 001

ОКПО 47833210

Банк ВТБ (ПАО) в г.Красноярске

БИК: 040407777

к/с: 30101810200000000777

р/с: 40702810300030003480

ИНН/КПП: 7702070139/246602001

ОГРН: 1027739609391

Код ОКПО: 21864130

***2. Требования к предмету закупки***

| **№ п/п** | **Требование (параметр оценки)** | **Документы, подтверждающие соответствия требованию** | **Единица измерения** | **Условия соответствия** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Лот № 1** | | | | |
| 2.1.1 | **Колокол ловильный нарезной типа ЛКз-122.105х60 (возможен аналог)**  Наружный диаметр колокола – 122 мм;  Диаметр ловильной резьбы максимальный – 105 мм;  Диаметр ловильной резьбы минимальный – 60 мм;  Грузоподъемность – не менее 350 кН;  Наличие заводного зуба  Типоразмер и исполнение присоединительной резьбы – З-86 (муфта) | Копия паспорта, руководства (инструкции) по эксплуатации (**на русском языке**)  Форма 6 т | Да / Нет | Да |
| 2.1.2 | **Колокол ловильный нарезной типа ЛКз-122.105х60 «Л» (возможен аналог)**  Наружный диаметр колокола – 122 мм;  Диаметр ловильной резьбы максимальный – 105 мм;  Диаметр ловильной резьбы минимальный – 60 мм;  Грузоподъемность – не менее 350 кН;  Наличие заводного зуба  Типоразмер и исполнение присоединительной резьбы – З-86 «Л» (муфта) | Копия паспорта, руководства (инструкции) по эксплуатации (**на русском языке**)  Форма 6 т | Да / Нет | Да |
| 2.1.3 | **Кабельная спиральная удочка КСАУ-146 (возможен аналог)**  Общая длина – 1400-1600 мм;  Длина рабочей части – 940 мм;  Наружный диаметр штопора – 146 мм;  Внутренний диаметр штопора – 90-100 мм;  Грузоподъемность – не менее 150 кН;  Типоразмер и исполнение присоединительной резьбы – З-86 (муфта) | Копия паспорта, руководства (инструкции) по эксплуатации (**на русском языке**)  Форма 6 т | Да / Нет | Да |
| 2.1.4 | **Удочка ловильная шнековая ПИКШ-146.70х90 (возможен аналог)**  Общая длина – 1200-1300 мм;  Наружный диаметр воронки – 146 мм;  Внутренний диаметр воронки – 132 мм;  Минимальный диаметр шнека – 70 мм;  Максимальный диаметр шнека – 90 мм;  Грузоподъемность – не менее 140 кН;  Типоразмер и исполнение присоединительной резьбы – З-86 (муфта) | Копия паспорта, руководства (инструкции) по эксплуатации (**на русском языке**)  Форма 6 т | Да / Нет | Да |
| 2.1.5 | **Перо для резки кабеля ПРК4-136х117 под приварку (возможен аналог)**  Длина – не более 400 мм;  Наружный диаметр – 136 мм;  Внутренний диаметр – 117 мм;  Направление винтовых канавок корпуса – правое;  Типоразмер и исполнение присоединительной резьбы – под приварку | Копия паспорта, руководства (инструкции) по эксплуатации (**на русском языке**)  Форма 6 т | Да / Нет | Да |
| 2.1.6 | **Перо для резки кабеля ПРК4-120х100 под приварку (возможен аналог)**  Длина – не более 400 мм;  Наружный диаметр – 120 мм;  Внутренний диаметр – 100 мм;  Направление винтовых канавок корпуса – правое;  Типоразмер и исполнение присоединительной резьбы – под приварку | Копия паспорта, руководства (инструкции) по эксплуатации (**на русском языке**)  Форма 6 т | Да / Нет | Да |
| 2.1.7 | **Фреза кольцевая волнообразная ФК-156/121В под приварку (возможен аналог)**  Длина – не более 400 мм;  Наружный диаметр – 156 мм;  Внутренний диаметр – 121 мм;  Типоразмер и исполнение присоединительной резьбы – под приварку | Копия паспорта, руководства (инструкции) по эксплуатации (**на русском языке**)  Форма 6 т | Да / Нет | Да |
| 2.1.8 | **Фреза кольцевая ФК-156/121 под приварку (возможен аналог)**  Длина – не более 400 мм;  Наружный диаметр – 156 мм;  Внутренний диаметр – 121 мм;  Типоразмер и исполнение присоединительной резьбы – под приварку | Копия паспорта, руководства (инструкции) по эксплуатации (**на русском языке**)  Форма 6 т | Да / Нет | Да |
| 2.1.9 | **Фреза кольцевая волнообразная ФК-127/92В под приварку (возможен аналог)**  Длина – не более 400 мм;  Наружный диаметр – 127 мм;  Внутренний диаметр – 92 мм;  Типоразмер и исполнение присоединительной резьбы – под приварку | Копия паспорта, руководства (инструкции) по эксплуатации (**на русском языке**)  Форма 6 т | Да / Нет | Да |
| 2.1.10 | **Фреза кольцевая ФК-127/92 под приварку (возможен аналог)**  Длина – не более 400 мм;  Наружный диаметр – 127 мм;  Внутренний диаметр – 92 мм;  Типоразмер и исполнение присоединительной резьбы – под приварку | Копия паспорта, руководства (инструкции) по эксплуатации (**на русском языке**)  Форма 6 т | Да / Нет | Да |
| 2.1.11 | **Труба обурочная ТО-146/121х3000 (возможен аналог)**  Длина – 3000 мм;  Наружный диаметр – 146 мм;  Внутренний диаметр – 121-127 мм;  Типоразмер и исполнение присоединительной резьбы – РДУ-146 | Копия паспорта, руководства (инструкции) по эксплуатации (**на русском языке**)  Форма 6 т | Да / Нет | Да |
| 2.1.11.1 | **Переводник с обурочной на инструмент**  Длина – 300 мм;  Типоразмер и исполнение присоединительной резьбы – З-86 (муфта)/ РДУ-146 (ниппель) | Копия паспорта, руководства (инструкции) по эксплуатации (**на русском языке**)  Форма 6 т | Да / Нет | Да |
| 2.1.11.2 | **Фрез кольцевой ТО-146/127**  Длина – не более 400 мм;  Наружный диаметр – 146 мм;  Внутренний диаметр – 121-127 мм;  Типоразмер и исполнение присоединительной резьбы – РДУ-146 | Копия паспорта, руководства (инструкции) по эксплуатации (**на русском языке**)  Форма 6 т | Да / Нет | Да |
| 2.1.12 | **Труболовка внутренняя типа Т-73 освобождающаяся (возможен аналог)**  Диапазон внутренних диаметров захватываемых труб – 59 – 77 мм;  Грузоподъемность – не менее 500 кН;  Поставка с пакерующим элементом;  Поставка с фрезерным наконечником;  Рабочий диапазон захвата относительно номинального, мм +/- - 1,4  Присоединительная резьба – З-76 (муфта) | Копия паспорта, руководства (инструкции) по эксплуатации (**на русском языке**)  Форма 6 т | Да / Нет | Да |
| 2.1.12.1 | **Цанговый захват под размер 61,9 мм**  Совместимость и соответствие технических характеристик с труболовкой Т-73 освобождающаяся | Копия паспорта, руководства (инструкции) по эксплуатации (**на русском языке**)  Форма 6 т | Да / Нет | Да |
| 2.1.13 | **Труболовка внутренняя типа Т-73 «Л» освобождающаяся (возможен аналог)**  Диапазон внутренних диаметров захватываемых труб – 59 – 77 мм;  Грузоподъемность – не менее 500 кН;  Поставка с пакерующим элементом;  Поставка с фрезерным наконечником;  Рабочий диапазон захвата относительно номинального, мм +/- - 1,4;  Присоединительная резьба – З-76 «Л» (муфта) | Копия паспорта, руководства (инструкции) по эксплуатации (**на русском языке**)  Форма 6 т | Да / Нет | Да |
| 2.1.13.1 | **Цанговый захват под размер 61,9 мм**  Совместимость и соответствие технических характеристик с труболовкой Т-73 освобождающаяся | Копия паспорта, руководства (инструкции) по эксплуатации (**на русском языке**)  Форма 6 т | Да / Нет | Да |
| 2.1.14 | **Печать ПСК-144 (возможен аналог)**  Наружный диаметр – 144 мм;  Минимальный диаметр корпуса – 114 мм;  Диаметр промывочного отверстия – 20 мм;  Типоразмер и исполнение присоединительной резьбы – З-86 (муфта) | Копия паспорта, руководства (инструкции) по эксплуатации (**на русском языке**)  Форма 6 т | Да / Нет | Да |
| **Лот № 2** | | | | |
| 2.2.1 | **Яс механический/гидравлический ударного типа диаметр 120-124 мм (двухстороннего действия)**  Наружный диаметр – 120-124 мм;  Диаметр проходного канала – 50 мм;  Типоразмер и исполнение присоединительной резьбы – З-86 | Копия паспорта, руководства (инструкции) по эксплуатации (**на русском языке**)  Форма 6 т | Да / Нет | Да |
| **Общие требования** | | | | |
| 2.3 | Соответствие поставляемого МТР требованиям ТР ТС 010/2011 по заявленным позициям | Копия сертификата\декларации о соответствии требованиям ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования" | Да / Нет | Да |
| 2.4 | Маркировка изделий выполняется в соответствии с ГОСТ 26.008-85 шрифтом 8-ПРЗ или аналогичным по высоте.  Маркировка должна содержать:  - наименование или товарный знак завода-изготовителя;  - наименование (полный шифр) изделия;  - заводской номер;  - дата изготовления (месяц, год);  - типоразмер присоединительной резьбы по ГОСТ 28487-2018.  Изделия левого исполнения (с левой резьбой) должны дополнительно маркироваться проточкой опознавательного пояска по ГОСТ 7360-2015.  Место маркировки должно быть описано текстовым или визуальным способом в паспорте на изделие | Копия паспорта, руководства (инструкции) по эксплуатации (**на русском языке**) | Да / Нет | Да |
| 2.5 | Наличие в обязательном порядке сертификата качества на изделие и/или сертификата (декларации) соответствия таможенного союза и/или другого документа подтверждающего качество изделия и право использования изделия на территории Российской Федерации | Копия сертификата качества на изделие и/или сертификата соответствия таможенного союза и/или другого документа подтверждающего качество изделия и право использования изделия на территории Российской Федерации | Да / Нет | Да |
| 2.6 | Товар должен быть новый, выпущен не ранее 01.10.2024 г. | Гарантийное письмо за подписью руководителя организации на фирменном бланке организации | Да / Нет | Да |
| 2.7 | МТР при отгрузке должно быть надежно упаковано любым методом на усмотрение Поставщика. Упаковка груза должна обеспечивать сохранность МТР при транспортировке и хранении.  Упаковочное место должно быть промаркировано и содержать упаковочный лист.  Каждое оборудование поставляется в индивидуальном защитном ящике, резьбовые соединения должны комплектоваться протектором резьбовым. Исполнение и конструкция защитного ящика должно обеспечивать защиту МТР от солнечных лучей и атмосферных осадков | Гарантийное письмо за подписью руководителя организации на фирменном бланке организации | Да / Нет | Да |

***3. Требования к контрагенту***

| **№ п/п** | **Требование (параметр оценки)** | **Документы, подтверждающие соответствия требованию** | **Единица измерения** | **Условия соответствия** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 3.1 | Поставщик должен быть производителем поставляемых МТР, закупаемых ООО «БНГРЭ», официальным Торговым Домом производителя, дилером, дистрибьютором | Официальные документы, подтверждающие, что контрагент является официальным Торговым домом производителя, дилером, дистрибьютором (дилерские письма, письмо производителя) | Да/Нет | Да |
| 3.2 | Согласие с условиями договора ООО «БНГРЭ» без протокола разногласий | Гарантийное письмо в свободной форме о согласии со всеми условиями проекта договора без протокола разногласий (Форма 3) | Да/Нет | Да |
| 3.3 | Наличие аккредитации в ООО «БНГРЭ»/пакет документов для прохождения аккредитации.   Порядок прохождения процедуры по аккредитации находится на внешнем сайте Компании www.slavneft.ru | Копия уведомления о прохождении аккредитации или пакет документов для ее прохождения | Да/Нет | Да |
| 3.4 | Опыт поставки данного вида МТР не менее 3 контрактов за последние три года | Письмо-подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица. Референц-лист с указанием поставок и наименований контрагентов за последние 3 года, контактного лица и телефона | Да/Нет | Да |
| 3.5 | Отсутствие в течение последних двух лет случаев судебных разбирательств  в качестве ответчика в связи с существенными нарушениями договора, исковые требования по которым были удовлетворены, а также случаев одностороннего расторжения/ одностороннего отказа от договора ООО «БНГРЭ», ПАО «НГК «Славнефть»  ПАО НК «Роснефть», ПАО «Газпром» и их дочерними Обществами, в связи с существенными нарушениями его условий[[1]](#footnote-1) | Письмо-подтверждение (заверение об обстоятельствах) за подписью уполномоченного лица/руководителя организации | Да/При наличии, решение принимает Техническая комиссия | Да/решение Технической комиссии |
| 3.6 | Отсутствие между потенциальным контрагентом и ООО «БНГРЭ» за последние 2 (два) года, предшествующих дате утверждения закупки, неурегулированных требований (претензий) на основании (факта существенного нарушения условий договора):  - поставка заводом-изготовителем, поставщиком некачественных, некомплектных МТР и (или) существенное нарушение сроков поставки МТР и/или ПО (включая несвоевременную передачу неисключительного права/лицензии)  - выполнение работ/оказание услуг с нарушением сроков их выполнения, и/или допущения отступлений от качества работ/услуг (включая не достижение запланированного результата) по обстоятельствам, за которые отвечает контрагент;  - фактов неоплаты по принятым/признанным (в любом письменном виде) требованиям (замечаниям, претензиям, штрафам) в течение 3-х мес. после их выставления.  Претензии, снятые/отозванные ООО «БНГРЭ» в порядке досудебного урегулирования спора, а также мотивированные ответы контрагентов на претензии, находящиеся на рассмотрении в Обществе, не подлежат учёту для целей принятия решения | Письмо-подтверждение (заверение об обстоятельствах) за подписью уполномоченного лица/руководителя организации | Да/Нет | Да |

***4. Прочие требования***

* Оригиналы документации (паспорт, сертификаты, проч.) на Товар должны отправляться по адресу ООО «БНГРЭ»: 6600135, г. Красноярск, ул. Весны, д. 3А в офис, копии документации (паспорт, сертификаты, проч.) должны направляться совместно с поставляемым Товаром до пункта назначения.

**Ответственное подразделение**

Начальник ОМТО Е.С. Кузнецова

1. Общество вправе запросить дополнительные пояснения и документы для принятия решения по существу. Факт отказа от их предоставления расценивается как признание факта существенного нарушения договора. [↑](#footnote-ref-1)