**Форма 2 «Требования к предмету оферты»**

**ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ**

1. ***Общие положения***

Предмет закупки: Поставка противопожарного оборудования в 2025 году.

Инициатор закупки: Общество с ограниченной ответственностью «Байкитская нефтегазоразведочная экспедиция» (ООО «БНГРЭ»).

Срок поставки: по лотам №№ 1, 2, 3, 4 – февраль 2025 года.

Базис поставки:

* Лот № 1 – DAP, Ямало-Ненецкий автономный округ, гор. Новый Уренгой, пос. Коротчаево;
* Лот № 2 – DAP, Красноярский край, Богучанский р-н, пос. Таежный;
* Лот № 3 – DAP, Красноярский край, Богучанский р-н, пос. Таежный;
* Лот № 4 – DAP, Красноярский край, Богучанский р-н, пос. Таежный.

Планируемый объем:

| **№**  **п/п** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Лот № 1** | | | |
|  | Раструб к огнетушителю ОП-5, ОП-10 | шт. | 20 |
|  | Огнетушитель порошковый ОП-5(з) для классов пожара ABCE | шт. | 10 |
|  | Огнетушитель порошковый ОП-10(з) для классов пожара ABCE | шт. | 20 |
|  | Огнетушитель порошковый ОП-70(з) для классов пожара ABCE | шт. | 8 |
| **Лот № 2** | | | |
|  | Модуль порошкового пожаротушения МПП-2,5 МИГ А (самосрабатывающий) | шт. | 44 |
|  | Полотно противопожарное ПП-300 1,5х2м | шт. | 6 |
|  | Огнетушитель порошковый ОП-2(з) для классов пожара ABCE | шт. | 2 |
|  | Огнетушитель порошковый ОП-5(з) для классов пожара ABCE | шт. | 57 |
|  | Огнетушитель порошковый ОП-10(з) для классов пожара ABCE | шт. | 122 |
|  | Огнетушитель порошковый ОП-70(з) для классов пожара ABCE | шт. | 42 |
|  | Раструб к огнетушителю ОП-5, ОП-10 | шт. | 240 |
| **Лот № 3** | | | |
|  | Пенообразователь ПО-РЗФ темп.застывания -25 ГРАД | т. | 5,5 |
| **Лот № 4** | | | |
|  | Оповещатель взрывозащищенный Выход СФЕРА МК компл.2-Н-К | шт. | 2 |

* Заявленная стоимость по лотам №№ 1, 2, 3, 4 должна включать расходы продавца в соответствии   
  с базисными условиями поставки DAP (ИНКОТЕРМС 2010).
* Каждый из лотов является неделимым. Оферта может быть представлена как на один из указанных лотов, так и на несколько лотов.
* Общество оставляет за собой право изменять общее количество поставляемого товара   
  в пределах согласованного в договоре опциона.

Под опционом понимается право Общества уменьшить или увеличить количество поставляемых МТР   
в пределах согласованного количества без изменения цен на поставляемые МТР, согласованных   
в договоре. Срок действия опциона заканчивается не позднее даты начала последнего срока поставки МТР, предусмотренной договором.

Реквизиты ООО «БНГРЭ»:

Место нахождения: 660135, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Весны, д. 3 «А»

Почтовый адрес: 660135, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Весны, д. 3 «А», БЦ «Весна»,   
13 этаж

Адрес для корреспонденции: 660077, г. Красноярск, ул. Весны, д. 3 «А», БЦ Весна 13 этаж

Тел./факс: (391) 274-86-81/ (391) 274-86-82

ИНН 8801011908, КПП 246 501001

Банк «ВбРР» (АО) г. Москва

БИК: 044525880

к/с: 30101810900000000880

р/с: 40702810500000005949

ИНН/КПП: 7736153344/775001001

ОГРН: 1027739186914

Код ОКПО: 42881635

1. ***Требования к предмету закупки***

| **№ п/п** | **Требование (параметр оценки)** | **Документы, подтверждающие соответствия требованию** | **Единица измерения** | **Условия соответствия** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Лот № 1** | | | | |
|  | **Раструб к огнетушителю ОП-5, ОП-10**  *Комплектуемые порошковые огнетушители:*  *ОП-5, ОП-10*  *Температура эксплуатации: от - 40 до + 50 °C*  *Наличие выкидной трубки: да.* | Заполненная форма 6.1т Техническое предложение | Да / Нет | Да |
|  | **Огнетушитель порошковый ОП-5(з) для классов пожара ABCE**  *Масса заряда: 5 кг.*  *Огнетушащая способность по классу  пожаров: 2А, 70В.*  *Наличие индикатора давления: да.*  *Диапазон температур эксплуатации: - 50 … + 50 °С.*  ***Сертификат соответствия:*** *ФЗ-123/  ГОСТ Р 51057-2001*  ***Сертификата соответствия****, баллона огнетушителя**требованиям Технического Регламента* ***ТР ТС 032/2013*** *«О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением»* | Копия паспорта;  Копия сертификата соответствия техническому регламенту | Да / Нет | Да |
|  | **Огнетушитель порошковый ОП-10(з) для классов пожара ABCE**  *Масса заряда: 10 кг.*  *Огнетушащая способность по классу  пожаров: 4А, 144В.*  *Наличие индикатора давления: да.*  *Диапазон температур эксплуатации: - 50 … + 50 °С.*  ***Сертификат соответствия:*** *ФЗ-123/  ГОСТ Р 51057-2001*  ***Сертификата соответствия****, баллона огнетушителя**требованиям Технического Регламента* ***ТР ТС 032/2013*** *«О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением»* | Копия паспорта;  Копия сертификата соответствия техническому регламенту | Да / Нет | Да |
|  | **Огнетушитель 70 КГ марки ОП-70(з) для классов пожара ABCE**  *Масса заряда: 70 кг.*  *Огнетушащая способность по классу  пожаров: 10А, 233В-2.*  *Наличие индикатора давления: да.*  *Диапазон температур эксплуатации: - 50 … + 50 °С.*  *Длина шланга: не менее 3 м.*  [**Соответствие изделия ГОСТ Р 51017-2009, Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности**](http://www.polyset.ru/nb/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%2028352-89.php) | Копия паспорта;  Копия сертификата соответствия техническому регламенту | Да / Нет | Да |
| **Лот №2** | | | | |
|  | **Модуль порошкового пожаротушения  МПП-2,5 МИГ А (самосрабатывающий)**  *Запуск в режиме самосрабатывания во время пожара.*  *Устройство автоматического пуска модуля пожаротушения: в комплекте.*  **Соответствие изделия ГОСТ Р 53286-2009, Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности** | Копия паспорта;  Копия сертификата соответствия техническому регламенту | Да / Нет | Да |
|  | **Полотно противопожарное ПП-300 1,5х2м**  *Размер полотна: 1,5 х 2,0 м.*  *Материал: высокопрочная стеклоткань по ГОСТ 19907-2001.*  *Упаковка: чехол-сумка из водонепроницаемой ткани.*  *Цвет упаковки: красный.*  *Масса брутто, не более: 1,15 кг*  **[Соответствие изделия ТУ 4854-001-63453197-2009,](http://www.polyset.ru/nb/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%2028352-89.php" \o "ГОСТ 28352-89)**  **[Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности](http://www.polyset.ru/nb/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%2028352-89.php" \o "ГОСТ 28352-89)** | Копия паспорта;  Копия сертификата соответствия техническому регламенту | Да / Нет | Да |
|  | **Огнетушитель порошковый ОП-2(з) для классов пожара ABCE**  *Масса заряда: 2 кг.*  *Огнетушащая способность по классу  пожаров: 0,7А, 21В.*  *Наличие индикатора давления: да.*  *Диапазон температур эксплуатации: - 50 … + 50 °С.*  ***Сертификат соответствия:*** *ФЗ-123/  ГОСТ Р 51057-2001*  ***Сертификата соответствия****, баллона огнетушителя**требованиям Технического Регламента* ***ТР ТС 032/2013*** *«О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением»* | Копия паспорта;  Копия сертификата соответствия техническому регламенту | Да / Нет | Да |
|  | **Огнетушитель порошковый ОП-5(з) для классов пожара ABCE**  *Масса заряда: 5 кг.*  *Огнетушащая способность по классу  пожаров: 2А, 70В.*  *Наличие индикатора давления: да.*  *Диапазон температур эксплуатации: - 50 … + 50 °С.*  ***Сертификат соответствия:*** *ФЗ-123/  ГОСТ Р 51057-2001*  ***Сертификата соответствия****, баллона огнетушителя**требованиям Технического Регламента* ***ТР ТС 032/2013*** *«О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением»* | Копия паспорта;  Копия сертификата соответствия техническому регламенту | Да / Нет | Да |
|  | **Огнетушитель порошковый ОП-10(з) для классов пожара ABCE**  *Масса заряда: 10 кг.*  *Огнетушащая способность по классу  пожаров: 4А, 144В.*  *Наличие индикатора давления: да.*  *Диапазон температур эксплуатации: - 50 … + 50 °С.*  ***Сертификат соответствия:*** *ФЗ-123/  ГОСТ Р 51057-2001*  ***Сертификата соответствия****, баллона огнетушителя**требованиям Технического Регламента* ***ТР ТС 032/2013*** *«О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением»* | Копия паспорта;  Копия сертификата соответствия техническому регламенту | Да / Нет | Да |
|  | **Огнетушитель 70 КГ марки ОП-70(з) для классов пожара ABCE**  *Масса заряда: 70 кг.*  *Огнетушащая способность по классу  пожаров: 10А, 233В-2.*  *Наличие индикатора давления: да.*  *Диапазон температур эксплуатации: - 50 … + 50 °С.*  *Длина шланга: не менее 3 м.*  [**Соответствие изделия ГОСТ Р 51017-2009, Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности**](http://www.polyset.ru/nb/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%2028352-89.php) | Копия паспорта;  Копия сертификата соответствия техническому регламенту | Да / Нет | Да |
|  | **Раструб к огнетушителю ОП-5, ОП-10**  *Комплектуемые порошковые огнетушители:*  *ОП-5, ОП-10*  *Температура эксплуатации: от - 40 до + 50 °C*  *Наличие выкидной трубки: да.* | Заполненная форма 6.2т Техническое предложение | Да / Нет | Да |
| **Лот №3** | | | | |
|  | **Пенообразователь ПО-РЗФ темп.застывания -25 ГРАД**  *Синтетический углеводородный биоразлагаемый пенообразователь.*  *Объемная концентрация: 6%.*  *Назначение: для тушения пожаров классов А и В по ГОСТ 27331.*  *Температура застывания: - 25°C.*  *Класс биоразлагаемости: 2-й.*  *Транспортная тара: бочка из полимерных материалов 0,2 т.*  [**Соответствие изделия ГОСТ Р 50588-2012, Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности**](http://www.polyset.ru/nb/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%2028352-89.php) | Копия паспорта,  Копия сертификата соответствия техническому регламенту | Да / Нет | Да |
| **Лот №4** | | | | |
|  | **Оповещатель взрывозащищенный Выход СФЕРА МК компл.2-Н-К**  Маркировка по взрывозащите: 1Ex d IIB T6 Gb.  Степень защиты: IP67.  Диапазон рабочих температур: от -55 до 70 *°C.*  **Соответствие изделия ГОСТ 12997-84, ГОСТ 14254-96, НПБ-77-98, ГОСТ Р 51330.0-99, ГОСТ Р 51330.1-99, ТУ 4371-001-81888935-2010** | Копия паспорта;  Копия сертификата соответствия | Да / Нет | Да |
| **Общие требования** | | | | |
|  | Товар поставляется новым, не бывшим  в эксплуатации, дата изготовления не ранее 01.09.2024. | Письмо за подписью руководителя организации | Да/Нет | Да |
|  | МТР при отгрузке должно быть надежно упаковано любым методом на усмотрение контрагента, если другого не предусмотрено ГОСТ на выпуск продукции.  Упаковка груза должна обеспечивать сохранность МТР при транспортировке и хранении. Упаковочное место должно быть промаркировано и содержать упаковочный лист. | Письмо за подписью руководителя организации | Да/Нет | Да |

1. ***Требования к контрагенту***

| **№ п/п** | **Требование (параметр оценки)** | **Документы, подтверждающие соответствия требованию** | **Единица измерения** | **Условия соответствия** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  | Поставщик должен быть производителем поставляемых МТР, закупаемых  ООО «БНГРЭ», официальным Торговым Домом производителя, дилером, дистрибьютором, посредником. | Официальные документы, подтверждающие, что контрагент является официальным Торговым домом производителя, дилером, дистрибьютором (дилерские письма, письмо производителя), копия действующего договора  с заводом-изготовителем (или его Торговым Домом/дилером) на весь объем поставок, заверенная руководителем. | Да/Нет | Да |
|  | Согласие на подписание типовой формы договора ООО «БНГРЭ». | Гарантийное письмо в свободной форме о согласии со всеми условиями проекта договора | Да/Нет | Да |
|  | Опыт работы по поставке данного вида МТР не менее двух лет, но не менее 3 договоров. | Письмо за подписью руководителя с указанием опыта работы, региона деятельности, наименования компаний. | Да/Нет | Да |
|  | Наличие аккредитации в ООО «БНГРЭ» /либо пакет документов на аккредитацию.  Порядок прохождения процедуры по аккредитации находится на внешнем сайте Компании [www.slavneft.ru](http://www.slavneft.ru). | Копия уведомления о прохождении аккредитации или пакет документов для ее прохождения. | Да/Нет | Да |
|  | Отсутствие  в течение последних двух лет случаев судебных разбирательств  в качестве ответчика в связи с существенными нарушениями договора, исковые требования по которым были удовлетворены,  а также случаев одностороннего расторжения/ одностороннего отказа  от договора ООО «БНГРЭ», ПАО «НГК «Славнефть»  ПАО НК «Роснефть», ПАО «Газпром» и их дочерними Обществами,  в связи с существенными нарушениями его условий[[1]](#footnote-1). | Письмо-подтверждение (заверение об обстоятельствах) за подписью уполномоченного лица/руководителя организации. | Да/Нет | Да |
|  | Отсутствие неурегулированных между потенциальным контрагентом  и ООО «БНГРЭ» за последние 2 (два) календарных года, предшествующих дате утверждения закупки, неурегулированных требований (претензий) на основании (факта существенного нарушения условий договора):  - поставки заводом-изготовителем, поставщиком некачественных, некомплектных МТР и (или) существенное нарушение сроков поставки МТР и/или  ПО (включая несвоевременную передачу неисключительного права/лицензии)  - выполнения работ/оказания услуг  с нарушением сроков их выполнения,  и/или допущения отступлений от качества работ/услуг (включая не достижение запланированного результата) по обстоятельствам, за которые отвечает контрагент;  - фактов неоплаты по принятым/признанным (в любом письменном виде) требованиям (замечаниям, претензиям, штрафам)  в течение 3-х мес. после их выставления. Претензии, снятые/отозванные  ООО «БНГРЭ» в порядке досудебного урегулирования спора, а также мотивированные ответы контрагентов на претензии, находящиеся на рассмотрении  в Обществе, не подлежат учёту для целей принятия решения. | Письмо-подтверждение (заверение об обстоятельствах) за подписью уполномоченного лица/руководителя организации. | Да/Нет | Да |

1. ***Прочие требования***

Оригиналы документации (паспорт, сертификаты, проч.) на поставляемое оборудование должны отправляться по адресу ООО «БНГРЭ»: 6600135, г. Красноярск, ул. Весны, д. 3А в офис, копии документации (паспорт, сертификаты, проч.) должны направляться совместно с поставляемым оборудованием до пункта назначения (базиса поставки).

Начальник ОМТО Е.С. Кузнецова

1. Общество вправе запросить дополнительные пояснения и документы для принятия решения по существу. Факт отказа от их предоставления расценивается как признание факта существенного нарушения договора. [↑](#footnote-ref-1)