Приложение 2 к форме 2

Часы для бассейна №1

Часы для закрытых плавательных бассейнов. В каталоге представлена базовая модель, в которой используются светодиоды с яркостью 1.0 Кд и углом обзора 120 градусов, красного цвета свечения. Возможна [замена цвета свечения светодиодов](http://elpn.ru/cvet-paneley-i-svetodiodov). Часы для бассейна имеют расстояние чтения информации 40м.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

**Возможности вывода:**- Время / Дата,  
- Отображение температуры воздуха и воды  
- Секундомер прямого отсчета  
  
**Управление с пульта на ИК лучах:**- Установка времени и даты  
- Установка температуры воды при отключенном датчике температуры воды  
- Старт-стоп-обнуление секундомера

|  |  |
| --- | --- |
| **Основные технические характеристики:** Высота цифр Габаритные размеры табло, не более Масса, не более Питание / Мощность потребления, не более Способ установки  **Комплект поставки:** Электронное табло с датчиком температуры воздуха ИК пульт коррекции часов ([Р-021](http://elpn.ru/pul-t-ik-taymernyy)) Датчики температуры воды 20 м () Паспорт, инструкция по эксплуатации  **Цена изготовления** | 100мм 1000х240х44мм 10Кг 220В / 50Вт Настенное >>>   1шт 1шт 1шт 1шт  **Звоните** |

