|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Программный комплекс "БАГИРА", версия 5.0, выпуск 4, сборка 93 | | | Машинный номер 13-01019 | | | |
| Стройка: | Цех № 5. МЦК. Тит.90. | | | |  | |
| Объект: | Техническое перевооружение факельного хозяйства. Модернизация общезаводского факельного коллектора | | | |  | |
|  | **ВЕДОМОСТЬ  ОБЪЕМОВ №01:02920** | | | |  | |
|  | ГЕНПЛАН ГП1 | | | |  | |
| 18381-90-ГП1, л.1-3 | |  |  |  | |  |

| N п.п. | Наименова­ние ра­бот и за­трат, ха­рак­те­рис­ти­ка обо­ру­до­ва­ния и его мас­са | Един. изм. | Ко­ли­чес­т­во |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел. Подготовительные работы** | | |
| 1 | Разработка грунта с перемещением бульдозерами /срезка растительного слоя/ | | 1000м3 | 0.4425 |
| 2 | Погрузка срезанного растительного слоя на автомобили-самосвалы экскаваторами | | 1000м3 | 0.4425 |
| **Раздел. Земляные работы** | |
| 3 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | | 100м3 | 1.05 |
| 5 | Устройство укрепительных полос из щебня шириной 0,5 и 0,75 м, толщиной 10 см | | 1000м2 | 0.07 |
| **Раздел. Благоустройство** | |
| 6 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: механизированным способом | | 100м2 | 20.65 |
| 7 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | | 100м2 | 8.85 |
| 8 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | | 100м2 | 29.5 |
| **Раздел. Пешеходные дорожки** | |
| 9 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | | 100м3 | 0.012 |
| 10 | Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 10 см | | 1000м2 | 0.01 |
| **Раздел. Доп.работы** | |
| 11 | Вывоз излишнего грунта | | т | 796.5 |