|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Программный комплекс "БАГИРА", версия 5.0, выпуск 4, сборка 93 | | | Машинный номер 13-01020 | | | |
| Стройка: | Цех № 5. МЦК. Тит.90. | | | |  | |
| Объект: | Техническое перевооружение факельного хозяйства. Модернизация общезаводского факельного коллектора | | | |  | |
|  | **ВЕДОМОСТЬ  ОБЪЕМОВ №01:02923** | | | |  | |
|  | ГЕНПЛАН ГП2 | | | |  | |
| 18381-90-ГП2, л.1-3 | |  |  |  | |  |

| N п.п. | Наименова­ние ра­бот и за­трат, ха­рак­те­рис­ти­ка обо­ру­до­ва­ния и его мас­са | Един. изм. | Ко­ли­чес­т­во |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел. Подготовительные работы** | | |
| 1 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами, группа грунтов: 2 | | 1000м3 | 0.0176 |
| 2 | Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром: 500 мм | | км труб. | 0.011 |
| 3 | Разработка грунта с перемещением бульдозерами, 1 группа грунтов /срезка растительного слоя/ | | 1000м3 | 0.713 |
| 4 | Погрузка срезанного растительного слоя на автомобили-самосвалы экскаваторами, группа грунтов 1 | | 1000м3 | 0.713 |
| 5 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных | | 100м3 | 0.01 |
| **Раздел. Земляные работы** | |
| 6 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта бульдозерами мощностью, 1 группа грунтов | | 1000м3 | 2.03 |
| 7 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1, 2 | | 100м3 | 20.3 |
| 8 | Песок для строительных работ природный | | м3 | 2274 |
| **Раздел. Благоустройство** | |
| 9 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: механизированным способом | | 100м2 | 28.53 |
| 10 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | | 100м2 | 19.02 |
| 11 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | | 100м2 | 47.55 |
| **Раздел. Пешеходые дорожки** | |
| 12 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | | 100м3 | 0.03 |
| 13 | Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 10 см | | 1000м2 | 0.025 |
| **Раздел. Водоотвод** | |
| 14 | Устройство водосбросных сооружений с проезжей части: из продольных лотков из сборного бетона | | 100м3 | 0.25 |
| 15 | Элементы каналов: лотки водоотводные Л-1 | | шт. | 100 |
| 16 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | | 100м3 | 0.15 |
| 17 | Устройство водоотводной канавы из Лк-1 | | 100м3 | 0.2 |
| 18 | Элементы каналов: плиты ЛК-1 | | шт. | 200 |
| **Раздел. Доп.работы** | |
| 19 | Вывоз излишнего грунта | | т | 1315.08 |
| 20 | Погрузка , разгрузка металлолома | | т | 1.272 |
| 21 | Вывоз металлолома на расстояние до 5 км | | т | 1.272 |
| 22 | Погрузка мусора строительного | | т | 1.9 |
| 23 | Перевозка мусора до 38 км | | т | 1.9 |
| 24 | Размещение мусора на свалке | | м3 | 1 |