|  |  |
| --- | --- |
| Товарный знак № 160968 (новый) | Приложение №5  к договору №\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_ 2016 г.  Открытое акционерное общество  «Нефтегазовая компания «Славнефть» |

Приложение

к приказу ООО «БНГРЭ»

№ 85- п от « 31 » марта 2016г.

|  |
| --- |
| **Стандарт Компании** |
| **Требования безопасности при выполнении работ подрядными организациями** |
| СтБНГРЭ – 16 – 2016  Версия 2 |
| |  |  | | --- | --- | | **Клиент**  **ООО «БНГРЭ»**  Генеральный директор  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /И.Ю. Карцев/ | **Перевозчик**    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / | |

***Информация о документе***

|  |  |
| --- | --- |
| **Функциональная сфера** | *Управление рисками вобласти промышленной, пожарной безопасности, охраны труда, окружающей среды и реагирования на чрезвычайную ситуацию при выполнении работ подрядной организацией на объектах и в интересах Общества* |
| **Версия** | *Вторая* |
| **Утвержден** | *Приказом генерального директора ООО «БНГРЭ» от 31.03.2016 г. № 85-п* |
| **Дата пересмотра** |  |
| **Срок действия** | *C 01 апреля 2016 года* |
| **Цель процесса** | *Установление требований безопасности снижение рисков в области промышленной, пожарной безопасности, охраны труда, окружающей среды и реагирования на чрезвычайную ситуацию при выполнении работ подрядными организациями* |
| **Владелец процесса, подразделение** | *Отдел охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды ООО «БНГРЭ» (ООТ, ПБ и ООС)* |
| **Участники процесса** | *Структурные подразделения Общества, подрядные организации* |
| **Разработчик** | *Отдел охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды ООО «БНГРЭ» (ООТ, ПБ и ООС)* |
| **Согласовано** | *Заместитель генерального директора по бурению - главный инженер Воронцов С.Е.*  *Заместитель генерального директора – главный геолог*  *Зотов В.В.*  *Начальник управления по обеспечению и транспорту –*  *Окишев А.С.* |

Оглавление

[1. Назначение Стандарта и область его применения 2](#_Toc427834881)

[2. Термины и определения 2](#_Toc427834882)

[3. Общие положения 2](#_Toc427834883)

[4. выбор ПОДРЯДЧИКА, преддоговорная работа 2](#_Toc427834884)

[5. Заключение договоров и включение в них требований в области ПБ, ОТ и ОС 2](#_Toc427834885)

[6. Предмобилизация 2](#_Toc427834886)

[7. Мобилизация, допуск к работе 2](#_Toc427834887)

[8. Выполнение работ/оказание услуг, контроль деятельности подрядчика 2](#_Toc427834888)

[9. Завершение и продление договоров с учетом оценки деятельности подрядчика в области ПБ, ОТ и ОС 2](#_Toc427834889)

[10. Допуск к производству работ субподрядной организации 2](#_Toc427834890)

[11. Стимулирование 2](#_Toc427834891)

[12. Библиография 2](#_Toc427834892)

# Назначение Стандарта и область его применения

* 1. Настоящий Стандарт устанавливает основные требования в области промышленной, пожарной безопасности, охраны труда, окружающей среды и реагирования на чрезвычайную ситуацию (далее – ПБ, ОТ и ОС) при выполнении работ подрядной организацией на объектахи в интересах Общества.
  2. Настоящий Стандарт вступает в силу после его утверждения с момента введения в действие приказом генерального директора.
  3. Действие Стандарта распространяется на структурные подразделения Общества в установленном порядке и рекомендуется к применению в подрядных организациях, осуществляющих работы на объектах и в интересах Компании илидочернегообщества в соответствии с заключенными договорами.
  4. Общества, входящие в группу лиц Компании на основе настоящего Стандарта, с учетом специфики производства и логистики разрабатывают и приказом по Обществу вводят в действие аналогичные регламентирующие документы.
  5. Требованияизложенные в регламентирующих документах Обществ не должны быть ниже указанных в настоящем Стандарте с учетом специфики производства и логистики.
  6. Соблюдение требований по ПБ, ОТ и ОС подрядными организациями (их работниками), выполняющими работы на объектах и в интересах Компании и Обществ, обеспечивается путем включения соответствующих условий в договоры с такими Подрядными организациями (приложением, являющимся неотъемлемой частью договоров).
  7. Требования настоящего Стандарта распространяются на взаимоотношения Заказчика и Подрядной организации при выполнении работ/оказании услуг в следующих случаях:
     1. Выполнение работ/оказание услуг производственного характера на производственных объектах, лицензионных участках Общества подрядной/субподрядной организацией;
     2. Оказание услуг по перевозке работников Общества и подрядных/субподрядных организаций, имущества (грузов) Общества.
  8. Требования настоящего Стандарта не распространяются на взаимоотношения Заказчика и Подрядной организации при выполнении работ/ оказании услуг подрядной/субподрядной организацией в следующих случаях:
     1. Выполнение работ/оказание услуг без выезда на производственные объекты и лицензионные участки Общества, ремонт и техническое обслуживание оборудования, приборов и инструментов Общества на территории и в помещениях, принадлежащих на основании собственности или арендыподрядной организации;
     2. Выполнение работ по договорам купли-продажи и их видам.
  9. Настоящий Стандарт не отменяет требований законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.
  10. Требования настоящего Стандарта распространяются в одинаковом объеме, как на подрядные, так и на субподрядные организации.

# Термины и определения

**Договор подряда** – договор, в соответствии с которым одна сторона (Подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (Заказчика) определенную работу и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его (Ст.702 Гражданского кодекса РФ);

**Дочернее общество (Общество)** – общество, входящее в группу лиц Компании;

**Заказчик** –Компания или дочернее общество, являющееся стороной Заказчика в договоре подряда;

**Инициатор закупки** – структурное подразделение дочернего Общества, отвечающее в соответствии со своей компетенцией за определение потребности в работах/услугах, формирование заявок на работы/услуги, формирование критериев для технического этапа процедуры закупки, участие в оценке технических частей оферт участников закупки;

**Исполнитель**– работник структурного подразделения Общества, отвечающий за подготовку, согласование, заключение договоров и осуществляющий контроль их исполнения;

**Преддоговорная работа** – осуществление Исполнителем и инициатором закупки необходимых фактических действий, предшествующих согласованию проекта договора;

**Компания** – ОАО «НГК «Славнефть»;

**Подрядчик (Подрядная организация)** – юридическое или физическое лицо, индивидуальный предприниматель, являющийся стороной в договоре подряда на выполнение по заданию Заказчика работ / услуг;

**Субподрядчик** – юридическое или физическое лицо, индивидуальный предприниматель, нанятый Подрядчиком (с оформлением соответствующего договора) в целях выполнения работ / услуг в рамках договора подряда;

**ПБ, ОТ и ОС**– промышленная безопасность, охрана труда и окружающей среды;

**ООС**– охрана окружающей среды;

**БСМТС** - бортовые системы мониторинга транспортных средств;

**Мобилизация**–операция по доставке сил и средств подрядной организации (персонал, материалы, оборудование, инструмент, транспорт) к месту выполнения работ и его размещение;

**Предмобилизация**–комплекс мероприятий по подготовке к мобилизации;

# Общие положения

* 1. Руководители Обществ обеспечивают выполнение следующих основных этапов процесса управления подрядчиком в области ПБ, ОТ и ОС:
* Выбор подрядчика (в соответствии с внутренними нормативными документами), преддоговорная работа;
* Заключение договоров и включение в них требований в области ПБ, ОТ и ОС, а также ответственности подрядчика за невыполнение или ненадлежащее выполнение таких требований;
* Предмобилизация;
* Мобилизация;
* Выполнение работ/оказание услуг, контроль деятельности подрядчика;
* Завершение и продление договоров с учетом оценки деятельности подрядчика в области ПБ, ОТ и ОС.
  1. В Обществах организуется ведение базы данных по подрядным организациям, которая представляет собой сводную информацию по Подрядчикам, выполняющим работы/ оказывающим услуги по договору с Обществом, на которых распространяется действие настоящего Стандарта. Формат Базы данных по подрядным организациям приведен в Приложении № 1 к настоящему Стандарту. Лица ответственные за ведение базы данных и порядок его ведения определяется приказом по Обществу.
  2. Информация о вновь заключенных договорах вносится в базу данных в течение 10 рабочих дней, после подписания договора.Исполнитель обеспечивает в обязательном порядке своевременное (в течение 10 рабочих дней) включение/внесение дополнительной информации о подрядчике, измененииусловий договора.
  3. Актуальная версия базы данных должна находиться в службах ПБ, ОТ и ОС Общества или в общем доступе (на сетевых дисках и т.п.) в электронном виде (таблица EXCEL);

# выбор ПОДРЯДЧИКА, преддоговорная работа

* 1. Планирование, организация и проведение работ, оказание услуг по договорам с Обществом, на которые распространяется действие настоящего Стандарта, проводятся в соответствии с внутренними нормативными документами Общества с учетом требований настоящего Стандарта, определяющими порядок выбора поставщиков (подрядчиков) работ, услуги и проведению преддоговорной работы.
  2. В процессе выбора подрядчика по выполнению работ (оказанию услуг) в соответствии с установленными внутренними нормативными документами Общества, потенциальные Подрядчики должны быть ознакомлены с внутренними регламентирующими документами (разработанными в соответствии с п. 1.4) до заключения договора.
  3. Участие работников служб ПБ, ОТ и ОС Общества в закупочных процедурах регламентируется внутренними нормативными документами, определяющими порядок закупки товаров, работ, услуг, преддоговорной работы.
  4. В каждом обществе в технических критериях и/или техническом задании на закупку формируются (инициатором закупки)требования к контрагенту для оценки и выбора подрядной организации на проведение работ по видам работ/услуг, которые должны включать следующие требования:
* наличие всех необходимых действующих лицензий на отдельные виды деятельности, аккредитаций, разрешений связанные с выполняемыми работами в соответствии с действующим законодательством РФ;
* наличие лимитов на размещение отходов, установленных действующим законодательством в области ООС;
* наличие Политики в области ПБ, ОТ и ОС;
* наличие и численность службы ПБ, ОТ и ОС;
* проверка знаний руководителей по охране труда и пожарной безопасности
* аттестация руководителей и специалистов по промышленной безопасности
* наличие инструкций по профессиям и каждому виду выполняемых работ
* предоставление гарантий (письмо за подписью руководителя) о предоставлении возможности проведения аудита предприятия (проверок);
* предоставление гарантий (письмо за подписью руководителя) соблюдения требований законодательства РФ при выполнении работ;
* наличие и использование средств индивидуальной защиты (СИЗ) при выполнении работ, согласно требований законодательства;
* оснащение 100 % транспортных средств ремнями безопасности;
* способность самостоятельно и за свой счет утилизировать отходы, образующиеся в процессе проведения работ данного вида;
* взятие обязанности по заключению договора с медицинской организаций на проведение регулярных предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств и оказание первой помощи работникам;
* обеспеченность транспорта, предназначенного для перевозки работников (в т.ч. легкового), и транспорта для перевозки опасных грузов БСМТС (GPS/ГЛОНАСС). Возможность установки программного обеспечения Заказчику для контроля за перемещением ТС;
* предоставление гарантий (письмо за подписью руководителя) немедленного предоставления информации о произошедших происшествиях (авариях, инцидентах, несчастных случаях, пожарах и т.д.);
* организация и проведение контрольно-профилактических проверок соблюдения требований по охране труда, промышленной, пожарной, экологической и транспортной безопасности;
* предоставление гарантий (письмо за подписью руководителя) отсутствия работников, привлекаемых подрядчиком для выполнения работ на основании гражданско-правовых договоров;
* иные требования в соответствии с особенностями производства работ, логистики, применяемого оборудования, приспособлений, технологий и т.д.
  1. Решение о возможности привлечения подрядчика для производства работ принимается с учетом анализа собранной в процессе выбора контрагента информации в соответствии с внутренними нормативными документами Общества, регламентирующими закупочные процедуры.
  2. После изучения и анализа информации, предоставленной претендентами на право производства работ, Общество по согласованию с претендентом может оценить деятельность претендента непосредственно на рабочих местах/производственных объектах, если это необходимо, путем проведения аудита. В случае несоответствия предоставленной информации реальной производственной деятельности претендент может быть исключен из числа участников закупочной процедуры.

# Заключение договоров и включение в них требований в области ПБ, ОТ и ОС

* 1. Заключение договоров на выполнение работ/оказание услуг осуществляется в соответствии с внутренними нормативными документами Общества.
  2. При заключении договора Исполнитель обеспечивает в обязательном порядке включение в договор следующих условий и приложений с учетом предмета договора и специфики предусмотренных им работ/услуг:
* права и обязанности подрядной организации в области ПБ, ОТ и ОС, указанные в Приложении № 2 к настоящему Стандарту, в соответствии с предметом договора (выполнение работ/оказание услуг);
* основания привлечения и меры ответственности Подрядчика за допущенные нарушения в области ПБ, ОТ и ОС;
* обязанность Подрядчика уплатить Заказчику штрафныесанкции в случае неисполнения или ненадлежащего выполнения требований в области ПБ, ОТ и ОС,минимальный размер которых определяется в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Стандарту.
  1. Условия договора, определенные Приложением № 2к настоящему Стандарту, подлежат адаптации, т.е. могут быть дополнены или сокращены, с учетом предмета договора и специфики предусмотренных им работ/услуг, а также с учётом операционных рисков, местных и иных особенностей.

# Предмобилизация

* 1. Перед началом производства работ и мобилизации подрядной организации на место производства работ необходимо провести установочное совещание с представителями подрядной организации.
  2. Установочное совещание проводится до начала мобилизации подрядной организации на место проведения работ с участием Исполнителя, представителя службы ПБ, ОТ и ОС Заказчика и руководителя службы ПБ, ОТ и ОС Подрядчика. Порядок проведения установочных совещаний определяется подразделением ПБ, ОТ и ОС Общества.
  3. Уведомление о проведении установочного совещания подрядной организации направляет Исполнитель с указанием необходимости участия руководителя службы ПБ, ОТ и ОС подрядной организации.
  4. При подготовке к установочному совещанию Исполнитель запрашивает у подрядной организации дополнительные документы (из состава п. 6.5 настоящего Стандарта) для их рассмотрения в целях обеспечения качественного и своевременного исполнения условий договора в области ПБ, ОТ и ОС, для организации их проработки со всеми необходимыми подразделениями Общества.
  5. В процессе совещания, как минимум, должны быть рассмотрены следующие вопросы:
* основные требования, предъявляемые к подрядной организации в области ПБ, ОТ и ОС (Стандарты, Положения, Регламенты и др. локальные акты Общества).
* ознакомление с политикой в области ПБ, ОТ и ОС, картами (схемами), контактами оперативных служб и Исполнителя, планами экстренной медицинской эвакуации;
* порядок допуска подрядной организации на объекты Общества;
* назначение ответственных лиц на объекте;
* порядок прохождения инструктажей для лиц сторонних организаций, осуществляющих производственную деятельность на объектах Общества;
* требования транспортной безопасности;
* порядок утилизации отходов;
* порядок подключения электроэнергии и других коммуникаций;
* порядок доставки работников подрядной организации на объекты Общества;
* организация и порядок проведения работ повышенной опасности;
* запрет на алкоголь, наркотические, токсические и психотропные средства;
* обученность работников Подрядной организации по ПБ, ОТ и ОС, проверка знаний и аттестации;
* порядок оповещения, расследования и учета происшествий;
* обеспеченность специальной одеждой, обувью и др. СИЗ;
* организация и осуществление проверок соблюдения требований ПБ, ОТ и ОС в подрядной организации;
* порядок проведения проверок соблюдения требований ПБ, ОТ и ОС Заказчиком;
* организация медицинского обслуживания на объектах Заказчика;
* штрафные санкции за нарушения подрядной организацией требований в области ПБ, ОТ и ОС;
* контрольно-пропускной и внутриобъектовый режим на объектах Общества;
* оценка основных рисков при производстве работ на объектах Общества.Наличие разработанных и внедренных мероприятий по снижению уровня риска;
* требования пожарной безопасности на объектах Общества;
* уроки, извлеченные из происшествий, мероприятия по выполнению корректирующих действий;
* одновременные работы на кустовых площадках;
* порядок выдачи акта – допуска;
* показатели производственного травматизма, аварийности и пожаров.
  1. Факт проведения установочного совещания фиксируется актом или протоколом с подписью представителей Общества и подрядной организации, в котором указываются мероприятия в области ПБ, ОТ и ОС для обеспечения безопасного выполнения работ при необходимости разрабатывается план корректирующих мероприятий.
  2. В процессе установочного совещания Общество передает по акту приемки – передачи документы в области ПБ, ОТ и ОС,регламентирующие деятельность подрядных организаций на объектах Общества.
  3. Рекомендуется до мобилизации и начала производства работ подрядной организации, провести проверку знаний работников подрядной организации в области ПБ, ОТ и ОС.
  4. До мобилизации и начала производства работ Исполнитель организует формирование плана мобилизации техники, персонала, субподрядных организаций, согласование места проживания и размещения техники и оборудования, подключения коммуникаций.

# Мобилизация, допуск к работе

* 1. Допуск подрядной организации к выполнению работ/оказанию услуг осуществляется только после оформления акта-допуска и других документов, предусмотренных действующим законодательством.
  2. Акты-допуски и другие документы, предусмотренные действующим законодательством к выполнению работ/оказанию услуг на объектах Общества, должны быть оформлены на все подрядные организации, на которые распространяется действие настоящего Стандарта.
  3. Подрядчик допускается к выполнению только того вида работ/услуг, на которые он получил акт-допуск и другие разрешительные документы, предусмотренные действующим законодательством.
  4. Акт-допуск оформляется представителем Общества и выдается лицу ответственному за безопасное производство работ (назначенному согласно приказу).
  5. Решение о выдачи акта-допуска принимается по итогам рассмотрения документов, указанных в п. 6.5, и дополнительной проверки выполнения следующих условий:
* проведения в Обществе вводного инструктажа работников подрядных организаций;
* наличия приказа о направлении работников Подрядной организации для выполнения работ на производственные объекты Общества, в соответствии с договором на выполнение работ/ оказание услуг;
* наличия документов о квалификации, обучении (копии дипломов специалистов, копии квалификационных удостоверений об обучении на рабочих), аттестации (протоколы аттестации специалистов) и проверке знаний работников подрядной организации в соответствии с занимаемой должностью и выполняемой работой (после проверки возвращаются). Допускается предоставление списка об обучении рабочих на электронном носителе, который должен быть согласован с отделом кадров подрядной организации и утвержден руководителем подрядной организации;
* наличия протоколов, удостоверяющих прохождение обучения всех работников навыкам оказания первой доврачебной помощи, с отметкой о прохождении обучения в удостоверении (после проверки возвращаются);
* проверки заключения медицинской комиссии на каждого работника, принятого на работу с вредными и (или) опасными производственными факторами;
* иной документации по безопасному выполнению работ/оказанию услуг с учетом предмета договора и специфики предусмотренных им работ/услуг.
  1. К акту- допуску прилагается схема производства работ с указанием на ней расположения оборудования, материалов, линий электропитания оборудования подрядной организации, маршрутов передвижения техники, мест ограждения опасных зон, схемы разрешенных проездов по территории, с нанесенными на них местами пересечений с ЛЭП, схемы подземных коммуникаций (в случае пролегания их в зоне производства работ и вероятности их нарушения).
  2. Акт-допуск оформляется по рекомендуемой форме приложения 4 к настоящему Стандарту в двух экземплярах, один из которых передается представителю подрядной организации, а другой остается в Обществе.
  3. Акт-допуск выдается на весь период выполнения работ, при условии, что види место выполнения работ не изменились. При изменении видаи/или места выполнения работ акт-допуск оформляется повторно для продолжения выполнения работ.
  4. Производственные территории (объекты производства работ с производственными и санитарно - бытовыми зданиями и сооружениями), участки работ и рабочие места должны быть подготовлены для обеспечения безопасного производства работ, в соответствии с требованиями указанными в разделе 6, 7 настоящего Стандарта, проектной документации, ПОС, ППР, договора и действующего законодательства должны быть подготовлены для обеспечения безопасного производства работ до их начала.
  5. Территория размещения жилых, производственных, административных, бытовых, вспомогательных, складских помещений и площадок выделяется руководителем подразделения Общества. На выделенную территорию составляется схема с указанием проложенных коммуникаций (ВЛ, трубопроводы, линии связи и др.), размеров территории, привязки ее к действующим объектам, при необходимости указываются координаты.
  6. При выполнении работ по строительству и реконструкции объектов капитального строительства размещение жилых, производственных, административных, бытовых, вспомогательных, складских помещений и площадок должно быть предусмотрено проектной документацией, которая при этом не отменяет дополнительные требования в соответствии с настоящим Стандартом и условиями договора.
  7. Территория размещения жилых, производственных, административных, бытовых, вспомогательных, складских помещений и площадок и рабочие места должны быть подготовлены для обеспечения безопасного производства работ до начала их выполнения.
  8. Все места размещения на время производства работ административных, бытовых, вспомогательных, складских помещений и площадок обследуются совместной комиссией Общества и подрядной организации, по результатам которого принимается решение о допуске к размещению или отказе от такового.
  9. Минимальные требования к местам размещения подрядных организаций, на соответствие которым необходимо провести обследование, отражены в контрольной карте временного размещения подрядных/субподрядных организаций на территории Общества на период производства работ (приложение 5 к настоящему Стандарту), которая заполняется при каждом обследовании.
  10. Результаты обследования отражаются в акте согласно приложению 6 к настоящему Стандарту, который составляется в двух экземплярах, один из которых передается представителю подрядной организации, а другой остается в Обществе.

# Выполнение работ/оказание услуг, контроль деятельности подрядчика

* 1. Требования, условия, права и обязанности сторон договора в области ПБ, ОТ и ОС, а так же ответственность в случае неисполнения или ненадлежащего выполнения требований в области ПБ, ОТ и ОС указаны в приложениях 2 и 3 к настоящему Стандарту.
  2. Общество обязано обеспечить контроль над выполнением подрядной организацией принятых обязательств по выполнению требований законодательства Российской Федерации, а также требований, изложенных в договоре и приложениях 2 и 3 к настоящему Стандарту, путем проведения проверок.
  3. Проверки должны осуществляться как специалистами Общества, так и службами супервайзинга и строительного контроля.
  4. По результатам проверок составляется акт проверки соблюдения требований охраны труда, промышленной безопасности и экологии (Приложение № 7 к настоящему Стандарту), который подписывается представителями Заказчика и подрядной организации. В случае отказа представителя подрядной организации от подписания указанного акта проверки, акт подписывается только Заказчиком с указанием в акте на отказ представителя подрядной организации от подписания акта. При несогласии представителя подрядной организации с выявленным нарушением в акте проверки ему предоставляется возможность сделать соответствующую запись.
  5. В акте проверки в обязательном порядке указываются ссылки на нормативные акты РФ, нарушение которых было выявлено. Дополнительно могут указываться ссылки на п.п. договора, нарушение которых было выявлено при проведении проверки.
  6. Факты приостановки работ, запрета эксплуатации оборудования и приспособлений, отстранения отдельных работников заносятся в акт проверки в раздел "выводы по результатам проверки".
  7. Акт проверки направляется Исполнителю и в службу ПБ, ОТ и ОС. На основании акта проверки,с учетом мнения подразделения, проводящего проверку,Исполнитель принимает решение о необходимости применения штрафных санкций в соответствии с условиями договора и выставлении претензии за нарушение условий договора в области ПБ, ОТ и ОС.
  8. Каждый работник в случае обнаружения при проведении работ на объектах Общества предпосылок к несчастным случаям, ДТП, авариям, пожарам и инцидентам, а также угроз нанесения ущерба имуществу Общества и окружающей среде, обязан принять меры к приостановке работ до полного устранения имеющихся угроз.
  9. Основанием для приостановки работ является:
* проведение работ с нарушениями требований законодательства РФ и внутренних документов Общества в области ПБ, ОТ и ОС, создающими потенциальную угрозу безопасности и (или) здоровью людей;
* отсутствие на месте производства работ наряда-допуска или его неправильное оформление при проведении работ повышенной опасности (за исключением случаев, когда наряд-допуск не требуется для указанного вида работ);
* отсутствие на месте производства работ повышенной опасности исправных инструментов и приборов, предупредительных знаков безопасности, средств пожаротушения и испытанных устройств и приспособлений, которые должны иметься в соответствии с правилами, инструкциями по проведению работ и (или) отражены в наряде-допуске;
* проведение работ работниками, не имеющими соответствующего допуска к указанным работам, не аттестованными или не прошедшими проверку знаний и/или инструктаж;
* отсутствие на месте проведения работ повышенной опасности, работника ответственного за проведение работ (производителя работ), если возможность временного отсутствия не оговорена в правилах проведения указанного вида работ;
* наличие признаков, свидетельствующих о вероятном алкогольном/наркотическом опьянении и (или) плохом самочувствии исполнителей работ;
* отсутствие у исполнителей работ либо неприменение ими специальной одежды, специальной обуви и других СИЗ, необходимых при проведении конкретного вида работ;
* использование исполнителями работ инструментов, оборудования, подлежащих регулярным поверкам, но не имеющих отметок о прохождении поверки, или имеющих явные следы нарушения конструктивной целостности;
* наличие предписаний государственных органов или распоряжений руководителя Общества или подразделения о приостановке работ, если не выполнены все условия возобновления работ;
* иные случаи, когда в ходе проведения работы создается угроза жизни и (или) здоровью людей, имуществу Общества, окружающей среде.
  1. При приостановке работ должны быть созданы условия и приняты необходимые меры для безопасного прекращения работ, включая герметизацию сосудов и трубопроводов, закрепление конструкций, отключение оборудования от источников энергии, отвод исполнителей работ в безопасные места, а также другие меры, направленные на стабилизацию ситуации и обеспечение безопасности на время приостановки работ.
  2. Решение о приостановке работ не должно приниматься в тех случаях, когда приостановка работ может повлечь развитие более опасной ситуации, чем их продолжение.
  3. Возобновление работ может быть осуществлено только после устранения всех нарушений/несоответствий, послуживших основанием для их приостановки. Решение о возобновлении работ принимает представитель Общества после проверки выполнения условий возобновления работ.
  4. В Обществе не реже 2 раз в год должен проводиться анализ деятельности подрядной организации в области ПБ, ОТ и ОС при выполнении работ по заключенным договорам.
  5. По итогам анализа не реже 2 раз в год проводятся совещания с целью оценки выполнения работ/оказания услуг и выполнения требований ПБ, ОТ и ОС, рассмотрение результатов расследований происшествий (уроков), а также совместное определение дальнейших мероприятий. Со стороны подрядных организаций приглашаются их руководители (но не ниже уровня главного инженера/заместителя директора по производству) и руководители подразделений ПБ, ОТ и ОС. Результаты совещаний оформляются протоколами.
  6. При организации совещаний необходимо включать в их повестку доклады представителей подрядных организаций по вопросу выполнения мероприятий, направленных на повышение уровня безопасности, и применения ими в своей деятельности лучших практик по ПБ, ОТ и ОС.
  7. В процессе деятельности подрядных организаций, Обществом должны проводиться обучающие семинары по наиболее актуальным темам. Темы обучающих семинаров определяются на основании проведенного анализа деятельности подрядных организаций в области ПБ, ОТ и ОС, текущей ситуации, сезонных опасностей, часто повторяющихся нарушений, произошедших происшествий.
  8. Все работы по наладке, подключению объекта к действующим сетям и коммуникациям и вывод его на рабочий режим, проводятся работниками Общества, совместно с подрядной организацией (в присутствии ответственного руководителя работ этой подрядной организации).

# Завершение и продление договоров с учетом оценки деятельности подрядчика в области ПБ, ОТ и ОС

* 1. Для оценки деятельности подрядной организации в области ПБ, ОТ и ОС, в соответствии с разделом 11 настоящего Стандарта ведется подсчета рейтинга.
  2. Подрядными организациями не менее 2-х раз в год предоставляются информация о результатах работы в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности подрядной организации в соответствии с приложением 9 настоящего Стандарта и его заполнение, согласно приложению №8 настоящего Стандарта.
  3. Исполнитель, организуетсбор для проверки рейтинга документов, информации о результатах работы в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности подрядной организации в соответствии с приложением 9 настоящего Стандарта и приложением №8 настоящего Стандарта, согласовывает его с руководителем службы ПБ, ОТ и ОС Общества.
  4. Итоги рейтинга должныучитываться при принятии решения о продолжении работ в рамках существующего договора, продлении договора или его расторжении. Ответственность за своевременное и полное оформление оценочного листа деятельности подрядной организации несет Исполнитель.

# Допуск к производству работ субподрядной организации

* 1. Подрядной организации запрещается привлечение Субподрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества без аккредитации и предварительного письменного согласования с руководителем Общества либо с руководителем Общества по направлению деятельности и представителем Общества, подписавшим договор.
  2. До принятия решения о согласовании субподрядной организации, Исполнитель вправе запросить у подрядной организации проект договора, заключаемый между подрядной организацией и субподрядной организацией, а также любые другие сведения, необходимые для принятия объективного решения о согласовании субподрядной организации.
  3. Требования к субподрядным организациям в области ПБ, ОТ и ОСаналогичнытребованиям, предъявляемым к подрядным организациям. При привлечении субподрядных организаций включаются в договоры субподряда требования по ПБ, ОТ и ОС, предусмотренные в договорных отношениях с генеральной подрядной организацией и настоящим Стандартом.
  4. Исполнитель вправе потребовать проведения предварительного квалификационного аудита любой субподрядной организации.
  5. Со стороны Общества письменное согласование Субподрядных организаций производит Исполнитель.

# Стимулирование

* 1. С целью активизации работы в области ПБ, ОТ и ОС, улучшения санитарно-гигиенических условий труда и стимулирования подрядных организаций на достижение высоких показателей в культуре производства Обществом проводится подсчет рейтинга и проведение иных конкурсов в области ПБ, ОТ и ОС среди подрядных организаций.
  2. При подсчете рейтинга учитываются подрядные организации, на которые распространяется действие настоящего Стандарта, а также:
* выполняющие работы/оказывающие услуги на объектах Общества на основании договора со сроком действия не менее 11 месяцев;
* численность работников, которых составляет не менее 50 человек.
  1. Подсчет рейтинга проводится по Подрядчикам, выполняющим работы, оказывающим услуги Обществу по следующим направлениям:
* строительно-монтажные работы (выполняющие работы по капитальному строительству, реконструкции и ремонту основных фондов);
* текущий и капитальный ремонт скважин;
* зарезка боковых стволов;
* строительство скважин;
* транспортные услуги;
* геолого -разведочные работы.
  1. Подведение итогов подсчета рейтинга проводится на основании Методики расчета рейтинга подрядных организаций в области ПБ, ОТ и ОС по балльной системе (Приложение № 8 настоящего Стандарта).
  2. При подсчете рейтинга подрядных организаций учитываются все данные по субподрядчикам.
  3. Итоги подсчета рейтинга подводятся ежегодно до 10 февраля.
  4. Промежуточный подсчет рейтинга подводятся за полугодие до 10августа.
  5. Подрядные организаций занявшие первые три места по итогам подсчета рейтинга поощряются в виде вручения грамот, сертификатов, денежного вознаграждения, материальных подарков и др.
  6. Денежное вознаграждение подрядных организаций должно быть предусмотрено договором подряда.

# Библиография

* 1. Федеральный закон от 20.06.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».
  2. Федеральный закон от 30.12.2001 №197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации».
  3. Федеральный закон от 10.01.2002 №7 «Об охране окружающей среды».
  4. Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».
  5. Федеральный закон от 10.12.1995 №196-ФЗ "О безопасности дорожного движения".
  6. Федеральный закон от 04.05.2011 №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».
  7. Федеральный закон от 29.12.2004 №190-ФЗ «Градостроительный Кодекс Российской Федерации».
  8. Постановление Минтруда РФ от 24.10.2002 №73"Об утверждении форм документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве, и Положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях".
  9. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 15.04. 2005 г. №275"О формах документов, необходимых для расследования несчастных случаев на производстве".
  10. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29.01.2007 №37 "О порядке подготовки и аттестации работников организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору".
  11. Постановление Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13.01.2003 № 1/29 "Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций".
  12. Политика ОАО «НГК «Славнефть» в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды.
  13. Интегрированная Система Менеджмента экологического и профессионального здоровья и безопасности. Руководство. Стандарт Компании СтСН–05–2009.
  14. Порядок передачи информации в области промышленной, пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды. Стандарт Компании СтСН–01–2011.
  15. Порядок расследования происшествий. Стандарт Компании СтСН–04–2008.
  16. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве.ЧастьI.Общие требования».

|  |  |
| --- | --- |
| **Перевозчик**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / | **Клиент**  **ООО «БНГРЭ»**  Генеральный директор  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Н.Ф. Ганиев/ |