**Форма 2 «Требования к предмету оферты»**

**ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ**

***1.Общие положения***

Предмет закупки: «Поставка шаблонов для труб в 2024 г»

Инициатор закупки: Общество с ограниченной ответственностью «Байкитская нефтегазоразведочная экспедиция» (ООО «БНГРЭ»).

Срок поставки:

* Лот № 1 – февраль 2024 года

Базис поставки:

* Лот № 1 – DAP, Красноярский край, Богучанский р-н, пос. Таежный.

Планируемый объем:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Ед. изм** | **Кол-во** |
| **Лот №1** | | | |
| 1. | Шаблон алюминиевый диаметром 401 ММ для ОК-426х10 | шт | 2 |
| 2. | Шаблон проходной трубы насосно-компрессорной 60х5 мм | шт | 5 |
| 3. | Шаблон проходной трубы насосно-компрессорной 73х5,5 мм | шт | 10 |
| 4. | Шаблон проходной трубы насосно-компрессорной 89х6,5 мм | шт | 2 |
| 5. | Шаблон для эксплуатационной колонны диаметром 114 ММ длиной 30 М | шт | 5 |
| 6. | Шаблон для эксплуатационной колонны диаметром 178 ММ длиной 30 М | шт | 5 |
| 7. | Шаблон фторопластовый для НКТ 73 | шт | 10 |

* Заявленная стоимость по лоту № 1 должна включать расходы поставщика в соответствии с базисными условиями поставки DAP (ИНКОТЕРМС 2010).
* **Лот является делимым**. Оферта может быть представлена как на всю номенклатуру ТМЦ, указанную в требованиях к предметам оферты, так и на часть номенклатурных позиций ТМЦ, указанных в Требованиях к предмету оферты позиционно. Предоставление оферты на часть объема в пределах одной номенклатурной позиции не допускается. В случае нарушения данного требования Общество оставляет за собой право не принимать поданную оферту к рассмотрению.
* Общество оставляет за собой право изменять общее количество поставляемого товара в пределах ±100% согласованного в договоре опциона.

Под опционом понимается право Общества уменьшить или увеличить количество поставляемых МТР в пределах согласованного количества без изменения цен на поставляемые МТР, согласованных в договоре. Срок действия опциона заканчивается не позднее даты начала последнего срока поставки МТР, предусмотренной договором.

Реквизиты ООО «БНГРЭ»:

Место нахождения: 660135, Россия, Красноярский край, Красноярск г., Весны ул., д. 3 «А»

Почтовый адрес: 660135, Россия, Красноярский край, Красноярск г., Весны ул., д. 3 «А», БЦ «Весна», 13 эт.

Тел./факс: (391)274-86-81/(391)274-86-82

ОГРН 103 880 000 3990

ИНН/КПП 880 101 1908/246 501 001

ОКПО 47833210

Банк ВТБ (ПАО) в г.Красноярске

БИК: 040407777

к/с: 30101810200000000777

р/с: 40702810300030003480

ИНН/КПП: 7702070139/246602001

ОГРН: 1027739609391

Код ОКПО: 21864130

***2. Требования к предмету закупки***

| **№ п/п** | **Требование (параметр оценки)** | **Документы, подтверждающие соответствия требованию** | **Единица измерения** | **Условия соответствия** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 2.1 | **Шаблон алюминиевый диаметром 401 ММ для ОК-426х10**  Соответствие требованиям Технического задания | Копия паспорта\руководства (инструкции) по эксплуатации/сертификата качества на изделие на русском языке  Форма 6т Техническое предложение | Да / Нет | Да |
| 2.2 | **Шаблон для эксплуатационной колонны диаметром 114 ММ длиной 30 М**  Длина 30 м  Наружный диаметр 92 мм  Конструкция сборная, из 3-х труб. Каждая труба состоит из: труба НКТг-73мм. Наружный диаметр шаблонирующих элементов 92мм, внутренний 76мм, длина 100мм. На внешней части равноудаленные 4 проточки глубиной 5мм, шириной 10мм. Количество шаблонирующих элементов на каждой трубе 5. Количество гильз между шаблонирующими элементами 5. Длина гильз 1500мм, внешний диаметр 84мм, внутренний 76мм. | Копия паспорта\руководства (инструкции) по эксплуатации/сертификата качества на изделие на русском языке  Форма 6т Техническое предложение | Да / Нет | Да |
| 2.3 | **Шаблон для эксплуатационной колонны диаметром 178 ММ длиной 30 М**  Длина 30 м. Конструкция сборная, из 3-х труб. Каждая труба состоит из: труба НКТг-73мм. Наружный диаметр шаблонирующих элементов 152мм, внутренний 76мм, длина 100мм. На внешней части равноудаленные 4 проточки глубиной 10мм, шириной 10мм. Количество шаблонирующих элементов на каждой трубе 5. Количество гильз между шаблонирующими элементами 5. Длина гильз 1500мм, внешний диаметр 84мм, внутренний 76мм. | Копия паспорта\руководства (инструкции) по эксплуатации/сертификата качества на изделие на русском языке  Форма 6т Техническое предложение | Да / Нет | Да |
| 2.4 | **Шаблон проходной трубы насосно-компрессорной 60х5 мм**  Соответствие требованиям Технического задания | Копия паспорта\руководства (инструкции) по эксплуатации/сертификата качества на изделие на русском языке  Форма 6т Техническое предложение | Да / Нет | Да |
| 2.5 | **Шаблон проходной трубы насосно-компрессорной 73х5,5 мм**  Соответствие требованиям Технического задания | Копия паспорта\руководства (инструкции) по эксплуатации/сертификата качества на изделие на русском языке  Форма 6т Техническое предложение | Да / Нет | Да |
| 2.6 | **Шаблон проходной трубы насосно-компрессорной 89х6,5 мм**  Соответствие требованиям Технического задания | Копия паспорта\руководства (инструкции) по эксплуатации/сертификата качества на изделие на русском языке  Форма 6т Техническое предложение | Да / Нет | Да |
| 2.7 | **Шаблон фторопластовый для НКТ 73**  Длина 1250мм  Наружный диаметр 59,6 мм  На наружной поверхности шаблона на расстоянии 100-150 мм от торца наносится маркировка глубиной 0,5-1мм шрифтом 6-Пр3 или 8-Пр3 ГОСТ 26.020:  - тип шаблона (типоразмер шаблона);  - товарный знак предприятия изготовителя;  - дата изготовления (месяц – год);  - заводской номер. | Копия паспорта\руководства (инструкции) по эксплуатации/сертификата качества на изделие на русском языке  Форма 6т Техническое предложение | Да / Нет | Да |
| 2.8 | Товар должен быть выпущен не ранее 01.07.2023 г. | Гарантийное письмо за подписью руководителя организации на фирменном бланке организации | Да / Нет | Да |
| 2.9 | МТР при отгрузке должно быть надежно упаковано любым методом на усмотрение Поставщика. Упаковка груза должна обеспечивать сохранность МТР при транспортировке и хранении в условиях Крайнего Севера. Упаковочное место должно быть промаркировано и содержать упаковочный лист | Гарантийное письмо за подписью руководителя организации на фирменном бланке организации | Да / Нет | Да |

***3. Требования к контрагенту***

| **№ п/п** | **Требование (параметр оценки)** | **Документы, подтверждающие соответствия требованию** | **Единица измерения** | **Условия соответствия** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 3.1 | Поставщик должен быть производителем поставляемых МТР, закупаемых ООО «БНГРЭ», официальным Торговым Домом производителя, дилером, дистрибьютором. | Официальные документы, подтверждающие, что контрагент является официальным Торговым домом производителя, дилером, дистрибьютором (дилерские письма, письмо производителя). | Да/Нет | Да |
| 3.2 | Согласие с условиями договора ООО «БНГРЭ» | Гарантийное письмо за подписью руководителя о согласии со всеми условиями проекта договора (Форма 3) | Да/Нет | Да |
| 3.3 | Наличие аккредитации в ООО «БНГРЭ»/пакет документов для прохождения аккредитации.   Порядок прохождения процедуры по аккредитации находится на внешнем сайте Компании www.slavneft.ru | Копия уведомления о прохождении аккредитации или пакет документов для ее прохождения. | Да/Нет | Да |
| 3.4 | Опыт поставки данного вида МТР не менее 5 контрактов за последние три года. | Письмо-подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица. Референц-лист с указанием поставок и наименований контрагентов за последние 3 года, контактного лица и телефона. | Да/Нет | Да |
| 3.5 | Отсутствие в течение последних двух лет случаев судебных разбирательств  в качестве ответчика в связи с существенными нарушениями договора, исковые требования по которым были удовлетворены, а также случаев одностороннего расторжения/ одностороннего отказа от договора ООО «БНГРЭ», ПАО «НГК «Славнефть»  ПАО НК «Роснефть», ПАО «Газпром» и их дочерними Обществами, в связи с существенными нарушениями его условий[[1]](#footnote-1). | Письмо-подтверждение (заверение об обстоятельствах) за подписью уполномоченного лица/руководителя организации | Да/При наличии, решение принимает Техническая комиссия | Да/решение Технической комиссии |
| 3.6 | Отсутствие между потенциальным контрагентом и ООО «БНГРЭ» за последние 2 (два) года, предшествующих дате утверждения закупки, неурегулированных требований (претензий) на основании (факта существенного нарушения условий договора):  - поставка заводом-изготовителем, поставщиком некачественных, некомплектных МТР и (или) существенное нарушение сроков поставки МТР и/или ПО (включая несвоевременную передачу неисключительного права/лицензии)  - выполнение работ/оказание услуг с нарушением сроков их выполнения, и/или допущения отступлений от качества работ/услуг (включая не достижение запланированного результата) по обстоятельствам, за которые отвечает контрагент;  - фактов неоплаты по принятым/признанным (в любом письменном виде) требованиям (замечаниям, претензиям, штрафам) в течение 3-х мес. после их выставления.  Претензии, снятые/отозванные ООО «БНГРЭ» в порядке досудебного урегулирования спора, а также мотивированные ответы контрагентов на претензии, находящиеся на рассмотрении в Обществе, не подлежат учёту для целей принятия решения. | Письмо-подтверждение (заверение об обстоятельствах) за подписью уполномоченного лица/руководителя организации | Да/Нет | Да |

***4. Прочие требования***

* Оригиналы документации (паспорт, сертификаты, проч.) на Товар должны отправляться по адресу ООО «БНГРЭ»: 6600135, г. Красноярск, ул. Весны, д. 3А в офис, копии документации (паспорт, сертификаты, проч.) должны направляться совместно с поставляемым Товаром до пункта назначения.

Приложение 1 – Техническое задание на поставку шаблонов.

**Руководитель ответственного подразделения**

Начальник ОМТО Стукан С.В.

1. Общество вправе запросить дополнительные пояснения и документы для принятия решения по существу. Факт отказа от их предоставления расценивается как признание факта существенного нарушения договора. [↑](#footnote-ref-1)