**Техническое задание для Лота № 2 (средства индивидуальной защиты рук)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п.п.** | **Наименование СИЗ** | **Технические характеристики\*** | **Соответствие нормативным документам** | **Количество на 2025** | **Единица измерения** |
| ***Зимние средства индивидуальной защиты рук.*** | | | | | |
|  | Рукавицы меховые | **Материал внешнего покрытия:** ПВХс крошкой.  **Площадь покрытия:** полное.  **Материал основы:** хлопок / утепляющий вкладыш из искусственного меха.  **Защитные свойства:** Вн – для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ  Ми – для защиты от механических воздействий (истирания)  Мп – для защиты от механических воздействий (порезов)  Мп – для защиты от механических воздействий (проколов)  К 80 – для защиты от кислот концентрации не более 80% (по серной кислоте 80%)  Щ 40 – для защиты от растворов щелочей концентрации выше 20% (по гидроокиси натрия 40%)  Нс – для защиты от сырой нефти  Нм – для защиты от продуктов тяжелых фракций и нефтяных масел  Тн – защита от пониженных температур.  **Конструкция:** рукавицы с широкой манжетой, край манжеты обработан дополнительным швом, исключающим разрыв манжеты при частом надевании и снятии рукавиц. Рабочая поверхность шероховатая.  **Размерный ряд**: 8-11.  **Прочие характеристики:** модель согласовывается с заказчиком.  Размеры перчаток по заявкам заказчика.  Температурный режим эксплуатации от –15º С до -40 ºС.  IV и Особый климатические пояса | ТР ТС 019/2011 | 313 | пара |

\*Возможны изменения технических характеристик, по согласованию с Заказчиком (до подачи технической части оферты).