**Приложение №1**

**УТВЕРЖДЕНО**

**Протокол Технической комиссии ПТО-\_\_/2022**

**от \_\_.\_\_.2022 г.**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на поставку долот шарошечных**

**2022 год**

Общество с ограниченной ответственностью «Байкитская нефтегазоразведочная экспедиция» планирует заключение Договора с Подрядчиком на поставку долот шарошечных

Таблица 1 – Характеристики долот шарошечных 295,3 мм

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Диаметр долота, мм | 295,3 | 295,3 |
| Количество шарошек, шт. | 3 | 3 |
| Код IADC | 537 | 217 |
| Присоединительная резьба | Ниппель З-152 (6 5/8 Reg) | Ниппель З-152 (6 5/8 Reg) |
| Нагрузка на долото, т | 8-27 | 3-20 |
| Частота вращения, об/мин | 60-200 | 40-180 |
| Количество насадок, шт. | 3 | 3 |

Таблица 2 – Характеристики долот шарошечных 215,9 мм

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Диаметр долота, мм | 215,9 | 215,9 |
| Количество шарошек, шт. | 3 | 3 |
| Код IADC | 537 | 217 |
| Присоединительная резьба | Ниппель З-117 (4 1/2 Reg) | Ниппель З-117 (4 1/2 Reg) |
| Нагрузка на долото, т | 5-15 | 2-16 |
| Частота вращения, об/мин | 40-200 | 40-200 |
| Количество насадок, шт. | 3 | 3 |

Таблица 3 – Прочие требования

|  |  |
| --- | --- |
| **Прочие требования** | |
| Наименование спецификации | API Spec 7 |
| Требования к упаковке | Поставка в упаковке, исключающей повреждения при транспортировке |
| Доска отворота | Да |
| Дополнительные требования к сопроводительной документации | Сопроводительная документация на **русском языке**:  Оригинал паспорта завода изготовителя предоставляется в офис г. Красноярск, |