**Форма 2 «Требования к предмету оферты»**

**ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ**

***1.Общие положения***

Предмет закупки: «Поставка ДЭС 10 кВт с комплектом ЗИП для проведения ТО в 2024 году».

Инициатор закупки: Общество с ограниченной ответственностью «Байкитская нефтегазоразведочная экспедиция» (ООО «БНГРЭ»).

Срок поставки:

* Лоты №№ 1-2: Июль 2024 года

Базис поставки:

* Лоты № 1 - DAP, Красноярский край, Богучанский р-н, пос. Таежный;
* Лоты № 2 - DAP, ЯНАО, г. Новый Уренгой, п. Коротчаево.

Планируемый объем:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| **Лот№1** | | | |
|  | Дизельная электрическая станция 10 кВт (электроагрегат дизельный) | шт | 4 |
|  | Фильтр воздушный к поставляемой ДЭС | шт | 88 |
|  | Фильтр топливный к поставляемой ДЭС | шт | 232 |
|  | Фильтр масляный к поставляемой ДЭС | шт | 88 |
|  | Ремень для привода генератора к поставляемой ДЭС | шт | 8 |
| **Лот№2** | | | |
|  | Дизельная электрическая станция 10 кВт (электроагрегат дизельный) | шт | 1 |
|  | Фильтр воздушный к поставляемой ДЭС | шт | 22 |
|  | Фильтр топливный к поставляемой ДЭС | шт | 58 |
|  | Фильтр масляный к поставляемой ДЭС | шт | 22 |
| 5. | Ремень для привода генератора к поставляемой ДЭС | шт | 2 |

- Заявленная стоимость по лотам №№ 1-2 должна включать расходы поставщика в соответствии с базисными условиями поставки DAP (ИНКОТЕРМС 2010).

- Лоты являются неделимыми. Предоставление оферты на часть объема в пределах лота не допускается. Оферта может быть представлена как на один из указанных лотов, так и на все лоты.

-Применение аналогов возможно при согласовании с Заказчиком.

- Общество оставляет за собой право изменять общее количество поставляемого товара в пределах ±100% согласованного в договоре опциона.

Под опционом понимается право Общества уменьшить или увеличить количество поставляемых МТР в пределах согласованного количества без изменения цен на поставляемые МТР, согласованных в договоре. Срок действия опциона заканчивается не позднее даты начала последнего срока поставки МТР, предусмотренной договором.

Реквизиты ООО «БНГРЭ»:

Место нахождения: 660135, Россия, Красноярский край, Красноярск г., Весны ул., д. 3 «А»

Почтовый адрес: 660135, Россия, Красноярский край, Красноярск г., Весны ул., д. 3 «А», БЦ «Весна», 13 эт.

Тел./факс: (391)274-86-81/ (391)274-86-82

ОГРН 103 880 000 3990

ИНН/КПП 880 101 1908/246 501 001

ОКПО 47833210

Банк ВТБ (ПАО) в г.Красноярске

БИК: 040407777

к/с: 30101810200000000777

р/с: 40702810300030003480

ИНН/КПП: 7702070139/246602001

ОГРН: 1027739609391

Код ОКПО: 21864130

1. ***Требования к предмету закупки***

| **№ п/п** | **Требование (параметр оценки)** | **Документы, подтверждающие соответствия требованию** | **Единица измерения** | **Условия соответствия** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Лот № 1** | | | | |
| 2.1.1 | **Дизельная электрическая станция 10 кВт (электроагрегат дизельный)**  - мощность номинальная, 10 кВт  - мощность максимальная, 11 кВт  - коэффициент мощности, 1  - напряжения, 230 В  - количество фаз, 1  - частота, 50 Гц  - номинальный ток, 43,5 А  - объём топливного бака, не более 30 л  - расход топлива при 75% мощности, не более 3 л/ч  - вид топлива, дизель  - уровень шума, не более 85 ДБ  - исполнение, открытое  - степень защиты, IP23  - тип запуска, электростартер  - степень автоматизации, 1 (ручной запуск)  - автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ, ориентировочно 10ч  - вольтметр, да  - мощность двигателя, 12,5/17,0 кВт/л.с  - комплектация: двигатель, генератор, рама, электронная панель управления.  - количество цилиндров, 2  - частота вращения коленвала, 3000 об/мин  - система охлаждения, воздушная  - ёмкость масляной системы, не более 3 л  - система подогрева воздуха во впускном коллекторе, да  - глушитель, да  - масса, не более 200 кг  - тип генератора, синхронный  - материал обмоток альтернатора, медь  - регулятор напряжения, AVR  - в комплекте ДЭС идет аккумулятор. | Копия сертификата соответствия таможенного союза\ГОСТ и/или другого документа подтверждающего качество изделия и право использования изделия на территории Российской Федерации | Да / Нет | Да |
| 2.1.2 | **Фильтр воздушный к поставляемой ДЭС**  - для проведения ТО предложенной ДЭС | Копия сертификата соответствия таможенного союза\ГОСТ и/или другого документа подтверждающего качество изделия и право использования изделия на территории Российской Федерации | Да / Нет | Да |
| 2.1.3 | **Фильтр топливный к поставляемой ДЭС**  - для проведения ТО предложенной ДЭС | Копия сертификата соответствия таможенного союза\ГОСТ и/или другого документа подтверждающего качество изделия и право использования изделия на территории Российской Федерации | Да / Нет | Да |
| 2.1.4 | **Фильтр масляный к поставляемой ДЭС**  - для проведения ТО к предложенной ДЭС | Копия сертификата соответствия таможенного союза\ГОСТ и/или другого документа подтверждающего качество изделия и право использования изделия на территории Российской Федерации | Да / Нет | Да |
| 2.1.5 | **Ремень для привода генератора к поставляемой ДЭС**  **-** для проведения ТО к предложенной ДЭС | Копия сертификата соответствия таможенного союза\ГОСТ и/или другого документа подтверждающего качество изделия и право использования изделия на территории Российской Федерации | Да / Нет | Да |
| **Лот № 2** | | | | |
| 2.2.1 | **Дизельная электрическая станция 10 кВт (электроагрегат дизельный)**  - мощность номинальная, 10 кВт  - мощность максимальная, 11 кВт  - коэффициент мощности, 1  - напряжения, 230 В  - количество фаз, 1  - частота, 50 Гц  - номинальный ток, 43,5 А  - объём топливного бака, не более 30 л  - расход топлива при 75% мощности, не более 3 л/ч  - вид топлива, дизель  - уровень шума, не более 85 ДБ  - исполнение, открытое  - степень защиты, IP23  - тип запуска, электростартер  - степень автоматизации, 1 (ручной запуск)  - автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ, ориентировочно 10ч  - вольтметр, да  - мощность двигателя, 12,5/17,0 кВт/л.с  - комплектация: двигатель, генератор, рама, электронная панель управления.  - количество цилиндров, 2  - частота вращения коленвала, 3000 об/мин  - система охлаждения, воздушная  - ёмкость масляной системы, не более 3 л  - система подогрева воздуха во впускном коллекторе, да  - глушитель, да  - масса, не более 200 кг  - тип генератора, синхронный  - материал обмоток альтернатора, медь  - регулятор напряжения, AVR  - в комплекте ДЭС идет аккумулятор. | Копия сертификата соответствия таможенного союза\ГОСТ и/или другого документа подтверждающего качество изделия и право использования изделия на территории Российской Федерации | Да / Нет | Да |
| 2.2.2 | **Фильтр воздушный к поставляемой ДЭС**  - для проведения ТО предложенной ДЭС | Копия сертификата соответствия таможенного союза\ГОСТ и/или другого документа подтверждающего качество изделия и право использования изделия на территории Российской Федерации. | Да / Нет | Да |
| 2.2.3 | **Фильтр топливный к поставляемой ДЭС**  - для проведения ТО предложенной ДЭС | Копия сертификата соответствия таможенного союза\ГОСТ и/или другого документа подтверждающего качество изделия и право использования изделия на территории Российской Федерации. | Да / Нет | Да |
| 2.2.4 | **Фильтр масляный к поставляемой ДЭС**  - для проведения ТО к предложенной ДЭС | Копия сертификата соответствия таможенного союза\ГОСТ и/или другого документа подтверждающего качество изделия и право использования изделия на территории Российской Федерации. | Да / Нет | Да |
| 2.2.5 | **Ремень для привода генератора к поставляемой ДЭС**  **-** для проведения ТО к предложенной ДЭС | Копия сертификата соответствия таможенного союза\ГОСТ и/или другого документа подтверждающего качество изделия и право использования изделия на территории Российской Федерации | Да / Нет | Да |
| **Общие требования** | | | | |
| 2.3.1 | Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не снятым с длительного хранения, не восстановленным, выпущенный не ранее 2024 года. | Гарантийное письмо Контрагента, подписанное уполномоченным руководителем | Да / Нет | Да |
| 2.3.2 | МТР при отгрузке должно быть надежно упаковано любым методом на усмотрение контрагента  Упаковка груза должна обеспечивать сохранность МТР при транспортировке и хранении в условиях Крайнего Севера. Упаковочное место должно быть промаркировано и содержать упаковочный лист. | Письмо за подписью руководителя организации | Да / Нет | Да |

***3. Требования к контрагенту***

| **№ п/п** | **Требование (параметр оценки)** | **Документы, подтверждающие соответствия требованию** | **Единица измерения** | **Условия соответствия** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 3.1 | Поставщик должен быть производителем поставляемых МТР, закупаемых ООО «БНГРЭ», официальным Торговым Домом производителя, дилером, дистрибьютором, посредником. | Официальные документы, подтверждающие, что контрагент является официальным Торговым домом производителя, дилером, дистрибьютором (дилерские письма, письмо производителя) или подписанный с двух сторон договор на поставку данного оборудования.  Письмо за подписью руководителя о наличии прямых контрактов с заводом-изготовителем на весь объем поставки.  Копия действующего договора с заводом-изготовителем на весь объем поставок, заверенная руководителем. | Да/Нет | Да |
| 3.2 | Согласие на подписание типовой формы договора ООО «БНГРЭ». | Гарантийное письмо в свободной форме о согласии со всеми условиями проекта договора (Форма 3) | Да/Нет | Да |
| 3.3 | Общее количество оказанных поставок продукции аналогичных предмету закупки - не менее трех поставок за последние три года. | Письмо-подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица.  Референц-лист с указанием поставок и наименований контрагентов за последние 3 года, контактного лица и телефона. | Да/Нет | Да |
| 3.4 | Наличие аккредитации в ООО «БНГРЭ» /либо пакет документов на аккредитацию.  Порядок прохождения процедуры по аккредитации находится на внешнем сайте Компании [www.slavneft.ru](http://www.slavneft.ru) | Копия уведомления о прохождении аккредитации или пакет документов для ее прохождения. | Да/Нет | Да |
| 3.5 | Отсутствие  в течение последних двух лет случаев судебных разбирательств  в качестве  ответчика в связи с существенными нарушениями договора, исковые требования по которым были удовлетворены, а также  случаев одностороннего расторжения/одностороннего отказа от договора ООО «БНГРЭ», ПАО «НГК «Славнефть»  ПАО НК «Роснефть», ПАО «Газпром» и их дочерними Обществами, в связи с существенными нарушениями его условий[[1]](#footnote-1). | Письмо-подтверждение (заверение об обстоятельствах) за подписью уполномоченного лица/руководителя организации | Да/При наличии, решение принимает Техническая комиссия | Да/решение Технической комиссии |
| 3.6 | Отсутствие между потенциальным контрагентом и ООО «БНГРЭ» за последние 2 (два) года, предшествующих дате утверждения закупки, неурегулированных требований (претензий) на основании (факта существенного нарушения условий договора):  - поставки заводом-изготовителем, поставщиком некачественных, некомплектных МТР и (или) существенное нарушение сроков поставки МТР и/или ПО (включая несвоевременную передачу неисключительного права/лицензии)  - выполнения работ/оказания услуг с нарушением сроков их выполнения, и/или допущения отступлений от качества работ/услуг (включая не достижение запланированного результата) по обстоятельствам, за которые отвечает контрагент;  - фактов неоплаты по принятым/признанным (в любом письменном виде) требованиям (замечаниям, претензиям, штрафам) в течение 3-х мес. после их выставления.  Претензии, снятые/отозванные ООО «БНГРЭ» в порядке досудебного урегулирования спора, а также мотивированные ответы контрагентов на претензии, находящиеся на рассмотрении в Обществе, не подлежат учёту для целей принятия решения. | Письмо-подтверждение (заверение об обстоятельствах) за подписью уполномоченного лица/руководителя организации | Да/При наличии, решение принимает Техническая комиссия | Да/решение Технической комиссии |

***4. Прочие требования***

* «Технические характеристики могут быть улучшены по согласованию с Заказчиком»
* Оригиналы документации (паспорт, сертификаты, проч.) на Товар должны отправляться по адресу ООО «БНГРЭ»: 6600135, г. Красноярск, ул. Весны, д. 3А в офис, копии документации (паспорт, сертификаты, проч.) должны направляться совместно с поставляемым Товаром до пункта назначения.

Руководитель Ответственного подразделения:

Начальник ОМТО Е.С. Кузнецова

1. Общество вправе запросить дополнительные пояснения и документы для принятия решения по существу. Факт отказа от их предоставления расценивается как признание факта существенного нарушения договора. [↑](#footnote-ref-1)