Приложение № 8а

к договору от  \_\_\_\_\_\_\_  № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Требования к результату (по видам работ)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Обозначение ПТЦ** | **Наименование ПТЦ** | **Требования к результатам1)** |
| **1** | **Технологическая стадия «Подготовительные работы»** | | |
| 1.1. | ПР-1 | Определение фактической площади каждого из участков, подлежащей рекультивации. | Площади и границы участков, подлежащих рекультивации определены инструментальными измерениями. Способ измерений и их результаты согласованы Заказчиком и Генеральным Заказчиком. |
| 1.2. | ПР-2 | Выравнивание и планировка участков. | 1. Выполнена зачистка и планировка территории в соответствиями с проектной документацией.  2. Инструментальные измерения площадей после технического этапа рекультивации произведены тем же способом, что и при ПР-1 (геодезическая/маркшейдерская съемка) в ходе натурного обследования после завершения работ ПР-2.  3. Данные по объемам работ технического этапа соответствуют результатами натурного обследования, проведенного до начала работ на каждом участке. |
| 1.3. | ПР-3 | Входной контроль за загрязненностью и деградацией почв. | Результаты физико-химического и биологического анализов проб почв рекультивируемых участков (акты отбора проб, протоколы лабораторных исследований, экспертные заключения (при необходимости)):  1. выданы организацией, имеющей соответствующие действующие области аккредитации на выполнение указанных исследований;  2. отбор и анализ проб произведен в строгом соответствии с применимыми методиками, ГОСТами, иными обязательными требованиями в области лабораторных исследований. |
| **2** | **Технологическая стадия «Биологическая рекультивация»** | | |
| 2.1. | БР-1 | Агрохимическая обработка участка минеральными удобрениями. | 1. Агрохимическая обработка рекультивируемых участков минеральными удобрениями выполнена фактически, в заданных объемах, с заданной (необходимой) кратностью и в соответствии с требованиями Проектной документации/Плана проведения работ.  2. Обработка проведена именно теми минеральными удобрениями, которые предусмотрены проектной документацией/планом проведения работ.  3. Геохимические и иные характеристики почвенного слоя соответствуют требованиям проектной документации/плана проведения работ и действующего законодательства. |
| 2.2. | БР-2 | Агротехническая обработка участка | 1. Агротехническая обработка Участка выполнена фактически, в заданных объемах, с заданной (необходимой) кратностью и способами в соответствии с требованиями проектной документации/плана проведения работ.  2. Фактическая глубина фрезерования, вспашки или рыхления соответствует требованиям проектной документации/плана проведения работ.  3. Соответствие установленным нормативам должно быть стабильным во времени и должно охватывать пространство Участка по всей его площади на глубину, соответствующую требованиям законодательства.  4. Обеспечена готовность всего Участка к проведению Производственно-технологического цикла работ по фитомелиорации (БР-3). |
| 2.3 | БР-3 | Работы по фитомелиорации | 1. Посев семян трав выполнен фактически, в заданных объемах и в соответствии с требованиями проектной документации/плана проведения работ.  2. Посеяны семена именно тех трав, которые предусмотрены проектной документацией/планом проведения работ.  3. Осуществлена заделка семян в почву.  4. Всходы посеянных культур соответствуют требованиям проектной документации/плана проведения работ и законодательства.  5. При оценке величины общего проективного покрытия почвы растительностью всходы овса или других индикаторов фитотоксичности не рассматриваются и не учитываются/ |
| 2.4 | БР-4 | Выходной контроль за загрязненностью и деградацией почв. | Результаты физико-химического и биологического анализов проб почв рекультивируемых участков (акты отбора проб, протоколы лабораторных исследований, экспертные заключения (при необходимости)):  1. выданы организацией, имеющей соответствующие действующие области аккредитации на выполнение указанных исследований;  2. отбор и анализ проб произведен в строгом соответствии с применимыми методиками, ГОСТами, иными обязательными требованиями в области лабораторных исследований;  3. остаточное содержание нормируемых загрязняющих веществ в почве - в соответствии с требованиями ЛНД Заказчика/проекта рекультивации и не превышает показатели из результатов входного контроля. |

Примечания:

1) Качество выполнения работ по каждому ПТЦ/ стадии должно полностью исключать задержки в выполнении последующих ПТЦ/ стадий на участках и не должно быть причиной низкого качества результатов последующих ПТЦ/ стадий.

**ПОДПИСИ СТОРОН**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ПОДРЯДЧИК:** |  | **ЗАКАЗЧИК:**  **ООО «БНГРЭ»**  **Генеральный директор** |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** |  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Ганиев Н.Ф.** |