

**УТВЕРЖДЕНА**

**Приказом ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»**

**от «09» сентября 2019 г. № 1293**

**Введена в действие «09» сентября 2019 г.**

|  |
| --- |
| **ИНСТРУКЦИЯ**  **ООО «СЛАВНЕФТЬ – КРАСНОЯРСКНЕФТЕГАЗ»** |
|  |
| **МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЛЕСАХ** |
| **№ П3-05 И-0195 ЮЛ-428** |
| **ВЕРСИЯ 1.00** |

(с изменениями, внесенными приказом ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»

от 19.06.2020 № 798)

(с изменениями, внесенными приказом ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»

от 12.05.2021 № 541)

**Г. КРАСНОЯРСК**

**2019**

# Содержание

[вводные положЕНИЯ 3](#_Toc19018686)

[НАЗНАЧЕНИЕ 3](#_Toc19018687)

[Область действия 3](#_Toc19018688)

[Период действия и порядок внесения изменений 4](#_Toc19018689)

[1. Термины и определения 5](#_Toc19018690)

[2. обозначения и сокращения 6](#_Toc19018691)

[3. общие положения 7](#_Toc19018692)

[4. МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БеЗОПАСНОСТИ 8](#_Toc19018693)

[4.1. ТРебования пожарной безопасности в лесах при выполнении работ по геологическому изучению недр и разработке месторождений полезных ископаемых 8](#_Toc19018694)

[4.2. ТРебования пожарной безопасности в лесах при строительстве, реконструкции и эксплуатации линий электропередачи, связи, трубопроводов 8](#_Toc19018695)

[4.3. ТРебования пожарной безопасности при нахождении в лесах 8](#_Toc19018696)

[4.4. Действия при нахождении в очаге пожара 8](#_Toc19018697)

[5. ссылки 10](#_Toc19018698)

# вводные положЕНИЯ

## НАЗНАЧЕНИЕ

Инструкция ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» «Меры пожарной безопасности в лесах» (далее – Инструкция) содержит требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей в лесах, а также порядок организации деятельности структурных подразделений ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» и подрядных организаций при использовании лесов.

Настоящая инструкция разработана в соответствии с требованиями:

* Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
* Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
* Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
* Правил пожарной безопасности в лесах, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 07.10.2020 № 1614;
* Инструкции ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» «Меры пожарной безопасности» № П3-05 И-0042 ЮЛ-428;
* Методических указаний ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» «Разработка инструкций о мерах пожарной безопасности для объектов ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» №П3-05 М-0159 ЮЛ-428.

Настоящая Инструкция разработана с целью установления единых требований пожарной безопасности для предотвращения возникновения лесных пожаров при использовании лесов и осуществлении иной деятельности в лесах работниками структурных подразделений ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» и подрядных организаций.

Основными задачами настоящей Инструкции являются:

* определение единых требований пожарной безопасности при использовании лесов и осуществлении иной деятельности в лесах;
* определение правил безопасного поведения работников ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» при нахождении в лесах.

## Область действия

Настоящая Инструкция обязательна для исполнения работниками следующих структурных подразделений ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»:

* управления организации капитального строительства,
* управления маркшейдерско-геодезических работ и землеустройства,
* управления промышленной безопасности и охраны труда,
* управления по разработке месторождений,
* транспортного управления,
* управления экономической безопасности,
* управления по организации буровых работ,
* управления супервайзинга бурения,
* управления логистикой и складским комплексом,
* отдела охраны окружающей среды,
* службы по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
* цеха по эксплуатации энергетического оборудования,
* управления добычи нефти и газа,
* управления подготовки нефти, газа и поддержания пластового давления,
* управления метрологии, автоматизации и информационных технологий и телекоммуникаций,
* сектора химизации технологических процессов,
* управления эксплуатации трубопроводов,
* управления делами,
* центральной инженерно-технологической службы,
* службы по обеспечению безопасности производственных процессов,
* отдела организации проектно-изыскательных работ,
* управления по проектно-изыскательским работам,
* административно подчиненных директору крупного проекта.

Распорядительные, локальные нормативные и иные внутренние документы не должны противоречить настоящей Инструкции.

Структурные подразделения ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» при оформлении договоров с подрядными организациями, оказывающими услуги\выполняющими работы в лесах, задействованными в процессе выполнения работ на производственных объектах ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз», прилегающих к лесам, обязаны включать в условия договоров пункт о неукоснительном выполнении подрядной организацией требований, установленных настоящей Инструкцией.

## Период действия и порядок внесения изменений

Настоящая Инструкция является локальным нормативным документом постоянного действия.

Настоящая Инструкция утверждается, вводится в действие, изменяется и признается утратившей силу на основании приказа ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз».

Изменения в Инструкцию вносятся в случаях: изменения законодательства РФ в области пожарной безопасности, изменения организационной структуры или полномочий руководителей и т.п.

# 1. Термины и определения

***Валежник*** – упавшие на землю стволы деревьев или их части: сучья, ветви, сухие и гниющие.

***лесные порубочные остатки*** – отходы древесины, образующиеся на лесосеке при валке и трелёвке деревьев, а также при очистке стволов от сучьев, включающие вершинные части срубленных деревьев, хворост и хмыз [ГОСТ Р 53052-2008 [1]].

***НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ*** - национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности (нормы и правила), правила пожарной безопасности, а также действовавшие до дня вступления в силу соответствующих технических регламентов нормы пожарной безопасности, стандарты, инструкции и иные документы, содержащие требования пожарной безопасности.

***ПЕРИОД ПОЖАРООПАСНОГО СЕЗОНА –*** период календарного года,со дня таяния снежного покрова, установления устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды до наступления устойчивой дождливо-осенней погоды или/и образования снежного покрова.

***ПОЖАР*** – неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства [Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»].

***ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ*** – состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров [Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»].

***ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ*** – вид нормативного документа по пожарной безопасности, регламентирующего для группы однородных объектов защиты или видов деятельности требования пожарной безопасности, которые устанавливают правила (положения, описывающие действия, предназначенные для выполнения) поведения людей, порядок организации производства, выполнения работ (услуг) и содержания помещений, зданий (сооружений) и территории, обеспечивающие безопасность людей, предупреждение и тушение пожара.

***ПРОСЕКА*** – узкая полоса, прорубаемая в лесу с целью обозначения границ при прокладке линий электропередачи, трубопроводов, для защиты леса от повреждений пожарами и пр.

***ПРОТИВОПОЖАРНАЯ МИНЕРАЛИЗОВАННАЯ ПОЛОСА*** – полоса поверхности земли определенной ширины, очищенная от лесных горючих материалов или обработанная почвообрабатывающими орудиями либо иным способом до сплошного минерального слоя.

***ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ БАРЬЕР*** – природное или специально созданное препятствие, обеспечивающее остановку распространения лесного пожара.

***ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ*** – специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными документами по пожарной безопасности [Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»].

# 2. обозначения и сокращения

***ГСМ*** – горюче-смазочные материалы.

***ДВС* –** двигатель внутреннего сгорания.

***КЛУ*** – Куюмбинский лицензионный участок.

***общество*** – ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз».

***РИТС*** *–*региональная инженерно-технологическая служба ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз».

***СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ (СП)*** – [структурное подразделение ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» с самостоятельными функциями, задачами и ответственностью в рамках своей компетенции, определённой Положением о структурном подразделении.](javascript:term_view(17590))

# 3. общие положения

В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова в лесах работникам Общества и подрядных организаций запрещается:

* разводить костры в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, в местах рубок (на лесосеках), не очищенных от порубочных остатков и вырубленной древесины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев. В других местах разведение костров допускается по согласованию с подрядной организацией, оказывающей услуги по обеспечению пожарной безопасности, и отделом пожарной безопасности на площадках, отделенных противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра. После завершения сжигания порубочных остатков или использования с иной целью костер должен быть тщательно засыпан землей или залит водой до полного прекращения тления;
* бросать горящие спички, окурки и стекло (стеклянные бутылки, банки и др.);
* оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными горючими веществами материалы (бумагу, ткань, паклю, вату и др.) в не предусмотренных специально для этого местах;
* заправлять горючим топливные баки ДВС при работе двигателя, использовать машины с неисправной системой питания двигателя, а также курить или пользоваться открытым огнём вблизи машин, заправляемых горючим;
* выжигать хворост, лесную подстилку, сухую траву и другие лесные горючие материалы на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и отделенных противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра.

Структурным подразделениям, а также подрядным организациям, осуществляющим в зоне своей эксплуатационной ответственности использование лесов необходимо:

* обеспечивать очистку используемой территории от сухой травянистой растительности, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса, либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером;
* хранить ГСМ в закрытой таре, производить в период пожароопасного сезона очистку мест их хранения от растительного покрова, древесного мусора, других горючих материалов и отделение противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра.

# 4. МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БеЗОПАСНОСТИ

## 4.1. ТРебования пожарной безопасности в лесах при выполнении работ по геологическому изучению недр и разработке месторождений полезных ископаемых

При выполнении работ по геологическому изучению недр и разработке месторождений полезных ископаемых необходимо:

* содержать территории, отведенные под буровые скважины и другие сооружения, в состоянии, свободном от древесного мусора и иных горючих материалов; проложить по границам этих территорий противопожарную минерализованную полосу шириной не менее 1,4 метра и содержать ее в очищенном от горючих материалов состоянии;
* очистить от лесных насаждений территорию в радиусе 100 метров от пробуриваемых и эксплуатируемых скважин (при эксплуатации нефтяных и газовых скважин по закрытой системе – в радиусе 25 метров);
* не допускать розливов и загрязнения предоставленной для использования прилегающей территории горючими веществами (нефтью, мазутом и др.).

## 4.2. ТРебования пожарной безопасности в лесах при строительстве, реконструкции и эксплуатации линий электропередачи, связи, трубопроводов

Просеки, на которых находятся линии электропередачи и линии связи, полосы отвода и охранные зоны вдоль трубопроводов, проходящих через лесные массивы, в период пожароопасного сезона должны быть свободны от горючих материалов.

При строительстве, реконструкции и эксплуатации линий электропередачи, линий связи и трубопроводов обеспечиваются рубка лесных насаждений, складирование и уборка вырубленной древесины, порубочных остатков и других горючих материалов.

## 4.3. ТРебования пожарной безопасности при нахождении в лесах

Разведение костров допускается на площадках, отделенных противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра.

После завершения сжигания порубочных остатков или использования костра с иной целью место разведения костра должно быть тщательно засыпано землей или залито водой до полного прекращения тления.

## 4.4. Действия при нахождении в очаге пожара

В случае нахождения вблизи очага пожара или в самом очаге пожара при отсутствии возможности справиться с локализацией и тушением пожара своими силами, работникам Общества и подрядных организаций следует:

* немедленно предупредить всех находящихся поблизости о необходимости выхода из опасной зоны, организовать выход на дорогу или просеку, широкую поляну, к берегу реки или водоёма;
* выйти из опасной зоны быстро, перпендикулярно направлению движения огня;
* при отсутствии возможности уйти от пожара, войти в водоём или накрыться мокрой одеждой;
* оказавшись на открытом пространстве или поляне, дышать воздухом возле земли (там он менее задымлён, рот и нос при этом прикрыть ватно-марлевой повязкой или тряпкой);
* после выхода из зоны пожара:
* сообщить в пожарную в пожарную часть К-219 (вн. 57-601, гор. 231-92-31, сот. 8-983-166-56-45);
* сообщить в РИТС КЛУ (вн. 57-777, гор. 231-52-10, сот. 8-913-031-52-10), по рации (по телефону) назвать характер, и место возникновения очага пожара);
* при обнаружении пострадавших от лесного пожара вызвать скорую помощь (фельдшерский пункт вн. 58-646, сот. 8-913-848-11-34).

# 5. ссылки

1. Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».
2. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
3. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».
4. Постановление Правительства РФ от 07.10.2020 № 1614 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах».
5. ГОСТ Р 53052-2008. Машины и орудия для подготовки вырубок к производству лесокультурных работ. Методы испытаний.
6. Методические указания ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» «Разработка инструкций о мерах пожарной безопасности для объектов ООО «Славнефть- Красноярскнефтегаз» № П3-05 М-0159 ЮЛ-428 версия 1.00, утвержденные и введенные в действие приказом ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» от 21.08.2018 № 718.
7. Инструкция ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»» «Меры пожарной безопасности» № П3-05 И-0042 ЮЛ-428 версия 1.00, утверждённая и введенная в действие приказом ООО «Славнефть- Красноярскнефтегаз» от 13.12.2017 № 759.