**Форма 2 «Требования к предмету оферты»**

**ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ**

***1.Общие положения***

Предмет закупки: «Поставка фонтанной арматуры и колонной головки в 2026 году»

Инициатор закупки: Общество с ограниченной ответственностью «Байкитская нефтегазоразведочная экспедиция» (ООО «БНГРЭ»).

Срок поставки:

* Лоты №№ 1-3 – февраль 2026 года.

Базис поставки:

* Лоты №№ 1-3 – DAP, ЯНАО, г. Новый Уренгой, п. Коротчаево.

Планируемый объем:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| **Лот № 1** | | | |
| 1 | Обвязка колонная ОКК2-35-168х245х324 ОТТМ К1 ХЛ | Шт. | 1 |
| 2 | Арматура устьевая фонтанная крестовая АФК6-80/65х35 К1 ХЛ | Шт. | 1 |
| 3 | Задвижка ЗМС 65х35 ХЛ | Шт. | 6 |
| 4 | Тройник фланцевый АФК6-65х35 ХЛ | Шт. | 1 |
| 5 | Фланец АФК6-65х35 ХЛ с резьбой НКТ-73 | Шт. | 2 |
| 6 | Шпилька фланцевых соединений 20х180 ММ | Шт. | 48 |
| 7 | Шпилька фланцевых соединений 20х150 ММ | Шт. | 80 |
| **Лот № 2** | | | |
| 1 | Обвязка колонная ОКК1-21-178\*245 ОТТМ К1ХЛ | Шт. | 1 |
| 2 | Арматура устьевая фонтанная крестовая АФК6-80/65х35 К1 ХЛ | Шт. | 1 |
| 3 | Задвижка ЗМС 65х35 ХЛ | Шт. | 6 |
| 4 | Тройник фланцевый АФК6-65х35 ХЛ | Шт. | 1 |
| 5 | Фланец АФК6-65х35 ХЛ с резьбой НКТ-73 | Шт. | 2 |
| 6 | Шпилька фланцевых соединений 20х180 ММ | Шт. | 48 |
| 7 | Шпилька фланцевых соединений 20х150 ММ | Шт. | 80 |
| **Лот № 3** | | | |
| 1 | Колонная головка ОКК2-35-178-245х324 К 1 ХЛ | Шт. | 1 |
| 2 | Арматура устьевая фонтанная крестовая АФК6-80/65х35 К1 ХЛ | Шт. | 1 |
| 3 | Задвижка ЗМС 65х35 ХЛ | Шт. | 6 |
| 4 | Тройник фланцевый АФК6-65х35 ХЛ | Шт. | 1 |
| 5 | Фланец АФК6-65х35 ХЛ с резьбой НКТ-73 | Шт. | 2 |
| 6 | Шпилька фланцевых соединений 20х180 ММ | Шт. | 48 |
| 7 | Шпилька фланцевых соединений 20х150 ММ | Шт. | 80 |

* Заявленная стоимость по лотам №№ 1-3 должна включать расходы поставщика в соответствии с базисными условиями поставки DAP (ИНКОТЕРМС 2010).
* Лоты является неделимыми. Предоставление оферты на часть объема в пределах лота не допускается. В случае нарушения данного требования Общество оставляет за собой право не принимать поданную оферту к рассмотрению.
* Общество оставляет за собой право изменять общее количество поставляемого товара в пределах ±100% согласованного в договоре опциона.

Под опционом понимается право Общества уменьшить или увеличить количество поставляемых МТР в пределах согласованного количества без изменения цен на поставляемые МТР, согласованных в договоре. Срок действия опциона заканчивается не позднее даты начала последнего срока поставки МТР, предусмотренной договором.

Реквизиты ООО «БНГРЭ»:

Место нахождения: 660135, Россия, Красноярский край, Красноярск г., Весны ул., д. 3 «А»

Почтовый адрес: 660135, Россия, Красноярский край, Красноярск г., Весны ул., д. 3 «А», БЦ «Весна», 13 эт.

Тел./факс: (391)274-86-81/(391)274-86-82

ОГРН 103 880 000 3990

ИНН/КПП 880 101 1908/246 501 001

ОКПО 47833210

Банк ВТБ (ПАО) в г.Красноярске

БИК: 040407777

к/с: 30101810200000000777

р/с: 40702810300030003480

ИНН/КПП: 7702070139/246602001

ОГРН: 1027739609391

Код ОКПО: 21864130

***2. Требования к предмету закупки***

| **№ п/п** | **Требование (параметр оценки)** | **Документы, подтверждающие соответствия требованию** | **Единица измерения** | **Условия соответствия** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Лот № 1** | | | | |
| 2.1.1 | **Обвязка колонная ОКК2-35-168х245х324 ОТТМ К1 ХЛ**  Соответствие требованиям Технического задания (Приложение № 2 к Форме 2 «Требования к предмету оферты») | Копия паспорта/руководства (инструкции) по эксплуатации на русском языке  Форма 6т Техническое предложение  Копия сертификата (декларации) соответствия таможенного союза | Да / Нет | Да |
| 2.1.2 | **Арматура устьевая фонтанная крестовая АФК6-80/65х35 К1 ХЛ**  Соответствие требованиям Технического задания (Приложение № 1 к Форме 2 «Требования к предмету оферты») | Да / Нет | Да |
| 2.1.3 | **Задвижка ЗМС 65х35 ХЛ**  Соответствие ГОСТ 28919-91 и ГОСТ 51365-2009.  Упаковка должна обеспечить сохранность изделия при транспортировке и хранении. Вариант противокоррозионной защиты и вариант упаковки выбирается по ГОСТ 9.014.  Транспортная тара – ящики по ГОСТ 2991/ГОСТ10198. Способ крепления задвижек в транспортной таре – по усмотрению изготовителя. | Да / Нет | Да |
| 2.1.4 | **Тройник фланцевый АФК6-65х35 ХЛ**  Соответствие ГОСТ 51365-2009  Упаковка должна обеспечить сохранность изделия при транспортировке и хранении. Вариант противокоррозионной защиты и вариант упаковки выбирается по ГОСТ 9.014.  Транспортная тара – ящики по ГОСТ 2991/ГОСТ10198. | Да / Нет | Да |
| 2.1.5 | **Фланец АФК6-65х35 ХЛ с резьбой НКТ-73**  Соответствие ГОСТ 28919-91  Соответствие ГОСТ 51365-2009  Упаковка должна обеспечить сохранность изделия при транспортировке и хранении. Вариант противокоррозионной защиты и вариант упаковки выбирается по ГОСТ 9.014.  Транспортная тара – ящики по ГОСТ 2991/ГОСТ10198. | Да / Нет | Да |
| 2.1.6 | **Шпилька фланцевых соединений 20х180 ММ**  Соответствие ГОСТ 28919-91  Соответствие ГОСТ 51365-2009  Упаковка должна обеспечить сохранность изделия при транспортировке и хранении. Вариант противокоррозионной защиты и вариант упаковки выбирается по ГОСТ 9.014.  Транспортная тара – ящики по ГОСТ 2991/ГОСТ10198. | Копия сертификата качества/протокол лабораторных испытаний на русском языке.  Форма 6т Техническое предложение | Да / Нет | Да |
| 2.1.7 | **Шпилька фланцевых соединений 20х150 ММ**  Соответствие ГОСТ 28919-91  Соответствие ГОСТ 51365-2009  Упаковка должна обеспечить сохранность изделия при транспортировке и хранении. Вариант противокоррозионной защиты и вариант упаковки выбирается по ГОСТ 9.014.  Транспортная тара – ящики по ГОСТ 2991/ГОСТ10198. | Да / Нет | Да |
| **Лот № 2** | | | | |
| 2.2.1 | **Обвязка колонная ОКК1-21-178\*245 ОТТМ К1ХЛ**  Соответствие требованиям Технического задания (Приложение № 3 к Форме 2 «Требования к предмету оферты») | Копия паспорта/руководства (инструкции) по эксплуатации на русском языке  Форма 6т Техническое предложение  Копия сертификата (декларации) соответствия таможенного союза | Да / Нет | Да |
| 2.2.2 | **Арматура устьевая фонтанная крестовая АФК6-80/65х35 К1 ХЛ**  Соответствие требованиям Технического задания (Приложение № 1 к Форме 2 «Требования к предмету оферты») | Да / Нет | Да |
| 2.2.3 | **Задвижка ЗМС 65х35 ХЛ**  Соответствие ГОСТ 28919-91 и ГОСТ 51365-2009.  Упаковка должна обеспечить сохранность изделия при транспортировке и хранении. Вариант противокоррозионной защиты и вариант упаковки выбирается по ГОСТ 9.014.  Транспортная тара – ящики по ГОСТ 2991/ГОСТ10198. Способ крепления задвижек в транспортной таре – по усмотрению изготовителя. | Да / Нет | Да |
| 2.2.4 | **Тройник фланцевый АФК6-65х35 ХЛ**  Соответствие ГОСТ 51365-2009  Упаковка должна обеспечить сохранность изделия при транспортировке и хранении. Вариант противокоррозионной защиты и вариант упаковки выбирается по ГОСТ 9.014.  Транспортная тара – ящики по ГОСТ 2991/ГОСТ10198. | Да / Нет | Да |
| 2.2.5 | **Фланец АФК6-65х35 ХЛ с резьбой НКТ-73**  Соответствие ГОСТ 28919-91  Соответствие ГОСТ 51365-2009  Упаковка должна обеспечить сохранность изделия при транспортировке и хранении. Вариант противокоррозионной защиты и вариант упаковки выбирается по ГОСТ 9.014.  Транспортная тара – ящики по ГОСТ 2991/ГОСТ10198. | Да / Нет | Да |
| 2.2.6 | **Шпилька фланцевых соединений 20х180 ММ**  Соответствие ГОСТ 28919-91  Соответствие ГОСТ 51365-2009  Упаковка должна обеспечить сохранность изделия при транспортировке и хранении. Вариант противокоррозионной защиты и вариант упаковки выбирается по ГОСТ 9.014.  Транспортная тара – ящики по ГОСТ 2991/ГОСТ10198. | Копия сертификата качества/протокол лабораторных испытаний на русском языке.  Форма 6т Техническое предложение | Да / Нет | Да |
| 2.2.7 | **Шпилька фланцевых соединений 20х150 ММ**  Соответствие ГОСТ 28919-91  Соответствие ГОСТ 51365-2009  Упаковка должна обеспечить сохранность изделия при транспортировке и хранении. Вариант противокоррозионной защиты и вариант упаковки выбирается по ГОСТ 9.014.  Транспортная тара – ящики по ГОСТ 2991/ГОСТ10198. | Да / Нет | Да |
| **Лот № 3** | | | | |
| 2.3.1 | **Колонная головка ОКК2-35-178-245х324 К 1 ХЛ**  Соответствие требованиям Технического задания (Приложение № 2 к Форме 2 «Требования к предмету оферты») | Копия паспорта/руководства (инструкции) по эксплуатации на русском языке  Форма 6т Техническое предложение  Копия сертификата (декларации) соответствия таможенного союза | Да / Нет | Да |
| 2.3.2 | **Арматура устьевая фонтанная крестовая АФК6-80/65х35 К1 ХЛ**  Соответствие требованиям Технического задания (Приложение № 1 к Форме 2 «Требования к предмету оферты») | Да / Нет | Да |
| 2.3.3 | **Задвижка ЗМС 65х35 ХЛ**  Соответствие ГОСТ 28919-91 и ГОСТ 51365-2009.  Упаковка должна обеспечить сохранность изделия при транспортировке и хранении. Вариант противокоррозионной защиты и вариант упаковки выбирается по ГОСТ 9.014.  Транспортная тара – ящики по ГОСТ 2991/ГОСТ10198. Способ крепления задвижек в транспортной таре – по усмотрению изготовителя. | Да / Нет | Да |
| 2.3.4 | **Тройник фланцевый АФК6-65х35 ХЛ**  Соответствие ГОСТ 51365-2009  Упаковка должна обеспечить сохранность изделия при транспортировке и хранении. Вариант противокоррозионной защиты и вариант упаковки выбирается по ГОСТ 9.014.  Транспортная тара – ящики по ГОСТ 2991/ГОСТ10198. | Да / Нет | Да |
| 2.3.5 | **Фланец АФК6-65х35 ХЛ с резьбой НКТ-73**  Соответствие ГОСТ 28919-91  Соответствие ГОСТ 51365-2009  Упаковка должна обеспечить сохранность изделия при транспортировке и хранении. Вариант противокоррозионной защиты и вариант упаковки выбирается по ГОСТ 9.014.  Транспортная тара – ящики по ГОСТ 2991/ГОСТ10198. | Да / Нет | Да |
| 2.3.6 | **Шпилька фланцевых соединений 20х180 ММ**  Соответствие ГОСТ 28919-91  Соответствие ГОСТ 51365-2009  Упаковка должна обеспечить сохранность изделия при транспортировке и хранении. Вариант противокоррозионной защиты и вариант упаковки выбирается по ГОСТ 9.014.  Транспортная тара – ящики по ГОСТ 2991/ГОСТ10198. | Копия сертификата качества/протокол лабораторных испытаний на русском языке.  Форма 6т Техническое предложение | Да / Нет | Да |
| 2.3.7 | **Шпилька фланцевых соединений 20х150 ММ**  Соответствие ГОСТ 28919-91  Соответствие ГОСТ 51365-2009  Упаковка должна обеспечить сохранность изделия при транспортировке и хранении. Вариант противокоррозионной защиты и вариант упаковки выбирается по ГОСТ 9.014.  Транспортная тара – ящики по ГОСТ 2991/ГОСТ10198. | Да / Нет | Да |
| **Общие требования** | | | | |
| 2.4 | Соответствие поставляемого МТР требованиям ТР ТС 010/2011 и ТР ТС 032/2013 по заявленным позициям | Копия сертификатов\деклараций о соответствии требованиям ТР ТС 010/2011 и ТР ТС 032/2013 | Да / Нет | Да |
| 2.5 | Товар должен быть выпущен не ранее 01.10.2025 г. | Гарантийное письмо за подписью руководителя организации на фирменном бланке организации | Да / Нет | Да |
| 2.6 | МТР при отгрузке должно быть надежно упаковано в соответствии с требованиями ТЗ и формы 2. Упаковка груза должна обеспечивать сохранность МТР при транспортировке и хранении.  Упаковочное место должно быть промаркировано и содержать упаковочный лист. | Гарантийное письмо за подписью руководителя организации на фирменном бланке организации | Да / Нет | Да |

***3. Требования к контрагенту***

| **№ п/п** | **Требование (параметр оценки)** | **Документы, подтверждающие соответствия требованию** | **Единица измерения** | **Условия соответствия** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 3.1 | Поставщик должен быть производителем поставляемых МТР, закупаемых ООО «БНГРЭ», официальным Торговым Домом производителя, дилером, дистрибьютором. | Официальные документы, подтверждающие, что контрагент является официальным Торговым домом производителя, дилером, дистрибьютором (дилерские письма, письмо производителя). | Да/Нет | Да |
| 3.2 | Согласие с условиями договора ООО «БНГРЭ» без протокола разногласий | Гарантийное письмо за подписью руководителя о согласии со всеми условиями проекта договора (Форма 3) без протокола разногласий | Да/Нет | Да |
| 3.3 | Наличие аккредитации в ООО «БНГРЭ»/пакет документов для прохождения аккредитации. Порядок прохождения процедуры по аккредитации находится на внешнем сайте Компании www.slavneft.ru | Копия уведомления о прохождении аккредитации или пакет документов для ее прохождения. | Да/Нет | Да |
| 3.4 | Опыт поставки данного вида МТР не менее 5 контрактов за последние три года. | Письмо-подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица. Референц-лист с указанием поставок и наименований контрагентов за последние 3 года, контактного лица и телефона. | Да/Нет | Да |
| 3.5 | Отсутствие в течение последних двух лет случаев судебных разбирательств  в качестве ответчика в связи с существенными нарушениями договора, исковые требования по которым были удовлетворены, а также случаев одностороннего расторжения/ одностороннего отказа от договора ООО «БНГРЭ», ПАО «НГК «Славнефть»  ПАО НК «Роснефть», ПАО «Газпром» и их дочерними Обществами, в связи с существенными нарушениями его условий[[1]](#footnote-1). | Письмо-подтверждение (заверение об обстоятельствах) за подписью уполномоченного лица/руководителя организации | Да/При наличии, решение принимает Техническая комиссия | Да/решение Технической комиссии |
| 3.6 | Отсутствие между потенциальным контрагентом и ООО «БНГРЭ» за последние 2 (два) года, предшествующих дате утверждения закупки, неурегулированных требований (претензий) на основании (факта существенного нарушения условий договора):  - поставка заводом-изготовителем, поставщиком некачественных, некомплектных МТР и (или) существенное нарушение сроков поставки МТР и/или ПО (включая несвоевременную передачу неисключительного права/лицензии)  - выполнение работ/оказание услуг с нарушением сроков их выполнения, и/или допущения отступлений от качества работ/услуг (включая не достижение запланированного результата) по обстоятельствам, за которые отвечает контрагент;  - фактов неоплаты по принятым/признанным (в любом письменном виде) требованиям (замечаниям, претензиям, штрафам) в течение 3-х мес. после их выставления.  Претензии, снятые/отозванные ООО «БНГРЭ» в порядке досудебного урегулирования спора, а также мотивированные ответы контрагентов на претензии, находящиеся на рассмотрении в Обществе, не подлежат учёту для целей принятия решения. | Письмо-подтверждение (заверение об обстоятельствах) за подписью уполномоченного лица/руководителя организации | Да/Нет | Да |

***4. Прочие требования***

* Оригиналы документации (паспорт, сертификаты, проч.) на Товар должны отправляться по адресу ООО «БНГРЭ»: 6600135, г. Красноярск, ул. Весны, д. 3А в офис, копии документации (паспорт, сертификаты, проч.) должны направляться совместно с поставляемым Товаром до пункта назначения.

Приложения:

1. Техническое задание на арматуру устьевую фонтанную АФК6Э-80/65×35 К1 ХЛ;
2. Техническое задание на обвязку колонную клиньевую ОКК2-35-178 (168)-245х324 К1 ХЛ;
3. Техническое задание на обвязку колонную клиньевую ОКК1-35-178 (168)-245 К1 ХЛ.

Ответственный руководитель

Начальник ОМТО Е.С. Кузнецова

1. Общество вправе запросить дополнительные пояснения и документы для принятия решения по существу. Факт отказа от их предоставления расценивается как признание факта существенного нарушения договора. [↑](#footnote-ref-1)