**Форма 2 «Требования к предмету оферты»**

**ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ**

***1.Общие положения***

Предмет закупки: «Поставка электродвигателей в 2024 году»

Инициатор закупки: Общество с ограниченной ответственностью «Байкитская нефтегазоразведочная экспедиция» (ООО «БНГРЭ»).

Срок поставки:

* Лоты №№ 1, 2 – март 2024 года

Базис поставки:

* Лот № 1 -DAP, Красноярский край, Богучанский р-н, пос. Таежный;
* Лот № 2- DAP, ЯНАО, г. Новый Уренгой, п. Коротчаево.

Планируемый объем:

| **№**  **п/п** | **Наименование** | **Ед.изм.** | **Кол-во** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Лот № 1** | | | |
|  | Электродвигатель общепромышленный асинхронный 5АИ 63 В4 мощностью 0,37 КВТ 1500 ОБ/МИН | шт | 2 |
|  | Электродвигатель GB-160 DW 120 ВТ 380 В | шт | 1 |
|  | Электродвигатель АИМЛ63В4 фланцевое крепление У2,5 1ExdIIBT4Gb 0,37 КВТ 380V 50Hz 1350 ОБ/МИН | шт | 4 |
|  | Электродвигатель взрывозащищенный асинхронный трехфазный АИМУ 63 B4 У1 мощностью 0,37 КВТ 1500 ОБ/МИН IM 2081 1ExdIIBT4 | шт | 4 |
|  | Электродвигатель общепромышленный асинхронный трехфазный АИМУ 80 В4 У1 мощностью 1,5 КВТ 1500 ОБ/МИН | шт | 5 |
|  | Электродвиг.АИМУ132М2У4 11 КВТ 3000 ОБ/МИН 380 В 1ExdIIBT4 | шт | 1 |
|  | Электродвигатель общепромышленный асинхронный АИР100L4УЗ исполнения IM 1081 мощностью 4 КВТ 1500 ОБ/МИН | шт | 3 |
|  | Электродвигатель ВА112М4У2 IM 2081 5,5 КВТ 1500 ОБ/МИН 380 В взрывозащищенный 1ExdIIBT4 | шт | 6 |
|  | Электродвигатель асинхронный взрывозащищенный ВА132S4 исполнения IM2081 по взрывозащите 1ExdIIBT4 мощностью 7,5 КВТ 1500 ОБ/МИН | шт | 6 |
|  | Электродвиг.ВА180М4У2 IM2081 30 КВТ 1450 ОБ/МИН 380 В 1ExdIIBT4 с взрывозащитой | шт | 3 |
|  | Электродвигатель ВА225М6У2 IM 2081 37 КВТ 1000 ОБ/МИН 380 В взрывозащищенный 1ExdIIBT4 | шт | 1 |
|  | Электродвигатель АИР71А4 0,55 КВТ 1380 ОБ/МИН | шт | 2 |
| **Лот № 2** | | | |
| 1. | Электродвиг.ВА180М4У2 IM2081 30 КВТ 1450 ОБ/МИН 380 В 1ExdIIBT4 с взрывозащитой | шт | 1 |

* Заявленная стоимость по лотам №№ 1,2, должна включать расходы поставщика в соответствии с базисными условиями поставки DAP (ИНКОТЕРМС 2010).
* Каждый из лотов является неделимым. Оферта может быть представлена как на один из указанных лотов, так и на все лоты. Предоставление оферты на часть объема в пределах лота не допускается. В случае нарушения данного требования Общество оставляет за собой право не принимать поданную оферту к рассмотрению.
* Поставка аналогов возможно при согласовании с Заказчиком.
* Общество оставляет за собой право изменять общее количество поставляемого товара в пределах ±100% согласованного в договоре опциона.

Под опционом понимается право Общества уменьшить или увеличить количество поставляемых МТР в пределах согласованного количества без изменения цен на поставляемые МТР, согласованных в договоре. Срок действия опциона заканчивается не позднее даты начала последнего срока поставки МТР, предусмотренной договором.

Реквизиты ООО «БНГРЭ»:

Место нахождения: 660135, Россия, Красноярский край, Красноярск г., Весны ул., д. 3 «А»

Почтовый адрес: 660135, Россия, Красноярский край, Красноярск г., Весны ул., д. 3 «А», БЦ «Весна», 13 эт.

Тел./факс: (391)274-86-81/ (391)274-86-82

ОГРН 103 880 000 3990

ИНН/КПП 880 101 1908/246 501 001

ОКПО 47833210

Банк ВТБ (ПАО) в г.Красноярске

БИК: 040407777

к/с: 30101810200000000777

р/с: 40702810300030003480

ИНН/КПП: 7702070139/246602001

ОГРН: 1027739609391

Код ОКПО: 21864130

1. ***Требования к предмету закупки***

| **№ п/п** | **Требование (параметр оценки)** | **Документы, подтверждающие соответствия требованию** | **Единица измерения** | **Условия соответствия** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Лот № 1** | | | | |
| 2.1 | **Электродвигатель общепромышленный асинхронный 5АИ 63 В4 мощностью 0,37 КВТ 1500 ОБ/МИН**   * Мощность - 0,37 кВт * Скорость вращения - 1500 об/мин * Коэффициент мощности - 0,7 * Степень защиты - IP55 * Ток стартера – 1,2 А | Копия сертификата качества на изделие и/или сертификата соответствия таможенного союза и/или другого документа подтверждающего качество изделия и право использования изделия на территории Российской Федерации. | Да / Нет | Да |
| 2.2 | **Электродвигатель GB-160 DW 120 ВТ 380 В**   * мощность 120 Вт; * частота вращения 3000об/мин * Степень защиты - IP55 * Температура эксплуатации -45...+40 °C | Копия сертификата качества на изделие и/или сертификата соответствия таможенного союза и/или другого документа подтверждающего качество изделия и право использования изделия на территории Российской Федерации. | Да / Нет | Да |
| 2.3 | **Электродвигатель АИМЛ63В4 фланцевое крепление У2,5 1ExdIIBT4Gb 0,37 КВТ 380V 50Hz 1350 ОБ/МИН**   * мощность 0.37 кВт; * частота вращения 1350 об/мин; * напряжение 380В; * трехфазный асинхронный электрический двигатель взрывозащищенный; * Класс защиты - IP54; | Копия сертификата качества на изделие и/или сертификата соответствия таможенного союза и/или другого документа подтверждающего качество изделия и право использования изделия на территории Российской Федерации. | Да / Нет | Да |
| 2.4 | **Электродвигатель взрывозащищенный асинхронный трехфазный АИМУ 63 B4 У1 мощностью 0,37 КВТ 1500 ОБ/МИН IM 2081 1ExdIIBT4**   * Частота вращения (об/мин) 1500 * Мощность (кВт) — 0.37 * Ток статора 0.8 * Коэф. мощности 0.73 * Напряжение (В) 380 * Взрывозащита 1Ex d IIB T4 | Копия сертификата качества на изделие и/или сертификата соответствия таможенного союза и/или другого документа подтверждающего качество изделия и право использования изделия на территории Российской Федерации. | Да / Нет | Да |
| 2.5 | **Электродвигатель общепромышленный асинхронный трехфазный АИМУ 80 В4 У1 мощностью 1,5 КВТ 1500 ОБ/МИН**   * мощность 1.5 кВт; * частота вращения 1500 об/мин * напряжение 220/380В; * режим роботы S1 - продолжительный (без частых остановок); * класс вибрации по ГОСТ Р МЭК 60034-14-208; * класс изоляции обмоток статора F | Копия сертификата качества на изделие и/или сертификата соответствия таможенного союза и/или другого документа подтверждающего качество изделия и право использования изделия на территории Российской Федерации. | Да / Нет | Да |
| 2.6 | **Электродвиг.АИМУ132М2У4 11 КВТ 3000 ОБ/МИН 380 В 1ExdIIBT4**   * Мощность двигателя, кВт 11 * Частота вращения, об/мин 3000 * Напряжение, В 380/660 * Степень защиты IP55 * Взрывозащита 1Ex d IIB T4 | Копия сертификата качества на изделие и/или сертификата соответствия таможенного союза и/или другого документа подтверждающего качество изделия и право использования изделия на территории Российской Федерации. | Да / Нет | Да |
| 2.7 | **Электродвигатель общепромышленный асинхронный АИР100L4УЗ исполнения IM 1081 мощностью 4 КВТ 1500 ОБ/МИН**   * Обороты, об/мин 1500 * Мощность, кВт 4 * Входное напряжение, В 220/380 * Номинальный ток Iн, А 8.8 * КПД, % 84.2 * Кратность пускового момента Мп/Мн 2.3 * Кратность максимального момента Mmax/Мн 2.3 * Кратность пускового тока Iп/Iн, А 7 * Класс защиты IP 55 | Копия сертификата качества на изделие и/или сертификата соответствия таможенного союза и/или другого документа подтверждающего качество изделия и право использования изделия на территории Российской Федерации. | Да / Нет | Да |
| 2.8 | **Электродвигатель ВА112М4У2 IM 2081 5,5 КВТ 1500 ОБ/МИН 380 В взрывозащищенный 1ExdIIBT4**   * мощность 5.5 кВт; * частота вращения 1500 об/мин; * напряжение 380В; * трехфазный асинхронный электрический двигатель взрывозащищенный; * (базовое) монтажное исполнение двигателя - на лапах; * Класс защиты IP 55 * Взрывозащита 1Ex d IIB T4 | Копия сертификата качества на изделие и/или сертификата соответствия таможенного союза и/или другого документа подтверждающего качество изделия и право использования изделия на территории Российской Федерации. | Да / Нет | Да |
| 2.9 | **Электродвигатель асинхронный взрывозащищенный ВА132S4 исполнения IM2081 по взрывозащите 1ExdIIBT4 мощностью 7,5 КВТ 1500 ОБ/МИН**   * Мощность, кВт 7,5 * Частота вращения вала (фактическая) 1450 * Напряжение, В 220/380 * Ток, Iн, А 15,6 * КПД, % 87 * Кратность пускового момента Мп/Мн 2,3 * Коэффициент мощности, Соs ф 0,84 * Кратность максимального момента Mmax/Мн 2,3 * Частота вращения вала 1500 об/мин * Взрывозащита 1ExdIIBT4 | Копия сертификата качества на изделие и/или сертификата соответствия таможенного союза и/или другого документа подтверждающего качество изделия и право использования изделия на территории Российской Федерации. | Да / Нет | Да |
| 2.10 | **Электродвиг.ВА180М4У2 IM2081 30 КВТ 1450 ОБ/МИН 380 В 1ExdIIBT4 с взрывозащитой**   * Взрывозащищенный 1ExdIIBT4 * Мощность двигателя: 30 кВт * Обороты двигателя: 1500 об/мин * Входное напряжение : 380/660В AC * Режим работы: S1 постоянный * Класс изоляции: F до 155 °C * Метод охлаждения: IC411 | Копия сертификата качества на изделие и/или сертификата соответствия таможенного союза и/или другого документа подтверждающего качество изделия и право использования изделия на территории Российской Федерации. | Да / Нет | Да |
| 2.11 | **Электродвигатель ВА225М6У2 IM 2081 37 КВТ 1000 ОБ/МИН 380 В взрывозащищенный 1ExdIIBT4**   * Обороты, об/мин 1000 * Мощность, кВт 37 * Входное напряжение, В 380 * Коэффициент мощности, Соs ф 0.84 * Номинальный ток Iн, А 73.6 * Кратность пускового момента Мп/Мн 2.3 * Кратность максимального момента Mmax/Мн 2.4 * Кратность пускового тока Iп/Iн, А 6.4 * Класс защиты IP 54 * Крутящий момент, Н\*м 360 | Копия сертификата качества на изделие и/или сертификата соответствия таможенного союза и/или другого документа подтверждающего качество изделия и право использования изделия на территории Российской Федерации. | Да / Нет | Да |
| 2.12 | **Электродвигатель АИР71А4 0,55 КВТ 1380 ОБ/МИН**   * 0,55 кВт * Частота вращения поля статора 1380 об/мин * Скорость вращения вала 1390 оборотов * Тип Асинхронный * Напряжение питания Трехфазное, 220/380 вольт * Номинальный ток 1,17 А * Номинальный крутящий момент 5,306 Нм * Соотношение моментов тока Мп/Мн 2,4 * Соотношение момента силы Mmax/Мн 2,3 * Отношение тока Iп/Iн 5,2 * Уровень шума до 58 дБ | Копия сертификата качества на изделие и/или сертификата соответствия таможенного союза и/или другого документа подтверждающего качество изделия и право использования изделия на территории Российской Федерации. | Да / Нет | Да |
| 2.13 | Наличие паспорта и/или сертификата соответствия | Заверенная печатью организации копия паспорта и/или Копия сертификата качества на изделие и/или сертификата соответствия таможенного союза и/или другого документа подтверждающего качество изделия и право использования изделия на территории Российской Федерации. | Да / Нет |  |
| 2.14 | Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не снятым с длительного хранения, не восстановленным, выпущенный не ранее 2023 года. | Гарантийное письмо Контрагента, подписанное уполномоченным руководителем | Да/Нет |  |
| 2.15 | МТР при отгрузке должно быть надежно упаковано любым методом на усмотрение контрагента  Упаковка груза должна обеспечивать сохранность МТР при транспортировке и хранении в условиях Крайнего Севера. Упаковочное место должно быть промаркировано и содержать упаковочный лист. | Письмо за подписью руководителя организации | Да/Нет |  |
| **Лот №2** | | | | |
| 2.16 | **Электродвиг.ВА180М4У2 IM2081 30 КВТ 1450 ОБ/МИН 380 В 1ExdIIBT4 с взрывозащитой**   * Взрывозащищенный 1ExdIIBT4 * Мощность двигателя: 30 кВт * Обороты двигателя: 1500 об/мин * Входное напряжение : 380/660В AC * Режим работы: S1 постоянный * Класс изоляции: F до 155 °C * Метод охлаждения: IC411 | Копия сертификата качества на изделие и/или сертификата соответствия таможенного союза и/или другого документа подтверждающего качество изделия и право использования изделия на территории Российской Федерации. | Да / Нет | Да |
| **Общие требования** | | | | |
| 2.17 | Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не снятым с длительного хранения, не восстановленным, выпущенный не ранее 2023года. | Гарантийное письмо Контрагента, подписанное уполномоченным руководителем | Да/Нет | Да |
| 2.18 | МТР при отгрузке должно быть надежно упаковано любым методом на усмотрение контрагента  Упаковка груза должна обеспечивать сохранность МТР при транспортировке и хранении в условиях Крайнего Севера. Упаковочное место должно быть промаркировано и содержать упаковочный лист. | Письмо за подписью руководителя организации | Да/Нет | Да |

***3. Требования к контрагенту***

| **№ п/п** | **Требование (параметр оценки)** | **Документы, подтверждающие соответствия требованию** | **Единица измерения** | **Условия соответствия** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 3.1 | Поставщик должен быть производителем поставляемых МТР, закупаемых ООО «БНГРЭ», официальным Торговым Домом производителя, дилером, дистрибьютором, посредником. | Официальные документы, подтверждающие, что контрагент является официальным Торговым домом производителя, дилером, дистрибьютором (дилерские письма, письмо производителя), копия действующего договора с заводом-изготовителем (или его Торговым Домом/дилером) на весь объем поставок, заверенная руководителем. | Да/Нет | Да |
| 3.2 | Согласие на подписание типовой формы договора ООО «БНГРЭ». | Гарантийное письмо в свободной форме о согласии со всеми условиями проекта договора (Форма 3) | Да/Нет | Да |
| 3.3 | Общее количество оказанных поставок продукции аналогичных предмету закупки - не менее трех поставок за последние три года. | Письмо-подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица.  Референц-лист с указанием поставок и наименований контрагентов за последние 3 года, контактного лица и телефона. | Да/Нет | Да |
| 3.4 | Наличие аккредитации в ООО «БНГРЭ» /либо пакет документов на аккредитацию.  Порядок прохождения процедуры по аккредитации находится на внешнем сайте Компании [www.slavneft.ru](http://www.slavneft.ru) | Копия уведомления о прохождении аккредитации или пакет документов для ее прохождения. | Да/Нет | Да |
| 3.5 | Отсутствие в течение последних двух лет случаев судебных разбирательств  в качестве ответчика в связи с существенными нарушениями договора, исковые требования по которым были удовлетворены, а также случаев одностороннего расторжения/ одностороннего отказа от договора ООО «БНГРЭ», ПАО «НГК «Славнефть»  ПАО НК «Роснефть», ПАО «Газпром» и их дочерними Обществами, в связи с существенными нарушениями его условий[[1]](#footnote-1)[1]. | Письмо-подтверждение (заверение об обстоятельствах) за подписью уполномоченного лица/руководителя организации | Да/При наличии, решение принимает Техническая комиссия | Да/решение Технической комиссии |
| 3.6 | Отсутствие между потенциальным контрагентом и ООО «БНГРЭ» за последние 2 (два) года, предшествующих дате утверждения закупки, неурегулированных требований (претензий) на основании (факта существенного нарушения условий договора):  - поставка заводом-изготовителем, поставщиком некачественных, некомплектных МТР и (или) существенное нарушение сроков поставки МТР и/или ПО (включая несвоевременную передачу неисключительного права/лицензии)  - выполнение работ/оказание услуг с нарушением сроков их выполнения, и/или допущения отступлений от качества работ/услуг (включая не достижение запланированного результата) по обстоятельствам, за которые отвечает контрагент;  - фактов неоплаты по принятым/признанным (в любом письменном виде) требованиям (замечаниям, претензиям, штрафам) в течение 3-х мес. после их выставления.  Претензии, снятые/отозванные ООО «БНГРЭ» в порядке досудебного урегулирования спора, а также мотивированные ответы контрагентов на претензии, находящиеся на рассмотрении в Обществе, не подлежат учёту для целей принятия решения. | Письмо-подтверждение (заверение об обстоятельствах) за подписью уполномоченного лица/руководителя организации | Да/Нет | Да |

***4. Прочие требования***

* Оригиналы документации (паспорт, сертификаты, проч.) на Товар должны отправляться по адресу ООО «БНГРЭ»: 6600135, г. Красноярск, ул. Весны, д. 3А в офис, копии документации (паспорт, сертификаты, проч.) должны направляться совместно с поставляемым Товаром до пункта назначения.

Руководитель Ответственного подразделения:

Начальник ОМТО С.В. Стукан

1. [1] Общество вправе запросить дополнительные пояснения и документы для принятия решения по существу. Факт отказа от их предоставления расценивается как признание факта существенного нарушения договора. [↑](#footnote-ref-1)