**Приложение № 6**

к Договору №\_\_\_\_\_\_\_

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Перечень критериев снижения стоимости**

При оценке качества оказанных услуг за отчетный период Стороны договорились применять Шкалу оценки качества услуг при определении стоимости работ согласно таблицам № 1 и № 2:

**Таблица № 1:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Перечень отклонений от проекта и технологий** | **Снижение стоимости** | **Примечание** |
| **1** | **Общие нарушения** |  |  |
| 1.1. | Предоставление недостоверной информации Заказчику, либо привлеченному Подрядчику, повлекшее за собой возникновение аварийной ситуации по скважине | 100 000 |  |
| 1.2. | Неисполнение распоряжений Заказчика | 10 000 |  |
| **2** | **ГИРС в открытом стволе ПГИ** |  |  |
| 2.2. | Задержка выдачи заключений (интерпретации материалов ГИС) сверх нормативного времени (согласно Приложения № 1 «Техническое задание» | 10 000 р | За каждый час ожидания |
| 2.3. | Грубое нарушение правил техники безопасности, не несоблюдение которых опасно для жизни и здоровья людей. | 500 000 | За каждый случай |
| **3** | **Прострелочно-взрывные работы:** |  |  |
| 3.1. | Нарушение дизайна перфорационной системы, установленного производителем зарядов. Дизайном считается совокупность следующих параметров перфорационных систем, указанных в сертификате РосТехНадзора или сертификате API-19B:  - марки/типы зарядов  - фазировки зарядов  - плотности перфорации (зарядов на 1 пог метр) | 100 000 |  |
| 3.2. | Грубое нарушение правил техники безопасности, не несоблюдение которых опасно для жизни и здоровья людей. Данные нарушения включают, но не ограничиваются:  - проведение ПВР без лубрикатора, вопреки заявке;  - применение неисправных лубрикаторов; | 100 000 | За каждый случай |
| 3.3. | Отсутствие механического датчика натяжения кабеля на ЛПС | 0 | Работы не оплачиваются. |
| 3.4. | Проведение перфорационных работ без контроля привзяки по ЛМ | 0 | Работы не оплачиваются. |
| 3.5. | Застрявший или оставленный в скважине корпус перфоратора по вине Подрядчика, что устанавливается решением технической комиссии, включающей представителей Заказчика и Подрядчика. | 0 | Работы не оплачиваются. Оплата ловильных работ и простоя бригады испытания |
| 3.6. | Отстрел на глубине, не соответствующей той, которая указана в заявке. | 0 | Работы не оплачиваются.  Оплата Подрядчиком работ по РИР |

**Таблица № 2:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Вид исследования, работ, пр. действия** | **Нарушение** | **Снижение стоимости** |
| **1** | **Общие исследования при бурении и креплении** | | |
| 1.1. | ГК, ННК, ГГК-п (лп), АК, ИК-многозондовый, СГК, ЯМК, АКШ (моно- и кроссдиполный), микроимиджер | Отсутствие в более чем 20% заявленного интервала кондиционной записи любого метода; Просроченная калибровка прибора; | Запись признается «браком» и не оплачивается. Время, затраченное на проведение каротажа, признается непроизводительным и является простоем Заказчика и оплачивается в соответствии с Приложением № 3 настоящего договора. |
| 1.2. | Остальные методы, в т.ч. контроль цементирования. |
| **2** | **Исследования при ПВР и испытании** | | |
| 2.1. | ПГИ в интервалах испытания, в интервалах определения технического состояния скважины и заколонных перетоков (термометрия, механическая расходометрия (низкодебитная и высокодебитная), СТД, ГК, ЛМ, влагометрия, резистивиметрия). КВД/ КВУ. | Отсутствие в более чем 20% заявленного интервала кондиционной записи любого метода; Просроченная калибровка любого прибора; | Запись признается «браком».0,2% от стоимости сметного содержания в рамках выполнения работ/ оказания услуг по Заявке за каждую не кондиционную запись. |
| 2.2. | ПВР | Перфорация вне заданного интервала | - 10% от стоимости услуг по заявки за каждые 0,5 метра вне заданного интервала (отсутствия перфорации в заданном интервале). |
| Отказ перфоратора в скважине | При этом стоимость Заявки складывается из полного объема перфорации по объекту. |
| **3** | **Все виды исследований** | | |
| 3.1. |  | Отказ выполнить повторную запись взамен забракованной. 100% от стоимости метода в заданном интервале. | 100% от стоимости метода в заданном интервале. |
| 3.2. |  | Не согласованная с Заказчиком пол-ная или частичная не запись метода или невыполнение операции. | 100% от стоимости метода в заданном интервале |
| 3.3. |  | Отсутствие 25% и более магнитных меток в интервале записи | 5% от стоимости услуг по Заявке |
| **4** | **Не выполнение условий, прописанных в ГТЗ** | | |
| 4.1. |  | Не выполнение условий Геолого-Технического задания, Приложение №1 к настоящему договору | 50 000 за каждый выявленный случай |
| **5** | **Сроки выдачи результатов** | | |
| 5.1. | Выдача результатов работ | Задержка выдачи заключения сверх времени, предусмотренного ГТЗ | 5 % от стоимости камеральных работ по соответствующей Заявке за каждые 6 часов просрочки. |