

**УТВЕРЖДЕНЫ**

**Приказом ПАО «НК «Роснефть»**

**от «01» декабря 2021 г. № 638**

**Введены в действие с «01» декабря 2021 г.**

**ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ**

**с «10» марта 2023 г.**

**Приказом ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»**

**от «10» марта 2023 г. № 240**

|  |
| --- |
| **МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ КОМПАНИИ** |

**ПРИОСТАНОВКА РАБОТ В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ УГРОЗЫ БЕЗОПАСНОСТИ ИХ ПРОВЕДЕНИЯ**

**№ П3-05 М-0181**

**ВЕРСИЯ 1**

**МОСКВА**

**2021**

СОДЕРЖАНИЕ

[СОДЕРЖАНИЕ 2](#_Toc64369369)

[1. ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 3](#_Toc64369370)

[НАЗНАЧЕНИЕ 3](#_Toc64369371)

[ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ 3](#_Toc64369372)

[ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 3](#_Toc64369373)

[2. ГЛОССАРИЙ 4](#_Toc64369374)

[2.1. ТЕРМИНЫ И ОБОЗНАЧЕНИЯКОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ 4](#_Toc64369375)

[2.2. РОЛИ 4](#_Toc64369376)

[2.3. ТЕРМИНЫ И ОБОЗНАЧЕНИЯДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА 5](#_Toc64369377)

[2.4. СОКРАЩЕНИЯ 6](#_Toc64369378)

[3. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРИОСТАНОВКИ РАБОТ 7](#_Toc64369379)

[4. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПО ПРИОСТАНОВКЕ И ВОЗОБНОВЛЕНИЮ РАБОТ 10](#_Toc64369380)

[5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ ЗА ДЕЙСТВИЯ ИЛИ БЕЗДЕЙСТВИЕ ПРИ ПРИОСТАНОВКЕ РАБОТ 13](#_Toc64369381)

[6. ССЫЛКИ 14](#_Toc64369382)

[ПРИЛОЖЕНИЯ 15](#_Toc64369383)

[ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ФОРМА АКТА ПРИОСТАНОВКИ-ВОЗОБНОВЛЕНИЯ РАБОТ 16](#_Toc64369384)

[ПРИЛОЖЕНИЕ 2. АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПРИОСТАНОВКЕ И ВОЗОБНОВЛЕНИИ РАБОТ 18](#_Toc64369385)

1. ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ

Настоящие Методические указания устанавливают единые требования к порядку приостановки работ в случаях выявления угрозы безопасности их проведения, а также процессу возобновления этих работ после устранения угрозы и выполнения условий для их безопасного продолжения при выполнении работ/услуг.

Настоящие Методические указания разработаны для обеспечения соответствия в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, с учетом требований:

* Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ;
* Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;
* Политики Компании «В области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды» № П3-05 П-11;
* Инструкции Компании «Золотые правила безопасности труда» и порядок их доведения» № П3-05 И-0016.

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ

Настоящие Методические указания обязательны для исполнения работниками   
ПАО «НК «Роснефть» и всем подконтрольным ПАО «НК «Роснефть» Обществам Группы, зарегистрированным на территории РФ, в отношении которых Уставами Обществ, акционерными и иными соглашениями с компаниями - партнерами не определен особый порядок реализации акционерами/участниками своих прав, в том числе по управлению Обществом (за исключением Обществ, в которых отсутствует списочный состав и/или по которым приняты решения о реализации процедур ликвидации, банкротства).

Структурные подразделения ПАО «НК «Роснефть» и Общества Группы при оформлении договоров с подрядными организациями, выполняющими работы/услуги на объектах или лицензионных участках ПАО «НК «Роснефть» и/или Обществ Группы и арендующими имущество ПАО «НК «Роснефть» и/или Обществ Группы, обязаны включить в договоры соответствующие условия, требуемые для соблюдения указанными подрядными организациями требований, установленных настоящими Методическими указаниями.

ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

Настоящие Методические указания являются локальным нормативным документом постоянного действия.

1. ГЛОССАРИЙ
2. ТЕРМИНЫ И ОБОЗНАЧЕНИЯКОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ

В настоящих Методических указаниях используются термины Корпоративного глоссария: *Аварийная ситуация, Квалификация, Компания, Несоответствие, Общество Группы, Объект, Опасная зона, Опасное действие, Происшествие, Промышленная безопасность, Средства индивидуальной защиты, Структурное подразделение, Транспортное средство.*

1. РОЛИ

**РОЛИ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ**

В настоящих Методических указаниях используются роли Корпоративного глоссария: *Подрядная организация, Служба промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды Общества Группы, Субподрядная организация.*

**РОЛИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА**

|  |  |
| --- | --- |
| ***ИНИЦИАТОР ПРИОСТАНОВКИ РАБОТ*** | Работник ПАО «НК «Роснефть», Общества Группы, подрядной/субподрядной организации, обнаруживший предпосылки к несчастным случаям на производстве, дорожно-транспортному происшествию, авариям и инцидентам, а также угрозу нанесения ущерба Компании, а также окружающей среде при проведении работ на объектах Компании. |
| ***ИСПОЛНИТЕЛЬ РАБОТ*** | Работник Общества Группы, подрядной/субподрядной организации, выполняющий работы, в соответствии со своими должностными обязанностями и квалификацией, планом производства работ по поручению ответственного производителя работ. |
| ***ОТВЕТСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ РАБОТ*** | Уполномоченный представитель выполняющего работы структурного подразделения ПАО «НК «Роснефть», Общества Группы, подрядной/субподрядной организации, который осуществляет контроль за ходом выполнения работ, в соответствии с установленной последовательностью технологических операций, за своевременным проведением инструктажа, и соответствием квалификации исполнителей работ, за соблюдением требований безопасности при производстве работ, за наличием и исправностью инструмента, инвентаря, защитных средств, такелажных приспособлений, за сохранностью установленных на месте выполнения работ ограждений, плакатов, запирающих устройств и др. и несет за это ответственность. |
| ***ОТВЕТСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ РАБОТ*** | Инженерно – технический работник ПАО «НК «Роснефть», Общества Группы, подрядной/субподрядной организации, выполняющей работы, назначенный распорядительным документом, отвечающий за определение объема и перечня работ, необходимых организационных и технических мероприятий, обеспечивающих безопасность их выполнения, определяющий численный состав и квалификацию исполнителей указанных работ, назначающий ответственного производителя работ. |
| ***СЛУЖБА ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ОБЩЕСТВА ГРУППЫ*** | Структурное подразделение Общества группы в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, включая вопросы безопасности дорожного движения, пожарной, радиационной и фонтанной безопасности, целостности производственных объектов, морской безопасности, предупреждения пожароопасных и аварийных ситуаций и реагирования на них. |
| ***СЛУЖБА ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ*** | Структурное подразделение или работник (работники с дополнительно возложенными обязанностями по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды) в подрядной организации, координирующие деятельность структурных подразделений подрядной организации в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, включая вопросы безопасности дорожного движения, пожарной, радиационной и фонтанной безопасности, целостности производственных объектов, морской безопасности, предупреждения пожароопасных и аварийных ситуаций и реагирования на них. |

1. ТЕРМИНЫ И ОБОЗНАЧЕНИЯДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА

|  |  |
| --- | --- |
| ***ПРИОСТАНОВКА РАБОТ*** | Остановка работ, проводимых на объекте Компании, подрядной/субподрядной организации на период времени, необходимый для устранения нарушений и выполнения условий безопасного продолжения работ. |
| ***ТРЕБОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ*** | Требования в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, которые должны соблюдаться при выполнении вида работ в соответствии с условиями договора. |

1. СОКРАЩЕНИЯ

|  |  |
| --- | --- |
| ***ББ/БФ*** | Бизнес – Блок/Бизнес – Функция. |
| ***БДД*** | Безопасность дорожного движения. |
| ***ДТП*** | Дорожно-транспортное происшествие. |
| ***ЛНД*** | Локальный нормативный документ. |
| ***ОГ*** | Общество Группы. |
| ***ПБОТОС*** | Промышленная безопасность, охрана труда и окружающей среды, включая вопросы транспортной, пожарной, радиационной, фонтанной безопасности, целостности опасных производственных объектов, предупреждения пожароопасных и аварийных ситуаций и реагирования на них. |
| ***ПО*** | Подрядная организация. |
| ***СИЗ*** | Средства индивидуальной защиты. |
| ***СП*** | Структурное подразделение. |
| ***ТС*** | Транспортное средство. |

1. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРИОСТАНОВКИ РАБОТ
   1. Работники ПАО «НК «Роснефть»/ОГ /ПО при проведении работ на объектах Компании в случае обнаружении предпосылок к происшествию, которое может привести к несчастному случаю на производстве, пожару, взрыву, аварии, дорожно-транспортному происшествию, негативному влиянию на окружающую среду, ущербу Компании или любому иному подобному событию, обязаны принять меры к приостановке работ, либо воспрепятствовать их возобновлению до полного устранения имеющихся угроз.
   2. Перечень оснований для приостановки работ, но не ограничиваясь:

* проведение работ с нарушениями требований законодательства РФ и ЛНД на объектах Компании, создающими потенциальную угрозу безопасности и (или) здоровью людей;
* отсутствие на месте производства работ наряда-допуска или его неправильное оформление при проведении работ с повышенной опасностью (за исключением случаев, когда наряд-допуск не требуется для указанного вида работ);
* отсутствие на месте производства работ:
* исправных инструментов, приспособлений и оборудования;
* знаков безопасности;
* ограждений/блокировок (если они предусмотрены);
* проекта производства работ (при необходимости его разработки);
* инструкций по безопасному производству работ (необходимых по условиям производства работ для соблюдения строгой последовательности технологических/ иных операций) и эксплуатации оборудования;
* первичных средств пожаротушения и испытанных устройств и приспособлений, наличие которых предусмотрено правилами, инструкциями по безопасному производству работ, нарядом-допуском;
* проведение работ работниками:
* не имеющими соответствующей квалификации и допуска к указанным работам;
* не прошедших в установленном порядке обучение (аттестацию) и инструктаж по безопасному проведению работ,
* не прошедших обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований или имеющих медицинские противопоказания;
* отсутствие на месте проведения работ ответственного производителя работ, если возможность временного отсутствия не оговорена в правилах проведения указанного вида работ;
* отсутствие полного состава исполнителей работ или его несоответствие составу исполнителей работ, указанному в наряде-допуске;
* нахождение в опасной зоне и зоне возможного поражения персонала, не занятого непосредственно в выполнении данных работ, а также персонала третьих лиц (подрядчиков, посетителей) при выполнении работ повышенной опасности;
* наличие признаков, свидетельствующих о вероятном алкогольном/наркотическом/токсическом опьянении и (или) плохом самочувствии исполнителей работ;
* отсутствие у исполнителей работ, либо неприменение ими исправных СИЗ, соответствующих виду выполняемых работ, указанных в наряде-допуске, прошедших испытание и проверку исправности в установленные сроки;
* использование исполнителями работ инструментов, оборудования, подлежащих регулярным поверкам, испытаниям, но не имеющих отметок о прохождении поверки, испытаний или имеющих явные следы нарушения конструктивной целостности;
* возникновение угрозы безопасности работ, проводимых на открытой территории, при изменении погодных условий (например, гроза, ветер более 15 м/с и т.д.), отрицательных температур в холодное время года и (или) в условиях ограниченной видимости;
* наличие предписаний государственных органов или распоряжений руководителя/уполномоченного работника службы ПБОТОС ОГ о приостановке работ, если не выполнены все условия возобновления работ;
* проведение работ работниками, не прошедшими инструктажи по безопасному проведению работ и необходимую процедуру допуска на объекты Компании, на которых осуществляются работы;
* не выполнены или выполнены с нарушениями организационные и технические меры безопасности при проведении и завершении работ с повышенной опасностью;
* несоответствие объема и характера выполняемых работ сведениям, указанным в наряде-допуске;
* несоответствие фактического состояния условий производства работ требованиям безопасности, предусмотренным нарядом – допуском;
* невыполнение мероприятий по подготовке и проведению газоопасных работ, а также отсутствие оформления соответствующей записи в Журнале учета газоопасных работ, проводимых без наряда – допуска;
* иные случаи, когда в ходе проведения работы создаются угрозы жизни и здоровью людей и/или объектам Компании, окружающей среде.
  1. Если иинициатор приостановки работ видит основания для приостановки работ, и он не вправе сделать это сам, должен немедленно доложить своему непосредственному руководителю, который в свою очередь сообщает об основаниях для приостановки работ ответственному производителю работ или ответственному руководителю работ.
  2. Приостановка работ должна осуществляться только ответственным производителем работ или ответственным руководителем работ.
  3. При приостановке работ ответственным производителем работ должны быть созданы условия и приняты необходимые меры для безопасного прекращения работ, включая, но не ограничиваясь следующее - герметизацию сосудов и трубопроводов, закрепление конструкций, отключение оборудования от источников энергии, отвод исполнителей работ в безопасные места, а также другие меры, направленные на стабилизацию ситуации и обеспечение безопасности на время приостановки работ.

После принятия решения о приостановке необходимо предпринять меры по предотвращению нахождения персонала в опасной зоне, в случае необходимости оградить сигнальной лентой, вывесить предупреждающие знаки, организовать контроль развития ситуации и т.д.

* 1. Решение о приостановке работ не должно приниматься в тех случаях, когда приостановка работ может повлечь развитие более опасной ситуации, чем их продолжение.
  2. В соответствии с настоящими Методическими указаниями не подлежат приостановке работы, проводимые:
* профессиональными аварийно-спасательными формированиями в момент выполнения работ по ликвидации или предупреждению аварийных ситуаций;
* подразделениями пожарной охраны при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ связанных с тушением пожара;
* медицинскими работниками в момент оказания медицинской помощи пострадавшему или нуждающемуся в медицинской помощи работнику;
* правоохранительными, судебными и иными государственными органами.
  1. Возобновление работ может быть осуществлено только после устранения всех нарушений/несоответствий, послуживших основанием для их приостановки.

Решение о возобновлении работ производимых подрядной организацией принимает ответственный руководитель работ по согласованию с уполномоченным представителем ПАО «НК «Роснефть» или ОГ, на объекте которого произведена приостановка работы.

Обязанность по соблюдению требований в области ПБОТОС подрядными/субподрядными организациями, выполняющими работы в интересах Компании и их работниками, включается в соответствующие условия договоров (порядок действий при заключении договоров установлен в Положении Компании «Порядок взаимодействия с подрядными организациями в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды» № П3-05 Р-0881).

1. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПО ПРИОСТАНОВКЕ И ВОЗОБНОВЛЕНИЮ РАБОТ
   1. Для предотвращения события, которое может привести к несчастному случаю на производстве, пожару, взрыву, аварии, дорожно-транспортному происшествию, негативному влиянию на окружающую среду, ущербу Компании или любому иному подобному событию при проведении работ на объектах Компании инициатор приостановки, обнаруживший нарушения, требующие приостановки работ, обязан:

* незамедлительно проинформировать непосредственных исполнителей работ о существующих угрозах, указать на необходимость прекращения опасных действий и выйти из опасной зоны (зоны воздействия вредных и опасных производственных факторов);
* при угрозе происшествия остановить проведение работ в соответствии с порядком, установленным в ОГ (при достаточности собственных полномочий);
* довести информацию о наличии оснований для приостановки работ до ответственного производителя работ и принять меры по приостановке (при недостаточности собственных полномочий);
* в случае отсутствия ответственного производителя работ на месте проведения работ (если возможность временного отсутствия не оговорена в правилах проведения указанного вида работ) или получения отказа приостановить работу работник по доступным каналам связи или лично сообщает о наличии угроз и отказе приостановить работу ответственному руководителю работ и работнику службы ПБОТОС ОГ;
* для оперативной передачи информации о нарушениях инициатор приостановки работ использует возможности диспетчерской службы ОГ (при наличии), которая передает полученную информацию ответственному руководителю работ;
* поставить в известность руководителя производственного объекта и т.д., на котором зафиксирована приостановка работ.
  1. Ответственный руководитель работ при получении информации о нарушениях, требующих приостановки работ, обязан:
* в случае принятия решения о приостановке работ отдать устное распоряжение о немедленной приостановке работ ответственному производителю работ и проконтролировать исполнение распоряжения;
* заполнить акт приостановки-возобновления работ ([Приложение 1](#_ПРИЛОЖЕНИЕ_1._ШАБЛОН)) настоящих Методических указаний, с описанием условий, при которых работы могут быть возобновлены (порядок заполнения разработанный на основании настоящих Методических указаний определяется в ОГ);
* изъять наряд-допуск на время приостановки работ (если работы производятся в зонах постоянного действия опасных производственных факторов и связаны с характером выполняемых работ, предусматривающих оформление наряда-допуска);
* проинформировать руководителя СП, на объекте которого производится приостановка о приостановке работ и условиях, при которых работы могут быть возобновлены;
* при необходимости потребовать от ответственного производителя работ и исполнителей работ представить письменное объяснение по фактам нарушений требований действующего законодательства или ЛНД;
* в случае принятия решения о продолжении работ потребовать от ответственного производителя работ проведения мероприятий по снижению рисков и повышению безопасности исполнителей работ и обеспечить контроль их выполнения;
* докладывать на производственных совещаниях с участием руководителей подрядных/субподрядных организаций информацию о случаях приостановки работ и принятых мерах по предупреждению аналогичных случаев.
  1. Ответственный производитель работ при принятии решения о приостановке работ самостоятельно на основании информации, поступившей от инициатора приостановки, при получении устного распоряжения ответственного руководителя работ или распоряжения/акта приостановки-возобновления работ обязан:
* оперативно принять меры по приостановке работы и обеспечить безопасность исполнителей работ;
* согласовать с руководителем объекта, на котором производятся работы, мероприятия по их безопасной приостановке;
* проинформировать ответственного руководителя работ и своего непосредственного руководителя о приостановке работ;
* в случае приостановки работ по подозрению работника ОГ/подрядной организации в алкогольном/наркотическом/токсическом опьянении и (или) плохом самочувствии немедленно принять меры для удаления его с объекта и направления на медицинское освидетельствование;
* принять все возможные меры по устранению выявленных опасностей и рисков, с последующим возобновлением работ в соответствии с п. 4.10, настоящих Методических указаний.
  1. Работник службы ПБОТОС ОГ при получении информации о нарушениях, требующих приостановки работ обязан:
* проинформировать руководителя СП объекта, на котором производятся работы, о необходимости проверки информации о приостановке отдельной работы и рекомендовать меры по устранению нарушений/несоответствий;
* убедится в том, что работы возобновлены только на основании письменного распоряжения ответственного руководителя работ, оформленного в акте приостановки-возобновления работ ([Приложение 1](#_ПРИЛОЖЕНИЕ_1._ШАБЛОН)), после согласования с руководителем, на объекте которого производится приостановка работ (получив копию оформленного акта);
* докладывать на совещаниях по ПБОТОС информацию о случаях приостановки работ и принятых мерах по предупреждению аналогичных случаев.

Порядок оперативного информирования руководителя ОГ о фактах приостановки и возобновления работ устанавливается службой ПБОТОС ОГ исходя из оценки риска, вероятных сроков устранения нарушений и предполагаемого ущерба от приостановки работ.

* 1. Работники службы ПБОТОС ОГ и/или представители СП ПБОТОС ББ/ФБ ПАО «НК «Роснефть» в случае выявления в ходе проверок нарушений, являющихся предпосылками к несчастным случаям на производстве, ДТП, авариям и инцидентам, выявлении угроз нанесения ущерба объектам Компании, а также окружающей среде, вправе самостоятельно принимать решение о приостановке работ. Приостановка работ производится с оформлением акта приостановки-возобновления работ с последующим информированием ответственного руководителя работ ОГ или подрядной/субподрядной организации и передачей ему под роспись акта приостановки-возобновления работ. Факты и обстоятельства приостановки работ в этом случае отражаются также в отчете о проведенной проверке.
  2. Члены комиссии производственного контроля ОГ/ работники, осуществляющие контроль за состоянием ПБОТОС в соответствии со своими должностными обязанностями (лично и в составе комиссии), в ходе проверок в случае выявления нарушений, являющихся предпосылками к получению травмы и/или гибели работников, авариям и инцидентам, ДТП, вправе самостоятельно принимать решение о приостановке работ.
  3. Акт приостановки-возобновления работ ([Приложение 1](#_ПРИЛОЖЕНИЕ_1._ШАБЛОН)) оформляется в двух экземплярах, при этом один экземпляр акта находится у ответственного производителя работ, второй – у ответственного руководителя работ.
  4. В случае выявления нарушений требований безопасности при следовании автомобильным, железнодорожным, воздушным, водным и другими видами транспорта работник обязан:
* незамедлительно проинформировать водителя ТС /экипаж о существующих угрозах и инициировать их прекратить опасные действия либо устранить нарушения или несоответствия;
* при отказе в приостановке опасных действий или невозможности немедленно устранить нарушения/несоответствия принять меры по приостановке эксплуатации ТС, а в случае невыполнения и этого требования, по возможности, покинуть ТС и незамедлительно сообщить о нарушениях лицам, ответственным за БДД в СП ОГ, подрядной/субподрядной организации. В случае невозможности связаться с лицом, ответственным за БДД в подрядной организации, необходимо сообщить в СП ОГ, курирующее данный договор с подрядной организацией.
  1. Полнота выполнения и достижение целей мероприятий по снижению рисков перед возобновлением работ после их приостановки подлежат обязательному контролю со стороны ответственного руководителя работ.
  2. Возобновление работ может осуществляться только на основании письменного распоряжения ответственного руководителя работ, оформленного в акте приостановки-возобновления работ, после согласования с руководителем, на объекте которого производится приостановка работ.

1. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ ЗА ДЕЙСТВИЯ ИЛИ БЕЗДЕЙСТВИЕ ПРИ ПРИОСТАНОВКЕ РАБОТ
   1. Работники ПАО «НК «Роснефть»/ подрядной организации, которые стали свидетелями нарушений/несоответствий, способных повлечь происшествие, которое может привести к несчастному случаю на производстве, пожару, взрыву, аварии, дорожно-транспортному происшествию, негативному влиянию на окружающую среду, ущербу Компании или любому иному подобному событию, и приняли обоснованные меры к приостановке работ, не подлежат привлечению к ответственности за это решение и ущерб, возникший в результате приостановки работ, если решение о приостановке работ было принято в соответствии с требованиями настоящих Методических указаний.
   2. Отказ работника ПАО «НК «Роснефть»/Общества Группы от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда либо от выполнения тяжелых работ и работ с вредными и (или) опасными условиями труда, не предусмотренных трудовым договором, не влечет за собой привлечения его к дисциплинарной ответственности в соответствии с требованиями Регламента бизнес-процесса ПАО «НК «Роснефть» «Применение дисциплинарных взысканий» № П2-03 РГБП-0493 ЮЛ-001, утвержденного приказом ПАО «НК «Роснефть» от 28.07.2021 № 382, регулирующего порядок применения дисциплинарных взысканий.
   3. В случае наступления неблагоприятных последствий, работники, ставшие свидетелями нарушений/несоответствий, которые могли привести к несчастному случаю на производстве, пожару, взрыву, аварии, дорожно-транспортному происшествию, негативному влиянию на окружающую среду, ущербу Компании или любому иному подобному событию, и не принявшие полных мер по приостановке работ, либо не воспрепятствовавшие их возобновлению до полного устранения имеющихся угроз в соответствии с требованиями настоящих Методических указаний, могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности в соответствии с действующим законодательством РФ и ЛНД Компании, определяющими данную ответственность.
   4. Ответственные руководители работ, ответственные производители работ, необоснованно отказавшиеся приостановить небезопасные работы, подлежат привлечению к ответственности в соответствии с действующим законодательством РФ и ЛНД Компании, определяющими данную ответственность.
   5. По результатам расследования происшествий, которые привели к несчастному случаю на производстве, пожару, взрыву, аварии, дорожно-транспортному происшествию, негативному влиянию на окружающую среду, ущербу Компании или любому иному подобному событию, комиссией по внутреннему расследованию происшествия в соответствии с требованиями Положения Компании «Порядок расследования происшествий» № П3-05 Р-0778 могут быть определены основания для привлечения работников, имевших основания и необходимые полномочия, но не принявших меры по приостановке работ, либо не воспрепятствовавших их возобновлению до полного устранения имеющихся угроз в соответствии с требованиями настоящих Методических указаний, к дисциплинарной ответственности в соответствии с действующим законодательством РФ и ЛНД Компании.
2. ССЫЛКИ
3. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ.
4. Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».
5. Политика Компании «В области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды» № П3-05 П-11 версия 1.00, утвержденная решением Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» 25.10.2018 (протокол от 29.10.2018 № 10), утвержденная приказом ПАО «НК «Роснефть» от 10.12.2018 № 788..
6. Положение Компании «Порядок расследования происшествий» № П3-05 Р-0778   
   версия 2.00, утвержденное приказом ПАО «НК «Роснефть» от 25.12.2019 № 845.
7. Положение Компании «Порядок взаимодействия с подрядными организациями в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды» № П3-05 Р-0881 версия 1.00, утвержденное приказом ПАО «НК «Роснефть» от 26.12.2019 № 851.
8. Регламент бизнес-процесса ПАО «НК «Роснефть» «Применение дисциплинарных взысканий» № П2-03 РГБП-0493 ЮЛ-001, утвержденный приказом ПАО «НК «Роснефть» от 28.07.2021 № 382.
9. Инструкция Компании «Золотые правила безопасности труда» и порядок их доведения» № П3-05 И-0016 версия 2.00, утвержденная приказом ПАО «НК «Роснефть» от 21.08.2019 № 424.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица 1

Перечень Приложений к Методическим указаниям Компании

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **НОМЕР ПРИЛОЖЕНИЯ** | **НАИМЕНОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ** | **ПРИМЕЧАНИЯ** |
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | Форма акта приостановки-возобновления работ | Включено в настоящий файл |
| 2 | Алгоритм действий при приостановке и возобновлении работ | Включено в настоящий файл |

## ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ФОРМА АКТА ПРИОСТАНОВКИ-ВОЗОБНОВЛЕНИЯ РАБОТ

**Акт приостановки-возобновления работ**

1. Уведомление предъявлено работнику ОГ/подрядной организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(отметить и указать название объекта, подрядной организации)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Работником\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(указать должность, Ф. И. О. работника, обнаружившего обстоятельства, требующие приостановки работ)*

в присутствии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(указать должность, Ф. И. О. сопровождающих лиц или других работников, если возможно)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. При проверке \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(указать виды работ, иные обстоятельства, при которых* *предъявлено уведомление по приостановке работ)*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

4. Уведомление предъявлено \_\_\_ \_\_\_ \_\_\_ в \_\_\_ \_\_\_ в связи с угрозой:

*(дата и время принятия решения об отказе в приостановке работ)*

несчастного случая, ДТП, аварии, инцидента, пожара, загрязнения окружающей среды, другое.

*(необходимое подчерктуть)*

5. Отмечены нарушения требований ПБОТОС/ другое

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(отметить и указать опасное условие/опасное действие, требующее приостановки работ)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

6. Условия возобновления работ *(описать, включая меры контроля):*

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

7. Работы приостановлены в *(час., мин.)*\_\_\_ \_\_\_ .

Принято решение об отказе в приостановке работ в *(час., мин.)* \_\_\_ \_\_\_ по причине: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(указать причины отказа)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Ответственный руководитель работ/уполномоченный работник службы ПБОТОС ОГ/инициатор приостановки требующие приостановки работ*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(должность, подпись, фамилия, инициалы)*

*Ответственный**производитель работ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(должность, подпись, фамилия, инициалы)*

*(продолжение на обороте листа)*

***8. Заполняется только при наличии отказа в приостановке после расследования обоснованности отказа и анализа рисков:***

8.1. Решение об отказе в приостановке работ принято на основании\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(привести основания и (или) ссылку на документы, на основании которых принято решение)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

решение об отказе в приостановке работ принято в \_\_\_ \_\_\_\_ \_\_\_ в \_\_\_ \_\_\_

*(дата и время принятия решения об отказе в приостановке работ)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(должность, Ф. И. О. и подпись руководителя подразделения, на территории которого ведутся работы)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(должность, Ф. И. О. и подпись ответственного руководителя работ)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(должность, Ф. И. О. и подпись представителя подрядной организации –* ***только при остановке работ подрядной организации****)*

8.2. Решение о допустимости продолжения работ принято \_\_\_ \_\_\_ \_\_\_в \_\_\_ \_\_\_ на основании

*(дата и время решения о допустимости возобновления работ)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*( документы, на основании которых принято решение)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(должность, Ф. И. О. и подпись руководителя подразделения, на территории которого ведутся работы)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(должность, Ф. И. О. и подпись представителя службы ПБОТОС (при наличии))*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(должность, Ф. И. О. и подпись лица, ответственного руководителя работ)*

**9. *Заполняется после исполнения всех условий возобновления работ:***

Регистрация выполнения условий возобновления работ *(с указанием даты и времени)*:

1 ⁭ \_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2 ⁭ \_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3 ⁭ \_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4 ⁭ \_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5 ⁭ \_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

6 ⁭ \_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

7 ⁭ \_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

8 ⁭ \_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Все условия выполнены, работы возобновлены \_\_\_ \_\_\_ \_\_\_\_ в \_\_\_\_ \_\_\_\_

*(дата и время фактического возобновления работ)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(должность, Ф. И. О. и подпись ответственного производителя работ)* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(должность, Ф. И. О. и подпись руководителя подразделения, на территории которого ведутся работы*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(должность, Ф. И. О.* *и подпись представителя службы ПБОТОС (при наличии))*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(должность, Ф. И. О. и подпись ответственного руководителя работ)*

## ПРИЛОЖЕНИЕ 2. АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПРИОСТАНОВКЕ И ВОЗОБНОВЛЕНИИ РАБОТ

Алгоритм действий при приостановке и возобновлении работ

