**Приложение 11**

**К ДОГОВОРУ №**      **от**

ООО "БНГРЭ",именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице \_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_, с одной стороны, и

\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице \_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_, с другой стороны, вместе и по отдельности именуемые в дальнейшем соответственно «СТОРОНЫ» и «СТОРОНА», заключили настоящее Приложение № 11. к ДОГОВОРУ №       от      о нижеследующем:

# ФОРМА:

**Акт о приемке оказанных услуг**

**от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018 г**

В соответствии с Заявкой на оказание услуг № \_\_\_\_\_\_\_\_от\_\_\_\_\_\_\_\_ к ДОГОВОРУ № \_\_\_\_\_\_\_\_от\_\_\_\_\_\_\_\_между ЗАКАЗЧИКОМ и ИСПОЛНИТЕЛЕМ за период с \_\_\_\_\_\_\_\_по\_\_\_\_\_\_\_\_ были оказаны УСЛУГИ по техническому и(или) технологическому сопровождению долот и(или) техническому и технологическому сопровождению винтовых забойных двигателей.

Стоимость УСЛУГ составила:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование услуги | Единица измерения | Цена за единицу, руб., без НДС | Объем оказанных услуг | Стоимость руб., без НДС |
| **1** | **Технологическое и техническое сопровождение долот (включая: комплекс инженерного сопровождения, в том числе на скважине, долота, гидромониторные насадки, сопутствующее оборудование и инструменты), в том числе:** | | | | |
| 1.1. | Бурение под направление с диаметром долота 490 мм. в интервале 0 - 100 м. | м |  | 100 |  |
| 1.2. | Бурение под кондуктор с диаметром долота 393,7 мм. в интервале 100 - 1000 м. | м |  | 900 |  |
| 1.3. | Бурение под техническую колонну с диаметром долота 295,3 мм. в интервале 1000 -2500 м. | м |  | 1500 |  |
| 1.4. | Бурение под эксплуатационную колонну с диаметром долота 219,1 мм. в интервале 2500 - 3650 м. | м |  | 1150 |  |
| 1.5. | Бурение под потайную колонну с диаметром долота 152,4 мм. «хвостовик» в интервале 3650-3750 м. | м |  | 100 |  |
| **2** | **Технологическое и техническое сопровождение винтовых забойных двигателей (включая: ВЗД, ТО, ремонт, инженерное сопровождение, в том числе на скважине), в том числе:** | | | | |
| 2.1 | Бурение под направление с диаметром долота 490 мм. в интервале 0 - 100 м. | м |  | 100 |  |
| 2.2 | Бурение под кондуктор с диаметром долота 393,7 мм. в интервале 100 - 1000 м. | м |  | 900 |  |
| 2.3 | Бурение под техническую колонну с диаметром долота 295,3 мм. в интервале 1000 -2500 м. | м |  | 1500 |  |
| 2.4 | Бурение под эксплуатационную колонну с диаметром долота 219,1 мм. в интервале 2500 - 3650 м. | м |  | 1150 |  |
| 2.5 | Бурение под потайную колонну с диаметром долота 152,4 мм. «хвостовик» в интервале 3650-3750 м. | м |  | 100 |  |
| **3** | **ИТОГО стоимость услуг, без НДС:** | **руб.** |  |  |  |
| **4** | НДС 20% | % |  | 20% |  |
| **5** | **ВСЕГО с НДС:** |  |  |  |  |

УСЛУГИ были оказаны в соответствии/не в соответствии с ДОГОВОРОМ.

Замечания, предложения:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Согласовано в качестве формы:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | От КОМПАНИИ | От ИСПОЛНИТЕЛЯ | | Ф.И.О:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Ф.И.О:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | Должность:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Подпись:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Должность:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Подпись:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | Дата:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Дата:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  |