Приложение № 20

к договору № \_\_\_\_\_

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_202\_г.

**ПАМЯТКА «ЗОЛОТЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА»**

**1. ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ООО «БНГРЭ»**

Обеспечение безопасности труда является одним из главных приоритетов, которыми руководствуется ООО «БНГРЭ» в своей деятельности. Жизнь и здоровье людей - наивысшие ценности, пренебрегать которыми недопустимо ни при каких обстоятельствах.

Создание безопасных условий труда - общая задача, решение которой возможно только при активном участии всех без исключения работников предприятия и подрядных организа­ций, задействованных в производственном процессе.

«Золотые правила безопасности ООО «БНГРЭ» содержат нормы и требования, соблюдение которых поможет коллективу предприятия и работникам подрядных организаций повысить трудовую дисциплину, избежать возникновения нештатных ситуаций, травматизма и профессио­нальных заболеваний на производстве.

Все мы должны осознавать ответственность за свое здоровье, безопасность окружающих нас людей и неукоснительно соблюдать «Золотые правила безопасности» на производстве и в быту.

Вместе мы можем сделать работу более безопасной, комфортной и эффективной!

1. **КАЖДЫЙ РАБОТНИК ДОЛЖЕН:**

* Знать и соблюдать 12 золотых правил безопасности;
* Понимать, что каждый работник несет ответственность за свою собственную безопасность и безопасность окружающих их людей;
* Вмешиваться в ход работ, если работы выполняются с нарушением правил безопасности, останавливать работы при наличии угрозы жизни и здоровья людей;
* Незамедлительно сообщать руководству о нарушении 12 золотых правил безопасности.

1. **РУКОВОДИТЕЛИ ВСЕХ УРОВНЕЙ ДОЛЖНЫ:**

* Быть Лидерами в области обеспечения безопасности, демонстрировать личным примером приверженность вопросам соблюдения Правил безопасности, постоянную вовлеченность в процессы планирования, организации и контроля выполнения работ;
* Создавать необходимые условия и обстоятельства для соблюдения Правил, обсуждать правила с работниками до начала работ, устранять возможные препятствия для соблюдения Правил;
* Поощрять и мотивировать тех, кто следует Правилам и является примером для остальных работников;
* Быть последовательным и, в случаях нарушения Правил, применять адекватные меры дисциплинарного воздействия;
* Проводить работу с подрядными организациями для улучшения их показателей в области безопасности.

Руководители всех уровней вносят решающий вклад в эффективную работу этих правил.

1. **ПОСЛЕДСТВИЯ НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ:**

* Все происшествия и нарушения правил тщательно расследуются, реализуются корректирующие мероприятия;
* Если нарушитель правил или процедур проходил необходимое обучение, был информирован о необходимости их соблюдения и не выполнил требования, к нему будет применяться адекватное дисциплинарное воздействие;
* Нарушение любого из 12 Золотых правил влечет за собой дисциплинарное воздействие, для сотрудников подрядных и субподрядных организаций, это означает отстранение от работ и невозможность работы с ООО «БНГРЭ» в дальнейшем.

1. **НЕ ПРОХОДИТЕ МИМО ОПАСНЫХ ДЕЙСТВИЙ И ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ОПАСНОСТЕЙ**

Вы обязаны:

* Независимо от должности неукоснительно соблюдать правила промышленной безопасности и охраны труда;
* Остановить работы при наличии угрозы жизни и здоровью людей;

Вмешиваться в опасные ситуации и корректировать действия, противоречащие требованиям безопасности;

* Неважно, кем Вы работаете, не нужно опасаться нареканий со стороны руководства, важно понимать, что Вы не только имеете право остановить работы, но остановка работы является Вашей прямой обязанностью.

1. **ЗАПРЕЩЕНО УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ, НАРКОТИКОВ И ИНЫХ ЗАПРЕЩЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ**

Запрещается:

* Провозить, изготавливать, употреблять, хранить, продавать, распространять алкоголь, наркотики и иные запрещенные препараты
* Вы обязаны:
* Сообщать непосредственному руководителю о том, что вы принимаете медицинские препараты, которые могут повлиять на работоспособность;
* Вмешиваться и сообщать непосредственному руководителю о любом известном случае провоза, изготовления, употребления, хранения, распространения алкоголя, наркотиков и иных запрещенные препараты.

1. **ИСПОЛЬЗУЙТЕ СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (СИЗ)**

Вы обязаны:

* Пользоваться исправными и проверенными СИЗ;
* Правильно применять все необходимые для работы СИЗ;
* Если Вы увидели человека в зоне работы без СИЗ, остановите его, сделайте ему замечание и удалите его из рабочей зоны.

1. **ЗАПРЕЩЕНО НАХОЖДЕНИЕ ПОД СТРЕЛОЙ ИЛИ ГРУЗОМ ПОДЪЕМНОГО СООРУЖЕНИЯ**

Руководитель работ обязан:

* Определить и обозначить опасную зону, установить ограждение;
* Обеспечить, чтобы никто не находился в зоне подвешенного груза и стрелы;
* Убедиться, что необходимые меры безопасности приняты и начинать работы безопасно.
* Работники обязаны:
* Убедиться соответствует ли вес груза грузоподъемности подъемного сооружения;
* Следовать указаниям сигнальщика или лица ответственного за подъем груза;
* Никогда не перемещаться под грузом и/или стрелой, не пересекать огражденной зоны производства работ;
* Не толкать и не направлять груз руками - использовать для этого оттяжки/багры.

1. **СОБЛЮДАЙ ТРЕБОВАНИЯ** **НАРЯДА-ДОПУСКА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ**

Руководитель работ обязан:

* Знать меры безопасности при производстве работ повышенной опасности;
* Обеспечить подготовку мест проведения работ и их безопасное выполнение персоналом.

Вы обязаны:

* Убедиться, что срок действия наряда допуска не истек;
* Получить инструктаж по мерам безопасного выполнения работ и провести оценку рисков;
* Понимать меры безопасного выполнения работ и соблюдать их;
* Убедиться на месте работ, что все меры безопасности выполнены и можно начинать работы.

1. **ЗАПРЕЩЕНО КУРИТЬ, ВНЕ СПЕЦИАЛЬНО ОТВЕДЕННЫХ ДЛЯ ЭТОГО МЕСТ, ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОТКРЫТЫЙ ОГНЬ,** **ЕСЛИ ЭТО НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО НАРЯДОМ-ДОПУСКОМ**

Внимание:

* Неискробезопасные электронные устройства, например, камеры и мобильные телефоны, могут стать причиной воспламенения углеводородов;
* Курение может поджечь пары углеводородов;
* В производственной зоне могут находиться легко воспламеняющиеся пары;

Вы обязаны:

* Знать расположение специально отведенных мест для курения;
* Вмешиваться, если видите использование огня и/или курящих вне специально отведенных мест.

1. **ИСПОЛЬЗУЙ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОТ ПАДЕНИЯ В СЛУЧАЕ РАБОТЫ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЗАЩИЩЕННОГО УЧАСТКА, КОГДА СУЩЕСТВУЕТ ВЕРОЯТНОСТЬ ПАДЕНИЯ С ВЫСОТЫ ВЫШЕ 1.8 МЕТРА**

Руководитель работ обязан:

* Обеспечить использование работниками средств защиты от падения с высоты;
* Убедиться, что работы на высоте выполнять безопасно.
* Вы обязаны:
* Пройти обучение и инструктаж, получить наряд- допуск на выполнение работ;
* Знать о мерах защиты от падения с высоты;
* Проверить исправность страховочных приспособлений для подъема и работы на высоте перед их использованием;
* Всегда быть пристегнутыми страховочными приспособлениями от падения с высоты;
* Не допускать падение инструментов и материалов с высоты.

1. **ЗАПРЕЩЕНО РАБОТАТЬ НА ОБОРУДОВАНИИ ПРИ ОТСУТСТВИИ ЗАЩИТНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ ОТ ЕГО ДВИЖУЩИХСЯ (ВРАЩАЮЩИХСЯ) ЧАСТЕЙ, НЕИСПРАВНОСТИ ЗАЩИТНЫХ УСТРОЙСТВ**

Вы обязаны:

* Не начинать работу на работающих механизмах, остановить работы при выявлениях подобных фактов;
* Снятие защитных кожухов для осмотра, обслуживания или ремонта производить только после отключения механизма и блокировки пульта включения;
* Никогда не замыкать и не снимать выключатели, которые отключают механизм при снятии защитного кожуха;
* Выполнять работу в спецодежде без свисающих и развивающихся частей, все ее части должны быть застёгнуты, волосы убраны под каску, цепочки, кольца, серьги сняты;
* После окончания осмотра, обслуживания или ремонта установить обратно защитный кожух.

1. **ВЫПОЛНЯЙ АНАЛИЗ ВОЗДУХА РАБОЧЕЙ ЗОНЫ В МЕСТАХ ВОЗМОЖНОЙ ЗАГАЗОВАННОСТИ**

Вы обязаны:

* Проверить работоспособность датчиков контроля воздушной среды;
* Обеспечить наличие проверенных, пригодных для применения в газоопасной среде средств индивидуально защиты органов дыхания (СИЗОД);
* Обеспечить постоянный контроль переносными, стационарными газоанализаторами состояния воздушной среды на рабочем месте и в опасной зоне;
* Обеспечить необходимое количество исполнителей необходимых для безопасного выполнения задания и подстраховки на случай аварийных ситуаций.

1. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ СНЯТИЕ (ОТКЛЮЧЕНИЕ) БЛОКИРОВОК, ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИХ ЗНАКОВ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ К ИСТОЧНИКАМ ЭНЕРГИИ ДО ПОЛНОГО ЗАВЕРШЕНИЯ ВСЕХ РАБОТ НА ОБОРУДОВАНИИ**

Вы обязаны:

* Определить все источники энергии, воздействующие на оборудование;
* Составить схему отключения источников энергии, разработать план действий перед началом работ, ознакомиться и знать их;
* Оповестить о планируемых работах, работников смежных участков;
* Выполнять работы только обученным по данным видам работ персоналом;
* Заблокировать все источники энергии и установить предупреждающие знаки;
* Проверить надежность блокировок и предупредить остальных о начале работ;
* Убедиться в выполнении всех мер для безопасного производства работ.

1. ИСПОЛЬЗУЙТЕ РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Все водители и пассажиры обязаны:

* Проверить работоспособность ремней безопасности перед их использованием;
* Всегда применять ремни безопасности;
* Правильно застегивать ремень безопасности перед началом движения транспортного средства;
* Убедиться перед началом движения транспортного средств, что все люди находящиеся в нем используют ремни безопасности;
* Вмешаться, если водитель и/или пассажиры рядом не пристегнуты ремнями безопасности

1. ЗАПРЕЩЕНО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТЕЛЕФОНОМ И ПРЕВЫШАТЬ СКОРОСТЬ ВО ВРЕМЯ ВОЖДЕНИЯ

Если вы водитель, то вы обязаны:

* выполнять работу на исправном автотранспорте;
* не начинать движение пока все не пристегнуты ремнями безопасности;
* не превышать установленный скоростной режим;
* остановиться, если кто-то отстегнул ремень безопасности;
* не пользоваться телефоном или рацией во время вождения.

|  |  |
| --- | --- |
| **ИСПОЛНИТЕЛЬ:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  М.п. | **ЗАКАЗЧИК:**  Генеральный директор ООО «БНГРЭ»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.Ф. Ганиев  М.п. |