**Форма 2 «Требования к предмету оферты»**

**ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ**

***1.Общие положения***

Предмет закупки: Поставка запасных частей к буровому насосу УНБТ-1180.

Инициатор закупки: Общество с ограниченной ответственностью «Байкитская нефтегазоразведочная экспедиция» (ООО «БНГРЭ»).

Срок поставки: январь 2026г., с правом досрочной поставки.

Базис поставки:

* Лоты №№ 1-3- DAP, Красноярский край, Богучанский р-н, пос. Таежный.

Планируемый объем поставки:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Полное наименование ТМЦ** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | |
| **Лот № 1** | | | | |
| 1 | Колесо зубчатое шевронное 54025.53.429-01 Ионное азотирование в комплекте с метизами для УНБТ-1180L1 | Шт. | | 1 |
| **Лот № 2** | | | | |
| 1 | Втулка опорная насоса бурового трехпоршневого марки УНБТ-1180 46004.53.179 | Шт. | 6 | |
| 2 | Втулка цилиндровая биметаллическая насоса бурового трехпоршневого марки УНБТ-1180 диаметром 160 ММ 46004.53.140-03СБ | Шт. | 36 | |
| 3 | Клапан насоса бурового трехпоршневого марки УНБТ-1180 46004.53.080СБ | Шт. | 36 | |
| 4 | Кольцо уплотнения крышки клапана насоса бурового трехпоршневого марки УНБТ-1180 46004.53.144 | Шт. | 36 | |
| 5 | Поршень полиуретановый насоса бурового трехпоршневого марки УНБТ-1180 диаметром 160 ММ 46004.53.060-02СБ | Шт. | 20 | |
| 6 | Поршень полиуретановый насоса бурового трехпоршневого марки УНБТ-1180 диаметром 180 ММ 46004.53.060СБ | Шт. | 10 | |
| 7 | Пружина клапана УНБТ-1180 46004.53.087 | Шт. | 24 | |
| 8 | Седло клапана УНБТ-1180 46004.53.084 | Шт. | 12 | |
| 9 | Шток поршня насоса бурового трехпоршневого марки УНБТ-1180 46004.53.174 | Шт. | 6 | |
| **Лот № 3** | | | | |
| 1 | Подшипник крейцкопфа 4262730ЛМ ГОСТ 520-2011 УНБТ-118 | Шт. | 3 | |
| 2 | Подшипник кривошипа опорный 3003264 ГОСТ 5721-75 с боротом на внутреннем кольце УНБТ-1180 | Шт. | 2 | |
| 3 | Подшипник трансмиссионного вала 3003752 ГОСТ 5721-75 УНБТ-1180 | Шт. | 2 | |
| 4 | Подшипник шатуна на кривошипе NUP 38/630MAR УНБТ-1180 | Шт. | 3 | |

Заявленная стоимость по лотам №№ 1-3 должна включать расходы поставщика в соответствии с базисными условиями поставки DAP (ИНКОТЕРМС 2010).

* Лоты являются неделимыми. Предоставление оферты на часть объема в пределах лота не допускается. В случае нарушения данного требования Общество оставляет за собой право не принимать поданную оферту к рассмотрению.
* Общество оставляет за собой право изменять общее количество поставляемого товара в пределах ±100% согласованного в договоре опциона.

Под опционом понимается право Общества уменьшить или увеличить количество поставляемых МТР в пределах согласованного количества без изменения цен на поставляемые МТР, согласованных в договоре. Срок действия опциона заканчивается не позднее даты начала последнего срока поставки МТР, предусмотренной договором.

Реквизиты ООО «БНГРЭ»:

Место нахождения: 660135, Россия, Красноярский край, Красноярск г., Весны ул., д. 3 «А»

Почтовый адрес: 660135, Россия, Красноярский край, Красноярск г., Весны ул., д. 3 «А», БЦ «Весна», 13 эт.

Тел./факс: (391)274-86-81/(391)274-86-82

ОГРН 103 880 000 3990

ИНН/КПП 880 101 1908/246 501 001

ОКПО 47833210

Банк ВТБ (ПАО) в г. Красноярске

БИК: 040407777

к/с: 30101810200000000777

р/с: 40702810300030003480

ИНН/КПП: 7702070139/246602001

ОГРН: 1027739609391

Код ОКПО: 21864130

***2. Требования к предмету закупки***

| **№ п/п** | **Требования (параметр оценки)** | **Документы, подтверждающие соответствие требованию** | **Ед. изм.** | **Условие соответствия** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Лот №1** | | | | |
| 2.1 | Колесо зубчатое шевронное 54025.53.429-01  ионное азотирование, в комплекте с метизами для УНБТ-1180L1  Совместимо с буровым насосом УНБТ-1180 производства ООО «Уралмаш НГО Холдинг» | Копия сертификата качества на изделие и/или сертификата соответствия таможенного союза и/или другого документа подтверждающего качество изделия и право использования изделия на территории Российской Федерации.  Чертеж с указанием всех размеров. | Да/Нет | Да |
| **Лот №2** | | | | |
| 2.2 | Втулка опорная насоса бурового трехпоршневого марки УНБТ-1180 46004.53.179 | Копия сертификата качества на изделие и/или сертификата соответствия таможенного союза и/или другого документа подтверждающего качество изделия и право использования изделия на территории Российской Федерации. Проект паспорта от завода изготовителя. Техническое описание. | Да/Нет | Да |
| 2.3 | Втулка цилиндровая биметаллическая насоса бурового трехпоршневого марки УНБТ-1180 диаметром 160 ММ 46004.53.140-03СБ  Твердость внутренней поверхности 60-65 ед. HRC по Роквеллу.  Содержание хрома в сплаве вкладыша не менее 27 %.  На корпусе втулки должен быть выбит каталожный и заводской номер ударным способом.  Гарантийная наработка до отказа не менее 800 ч.  Рабочее давление не менее 35 МПа. | Копия сертификата качества на изделие и/или сертификата соответствия таможенного союза и/или другого документа подтверждающего качество изделия и право использования изделия на территории Российской Федерации. Проект паспорта. Документ подтверждающий химический состав внутреннего вкладыша, подписанный заводом изготовителем. Форма 6т с указанием технических требований по форме 2. | Да/Нет | Да |
| 2.4 | Клапан насоса бурового трехпоршневого марки УНБТ-1180 46004.53.080СБ  Материал уплотнения – полиуретан Шор А -92-95 ед.;  Гарантийная наработка не менее 300 ч;  Комплект: Клапан в сборе с уплотнительным кольцом и седлом.  Рабочее давление не менее 35 МПа.» | Копия сертификата качества на изделие и/или сертификата соответствия таможенного союза и/или другого документа подтверждающего качество изделия и право использования изделия на территории Российской Федерации. Проект паспорта от завода изготовителя. Техническое описание. Форма 6т с указанием технических требований по форме 2. | Да/Нет | Да |
| 2.5 | Кольцо уплотнения крышки клапана насоса бурового трехпоршневого марки УНБТ-1180 46004.53.144 | Копия сертификата качества на изделие и/или сертификата соответствия таможенного союза и/или другого документа подтверждающего качество изделия и право использования изделия на территории Российской Федерации. Проект паспорта от завода изготовителя. Техническое описание. | Да/Нет | Да |
| 2.6 | Поршень полиуретановый насоса бурового трехпоршневого марки УНБТ-1180 диаметром 160 ММ 46004.53.060-02СБ  Гарантийная наработка до отказа не менее 300 ч.  Рабочее давление не менее 35 МПа.  Рабочая температура до не менее 110 град. цельсия.  Твердость 92-94 ед по Шор А.  Материал-полиуретан.  Должен быть предназначен для работы с буровыми растворами на масляной и синтетической основе с содержанием нефти до 90%. | Копия сертификата качества на изделие и/или сертификата соответствия таможенного союза и/или другого документа подтверждающего качество изделия и право использования изделия на территории Российской Федерации. Проект паспорта от завода изготовителя. Техническое описание. Форма 6т с указанием технических требований по форме 2. | Да/Нет | Да |
| 2.7 | Поршень полиуретановый насоса бурового трехпоршневого марки УНБТ-1180 диаметром 180 ММ 46004.53.060СБ  Гарантийная наработка до отказа не менее 300 ч.  Рабочее давление не менее 35 МПа.  Рабочая температура до не менее 110 град. цельсия.  Твердость 90-92 ед по Шор А.  Материал-полиуретан.  Должен быть предназначен для работы с буровыми растворами на масляной и синтетической основе с содержанием нефти до 90%. | Копия сертификата качества на изделие и/или сертификата соответствия таможенного союза и/или другого документа подтверждающего качество изделия и право использования изделия на территории Российской Федерации. Проект паспорта от завода изготовителя. Техническое описание. Форма 6т с указанием технических требований по форме 2. | Да/Нет | Да |
| 2.8 | Пружина клапана УНБТ-1180 46004.53.087 | Копия сертификата качества на изделие и/или сертификата соответствия таможенного союза и/или другого документа подтверждающего качество изделия и право использования изделия на территории Российской Федерации. Проект паспорта от завода изготовителя. Техническое описание. | Да/Нет | Да |
| 2.9 | Седло клапана УНБТ-1180 46004.53.084 | Копия сертификата качества на изделие и/или сертификата соответствия таможенного союза и/или другого документа подтверждающего качество изделия и право использования изделия на территории Российской Федерации. Проект паспорта от завода изготовителя. Техническое описание. | Да/Нет | Да |
| 2.10 | Шток поршня насоса бурового трехпоршневого марки УНБТ-1180 46004.53.174 | Копия сертификата качества на изделие и/или сертификата соответствия таможенного союза и/или другого документа подтверждающего качество изделия и право использования изделия на территории Российской Федерации. Проект паспорта от завода изготовителя. Техническое описание. | Да/Нет | Да |
| **Лот №3** | | | | |
| 2.11 | Подшипник крейцкопфа 4262730ЛМ ГОСТ 520-2011 УНБТ-118  Размеры 150х250х100  Класс точности ГОСТ 520-2011/ISO 492 P0.  Индивидуальная упаковка каждого подшипника в деревянный ящик. | Копия сертификата качества на изделие и/или сертификат соответствия таможенного союза и/или другого документа подтверждающего качество изделия и право использования изделия на территории Российской Федерации. Проект паспорта. Техническое описание. Фото подшипника. | Да/Нет | Да |
| 2.12 | Подшипник кривошипа опорный 3003264 ГОСТ 5721-75 с боротом на внутреннем кольце УНБТ-1180  Размеры 320х580х208  Класс точности ГОСТ 520-2011/ISO 492 P0.  Индивидуальная упаковка каждого подшипника в деревянный ящик. | Копия сертификата качества на изделие и/или сертификата соответствия таможенного союза и/или другого документа подтверждающего качество изделия и право использования изделия на территории Российской Федерации. Проект паспорта. Техническое описание. Фото подшипника. | Да/Нет | Да |
| 2.13 | Подшипник трансмиссионного вала 3003752 ГОСТ 5721-75 УНБТ-1180  Размеры 260х440х144  Класс точности ГОСТ 520-2011/ISO 492 P0.  Индивидуальная упаковка каждого подшипника в деревянный ящик. | Копия сертификата качества на изделие и/или сертификата соответствия таможенного союза и/или другого документа подтверждающего качество изделия и право использования изделия на территории Российской Федерации. Проект паспорта. Техническое описание. Фото подшипника. | Да/Нет | Да |
| 2.14 | Подшипник шатуна на кривошипе NUP 38/630MAR УНБТ-1180  Размеры 630х780х112  Класс точности ГОСТ 520-2011/ISO 492 P0.  Индивидуальная упаковка каждого подшипника в деревянный ящик. | Копия сертификата качества на изделие и/или сертификата соответствия таможенного союза и/или другого документа подтверждающего качество изделия и право использования изделия на территории Российской Федерации. Проект паспорта. Техническое описание. Фото подшипника. | Да/Нет | Да |
| **Общие требования** | | | | |
| 2.15 | МТР при отгрузке должно быть надежно упаковано любым методом на усмотрение Поставщика/Упаковочное место должно быть промаркировано и содержать упаковочный лист | Письмо за подписью руководителя организации | Да/Нет | Да |
| 2.16 | МТР поставляется новым, не бывший в эксплуатации, выпущенный не ранее 01.01.2025г. | Письмо за подписью руководителя организации | Да/Нет | Да |

***3. Требования к контрагенту***

| **№ п/п** | **Требования (параметр оценки)** | **Документы, подтверждающие соответствие требованию** | **Ед. изм.** | **Условие соответствия** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Поставщик должен быть производителем поставляемых МТР, закупаемых ООО «БНГРЭ», официальным Торговым Домом производителя (если производитель самостоятельно не осуществляет реализацию продукции), дилером, представителем, дистрибьютором. | Официальные документы, подтверждающие, что контрагент является производителем, официальным Торговым домом производителя, дилером, представителем, дистрибьютором. | Да/Нет | Да |
| 3.2 | Согласие на подписание типовой формы договора ООО «БНГРЭ» без протокола разногласий. | Гарантийное письмо за подписью руководителя о согласии со всеми условиями проекта договора (Форма 3) без протокола разногласий. | Да/Нет | Да |
| 3.3 | Опыт поставки данного вида МТР не менее 5 контрактов, за последние 3 года. | Сведения (референц-лист), подтверждающие опыт выполнения аналогичных договоров с указанием  конечного потребителя и его контактных данных. | Да/Нет | Да |
| 3.4 | Отсутствие  в течение последних двух лет случаев судебных разбирательств  в качестве  ответчика в связи с существенными нарушениями договора, исковые требования по которым были удовлетворены, а также  случаев одностороннего расторжения/одностороннего отказа от договора ООО «БНГРЭ», ПАО «НГК «Славнефть»  ПАО НК «Роснефть», ПАО «Газпром» и их дочерними Обществами, в связи с существенными нарушениями его условий[[1]](#footnote-1). | Письмо-подтверждение (заверение об обстоятельствах) за подписью уполномоченного лица/руководителя организации | Да/При наличии, решение принимает Техническая комиссия | Да/решение Технической комиссии |
| 3.5 | Наличие аккредитации в ООО «БНГРЭ»/пакет документов для прохождения аккредитации. Порядок прохождения процедуры по аккредитации находится на внешнем сайте Компании www.slavneft.ru. | Копия уведомления о прохождении аккредитации или пакет документов для ее прохождения. | Да/Нет | Да |
| 3.6 | Отсутствие между потенциальным контрагентом и ООО «БНГРЭ» за последние 2 (два) года, предшествующих дате утверждения закупки, неурегулированных требований (претензий) на основании (факта существенного нарушения условий договора):  - поставка заводом-изготовителем, поставщиком некачественных, некомплектных МТР и (или) существенное нарушение сроков поставки МТР и/или ПО (включая несвоевременную передачу неисключительного права/лицензии)  - выполнение работ/оказание услуг с нарушением сроков их выполнения, и/или допущения отступлений от качества работ/услуг (включая не достижение запланированного результата) по обстоятельствам, за которые отвечает контрагент;  - фактов неоплаты по принятым/признанным (в любом письменном виде) требованиям (замечаниям, претензиям, штрафам) в течение 3-х мес. после их выставления.  Претензии, снятые/отозванные ООО «БНГРЭ» в порядке досудебного урегулирования спора, а также мотивированные ответы контрагентов на претензии, находящиеся на рассмотрении в Обществе, не подлежат учёту для целей принятия решения. | Письмо-подтверждение (заверение об обстоятельствах) за подписью уполномоченного лица/руководителя организации | Да/Нет | Да |

***4. Прочие требования***

* Оригиналы документации (паспорт, сертификаты, проч.) на Товар должны отправляться по адресу ООО «БНГРЭ»: 6600135, г. Красноярск, ул. Весны, д. 3А в офис, копии документации (паспорт, сертификаты, проч.) должны направляться совместно с поставляемым Товаром до пункта назначения.
* Технические характеристики могут корректироваться по согласованию с заказчиком.

Руководитель Ответственного подразделения:

Начальник ОМТО Кузнецова Е.С.

1. Общество вправе запросить дополнительные пояснения и документы для принятия решения по существу. Факт отказа от их предоставления расценивается как признание факта существенного нарушения договора. [↑](#footnote-ref-1)