**Приложение № 6**

**к Договору №\_\_\_\_/\_\_\_\_**

**от \_\_\_.\_\_\_.\_\_\_\_г.**

**Шкала оценки качества услуг по сопровождению буровых растворов.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень отклонений от утвержденной программы на бурение | Коэффициент качества | Примечание |
|  | Отклонение параметров промывочной жидкости от требований ГТН |  | За каждый случай |
| 1. | **При вскрытом проектном продуктивном пласте** |  | Допустимые отклонения/Примечания |
| 1.1. | Плотность | 0,9 | ± 0,01 г/см3 |
| 1.2. | Фильтрация | 0,9 | за каждые 1 см3/30 мин |
| 1.3. | Вязкость | 0,95 | ± 3 с |
| 1.4. | Содержание песка | 0,95 | за каждые + 0,2 % |
| 1.5. | Значение МБТ | 0,95 | +3 кг/м3 |
| 1.6. | СНС | 0,95 | ± 1 фунт/100фут2 |
| 1.7. |  |  |  |
| 2. | **До вскрытия проектного продуктивного пласта** |  | Допустимые отклонения/Примечания |
| 2.1. | Плотность | 0,92 | ± 0,02 г/см3 |
| 2.2. | Фильтрация | 0,92 | за каждые 1 см3/30 мин |
| 2.3. | Вязкость | 0,95 | ± 5 с |
| 2.4. | Содержание песка | 0,95 | за каждые + 0,4 % |
| 2.5. | СНС | 0,95 | ± 2 фунт/100фут2 |
| 2.6. | Необоснованный перерасход хим.реагентов |  | Перерасход хим. реагентов компенсируется за счет Исполнителя |
| 3 | Невыполнение требований Заказчика/Супервайзера на стадии разработки программе промывки, оказания услуг на скважине, подготовки отчетности по оказанным услугам | 0,98 | За каждый случай |
| 4 | Отсутствие на буровой какого-либо из материалов и/или оборудования указанного в программе промывки. | 0,95 | За каждый случай |
| 5 | Меньшее количество материалов и/или оборудования заложенных в Договоре | 0,95 | За каждый случай(доставка недостающих материалов за счет ИСПОЛНИТЕЛЯ в течении 10 дней) |
| 6 | Отказ от подписания двухстороннего акта | 0,97 | За каждый случай отказа. Подтверждается актом с привлечением третьей стороны |
| **Примечание:** Процент снижения стоимости высчитывается от выставленной суммы за отчетный период.  Окончательный понижающий процент качества по скважине не может быть выше 70% от общей стоимости оказанных услуг на данной скважине, включая все штрафные санкции по шкале качества. | | | |

Общая сумма вычета, с применением коэффициента качества и фиксированного вычета за отклонения, рассчитывается за отчетный период либо этап/секцию по формуле:

В= С х (1 – Кк),

где, В - сумма вычета;

С - стоимость УСЛУГ за отчетный период либо этап/секцию (без учета стоимости возмещаемых расходов);

Кк - коэффициент качества;

Примечание:

При отклонении по нескольким позициям коэффициент качества определяется:

Кк=К1хК2…..КN,

Где, КN - коэффициент качества по отдельной позиции.

Шкала оценки качества применяется в каждом отчётном периоде, в котором произошло нарушение.

Все отклонения и нарушения оформляются двухсторонним первичным актом и подписываются представителем Заказчика (Буровым мастером/Помощником бурового мастера) и Исполнителя. Отказ от подписания не допускается, не согласие с положениями указанными в акте оформляются приложением «об особом мнении» и прикладываются к акту.

|  |  |
| --- | --- |
| **ИСПОЛНИТЕЛЬ**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | **ЗАКАЗЧИК**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |