

**УТВЕРЖДЕНО**

**Приказом АО «Востсибнефтегаз»**

**от «14» марта 2017 г. № 208**

**Введено в действие «14» марта 2017 г.**

|  |
| --- |
| **ПОЛОЖЕНИЕ АО «ВОСТСИБНЕФТЕГАЗ»** |

**ПОРЯДОК ДОПУСКА ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ**  **К ПРОВЕДЕНИЮ РАБОТ НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ**

**№ П3-05 Р-0999 ЮЛ-107**

**ВЕРСИЯ 1.00**

**г. КРАСНОЯРСК**

**2017**

**СодержаниЕ**

[ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 3](#_Toc475437099)

[ВВЕДЕНИЕ 3](#_Toc475437100)

[ЦЕЛИ 3](#_Toc475437101)

[ЗАДАЧИ 3](#_Toc475437102)

[ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ 4](#_Toc475437103)

[ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 4](#_Toc475437104)

[1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 6](#_Toc475437105)

[2. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 8](#_Toc475437106)

**3. ПАСПОРТ ПРОЦЕДУРЫ………………………….……………………………………………………………….9**

[4. ДОПУСК ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ К ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ НА ОБЪЕКТАХ ОБЩЕСТВА 11](#_Toc475437107)

[5. СОГЛАСОВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ВЫХОДНЫЕ И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ 16](#_Toc475437108)

[6. ОСТАНОВКА РАБОТ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 17](#_Toc475437109)

[7. ССЫЛКИ 20](#_Toc475437110)

[ПРИЛОЖЕНИЯ 22](#_Toc475437111)

**ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

## Введение

Положение АО «Востсибнефтегаз» «Порядок допуска Подрядных организаций к проведению работ на производственных объектах» (далее – Положение) регламентирует порядок допуска Подрядных организаций на производственные объекты АО «Востсибнефтегаз»

Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями:

* [Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 №116-ФЗ](consultantplus://offline/ref=9778C1D8C204E06AA268A4F8564D2072198F58E1760B92B9D4BF74D70B23B455FC355C762D3C60BACEz9H), [Федерального закона «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 № 69-ФЗ](consultantplus://offline/ref=C78A5150AB0904FF573B68CCBB17C4822D3C45533710C34B9F8C32C22EA4901B0C7E7116D8AC14F3d1E6I), [Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 №197-ФЗ](consultantplus://offline/ref=11D040480AC56772E539517B7C13560E6049DC7E24EA05CC0265BE5416CCCED0906E61336EB7CD66099C8195iBB0I), [Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №7-ФЗ](consultantplus://offline/ref=A5A11B3AB93E0E925A4052FC7C146F66E92CB7EA46F1AB32139D54CA944701ABEE671FA020730BE0h5DAI), [Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности»](consultantplus://offline/ref=68E4D8995D389E9696649785A8A270BC730AE2375E5B5C03836AA34F23C9560995D92259EAF4704CD713E23Ae6F4I).
* [Политики Компании в области промышленной безопасности, охраны труда №П3-05.01 П-01](#ПКомпанииПБ).
* [Политики Компании в области охраны окружающей среды №П3-05.02 П-01](#ПКомпанииОС).
* [Положения АО «Востсибнефтегаз» «Требования в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на объектах Компании и арендующим имущество Компании» №П3-05 Р-0016 ЮЛ-107](#Р0016);
* [Методических указаний АО «Востсибнефтегаз» «Управление подрядными организациями в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды» № П3-05 М-0085 ЮЛ-107](#М0085).
* [Стандарта Компании «Положение по организации технического надзора и порядок работы с подрядными организациями при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов ОАО «НК «Роснефть» №П2-01 С-014](#с14).

## Цели

Настоящее Положение разработано с целью установления единого порядка допуска Подрядных организаций, привлекаемых к работам и оказанию услуг на опасных производственных объектах АО «Востсибнефтегаз» (за исключением подрядных организаций, являющихся внутренними сервисами ПАО «НК «Роснефть») в части соблюдения требований в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды.

## Задачи

Основными задачами Положения являются:

* определение ответственности участников процесса по допуску к выполнению работ и оказанию услуг на объектах АО «Востсибнефтегаз» в части соблюдения требований в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды;
* определение порядка остановки работ Подрядных (Субподрядных) организаций в процессе выполнения работ и оказания услуг на объектах АО «Востсибнефтегаз» и в части соблюдения требований в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды.

## Область действия

Настоящее Положение является обязательным для исполнения:

* структурными подразделениями АО «Востсибнефтегаз, являющихся кураторами договоров, задействованными в процессах привлечения подрядных организаций для выполнения работ и оказания услуг на объектах АО «Востсибнефтегаз»;
* руководителями производственных структурных подразделений, эксплуатирующих опасные производственные объекты АО «Востсибнефтегаз».

Структурные подразделения АО «Востсибнефтегаз» при оформлении договоров с подрядными организациями, которые допускаются на объекты АО «Востсибнефтегаз», выполняющие работы и оказывающие услуги на объектах АО «Востсибнефтегаз», в том числе, строительно-монтажные (демонтажные), пуско-наладочные работы, работы по бурению (включая работы по обеспечению бурения скважин) и ремонту скважин, обязаны включать в условия договора пункт о неукоснительном выполнении Подрядной организацией настоящего Положения.

Организационные, распорядительные и локальные нормативные документы и иные внутренние документы не должны противоречить настоящему Положению.

## Период действия и порядок внесения изменений

НастоящееПоложениеявляется локальным нормативным документом постоянного действия.

Настоящее Положение утверждается и вводится в действие в АО «Востсибнефтегаз» приказом АО «Востсибнефтегаз».

Положение признается утратившим силу в АО «Востсибнефтегаз» на основании приказа АО «Востсибнефтегаз».

Изменения в Положение вносятся приказом АО «Востсибнефтегаз».

Инициаторами внесения изменений в Положение являются: управление промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды АО «Востсибнефтегаз», а также иные структурные подразделения АО «Востсибнефтегаз» по согласованию с вышеуказанным управлением промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды АО «Востсибнефтегаз».

Изменения в Положение вносятся в случаях: изменения законодательства РФ в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды, изменения организационной структуры или полномочий руководителей и т.п.

Ответственность за поддержание настоящего Положения в АО «Востсибнефтегаз» в актуальном состоянии возлагается на начальника управления промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды АО «Востсибнефтегаз».

Контроль за исполнением требований настоящего Положения возлагается на главного инженера АО «Востсибнефтегаз».

## 1. Термины и определения

***Куратор договора*** –лицо, сопровождающее договор от стадии подготовки проекта договора до исполнения обязательств по договору.

***НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ В ОБЛАСТИ ПБОТОС*** –законодательный, нормативный, правовой, распорядительный, локальный нормативный документ в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, включая вопросы пожарной, противофонтанной, морской безопасности, предупреждения и реагирования на ЧС.

***ОБЪЕКТ*** – производственные и строительные площадки, включающие в себя здания, сооружения, помещения, дороги, железные дороги, оборудование, установки, станции, опасные производственные объекты, технические устройства (применяемые на опасных производственных объектах), транспортные средства, спец. технику, территорию и другие инженерные сооружения.

***ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА*** - совокупность компонентов природной среды, природных и природно-антропогенных объектов, а также антропогенных объектов.

***ОПАСНЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ОБЪЕКТ*** – предприятия или их цеха, участки, площадки, а также иные производственные объекты, на которых получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются опасные вещества, а также иные производственные объекты, указанные в Приложении 1 к [Федеральному закону «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 №116-ФЗ](consultantplus://offline/ref=9778C1D8C204E06AA268A4F8564D2072198F58E1760B92B9D4BF74D70B23B455FC355C762D3C60BACEz9H).

***ОХРАНА ТРУДА*** – система обеспечения безопасности жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия.

***ПЕРСОНАЛ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ*** – временные или постоянные работники Подрядной организации (Субподрядной организации), задействованные в выполнении Работ для АО «Востсибнефтегаз».

***ПЕРСОНАЛ СУБПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ*** – временные или постоянные работники Субподрядной организации, задействованные в выполнении работ для АО «Востсибнефтегаз».

***ПОДРЯДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ*** – физические и юридические лица, которые выполняют строительные, монтажные, ремонтные и иные работы на объектах АО «Востсибнефтегаз» по Договору подряда (контракту), договору оказания услуг, заключаемому с АО «Востсибнефтегаз» в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

[***ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ***](javascript:term_view(13108)) – объекты производственного назначения, непосредственно обеспечивающие выполнение основной производственной деятельности.

***ПРИОСТАНОВКА РАБОТ*** – временная остановка работ, на период устранения выявленных нарушений безопасной организации проведения работ.

***ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ*** – состояние защищенности жизненно важных интересов личности и общества от аварий на опасных производственных объектах и последствий указанных аварий.

***РАБОТЫ*** – работы производственного характера, выполняемые для АО «Востсибнефтегаз» или услуги производственного характера, оказываемые АО «Востсибнефтегаз», в том числе, строительно-монтажные работы, работы по бурению (включая работы по обеспечению бурения скважин) и ремонту скважин.

***СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ*** – технические средства, надеваемые на тело работника, используемые для предотвращения или уменьшения воздействия на работников вредных и (или) опасных производственных факторов, а также для защиты от загрязнения.

***СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*** — работы по строительству производственных и непроизводственных объектов и монтажу (установке) в них оборудования, включая: возведение зданий и сооружений, устройство оснований, фундаментов и опорных конструкций под оборудование, работы по освоению участков, подготовке территории к строительству, по озеленению и благоустройству, санитарно-технические, электромонтажные и пусконаладочные работы, а также работы по демонтажу (ликвидации) производственных и непроизводственных объектов.

***СУБПОДРЯДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ* –** организация, привлекаемая Подрядной организацией (исполнителем) для выполнения работ (оказания услуг) на объектах АО «Востсибнефтегаз».

***ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР* –** процедура проверки и контроля соответствия выполняемых работ требованиям нормативных документов и проектным решениям при строительстве, капитальном ремонте, реконструкции, расширении и техническом перевооружении объектов. Технический надзор выполняют работники Управления капитального строительства АО «Востсибнефтегаз».

***УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ*** – представитель подрядной организации, назначенный ответственным за производство работ на данном участке производства работ.

# 2. обозначения и сокращения

***ГРПО*** – группа по работе с подрядными организациями управления промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды АО «Востсибнефтегаз».

***ИТР*** – инженерно-технический работник Подрядной организации.

***Компания*** – группа юридических лиц различных организационно-правовых форм, включая ПАО «НК «Роснефть», в отношении которых последнее выступает в качестве основного или преобладающего (участвующего) общества.

***ЛНД КОМПАНИИ*** – локальные нормативные документы, принятые к исполнению в АО «Востсибнефтегаз» в соответствии с установленным в АО «Востсибнефтегаз» порядке.

***ЛЭП*** – линии электропередач.

***ОБЩЕСТВО*** – Акционерное общество «Восточно - Сибирская нефтегазовая компания» (АО «Востсибнефтегаз»).

***ОБЩЕСТВО ГРУППЫ (ОГ)*** – хозяйственное общество, прямая и/или косвенная доля владения ПАО «НК «Роснефть» акциями или долями в уставном капитале которого составляет 20 процентов и более.

***ООС*** – охрана окружающей среды.

***ОПО*** – опасный производственный объект.

***ОС*** – окружающая среда.

***ОТ*** – охрана труда.

***ПЛА*** – план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектов.

***ПБ*** – промышленная безопасность.

***ПБОТОС*** – промышленная безопасность, охрана труда и окружающая среда, включая вопросы пожарной, противофонтанной, морской безопасности, предупреждения и реагирования на чрезвычайные ситуации.

***ПО*** – подрядная организация.

***ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ (ПСП)*** – структурное подразделение АО «Востсибнефтегаз» с самостоятельными функциями, задачами и ответственностью в рамках своей компетенции, определенной положением о структурном подразделении, эксплуатирующее опасные производственные объекты.

***ПТМ*** – пожарно-технический минимум.

***РВС*** – резервуар вертикальный стальной.

***СИЗ*** – средства индивидуальной защиты.

***СМР*** – строительно-монтажные работы.

***СПО –*** субподрядная организация.

***СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ (СП)*** – структурное подразделение АО «Востсибнефтегаз» с самостоятельными функциями, задачами и ответственностью в рамках своей компетенции, определенной положением о структурном подразделении.

***ТКРС*** – текущий капитальный ремонт скважины.

***ТН*** – технический надзор.

***ТС*** – транспортное средство.

***ТУ*** – транспортное управление АО «Востсибнефтегаз».

***УБР –***  управление организации буровых работ АО «Востсибнефтегаз».

***УКС*** – управление капитального строительства АО «Востсибнефтегаз».

***УЭБ*** – управление экономической безопасности АО «Востсибнефтегаз».

***УПБОТОС*** – управление промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды АО «Востсибнефтегаз».

***ЮТМ*** – Юрубчено-Тохомское месторождение.

***ЦДНГ*** – цех по добычи нефти и газа управления добычи нефти и газа АО «Востсибнефтегаз».

***ЦППН*** – цех подготовки и перекачки нефти управления подготовки нефти и газа АО «Востсибнефтегаз».

***ЦИТС*** – центральная инженерно-технологическая служба АО «Востсибнефтегаз».

***ЦЭЭ*** – цех по эксплуатации энергооборудования управления энергетики АО «Востсибнефтегаз».

# 3.паспорт процедуры

**Таблица 1**

**Паспорт процедуры**

|  |  |
| --- | --- |
| **наименование процесса/процедуры** | Допуск и организация безопасного производства работ Подрядными организациями на ОПО. |
| **результат (ВЫХОД) процесса/процедуры** | Исполнение требований пожарной и ПБ, ОТ и ОС. ПО (СПО) привлекаемые к работам и оказанию услуг на объектах Общества. |
| **Потребители результата процесса/процедуры** | СП, являющиеся кураторами договоров на выполнение работ и оказание услуг на объектах Общества;  ПО. |
| **Вход и его поставщик** | Договор выполнения работ и оказания услуг на объектах Общества. |
| **Владелец процесса/процедуры** | Главный инженер Общества. |
| **менеджер процесса/процедуры** | Начальник УПБОТОС. |
| **Исполнитель** | УПБОТОС. |
| **Ресурсы процесса/процедуры** | Административно-управленческий персонал;  Инженерно-технический персонал;  Вахтовые помещения, мебель и оборудование;  Офисные помещения, мебель и оборудование;  МТР административного и общехозяйственного назначения;  Транспортные услуги;  Услуги сотовой связи;  Услуги спутниковой связи;  Услуги сети Интернет;  Услуги фиксированной связи;  Услуги по юридической и правовой поддержке. |
| **Управляющее воздействие** | [Политика Компании в области промышленной безопасности и охраны труда №П3-05.01 П-01.](#Политика_ПБОТОС)  [Политика Компании в области охраны окружающей среды №П3-05.02 П-01](#Политика_ООС).  [Федеральный закон от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»](consultantplus://offline/ref=5232CEB4C61E9994FD4606B6C527B468EA9359C5F1996E6CDE261659CEA0D5220C8047EB717A28D1D7EAF6B068ZCL);  [Приказ Ростехнадзора от 12.03.2013 №101 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности»](consultantplus://offline/ref=DD38069C803690E3E7C0D3A9C5897CC99C18101F5A55E8388BD80043EEE5A3D50E0814615031978A91A969C1iDc8L);  [Правила противопожарного режима в Российской Федерации](consultantplus://offline/ref=2A86B57E95EFACF63411039CA68D4266B1EBCE9ED72AE5465937387301B0C819A3B1034076BD877FA1B55DE6dDX8E);  [СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования](consultantplus://offline/ref=4AE10443CBA042C3A74DFFBE7CD0B6D5CB952D7BE42B4EE1CA41E2FD0B02980231AC27272889nElCB);  [Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок](consultantplus://offline/ref=2FAEEE3D94DEB3D6D1E0E7C2CF73903F4A48C08E1100BAE154614F45973471AA22C860A4B39EBD89A158D); |
| **Показатели эффективности** | Исполнение ПО (СПО) государственных норм и требований Общества в области ПБОТОС. |
| **риски процесса/процедуры** | Неисполнение ПО (СПО) государственных норм и требований Общества в области ПБОТОС. |
| **идентификационный номер в Системе РЛНД** | П3-05 Р-0999 ЮЛ-107 |

# 4. ДОПУСК ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ К ПРОИЗВОДСТВУ работ на объектах Общества

4.1. Кураторы договоров, работники УКС, на которых функционально возложено осуществление ТН в строительстве, руководители СП, ПСП отвечают за выполнение настоящего Положения при проведении работ.

4.2. ПО (СПО) обязана направлять на объекты Общества квалифицированный персонал, обученный правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ, а также предоставлять документы, подтверждающие аттестацию персонала ПО (СПО) на проведение соответствующих видов работ. ([Положение об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору «Об утверждении порядка подготовки и аттестации работников организаций, поднадзорных Федеральной Службе по экологическому, технологическому и атомному надзору» утверждено Приказом Ростехнадзора от 29.01.2007 № 37](file:///C:\Users\PokhabovaTA\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\3INEF1G3\Проект_П_внеПГ_08.02.2017.docx)).

4.3. Персонал ПО (СПО), не прошедший предварительный или периодический медицинский осмотр, либо допущенный к работе с медицинскими противопоказаниями к производству работ на объектах Общества не допускается.

При вахтовом режиме работы ПО (СПО) должна организовать и провести медицинские осмотры своего персонала на территории по месту производства работ непосредственно перед началом вахты.

4.4. При заключении договора с ПО (СПО), куратор договора, в течение 3-х рабочих дней направляет в УПБОТОС соответствующую служебную записку о выборе ПО (СПО) по результатам закупки ПО, представленной в [Приложении 1](#Приложение1) настоящего Положения.

4.5. Допуск ПО (СПО) производится после заключения договора, до начала производства работ, в два этапа.

4.6. Первый этап допуска производится УПБОТОС:

4.6.1. Допуск ПО (СПО) осуществляется комиссией в составе:

* Руководитель, работники УПБОТОС;
* Начальники цехов, эксплуатирующих ОПО;
* Куратор договора с ПО (СПО) в Обществе;
* Работники УКС, на которых функционально возложено осуществление ТН в строительстве;
* Уполномоченный представитель ПО (СПО).

Уполномоченный представитель ПО (СПО), заблаговременно, после заключения договора, должен обратиться в ГРПО, где в присутствии куратора договора будет определен перечень и сроки предоставления необходимой документации, а так же установлена дата допуска ПО (СПО). По результатам встречи оформляется протокол совещания по порядку допуска ПО (СПО) к производству работ на объектах Общества. Шаблон протокола совещания по порядку допуска ПО (СПО) к производству работ на объектах Общества представлен в [Приложении 2](#Приложение2).

4.6.2. Для получения допуска ПО (СПО) к вводному инструктажу и тестированию на знание требований ПБ и ОТ при проведении работ по договору, ПО (СПО) необходимо представить в ГРПО следующие документы:

* приказ о направлении персонала ПО (СПО) для выполнения работ на объекты Общества, в соответствии с договором;
* документы, определенные [п.2 Приложения 5 Положения АО «Востсибнефтегаз» «О порядке допуска и организации безопасного производства работ подрядными организациями на опасных производственных объектах» № П3-05 Р-0229 ЮЛ-107](#Р0229);
* протокол, удостоверяющий прохождение обучения персонала ПО (СПО) навыкам оказания первой доврачебной помощи с отметкой о прохождении обучения в удостоверении;
* справку, заверенную отделом кадров ПО (СПО) о стаже работы на предприятии (после проверки возвращается);
* копию индивидуального заключения медицинской комиссии на персонал ПО (СПО) принятого на работу с вредными и (или) опасными производственными факторами за последний год (после проверки возвращаются).
* копию заключения медицинской комиссии о прохождении обязательного психиатрического освидетельствования на персонал ПО (СПО), с влиянием вредных производственных факторов, а также работающими в условиях Крайнего Севера.

4.6.3. В процессе допуска ИТР работником ГРПО проводится вводный инструктаж по безопасности труда, пожарной безопасности, по требованиям ЛНД Компании и Общества, по программе вводного инструктажа Общества с соответствующей записью в журнале инструктажа ИТР. ИТР в течение 1 рабочего дня проводят вводный инструктаж остальному персоналу ПО (СПО) по программе вводного инструктажа Общества, с последующим представлением копий журнала вводного инструктажа персонала ПО (СПО) представителю ГРПО.

4.6.4. В процессе допуска ИТР проходят тестирование по основным выполняемым видам работ.

4.6.5. Тестирование ИТР проводится в ГРПО ЮТМ с помощью обучающе - контролирующей системы «ОЛИМПОКС».

Дисциплины для аттестации ИТР выбираются в зависимости от вида выполняемых работ по соответствующим в соответствии с приказами о назначении ответственных должностных лиц.

Персонал ПО (СПО) рабочих профессий, проходят тестирование непосредственно у ИТР, в зависимости от вида выполняемых работ. Перечень профессий персонала ПО (СПО) подлежащих тестированию перед началом работ на объектах Общества представлен в [Приложение 3](#Приложение3). Протоколы проверки знаний представляются ИТР в ГРПО на ЮТМ.

4.6.6. При успешном прохождении процедуры допуска, ИТР ПО (СПО) получает удостоверение – допуск по шаблону [Приложения 2 Методические указания АО «Востсибнефтегаз» «Управление подрядными организациями в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды» № П3-05 М-0085 ЮЛ-107](#М0085).

4.6.7. Допуск ПО (СПО) и вводный инструктаж проводятся в помещении кабинета по охране труда на производственной площадке Общества.

4.6.8. Результаты допуска персонала ПО (СПО) заносятся в базу данных и хранятся на сетевом ресурсе УПБОТОС. Шаблон ведения базы данных по ПО представлен в [Приложении 4](#Приложение4).

4.6.9. Персонал ПО (СПО) не прошедший вводный инструктаж, тестирование в ГРПО к работам на объектах Общества не допускаются.

4.6.10. При проведении процедуры допуска, проверке подлежат все ТС ПО (СПО), при успешном проведении которой, на каждое ТС оформляются талоны-допуски по шаблону [Приложения 2 Методических указаний АО «Востсибнефтегаз» «Управление подрядными организациями в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды» №П3-05 М-0085 ЮЛ-107](#М0085).

4.7. Допуск СПО осуществляется в порядке, указанном в п.п.[4.1](#П_4_1)-[4.5](#П_4_5) настоящего Положения.

4.7.1. ПО запрещается привлечение СПО без предварительного письменного согласования с СП – куратором договора.

4.7.2. ПО несет ответственность за качество выполняемых работ и соблюдением СПО законодательства РФ, требований ЛНД Общества и Компании в области ПБОТОС.

4.7.3. ПО обязана обеспечить прохождение персоналом СПО настоящей процедуры допуска у Общества перед началом проведения работ. Ответственность за допуск персонала СПО на объекты Общества возлагается на ПО.

4.7.4. ГРПО вправе самостоятельно проводить в СПО тестирование персонала СПО и проверку ТС в течение всего периода выполнения работ.

4.8. Особенности допуска персонала ПО выполняющего работы по направлению деятельности – бурения (кроме ОГ внутреннего сервиса Компании) и ТКРС:

4.8.1. В связи непрерывностью производственного процесса, вахтовым методом работы и мобильностью персонала ПО в бурении скважин и ТКРС, допуск персонала ПО выполняющего работы по направлению деятельности – бурения (кроме ОГ внутреннего сервиса Компании) и ТКРС осуществляется в следующем порядке при проверке документов:

* документы, определенные [п.2 Приложения 5 Положения АО «Востсибнефтегаз» «О порядке допуска и организации безопасного производства работ подрядными организациями на опасных производственных объектах» № П3-05 Р-0229 ЮЛ-107](#Р0229);
* о квалификации, обученности и стаже работы персонала ПО выполняющего работы по направлению деятельности – бурения (кроме ОГ внутреннего сервиса Компании) и ТКРС представляются в виде справки/списка заверенной подписью руководителя ПО и отдела кадров.
* Заключение медицинской комиссии на персонал ПО, принятых на работу с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также, заключение о прохождении обязательного психиатрического освидетельствования, представлять в виде справки/списка заверенной подписью руководителя ПО и отдела кадров ПО.
* Вводный инструктаж по безопасности труда, промышленной и пожарной безопасности, по требованиям ЛНД Компании в УПБОТОС проводится линейным руководителям ПО по бурению и ТКРС. Проведение вводного инструктажа персоналу ПО в бурении скважин и ТКРС делегируется линейным руководителям данных бригад. Контроль – служба супервайзинга по ТКРС Общества.
* Проверка знаний (тестирование) специалистами УПБОТОС проводится линейным руководителем ПО. Проведение проверки знаний у персонала ПО ТКРС делегируется линейным руководителям данных бригад с обязательным участием представителя службы супервайзинга по бурению и ТКРС Общества.
* Допуск на объекты Общества осуществляется на основании Акта-допуска.

4.9. Второй этап допуска персонала ПО:

4.9.1. Допуск персонала ПО для проведения работ на ОПО осуществляется в соответствии с [Положением АО «Востсибнефтегаз» «О порядке допуска и организации безопасного производства работ подрядными организациями на опасных производственных объектах» №П3-05 Р-0229 ЮЛ-107](#Р0229), на основании оформленного руководителем объекта Общества Акта – допуска для производства строительно-монтажных работ, согласно Приложению 4 к [Положению АО «Востсибнефтегаз» «О порядке допуска и организации безопасного производства работ подрядными организациями на опасных производственных объектах» №П3-05 Р-0229 ЮЛ-107](#Р0229).

4.9.2. На объектах Общества, на которых работы проводятся совместными силами нескольких ПО и Общества, общая координация работами осуществляется руководителем объекта Общества.

4.9.3. По окончании работ, ПО обязан своевременно сдать представителю СП, оформленный у него наряд-допуск (в срок не более пяти рабочих дней с момента окончания работ по наряду-допуску). Акт-допуск (при производстве строительно-монтажных работ) возврату не подлежит и теряет свою силу по окончанию указанного в нем срока выполнения работ.

4.9.4. Для выполнения работ (операций), не являющихся строительно-монтажными работами, выполняемыми в соответствии с режимом работы указанном в договоре, оформление разрешений на работы в выходные дни, писем не требуется.

4.9.5. При необходимости допуска тяжелой техники к производству работ на объектах Общества, ПО до начала работ должен подать соответствующую заявку в ТУ и получить соответствующее разрешение.

4.9.6. Кураторы договоров и руководители ПСП, эксплуатирующих объекты Общества несут ответственность за своевременный допуск ПО к выполнению работ на объектах Общества.

4.9.7. Перед допуском к производству работ на объектах Общества, руководитель объекта, при проведении инструктажа на рабочем месте обязан ознакомить персонал ПО с ПЛА объекта, при проведении учебно-тренировочных занятий привлекать персонал ПО (обеспечить их участие в учебно-тренировочных занятиях Общества).

После допуска к производству работ передать ПО копию оперативной части ПЛА и порядок оповещения по ПЛА. По окончанию работ указанные документы возвращаются руководителю объекта Общества.

4.9.8. Допуск СПО осуществляется в порядке, определенном в разделе [4.7](#П_4_7) настоящего Положения.

4.10. В случае не прохождения процедуры допуска ПО для производства СМР на объекте Общества, руководитель объекта Общества оформляет Акт о недопуске ПО к производству работ, согласно [Приложению 5](#Приложение5) к настоящему Положению.

# 5. Согласование выполнения работ в выходные И праздничные дни

5.1. При необходимости выполнения в выходные и праздничные дни работ повышенной опасности (огневых, газоопасных и др.), проводимых на ОПО Общества, в охранных зонах ОПО, за исключением работ, связанных с предотвращением или ликвидацией последствий аварий, пожаров и ЧС, а также работ по строительству и монтажу новых объектов, объектах бурения и ремонта скважин, ПО (СПО) согласовывает с руководителем курирующего отдела возможность выхода на объекты Общества для проведения данных работ. Для этого до Куратора договора, не менее чем за 4 рабочих дня до наступления выходных дней, ПО (СПО) доводится информация с точным указанием места, дат и времени проведения работ, а также вида выполняемых работ.

5.2. Куратор договора, на основании информации о планируемых работах в выходные дни, полученной от ПО (СПО), в течение 1 рабочего дня включает данные по ПО (СПО) в общий перечень курируемых им ПО (СПО), планирующих проведение работ на объектах Общества в течение текущего месяца. Перечень ПО, планирующих проведение работ повышенной опасности на ОПО в выходные и праздничные дни на объектах Общества представлен в [Приложении 6](#Приложение6). Куратор договора согласует данный перечень с главным инженером Общества и направляет копию согласованного перечня в ПО (СПО), а также, начальникам цехов Общества, на объектах которых планируется выполнение работ и ГРПО. Оригинал перечня хранится у Куратора договора до окончания выполнения работ, указанных в перечне.

ЗАПРЕЩЕНО производство работ повышенной опасности (огневых, газоопасных и др.), проводимых на ОПО, в охранных зонах ОПО, в ночное время в выходные и праздничные дни, за исключением работ, связанных с предотвращением или ликвидацией последствий аварий, пожаров и ЧС, а также работ по строительству и монтажу новых объектов, объектах бурения и ремонта скважин.

# 6. Остановка работ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

6.1. Остановка работ ПО (СПО) осуществляется в порядке, предусмотренном [Положением АО «Востсибнефтегаз» «Требования в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на объектах Компании и арендующим имущество Компании» №П3-05 Р-0016 ЮЛ-107](#Р0016).

О факте запрещения работ необходимо немедленно сообщить руководителю объекта, на территории которого производятся работы и руководителю СП – куратору ПО (СПО) от Общества для дальнейшего сообщения руководителю предприятия-ПО (СПО). Второй экземпляр Постановления о приостановке работ с подписью руководителя работ о его получении остается в ГРПО.

В случае оформления Обществом Постановления о приостановке работ, а также, систематического (аналогичного нарушения 2 раза и более) нарушения ПО (СПО) требований ПБОТОС, удостоверения-допуски ИТР (талоны-допуски транспортного средства) изымаются с составлением Акта изъятия удостоверения – допуска (талона-допуска транспортного средства) по шаблону [Приложения 3 к Методическим указаниям АО «Востсибнефтегаз» «Управление подрядными организациями в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды» №П3-05 М-0085 ЮЛ-107](#М0085).

6.2. Все работники Общества имеют право и обязаны требовать приостановки работ, свидетелями которых они являются, в случае, если продолжение работ представляет угрозу для здоровья, жизни людей, целостности оборудования, транспорта, сохранности окружающей среды, а также, в следующих случаях:

* при проведении работ повышенной опасности без наличия на рабочем месте наряда-допуска или - при наличии неправильно или не полностью оформленного наряда-допуска;
* при работе в охранной зоне ЛЭП без наличия на рабочем месте правильно оформленного разрешения и наряда-допуска;
* при отсутствии на рабочем месте материалов, инструментов, приборов, знаков и иного оборудования, которое должно быть в соответствии с нарядом-допуском и/или правилами проведения конкретных видов работ;
* при проведении работ персоналом ПО (СПО), не имеющими соответствующего допуска к работам, аттестации, квалификации;
* при проведении работ персоналом ПО (СПО), не прошедшими обучение и проверку знаний по охране труда;
* при проведении работ персоналом ПО (СПО), выполняющими работы на ОПО (связанных с эксплуатацией ОПО), подконтрольных Ростехнадзору, не прошедшими обучение и проверку знаний по необходимым нормативным документам в области ПБ;
* при проведении огневых работ и руководстве данными работами, персоналом ПО (СПО), не прошедшими обучение и проверку знаний по пожарно-техническому минимуму;
* при проведении работ персоналом ПО (СПО), не прошедшем инструктажи, процедуру допуска на объекты Общества;
* при отсутствии на месте проведения работ лица, ответственного за их проведение (если нормативными документами требуется присутствие ответственного при выполнении данного вида работ);
* при отсутствии у персонала ПО (СПО) средств индивидуальной и коллективной защиты, необходимых для применения при проведении конкретного вида работ;
* при использовании персоналом ПО (СПО) СИЗ, инструментов, оборудования, подлежащего регулярным поверкам/проверкам, но не имеющего отметок о прохождении поверки/проверки;
* при использовании неисправных средств индивидуальной и коллективной защиты, инструментов, оборудования;
* при резком изменении погодных условий (гроза, шквальный ветер), представляющих угрозу безопасности работ, проводимых на открытой территории;
* при наличии предписаний государственных органов или внутренних предписаний Общества о приостановке работ, если не выполнены все условия возобновления работ;
* при невыполнении предписаний Общества, представителей независимого строительного контроля или органов государственного надзора в установленные сроки или в сроки, указанные в мероприятиях по продлению сроков исполнения данных пунктов предписаний, составленных ПО (СПО) и согласованных с лицом, выдавшим предписание;
* при неадекватном поведении персонала ПО (СПО) или наличии других признаков, свидетельствующих об их вероятном алкогольном, наркотическом опьянении или плохом самочувствии;
* при выполнении работ в траншеях и котлованах с неукрепленными стенками или при опасной крутизне откосов;
* при невыполнении мероприятий по безопасной организации работ указанных в нарядах-допусках, проектах производства работ и в случаях отступлений от проектных решений;
* в иных случаях, когда работы производятся с нарушениями, представляющими реальную угрозу окружающей среде, жизни и (или) здоровью людей.

6.3. Персонал ПО (СПО) имеет право отказаться от выполнения порученных им работ при наличии одного из обстоятельств:

* возникновения опасности для жизни и здоровья вследствие нарушения требований ОТ, до устранения такой опасности;
* отсутствия необходимых СИЗ (специальной одежды, средств индивидуальной защиты органов зрения и/или дыхания, перчаток и т.д.),
* отсутствия необходимых приборов контроля и сигнализаторов о наличии опасных факторов (загазованность и взрывоопасная среда, высокое напряжение, радиация];
* работники не знают, как безопасно выполнить порученную Вам работу и Вас об этом не проинформировали.

6.4. Обо всех случаях принуждения персонала ПО (СПО) к выполнению работ, угрожающих их жизни и здоровью, а также о случаях дисциплинарного преследования за обоснованный отказ от выполнения работ со стороны руководителей ПО (СПО), работник вправе сообщать любым представителям Общества, в том числе: УЭБ, представителям куратора договора, ГРПО, ЦИТС.

# 7. ссылки

1. [Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 г. №116-ФЗ](consultantplus://offline/ref=9778C1D8C204E06AA268A4F8564D2072198F58E1760B92B9D4BF74D70B23B455FC355C762D3C60BACEz9H).

2. [Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г. N 197-ФЗ](consultantplus://offline/ref=11D040480AC56772E539517B7C13560E6049DC7E24EA05CC0265BE5416CCCED0906E61336EB7CD66099C8195iBB0I).

3. [Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002г. №7-ФЗ](consultantplus://offline/ref=A5A11B3AB93E0E925A4052FC7C146F66E92CB7EA46F1AB32139D54CA944701ABEE671FA020730BE0h5DAI).

4. [Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ](consultantplus://offline/ref=C78A5150AB0904FF573B68CCBB17C4822D3C45533710C34B9F8C32C22EA4901B0C7E7116D8AC14F3d1E6I).

5. [Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности» утверждены Приказом Ростехнадзора от 12.03.2013г. N 101](consultantplus://offline/ref=68E4D8995D389E9696649785A8A270BC730AE2375E5B5C03836AA34F23C9560995D92259EAF4704CD713E23Ae6F4I).

6. [Правила противопожарного режима в Российской Федерации утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 390](consultantplus://offline/ref=2A86B57E95EFACF63411039CA68D4266B1EBCE9ED72AE5465937387301B0C819A3B1034076BD877FA1B55DE6dDX8E).

7. [Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок](consultantplus://offline/ref=2FAEEE3D94DEB3D6D1E0E7C2CF73903F4A48C08E1100BAE154614F45973471AA22C860A4B39EBD89A158D) утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 19.06.2012 №610.

8. [СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования](consultantplus://offline/ref=4AE10443CBA042C3A74DFFBE7CD0B6D5CB952D7BE42B4EE1CA41E2FD0B02980231AC27272889nElCB).

9. [Положение об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, «Положение об организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору», утвержденное Приказом Ростехнадзора от 29.01.2007 №37.](consultantplus://offline/ref=5B6F3D149B172340C8DA93582554E0D44DC7012C5ACCE41E5158CB32D21872F05F6745555F5CD4CF8B87E773jFpAC)

10. Политика Компании в области промышленной безопасности, охраны труда №П3-05.01 П-01 версия 1.00, введенная в действие приказом ПАО «Востсибнефтегаз» от 01.02.2016 №76.

11. Политика Компании в области охраны окружающей среды №П3-05.02 П-01 версия 1.00, введенная в действие приказом ПАО «Востсибнефтегаз» от 01.02.2016 №76.

12. Стандарт Компании «Положение по организации технического надзора и порядок работы с подрядными организациями при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов ОАО «НК «Роснефть» № П2-01 С-014 версия 1.00, введенный в действие приказом ОАО «Востсибнефтегаз» 20.07.2008 №108.

13. Методические указания АО «Востсибнефтегаз» «Управление подрядными организациями в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды» № П3-05 М-0085 ЮЛ-107 версия 1.00, утвержденные и введенные в действие приказом ПАО «Востсибнефтегаз» от 15.01.2016 №16.

14. Положение АО «Востсибнефтегаз» «Требования в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на объектах Компании и арендующим имущество Компании» №П3-05 Р-0016 ЮЛ-107 версия 3.00, утвержденное и введенное в действие приказом ОАО «Востсибнефтегаз» от 30.06.2015 №464.

15. Положение АО «Востсибнефтегаз» «О порядке допуска и организации безопасного производства работ подрядными организациями на опасных производственных объектах» № П3-05 Р-0229 ЮЛ-107 версия 1.00, утвержденное и введенное в действие приказом ПАО «Востсибнефтегаз» от 14.07.2015 №505.

# ПРИЛОЖЕНИЯ

**Таблица 1**

**Перечень Приложений к Положению**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **НОМЕР ПРИЛОЖЕНИЯ** | **НАИМЕНОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ** | **ПРИМЕЧАНИЯ** |
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | [Шаблон «Служебная записка «О выборе Подрядной организации по результатам закупки Подрядной организацией»](#Приложение1) | Включено в настоящий файл |
| 2 | [Шаблон «Протокол совещания по порядку допуска Подрядных (Субподрядных) организаций к производству работ на объектах Общества»](#Приложение2) | Включено в настоящий файл |
| 3 | [Перечень профессий персонала Подрядной (Субподрядной) организации, подлежащих тестированию перед началом работ на объектах Общества](#Приложение3) | Включено в настоящий файл |
| 4 | [Шаблон «База данных по Подрядной организации»](#Приложение4) | Включено в настоящий файл |
| 5 | [Шаблон «Акт о не допуске Подрядной организации к производству работ»](#Приложение5) | Включено в настоящий файл |
| 6 | [Перечень Подрядных организаций, планирующих проведение работ повышенной опасности на ОПО в выходные и праздничные дни на объектах Общества](#Приложение6) | Включено в настоящий файл |

**ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ШАБЛОН «СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА «О ВЫБОРЕ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЗАКУПКИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ»**

**СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **КОМУ:** | Начальнику УПБОТОС  ФИО | |
| **КОПИЯ:** |  | |
| **ОТ КОГО:** | (Должность, ФИО руководителя СП-куратора договора) | |
| **ДАТА:** | «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. | Исх. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **ТЕМА:** | О выборе Подрядной организации по результатам закупки Подрядной организацией | |

Уважаемый (ая) (Фамилия, инициалы)!

В соответствии п.4.4. Положения АО «Востсибнефтегаз» «Порядок допуска Подрядных организаций к проведению работ на производственных объектах» № П3-05 Р-0999 ЮЛ-107, довожу до сведения, что по результатам проведенной закупки по лоту №\_\_\_ «(указывается наименование закупки)» победителем закупки выбрана следующая подрядная организация:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование Подрядной организации: | Указывается полное и сокращенное наименование организации в соответствии с преамбулой договора |
| 2. | Реквизиты договора | Указываются реквизиты договора |
| 3. | Количество привлекаемого персонала ПО в вахту (ИТР, рабочих): | - ИТР - \_\_\_ чел.;  - рабочих - \_\_\_ чел.; |
| 4. | Количество и марки транспортных средств ПО; | Пример:  - Бульдозер ДЗ-27с - \_\_ ед.  - Бульдозер Т-35.01КБР-1 - \_\_ ед.  - Экскаватор HYNDAI R520LC-9S - \_\_ ед.  - Автосамосвал КАМАЗ-6522 - \_\_ ед. |
| 5. | Сроки начала мобилизации на объекты Общества | с 00.00.20\_\_ г. по 00.00.20\_\_ г. |
| 6. | Ориентировочные срока начала выполнения работ. | с 00.00.20\_\_ г. |

Приложение 1. Копия договора (без коммерческой составляющей) –на \_\_стр. в \_\_\_ экз.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Руководитель СП – куратора договора | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  подпись | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ФИО |

Исп.:

Тел:.

**ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ШАБЛОН «ПРОТОКОЛ СОВЕЩАНИЯ ПО ПОРЯДКУ ДОПУСКА ПОДРЯДНЫХ (СУБПОДРЯДНЫХ) ОРГАНИЗАЦИЙ К ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ НА ОБЪЕКТАХ ОБЩЕСТВА»**

**ПРОТОКОЛ**

**совещания по порядку допуска Подрядных (Субподрядных) организаций к производству работ на объектах Общества**

От «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г.

Присутствовали:

Представитель ГРПО

Ведущий специалист ГРПО

Куратор договора: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ф.И.О., должность

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Представитель Подрядной организации\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ф.И.О., должность

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Обсудили: Процедуру допуска Подрядных организаций к проведению работ на производственной территории АО «Востсибнефтегаз»

**Приняли решения:**

1. Уполномоченный представитель Подрядной организации из числа ИТР предоставляет в ГРПО в срок до \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. следующие документы:

1.1. Разрешительная, нормативно-техническая, проектная документация:

* Разрешение, выданное УКС (на основании договора).
* Рабочий проект со штампом Подрядной организации «принято к производству работ».
* Проект производства работ, согласованный Обществом.
* Проект производства работ кранами, подъемниками (при необходимости).
* Утвержденный график производства работ на весь период капитального ремонта (строительства) с учетом субподряда.
* Согласованное с Обществом письмо о привлечении Субподрядной организации (при необходимости).
* Акт производственной готовности Подрядной организации к производству работ, подписанный представителем технического надзора.
* Разрешение на строительство.
* Извещение в отдел Ростехнадзора о начале работ на объектах капитального строительства и реконструкции.

1.2. Документы по охране труда и промышленной безопасности:

* Сведения об обученности работников (копии протоколов проверки знаний, аттестации, удостоверения):
* Для ИТР организации:
* удостоверения о проверке знаний требований охраны труда;
* удостоверения об аттестации по промышленной безопасности;
* удостоверения об аттестации по правилам безопасности в нефтяной и газовой промышленности;
* удостоверения об аттестации в области планируемых работ (строительство или капитальный ремонт РВС, монтаж технологических трубопроводов, пожарно-технический минимум, сосуды, работающие под давлением и т.д.).
* Для рабочего персонала:
* квалификационные удостоверения, соответствующие выполняемой работе,
* удостоверения о прохождении проверки знаний по основной профессии,
* удостоверения по проверке знаний требований охраны труда,
* удостоверения о прохождении пожарно-технического минимума, удостоверения стропальщиков (для лиц, участвующих в работах с применением грузоподъемных машин) и т.д. в зависимости от вида выполняемых работ.
* Перечень инструкций Подрядной организации по охране труда, по профессиям, по видам работ, по эксплуатации инструмента и приспособлений (которые будут использоваться в процессе работы).
* Паспорта и акты испытаний: на используемое в работе оборудование и приспособления, средства защиты от падения, средства защиты органов дыхания.
* Приказы по Подрядной (Субподрядной) организации о назначении ответственного лица за производство работ, ответственных лиц за пожарную безопасность, за отбор и анализ проб воздушной среды, состав бригады исполнителей с указанием профессий, в том числе совмещаемых, с указанием вида и места проведения работ, о допуске к работе крановщиков, стропальщиков, слесарей, верхолазов, электромонтеров, монтажников и т.д.
* Разрешение на производство работ в охранной зоне (ЛЭП; а/дорог; трубопроводов сторонних организаций).
* Наряд-допуск на производство работ вблизи ЛЭП.

2. Назначить доверенным лицом \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Подрядная организация)

за предоставление документации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ф.И.О., телефон

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. После проверки предоставленной документации назначается дата и время прохождения вводного инструктажа, внеочередной проверки знаний персоналу\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4. Место проведения работ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5. Характер выполняемых работ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ведущий инженер ГРПО | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  подпись | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ФИО |
| Начальник цеха | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  подпись | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ФИО |
| Куратор договора | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  подпись | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ФИО |
| Представитель ТН УКС | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  подпись | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ФИО |
| Представитель ПО | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  подпись | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ФИО |

**ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИЙ ПЕРСОНАЛА ПОДРЯДНОЙ (СУБПОДРЯДНОЙ) ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ТЕСТИРОВАНИЮ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ НА ОБЪЕКТАХ ОБЩЕСТВА**

**ПЕРЕЧЕНЬ  
профессий персонала Подрядной (Субподрядной) организации подлежащих тестированию перед началом работ**

**на объектах Общества**

| №П/П | ПРОФЕССИЯ | ТРЕБОВАНИЯ ОТ  В РФ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ | ГАЗООПАСНЫЕ РАБОТЫ | РАБОТЫ ВБЛИЗИ ЛЭП | РАБОТЫ НА БОЛОТИСТОЙ И ЛЕДОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Разнорабочий |  | х | х |  | х |
| 2 | Стропальщик |  | х | х |  | х |
| 3 | Механизатор |  | х | х |  |  |
| 4 | Монтажник |  | х | х |  | х |
| 5 | Электрогазосварщик |  |  | х | х | х |
| 6 | Электросварщик ручной дуговой сварки |  |  | х | х | х |
| 7 | Слесарь-монтажник |  | при выполнении огневых работ | при выполнении г/о работ | х | х |
| 8 | Газорезчик |  |  | х | х | х |
| 9 | Чистильщик |  | х |  | х | х |
| 10 | Машинист автокрана |  | х | х |  | х |
| 11 | Машинист крана -манипулятора |  | х | х |  | х |
| 12 | Машинист трубоукладчика |  | х | х |  |  |
| 13 | Машинист экскаватора |  | х | х |  |  |
| 14 | Машинист бульдозера |  | х | х |  |  |
| 15 | Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин |  | х | х | х | х |
| 16 | Электромонтер по обслуживанию электрооборудования |  | х | х | х | х |
| 17 | Водитель | х | х | х | х | х |
| 18 | Плотник |  | х | х | х | х |
| 19 | Штукатур |  | х | х | х | х |
| 20 | Маляр |  | х |  | х | х |
| 21 | Плиточник |  | х | х | х | х |
| **№П\П** | **ПРОФЕССИЯ** | **ТРЕБОВАНИЯ ОТ**  **В РФ** | **ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ** | **ГАЗООПАСНЫЕ РАБОТЫ** | **РАБОТЫ ВБЛИЗИ ЛЭП** | **РАБОТЫ НА БОЛОТИСТОЙ И ЛЕДОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 22 | Электромонтажник |  | х | х |  | х |
| 23 | Вышкомонтажник |  | х | х |  | х |
| 24 | Слесарь КИП и А |  | х | х | х | х |
| 25 | Машинист копра |  | х | х |  |  |
| 26 | Машинист БКМ |  | х | х |  | х |
| 27 | Изолировщик на термоизоляции |  | х | х | х | х |
| 28 | Каменщик |  | х | х | х | х |
| 29 | Бетонщик |  | х | х | х | х |
| 30 | Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций |  | х | х | х | х |
| 31 | Машинист автоямобура |  | х | х |  |  |
| 32 | Электрик |  | х | х |  | х |
| 33 | Машинист автогрейдера |  | х | х |  | х |
| 34 | Монтажник технологических трубопроводов |  | х | х |  | х |
| х | Бурильщик (помощник бурильщика) эксплуатационного и разведовательного бурения |  | х | х | х | х |
| х | Бурильщик, помощник бурильщика ТКРС |  | х | х | х | х |
| х | Оператор ПРС |  | х | х | х | х |
| 37 | Электромонтер по обслуживанию буровых установок |  | х | х | х | х |
| 38 | Слесарь по обслуживанию буровых установок |  | х | х | х | х |
|  | подлежит тестированию |  |  |  |  |  |
| х | не подлежит тестированию |  |  |  |  |  |

**ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ШАБЛОН «БАЗА ДАННЫХ ПО ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ»**

**БАЗА ДАННЫХ ПО ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

**Форма для Подрядной организации**

| № П/П | УДОСТОВЕРЕНИЕ ВЫДАНО | Ф.И.О. | ДОЛЖНОСТЬ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ | ЗОЛОТЫЕ ПРАВИЛА | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ | СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ (СНИПЫ) | ОХРАНА ТРУДА | РАБОТА ВБЛИЗИ ЛЭП | ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ | РАБОТЫ НА ЛЬДУ | ГАЗООПАСНЫЕ РАБОТЫ | КВАЛИФИКАЦИЯ | ВВОДНЫЙ ИНСТРУКТАЖ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ООО «Мега-Содружество»**

| № П/П | УДОСТОВЕРЕНИЕ ВЫДАНО | Ф.И.О. | ДОЛЖНОСТЬ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ | ЗОЛОТЫЕ ПРАВИЛА | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ | СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ (СНИПЫ) | ОХРАНА ТРУДА | РАБОТА ВБЛИЗИ ЛЭП | ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ | РАБОТЫ НА ЛЬДУ | ГАЗООПАСНЫЕ РАБОТЫ | КВАЛИФИКАЦИЯ | ВВОДНЫЙ ИНСТРУКТАЖ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | 01.09.2014 | Иванов И.И. | мастер | сдано | сдано | сдано | сдано | сдано | сдано | сдано | не требуется | сдано | Инженер строитель. Аттестация ПБ: А, Б1, Б2. ПТМ, ОТ, | 25.08.2014 |  |

**Форма данных для подрядной организации**

**ООО «Мега-Содружество»**

**Ведется в с приложением оптических копий протоколов проверки знаний**

**ПРИЛОЖЕНИЕ 5. ШАБЛОН «АКТ О НЕДОПУСКЕ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ К ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ»**

**А К Т**

**о не допуске Подрядной организации к производству работ**

**по капитальному ремонту РВС-5000 м3 №3 КСП-14 ЦППН-1**

**ООО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»**

**от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_20\_\_ г.**

В ходе проверки подрядной организации ООО « …. » при выполнении СМО на объекте \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ выявлены следующие замечания:

№ п/п Выявленные нарушения Предлагаемые мероприятия по устранению выявленных нарушений Предполагаемая дата

устранения замечания Ф.И.О. ответственного лица за устранение нарушения

1. Отсутствует план производства работ Предоставить 02.05.2012 Мастер ООО «…….» Ф.И.О.

2. Не предоставлена допускная документация: Журналы выдачи заданий, регистрации инструктажей на рабочем месте, проверки состояний условий труда Предоставить 02.05.2012 Мастер ООО «…….» Ф.И.О.

3. Отсутствует программа инструктажей на рабочем месте для газорезчика Предоставить 02.05.2012 Мастер ООО «…….» Ф.И.О.

Заключение: К производству работ на объекте ……… не допускать, подрядной организации устранить выявленные нарушения, предоставить весь комплект документов для допуска к производству работ.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Начальник ЦППН-1 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись») | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (ФИО) |
| Мастер ООО «\_\_\_\_\_\_\_\_» | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись») | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (ФИО) |

Акт направляется куратору договора и в ГРПО.

**ПРИЛОЖЕНИЕ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПЛАНИРУЮЩИХ ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ НА ОПО В ВЫХОДНЫЕ И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ НА ОБЪЕКТАХ ОБЩЕСТВА**

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**Подрядных организаций, планирующих проведение работ повышенной опасности на ОПО в выходные и праздничные дни на объектах Общества**

**в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ П/П** | **НАИМЕНОВАНИЕ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ** | **ВИД ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ** | **СП НА ОБЪЕКТАХ КОТОРОГО ПЛАНИРУЮТСЯ РАБОТЫ** | **ОБЪЕКТ,**  **НА КОТОРОМ ПЛАНИРУЮТСЯ РАБОТЫ** | **ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ** | **ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ** | **ПРИМЕЧАНИЕ** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1. | ООО СМУ «Строитель» | Строительство кабельной эстакады | ЦДНГ | Куст № 1894 | 5, 6, 12, 13 | с 08.00 до 17.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор договора со стороны  АО «Востсибнефтегаз» | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (Должность) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (Место работы) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (Подпись) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (ФИО) |