**Форма 2 «Требования к предмету оферты»**

**ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ**

***1.Общие положения***

Предмет закупки: «Поставка бытовой техники и кухонного оборудования на 2022 г.»

Инициатор закупки: Общество с ограниченной ответственностью «Байкитская нефтегазоразведочная экспедиция» (ООО «БНГРЭ»).

**Срок (период) поставки:**

* Лот № 1 – февраль 2022 г.
* Лот № 2 – февраль 2022 г.
* Лот № 3 – март 2022 г.
* Лот № 4 – февраль 2022 г.

**Базис поставки:**

* Лот № 1 Поставка бытовой техники– DAP – Красноярский край, п. Таежный.
* Лот № 2 Поставка бытовой техники– DAP - Тюменская обл., ЯНАО, г.Новый Уренгой, р-н Коротчаево.
* Лот № 3 Поставка машин стиральных - DAP – Красноярский край, п. Таежный.
* Лот №4 Поставка кухонного оборудования– DAP – Красноярский край, п. Таежный.

**Планируемый объем:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование ТМЦ** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| **Лот 1** | | | |
| 1 | Водонагреватель накопительный 80л | шт. | 17 |
| 2 | Водонагреватель накопительный 150л | шт. | 16 |
| 3 | Обогреватель электрический конвекторного типа | шт. | 288 |
| 4 | Пульт управления электрокаменкой | шт. | 8 |
| 5 | Электрокаменка | шт. | 11 |
| **Лот 2** | | | |
| 1 | Водонагреватель накопительный 80л | шт. | 1 |
| 2 | Водонагреватель накопительный 150л | шт. | 2 |
| 3 | Обогреватель электрический конвекторного типа | шт. | 40 |
| 4 | Электрокаменка | шт. | 1 |
| **Лот 3** | | | |
| 1 | Машина стиральная промышленная автомат | шт. | 13 |
| 2 | Машина стиральная | шт. | 10 |
| **Лот 4** | | | |
| 1 | Ларь морозильный | шт. | 10 |
| 2 | Мясорубка промышленная | шт. | 1 |
| 3 | Печь микроволновая мощностью 700 ВТ внутренним объемом 20 Л | шт. | 4 |
| 4 | Печь микроволновая мощностью 800 ВТ внутренним объемом 23 Л | шт. | 18 |
| 5 | Термос пищевой 6л | шт. | 1 |
| 6 | Тестомес | шт. | 2 |
| 7 | Холодильник бытовой | шт. | 10 |
| 8 | Холодильник бытовой | шт. | 9 |
| 9 | Холодильник бытовой | шт. | 1 |
| 10 | Чайник электрический бытовой | шт. | 147 |
| 11 | Шкаф жарочный | шт. | 3 |
| 12 | Шкаф холодильный - витрина | шт. | 10 |
| 13 | Электроплита | шт. | 3 |

Заявленная стоимость поставки:

* Заявленная стоимость услуг должна включать расходы продавца в соответствии с базисными условиями поставки DAP (ИНКОТЕРМС 2010).
* Общество оставляет за собой право изменять общее количество поставляемого товара в пределах +100% -0% согласованного в договоре опциона.
* **Лоты являются неделимыми.** Оферта может быть представлена как на один из указанных лотов, так и на все лоты. Предоставление оферты на часть объема в пределах лота не допускается. В случае нарушения данного требования Общество оставляет за собой право не принимать поданную оферту к рассмотрению.

Реквизиты ООО «БНГРЭ»:

Место нахождения: 660135, Россия, Красноярский край, Красноярск г., Весны ул., д. 3 «А»

Почтовый адрес: 660135, Россия, Красноярский край, Красноярск г., Весны ул., д. 3 «А», БЦ «Весна», 13 эт.

Тел./факс: (391)274-86-81/(391)274-86-82

ОГРН 103 880 000 3990

ИНН/КПП 880 101 1908/246 501 001

ОКПО 47833210

Банк ВТБ (ПАО)  в г.Красноярске

БИК: 040407777

к/с: 30101810200000000777

р/с: 40702810300030003480

ИНН/КПП: 7702070139/246602001

ОГРН: 1027739609391

Код ОКПО: 21864130

***2. Требования к предмету закупки***

| **№ п/п** | **Требование (параметр оценки)** | | **Документы, подтверждающие соответствия требованию** | | **Единица измерения** | **Условия соответствия** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | | **3** | | **4** | **5** |
| **Лот № 1** | | | | | | |
| 1 | **Водонагреватель накопительный 80л.**  - тип водонагревателя – накопительный;  - способ нагрева – электрический;  - объем бака - не менее 80 л;  - потребляемая мощность не более 1.5 кВт;  - крепление – настенное;  - максимальная температура нагрева воды не более +75 °С;  - управление водонагревателем – механическое;  - ограничение температуры нагрева – требуется;  - термодатчик – требуется;  - степень защиты от воды – 4 и выше;  - термометр - требуется;  - предохранительный клапан – требуется;  - количество ТЭНов - 1 шт. | | | Копия паспорта,  Копия сертификата | Да / Нет | Да |
| 2 | **Водонагреватель накопительный 150л.**  - тип водонагревателя – накопительный;  - способ нагрева – электрический;  - объем бака - не менее 150 л;  - потребляемая мощность не более 1.8 кВт;  - крепление – настенное;  - максимальная температура нагрева воды не более +75 °С;  - управление водонагревателем – механическое;  - ограничение температуры нагрева – требуется;  - термодатчик – требуется;  - степень защиты от воды – 4 и выше;  - термометр - требуется;  - предохранительный клапан – требуется;  - количество ТЭНов - 1 шт. | | | Копия паспорта,  Копия сертификата | Да / Нет | Да |
| 3 | **Обогреватель электрический конвекторного типа**  **2 КВТ**  - регулировка мощности – требуется;  - максимальная мощность обогрева – 2кВт;  -  напряжение - 220/230 В;  - термостат – требуется;  -  варианты монтажа - настенный, напольный;  - защитные функции - отключение при перегреве, влагозащитный корпус, защита от опрокидывания;  - удобство использования – колесики.  - установка во влажных помещениях – требуется; | | | Копия паспорта,  Копия сертификата | Да / Нет | Да |
| 4 | **Пульт управления электрокаменкой ПУЭН 380/10,0**  Мощность нагревателя, не более, кВт      10  Мощность нагревателя первой ступени, не более, 5 кВт  Мощность нагревателя второй ступени, не более, 5 кВт  Номинальное напряжение сети, 220/380 В  Номинальная частота тока, Гц   50  Максимально допустимая температура теплоносителя на выходе из электронагревателя, 95С  Диапазон регулирования температуры, 0-85С  Интервал возврата, °С    2-3  Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96   IР20 | | | Копия паспорта,  Копия сертификата | Да / Нет | Да |
| 5 | **Электрокаменка**  - выносной пульт управления с кабелем 5 м в комплекте;  - мощность - 9 кВт;  - площадь помещения - 8-14 кв.м.;  - ограничение температуры нагрева – требуется;  - термодатчик – требуется;  - напряжение 220/380 В;  - напольная, пристенная;  - расположение камней закрытое;  - функция ограничения нагрева по времени и по температуре;  - материал внешнего корпуса — сталь;  - регулировка температуры на пульте управления – требуется | | | Копия паспорта,  Копия сертификата | Да / Нет | Да |
| **Лот № 2** | | | | | | |
| 1 | | **Водонагреватель накопительный 80л.**  - тип водонагревателя – накопительный;  - способ нагрева – электрический;  - объем бака - не менее 80 л;  - потребляемая мощность не более 1.5 кВт;  - крепление – настенное;  - максимальная температура нагрева воды не более +75 °С;  - управление водонагревателем – механическое;  - ограничение температуры нагрева – требуется;  - термодатчик – требуется;  - степень защиты от воды – 4 и выше;  - термометр - требуется;  - предохранительный клапан – требуется;  - количество ТЭНов - 1 шт. | Копия паспорта,  Копия сертификата | | Да / Нет | Да |
| 2 | | **Водонагреватель накопительный 150л**  - тип водонагревателя – накопительный;  - способ нагрева – электрический;  - объем бака - не менее 150 л;  - потребляемая мощность не более 1.8 кВт;  - крепление – настенное;  - максимальная температура нагрева воды не более +75 °С;  - управление водонагревателем – механическое;  - ограничение температуры нагрева – требуется;  - термодатчик – требуется;  - степень защиты от воды – 4 и выше;  - термометр - требуется;  - предохранительный клапан – требуется;  - количество ТЭНов - 1 шт. | Копия паспорта,  Копия сертификата | | Да / Нет | Да |
| 3 | | **Обогреватель электрический конвекторного типа**  **2 КВТ**  - регулировка мощности – требуется;  - максимальная мощность обогрева – 2кВт;  -  напряжение - 220/230 В;  - термостат – требуется;  -  варианты монтажа - настенный, напольный;  - защитные функции - отключение при перегреве, влагозащитный корпус, защита от опрокидывания;  - удобство использования – колесики.  - установка во влажных помещениях – требуется; | Копия паспорта,  Копия сертификата | | Да / Нет | Да |
| 4 | | **Электрокаменка**  - выносной пульт управления с кабелем 5 м в комплекте;  - мощность - 9 кВт;  - площадь помещения - 8-14 кв.м.;  - ограничение температуры нагрева – требуется;  - термодатчик – требуется;  - напряжение 220/380 В;  - напольная, пристенная;  - расположение камней закрытое;  - функция ограничения нагрева по времени и по температуре;  - материал внешнего корпуса — сталь;  - регулировка температуры на пульте управления – требуется | Копия паспорта,  Копия сертификата | | **Да / Нет** | **Да** |
| **лот №3** | | | | | | |
| 1 | | **Машина стиральная промышленная автомат**  **-** тип – профессиональная;  - максимальная скорость отжима – не менее 1400 об/мин;  - тип загрузки – фронтальная;  - максимальная загрузка не менее 10 кг;  - гарантия 12 месяцев;  - электронагрев;  - объем барабана не менее 80л; - материал барабана: нержавеющая сталь;- электроснабжение от сети переменного тока с номинальным напряжением – 220В;- мощность не более 4,8 кВт;- вес: не более 100 кг;-возможность использования сухих и жидких профессиональных моющих средств;- контроль за дисбалансом и пенообразованием; | Копия паспорта,  Копия сертификата | | Да / Нет | Да |
| 2 | | **Машина стиральная**  -максимальная скорость отжима – не менее 1000 об/мин;  - тип загрузки – фронтальная;  - максимальная загрузка не менее 10 кг;  - гарантия 12 месяцев;  - электронагрев;  - диаметр загрузочного люка не менее 30 см;  - материал барабана: нержавеющая сталь;  -электроснабжение от сети переменного тока с номинальным напряжением – 220В;  -мощность не более 4,8 кВт;  -возможность использования сухих и жидких профессиональных моющих средств;  - контроль за дисбалансом и пенообразованием | Копия паспорта,  Копия сертификата | | Да / Нет | Да |
| **Лот №4** | | | | | | |
| 1 | | **Ларь морозильный**   * с глухой крышкой, * габаритные размеры (ВхШхГ) 81x150x66 мм (±5 см), * объем морозильной камеры не менее 420 л, * температура полезного объёма не выше -18°C, * количество корзин - 2 шт., * Количество компрессоров – 1, * тип управления механический. | Копия паспорта,  Копия сертификата | | Да / Нет | Да |
| 2 | | **Мясорубка промышленная**   * производительность не менее 300 кг/час, * габаритные размеры (ДхШхВ) 680х400х441мм (±5 см), * мощность: не менее 1,5 кВт, * напряжение: 380 В, * наличие функции «реверс», * режущий механизм мясорубки - полный унгер: два 2-сторонних ножа, подрезной нож, решетка №2 (диаметр отверстий 5 мм), решетка №3 (отверстия 9 мм), кольцо упорное, гайка зажимная; * облицовка мясорубки - нержавеющая сталь. | Копия паспорта,  Копия сертификата | | Да / Нет | Да |
| 3 | | **Печь микроволновая**   * мощность 700 Вт,   внутренний объем не менее 20 л. | Копия паспорта,  Копия сертификата | | Да / Нет | Да |
| 4 | | **Печь микроволновая**   * мощность 800 Вт,   внутренний объем не менее 23 л. | Копия паспорта,  Копия сертификата | | Да / Нет | Да |
| 5 | | **Термос пищевой**  - объем - 6л;  - время поддержания температуры пищи в термосе от  +90°С до +50°С при наружной температуре +15 °С  не менее 12 часов  - материал корпуса - нержавеющая сталь;  - материал колбы - нержавеющая сталь;  - ширина - 20 см. (± 2 см), высота - 30 см. (± 2 см),  диаметр горлышка - 15 см.(± 2 см). | Копия паспорта,  Копия сертификата | | Да / Нет | Да |
| 6 | | **Тестомес**   * Обьем дежи – 20л, * габаритные размеры (ШхГхВ) 680х370х730мм (±5 см), * мощность: не менее 1,1 кВт, * напряжение: 220 В, * тип привода – электрический, * корпус – металлический. | Копия паспорта,  Копия сертификата | | Да / Нет | Да |
| 7 | | **Холодильник бытовой**   * общий полезный объем не менее 235 л, * объем морозильной камеры 47 л (± 5 л), * объем холодильной камеры 188 л (± 5 л), * механическое управление, * габаритные размеры (ВхШхГ)1220x580x620мм (± 2см), * количество полок в холодильном отделении – 3. | Копия паспорта,  Копия сертификата | | Да / Нет | Да |
| 8 | | **Холодильник бытовой**   * общий полезный объем не менее 345 л, * объем морозильной камеры 100 л (± 5 л), * объем холодильной камеры 245 л (± 5 л), * механическое управление, * габаритные размеры (ВхШхГ)1900x600x625мм (± 2см), * количество полок в холодильном отделении – 4. | Копия паспорта,  Копия сертификата | | Да / Нет | Да |
| 9 | | **Холодильник бытовой**   * общий полезный объем не менее 67 л, * объем холодильной камеры 65 л (± 5 л), * механическое управление, * габаритные размеры (ВхШхГ) 630x445x510мм (± 2см),   количество полок в холодильном отделении – 2. | Копия паспорта,  Копия сертификата | | Да / Нет | Да |
| 10 | | **Чайник электрический бытовой**   * объем 1,5 - 1,7 л, * мощность не более 2 КвТ, * закрытая спираль, * автоотключение при закипании,   защита от работы без воды. | Копия паспорта,  Копия сертификата | | Да / Нет | Да |
| 11 | | **Шкаф жарочный**   * две духовки, * тип управления – механическое, * мощность: не менее 9,6 кВт, * напряжение: не более 400 В, * 4 уровня направляющих для противней размера 530х470 мм (± 2 см); * раздельная регулировка мощности верхнего и нижнего блоков ТЭН-ов; * время разогрева жарочного шкафа до +240 °C - 30 минут; * максимальная температура внутри жарочного шкафа +270 °С; * регулируемые по высоте ножки. | Копия паспорта,  Копия сертификата | | Да / Нет | Да |
| 12 | | **Шкаф холодильный – витрина**   * габаритные размеры (ДхШхВ) 697х710х2028мм (± 5 см), * Объем – не менее 310 л., * Тип охлаждения – динамический, * Количество полок – 5, * Тип двери – стеклянные распашные, * Напряжение – не менее 220 В * Мощность – не менее 0,145 кВт. | Копия паспорта,  Копия сертификата | | Да / Нет | Да |
| 13 | | **Электроплита**  Комплектация - 2-х конфорочная,  Расположение – настольная,  Размер конфорки - 417х295 мм (± 2 см),  Тип конфорки - конфорки с ТЭНами,  Напряжение – не менее 380 В,  Мощность - 6,0 кВт,  Габаритные размеры плиты - 715х520х350 мм (± 2 см). | Копия паспорта,  Копия сертификата | | Да / Нет | Да |
| **Общие требования** | | | | | | |
| 1 | | Товар поставляется новым, не бывшим в эксплуатации. | Письмо за подписью руководителя организации | | Да/Нет | Да |
| 2 | | МТР при отгрузке должно быть надежно упаковано любым методом на усмотрение контрагента. Упаковка груза должна обеспечивать сохранность МТР при транспортировке и хранении в условиях Крайнего Севера. Упаковочное место должно быть промаркировано и содержать упаковочный лист. | Письмо за подписью руководителя организации | | Да/Нет | Да |

***3. Требования к контрагенту***

| **№ п/п** | **Требование (параметр оценки)** | **Документы, подтверждающие соответствия требованию** | **Единица измерения** | **Условия соответствия** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поставщик должен быть производителем поставляемых МТР, закупаемых ООО «БНГРЭ», официальным Торговым Домом производителя (если производитель самостоятельно не осуществляет реализацию продукции), дилером, представителем, дистрибьютором, партнером. | Официальные документы, подтверждающие, что контрагент является официальным Торговым домом производителя, дилером, представителем, дистрибьютором, партнером (дилерские письма, письмо производителя).  Письмо за подписью руководителя о наличии прямых контрактов с заводом-изготовителем на весь объем поставки (при их наличии).  Копия действующего договора с заводом-изготовителем (при наличии) на весь объем поставок, заверенная руководителем. | Да/Нет | Да |
| 2 | Согласие на подписание формы договора ООО «БНГРЭ». | Гарантийное письмо в свободной форме о согласии со всеми условиями проекта договора (Форма 3) | Да/Нет | Да |
| 3 | Отсутствие в течение последних двух лет случаев судебных разбирательств  в качестве  ответчика в связи с существенными нарушениями договора, исковые требования по которым были удовлетворены, а также  случаев одностороннего расторжения/одностороннего отказа от договора ООО «БНГРЭ», ПАО «НГК «Славнефть»  ПАО НК «Роснефть», ПАО «Газпром нефть» и их дочерними Обществами, в связи с существенными нарушениями его условий[[1]](#footnote-1)[1]. | Письмо-подтверждение (заверение об обстоятельствах) за подписью уполномоченного лица/руководителя организации | Да/При наличии, решение принимает Техническая комиссия | Да/решение Технической комиссии |
| 4 | Отсутствие  неурегулированных между потенциальным контрагентом и ООО «БНГРЭ»  за последние 2 (два) календарных года, предшествующих году закупки требований (претензий) на основании (факта существенного нарушения условий договора):  - поставки заводом-изготовителем, поставщиком некачественных, некомплектных МТР и (или) нарушения сроков поставки МТР и/или ПО (включая несвоевременную передачу неисключительного права/лицензии)  - выполнения работ/оказания услуг с нарушением сроков их выполнения, и/или допущения отступлений от качества работ/услуг (включая не достижение запланированного результата);  - фактов неоплаты по принятым/признанным (в любом письменном виде) требованиям (замечаниям, претензиям, штрафам) в течение 3-х мес. после их выставления.  Претензии, снятые/отозванные ООО «БНГРЭ» в порядке досудебного урегулирования спора, а также мотивированные ответы контрагентов на претензии, находящиеся на рассмотрении в Обществе, не подлежат учёту для целей принятия решения. | Письмо за подписью руководителя. Письмо-подтверждение (заверение об обстоятельствах) за подписью уполномоченного лица/руководителя организации | Да/Нет | Да |
| 5 | Наличие аккредитации в ООО «БНГРЭ»  Порядок прохождения процедуры по аккредитации находится на внешнем сайте Компании [www.slavneft.ru](http://www.slavneft.ru) | Копия уведомления о прохождении аккредитации или пакет документов для ее прохождения. | Да/Нет | Да |
| 6 | Опыт работы по поставке данного вида МТР не менее трех лет. | Письмо за подписью руководителя с указанием опыта работы, региона деятельности, наименования компаний. Положительные отзывы. | Да/Нет | Да |

***4. Прочие требования***

* Оригиналы документации (паспорт, сертификаты, проч.) на Товар должны отправляться по адресу ООО «БНГРЭ»: 6600135, г. Красноярск, ул. Весны, д. 3А в офис, копии документации (паспорт, сертификаты, проч.) должны направляться совместно с поставляемым Товаром до пункта назначения.

Руководитель Ответственного подразделения:

Начальник ОМТО А.Э. Давтян

1. [1] Общество вправе запросить дополнительные пояснения и документы для принятия решения по существу. Факт отказа от их предоставления расценивается как признание факта существенного нарушения договора. [↑](#footnote-ref-1)