**Форма 2 «Требования к предмету оферты»**

**ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ**

***1.Общие положения***

Предмет закупки: Поставка смазочных материалов и технических жидкостей в 2022 г.

Инициатор закупки: Общество с ограниченной ответственностью «Байкитская нефтегазоразведочная экспедиция» (ООО «БНГРЭ»).

Срок поставки: Лот №№1-3 Февраль 2022 г.

Базис поставки:

* Лоты №№ 1,3 -DAP, Красноярский край, Богучанский р-н, пос. Таежный;
* Лот № 2 - DAP, ЯНАО, г. Новый Уренгой, п. Коротчаево;

Планируемый объем и сроки поставки:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Полное наименование ТМЦ, без использования сокращений (Параметр оценки)** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| Лот №1 | | | |
| 1 | Антифриз температура замерзания - 45 ГРАД ЦЕЛЬС Prolonger Felix | кг | 100 |
| 2 | Антифриз температура замерзания - 50 ГРАД ЦЕЛЬС | л | 650 |
| 3 | Масло SAE 75W/90 | т | 29,64 |
| 4 | Масло гидравлическое HVLP 46 | т | 0,1 |
| 5 | Масло гидравлическое АМГ-10 | л | 295 |
| 6 | Масло гидравлическое ВМГЗ (-60) | т | 35,2 |
| 7 | Масло гидравлическое марки Р | л | 110 |
| 8 | Масло индустриальное И50А | т | 0,4 |
| 9 | Масло компрессорное S3 R46 | т | 1,2 |
| 10 | Масло моторное 10W40 Mobil | л | 2 300 |
| 11 | Масло моторное 5W-40 Mobil | л | 300 |
| 12 | Масло моторное дизельное полусинтетическое SAE 10w40 API CF4 | л | 500 |
| 13 | Масло моторное М10ДМ | т | 3,5 |
| 14 | Масло моторное М16Г2ЦС | т | 15,4 |
| 15 | Масло оригинальное моторное Mitsubishi DL-1 5w30 (канистра 4л) | л | 8 |
| 16 | Масло 10W SAE TO-4 Devon | т | 0,1 |
| 17 | Масло трансформаторное ГК марка 2 | л | 105 |
| 18 | Масло турбинное ТП22с | т | 1,4 |
| 19 | Смазка Mobil grease XHP 222 | кг | 2 |
| 20 | Смазка пластичная Grease UNIREX N3 | кг | 27 |
| 21 | Смазка ЛИТОЛ-24 | т | 4,75 |
| 22 | Смазка ЛИТОЛ-24 туба 100 МЛ | шт | 28 |
| 23 | Смазка пластичная Grease LEP2 | кг | 200 |
| 24 | Смазка резьбовая ингибированная РУСМА Р-5 | т | 4,785 |
| 25 | Смазка резьбовая РУС-1 | т | 1 |
| 26 | Смазка уплотнительная Арматол-238 | т | 0,6 |
| 27 | Смазка ЦИАТИМ-201 | т | 0,35 |
| 28 | Смазка ЦИАТИМ-203 | т | 1,515 |
| 29 | Тосол А65 | т | 4,9 |
| 30 | Масло моторное 0W30 Toyota API CF/SL | л | 30 |
| Лот №2 | | | |
| 1 | Масло SAE 75W/90 | т | 1,6 |
| 2 | Смазка ЛИТОЛ-24 | т | 0,05 |
| 3 | Смазка резьбовая ингибированная РУСМА Р-5 | т | 0,25 |
| 4 | Смазка ЦИАТИМ-203 | т | 0,05 |
| Лот №3 | | | |
| 1 | Масло компрессорное Klüber Summit HySyn FG 15 | л | 720 |

* Заявленная стоимость по лотам №№ 1-3 должна включать расходы поставщика в соответствии с базисными условиями поставки DAP (ИНКОТЕРМС 2010).
* Лоты являются неделимыми. Предоставление оферты на часть объема в пределах лота не допускается. В случае нарушения данного требования Общество оставляет за собой право не принимать поданную оферту к рассмотрению.
* Общество оставляет за собой право изменять общее количество поставляемого товара в пределах ±100% согласованного в договоре опциона.

Под опционом понимается право Общества уменьшить или увеличить количество поставляемых МТР в пределах согласованного количества без изменения цен на поставляемые МТР, согласованных в договоре. Срок действия опциона заканчивается не позднее даты начала последнего срока поставки МТР, предусмотренной договором.

Реквизиты ООО «БНГРЭ»:

Место нахождения: 660135, Россия, Красноярский край, Красноярск г., Весны ул., д. 3 «А»

Почтовый адрес: 660135, Россия, Красноярский край, Красноярск г., Весны ул., д. 3 «А», БЦ «Весна», 13 эт.

Тел./факс: (391)274-86-81/(391)274-86-82

ОГРН 103 880 000 3990

ИНН/КПП 880 101 1908/246 501 001

ОКПО 47833210

Банк ВТБ (ПАО)  в г.Красноярске

БИК: 040407777

к/с: 30101810200000000777

р/с: 40702810300030003480

ИНН/КПП: 7702070139/246602001

ОГРН: 1027739609391

Код ОКПО: 21864130

***2. Требования к предмету закупки***

| **№ п/п** | **Требования (параметр оценки)** | **Документы, подтверждающие соответствие требованию** | **Ед. изм.** | **Условие соответствия** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Лот №1 | | | | |
| 1 | Антифриз температура замерзания - 45 ГРАД ЦЕЛЬС  Классификация G12 уп. 20±5 кг | Копия паспорта безопасности; Копия сертификата/декларация соответствия; Копия паспорта качества. | Да/Нет | Да |
| 2 | Антифриз температура замерзания - 50 ГРАД ЦЕЛЬС  Классификация G12 уп. 20±5 л | Копия паспорта безопасности; Копия сертификата/декларация соответствия; Копия паспорта качества. | Да/Нет | Да |
| 3 | Масло SAE 75W/90  Классификация API GL-5  уп. 200±15 кг | Копия паспорта безопасности; Копия сертификата/декларация соответствия; Копия паспорта качества. | Да/Нет | Да |
| 4 | Масло гидравлическое HVLP 46  Стандарт соответствия: DIN 51524 часть 3 (HVLP)  уп. 20±5 кг | Копия паспорта безопасности; Копия сертификата/декларация соответствия; Копия паспорта качества. | Да/Нет | Да |
| 5 | Масло гидравлическое АМГ-10  Вязкость кинематическая, мм2/с (сСт):  при +50 °С, не менее 10.  при -50 °С, не более 1250.  ГОСТ 6794-75 с изм. 1-5  уп. 15±3 л | Копия паспорта безопасности; Копия сертификата/декларация соответствия; Копия паспорта качества. | Да/Нет | Да |
| 6 | Масло гидравлическое ВМГЗ  Вязкость кинематическая, мм2/с (сСт):  при +50 °С, не менее 10.  при -45 °С, не более 1500.  Температура застывания °С, не выше -60.  Технические требования к маслу не менее чем по ТУ 38.101479-86  уп. 200±15 кг | Копия паспорта безопасности; Копия сертификата/декларация соответствия; Копия паспорта качества. | Да/Нет | Да |
| 7 | Масло гидравлическое марки Р  Вязкость кинематическая, мм2/с (сСт):  при +40 °С, не менее 17.  при -20 °С, не более 1300.  Температура застывания °С, не выше -45.  ТУ 38.1011282-89  уп. 10±5 л | Копия паспорта безопасности; Копия сертификата/декларация соответствия; Копия паспорта качества. | Да/Нет | Да |
| 8 | Масло индустриальное И50А  Температура застывания °С, не выше -15.  ГОСТ 20799-88  уп. 200±15 кг | Копия паспорта безопасности; Копия сертификата/декларация соответствия; Копия паспорта качества. | Да/Нет | Да |
| 9 | Масло компрессорное S3 R46  ISO 6743-3:2003(E) L-DAJ.  уп. 20±5 кг | Копия паспорта безопасности; Копия сертификата/декларация соответствия; Копия паспорта качества. | Да/Нет | Да |
| 10 | Масло моторное 10W40 Mobil  API SJ/CF  уп. 200±15 л | Копия паспорта безопасности; Копия сертификата/декларация соответствия; Копия паспорта качества. | Да/Нет | Да |
| 11 | Масло моторное 5W-40 Mobil  API SJ/CF  уп. 20±5 л | Копия паспорта безопасности; Копия сертификата/декларация соответствия; Копия паспорта качества. | Да/Нет | Да |
| 12 | Масло моторное дизельное полусинтетическое SAE 10w40 API CF4  уп. 20±5 л | Копия паспорта безопасности; Копия сертификата/декларация соответствия; Копия паспорта качества. | Да/Нет | Да |
| 13 | Масло моторное М10ДМ  Вязкость кинематическая, мм2/с (сСт):  при +100 °С, не менее 11,4.  Температура застывания не менее -18 град.  ГОСТ 8581-78  уп. 200±15 кг | Копия паспорта безопасности; Копия сертификата/декларация соответствия; Копия паспорта качества. | Да/Нет | Да |
| 14 | Масло моторное М16Г2ЦС  Вязкость кинематическая, мм2/с (сСт):  при +100 °С, в пределах 15,5-17.  Температура застывания не менее -10 град.  ГОСТ 12337-84  уп. 200±15 кг | Копия паспорта безопасности; Копия сертификата/декларация соответствия; Копия паспорта качества. | Да/Нет | Да |
| 15 | Масло оригинальное моторное Mitsubishi DL-1 5w30 (канистра 4л)  ГОСТ 17479.1-85 | Копия паспорта безопасности; Копия сертификата/декларация соответствия; Копия паспорта качества. | Да/Нет | Да |
| 16 | Масло 10W SAE TO-4 Devon  API GL-4  ТУ0253-058-15301184-2015 г.  уп. 20±5 кг | Копия паспорта безопасности; Копия сертификата/декларация соответствия; Копия паспорта качества. | Да/Нет | Да |
| 17 | Масло трансформаторное ГК марка 2  СТО 77820966-060-2017  уп. 20±5 л | Копия паспорта безопасности; Копия сертификата/декларация соответствия; Копия паспорта качества. | Да/Нет | Да |
| 18 | Масло турбинное ТП22с  ТУ 38.101821-213  уп. 200±15 кг | Копия паспорта безопасности; Копия сертификата/декларация соответствия; Копия паспорта качества. | Да/Нет | Да |
| 19 | Смазка Mobil grease XHP 222  Температура эксплуатации от не более -20 °С до не менее +140 °С.  уп. 0,4±0,1 кг. | Копия паспорта безопасности; Копия сертификата/декларация соответствия; Копия паспорта качества. | Да/Нет | Да |
| 20 | Смазка пластичная Grease UNIREX N3  Температура эксплуатации от не более -20 °С до не менее +190 °С.  уп. 0,4 ± 0,1 кг | Копия паспорта безопасности; Копия сертификата/декларация соответствия; Копия паспорта качества. | Да/Нет | Да |
| 21 | Смазка ЛИТОЛ-24  Температура эксплуатации от не более -40 °С до не менее +120 °С.  ГОСТ 23258-78  20±5 кг | Копия паспорта безопасности; Копия сертификата/декларация соответствия; Копия паспорта качества. | Да/Нет | Да |
| 22 | Смазка ЛИТОЛ-24 туба 100 МЛ  Температура эксплуатации от не более -40 °С до не менее +120 °С.  ГОСТ 23258-78 | Копия паспорта безопасности; Копия сертификата/декларация соответствия; Копия паспорта качества. | Да/Нет | Да |
| 23 | Смазка пластичная Grease LEP2  Температура эксплуатации от не более -30 °С до не менее +150 °С.  20±5 кг | Копия паспорта безопасности; Копия сертификата/декларация соответствия; Копия паспорта качества. | Да/Нет | Да |
| 24 | Смазка резьбовая ингибированная РУСМА Р-5  ТУ 0254-028-46977243-2004  Смазка резьбовая, давление до 35 МПа, работоспособность при температуре от –50 до +50°С  Поставка в таре 20±5 кг | Копия паспорта безопасности; Копия сертификата/декларация соответствия; Копия паспорта качества. | Да/Нет | Да |
| 25 | Смазка резьбовая РУС-1  ТУ 0254-001-46977243-2002  20±5 кг | Копия паспорта безопасности; Копия сертификата/декларация соответствия; Копия паспорта качества. | Да/Нет | Да |
| 26 | Смазка уплотнительная Арматол-238  Температура эксплуатации от не более -40 °С до не менее +120 °С.  ТУ 38.101812-83  20±2 кг | Копия паспорта безопасности; Копия сертификата/декларация соответствия; Копия паспорта качества. | Да/Нет | Да |
| 27 | Смазка ЦИАТИМ-201  ГОСТ 6267-74  20±5 кг | Копия паспорта безопасности; Копия сертификата/декларация соответствия; Копия паспорта качества. | Да/Нет | Да |
| 28 | Смазка ЦИАТИМ-203  ГОСТ 8773-73  20±5 кг | Копия паспорта безопасности; Копия сертификата/декларация соответствия; Копия паспорта качества. | Да/Нет | Да |
| 29 | Тосол А65  Температура замерзания -65 град.  ГОСТ 33591-2015  200±15 кг | Копия паспорта безопасности; Копия сертификата/декларация соответствия; Копия паспорта качества. | Да/Нет | Да |
| 30 | Масло моторное 0W30 Toyota API CF/SL  4±1 л | Копия паспорта безопасности; Копия сертификата/декларация соответствия; Копия паспорта качества. | Да/Нет | Да |
| Лот №2 | | | | |
| 1 | Масло SAE 75W/90  Классификация API GL-5  уп. 200±15 кг | Копия паспорта безопасности; Копия сертификата/декларация соответствия; Копия паспорта качества. | Да/Нет | Да |
| 2 | Смазка ЛИТОЛ-24  Температура эксплуатации от не более -40 °С до не менее +120 °С.  ГОСТ 23258-78  20±5 кг | Копия паспорта безопасности; Копия сертификата/декларация соответствия; Копия паспорта качества. | Да/Нет | Да |
| 3 | Смазка резьбовая ингибированная РУСМА Р-5  ТУ 0254-028-46977243-2004  Смазка резьбовая, давление до 35 МПа, работоспособность при температуре от –50 до +50°С  Поставка в таре 20±2 кг | Копия паспорта безопасности; Копия сертификата/декларация соответствия; Копия паспорта качества. | Да/Нет | Да |
| 4 | Смазка ЦИАТИМ-203  ГОСТ 8773-73  20±5 кг | Копия паспорта безопасности; Копия сертификата/декларация соответствия; Копия паспорта качества. | Да/Нет | Да |
| Лот №3 | | | | |
| 1 | Масло компрессорное Klüber Summit HySyn FG 15  уп. 20±3 л | Копия паспорта безопасности; Копия сертификата/декларация соответствия; Копия паспорта качества. | Да/Нет | Да |
| **Общие требования** | | | | |
| 1 | МТР при отгрузке должно быть надежно упаковано любым методом на усмотрение Поставщика (за исключением доп. требований указанных в пункте 2).  Упаковка груза должна обеспечивать сохранность МТР при транспортировке и хранении в условиях Крайнего Севера. Упаковочное место должно быть промаркировано и содержать упаковочный лист | Письмо за подписью руководителя организации | Да/Нет | Да |
| 2 | МТР поставляется новым, не бывший в эксплуатации, выпущенный не ранее 01.07.2021 г. | Письмо за подписью руководителя организации | Да/Нет | Да |

***3. Требования к контрагенту***

| **№ п/п** | **Требования (параметр оценки)** | **Документы, подтверждающие соответствие требованию** | **Ед. изм.** | **Условие соответствия** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поставщик должен быть производителем поставляемых МТР, закупаемых ООО «БНГРЭ», официальным Торговым Домом производителя (если производитель самостоятельно не осуществляет реализацию продукции), дилером, представителем, дистрибьютором. | Официальные документы, подтверждающие, что контрагент является производителем, официальным Торговым домом производителя, дилером, представителем, дистрибьютором. | Да/Нет | Да |
| 2 | Согласие на подписание типовой формы договора ООО «БНГРЭ». | Гарантийное письмо в свободной форме о согласии со всеми условиями проекта договора (Форма 3) | Да/Нет | Да |
| 3 | Опыт поставки данного вида МТР не менее трех лет. | Сведения (референц-лист), подтверждающие опыт выполнения аналогичных договоров с указанием конечного потребителя и его контактных данных. | Да/Нет | Да |
| 4 | Отсутствие  в течение последних двух лет случаев судебных разбирательств  в качестве  ответчика в связи с существенными нарушениями договора, исковые требования по которым были удовлетворены, а также  случаев одностороннего расторжения/одностороннего отказа от договора ООО «БНГРЭ», ПАО «НГК «Славнефть»  ПАО НК «Роснефть», ПАО «Газпром нефть» и их дочерними Обществами, в связи с существенными нарушениями его условий[[1]](#footnote-1). | Письмо-подтверждение (заверение об обстоятельствах) за подписью уполномоченного лица/руководителя организации | Да/При наличии, решение принимает Техническая комиссия | Да/решение Технической комиссии |
| 5 | Наличие аккредитации в ООО «БНГРЭ»/пакет документов для прохождения аккредитации.   Порядок прохождения процедуры по аккредитации находится на внешнем сайте Компании www.slavneft.ru | Копия уведомления о прохождении аккредитации или пакет документов для ее прохождения. | Да/Нет | Да |
| 6 | Отсутствие  неурегулированных между потенциальным контрагентом и ООО «БНГРЭ» за последние 2 (два) календарных года, предшествующих году закупки требований (претензий) на основании (факта существенного нарушения условий договора):  - поставки заводом-изготовителем, поставщиком некачественных, некомплектных МТР и (или) нарушения сроков поставки МТР и/или ПО (включая несвоевременную передачу неисключительного права/лицензии)  - выполнения работ/оказания услуг с нарушением сроков их выполнения, и/или допущения отступлений от качества работ/услуг (включая не достижение запланированного результата);  - фактов неоплаты по принятым/признанным (в любом письменном виде) требованиям (замечаниям, претензиям, штрафам) в течение 3-х мес. после их выставления.  Претензии, снятые/отозванные ООО «БНГРЭ» в порядке досудебного урегулирования спора, а также мотивированные ответы контрагентов на претензии, находящиеся на рассмотрении в Обществе, не подлежат учёту для целей принятия решения. | Письмо-подтверждение (заверение об обстоятельствах) за подписью уполномоченного лица/руководителя организации | Да/Нет | Да |

***4. Прочие требования***

* Оригиналы документации (паспорт, сертификаты, проч.) на Товар должны отправляться по адресу ООО «БНГРЭ»: 6600135, г. Красноярск, ул. Весны, д. 3А в офис, копии документации (паспорт, сертификаты, проч.) должны направляться совместно с поставляемым Товаром до пункта назначения.

Руководитель Ответственного подразделения

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начальник ОМТО |  |  |  | Давтян А.Э. |  | *« » г.* |
| *(должность)* |  | *(подпись)* |  | *(ф.и.о.)* |  | *(дата)* |

1. Общество вправе запросить дополнительные пояснения и документы для принятия решения по существу. Факт отказа от их предоставления расценивается как признание факта существенного нарушения договора. [↑](#footnote-ref-1)