**Форма 2 «Требования к предмету оферты»**

**ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ**

***1.Общие положения***

Предмет закупки: Поставка контейнеров 20 футовых, исполнения 1СС, новых и бывших в употреблении.

Инициатор закупки: ООО «БНГРЭ»

**Лот №** 1

Лот является делимым. Допускается предоставление оферты на часть объема в пределах одной номенклатурной позиции.

Место поставки:DAP, Красноярский край, Богучанский р-н, пос. Таежный.

Планируемый объем и сроки поставки:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Полное наименование ТМЦ, без использования сокращений** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Срок поставки\*** |
| 1 | Новый Контейнер 20 футовый исполнения 1СС по ISO 668 либо аналогичный | шт | 20 | Январь 2020 г.- |
| 28 | февраль 2020 г. |

\*- исключая выходные и праздничные дни

**Лот №**2

Лот является делимым. Допускается предоставление оферты на часть объема в пределах одной номенклатурной позиции.

Место поставки:DAP, Красноярский край, Богучанский р-н, пос. Таежный.

Планируемый объем и сроки поставки:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Полное наименование ТМЦ, без использования сокращений** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Срок поставки\*** |
| 1 | Б/у Контейнер 20 футовый исполнения 1СС по ISO 668 либо аналогичный | шт | 20 | Январь 2020 г.- |
| 28 | февраль 2020 г. |

\*- исключая выходные и праздничные дни

Заявленная стоимость поставкидолжна включать расходы продавца в соответствии с базисными условиями поставкиDAP (ИНКОТЕРМС 2010)/ в т.ч:

Реквизиты ООО«БНГРЭ»:

Место нахождения: 660135, Россия, Красноярский край, Красноярск г., Весны ул., д. 3 «А»

Почтовый адрес: 660135, Россия, Красноярский край, Красноярск г., Весны ул., д. 3 «А», БЦ «Весна», 13 эт.

Тел./факс: (391)274-86-81/(391)274-86-82

ОГРН 103 880 000 3990

ИНН/КПП 880 101 1908/246 501 001

ОКПО 47833210

Банк ВТБ (ПАО)  в г.Красноярске

БИК: 040407777

к/с: 30101810200000000777

р/с: 40702810300030003480

ИНН/КПП: 7702070139/246602001

ОГРН: 1027739609391

Код ОКПО: 21864130

1. ***Требования к предмету закупки***

| **№ п/п** | **Требования (параметр оценки)** | **Документы, подтверждающие соответствие требованию** | **Единицы измерения** | **Условие соответствия** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Лот 1** | | | | |
| 1.1 | 20 футовые контейнеры исполнения 1СС по ISO 668 либо аналогичные.  Цвет синий.  Комплектация:   * 20 футовые контейнеры; * Размеры внешние: длина: 6058 мм, ширина: 2438 мм, высота: 2591 мм; * Двойные двери; * Запорная арматура.   Напольноепокрытияе - водостойкая клееная фанера (28 мм) на поперечных балках. | Письмо за подписью руководителя организации. | Да/Нет | Да |
| 1.2 | Товар поставляется новый не бывший в эксплуатации, выпущенный не ранее 01.06.2019 г. | Да/Нет | Да |
| **Лот 2** | | | | |
| 2.1 | 20 футовые контейнеры исполнения 1СС по ISO 668 либо аналогичные  Комплектация:   * 20 футовые контейнеры; * Размеры внешние: длина: 6058 мм, ширина: 2438 мм, высота: 2591 мм; * Двойные двери; * Запорная арматура.   Контейнеры должены иметь целый корпус без серьезных повреждений, должны отсутствовать нарушения общей геометрии контейнера, ребер жесткости, дверного проема[[1]](#footnote-2).  Крепления под контейнеровоз должны быть исправны, не сваренные.  Напольноепокрытияе - водостойкая клееная фанера (28 мм)на поперечных балках.  Регистрационная табличка КБК не должна иметь исправлений, номер контейнера должен быть нанесен на штатных местах, не должен иметь исправлений, и быть ясно виден. | Письмо за подписью руководителя организации | Да/Нет | Да |
| 2.2 | Товар поставляется бывший в эксплуатации, выпущенный не ранее 01.01.2004 г. | Письмо за подписью руководителя организации |  |  |
| **Лот 1 и Лот 2** | | | | |
| 1.4/  2.3 | Контейнеры, поставляемые по договору, является свободными от любых прав третьих лиц на нее. | Письмо за подписью руководителя организации | Да/Нет | Да |

***3. Требования к контрагенту***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Требование (параметр оценки)** | **Документы, подтверждающие соответствия требованию** | **Единица измерения** | **Условия соответствия** |
| 1 | Согласие с условиями договора ООО «БНГРЭ» | Подписанный руководителем организации проект договора без протокола разногласий. | Да/Нет | Да |
| 2 | Наличие аккредитации в ООО «БНГРЭ»/пакет документов для прохождения аккредитации.  Порядок прохождения процедуры по аккредитации находится на внешнем сайте Компании [www.slavneft.ru](http://www.slavneft.ru) | Копия уведомления о прохождении аккредитации или пакет документов для ее прохождения. | Да/Нет | Да |
| 3 | Опыт поставки данного вида МТР не менее 5 лет. | Сведения (референц-лист), подтверждающий опыт выполнения аналогичных договоров с указанием конечного потребителя и его контактных данных. | Да/Нет | Да |
| 4 | Отсутствие в течение последних двух лет случаев судебных разбирательств в качестве ответчика в связи с существенными нарушениями договора, исковые требования по которым были удовлетворены, а также случаев расторжения ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Газпром нефть», в одностороннем порядке договора в связи с существенными нарушениями его условий. | Письмо за подписью руководителя. | Да/Нет | Да |
| 5 | Отсутствие в течение последних двух лет случаев предъявления Заказчиком, а также  Обществами групп ПАО «НК «Роснефть», и ПАО «Газпром нефть», требований (или претензий, требований) по качеству к изготовителю поставляемых МТР. | Письмо за подписью руководителя. | Да/Нет | Да |
| 6. | Согласие на проведение представителем покупателя внешнего аудита и в случае необходимости предоставление докуметов, фотоматериалов, подтверждающих право собственности и состояние ТМЦ | Письмо за подписью руководителя. | Да/Нет | Да |

***4. Прочие требования***

* Оригиналы документации (паспорт, сертификаты, проч.) на Товар должны отправляться по адресу ООО «БНГРЭ»: 6600135, г. Красноярск, ул. Весны, д. 3А в офис, копии документации (паспорт, сертификаты, проч.) должны направляться совместно с поставляемым Товаром до пункта назначения.

Начальник ОМТО ООО «БНГРЭ» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.В. Стукан

1. **Не допускаются**: сквозные отверстия; сильные вмятины; водяные протечки; деформация запорных штанг; коррозия дверных полотен и корпуса контейнера; повреждения настила пола, наличие щелей, расслоений; наличие незакрепленных листов настила; следы коррозии, трещин, вмятин и изгибов продольных и поперечных балок; наличие посторонних запахов, мусора, маслянистых пятен; наличие трещин фитинга; повреждения сварного шва между фитингом и конструкции контейнера. [↑](#footnote-ref-2)