**Форма 2 «Требования к предмету оферты»**

**ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ**

***1.Общие положения***

Предмет закупки: Поставка герметиков

Инициатор закупки: Общество с ограниченной ответственностью «Байкитская нефтегазоразведочная экспедиция» (ООО «БНГРЭ»).

Срок поставки:

* Лот № 1 –июнь - июль 2022 года.

Базис поставки:

* Лот № 1 - DAP, Красноярский край, Богучанский р-н, пос. Таежный.

Планируемый объем поставки:

| **№ п/п** | **Полное наименование ТМЦ, без использования сокращений (Параметр оценки)** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Лот №1** | | | |
| 1 | Герметик силиконовый нейтральный однокомпонентный безусадочный некоррозирующий нелетучий 5900 Loctite | тюбик | 42 |
| 2 | Герметик незастывающий, повышенной термостойкости 5972 Loctite | тюбик | 42 |
| 3 | Герметик-прокладка | г/тюбик | 2125/25 |
| 4 | Герметик-силиконовый 310 МЛ | тюбик | 120 |
| 5 | Клей цианоакрилатный быстрой полимеризации 406 Loctite | тюбик | 28 |
| 6 | Клей-герметик TEC-7 310 МЛ | тюбик | 116 |
| 7 | Очиститель универсальный концентрированный 7840 Loctite | тюбик | 18 |
| 8 | Фиксатор однокомпонентный анаэробный тиксотропный резьбовой средней прочности 243 Loctite | тюбик | 18 |
| 9 | Фиксатор однокомпонентный анаэробный тиксотропный резьбовой высокой степени прочности 270 Loctite | тюбик | 8 |

* Заявленная стоимость по лоту № 1 должна включать расходы поставщика в соответствии с базисными условиями поставки DAP (ИНКОТЕРМС 2010).
* Лот является неделимым. Предоставление оферты на часть объема в пределах лота не допускается. В случае нарушения данного требования Общество оставляет за собой право не принимать поданную оферту к рассмотрению.
* Общество оставляет за собой право изменять общее количество поставляемого товара в пределах ±100% согласованного в договоре опциона.

Под опционом понимается право Общества уменьшить или увеличить количество поставляемых МТР в пределах согласованного количества без изменения цен на поставляемые МТР, согласованных в договоре. Срок действия опциона заканчивается не позднее даты начала последнего срока поставки МТР, предусмотренной договором.

Реквизиты ООО «БНГРЭ»:

Место нахождения: 660135, Россия, Красноярский край, Красноярск г., Весны ул., д. 3 «А»

Почтовый адрес: 660135, Россия, Красноярский край, Красноярск г., Весны ул., д. 3 «А», БЦ «Весна», 13 эт.

Тел./факс: (391)274-86-81/(391)274-86-82

ОГРН 103 880 000 3990

ИНН/КПП 880 101 1908/246 501 001

ОКПО 47833210

Банк ВТБ (ПАО)  в г.Красноярске

БИК: 040407777

к/с: 30101810200000000777

р/с: 40702810300030003480

ИНН/КПП: 7702070139/246602001

ОГРН: 1027739609391

Код ОКПО: 21864130

***2. Требования к предмету закупки***

| **№ п/п** | **Требования (параметр оценки)** | **Документы, подтверждающие соответствие требованию** | **Ед. изм.** | **Условие соответствия** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Лот №1** | | | | |
| 2.1 | Герметик силиконовый нейтральный однокомпонентный безусадочный некоррозирующий нелетучий 5900 Loctite  Химическая основа – силикон  Цвет – черный  Диапазон рабочих температур – от -55 до +200°С  Объем одного тюбика – 300мл. | Копия сертификата/декларации соответствия изделия требованием законодательства. | Да/Нет | Да |
| 2.2 | Герметик незастывающий, повышенной термостойкости 5972 Loctite  Цвет – серый  Диапазон рабочих температур – от -45 до +315°С  Объем одного тюбика – 200г. | Копия сертификата/декларации соответствия изделия требованием законодательства | Да/Нет | Да |
| 2.3 | Герметик-прокладка  Автомобильный высокотемпературный, предназначен для ремонта или формирования прокладок в узлах автомобиля, подверженных воздействию высоких температур.  Отверждённый герметик может эксплуатироваться при температурах от ⁓  -60°C до  +345°C.  Не содержит растворителей и кислот, не вызывает коррозии.  Не разрушается под действием автомобильных технический жидкостей (масел, антифриза, тормозной жидкости и т.п.)  Выдерживает высокие нагрузки и вибрации  Объем одного тюбика – 85г. | Копия сертификата/декларации соответствия изделия требованием законодательства | Да/Нет | Да |
| 2.4 | Герметик-силиконовый  Объем наполнения (мл) 310  Температура применения (С°) не менее интервала +7...+35  Температура эксплуатации (С°) не менее интервала -40...+180  Время образования пленки (мин) не более 25  Цвет - бесцветный  Объем одного тюбика – 310мл. | Копия сертификата/декларации соответствия изделия требованием законодательства | Да/Нет | Да |
| 2.5 | Клей цианоакрилатный быстрой полимеризации 406 Loctite  Цвет – прозрачный  Диапазон рабочих температур – от -40 до +120°С  Объем одного тюбика – 20г. | Копия сертификата/декларации соответствия изделия требованием законодательства | Да/Нет | Да |
| 2.6 | Клей-герметик TEC-7  Объем одного тюбика 310мл. | Копия сертификата/декларации соответствия изделия требованием законодательства | Да/Нет | Да |
| 2.7 | Очиститель универсальный концентрированный 7840 Loctite  Универсальный биоразлагаемый очиститель и обезжириватель, который можно разбавлять водой.  Объем одной упаковки – 750мл. | Копия сертификата/декларации соответствия изделия требованием законодательства | Да/Нет | Да |
| 2.8 | Фиксатор однокомпонентный анаэробный тиксотропный резьбовой средней прочности 243 Loctite  Химическая основа – метакрилат  Цвет – синий  Диапазон рабочих температур – от -55 до +180°С  Объем одного тюбика 50мл. | Копия сертификата/декларации соответствия изделия требованием законодательства | Да/Нет | Да |
| 2.9 | Фиксатор однокомпонентный анаэробный тиксотропный резьбовой высокой степени прочности 270 Loctite  Соединение разбирается с нагревом до +300° C.  Эффективно работает на всех  металлических поверхностях (особенно сталь, латунь). В том числе с пассивными металлами: нержавеющая сталь, алюминий и оцинкованные поверхности.  Работает по замасленным поверхностям (несильное загрязнение: СОЖ, технические масла и смазки)  Высокая температурная стойкость: до  +180° C.  Имеет сертификат NSF для контакта с пищей: P1 NSF 123000.  Обладает высокой стойкостью к динамическим нагрузкам  Объем одного тюбика 50мл. | Копия сертификата/декларации соответствия изделия требованием законодательства | Да/Нет | Да |
| **Общие требования** | | | | |
| 2.10 | МТР при отгрузке должно быть надежно упаковано любым методом на усмотрение Поставщика.  Упаковка груза должна обеспечивать сохранность МТР при транспортировке и хранении в условиях Крайнего Севера. Упаковочное место должно быть промаркировано и содержать упаковочный лист | Письмо за подписью руководителя организации | Да/Нет | Да |
| 2.11 | МТР поставляется новым, не бывший в эксплуатации, выпущенный не ранее 01.01.2022 г. | Письмо за подписью руководителя организации | Да/Нет | Да |

***3. Требования к контрагенту***

| **№ п/п** | **Требования (параметр оценки)** | **Документы, подтверждающие соответствие требованию** | **Ед. изм.** | **Условие соответствия** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Поставщик должен быть производителем поставляемых МТР, закупаемых ООО «БНГРЭ», официальным Торговым Домом производителя (если производитель самостоятельно не осуществляет реализацию продукции), дилером, представителем, дистрибьютором. | Официальные документы, подтверждающие, что контрагент является производителем, официальным Торговым домом производителя, дилером, представителем, дистрибьютором. | Да/Нет | Да |
| 3.2 | Согласие на подписание типовой формы договора ООО «БНГРЭ». | Письмо о согласии со всеми условиями проекта договора ООО «БНГРЭ», заверенное руководителем и печатью | Да/Нет | Да |
| 3.3 | Опыт поставки данного вида МТР не менее 5 контрактов, за последние 3 года. | Сведения (референц-лист), подтверждающие опыт выполнения аналогичных договоров с указанием конечного потребителя и его контактных данных. | Да/Нет | Да |
| 3.4 | Отсутствие  в течение последних двух лет случаев судебных разбирательств  в качестве  ответчика в связи с существенными нарушениями договора, исковые требования по которым были удовлетворены, а также  случаев одностороннего расторжения/одностороннего отказа от договора ООО «БНГРЭ», ПАО «НГК «Славнефть»  ПАО НК «Роснефть», ПАО «Газпром» и их дочерними Обществами, в связи с существенными нарушениями его условий[[1]](#footnote-1). | Письмо-подтверждение (заверение об обстоятельствах) за подписью уполномоченного лица/руководителя организации | Да/При наличии, решение принимает Техническая комиссия | Да/решение Технической комиссии |
| 3.5 | Наличие аккредитации в ООО «БНГРЭ»/пакет документов для прохождения аккредитации.  Порядок прохождения процедуры по аккредитации находится на внешнем сайте Компании www.slavneft.ru | Копия уведомления о прохождении аккредитации или пакет документов для ее прохождения. | Да/Нет | Да |
| 3.6 | Отсутствие  между потенциальным контрагентом и ООО «БНГРЭ»  за последние 2 (два) года, предшествующих дате утверждения закупки, неурегулированных требований (претензий) на основании (факта существенного нарушения условий договора):  - поставка заводом-изготовителем, поставщиком некачественных, некомплектных МТР и (или) существенное нарушение сроков поставки МТР и/или ПО (включая несвоевременную передачу неисключительного права/лицензии)  - выполнение работ/оказание услуг с нарушением сроков их выполнения, и/или допущения отступлений от качества работ/услуг (включая не достижение запланированного результата) по обстоятельствам, за которые отвечает контрагент;  - фактов неоплаты по принятым/признанным (в любом письменном виде) требованиям (замечаниям, претензиям, штрафам) в течение 3-х мес. после их выставления.  Претензии, снятые/отозванные ООО «БНГРЭ» в порядке досудебного урегулирования спора, а также мотивированные ответы контрагентов на претензии, находящиеся на рассмотрении в Обществе, не подлежат учёту для целей принятия решения. | Письмо-подтверждение (заверение об обстоятельствах) за подписью уполномоченного лица/руководителя организации | Да/Нет | Да |

***4. Прочие требования***

* Оригиналы документации (паспорт, сертификаты, проч.) на Товар должны отправляться по адресу ООО «БНГРЭ»: 6600135, г. Красноярск, ул. Весны, д. 3А в офис, копии документации (паспорт, сертификаты, проч.) должны направляться совместно с поставляемым Товаром до пункта назначения.
* Технические характеристики и комплектность может корректироваться по согласованию с заказчиком.

Руководитель Ответственного подразделения:

Начальник ОМТО С.В. Стукан

1. Общество вправе запросить дополнительные пояснения и документы для принятия решения по существу. Факт отказа от их предоставления расценивается как признание факта существенного нарушения договора. [↑](#footnote-ref-1)