**Приложение № 1**

**«Утверждаю»:**

**Заместитель генерального директора –**

**главный**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.М. Игнатьев**

**Подпись**

**«\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г.**

**К Договору №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**На оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности (ЭПБ) сосудов работающих под избыточным давлением**

**Разработал:**

**Главный энергетик А.В. Тихонов**

**Подпись**

**2018г.**

Техническое задание на оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности (далее - ЭПБ) сосудов работающих под избыточным давлением является документом, устанавливающим технические требования к оказанию услуг ЭПБ сосудов работающих под избыточным давлением ООО «БНГРЭ».

**1. Результат оказания услуг.**

1.1. Результатом оказания услуги по ЭПБ сосудов работающих под избыточным давлением является предоставленный Исполнителем Заказчику комплект Заключений ЭПБ, зарегистрированных в установленном порядке в реестре заключений ЭПБ в территориальном органе Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзоре)

1.2. До подписания заключения(ий) ЭПБ руководителем Исполнителя, Исполнитель обязан направить копию проекта заключения(ий) ЭПБ на рассмотрение Заказчику.

1.3. Исполнитель обеспечивает предоставление Заказчику утвержденного руководителем Исполнителя двух экземпляров заключения(ий) ЭПБ на бумажном носителе и сканированный экземпляр в электронном виде (на СО-диске, флеш-накопителе и т.п.) зарегистрированные в установленном порядке в реестре заключений ЭПБ в территориальном органе Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзоре)

**2. Требования к оказанию услуг.**

ЭПБ должны быть выполнены в соответствии с:

* федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденными Приказом ФСЭТАН России от 14.11.2013 г. №538;
* СО 153-34.17.439-2003 «Инструкция по продлению срока службы сосудов, работающих под давлением», утверждена Приказом Министерства энергетики РФ от 24.06.2003 г. №253.

**3. Требования к персоналу.**

3.1. Исполнитель обязан оказывать услуги силами собственного квалифицированного персонала, имеющего соответствующие (действующие) квалификационные удостоверения, дающие право допуска к определенному виду работ, прошедшего медицинское освидетельствование и не имеющего противопоказаний по состоянию здоровья.

**4. Доставка до места оказания услуг и обратно.**

Доставка персонала и оборудования Исполнителя от пункта сбора (г. Красноярск или п. Богучаны) до объекта оказания услуг и обратно осуществляется силами и за счет Заказчика. Перевозка людей и оборудования Исполнителя с пунктов сбора в г. Красноярск (аэропорт) или п. Богучаны до мест оказания услуг и обратно производится Заказчиком с помощью авиатранспорта и/или автомобильного транспорта.

Подъезд (доставка персонала и оборудования Исполнителя) до пункта сбора (г. Красноярск) (аэропорт) или п. Богучаны производится силами и за счет Исполнителя.

Заказчик обеспечивает посещение Исполнителем мест расположения сосудов в Эвенкийском районе в течение 20 календарных дней с даты выезда из пункта сбора сотрудников Исполнителя и Исполнителем мест расположения сосудов в Туруханском районе в течение 20 календарных дней с даты выезда из пункта сбора сотрудников Исполнителя.

**5. Объем оказываемых услуг**

5.1. ЭПБ сосудов работающих под избыточным давлением:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Заводской номер | местонахождение |
|  | Газосепаратор ГС-1-6,3-800-2 | 22242 | Красноярский край, Эвенкийский район, КЛУ |
|  | Газосепаратор ГС-1-6,3-800-2 | 20992 | Красноярский край, Эвенкийский район, ЮТЛУ |
|  | Газосепаратор ГС-1-6,3-800-2 | 20991 | Красноярский край, Эвенкийский район, ТКЛУ |
|  | Газосепаратор ГС1-800-6,3-2 | 21103 | Красноярский край, Эвенкийский район, КЛУ |
|  | Газосепаратор ГС-1-6,3-800-2 | 20513 | Красноярский край, Туруханский район, ТЛУ |
|  | Газосепаратор ГС-6,3-800-2 | 120826 | Красноярский край, Туруханский район, ТЛУ |
|  | Воздухосборник Сб147.06/БУ250Эу | 6400 | Красноярский край, Эвенкийский район, ТКЛУ |
|  | Воздухосборник Сб147.06/БУ250Эу | 6385 | Красноярский край, Эвенкийский район, ТКЛУ |
|  | Воздухосборник V-2,7 | 8426 | Красноярский край, Эвенкийский район, ЮТЛУ |
|  | Воздухосборник БУ250Эу Сб147.06 | 6396 | Красноярский край, Эвенкийский район, КЛУ |
|  | Воздухосборник БУ250Эу Сб147.06 | 6408 | Красноярский край, Эвенкийский район, КЛУ |
|  | Воздухосборник V-2,7 | 177 | Красноярский край, Эвенкийский район, КЛУ |
|  | Воздухосборник V-2,7 | 187 | Красноярский край, Эвенкийский район, КЛУ |
|  | Воздухосборник V-2,7 | 90234 | Красноярский край, Туруханский район, ТЛУ |

|  |  |
| --- | --- |
| Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ФИО  подпись  М.п. | Генеральный директор ООО «БНГРЭ»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.Ю. Карцев  М.п. |