|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | --- | |  | |  | |  |     **Общество с ограниченной ответственностью  «Славнефть - Красноярскнефтегаз»** |
|  |  |
|  | |
|  | **Приложение № 1** |
|  | **к Приказу ООО «Славнефть - Красноярскнефтегаз»** |
|  | **от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2015 г. № \_\_\_\_\_** |
|  |  |
| **СТАНДАРТ**  **ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»**  **Требования безопасности при выполнении работ подрядными организациями**  **СтКНГ-02ПБ-2015** | |
|  | |
| **ВЕРСИЯ 1.00**  **г. Красноярск  2015 г.** | |

**Информация о документе**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование документа полное** | Стандарт «Требования безопасности при выполнении работ подрядными организациями» | | |
| **Наименование документа краткое** | Стандарт «Требования безопасности при выполнении работ подрядными организациями» | | |
| **Версия** | 1.00 | | |
| **Процесс верхнего уровня** | Промышленная, пожарная экологическая безопасность и охрана труда. | | |
| **Применение** | ООО «Славнефть - Красноярскнефтегаз», подрядные организации работающие в интересах ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» и дочернего Общества | | |
| **Утвержден** | Приказ по ООО «Славнефть - Красноярскнефтегаз»  от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2015 г. № \_\_\_\_\_ | | |
| **Введен в действие** | Приказ по ООО «Славнефть - Красноярскнефтегаз»  от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2015 г. № \_\_\_\_\_ | | |
| **Владелец процесса** | Директор департамента охраны труда, промышленной и экологической безопасности. | | |
| **Участники процесса** | Заместители генерального директора, подразделения ООО «Славнефть - Красноярскнефтегаз» - кураторы договоров, подрядные организации. | | |
| **Количество страниц** | 60 | | |
| ***Согласовано:***  *Заместитель генерального директора – главный инженер* | |  | *С.В. Телышев* |
| *Заместитель генерального директора - главный геолог* | |  | *Ю.П. Ткаченко* |
| *Заместитель генерального директора по бурению* | |  | *Ю.Л. Сидоров* |
| *Заместитель генерального директора по капитальному строительству* | |  | *А.А. Пахомов* |
| *Заместитель генерального директора по перспективному развитию* | |  | *Р.М. Тухватуллин* |
| *Заместитель генерального директора по управлению системой снабжения* | |  | *Ю.А. Нагорный* |
| *Директор департамента собственной безопасности* | |  | *В.П. Орешников* |
| *И.о. директора департамента по охране труда, промышленной и экологической безопасности* | |  | *И.К. Сагиев* |
| ***Внесено:***  *Ведущий специалист по ПБ, ГО и ЧС* | |  | *Е.В. Жданов* |
|  | |  |  |

**ОГЛАВЛЕНИЕ**

[1. НАЗНАЧЕНИЕ СТАНДАРТА И ОБЛАСТЬ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ. 4](#_Toc430271386)

[2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ. 5](#_Toc430271387)

[3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 6](#_Toc430271388)

[4. ВЫБОР ПОДРЯДЧИКА, ПРЕДДОГОВОРНАЯ РАБОТА. 6](#_Toc430271389)

[5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ И ВКЛЮЧЕНИЕ В НИХ ТРЕБОВАНИЙ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. 8](#_Toc430271390)

[6. ПРЕДМОБИЛИЗАЦИЯ. 9](#_Toc430271391)

[7. МОБИЛИЗАЦИЯ, ДОПУСК К РАБОТЕ. 11](#_Toc430271392)

[8. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ/ОКАЗАНИЕ УСЛУГ, КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДРЯДЧИКА. 13](#_Toc430271393)

[9. ЗАВЕРШЕНИЕ И ПРОДЛЕНИЕ ДОГОВОРОВ С УЧЕТОМ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДРЯДЧИКА В ОБЛАСТИ ПБ, ОТ И ОС. 15](#_Toc430271394)

[10. ДОПУСК К ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ СУБПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. 16](#_Toc430271395)

[11. СТИМУЛИРОВАНИЕ. 16](#_Toc430271396)

[12. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ. 17](#_Toc430271397)

[ПРИЛОЖЕНИЯ 19](#_Toc430271399)

[ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ФОРМА БАЗЫ ДАННЫХ ПО ПОДРЯДНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ ООО «СЛАВНЕФТЬ-КРАСНОЯРСКНЕФТЕГАЗ» 20](#_Toc430271400)

[ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ, ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА, ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И РЕАГИРОВАНИЯ НА ЧРЕЗВЫЧАЙНУЮ СИТУАЦИЮ. 21](#_Toc430271401)

[ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ШКАЛА ШТРАФНЫХ САНКЦИЙ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. 35](#_Toc430271403)

[ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ФОРМА АКТА – ДОПУСКА ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. 42](#_Toc430271404)

[ПРИЛОЖЕНИЕ 5. КОНТРОЛЬНАЯ КАРТА ВРЕМЕННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ПОДРЯДНЫХ/СУБПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ОБЩЕСТВА НА ПЕРИОД ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ. 44](#_Toc430271405)

[ПРИЛОЖЕНИЕ 6. ФОРМА АКТА ПРИЕМКИ РАЗМЕЩЕНИЯ ПОДРЯДНЫХ/СУБПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ОБЩЕСТВА НА ПЕРИОД ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ. 49](#_Toc430271406)

[ПРИЛОЖЕНИЕ 7. ФОРМА АКТА ПРОВЕРКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ. 52](#_Toc430271407)

[ПРИЛОЖЕНИЕ 8. МЕТОДИКА РАСЧЕТА РЕЙТИНГА ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. 54](#_Toc430271408)

[ПРИЛОЖЕНИЕ 9. ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННОЙ, ПОЖАРНОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 59](#_Toc430271409)

# НАЗНАЧЕНИЕ СТАНДАРТА И ОБЛАСТЬ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ.

* 1. Настоящий Стандарт устанавливает основные требования в области промышленной, пожарной безопасности, охраны труда, окружающей среды и реагирования на чрезвычайную ситуацию (далее – ПБ, ОТ и ОС) при выполнении работ подрядной организацией на объектах и в интересах ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» и дочернего Общества.
  2. Настоящий Стандарт вступает в силу после его утверждения с момента введения в действие приказом генерального директора ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз».
  3. Действие Стандарта распространяется на структурные подразделения Общества и дочерние общества и рекомендуется к применению в подрядных организациях, осуществляющих работы на объектах и в интересах Общества или дочернего общества в соответствии с заключенными договорами.
  4. Дочернее Общество, на основе настоящего Стандарта, с учетом специфики производства и логистики разрабатывают и приказом по Обществу вводит в действие аналогичные регламентирующие документы.
  5. Требования изложенные в регламентирующих документах Общества не должны быть ниже указанных в настоящем Стандарте с учетом специфики производства и логистики.
  6. Соблюдение требований по ПБ, ОТ и ОС подрядными организациями (их работниками), выполняющими работы на объектах и в интересах Общества, обеспечивается путем включения соответствующих [условий](#_ПРИЛОЖЕНИЕ_2._ТРЕБОВАНИЯ) в договоры с такими Подрядными организациями (приложением, являющимся неотъемлемой частью договоров).
  7. Требования настоящего Стандарта распространяются на взаимоотношения Заказчика и Подрядной организации при выполнении работ/оказании услуг в следующих случаях:
     1. Выполнение работ/оказание услуг производственного характера на производственных объектах, лицензионных участках Общества подрядной/субподрядной организацией;
     2. Оказание услуг по перевозке работников Общества и подрядных/субподрядных организаций, имущества (грузов) Общества.
  8. Требования настоящего Стандарта не распространяются на взаимоотношения Заказчика и Подрядной организации при выполнении работ/ оказании услуг подрядной/субподрядной организацией в следующих случаях:
     1. Выполнение работ/оказание услуг без выезда на производственные объекты и лицензионные участки Общества, ремонт и техническое обслуживание оборудования, приборов и инструментов Общества на территории и в помещениях, принадлежащих на основании собственности или аренды подрядной организации;
     2. Выполнение работ по договорам купли-продажи и их видам.
  9. Настоящий Стандарт не отменяет требований законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.
  10. Требования настоящего Стандарта распространяются в одинаковом объеме, как на подрядные, так и на субподрядные организации.

# ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.

**Договор подряда** – договор, в соответствии с которым одна сторона (Подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (Заказчика) определенную работу и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его (Ст.702 Гражданского кодекса РФ);

**Дочернее общество (Общество)** – общество, входящее в группу лиц Общества;

**Заказчик** – Компания или дочернее общество, являющееся стороной Заказчика в договоре подряда;

**Инициатор закупки** – структурное подразделение дочернего Общества, отвечающее в соответствии со своей компетенцией за определение потребности в работах/услугах, формирование заявок на работы/услуги, формирование критериев для технического этапа процедуры закупки, участие в оценке технических частей оферт участников закупки;

**Исполнитель** – работник структурного подразделения Общества, отвечающий за подготовку, согласование, заключение договоров и осуществляющий контроль их исполнения;

**Преддоговорная работа** – осуществление Исполнителем и инициатором закупки необходимых фактических действий, предшествующих согласованию проекта договора;

**Компания** – ОАО «НГК «Славнефть»;

**Подрядчик (Подрядная организация)** – юридическое или физическое лицо, индивидуальный предприниматель, являющийся стороной в договоре подряда на выполнение по заданию Заказчика работ / услуг;

**Субподрядчик** – юридическое или физическое лицо, индивидуальный предприниматель, нанятый Подрядчиком (с оформлением соответствующего договора) в целях выполнения работ / услуг в рамках договора подряда;

**ПБ, ОТ и ОС** – промышленная безопасность, охрана труда и окружающей среды;

**ООС** – охрана окружающей среды;

**БСМТС** - бортовые системы мониторинга транспортных средств;

**Мобилизация** – операция по доставке сил и средств подрядной организации (персонал, материалы, оборудование, инструмент, транспорт) к месту выполнения работ и его размещение;

**Предмобилизация** – комплекс мероприятий по подготовке к мобилизации.

# ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

* 1. Заместители генерального директора и руководители подразделений подчиненных генеральному директору обеспечивают выполнение следующих основных этапов процесса управления подрядчиком в области ПБ, ОТ и ОС:
     + Выбор подрядчика (в соответствии с внутренними нормативными документами), преддоговорная работа;
     + Заключение договоров и включение в них требований в области ПБ, ОТ и ОС, а также ответственности подрядчика за невыполнение или ненадлежащее выполнение таких требований;
     + Предмобилизация;
     + Мобилизация;
     + Выполнение работ/оказание услуг, контроль деятельности подрядчика;
     + Завершение и продление договоров с учетом оценки деятельности подрядчика в области ПБ, ОТ и ОС.
  2. В Обществе организуется ведение базы данных по подрядным организациям, которая представляет собой сводную информацию по Подрядчикам, выполняющим работы/ оказывающим услуги по договору с Обществом, на которых распространяется действие настоящего Стандарта. Формат Базы данных по подрядным организациям приведен в [Приложении 1](#_ПРИЛОЖЕНИЕ_1._ФОРМА) к настоящему Стандарту.
  3. Ответственность за ведение и поддержание в актуальном состоянии базы данных по подрядным организациям возлагается на исполнителей.
  4. Информация о вновь заключенных договорах вносится в базу данных в течение 10 рабочих дней, после подписания договора. Исполнитель обеспечивает в обязательном порядке своевременное (в течение 10 рабочих дней) включение/внесение дополнительной информации о подрядчике, изменении условий договора.
  5. Актуальная версия базы данных должна находиться в общем доступе по адресу [R:\02. СГД\02. ДОТПиЭБ\Pub\База данных подрядных организаций](file:///R:\02.%20СГД\02.%20ДОТПиЭБ\Pub\База%20данных%20подрядных%20организаций) в электронном виде (таблица EXCEL).

# ВЫБОР ПОДРЯДЧИКА, ПРЕДДОГОВОРНАЯ РАБОТА.

* 1. Планирование, организация и проведение работ, оказание услуг по договорам с Обществом, на которые распространяется действие настоящего Стандарта, проводятся в соответствии с внутренними нормативными документами Общества с учетом требований настоящего Стандарта, определяющими порядок выбора поставщиков (подрядчиков) работ, услуги и проведению преддоговорной работы.
  2. В процессе выбора подрядчика по выполнению работ (оказанию услуг), в соответствии с установленными внутренними нормативными документами Общества, потенциальные Подрядчики должны быть ознакомлены с внутренними регламентирующими документами (разработанными в соответствии с п. 1.4) до заключения договора.
  3. Участие работников служб ПБ, ОТ и ОС Общества в закупочных процедурах регламентируется внутренними нормативными документами, определяющими порядок закупки товаров, работ, услуг, преддоговорной работы.
  4. В каждом обществе в технических критериях и/или техническом задании на закупку формируются (инициатором закупки) требования к контрагенту для оценки и выбора подрядной организации на проведение работ по видам работ/услуг, которые должны включать следующие требования:
     + наличие всех необходимых действующих лицензий на отдельные виды деятельности, аккредитаций, разрешений связанные с выполняемыми работами в соответствии с действующим законодательством РФ;
     + наличие лимитов на размещение отходов, установленных действующим законодательством в области ООС;
     + наличие Политики в области ПБ, ОТ и ОС;
     + наличие и численность службы ПБ, ОТ и ОС, в случае, если это требуется согласно законодательству;
     + проверка знаний руководителей по охране труда и пожарной безопасности
     + аттестация руководителей и специалистов по промышленной безопасности
     + наличие инструкций по профессиям и каждому виду выполняемых работ
     + предоставление гарантий (письмо за подписью руководителя) о предоставлении возможности проведения аудита предприятия (проверок);
     + предоставление гарантий (письмо за подписью руководителя) соблюдения требований законодательства РФ при выполнении работ;
     + наличие и использование средств индивидуальной защиты (СИЗ) при выполнении работ, согласно требований законодательства;
     + оснащение 100 % транспортных средств ремнями безопасности;
     + способность самостоятельно и за свой счет утилизировать отходы, образующиеся в процессе проведения работ данного вида;
     + взятие обязанности по заключению договора с медицинской организаций на проведение регулярных предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств и оказание первой помощи работникам;
     + обеспеченность транспорта, предназначенного для перевозки работников (в т.ч. легкового), и транспорта для перевозки опасных грузов БСМТС (GPS/ГЛОНАСС). Возможность установки программного обеспечения Заказчику для контроля за перемещением ТС;
     + предоставление гарантий (письмо за подписью руководителя) немедленного предоставления информации о произошедших происшествиях (авариях, инцидентах, несчастных случаях, пожарах и т.д.);
     + организация и проведение контрольно-профилактических проверок соблюдения требований по охране труда, промышленной, пожарной, экологической и транспортной безопасности;
     + предоставление гарантий (письмо за подписью руководителя) отсутствия работников, привлекаемых подрядчиком для выполнения работ на основании гражданско-правовых договоров;
     + иные требования в соответствии с особенностями производства работ, логистики, применяемого оборудования, приспособлений, технологий и т.д.
  5. Решение о возможности привлечения подрядчика для производства работ принимается с учетом анализа собранной в процессе выбора контрагента информации в соответствии с внутренними нормативными документами Общества, регламентирующими закупочные процедуры.
  6. После изучения и анализа информации, предоставленной претендентами на право производства работ, Общество по согласованию с претендентом может оценить деятельность претендента непосредственно на рабочих местах/производственных объектах, если это необходимо, путем проведения аудита. В случае несоответствия предоставленной информации реальной производственной деятельности претендент может быть исключен из числа участников закупочной процедуры.

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ И ВКЛЮЧЕНИЕ В НИХ ТРЕБОВАНИЙ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.

* 1. Заключение договоров на выполнение работ/оказание услуг осуществляется в соответствии с внутренними нормативными документами Общества.
  2. При заключении договора Исполнитель обеспечивает в обязательном порядке включение в договор следующих условий и приложений с учетом предмета договора и специфики предусмотренных им работ/услуг:
     + права и обязанности подрядной организации в области ПБ, ОТ и ОС, указанные в [Приложении 2](#_ПРИЛОЖЕНИЕ_2._ТРЕБОВАНИЯ) к настоящему Стандарту, в соответствии с предметом договора (выполнение работ/оказание услуг);
     + основания привлечения и меры ответственности Подрядчика за допущенные нарушения в области ПБ, ОТ и ОС;
     + обязанность Подрядчика уплатить Заказчику штрафные санкции в случае неисполнения или ненадлежащего выполнения требований в области ПБ, ОТ и ОС, минимальный размер которых определяется в соответствии с [Приложением 3](#_ПРИЛОЖЕНИЕ_3._ШКАЛА) к настоящему Стандарту.
  3. Условия договора, определенные [Приложением 2](#_ПРИЛОЖЕНИЕ_2._ТРЕБОВАНИЯ) к настоящему Стандарту, подлежат адаптации, т.е. могут быть дополнены или сокращены, с учетом предмета договора и специфики предусмотренных им работ/услуг, а также с учётом операционных рисков, местных и иных особенностей.

# ПРЕДМОБИЛИЗАЦИЯ.

* 1. Перед началом производства работ и мобилизации подрядной организации на место производства работ необходимо провести установочное совещание с представителями подрядной организации.
  2. Установочное совещание проводится до начала мобилизации подрядной организации на место проведения работ с участием Исполнителя, представителя службы ПБ, ОТ и ОС Заказчика и руководителя службы ПБ, ОТ и ОС Подрядчика.
  3. Дату и время проведения совещания определяет исполнитель, и направляет уведомление о проведении установочного совещания в адрес подрядной организации с указанием необходимости участия руководителя службы ПБ, ОТ и ОС подрядной организации.
  4. Исполнитель готовит регламент совещания и уведомляет о проведении установочного совещания все заинтересованные структурные подразделения путем создания встречи в календаре корпоративной электронной почты.
  5. При подготовке к установочному совещанию Исполнитель запрашивает у подрядной организации дополнительные документы (из состава п. 6.6 настоящего Стандарта) для их рассмотрения в целях обеспечения качественного и своевременного исполнения условий договора в области ПБ, ОТ и ОС, для организации их проработки со всеми необходимыми подразделениями Общества.
  6. В процессе совещания, как минимум, должны быть рассмотрены следующие вопросы:
     + основные требования, предъявляемые к подрядной организации в области ПБ, ОТ и ОС (Стандарты, Положения, Регламенты и др. локальные акты Общества).
     + ознакомление с политикой в области ПБ, ОТ и ОС, картами (схемами), контактами оперативных служб и Исполнителя, планами экстренной медицинской эвакуации;
     + порядок допуска подрядной организации на объекты Общества;
     + назначение ответственных лиц на объекте;
     + порядок прохождения инструктажей для лиц сторонних организаций, осуществляющих производственную деятельность на объектах Общества;
     + требования транспортной безопасности;
     + порядок утилизации отходов;
     + порядок подключения электроэнергии и других коммуникаций;
     + порядок доставки работников подрядной организации на объекты Общества;
     + организация и порядок проведения работ повышенной опасности;
     + запрет на алкоголь, наркотические, токсические и психотропные средства;
     + обученность работников Подрядной организации по ПБ, ОТ и ОС, проверка знаний и аттестации;
     + порядок оповещения, расследования и учета происшествий;
     + обеспеченность специальной одеждой, обувью и др. СИЗ;
     + организация и осуществление проверок соблюдения требований ПБ, ОТ и ОС в подрядной организации;
     + порядок проведения проверок соблюдения требований ПБ, ОТ и ОС Заказчиком;
     + организация медицинского обслуживания на объектах Заказчика;
     + штрафные санкции за нарушения подрядной организацией требований в области ПБ, ОТ и ОС;
     + контрольно-пропускной и внутриобъектовый режим на объектах Общества;
     + оценка основных рисков при производстве работ на объектах Общества. Наличие разработанных и внедренных мероприятий по снижению уровня риска;
     + требования пожарной безопасности на объектах Общества;
     + уроки, извлеченные из происшествий, мероприятия по выполнению корректирующих действий;
     + одновременные работы на кустовых площадках;
     + порядок выдачи акта – допуска;
     + показатели производственного травматизма, аварийности и пожаров.
  7. Факт проведения установочного совещания фиксируется протоколом с подписью курирующего договор заместителя генерального директора Общества и представителя подрядной организации, в котором указываются основные вопросы рассмотренные в ходе совещания и основные мероприятия которые подрядчик обязан выполнить в ходе мобилизации на объекты Общества в области ПБ, ОТ и ОС для обеспечения безопасного выполнения работ при необходимости разрабатывается план корректирующих мероприятий.
  8. В процессе установочного совещания Общество передает по акту приемки – передачи документы в области ПБ, ОТ и ОС, регламентирующие деятельность подрядных организаций на объектах Общества.
  9. До мобилизации и начала производства работ на объектах ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» подрядной организацией, руководителю подрядной организации необходимо провести проверку знаний работников подрядной организации в области ПБ, ОТ и ОС.
  10. До мобилизации и начала производства работ подрядная организация организует формирование плана мобилизации техники, персонала, субподрядных организаций, и согласовывает с курирующим заместителем генерального директора ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз», службой безопасности службой главного инженера Общества (главный механик, главный энергетик и производствено-технический отдел и т.д.) места проживания и размещения техники и оборудования, подключения коммуникаций.

# МОБИЛИЗАЦИЯ, ДОПУСК К РАБОТЕ.

* 1. Допуск подрядной организации к выполнению работ/оказанию услуг осуществляется только после оформления акта-допуска [Приложение 4](#_ПРИЛОЖЕНИЕ_4._) и других документов, предусмотренных действующим законодательством.
  2. Акты-допуски и другие документы, предусмотренные действующим законодательством к выполнению работ/оказанию услуг на объектах Общества, должны быть оформлены на все подрядные организации, на которые распространяется действие настоящего Стандарта.
  3. Подрядчик допускается к выполнению только того вида работ/услуг, на которые он получил акт-допуск и другие разрешительные документы, предусмотренные действующим законодательством.
  4. Акт-допуск оформляется исполнителем в двух экземплярах один экземпляр выдается руководителю подрядной организации лицу ответственному за безопасное производство работ (назначенному согласно приказу).
  5. Решение о выдачи акта-допуска принимается по итогам рассмотрения документов, указанных в п. 6.5, и дополнительной проверки выполнения следующих условий:
     + проведения в Обществе вводного инструктажа работников подрядных организаций;
     + наличия приказа о направлении работников Подрядной организации для выполнения работ на производственные объекты Общества, в соответствии с договором на выполнение работ/ оказание услуг;
     + наличия документов о квалификации, обучении (копии дипломов специалистов, копии квалификационных удостоверений об обучении на рабочих), аттестации (протоколы аттестации специалистов) и проверке знаний работников подрядной организации в соответствии с занимаемой должностью и выполняемой работой (после проверки возвращаются). Допускается предоставление списка об обучении рабочих на электронном носителе, который должен быть согласован с отделом кадров подрядной организации и утвержден руководителем подрядной организации;
     + наличия протоколов, удостоверяющих прохождение обучения всех работников навыкам оказания первой доврачебной помощи, с отметкой о прохождении обучения в удостоверении (после проверки возвращаются);
     + проверки заключения медицинской комиссии на каждого работника, принятого на работу с вредными и (или) опасными производственными факторами;
     + иной документации по безопасному выполнению работ/оказанию услуг с учетом предмета договора и специфики предусмотренных им работ/услуг.
  6. К акту - допуску прилагается схема производства работ с указанием на ней расположения оборудования, материалов, линий электропитания оборудования подрядной организации, маршрутов передвижения техники, мест ограждения опасных зон, схемы разрешенных проездов по территории, с нанесенными на них местами пересечений с ЛЭП, схемы подземных коммуникаций (в случае пролегания их в зоне производства работ и вероятности их нарушения).
  7. Акт-допуск оформляется по рекомендуемой форме приложения 4 к настоящему Стандарту в двух экземплярах, один из которых передается представителю подрядной организации, а другой остается в Обществе.
  8. Акт-допуск выдается на весь период выполнения работ, при условии, что вид и место выполнения работ не изменились. При изменении вида и/или места выполнения работ акт-допуск оформляется повторно для продолжения выполнения работ.
  9. Производственные территории (объекты производства работ с производственными и санитарно - бытовыми зданиями и сооружениями), участки работ и рабочие места должны быть подготовлены для обеспечения безопасного производства работ, в соответствии с требованиями указанными в разделе 6, 7 настоящего Стандарта, проектной документации, ПОС, ППР, договора и действующего законодательства должны быть подготовлены для обеспечения безопасного производства работ до их начала.
  10. Территория размещения жилых, производственных, административных, бытовых, вспомогательных, складских помещений и площадок выделяется руководителем подразделения Общества. На выделенную территорию составляется схема с указанием проложенных коммуникаций (ВЛ, трубопроводы, линии связи и др.), размеров территории, привязки ее к действующим объектам, при необходимости указываются координаты.
  11. При выполнении работ по строительству и реконструкции объектов капитального строительства размещение жилых, производственных, административных, бытовых, вспомогательных, складских помещений и площадок должно быть предусмотрено проектной документацией, которая при этом не отменяет дополнительные требования в соответствии с настоящим Стандартом и условиями договора.
  12. Территория размещения жилых, производственных, административных, бытовых, вспомогательных, складских помещений и площадок и рабочие места должны быть оборудованы в соответствии с требованиями безопасности, для обеспечения безопасного производства работ до начала их выполнения.
  13. После мобилизации подрядчика/субподрядчика все места размещения на время производства работ административных, бытовых, вспомогательных, складских помещений и площадок обследуются совместной комиссией Общества и подрядной организации, по результатам которого принимается решение о допуске к размещению или отказе от такового.
  14. Минимальные требования к местам размещения подрядных организаций, на соответствие которым необходимо провести обследование, отражены в контрольной карте временного размещения подрядных/субподрядных организаций на территории Общества на период производства работ ([Приложение 5](#_ПРИЛОЖЕНИЕ_5._) к настоящему Стандарту), которая заполняется при каждом обследовании.
  15. Результаты обследования отражаются в акте согласно [Приложению 6](#_ПРИЛОЖЕНИЕ_6._) к настоящему Стандарту, который составляется в двух экземплярах, один из которых передается представителю подрядной организации, а другой остается в Обществе.

# ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ/ОКАЗАНИЕ УСЛУГ, КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДРЯДЧИКА.

* 1. Требования, условия, права и обязанности сторон договора в области ПБ, ОТ и ОС, а так же ответственность в случае неисполнения или ненадлежащего выполнения требований в области ПБ, ОТ и ОС указаны в приложениях 2 и 3 к настоящему Стандарту.
  2. Общество обязано обеспечить контроль над выполнением подрядной организацией принятых обязательств по выполнению требований законодательства Российской Федерации, а также требований, изложенных в договоре и приложениях 2 и 3 к настоящему Стандарту, путем проведения проверок.
  3. Проверки осуществляются специалистами Общества, службами супервайзинга и строительного контроля, постоянно действующей комиссией ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз», и другими уполномоченными представителями ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз».
  4. По результатам проверок составляется акт проверки соблюдения требований охраны труда, промышленной безопасности и экологии ([Приложение № 7](#_ПРИЛОЖЕНИЕ_7._) к настоящему Стандарту), который подписывается представителями Заказчика и подрядной организации. В случае отказа представителя подрядной организации от подписания указанного акта проверки, акт подписывается только Заказчиком с указанием в акте на отказ представителя подрядной организации от подписания акта. При несогласии представителя подрядной организации с выявленным нарушением в акте проверки ему предоставляется возможность сделать соответствующую запись.
  5. В акте проверки в обязательном порядке указываются ссылки на нормативные акты РФ, нарушение которых было выявлено. Дополнительно могут указываться ссылки на п.п. договора, нарушение которых было выявлено при проведении проверки.
  6. Факты приостановки работ, запрета эксплуатации оборудования и приспособлений, отстранения отдельных работников заносятся в акт проверки в раздел "выводы по результатам проверки".
  7. Акт проверки направляется Исполнителю и в службу ПБ, ОТ и ОС. На основании акта проверки, с учетом мнения подразделения, проводящего проверку, Исполнитель направляет акт проверки генеральному директору для принятия решения о необходимости применения штрафных санкций в соответствии с условиями договора и выставлении претензии за нарушение условий договора в области ПБ, ОТ и ОС.
  8. Каждый работник в случае обнаружения при проведении работ на объектах Общества предпосылок к несчастным случаям, ДТП, авариям, пожарам и инцидентам, а также угроз нанесения ущерба имуществу Общества и окружающей среде, обязан принять меры к приостановке работ до полного устранения имеющихся угроз.
  9. Основанием для приостановки работ является:
     + проведение работ с нарушениями требований законодательства РФ и внутренних документов Общества в области ПБ, ОТ и ОС, создающими потенциальную угрозу безопасности и (или) здоровью людей;
     + отсутствие на месте производства работ наряда-допуска или его неправильное оформление при проведении работ повышенной опасности (за исключением случаев, когда наряд-допуск не требуется для указанного вида работ);
     + отсутствие на месте производства работ повышенной опасности исправных инструментов и приборов, предупредительных знаков безопасности, средств пожаротушения и испытанных устройств и приспособлений, которые должны иметься в соответствии с правилами, инструкциями по проведению работ и (или) отражены в наряде-допуске;
     + проведение работ работниками, не имеющими соответствующего допуска к указанным работам, неаттестованными или не прошедшими проверку знаний и/или инструктаж;
     + отсутствие на месте проведения работ повышенной опасности, работника ответственного за проведение работ (производителя работ), если возможность временного отсутствия не оговорена в правилах проведения указанного вида работ;
     + наличие признаков, свидетельствующих о вероятном алкогольном/наркотическом опьянении и (или) плохом самочувствии исполнителей работ;
     + отсутствие у исполнителей работ либо неприменение ими специальной одежды, специальной обуви и других СИЗ, необходимых при проведении конкретного вида работ;
     + использование исполнителями работ инструментов, оборудования, подлежащих регулярным поверкам, но не имеющих отметок о прохождении поверки, или имеющих явные следы нарушения конструктивной целостности;
     + наличие предписаний государственных органов или распоряжений руководителя Общества или подразделения о приостановке работ, если не выполнены все условия возобновления работ;
     + иные случаи, когда в ходе проведения работы создается угроза жизни и (или) здоровью людей, имуществу Общества, окружающей среде.
  10. При приостановке работ должны быть созданы условия и приняты необходимые меры для безопасного прекращения работ, включая герметизацию сосудов и трубопроводов, закрепление конструкций, отключение оборудования от источников энергии, отвод исполнителей работ в безопасные места, а также другие меры, направленные на стабилизацию ситуации и обеспечение безопасности на время приостановки работ.
  11. Решение о приостановке работ не должно приниматься в тех случаях, когда приостановка работ может повлечь развитие более опасной ситуации, чем их продолжение.
  12. Возобновление работ может быть осуществлено только после устранения всех нарушений/несоответствий, послуживших основанием для их приостановки. Решение о возобновлении работ принимает уполномоченный представитель Общества после проверки выполнения условий возобновления работ.
  13. В Обществе не реже 2 раз в год должен проводиться анализ деятельности подрядной организации в области ПБ, ОТ и ОС при выполнении работ по заключенным договорам.
  14. По итогам анализа не реже 2 раз в год проводятся совещания с целью оценки выполнения работ/оказания услуг и выполнения требований ПБ, ОТ и ОС, рассмотрение результатов расследований происшествий (уроков), а также совместное определение дальнейших мероприятий. Со стороны подрядных организаций приглашаются их руководители (но не ниже уровня главного инженера/заместителя директора по производству) и руководители подразделений ПБ, ОТ и ОС. Результаты совещаний оформляются протоколами.
  15. При организации совещаний необходимо включать в их повестку доклады представителей подрядных организаций по вопросу выполнения мероприятий, направленных на повышение уровня безопасности, и применения ими в своей деятельности лучших практик по ПБ, ОТ и ОС.
  16. В процессе деятельности подрядных организаций, Обществом могут организовываться и проводиться обучающие семинары по наиболее актуальным темам, при наличии финансирования данных мероприятий. Темы обучающих семинаров определяются на основании проведенного анализа деятельности подрядных организаций в области ПБ, ОТ и ОС, текущей ситуации, сезонных опасностей, часто повторяющихся нарушений, произошедших происшествий.
  17. Все работы по наладке, подключению объекта к действующим сетям и коммуникациям и вывод его на рабочий режим, проводятся работниками подрядной организации, в присутствии ответственного руководителя от Общества.

# ЗАВЕРШЕНИЕ И ПРОДЛЕНИЕ ДОГОВОРОВ С УЧЕТОМ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДРЯДЧИКА В ОБЛАСТИ ПБ, ОТ И ОС.

* 1. Для оценки деятельности подрядной организации в области ПБ, ОТ и ОС, в соответствии с разделом 11 настоящего Стандарта ведется подсчета рейтинга.
  2. Подрядными организациями не менее 2-х раз в год предоставляются информация о результатах работы в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности подрядной организации в соответствии с [Приложением 9](#_ПРИЛОЖЕНИЕ_9._) настоящего Стандарта и его заполнение, согласно приложению №8 настоящего Стандарта.
  3. Исполнитель, организует сбор документов для проверки рейтинга, информации о результатах работы в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности подрядной организации в соответствии с [Приложением 9](#_ПРИЛОЖЕНИЕ_9._) настоящего Стандарта и [Приложением 8](#_ПРИЛОЖЕНИЕ_8._) настоящего Стандарта, согласовывает его с руководителем службы ПБ, ОТ и ОС Общества.
  4. Итоги рейтинга должны учитываться при принятии решения о продолжении работ в рамках существующего договора, продлении договора или его расторжении. Ответственность за своевременное и полное оформление оценочного листа деятельности подрядной организации несет Исполнитель.

# ДОПУСК К ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ СУБПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ.

* 1. Подрядной организации запрещается привлечение Субподрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества без акредитации и предварительного письменного согласования с руководителем Общества либо с руководителем Общества по направлению деятельности и представителем Общества, подписавшим договор.
  2. До принятия руководителем общества решения о согласовании субподрядной организации, Исполнитель обязан запросить у подрядной организации проект договора, заключаемый между подрядной организацией и субподрядной организацией, а также любые другие сведения, необходимые для принятия объективного решения о согласовании субподрядной организации.
  3. Требования к субподрядным организациям в области ПБ, ОТ и ОС аналогичны требованиям, предъявляемым к подрядным организациям. При привлечении субподрядных организаций включаются в договоры субподряда требования по ПБ, ОТ и ОС, предусмотренные в договорных отношениях с генеральной подрядной организацией и настоящим Стандартом.
  4. В случае не соответствия подрядчика требованиям ПБ, ОТ и ОС исполнитель инициирует проведение предварительного квалификационного аудита в области ПБ, ОТ и ОС подрядной /субподрядной организации.
  5. Со стороны Общества письменное согласование Субподрядных организаций производит Исполнитель.

# СТИМУЛИРОВАНИЕ.

* 1. С целью активизации работы в области ПБ, ОТ и ОС, улучшения санитарно-гигиенических условий труда и стимулирования подрядных организаций на достижение высоких показателей в культуре производства Обществом проводится подсчет рейтинга и проведение иных конкурсов в области ПБ, ОТ и ОС среди подрядных организаций.
  2. При подсчете рейтинга учитываются подрядные организации, на которые распространяется действие настоящего Стандарта, а также:
     + выполняющие работы / оказывающие услуги на объектах Общества на основании договора со сроком действия не менее 11 месяцев;
     + численность работников, которых составляет не менее 50 человек.
  3. Подсчет рейтинга проводится по Подрядчикам, выполняющим работы, оказывающим услуги Обществу производственного и вспомогательного характера, решение о включении в рейтинг принимает генеральный директор Общества по представлению департамента охраны труда, промышленной и экологической безопасности.
  4. Подведение итогов подсчета рейтинга проводится на основании Методики расчета рейтинга подрядных организаций в области ПБ, ОТ и ОС по балльной системе (Приложение № 8 настоящего Стандарта).
  5. При подсчете рейтинга подрядных организаций учитываются все данные по субподрядчикам.
  6. Итоги подсчета рейтинга подводятся ежегодно до 10 февраля.
  7. Промежуточный подсчет рейтинга подводятся за полугодие до 10 августа.
  8. Подрядные организаций занявшие первые три места по итогам подсчета рейтинга поощряются в виде вручения грамот, сертификатов.

# ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ.

* 1. Федеральный закон от 20.06.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».
  2. Федеральный закон от 30.12.2001 №197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации».
  3. Федеральный закон от 10.01.2002 №7 «Об охране окружающей среды».
  4. Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».
  5. Федеральный закон от 10.12.1995 №196-ФЗ "О безопасности дорожного движения".
  6. Федеральный закон от 04.05.2011 №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».
  7. Федеральный закон от 29.12.2004 №190-ФЗ «Градостроительный Кодекс Российской Федерации».
  8. Постановление Минтруда РФ от 24.10.2002 №73"Об утверждении форм документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве, и Положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях".
  9. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 15.04. 2005 г. №275"О формах документов, необходимых для расследования несчастных случаев на производстве".
  10. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29.01.2007 №37 "О порядке подготовки и аттестации работников организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору".
  11. Постановление Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13.01.2003 № 1/29 "Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций".
  12. Политика ОАО «НГК «Славнефть» в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды.
  13. Интегрированная Система Менеджмента экологического и профессионального здоровья и безопасности. Руководство. Стандарт Компании СтСН–05–2009.
  14. Порядок передачи информации в области промышленной, пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды. Стандарт Компании СтСН–01–2011.
  15. Порядок расследования происшествий. Стандарт Компании СтСН–04–2008.
  16. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть I.Общие требования».
  17. Приказ Ростехнадзора от 12.03.2013 N 101 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности».

# ПРИЛОЖЕНИЯ

**Таблица 1**

**Перечень Приложений к стандарту Общества**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **НОМЕР ПРИЛОЖЕНИЯ** | **НАИМЕНОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ** | **КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ** | **ПРИМЕЧАНИЕ** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Форма базы данных по подрядным организациям ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» | Формат ведения базы данных по подрядным организациям. | Включено в настоящий файл |
| 2 | Требования заказчика в области промышленной, пожарной безопасности. охраны труда, окружающей среды и реагирования на чрезвычайную ситуацию. | Основные требования заказчика к подрядным организациями в области промышленной, пожарной безопасности. охраны труда, окружающей среды и реагирования на чрезвычайную ситуацию. | Включено в настоящий файл |
| 3 | Шкала штрафных санкций в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды. | Объемы штрафных санкций за нарушение требований безопасности | Включено в настоящий файл |
| 4 | Форма акта – допуска подрядной организации | Акт допуска подрядной организации на объекты ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» | Включено в настоящий файл |
| 5 | Контрольная карта временного размещения подрядных/субподрядных организаций на территории общества на период производства работ. | Форма контрольной карты по организации размещения подрядных/субподрядных организаций на период производства работ | Включено в настоящий файл |
| 6 | Форма акта приемки размещения подрядных/субподрядных организаций на территории общества на период производства работ | Акт приемки размещения подрядных/субподрядных организаций на территории общества на период производства работ | Включено в настоящий файл |
| 7 | Форма акта проверки выполнения договорных обязательств подрядной организацией | Акт проверки выполнения договорных обязательств подрядной организацией | Включено в настоящий файл |
| 8 | Методика расчета рейтинга подрядных организаций в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды. | Показатели для расчета рейтинга подрядных организаций в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды. | Включено в настоящий файл |
| 9 | Информация о результатах работы в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности | Информация о результатах работы в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности | Включено в настоящий файл |

# ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ФОРМА БАЗЫ ДАННЫХ ПО ПОДРЯДНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ ООО «СЛАВНЕФТЬ-КРАСНОЯРСКНЕФТЕГАЗ»

**БАЗА ДАННЫХ ПО ПОДРЯДНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Подразделение Общества | Название подрядной организации | Название субподрядной организации | Вид деятельности\* | Объект и место выполненяемых работ (цех, участок, скважина) | Статус договора (заключен/не заключен) | Статус выполнения работ/оказания услуг (работы ведутся/работы не ведутся) | Дата начала производства работ | Дата окончания работ | Численность работников подрядной организации на объекте на период производства работ (считается вместе с субподрядными организациями) | Количество транспорных средств на объекте Заказчика | | | | | | Жилой вагон-городок | | | Медицинское обслуживание | | Количество проверок | | | Остановок производства работ по результатам проверок (за невыполнение условий договора, в т.ч. нарушения ПБ, ОТ иОС) | Происшествия (Дата, краткая информация) | Контактная информация о линейном руководителе, линейном специалисте ПБ, ОТ и ОС | Контактная информация о руководителе предприятия и руководителе подразделения ПБ, ОТ и ОС | Куратор договора от Общества (ФИО, должность) |
| Всего ТС | Землеройная техника (не включ.ГМП), ед. | ТС для перевозки опасных грузов (нефтепродукты, нефть и др.), ед. | Пассажирские (автобусы, легковые), ед. | Грузовые и спец.техника (кроме п.п. 12,16), ед. | Грузоподъемные механизмы, ед. | Месторасположение | Количество вагон-домов, ед. | Наличие согласованной схемы размещения вагон-городка | Наличие и расположение медпункта подрядной организации | Наименование мед. организации, осуществляющего предрейсовые медосмотры | Независимый супервайзинг, строительный контроль | Специалистами по направлению деятельности Общества | Службы ПБ, ОТ и ОС |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* + Ведение реестра осуществляется кураторами договоров, обновление базы осуществляется по мере заключения договоров, далее до 15 числа каждого месяца.

# ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ, ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА, ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И РЕАГИРОВАНИЯ НА ЧРЕЗВЫЧАЙНУЮ СИТУАЦИЮ.

**Требования заказчика в области промышленной, пожарной безопасности, охраны труда, окружающей среды и реагирования на чрезвычайную ситуацию**

1. **В ходе выполнения работ Подрядчик обязуется:**
   1. Обеспечить соблюдение норм действующего законодательства Российской Федерации, включая трудовое законодательство, законодательство о недрах, о природных и минеральных ресурсах, об охране окружающей среды, о промышленной и пожарной безопасности, иные законы и нормативные акты, действующие на территории выполнения работ, в том числе внутренние регламенты и инструкции, исполнение которых обязательно на объектах Заказчика согласно заключенного договора.
   2. Руководствоваться в своей деятельности принципами приоритета безопасности процессов, сохранения здоровья и жизни работников, выполнения требований законодательства РФ в области промышленной, пожарной безопасности, охраны труда, окружающей среды и реагирования на чрезвычайную ситуацию (далее – ПБ, ОТ и ОС).
   3. Осуществлять свою деятельность только при наличии всех предусмотренных законодательством разрешительных документов (лицензий, сертификатов, аккредитаций, согласований и т.п.).
   4. Осуществить регистрацию эксплуатирующих на законном основании опасных производственных объектов в государственном реестре опасных производственных объектов и заключить договора страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте.
   5. Обеспечить выполнение мероприятий в области ПБ, ОТ и ОС по безопасному проведению работ в течение всего срока действия договора.
   6. Перед началом производства работ предоставить Заказчику:
      * копии разрешительных документов (лицензии, аккредитация, сертификатов, согласований и т.п.), на выполнение работ в соответствии с заключенным договором;
      * копию приказа о направлении работников подрядной организации для выполнения работ на производственные объекты Заказчика, в соответствии с договором на выполнение работ/ оказание услуг;
      * список должностных лиц, ответственных в области ПБ, ОТ и ОС с контактными телефонами;
      * копии приказов о назначении лиц, ответственных за подготовку и производство работ повышенной опасности;
      * копии приказов о назначении лиц, ответственных за безопасное производство работ, безопасную эксплуатацию и содержание оборудования, сооружений, технических устройств в исправном состоянии;
      * копии приказов о назначении ответственных лиц по обращению с отходами производства и потребления;
      * сведения о квалификации привлекаемых работников;
      * копии документов о квалификации, обучении (копии дипломов специалистов, копии квалификационных удостоверений об обучении на рабочих), аттестации (протоколы аттестации специалистов) и проверке знаний работников подрядной организации в соответствии с занимаемой должностью и выполняемой работой (после проверки возвращаются). Допускается предоставление списка об обучении рабочих на электронном носителе, который должен быть согласован с отделом кадров подрядной организации и утвержден руководителем подрядной организации;
      * копии протоколов удостоверяющих прохождение обучения всех работников навыкам оказания первой доврачебной помощи с отметкой о прохождении обучения в удостоверении (после проверки возвращаются);
      * копии заключения медицинской комиссии на каждого работника, принятого на работу с вредными и (или) опасными производственными факторами;
      * порядок обращения с отходами производства и потребления;
      * порядок подключения электроэнергии и других коммуникаций;
      * порядок доставки работников подрядной организации на объекты Заказчика;
      * документы об организации и осуществлении проверок соблюдения требований ПБ, ОТ и ОС в подрядной организации;
      * копии лицензий на лицензируемые виды деятельности;
      * копии документов, подтверждающих соответствие применяемого оборудования, инструмента и приспособлений (сертификаты, декларации);
      * сведения об обеспеченности работников специальной одеждой, специальной обувью и средствами индивидуальной защиты в соответствии с выполняемыми работами;
      * договор на оказание медицинского обслуживания на объектах Заказчика;
      * сведения о наличии первичных средств пожаротушения;
      * показатели производственного травматизма, аварийности и пожаров;
      * иной документации по безопасному выполнению работ/оказанию услуг с учетом предмета договора и специфики предусмотренных им работ/услуг.
   7. Не допускать привлечения неаккредитованных субподрядных организаций к выполнению работ на объектах Заказчика и предварительного письменного согласования с Заказчиком.
   8. При привлечении субподрядных организаций включить в договоры субподряда требования по ПБ, ОТ и ОС, предусмотренные в договорных отношениях заключенных с Заказчиком.
   9. Обеспечить контроль за соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области промышленной, экологической, пожарной безопасности и охраны труда, а так же требований изложенных в договоре путем проведения проверок, в том числе привлеченных субподрядных организаций.
   10. Приостанавливать производство работ, если выявлены нарушения, которые угрожают жизни и здоровью людей или могут привести к аварии, пожару и другим происшествиям.
   11. Обеспечить немедленную передачу информации о несчастных случаев, аварий, инцидентов, пожаров, разливов нефти, нефтепродуктов и химических веществ, дорожно-транспортных и других происшествий Заказчику в соответствии со Стандартом \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
   12. Осуществлять производство работ повышенной опасности (огневые, газоопасные, в охранной зоне коммуникаций и другие) в соответствии с нарядом-допуском, оформленным согласно действующим требованиям РФ и согласованным с Заказчиком, и обеспечить постоянное присутствие на месте проведения работ повышенной опасности ответственного лица из числа руководителей, аттестованного в установленном порядке.
   13. Незамедлительно организовывать расследование технических инцидентов, аварий, несчастных случаев, пожаров, произошедших при выполнении работ по настоящему Договору в соответствии с требованиями государственных нормативно-технических и правовых актов, а также требованиями Заказчика.
   14. Включать представителей Заказчика при проведении расследований причин аварий, инцидентов, несчастных случаев и пожаров и при необходимости - привлекаемых Подрядчиком третьих лиц, а также представителей уполномоченных государственных органов, в случаях предусмотренных действующим законодательством РФ. Отказ от участия в комиссии не допускается.
   15. Участвовать во внутреннем расследовании Заказчика причин произошедших происшествий произошедших при выполнении работ/оказании услуг согласно договора.
   16. При расследовании причин происшествия, произошедшего у подрядной организации или привлекаемой им субподрядной организации при выполнении работ/оказании услуг согласно договора давать письменные объяснения, сведения о квалификации и обучении работников, схемы, фотографии с места происшествия, результаты экспертизы, данные бортовых систем мониторинга транспортных средств, данные видеорегистраторов и другие материалы, необходимые для проведения расследования.
   17. Не направлять/допускать на территорию Заказчика физических лиц привлеченных для выполнения работ на основании гражданско-правовых договоров.
   18. Заключать договора добровольного медицинского страхования от несчастных случаев со страховой суммой не менее 400 000 (четыреста тысяч) рублей с включением как минимум следующих рисков: смерти в результате несчастного случая; постоянной (полной) утраты трудоспособности в результате несчастного случая I, II, III групп инвалидности.
   19. Возместить ущерб, убытки и выплатить штрафные санкции в случаях и в соответствии с порядком и условиями заключенного договора, провести оплату штрафов, пеней, возмещение причиненного вреда, как Заказчику, так и третьим лицам, а так же при нарушении условий договора, выявления Заказчиком в результате проверок или иных действий фактов несоблюдения Подрядчиком требований ПБ, ОТ и ОС, в том числе выявленных в субподрядных организациях.
   20. Устранить выявленные Заказчиком в результате проверок или иных действий фактов несоблюдения Подрядчиком требований ПБ, ОТ и ОС нарушения в сроки, установленные Заказчиком или согласованные с Заказчиком. Не устранение выявленных нарушений в установленный срок является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения договора без возмещения (компенсации) убытков (расходов) Подрядчику, вызванных односторонним отказом от исполнения договора (расторжения договора).
   21. Направлять Заказчику по форме согласованной Сторонами отчеты о реализации мероприятий по устранению несоответствий требованиям Заказчика и мер по снижению промышленных рисков при выполнении работ Подрядчиком на объектах Заказчика.
   22. Действующие коммуникации Заказчика (сети сжатого воздуха, электроснабжения, тепло- и водоснабжения, газопроводы и др.) могут быть использованы подрядной организацией только после письменного согласования с Заказчиком.
   23. Подрядная организация обязана предварительно согласовать с Заказчиком возможность временной разборки ограждений и других защитных средств, коммуникаций и т.п. Заказчика. Восстановление разобранных подрядной организацией ограждений, других защитных средств, коммуникаций и т.п., осуществляется этой подрядной организацией за свой счет.
   24. Допускать к месту проведения работ представителей Заказчика, сотрудников службы безопасности и охранных организаций, обслуживающих объекты Заказчика, для осуществления контроля и проверок, выполнять их обоснованные требования.
   25. В случае привлечения Подрядчиком с письменного согласия Заказчика, третьих лиц для выполнения работ по заключенному договору Подрядчик обязуется: провести аудит привлекаемого третьего лица (субподрядной организации) с использованием согласованной Сторонами «Анкеты для конкурсной оценки и выбора подрядной организации для Заказчика на проведение работ (оказание услуг) с предоставлением Заказчику полной информации о проведенном аудите, а также копии учредительных/разрешительных документов и копии Договоров, заключенных им с третьими лицами, и в случае наличия у Заказчика замечаний по тексту, обеспечить внесение в Договора соответствующих изменений. При этом ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств третьими лицами (субподрядными организациями) по договору возлагается на Подрядчика, включая оплату штрафных санкций, предусмотренных договором.
   26. Обеспечить выполнение противопожарных мероприятий и тушение возможного пожара на объектах строительства и прилегающей территории находящейся в непосредственной близости от объекта строительства (создающих угрозу объекту в случае возникновения пожара) путем обеспечения специальной (приспособленной) техники предназначенной для тушения пожара или заключения договора со специализированным предприятием, оказывающим услуги по тушению пожара.
   27. Направлять на объекты Заказчика квалифицированных работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ, аттестованных в области промышленной, экологической, энергетической и пожарной безопасности, прошедших проверку знаний по охране труда, а также по требованию Заказчика представлять документы, подтверждающие обучение и аттестацию работников на право ведения соответствующих работ.
   28. Перед началом работ на объекте Заказчика все работники Подрядчика должны пройти инструктаж по программе, разработанной Заказчиком, с регистрацией в Журнале инструктажа для работников подрядных организаций.
   29. Не допускать привлечение работников Подрядчика к выполнению работ, не свойственных их профессии, за исключением локализации и ликвидации последствий аварии, чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера (при условии прохождения соответствующего инструктажа).
   30. За свой счет обеспечить своих работников средствами индивидуальной защиты (СИЗ) в соответствии Законодательством РФ, условиями труда и Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты.
   31. Обеспечить применение работниками, находящимися под его управлением, специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты во время выполнения работ и нахождения на объекте Заказчика (кроме зоны, отведенной для размещения бытовых помещений, проживания работников).
   32. Обеспечить своих работников аптечками с медикаментами и средствами для оказания первой помощи. Каждое административное помещение Подрядчика, помещение для проживания персонала Подрядчика, включая мобильные, должно иметь аптечку для оказания первой помощи работникам из расчета 1 аптечка на 10 работников.
   33. Все транспортные средства и самоходные машины Подрядчика, используемые при проведении работ (выполнении услуг), должны быть технически исправными, соответствующими требованиям Правил дорожного движения и Правил перевозки опасных грузов, и оборудованы следующим:
       * ремнями безопасности для водителя и всех пассажиров. Ремни должны применяться в течение всего времени движения транспортного средства, самоходной машины;
       * аптечкой первой помощи (автомобильная);
       * огнетушителем;
       * противооткатными упорами;
       * передними и задними зимними шинами в течение зимнего периода (для автотранспорта);
       * системами автоматики, блокировок, сигнализации (если это предусмотрено соответствующими требованиями);
       * бортовыми системами мониторинга транспортных средств (далее – БСМТС);
       * для автомобилей, предназначенных для перевозки людей видеорегистраторами с двумя камерами (с фронтальной камерой и тыловой камерой);
       * исправными и сертифицированными искрогасителями (при работе на взрывопожароопасных объектах);
       * комплектами приспособлений и средств для осуществления операций по назначению в соответствии с применимыми к транспортному средству.
   34. Обеспечить обучение и достаточную квалификацию работников, управляющих транспортными средствами и специальной техникой;
   35. Обеспечить применение транспортных средств по их назначению;
   36. Не допускать использования работниками, управляющими транспортными средствами и специальной техникой, мобильных телефонов и других средств двухсторонней связи во время движения (работы) транспортного средства, специальной техники;
   37. Обеспечить контроль за соблюдением водителями (машинистами) Правил дорожного движения;
   38. Организовать проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров работников, управляющих транспортными средствами, специальной техникой;
   39. Обеспечить проведение ежемесячного анализа соблюдения скоростного режима водителями Подрядчика на основании данных БСМТС. По итогам ежемесячного анализа проводить работу по коррекции небезопасного вождения транспортных средств.
   40. До начала выполнения работ подготовить территорию размещения жилых, производственных, административных, бытовых, вспомогательных, складских помещений и площадок и рабочие места.
   41. Допускать на территорию размещения жилых, производственных, административных, бытовых, вспомогательных, складских помещений и площадок только после обследования и получения разрешения которое отражается в соответствующем акте согласно Стандарта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
   42. Перед началом производства работ оповестить Заказчика об их начале и согласовать с Заказчиком схемы: проездов, проходов, расположения мест складирования материалов, производства работ, установки техники и агрегатов, мест накопления отходов (если такие имеются), мест подключения к источникам электро-, водоснабжения и способы прокладки временных линий электропередач, водопроводов, других коммуникаций.
   43. Не допускать хранение и вывозить с места проведения работ все невостребованные материалы и оборудование, отходы производства и потребления, обеспечить ежесменную уборку рабочих мест.
   44. Не допускать мойки и ремонта автомобилей и других машин и механизмов, размещение отходов в водоохранных и прибрежных зонах водных объектов, расположенных на территории деятельности Заказчика.
   45. Не допускать присутствия лиц, транспортных средств, агрегатов, оборудования на территории Заказчика, не связанных с непосредственным выполнением работ.
   46. Осуществлять производство работ в пределах границ выделенных, отведенных земель, определенных Заказчиком и проектной документацией.
   47. Применять оборудование надлежащего качества, исправное, отвечающее требованиям соответствующих государственных стандартов, технических условий и других нормативных документов, имеющее паспорта, сертификаты, инструкции, разрешительные документы, предусмотренные действующими нормативными правовыми актами РФ. Копии таких документов необходимо предъявлять по требованию Заказчика.
   48. Использовать оборудование в соответствии с его целевым назначением, с соблюдением установленных правил безопасности и правил устройства и безопасной эксплуатации, регламентов, норм законодательства Российской Федерации.
   49. Не допускать эксплуатации оборудования, механизмов, инструмента в неисправном состоянии или при неисправных устройствах безопасности (блокировочные, фиксирующие и сигнальные приборы и приспособления), а также с превышением рабочих параметров.
   50. При использовании инновационного оборудования (вновь разработанного и обладающего принципиально новыми потребительскими свойствами и/или техническими характеристиками) убедиться в полноте инструкций по безопасной эксплуатации и ставить в известность Заказчика до начала выполнения работ.
   51. При обнаружении в процессе монтажа, технического освидетельствования или эксплуатации несоответствия оборудования требованиям правил технической эксплуатации и безопасности оно должно быть выведено из эксплуатации. Дальнейшая эксплуатация разрешается после устранения выявленных недостатков.
   52. Не допускать к работе (отстранить от работы), а так же принять меры по выдворению с территории Заказчика работников, находящихся на территории объекта Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.
   53. При выявлении Подрядчиком собственных работников с признаками алкогольного, наркотического или токсического опьянения и выдворения их с территории Заказчика штрафные санкции к Подрядчику не применяются.
   54. Не допускать курение на территории и объектах Заказчика, за исключением специально отведенных мест.
   55. Не допускать пронос и нахождение на территории объектов веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или иное токсическое опьянение, за исключением веществ, необходимых для осуществления производственной деятельности на территории объекта, а также лекарственных веществ.
   56. При визуальном обнаружении признаков алкогольного, наркотического или токсического опьянения работника при исполнении им трудовых обязанностей отстранить от работы данного работника с составлением Акта о состоянии работника, отстраненного от работы, а также предложить работнику пройти медицинское освидетельствование и дать письменные объяснения по данному факту. При отказе работника от дачи объяснений и/или прохождения медицинского освидетельствования в акте делается соответствующая запись, удостоверяющая факт наличия визуальных признаков алкогольного, наркотического или токсического опьянения работника и отказ работника от дачи объяснений и/или прохождения медицинского освидетельствования. Данная запись заверяется не менее чем двумя подписями работников Заказчика и/или Подрядчика, охраны или другими лицами. Результаты медицинского освидетельствования, а также письменные объяснения работника прилагаются к Акту и с момента их составления становятся его неотъемлемой частью;
   57. При эксплуатации принадлежащих ему и (или) переданных ему Заказчиком в аренду (субаренду) объектов техногенного воздействия на окружающую среду получить всю необходимую разрешительную природоохранную документацию:
       * разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников выбросов;
       * разрешение на сброс загрязняющих веществ в водные объекты, в случае если сброс производится;
       * нормативы образования отходов и лимитов на их размещение, утвержденные территориальным Управлением Росприроднадзора;
       * лицензию на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности (в случае осуществления хотя бы одного из вышеперечисленных видов деятельности).

При отсутствии необходимости в лицензии заключить договоры со специализированными предприятиями на оказание услуг по транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов производства и потребления.

* 1. Выполнять работы в соответствии с проектной документацией и технологическими регламентами, утвержденными в порядке, установленном законодательством;
  2. Выполнять требования, изложенные локальных нормативных актах Заказчика, в рамках выполнения договора (документы предоставляются и указываются в действующей редакции Заказчика):
     + Политики в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды
     + Стандартов в области менеджмента экологического и профессионального здоровья и безопасности:
* о порядке передачи информации в области промышленной, пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды
* о порядке расследования происшествий
* о транспортной безопасности
* о требованиях безопасности при выполнении работ подрядными организациями
* о требованиях в области экологической безопасности и охраны окружающей среды
* других применимых стандартов.
  1. Положения, регламенты, инструкции и другие локальные нормативные документы, действие которых распространяется на процессы или объекты договора подряда (перечислить).
  2. За свой счет обеспечить сбор, безопасное временное хранение, утилизацию, вывоз, сдачу специализированному предприятию в установленном законодательством и условиями договора порядке, отходов производства и потребления, образующихся в результате проведения работ, владельцем которых он является, в том числе отходов бурения;
  3. Произвести полную ликвидацию всех экологических последствий аварий, произошедших по вине Подрядчика;
  4. Полностью исключить факты несанкционированного обращения с источниками ионизирующего излучения, в том числе вышедшими из строя. Подрядчик обязан обеспечить все необходимые меры безопасности при выполнении работ на скважинах, в которых ранее в результате аварий оставлены источники ионизирующего излучения;
  5. Самостоятельно и за свой счет вносить в установленном порядке платежи за выбросы, сбросы загрязняющих веществ в окружающую природную среду, за размещение отходов, образующихся в результате его деятельности на объектах Заказчика.
  6. При обслуживании хозяйственно-бытовых очистных сооружений осуществляет контроль качества и количества сбрасываемых сточных вод с хозяйственно-бытовых очистных сооружений.
  7. По запросу Заказчика представить следующие отчеты, необходимую информацию и сведения, включая субподрядчиков:
     + все случаи производственного травматизма;
     + все инциденты, аварии, пожары, загорания, разливы, сверхнормативные выбросы;
     + все дорожно-транспортные происшествия, относящиеся к выполнению работ в рамках договора;
     + количество транспортных средств, задействованных на объектах Заказчика, в том
     + числе оборудованных бортовыми системами мониторинга (БСМТС) и ремнями безопасности;
     + данные бортовых систем мониторинга транспортных средств;
     + списочная численность персонала, задействованного на объектах Заказчика;
     + количество отработанных человеко-часов, человеко-дней и мото-часов на объектах Заказчика (предоставляется в срок до 05 числа, ежемесячно);
     + информация о мерах, направленных на улучшение условий труда, повышение уровня промышленной и пожарной безопасности, защиту окружающей среды, о выполнении корректирующих мероприятий, разработанных по итогам расследования происшествий;
     + иную информацию в области охраны труда промышленной и пожарной безопасности, охраны окружающей среды.
  8. Разработать план мобилизации техники, персонала, в т.ч. субподрядных организаций, согласовать места проживания и размещения техники и оборудования, подключения коммуникаций.
  9. Не допускать при производстве работ:
     + сбрасывать вне отведенных мест (в шламовый амбар, на кустовую площадку, на прилегающие территории, в водные объекты и т.д.), определенных в договоре (либо отдельным соглашением, решением, актом): нефть, нефтепродукты, химреагенты, скважинные жидкости, любые виды отходов;
     + использовать в производстве химреагенты не имеющие паспорта безопасности химического вещества; гигиенический сертификат и инструкции по охране труда по безопасности ведения работ данным химреагентом и мерам оказания медицинской помощи при негативном воздействии на здоровье работника;
     + производить какие-либо работы на объекте Заказчика до получения акта-допуска;
     + производить какие-либо работы на объекте Заказчика без прохождения вводного инструктажа у Заказчика;
     + допускать к работе на объектах Заказчика лиц, не прошедших обучение навыкам оказания первой помощи пострадавшим
     + самовольно изменять условия, последовательность и объем работ;
     + выполнять работы, не предусмотренные договором;
     + находиться без производственной необходимости на действующих установках, в производственных помещениях и на территории объектов Заказчика за пределами отведенной территории производства работ;
     + проводить и допускать посторонних лиц на территорию объектов Заказчика;
     + оставлять работающим двигатель на транспортном средстве после въезда на территорию взрывопожароопасного объекта без соблюдения дополнительных мер безопасности;
     + нарушать согласованный с Заказчиком маршрут движения транспортных средств;
     + отвлекать работников Заказчика от выполнения трудовых функций;
     + пользоваться имуществом Заказчика без предварительного согласования с ним;
     + нарушать установленный противопожарный режим;
     + выполнять работы повышенной опасности без оформления наряда-допуска;
     + выполнять работы повышенной опасности при отсутствии лица, ответственного за безопасное производство работ;
     + приносить и хранить огнестрельное, холодное и другое оружие на объектах Заказчика.

1. **В ходе выполнения работ Подрядчик имеет право:**
   * + отказаться от выполнения работ в случае возникновения опасности для жизни и здоровья;
     + получать достоверную информацию от Заказчика о состоянии объекта, условиях труда на рабочих местах, производственных и экологических рисках;
     + получать инструктаж о мерах безопасности на объекте.
     + принимать участие в совещаниях по вопросам ПБ, ОТ и ОС, вносить предложения и замечания в целях улучшения ситуации и достижения целей в области ПБ, ОТ и ОС.
2. **В ходе выполнения работ Заказчик обязуется:**
   1. Представить подрядной организации следующие документы, а Подрядчик обязуется выполнять требования, изложенные в них, в рамках выполнения договора (документы предоставляются и указываются в действующей редакции Заказчика):
      * Политика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды
      * Стандарты в области менеджмента экологического и профессионального здоровья и безопасности:

* о порядке передачи информации в области промышленной, пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды
* о порядке расследования происшествий
* о транспортной безопасности
* о требованиях безопасности при выполнении работ подрядными организациями
* о требованиях в области экологической безопасности и охраны окружающей среды
* другие применимые стандарты
  + - Положения, регламенты, инструкции и другие локальные нормативные документы, действие которых распространяется на процессы или объекты договора подряда (перечислить).

Передача копий документов осуществляется с оформлением акта приема-передачи документов по договору и подписанием акта приема-передачи документов по договору представителем Заказчика и подрядной организации.

* 1. Обеспечить контроль над выполнением подрядной организацией принятых обязательств по выполнению требований законодательства Российской Федерации, а так же требований изложенных в договоре и приложениях 2 и 3 к настоящему Стандарту путем проведения проверок.
  2. Приостанавливать производство работ, в случаях выявления:
     + проведения работ с нарушениями требований законодательства РФ и внутренних документов Заказчика в области ПБ, ОТ и ОС, создающими потенциальную угрозу безопасности и (или) здоровью людей;
     + отсутствие на месте производства работ наряда-допуска или его неправильное оформление при проведении работ повышенной опасности (за исключением случаев, когда наряд-допуск не требуется для указанного вида работ);
     + отсутствие на месте производства работ повышенной опасности исправных инструментов и приборов, предупредительных знаков безопасности, средств пожаротушения и испытанных устройств и приспособлений, которые должны иметься в соответствии с правилами, инструкциями по проведению работ и (или) отражены в наряде-допуске;
     + проведения работ работниками, не имеющими соответствующего допуска к указанным работам, неаттестованными или не прошедшими проверку знаний и/или инструктаж;
     + отсутствие на месте проведения работ повышенной опасности, работника ответственного за проведение работ (производителя работ), если возможность временного отсутствия не оговорена в правилах проведения указанного вида работ;
     + наличия признаков, свидетельствующих о вероятном алкогольном/наркотическом опьянении и (или) плохом самочувствии исполнителей работ;
     + отсутствия у исполнителей работ либо неприменение ими специальной одежды, специальной обуви и других СИЗ, необходимых при проведении конкретного вида работ;
     + использование исполнителями работ инструментов, оборудования, подлежащих регулярным поверкам, но не имеющих отметок о прохождении поверки, или имеющих явные следы нарушения конструктивной целостности;
     + наличие предписаний государственных органов или распоряжений руководителя Заказчика или подразделения о приостановке работ, если не выполнены все условия возобновления работ;
     + иных случаях, когда в ходе проведения работы создается угроза жизни и (или) здоровью людей, имуществу Заказчика, окружающей среде.

1. **Права Заказчика:**
   1. В случае нарушения Подрядчиком действующего законодательства в области ПБ, ОТ и ОС, представитель Заказчика вправе приостановить работу Подрядчика с записью в вахтовом или ином журнале производства работ и/или подачей уведомления о приостановке работ руководителю объекта с указанием причин и времени остановки, ответственного представителя Заказчика – фамилия, имя, отчество, должность.
   2. Заказчик оставляет за собой право проводить проверки /аудиты в области ПБ, ОТ и ОС на участках и объектах выполнения подрядных работ. Такие проверки/аудиты могут проводиться как представителями Заказчика, так и специалистами сторонних организаций, с которыми Заказчик заключил договоры. Предмет проверки/аудита – соответствие требованиям действующего законодательства РФ, настоящим Основным требованиям при выполнении работ в рамках договора. В целях проведения проверок/аудитов Подрядчик обязан обеспечить допуск на объекты ведения работ полномочных представителей Заказчика и оказать содействие в представлении необходимой документации.
   3. Представители Заказчика имеют право участвовать в расследовании, проводить собственное расследование происшествий, произошедших с работником и оборудованием Подрядчика при выполнении работ на объектах и в интересах Заказчика.
   4. Заказчик вправе в любое время осуществлять контроль за соблюдением Подрядчиком и третьими лицами, привлекаемыми Подрядчиком положений/приложений к договору. Обнаруженные в ходе проверки нарушения фиксируются в акте, подписываемом представителями Заказчика, Подрядчика или третьих лиц, привлекаемых Подрядчиком. В случае отказа Подрядчика и третьих лиц, привлекаемых Подрядчиком, от подписания такого акта, он оформляется Заказчиком в одностороннем порядке. При нарушении требований в области промышленной, пожарной, экологической безопасности, охраны труда или промышленной санитарии при производстве работ Подрядчиком согласно договора, Заказчик вправе предъявить Подрядчику штрафные санкции в соответствии с условиями договора и настоящего приложения к договору
   5. Заказчик вправе требовать от Подрядчика отстранения от работ работников Подрядчика, которые нарушают установленные требования безопасности, не обладают необходимыми квалификацией и опытом, допускают халатное исполнение своих обязанностей, причем такие работники впоследствии могут быть допущены к выполнению работ только по письменному разрешению Заказчика.
   6. Происшествие по вине Подрядчика, отнесенное к категории крупных (в соответствии с Стандартом \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ является существенным нарушением условий договора и является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения договора, путем направления письменного уведомления Подрядчику об отказе от исполнения договора (о предстоящем расторжении договора). При этом возмещение (компенсация) убытков (расходов) Подрядчику, вызванных односторонним отказом от исполнения договора (расторжением договора) Заказчиком не производится. В случае расторжения договора по названному основанию Подрядчик не вправе требовать от Заказчика возмещения убытков, причиненных таким расторжением.
   7. Заказчик имеет право не допускать на свой объект или требовать отстранения от работы работника Подрядчика в случае отсутствия у него необходимых специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты или неприменения их по назначению.
   8. Заказчик (в т.ч. работники службы безопасности, либо представители организаций, которым Заказчик делегировал это право) имеет право в любое время (в том числе во время и в местах междусменного отдыха и проезда в вахтовом транспорте) проверять исполнение Подрядчиком обязанностей, предусмотренных ст.**Ошибка! Источник ссылки не найден.** настоящих Основных требований. В случае возникновения у Заказчика подозрения о наличии на объекте, вахтовом транспорте, местах междусменного отдыха работников Подрядчика (Субподрядчика) в состоянии опьянения, Подрядчик обязан по требованию Заказчика незамедлительно установить состояние работников и, при необходимости, отстранить от работы этих работников.
   9. Проводить проверку знаний работников подрядной организации в области ПБ, ОТ и ОС.
   10. Проводить обучающие семинары работникам подрядной организации в области ПБ, ОТ и ОС.

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК**  Генеральный директор  ООО БНГРЭ» | **ПОДРЯДЧИК**  Генеральный директор  ООО «МалярГрупп» |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Ф. Плешаков | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_К.В.Черноусов |

# ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ШКАЛА ШТРАФНЫХ САНКЦИЙ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.

**ШКАЛА ШТАРАФНЫХ САНКЦИЙ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.**

| **№ п/п** | **Нарушение** | **Цена договора с учетом НДС, тыс. руб.** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **≤500** | **500÷ 2000** | **2000÷ 10000** | **10 000÷ 50 000** | **50 000÷ 100 000** | **>100 000** |
| **Сумма штрафа, взыскиваемого с Подрядчика за каждое выявленное нарушение (тыс. руб.)** | | | | | |
| **-1-** | **-2-** | **-3-** | **-4-** | **-5-** | **-6-** | **-7-** | **-8-** |
| 1 | Механическое повреждение подземных и (или) наземных коммуникаций расположенных на территории Заказчика, произошедшее по вине Подрядчика | 50 | 200 | 500 | 1000 | 1000 | 1500 |
| 2 | Инцидент/авария/замыкание линий электропередач и других производственных конструкций энергетического оборудования расположенных на территории Заказчика, не приведшие к отключению энергопотребителей, повреждению электрооборудования, произошедшие по вине Подрядчика | 10 | 30 | 50 | 100 | 200 | 350 |
| 3 | Инцидент/авария/замыкание линий электропередач и других производственных конструкций энергетического оборудования расположенных на территории Заказчика, приведшие к отключению энергопотребителей, повреждению электрооборудования, произошедшие по вине Подрядчика | 50 | 200 | 500 | 1000 | 1000 | 1500 |
| 4 | Самовольное подключение электроустановок Подрядчика к электрическим сетям и трансформаторным подстанциям Заказчика | 10 | 30 | 50 | 100 | 200 | 200 |
| 5 | Нахождение на территории Заказчика физического лица привлеченного Подрядчиком для выполнения Работ, на основании гражданско-правового договора | 10 | 30 | 50 | 100 | 200 | 200 |
| 6 | Нахождение на территории Заказчика иностранного гражданина и (или) лица без гражданства привлеченных Подрядчиком для выполнения Работ с нарушением миграционного законодательства РФ. Отсутствие разрешения на привлечение иностранной рабочей силы. | 10 | 30 | 50 | 100 | 200 | 200 |
| 7 | Употребления работником Подрядчика алкогольной продукции, наркотических, психотропных, иных одурманивающих веществ, на территории Заказчика. Нахождение работника Подрядчика на территории Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения. | 50 | 100 | 150 | 250 | 300 | 300 |
| 8 | Завоз/пронос (попытка завоза/проноса) работником Подрядчика на территорию Заказчика алкогольной продукции (в том числе пива), наркотических, психотропных веществ. | 10 | 30 | 50 | 100 | 200 | 200 |
| 9 | Привлечение Субподрядчика без предусмотренного Договором предварительного письменного согласования с Заказчиком. | 50 | 100 | 150 | 250 | 500 | 500 |
| 10 | Самовольное возобновление работ, выполнение которых было приостановлено представителем Заказчика | 10 | 30 | 100 | 200 | 300 | 500 |
| 11 | Непредставление Подрядчиком, нарушение сроков предоставления Заказчику отчетов, актов, а также справок сведений, и иных информационных данных, обязанность по предоставлению которых возложена на Подрядчика Договором, а также истребованных Заказчиком на основании Договора. | 5 | 20 | 30 | 50 | 60 | 60 |
| 12 | Выполнение работ работниками Подрядчика без разрешительных документов, согласованных Заказчиком (разрешение на производство работ, акт-допуск, наряд-допуск и др.). | 10 | 30 | 50 | 100 | 200 | 200 |
| 13 | Сокрытие Подрядчиком информации об инцидентах/авариях, несчастных случаях, пожарах и других происшествиях либо уведомление о них с опозданием более чем на 4 часа с момента обнаружения происшествия | 10 | 30 | 50 | 100 | 200 | 200 |
| 14 | Неисполнение в установленный срок предписаний Заказчика в области пожарной безопасности ,охраны труда, окружающей среды и промышленной безопасности | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 | 100 |
| 15 | Завоз/пронос (попытка завоза/проноса) работником Подрядчика на территорию Заказчика, хранение, распространение, транспортировка на территории Заказчика: - взрывчатых веществ и взрывных устройств, радиоактивных, легковоспламеняющихся, отравляющих, ядовитых, сильнодействующих химически активных веществ, кроме случаев, санкционированных Заказчиком, при условии соблюдения установленных правил и норм безопасности при перевозке и хранении; - огнестрельного, газового, пневматического, холодного оружия и боеприпасов к нему, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ и с целью охоты (при предъявлении охотничьего билета, документов на оружие и разрешения на право охоты); - запрещенных орудий лова рыбных запасов и дичи; - иных запрещенных в гражданском обороте веществ и предметов. | 10 | 30 | 50 | 100 | 200 | 200 |
| 16 | Нарушение Подрядчиком требований/положений локальных нормативных актов Заказчика, и/или нарушений требований Заказчика, основанных на локальных нормативных актах, обязанность соблюдения которых предусмотрена Договором, законодательства РФ в области промышленной, пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды (за исключением нарушений, предусмотренных отдельными пунктами настоящего Приложения) | 3 | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 |
| 17 | * Выполнение работ работниками Подрядчика со следующими нарушениями: отсутствие на месте производства работ наряда-допуска или его неправильное оформление при проведении работ повышенной опасности (за исключением случаев, когда наряд-допуск не требуется для указанного вида работ); * отсутствие на месте производства работ повышенной опасности исправных инструментов и приборов, предупредительных знаков безопасности, средств пожаротушения и испытанных устройств и приспособлений, которые должны иметься в соответствии с правилами, инструкциями по проведению работ и (или) отражены в наряде-допуске; * проведение работ работниками, не имеющими соответствующего допуска к указанным работам, неаттестованными или не прошедшими проверку знаний и/или инструктаж; * отсутствие на месте проведения работ повышенной опасности, работника ответственного за проведение работ (производителя работ), если возможность временного отсутствия не оговорена в правилах проведения указанного вида работ; * отсутствие у исполнителей работ либо неприменение ими специальной одежды, специальной обуви и других СИЗ, необходимых при проведении конкретного вида работ; * использование исполнителями работ инструментов, оборудования, подлежащих регулярным поверкам, но не имеющих отметок о прохождении поверки, или имеющих явные следы нарушения конструктивной целостности; * наличие предписаний государственных органов или распоряжений руководителя Общества или подразделения о приостановке работ, если не выполнены все условия возобновления работ. | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 30 |
| 18 | Нарушение Подрядчиком требований/положений локальных нормативных актов Заказчика, и/или нарушений требований Заказчика, основанных на локальных нормативных актах, обязанность соблюдения которых предусмотрена Договором, законодательства РФ в области промышленной, пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды приведшие к повреждению жизни и здоровью человека | 30 | 100 | 200 | 500 | 500 | 800 |
| 19 | Нарушение Подрядчиком требований/положений локальных нормативных актов Заказчика, и/или нарушений требований Заказчика, основанных на локальных нормативных актах, обязанность соблюдения которых предусмотрена Договором, законодательства РФ в области промышленной, пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды приведшие к инвалидности и/или смерти человека | 50 | 200 | 500 | 1000 | 1000 | 1500 |
| 20 | Отсутствие договора добровольного медицинского страхования от несчастных случаев со страховой суммой не менее 400 000 (четыреста тысяч) рублей с включением как минимум следующих рисков: смерти в результате несчастного случая; постоянной (полной) утраты трудоспособности в результате несчастного случая I, II, III групп инвалидности. | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| 21 | Нарушение работником Подрядчика Правил дорожного движения, маршрута движения транспорта, передвижение по дорогам и подъездным путям, не указанным в "Схеме движения автомобильного транспорта", выданной Заказчиком | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| 22 | Несанкционированная вырубка Подрядчиком мелколесья в охранной зоне высоковольтных линий, расположенных на территории Заказчика. | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| 24 | Нарушение сроков зачистки территории кустовой площадки, планировки территории куста и передачи Подрядчиком кустовой площадки. | 10 | 20 | 50 | 100 | 150 | 200 |
| 25 | Порча лесных насаждений, незаконная рубка лесов, лесных насаждений на территории Заказчика. | 10 | 20 | 50 | 100 | 150 | 200 |
| 26 | Разлив нефти, подтоварной воды, кислоты и иных опасных веществ. | 10 | 20 | 60 | 100 | 150 | 250 |
| 27 | Несоблюдение Подрядчиком экологических, санитарно-эпидемиологических и иных требований при сборе, накоплении, хранении, обезвреживании, транспортировке, захоронении отходов производства и потребления, а также требований к организации и содержанию мест временного накопления и хранения отходов. | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 30 |
| 28 | Самовольное снятие и (или) перемещение плодородного слоя почвы, порча земель. | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| 29 | Несоблюдение установленных требований при водозаборе из водных объектов либо сброс загрязненных вод (стоков) в водные объекты/на водосборные площади, несоблюдение требований к сбору и очистке сточных вод, условий договора на пользование объектом. | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| 30 | Невыполнение обязанностей по содержанию и уборке рабочей площади и прилегающей непосредственно к ней территории. | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 30 |
| 31 | Самовольное занятие земельных участков в границах землеотводов Заказчика. | 10 | 20 | 50 | 70 | 100 | 150 |
| 32 | Использование бурового шламового амбара с нарушением требований Договора, в том числе в случае размещения буровых отходов сверх установленных лимитов. | 20 | 40 | 60 | 100 | 150 | 200 |
| 33 | Выполнение работ вахтой/бригадой/сменой, не укомплектованной полным составом. | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| 34 | Передвижения гусеничной техники своим ходом по дорогам с асфальто - бетонным и щебеночно-гравийным покрытием. | 10 | 30 | 100 | 200 | 300 | 500 |
| **Примечания:** | | | | | | | |
| 1. Штраф взыскивается за каждый факт нарушения, если Приложением не предусмотрено иное. | | | | | | | |
| 2. В случае, если установлено нарушение двумя и более работниками Подрядчика, штраф взыскивается по факту (один факт соответствует нарушению одним работником). | | | | | | | |
| 3. Штраф взыскивается сверх иных выплат, уплачиваемых в связи с причинением Заказчику убытков. | | | | | | | |
| 4. Подрядчик отвечает за нарушения Субподрядчиков, иных третьих лиц, выполняющих работы на объектах, лицензионных участках Заказчика, как за свои собственные. | | | | | | | |
| 5. При выявлении Подрядчиком собственных работников с признаками алкогольного, наркотического или токсического опьянения и выдворения их с территории Заказчика штрафные санкции к Подрядчику не применяются. | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК:**  Генеральный директор  ООО «БНГРЭ» | **ПОДРЯДЧИК:**  Генеральный директор  ООО «МалярГрупп» |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Ф. Плешаков | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_К.В.Черноусов |

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г. «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.

# ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ФОРМА АКТА – ДОПУСКА ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ.

**АКТ-ДОПУСК**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | "\_\_\_\_" | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | 20\_\_\_г. |
|  | | | | |
| (наименование организации или строящегося объекта) | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| Мы, нижеподписавшиеся, представитель Заказчика |  |
|  | |
| (Ф.И.О., должность) | |

представитель Подрядчика:

|  |
| --- |
|  |
| (Ф.И.О., должность) |

Составили настоящий акт о нижеследующем.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Заказчик предоставляет участок (территорию), ограниченный координатами, | | |  |
|  | |
| (наименование осей, отметок и номер чертежей) | |
| для производства на нем |  |
|  | (наименование работ) |

под руководством технических работников- представителя Подрядчика

на следующий срок:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| начало: | "\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | окончание: | "\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Рассмотрены следующие документы, предоставленные Подрядчиком:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование документа | ДА | НЕТ | НЕ ПРИМЕНИМО |
|  | Наличие договора на выполнение работ/оказание услуг |  |  |  |
|  | Приказ о направлении работников Подрядной организации для выполнения работ на производственные объекты Общества, в соответствии с договором на выполнение работ/ оказание услуг |  |  |  |
|  | Документы о квалификации, обучении, аттестации и проверке знаний работников подрядной организации в соответствии с занимаемой должностью и выполняемой работой |  |  |  |
|  | Документы, удостоверяющие прохождение обучения всех работников навыкам оказания первой доврачебной помощи |  |  |  |
|  | Заключения медицинской комиссии на каждого работника, принятого на работу с вредными и (или) опасными производственными факторами |  |  |  |
|  | Разрешение на подключение электроэнергии и других коммуникаций |  |  |  |
|  | Договор на проведение предрейсовых медицинских осмотров водителей |  |  |  |
|  | Обеспеченность специальной одеждой, обувью и др. СИЗ |  |  |  |
|  | Договора на утилизацию отходов |  |  |  |
|  | Схема производства работ с указанием на ней расположения оборудования, материалов, линий электропитания оборудования подрядной организации, маршрутов передвижения техники, мест ограждения опасных зон, схемы разрешенных проездов по территории, с нанесенными на них местами пересечений с ЛЭП, схемы подземных коммуникаций (в случае пролегания их в зоне производства работ и вероятности их нарушения) |  |  |  |
|  | Иная документация по безопасному выполнению работ/оказанию услуг с учетом предмета договора и специфики предусмотренных им работ/услуг |  |  |  |

До начала работ необходимо выполнить следующие мероприятия, обеспечивающие безопасность производства работ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок выполнения | Исполнитель |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Приложение: схема места производства работ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Представитель Подрядчика | |  | |
|  | | (должность, ФИО, подпись) | |
| Представитель Заказчика) | |  | |
|  | (должность, ФИО, подпись) | |

Примечание:

1. При необходимости ведения работ после истечения срока действия настоящего акта - допуска необходимо составить акт-допуск на новый срок.

2. К настоящему акту-допуску прилагается и является его неотъемлемой частью схема выделенной территории объекта производства работ Подрядной организацией.

# ПРИЛОЖЕНИЕ 5. КОНТРОЛЬНАЯ КАРТА ВРЕМЕННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ПОДРЯДНЫХ/СУБПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ОБЩЕСТВА НА ПЕРИОД ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ.

**КОНТРОЛЬНАЯ КАРТА ВРЕМЕННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ПОДРЯДНЫХ/СУБПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ОБЩЕСТВА НА ПЕРИОД ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | "\_\_\_\_" | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | 20\_\_\_г. |
|  | | | | |
| (наименование организации или строящегося объекта) | | | | |

| **№ п/п** | **Проверяемое требование** | **Факт (да/нет)** | **Примечание (при не выполнении требований указывается конкретное место и обстоятельства)** |
| --- | --- | --- | --- |
| **-1-** | **-2-** | **-3-** | **-4-** |
| **1. Общие требования** | | | |
| 1.1. | Согласование места размещения с Заказчиком |  |  |
| 1.2. | Наличие схемы разрешения с указанием расстояний, мест складирования, административных, жилых, бытовых и вспомогательных помещений. Схема должна быть согласована с Заказчиком |  |  |
| 1.3. | Наличие разрешения (у собственника) к подключению к коммуникациям |  |  |
| 1.4. | Наличие и функционирование средств связи: |  |  |
| 1.4.1. | *с Заказчиком* |  |  |
| 1.4.2. | *головной организацией (руководством)* |  |  |
| 1.4.3. | *экстренными службами* |  |  |
| 1.5. | Наличие аптечек первой помощи. Их укомплектованность и сроки годности |  |  |
| 1.6. | На Объекте организован пропускной и внутриобъектовый режим, имеется шлагбаум, ограждение (при необходимости) |  |  |
| 1.7. | Места базирования и размещения площадок складирования (погрузо-разгрузочных площадок): |  |  |
| 1.7.1. | *не находятся в охранной зоне линий электропередач* |  |  |
| 1.7.2. | *не находятся в охранной зоне трубопроводов* |  |  |
| 1.7.3. | *расположены вне мест, опасных в отношении лавин, камнепадов, селей* |  |  |
| 1.7.4. | *расположены мест затопления при паводке* |  |  |
| **2. Документация** | | | |
| 2.1. | В партии имеется полная копия Договора со всеми приложениями: ТЗ, календарный план, приложениями с описанием видов и объемов работ, с требованиями по ОТ, ПБ и ООС, Стандартами Заказчика; |  |  |
| 2.2. | Назначены (приказом, распоряжением) лица ответственные за пожарную безопасность на объекте |  |  |
| 2.3. | Наличие на видных местах табличек с указанием номера телефона вызова пожарной охраны, телефонов экстренного реагирования, экстренной помощи, оперативного оповещения при возникновения лесных пожаров |  |  |
| 2.4. | Наличие разработанной инструкции, определяющей действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей. |  |  |
| 2.5. | Наличие инструкций по охране труда по профессиям и видам работ |  |  |
| 2.6. | Проект электроснабжения, Акт допуска Ростехнадзора (при наличии региональных требований) + схема электроснабжения. |  |  |
| 2.7. | Имеются Паспорта на жилые вагон-дома, перечень оборудования, установленного в вагон-домах |  |  |
| 2.8. | Имеются Паспорта на оборудование |  |  |
| 2.9. | Имеются протоколы (акты) измерение сопротивления изоляции |  |  |
| 2.10. | Наличие паспорта огнетушителей и ведение учета проверки наличия и состояния первичных средств пожаротушения в специальных журналах - ТО и испытаний |  |  |
| 2.11. | Приказ о назначении лиц, допущенных к работе с отходами 1-4 классов опасности |  |  |
| 2.12. | Порядок (инструкция) обращения с отходами производства и потребления на территории предприятия. |  |  |
| 2.13. | Документы, подтверждающие обучение (переподготовку) лиц, допущенных к работе с отходами 1-4 классов опасности. |  |  |
| 2.14. | Порядок проведения производственного экологического контроля на территории предприятия. |  |  |
| 2.15. | Договора на передачу, использование или обезвреживание отходов производства и потребления и лимиты на размещение отходов, если размещение производится; лицензию по сбору, использованию, обезвреживанию, размещению опасных отходов в случае осуществления хотя бы одного из перечисленных видов деятельности. |  |  |
| **3. Требования к территории** | | | |
| 3.1. | Наличие мест курения (их определение и оборудование - допускается только на открытом воздухе) |  |  |
| 3.2. | Наличие аншлага (обозначение места базирования) с указанием наименования организации и контактных телефонов |  |  |
| 3.3. | Наличие оборудованных пожарных щитов согласно прил. 6 Правил противопожарного режима в Российской Федерации |  |  |
| 3.4. | Территория размещения, а также площадки для установки палаток, других специальных сооружений для проживания или ночлега расчищены от сухостойных и опасных деревьев в радиусе двойной их высоты, от хвороста и камней, всевозможных нор, могущих быть убежищем грызунов, ядовитых змей и т.п. |  |  |
| 3.5. | Оборудованные площадки временного хранения металлолома, контейнера для накопления отходов, туалеты размещены не ближе 50 м от производственных и жилых зданий в местах, исключающих загрязнение окружающей среды |  |  |
| 3.6. | Временный полевой лагерь обеспечен вертолетной площадкой |  | Только для топографо-геодезических работ |
| 3.7. | Освещение территории в темное время суток |  |  |
| 3.8. | Площадки для разведения костров удалены от деревьев, палаток на расстояние не менее 15 м, очищены от травы и мусора, окопаны канавой на глубину минерализованного слоя (твердого грунта) в радиусе не менее 1 м. |  |  |
| 3.9. | Наличие отдельно места хранения ГСМ, ЛВЖ и ГЖ. Площадка обвалована. Имеются соответствующие противопожарные разрывы |  |  |
| 3.10. | Территория площадки хранения ГСМ, ЛВЖ и ГЖ содержится в чистоте и порядке, не захламлена. В зимнее время очищается от снега, в летнее время трава скошена и вывезена в сыром виде, в темное время суток освещаются. |  |  |
| **4. Санитарно-бытовые условия** | | | |
| 4.1. | Наличие оборудованного туалета (в зимний период отапливаемый) |  |  |
| 4.2. | Наличие мест приготовления и принятия пищи |  |  |
| 4.3. | Наличие медицинских работников |  |  |
| 4.4. | Наличие мест для размещения спецодежды и специальной обуви |  |  |
| 4.5. | Наличие условий для мытья рабочих в полевых условиях в бане или в специально оборудованной для мытья палатке (помещении) не реже одного раза в 10 дней. |  |  |
| 4.6. | Объекты обеспечены питьевой водой. |  |  |
| 4.7. | Наличие мест для сушки спецодежды и специальной обуви |  |  |
| 4.8. | Наличие мест (прачечной) для стирки одежды, спецодежды (стиральные машины) или организация централизованной стирки с вывозом |  |  |
| 4.9. | Сбор, хранение и накопление производственных и бытовых отходов должны производиться в специально отведенных и приспособленных для этих целей местах.  Наличие мусорных контейнеров для производственных и бытовых отходов с плотно закрывающимися крышками. |  |  |
| 4.10. | Наличие холодильников для хранения пищевых продуктов |  |  |
| **5. Требования к помещениям, временным строениям** | | | |
| 5.1. | Наличие противопожарных разрывов между палатками, вагон-домами: |  |  |
| 5.1.1. | при отсутствии отопительных и обогревательных приборов не менее 3 м. |  |  |
| 5.1.2. | при наличии отопительных и обогревательных приборов не менее 5 м. |  |  |
| 5.1.3. | при наличии отопительных и обогревательных приборов в палаточном лагере не менее 10 м. |  |  |
| 5.2. | Наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны |  |  |
| 5.3. | Отсутствие электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции |  |  |
| 5.4. | Отсутствие повреждений розеток, рубильников, других электроустановочных изделий |  |  |
| 5.5. | Эксплуатируются светильники с колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника. |  |  |
| 5.6. | Электроутюги, электроплитки, электрочайники и другие электронагревательные приборы, имеют устройства тепловой защиты, а также терморегуляторы, предусмотренные конструкцией; |  |  |
| 5.7. | Применяются электронагревательные приборы заводского исполнения |  |  |
| 5.8. | В электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры отсутствуют горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы |  |  |
| 5.9. | Отсутствие печного отопления |  |  |
| 5.10. | Обеспечение первичными средствами пожаротушения |  |  |
| 5.11. | Палатки прочно закреплены и окопаны канавкой для стока воды |  |  |
| 5.12. | Наличие в вагон-домах систем пожарной сигнализации и оповещения людей в случае пожара |  |  |
| 5.13. | Наличие противооткатных упоров на временных помещениях колесного типа |  |  |
| 5.14. | Наличие заземления |  |  |
| Представители Заказчика: | |  |  |
|  |  |  | (должность, ФИО, подпись) |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Представители Подрядчика: | |  |  |
|  |  |  | (должность, ФИО, подпись) |

# ПРИЛОЖЕНИЕ 6. ФОРМА АКТА ПРИЕМКИ РАЗМЕЩЕНИЯ ПОДРЯДНЫХ/СУБПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ОБЩЕСТВА НА ПЕРИОД ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ.

**АКТ ПРИЕМКИ РАЗМЕЩЕНИЯ ПОДРЯДНЫХ/СУБПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ОБЩЕСТВА НА ПЕРИОД ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата:** | «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_ г. | | | | | | | |
| **1. Место размещения:** |  | | | | | | | |
|  | (указывается м/р, привязка к ближайшим объектам с указанием расстояния, координаты) | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **2. Наименование размещаемой организации:** | | |  | | | | | |
|  | | | (полное наименование организации) | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **3. Статус размещаемой организации:** | □ генеральный подрядчик; □ субподрядчик | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **4. Комиссия в составе:** | | | | | | | | |
| Представитель генеральной подрядной организации: | | | | |  | | | |
|  | | | | | (должность, ФИО) | | | |
|  | | | | | | | | |
| Представитель субподрядной организации: | |  | | | | | | |
|  | | (должность, ФИО) | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Представитель супервайзинга, строительного контроля, другого вида контроля: | | | | | | | |  |
| (нужное подчеркнуть) | | | | | | | | (наименование организации, должность, ФИО) |
|  | | | | | | | | |
| Представитель Заказчика (по направлению деятельности): | | | | | |  | | |
|  | | | | | | (должность, ФИО) | | |
|  | | | | | | | | |
| Представитель Заказчика (специалист по П, ПБ, ОТ и ОС): | | | | | |  | | |
|  | | | | | | (должность, ФИО) | | |
|  | | | | | | | | |
| Представитель Заказчика (представитель объекта, участка, цеха): | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | (должность, ФИО) | |
| Иные представители: |  | | | | | | | |
|  | (наименование организации, должность, ФИО) | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **5. Комиссия провела обследование места размещения в соответствии с картой обследования (прилагается к настоящему акту)** | | | | | | | | |
| **6. Схема размещения, разработана (прилагается к настоящему акту) и соответствует / не соответствует фактическому размещению** | | | | | | | | |
| (нужное подчеркнуть) | | | | | | | | |
| **7. При обследовании дополнительно выявлены следующие несоответствия:** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **8. Комиссия по результатам обследования приняла решение** | | | | | | | | |
| а) допустить подрядную/субподрядную организацию к размещению и производству работ | | | | | | | | |
| б) допустить подрядную/субподрядную организацию к размещению и производству работ с разработкой компенсационных мер безопасности и их выполнения | | | | | | | | |
| в) допустить подрядную/субподрядную организацию к размещению и производству работ при условии устранения выявленных несоответствий в срок до «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_ г. | | | | | | Провести контрольную проверку устранения выявленных несоответствий в срок до «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_ г. | | |
| г) не допускать подрядную/субподрядную организацию к размещению и производству работ до устранения выявленных несоответствий и проведения повторного обследования. | | | | | | Провести повторное обследование в срок до «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_ г. | | |
| **9. Особые мнения членов комиссии:** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Представитель генеральной подрядной организации: |  | | | | | | |  |
|  | (подпись) | | | | | | | (ФИО) |
| Представитель субподрядной организации: |  | | | | | | |  |
|  | (подпись) | | | | | | | (ФИО) |
| Представитель супервайзинга, строительного контроля, другого вида контроля: |  | | | | | | |  |
|  | (подпись) | | | | | | | (ФИО) |
| Представитель Заказчика (по направлению деятельности): |  | | | | | | |  |
|  | (подпись) | | | | | | | (ФИО) |
| Представитель Заказчика (специалист по П, ПБ, ОТ и ОС): |  | | | | | | |  |
|  | (подпись) | | | | | | | (ФИО) |
| Представитель Заказчика (представитель объекта, участка, цеха): |  | | | | | | |  |
|  | (подпись) | | | | | | | (ФИО) |
| Иные представители: |  | | | | | | |  |
|  | (подпись) | | | | | | | (ФИО) |
| **10. Проведение контрольных мероприятий в соответствии с п. 8в настоящего акта** | | | | | | | | |
| 10.1 Контрольная проверка устранения выявленных несоответствий проведена «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_ г.  Контрольная карта прилагается | | | | | | | | |
| 10.3 По результатам контрольных мероприятий принято решение: | | | | | | | | |
| □ допустить подрядную/субподрядную организацию к размещению и производству работ | □ допустить подрядную/субподрядную организацию к размещению и производству работ с разработкой компенсационных мер безопасности и их выполнения | | | | | | | □ выдворить подрядную/субподрядную организацию с территории |
| Представитель Заказчика: |  | | |  | | | | |
|  | (подпись) | | | (Должность, наименование организации, ФИО) | | | | |
| Представитель Заказчика |  | | |  | | | | |
|  | (подпись) | | | (Должность, наименование организации, ФИО) | | | | |

# ПРИЛОЖЕНИЕ 7. ФОРМА АКТА ПРОВЕРКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ.

**АКТ**

**ПРОВЕРКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ**

Дата составления акта проверки: «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г.

Регистрационный номер: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Место составления: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| Мной (нами) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (должность, фамилия, инициалы должностного работника Общества, проводившего проверку)  в присутствии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (должность, фамилия, инициалы представителя ПО, в чьем присутствии была проведена проверка)  на основании договора заключенного между Обществом и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (наименование Подрядной организации)  по выполнению работ/оказанию услуг \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (краткое наименование вида работ /услуг по договору)  в период с « » 20 г. по « » 20 г.  проведена проверка выполнения договорных обязательств \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (наименование Подрядной организации) |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование объекта производства работ и характера работ, выполнявшегося на объекте во время проведения проверки)

*В результате проверки выявлены следующие нарушения:*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование объекта, где выявлены нарушения, выявленные нарушения со ссылками на действующие нормативные документы РФ, заключенный договор** | **Предложения по устранению выявленных нарушений** | **Срок устранения выявленных нарушений** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Выводы по результатам проверки:**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**Проверяющий:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

должность подпись ФИО

**Представитель**

**подрядной организации:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

должность подпись ФИО

Примечание:

К акту, при необходимости, могут прилагаться документы, подтверждающие выявленные нарушения, в том числе фото и видео материалы.

# ПРИЛОЖЕНИЕ 8. МЕТОДИКА РАСЧЕТА РЕЙТИНГА ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.

| **№** | **ПОКАЗАТЕЛЬ** | **ЕД.  ИЗМ.** | **КРИТЕРИЙ** | **ФАКТ** | **МАКСИМУМ БАЛЛОВ** | **КОММЕНТАРИЙ** | **РАССМАТРИВАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Промышленная безопасность** |  |  |  | **45** |  |  |
| 1.1 | Наличие аварий в подрядной организации и/или аварий на объектах Общества по вине подрядной организации | ед. | Отсутствие аварий - 10 баллов, наличие аварий - минус 50 баллов |  | 10 | Оценивается по факту регистрации аварий ("авария" понимается в формулировке ФЗ-116 "О промышленной безопасности опасных производственных объектов") | Акты расследования аварий; Отчеты внутренних расследований происшествий Заказчика; Сообщения о происшествиях, сводки и отчеты |
| 1.2 | Повреждение оборудования, технических устройств, зданий и сооружений Заказчика (ЛЭП, трубопроводы, эстакады, ФА и др.) | ед. | 1. Отсутствие фактов повреждения - 10 баллов. 2. Наличие 1 факта повреждения - минус 10 баллов, и далее минус 10 баллов за каждое повреждение |  | 10 | Оценивается по наличию фактов повреждений оборудования, технических устройств, зданий и сооружений Заказчика (ЛЭП, трубопроводы, эстакады, ФА и др.). | Отчеты внутренних расследований происшествий Заказчика; Сообщения о происшествиях, сводки и отчеты |
| 1.3 | Коэффициент приостановок производства работ/отстранения от работы/запрет использования оборудования | Знач. коэффициента | Значение коэффициента: ≤ 0,02 - 10 баллов от 0,02 до 0,04 - 0 баллов 0,04 и выше - минус 10 баллов |  | 10 | Коэффициент приостановок производства работ оценивается как отношение количества приостановок к количеству проверок. Оцениваются приостановки по результатам всех проверок (специалистами Общества, службами супервайзинга и строительного контроля)  К приостановкам производства работ относится как непосредственная приостановка так и отстранение (в т.ч. временное) от производства работ работников подрядных организаций (за не применение специальной одежды, отсутстия обучения и т.д.) или запрет эксплуатации отдельного оборудования, приспособлений, инструмента  При отсутствии проверок подрядной организации, или их количестве менее 5 показатель равен 0 баллов | Акты проверок представителями  Заказчика. |
| 1.4 | Количество нарушений на проверку | ед. | Количество нарушений на проверку: менее 7 - 5 баллов от 7 до 10 - 0 баллов более 10 - минус 5 баллов |  | 5 | Оценивается как отношение количества проведенных проверок представителями Заказчика к количеству выявленных нарушений | Акты проверок представителями Заказчика; |
| 1.5 | Организация и проведение проверок: 1. Наличие документа (Положения, Стандарта и т.д.) регламентирующего проведение проверок в области ПБ, ОТ и ОС, при наличии ОПО - положения о ПК; 2. Проведение проверок мест производства работ на объектах Заказчика; 3. Проведение проверок субподрядных организаций на объектах Заказчика; 4. Проведение анализа выявленных нарушений, разработаны мероприятия по устранению их причин. | ед. | Не выполнение п.п. 1-4 - минус 20 баллов; Не выполнение п.п. 2-4 - минус 10 баллов;; Не выполнение п.п. 3-4 - 0 баллов;; Не выполнение п.п. 4 - 5 баллов; Выполнение всех п.п. - 10 баллов. |  | 10 | Оценивается не выполнение любого из указанного в "критерии" указанных п.п., при условии выполнения всех остальных Наличие проверок учитывается при их частоте не реже 2 - раз в месяц | Документы (Положения, Стандарта и т.д.) регламентирующие проведение проверок в области ПБ, ОТ и ОС, при наличии ОПО - положения о ПК; Копии актов проверок подрядными организациями объектов производства работ; Копии актов проверок подрядными организациями субподрядных организаций на объектах производства работ; Анализ выявленных нарушений, мероприятия по устранению их причин подрядных организаций. |
| **2** | **Охрана труда** |  |  |  | **55** |  |  |
| 2.1 | Количество смертельных и/или групповых несчастных случаев связанных с производством | ед. | Отсутствие смертельных и/или групповых н/с - 10 баллов;  Наличие смертельных и/или групповых н/с - минус 50 баллов |  | 10 | Оценивается по факту регистрации смертельных и групповых несчастных случаев связанных с производством в обществах БРД | Отчеты внутренних расследований происшествий Заказчика; Сообщения о происшествиях, сводки и отчеты |
| 2.2 | Своевременное оповещение о происшествиях | ед. | Отсутствие фактов несвоевременного оповещения - 5 баллов Наличие фактов несвоевременного оповещения - минус 5 баллов |  | 5 | Оценивается по факту наличия/отсутствия задержек оповещения Заказчика о несчастных случаях, технических инцидентах, авариях, пожарах и иных происшествиях. | Отчеты внутренних расследований происшествий Заказчика; Сообщения о происшествиях, сводки и отчеты |
| 2.3 | Уровень травматизма – индикатор LTIFR (количество несчастных случаев на 1 млн. отработанных часов) | значение LTIFR | Значение индикатора LTIFR: LTIFR ≤ значения индикатора LTIFR Заказчика - 15 баллов, далее за каждое увеличение на 10 % минус 10 баллов |  | 15 | Индикатор LTIFR рассчитывается как отношение: количество несчастных случаев связанных с производством \* 1 000 000 / количество отработанных часов. | Данные об отработанных чел.часах Сообщения о происшествиях, сводки и отчеты |
| 2.4 | Алкоголь - нахождение на рабочем месте | чел. | Не выявлено фактов опьянения - 10 баллов Выявлен 1 случай опьянения - 0 баллов, и далее по минус 5 баллов за каждый факт опьянения. |  | 10 | Учитываются факты нахождения работников подрядной организации в алкогольном, наркотическом, токсическом опьянении подтвержденные результатами медицинского освидетельствования или актом освидетельствования по внешним признакам.  Учитывается по количеству выявленных в состоянии опьянения работников.  Факты отказа от освидетельствования приравниваются к фактам нахождения в алкогольном, наркотическом, токсическом опьянении. Выявленные слуяаи опьянения силами работников подрядных организаций не учитываются. | Акты освидетельствования и/или отказа от такового |
| 2.5 | Алкоголь - выявление фактов (или попыток) проноса, провоза алкоголя | ед. | Не выявлено фактов проноса, провоза и/или их попыток - 5 баллов Выявлен 1 факт - 0 баллов, и далее по минус 5 баллов за каждый факт. |  | 5 | Учитываются факты (или попыток) проноса, провоза алкоголя, наркотических, токсических веществ. | Рапорты служб охраны объекта, акты |
| 2.6 | Затраты на мероприятия по охране труда | тыс.  руб. | менее 10 тыс.руб. на человека - минус 10 баллов; от 10 до 15 тыс.руб на человека - минус 5 баллов; от 15 до 20 тыс.руб. на человека - 0 баллов; свыше 20 тыс.руб. - 5 баллов Отсутствие статистического отчета - минус 20 баллов. |  | 5 | Оценивается по результатам года, по статистическому отчету 1-травматизм  При отсутствии статистического отчета | Статистический отчет 1-травматизм |
| 2.7 | Отсутствие работников, привлекаемых подрядной организацией для выполнения работ на основании гражданско-правовых договоров | да/нет | Отсутствие фактов привлечения подрядной организацией работников для выполнения работ на основании гражданско-правовых договоров - 5 баллов Наличие фактов привлечения подрядной организацией работников для выполнения работ на основании гражданско-правовых договоров - минус 10 баллов |  | 5 | Оценивается факт выявления работников, привлекаемых подрядной организацией для выполнения работ на основании гражданско-правовых договоров | Акты проверок представителями Заказчика; |
| **3** | **Транспортная безопасность** |  |  |  | **35** |  |  |
| 3.1 | Наличие крупных и/или значительных ДТП в подрядной организации | ед. | Отсутствие крупного и/или значительного ДТП - 10 баллов; Наличие 1 крупного и/или значительного ДТП - минус 20 баллов, далее минус 10 баллов за каждое ДТП |  | 10 | Оценивается наличие крупных и/или значительных ДТП  Классификация ДТП производится в соответствии с ЛНД Заказчика | Отчеты внутренних расследований происшествий Заказчика; Сообщения о происшествиях, сводки и отчеты |
| 3.2 | Наличие потенциально опасных ДТП в подрядной организации | ед. | Отсутствие потенциально опасного ДТП - 5 баллов; Наличие 1 потенциально опасного ДТП - минус 5 баллов, далее минус 5 баллов за каждое потенциально опасное ДТП |  | 5 | Оценивается наличие потенциально опасных ДТП  Классификация ДТП производится в соответствии с ЛНД заказчика | Отчеты внутренних расследований происшествий Заказчика; Сообщения о происшествиях, сводки и отчеты |
| 3.3 | Оснащенность транспортных средств бортовыми системами мониторинга | п.п. | 1. 100 % оснащенности БСМТС всего транспорта + установка видеорегистраторов на транспорте для перевозки пассажиров и опасных грузов - 10 баллов; 2. 100 % оснащенности БСМТС всего транспорта - 5 баллов; 3. 100 % оснащенность транспорта для перевозки пассажиров и опасных грузов БСМТС - 0 баллов; 4. Менее 100 % оснащенности транспорта для перевозки пассажиров и опасных грузов - минус 10 баллов |  | 10 | Оценивается процент оснащенности транспортных средств (кроме специальной техники) бортовыми системами мониторинга от общего количества транспортных средств  При выявлении при проведении проверок, расследования происшествий факта отсутствия БСМТС или его неработоспособное состояние - оценивается как минус 10 баллов | Рассматриваются сведения представленные подрядной организацией; Акты проверок представителями Заказчика |
| 3.4 | Оснащенность транспортных средств ремнями безопасности | % | 100 % оснащенности - 5 баллов; менее 100 % - минус 15 баллов |  | 5 | Оценивается процент оснащенности всех транспортных средств ремнями безопасности | Рассматриваются сведения представленные подрядной организацией; Акты проверок представителями Заказчика |
| 3.5 | Проведение предрейсового медицинского осмотра | п.п. | 1. Проводятся постоянно - 5 баллов; 2. Имются факты непроведения предрейсового медицинского осмотра - минус 10 баллов |  | 5 | Оценивается проведение предрейсового медицинского осмотра | Договор на оказание услуг или документы о наличии собственного медицинского пункта подрядной организацией Акты проверок представителями Заказчика |
| **4** | **Экологическая безопасность** |  |  |  | **30** |  |  |
| 4.1 | Вывоз и утилизация бытовых и производственных отходов | да/нет | Организован вывоз и утилицации ТБО и ПО - 5 баллов; Отсутствие вывоза и утилицации ТБО и ПО - минус 5 баллов |  | 5 | Оценивается организация вывоза и утилизация бытовых и производственных отходов | Договора на вывоз и утилизацию бытовых и производственных отходов |
| 4.2 | Наличие соответствующих лимитов на размещение отходов производства и потребления | да/нет | Имеются в наличии лимиты на размещение отходов производства и потребления - 5 баллов; Отсутствуют лимиты на размещение отходов производства и потребления - минус 5 баллов |  | 5 | Оценивается срок действия природоохранной документации в процентном соотношении от отчетного периода | Лимиты на размещение отходов производства и потребления |
| 4.3 | Наличие специализированных установок по обезвреживанию отходов ТБО и ПО | да/нет | Имеется - 5 баллов; Отсутствует - минус 5 баллов |  | 5 | Оценивается наличие специализированных установок по обезвреживанию отходов ТБО и ПО с экологической экспертизой на технологию обезвреживания отходов ТБО и ПО | Экологическая экспертиза на технологию обезвреживания отходов ТБО и ПО |
| 4.4 | Наличие соответствующей требованиям лицензии на деятельность по обращению с отходами (если требуется) | да/нет | Имеется - 10 баллов; Отсутствует - минус 20 баллов |  | 10 | Наличие соответствующей требованиям лицензии на деятельность по обращению с отходами (если требуется) | Копия лицензии |
| 4.5 | Наличие работников обученных по обращению с отходами (если требуется) | % | Имеется - 5 баллов; Отсутствует - минус 5 баллов |  | 5 | Оценивается наличие работников обученных по обращению с отходами (если требуется) | Удостоверение об обучении |
| **5** | **Пожарная безопасность** |  |  |  | **35** |  |  |
| 5.1 | Количество пожаров | ед | Отсутствие пожаров - 10 баллов, наличие пожаров - минус 20 баллов |  | 10 | Оценка применяется в отношении зарегистрированных в МЧС пожаров (подлежащих учету в соответствии с "Порядком учета пожаров и их последствий" утв. Приказом МЧС РФ от 21.11.2008 N 714) | Отчеты внутренних расследований происшествий Заказчика; Сообщения о происшествиях, сводки и отчеты |
| 5.2 | Наличие загораний | ед | Отсутствие загораний - 10 баллов, наличие загораний - минус 10 баллов |  | 10 | Оценка применяется в отношении загораний (подлежащих учету в соответствии с "Порядком учета пожаров и их последствий" утв. Приказом МЧС РФ от 21.11.2008 N 714) | Отчеты внутренних расследований происшествий Заказчика; Сообщения о происшествиях, сводки и отчеты |
| 5.3 | Оснащенность первичными средствами пожаротушения | п.п. | 1. Наличие выявленных фактов отсутствия или исправности первичных средств пожаротушения - 10 баллов; 2. Отсутствие выявленных фактов отсутствия или исправности первичных средств пожаротушения - минус 5 баллов; |  | 10 | Оценивается оснащенность и исправность первичных средств пожаротушения по фактам выявленных нарушений | Акты проверок представителями Заказчика |
| 5.4 | Организация и проведение обслуживания и ремонта систем АПС и АПТ | да/нет | Наличие договора или отсутствие зданий и сооружений на территории Заказчика - 5 баллов; Отсутствие договора - минус 5 баллов |  | 5 | Оценивается наличие договоров на обслуживание и ремонт систем АПС и АПТ  Оценивается при наличии зданий и сооружений на объектах Заказчика (в т.ч. вагон домов) | Договора на обслуживание и ремонт систем АПС и АПТ |
|  | **ИТОГО** | |  |  | **200** |  |  |

Примечание: При отсутствии необходимости в выполнении (по специфике производства работ) тех или иных мероприятий баллы распределяются равномерно по остальным мероприятиям.

# ПРИЛОЖЕНИЕ 9. ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННОЙ, ПОЖАРНОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.

**(рекомендуемая форма)**

**ИНФОРМАЦИЯ**

**о результатах работы в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности**

**за период с «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г по «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г**

1. **Общие данные (с учетом субподрядных организаций):**

|  |  |
| --- | --- |
| **1.1 Полное наименование и адрес организации (подрядной/субподрядной)** |  |
| **1.2 Вид производимых работ на объектах Заказчика** |  |
| **1.3 Наименование объекта Заказчика**  **(где выполняются работы)** |  |
| **1.4 Среднесписочная численность работников, осуществлявших выполнение работ по договору** |  |
| Собственный персонал |  |
| Субподрядные организации |  |
| **1.5 Количество человеко часов отработанных на Заказчика** |  |
| Собственный персонал |  |
| Субподрядные организации |  |

1. **Статистика (с учетом субподрядных организаций):**

|  |  |
| --- | --- |
| **2.1 Количество аварий (по ФЗ-116)** (ед.) |  |
| **2.2 Повреждение оборудования, технических устройств, зданий и сооружений Заказчика (ЛЭП, трубопроводы, эстакады, ФА и др.)** (ед.) |  |
| **2.3 Несчастные случаи, связанные с производством, в т.ч.:** |  |
| смертельные (ед.) |  |
| групповые (ед.) |  |
| **2.3 Общее количество несчастных случаев** (ед) **/ Общее количество пострадавших в несчастных случаях** (чел) |  |
| **2.4 Всего транспортных средств** (ед.)**,**  **из них:** |  |
| транспорт для перевозки пассажиров (белее 8 пассажиров) |  |
| легковой транспорт |  |
| транспорт для перевозки опасных грузов |  |
| количество специальной техники |  |
| другой транспорт (грузовой) |  |
| **2.5 Транспортных средств оснащенных БСМТС** (ед.)**,**  **из них:** |  |
| транспорт для перевозки пассажиров (белее 8 пассажиров) |  |
| легковой транспорт |  |
| транспорт для перевозки опасных грузов |  |
| количество специальной техники |  |
| другой транспорт (грузовой) |  |
| **2.6 Транспортных средств оснащенных ремнями безопасности** (ед.)**,**  **из них:** |  |
| транспорт для перевозки пассажиров (белее 8 пассажиров) |  |
| легковой транспорт |  |
| транспорт для перевозки опасных грузов |  |
| количество специальной техники |  |
| другой транспорт (грузовой) |  |
| **2.7 Пробег транспортных средств** (км) |  |
| **2.8 ДТП (с пострадавшими)** (ед.) |  |
| **2.9 ДТП (без пострадавших)** (ед.) |  |
| **2.10 Наличие пожаров** |  |
| **2.11 Наличие загораний** |  |

1. **Профилактическая работа (с учетом субподрядных организаций):**

|  |  |
| --- | --- |
| **3.1 Наличие документа (Положения, Стандарта и т.д.) регламентирующего проведение проверок в области ПБ, ОТ и ОС, при наличии ОПО - положения о ПК;** | 🞏 Да 🞏 Нет |
| **3.2 Количество проверок подрядной организацией мест производства работ на объектах Заказчика** (ед.) |  |
| **3.3 Количество проверок подрядной организацией субподрядных организаций на объектах Заказчика** (ед.) |  |
| **3.4 Проведен анализ выявленных нарушений, разработаны мероприятия по устранению их причин** | 🞏 Да 🞏 Нет |
| **3.5 Затраты на мероприятия по охране труда** (тыс.руб.) |  |
| **3.6 Привлекает ли подрядная организация работников для выполнения работ на основании гражданско-правовых договоров** | 🞏 Да 🞏 Нет |
| **3.7 Наличие договоров на вывоз и утилизацию бытовых и производственных отходов** | 🞏 Да 🞏 Нет |
| **3.8 Наличие лимитов на размещение отходов производства и потребления** | 🞏 Да 🞏 Нет |
| **3.9 Наличие экологической экспертизы на технологию обезвреживания отходов ТБО и ПО** | 🞏 Да 🞏 Нет |
| **3.10 Наличие соответствующей требованиям лицензии на деятельность по обращению с отходами (если требуется)** | 🞏 Да 🞏 Нет |
| **3.11 Наличие работников обученных по обращению с отходами** (чел.) | (чел.) |
| **3.12 Наличие договора на обслуживание и ремонт систем АПС и АПТ** | 🞏 Да 🞏 Нет |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Дата заполнения:** | **Руководитель подрядной организации** |  | **Куратор договора Заказчика** |
| **Ф.И.О.** , **должность** |  | **Ф.И.О.**  **должность** |
| **Подпись** |  | **Подпись** |

м.п.

**Дата заполнения:**