**Приложение № 6**

**к Договору №\_\_\_\_/\_\_\_\_**

**от \_\_\_.\_\_\_.\_\_\_\_г.**

**Шкала оценки качества услуг по инженерно-технологическому сопровождению и переработке (осветлению) буровых растворов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Перечень отклонений от утвержденной программы на бурение** | **Коэффициент качества** | **Примечание** |
| 1 | Неудовлетворительная работа оборудования БФК | 0,6 | За каждый случай. Относится к объёму услуг по переработке (осветлению) БР |
| 2 | Отклонение параметров промывочной жидкости от требований ГТН |  | За каждый случай |
| 3 | **При вскрытом проектном продуктивном пласте** |  | Допустимые отклонения/Примечания |
| 3.1 | Плотность | 0,9 | ± 0,01 г/см3 |
| 3.2 | Фильтрация | 0,9 | за каждые 1 см3/30 мин |
| 3.3 | Вязкость | 0,95 | ± 3 с |
| 3.4 | Содержание песка | 0,95 | за каждые + 0,2 % |
| 3.5 | Значение МБТ | 0,95 | +3 кг/м3 |
| 3.6 | СНС | 0,95 | ± 1 фунт/100фут2 |
| 3.7 |  |  |  |
| 4 | **До вскрытия проектного продуктивного пласта** |  | Допустимые отклонения/Примечания |
| 4.1 | Плотность | 0,92 | ± 0,02 г/см3 |
| 4.2 | Фильтрация | 0,92 | за каждые 1 см3/30 мин |
| 4.3 | Вязкость | 0,95 | ± 5 с |
| 4.4 | Содержание песка | 0,95 | за каждые + 0,4 % |
| 4.5 | СНС | 0,95 | ± 2 фунт/100фут2 |
| 4.6 | Предоставление недостоверной информации по наличию МТР подрядчика на объекте оказания услуг | 0,95 | За каждый случай |
| 4.7 | Необоснованный перерасход хим. реагентов |  | Перерасход хим. реагентов компенсируется за счет Исполнителя |
| 5 | Невыполнение требований Заказчика/Супервайзера на стадии разработки программе промывки, оказания услуг на скважине, подготовки отчетности по оказанным услугам | 0,98 | За каждый случай |
| 6 | Отсутствие на буровой какого-либо из материалов и/или оборудования, указанного в приложении № 4 к Договору | 0,95 | За каждый случай |
| 7 | Меньшее количество материалов и/или оборудования заложенных в Договоре | 0,95 | За каждый случай (доставка недостающих материалов за счет Исполнителя в течении 10 дней) |
| 8 | Отказ от подписания двухстороннего акта | 0,97 | За каждый случай отказа. Подтверждается актом с привлечением третьей стороны |
| **Примечание:** Процент снижения стоимости высчитывается от выставленной суммы за отчетный период.  Окончательный понижающий процент качества по скважине не может быть выше 70% от общей стоимости оказанных услуг на данной скважине, включая все штрафные санкции по шкале качества. | | | |

Общая сумма вычета, с применением коэффициента качества и фиксированного вычета за отклонения, рассчитывается за отчетный период либо этап/секцию по формуле:

В= С х (1 – Кк),

где, В - сумма вычета;

С - стоимость УСЛУГ за отчетный период либо этап/секцию (без учета стоимости возмещаемых расходов);

Кк - коэффициент качества;

Примечание:

При отклонении по нескольким позициям коэффициент качества определяется:

Кк=К1хК2…..КN,

Где, КN - коэффициент качества по отдельной позиции.

Шкала оценки качества применяется в каждом отчётном периоде, в котором произошло нарушение.

Все отклонения и нарушения оформляются двухсторонним первичным актом и подписываются представителем Заказчика (Буровым мастером/Помощником бурового мастера) и Исполнителя. Отказ от подписания не допускается, не согласие с положениями, указанными в акте, оформляются приложением «об особом мнении» и прикладываются к акту.

|  |  |
| --- | --- |
| **Исполнитель**  ООО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»  Должность  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / ФИО | **Заказчик**  ООО «БНГРЭ»  Генеральный директор  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Н.Ф. Ганиев |