Приложение №1

К форме 2 «Требования к предмету оферты»

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на поставку долот шарошечных**

**2021 год**

Общество с ограниченной ответственностью «Байкитская нефтегазоразведочная экспедиция» планирует заключение Договора с Подрядчиком на поставку долот шарошечных

Таблица 1 – Характеристики

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| Диаметр долота, мм | 295,3 | 215,9 | 215,9 |
| Количество шарошек, шт. | 3 | 3 | 3 |
| Серия IADC | 7 | 7 | 3 |
| Категория пород IADC | 3 | 3 | 1 |
| Характеристики опоры IADC | 7 | 7 | 1 |
| Дополнительные характеристики IADC | G | G | G |
| Нагрузка на долото, т | 4-20 | 5-20 | 5-20 |
| Частота вращения, об/мин | 40-200 | 40-200 | 40-200 |
| Количество насадок, шт. | 3 | 3 | 3 |
| Присоединительная резьба | Ниппель З-152 (6 5/8 Reg) | Ниппель З-117 (4 1/2 Reg) | Ниппель З-117 (4 1/2 Reg) |

Таблица 2 – Прочие требования

|  |  |
| --- | --- |
| **Прочие требования** | |
| Наименование спецификации | API Spec 7 |
| Требования к упаковке | Поставка в упаковке, исключающей повреждения при транспортировке |
| Дополнительные требования к сопроводительной документации | Сопроводительная документация на **русском языке**:  Оригинал паспорта завода изготовителя предоставляется в офис г. Красноярск |