**Форма 2 «Требования к предмету оферты»**

**ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ**

***1.Общие положения***

Предмет закупки: Поставка ключей трубных и комплектующих к ним в 2023 году.

Инициатор закупки: Общество с ограниченной ответственностью «Байкитская нефтегазоразведочная экспедиция» (ООО «БНГРЭ»).

Срок поставки:

* Лот № 1 – февраль 2023 года
* Лот № 2 – февраль 2023 года

Базис поставки:

* Лот № 1 -DAP, Красноярский край, Богучанский р-н, пос. Таежный;
* Лот № 2 - DAP, ЯНАО, г. Новый Уренгой, п. Коротчаево.

Планируемый объем:

| **№**  **п/п** | **Наименование** | **Ед.изм.** | **Кол-во** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Лот № 1** | | | |
| 1. . | Ключ прямой трубный для больших нагрузок D 2" | шт. | 8 |
|  | Ключ прямой трубный для больших нагрузок D 3" | шт. | 19 |
|  | Ключ прямой трубный для больших нагрузок D 5" | шт. | 17 |
|  | Ключ прямой трубный для больших нагрузок D 6" | шт. | 2 |
|  | Ключ трубный горизонтальный усиленный КТГУ-73 | шт. | 5 |
|  | Ключ трубный горизонтальный усиленный КТГУ-89 | шт. | 4 |
|  | Ключ трубный рычажный КТР-3 | шт. | 8 |
|  | Ключ трубный цепной КЦН-1 | шт. | 4 |
|  | Ключ трубный цепной КЦН-2 | шт. | 5 |
|  | Ключ цепной для тяжелых работ D 3"-5" | шт. | 8 |
|  | Ключ цепной для тяжелых работ D 4 1/2"-7 1/2" | шт. | 8 |
| **Лот № 2** | | | |
| 1. . | Ключ прямой трубный для больших нагрузок D 2" | шт. | 1 |
|  | Ключ прямой трубный для больших нагрузок D 3" | шт. | 1 |
|  | Ключ прямой трубный для больших нагрузок D 5" | шт. | 1 |
|  | Ключ цепной для тяжелых работ D 3"-5" | шт. | 1 |
|  | Ключ цепной для тяжелых работ D 4 1/2"-7 1/2" | шт. | 1 |

* Заявленная стоимость по лотам №№ 1-2 должна включать расходы поставщика в соответствии с базисными условиями поставки DAP (ИНКОТЕРМС 2010).
* Лоты являются не делимыми. Оферта может быть представлена как на один из указанных лотов, так и на все лоты. Предоставление оферты на часть объема в пределах лота не допускается. В случае нарушения данного требования Общество оставляет за собой право не принимать поданную оферту к рассмотрению.
* Общество оставляет за собой право изменять общее количество поставляемого товара в пределах +100/-50% согласованного в договоре опциона.

Под опционом понимается право Общества уменьшить или увеличить количество поставляемых МТР в пределах согласованного количества без изменения цен на поставляемые МТР, согласованных в договоре. Срок действия опциона заканчивается не позднее даты начала последнего срока поставки МТР, предусмотренной договором.

Реквизиты ООО «БНГРЭ»:

Место нахождения: 660135, Россия, Красноярский край, Красноярск г., Весны ул., д. 3 «А»

Почтовый адрес: 660135, Россия, Красноярский край, Красноярск г., Весны ул., д. 3 «А», БЦ «Весна», 13 эт.

Тел./факс: (391)274-86-81/(391)274-86-82

ОГРН 103 880 000 3990

ИНН/КПП 880 101 1908/246 501 001

ОКПО 47833210

Банк ВТБ (ПАО) в г.Красноярске

БИК: 040407777

к/с: 30101810200000000777

р/с: 40702810300030003480

ИНН/КПП: 7702070139/246602001

ОГРН: 1027739609391

Код ОКПО: 21864130

***2. Требования к предмету закупки***

| **№ п/п** | **Требование (параметр оценки)** | **Документы, подтверждающие соответствия требованию** | **Единица измерения** | **Условия соответствия** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  | **Ключ прямой трубный для больших нагрузок D 2”**  Максимальный диаметр захватываемой трубы - 50 мм (2”);  Материал корпуса – чугун/закаленная сталь;  Полная длина – 350-500 мм (14”-20”);  Масса – не более 2 кг;  Рукоять двутаврового сечения, цельная, литая;  Верхняя щека - подвижная, кованая;  Верхняя и нижняя щека - сменные, изготовлены из легированной стали с двойной закалкой;  Поставка без запасного комплекта ЗИП; | Каталог производителя с указанием характеристик  Подписанная форма 6т | Да / Нет | Да |
|  | **Ключ прямой трубный для больших нагрузок D 3”**  Максимальный диаметр захватываемой трубы - 80 мм (3”);  Материал корпуса – чугун/закаленная сталь;  Полная длина – 600-700 мм (24”-27”);  Масса – не более 5 кг;  Рукоять двутаврового сечения, цельная, литая;  Верхняя щека - подвижная, кованая;  Верхняя и нижняя щека - сменные, изготовлены из легированной стали с двойной закалкой;  Поставка без запасного комплекта ЗИП; | Каталог производителя с указанием характеристик  Подписанная форма 6т | Да / Нет | Да |
|  | **Ключ прямой трубный для больших нагрузок D 5”**  Максимальный диаметр захватываемой трубы - 125 мм (5”);  Материал корпуса – чугун/закаленная сталь;  Полная длина – 900-1000 мм (36”-39”);  Масса – не более 9 кг;  Рукоять двутаврового сечения, цельная, литая;  Верхняя щека - подвижная, кованая;  Верхняя и нижняя щека - сменные, изготовлены из легированной стали с двойной закалкой;  Поставка без запасного комплекта ЗИП; | Каталог производителя с указанием характеристик  Подписанная форма 6т | Да / Нет | Да |
|  | **Ключ прямой трубный для больших нагрузок D6”**  Максимальный диаметр захватываемой трубы - 150 мм (6”);  Материал корпуса – чугун/закаленная сталь;  Полная длина – 1200-1300 мм (48”-51”);  Масса – не более 16 кг;  Рукоять двутаврового сечения, цельная, литая;  Верхняя щека - подвижная, кованая;  Верхняя и нижняя щека - сменные, изготовлены из легированной стали с двойной закалкой;  Поставка без запасного комплекта ЗИП; | Каталог производителя с указанием характеристик  Подписанная форма 6т | Да / Нет | Да |
|  | **Ключ трубный горизонтальный усиленный КТГУ-73**  Диаметр условный свинчиваемых и развинчиваемых труб - 73 мм;  Крутящий момент максимальный - не менее 3,5 кН\*м;  Для использования в умеренном и холодном климатических районах;  Соответствие требованиям ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования". | Копия паспорта\руководства (инструкции) по эксплуатации на изделие на русском языке  Копия сертификата\декларации о соответствии требованиям ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования" | Да / Нет | Да |
|  | **Ключ трубный горизонтальный усиленный КТГУ-89**  Диаметр условный свинчиваемых и развинчиваемых труб - 89 мм;  Крутящий момент максимальный - не менее 4,5 кН\*м;  Для использования в умеренном и холодном климатических районах;  Соответствие требованиям ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования". | Копия паспорта\руководства (инструкции) по эксплуатации на изделие на русском языке  Копия сертификата\декларации о соответствии требованиям ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования" | Да / Нет | Да |
|  | **Ключ трубный цепной КЦН-1**  Условный диаметр труб, не менее диапазона 60-114 мм  Макс. допустимое усилие на конце захвата, не менее 950 Н  Для использования в умеренном и холодном климатических районах  Соответствие требованиям ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования" | Копия паспорта\руководства (инструкции) по эксплуатации на изделие на русском языке  Копия сертификата\декларации о соответствии требованиям ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования" | Да / Нет | Да |
|  | **Ключ трубный цепной КЦН-2**  Условный диаметр труб, не менее диапазона 114-146 мм  Макс. допустимое усилие на конце захвата, не менее 1150 Н  Для использования в умеренном и холодном климатических районах  Соответствие требованиям ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования" | Копия паспорта\руководства (инструкции) по эксплуатации на изделие на русском языке  Копия сертификата\декларации о соответствии требованиям ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования" | Да / Нет | Да |
|  | **Ключ цепной для тяжелых работ D 3”-5”**  Диаметр труб - 75 – 125 мм (3” – 5”);  Длина цепи – 500 мм – (20 ¼”);  Масса – не более 5 кг;  Нагрузка цепи – для больших нагрузок;  Сменные губки из легированной стали;  Наличие двойных губок. | Копия паспорта\руководства (инструкции) по эксплуатации на изделие на русском языке  Копия сертификата\декларации о соответствии требованиям ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования" | Да / Нет | Да |
|  | **Ключ цепной для тяжелых работ D 4 ½”-7 ½”**  Диаметр труб - 110 – 185 мм (4 ½” – 7 ½”);  Длина цепи – 725 мм (29”);  Масса – не более 8 кг;  Нагрузка цепи – для больших нагрузок;  Сменные губки из легированной стали;  Наличие двойных губок. | Копия паспорта\руководства (инструкции) по эксплуатации на изделие на русском языке  Копия сертификата\декларации о соответствии требованиям ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования" | Да / Нет | Да |
|  | **Ключ трубный рычажный КТР-3**  Соответствие ГОСТ 18981-73 | Копия паспорта\руководства (инструкции) по эксплуатации на изделие на русском языке  Копия сертификата\декларации о соответствии требованиям ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования" | Да / Нет | Да |
|  | Товар должен быть выпущен не ранее 01.07.2022 г. | Гарантийное письмо за подписью руководителя организации на фирменном бланке организации | Да / Нет | Да |
|  | МТР при отгрузке должно быть надежно упаковано любым методом на усмотрение Поставщика. Упаковка груза должна обеспечивать сохранность МТР при транспортировке и хранении в условиях Крайнего Севера. Упаковочное место должно быть промаркировано и содержать упаковочный лист | Гарантийное письмо за подписью руководителя организации на фирменном бланке организации | Да / Нет | Да |

***3. Требования к контрагенту***

| **№ п/п** | **Требование (параметр оценки)** | **Документы, подтверждающие соответствия требованию** | **Единица измерения** | **Условия соответствия** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 3.1 | Поставщик должен быть производителем поставляемых МТР, закупаемых ООО «БНГРЭ», официальным Торговым Домом производителя, дилером, дистрибьютором. | Официальные документы, подтверждающие, что контрагент является официальным Торговым домом производителя, дилером, дистрибьютором (дилерские письма, письмо производителя). | Да/Нет | Да |
| 3.2 | Согласие с условиями договора ООО «БНГРЭ» | Гарантийное письмо за подписью руководителя о согласии со всеми условиями проекта договора (Форма 3) | Да/Нет | Да |
| 3.3 | Наличие аккредитации в ООО «БНГРЭ»/пакет документов для прохождения аккредитации.   Порядок прохождения процедуры по аккредитации находится на внешнем сайте Компании www.slavneft.ru | Копия уведомления о прохождении аккредитации или пакет документов для ее прохождения. | Да/Нет | Да |
| 3.4 | Опыт поставки данного вида МТР не менее 5 контрактов за последние три года. | Письмо-подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица. Референц-лист с указанием поставок и наименований контрагентов за последние 3 года, контактного лица и телефона. | Да/Нет | Да |
| 3.5 | Отсутствие в течение последних двух лет случаев судебных разбирательств  в качестве ответчика в связи с существенными нарушениями договора, исковые требования по которым были удовлетворены, а также случаев одностороннего расторжения/ одностороннего отказа от договора ООО «БНГРЭ», ПАО «НГК «Славнефть»  ПАО НК «Роснефть», ПАО «Газпром» и их дочерними Обществами, в связи с существенными нарушениями его условий[[1]](#footnote-1). | Письмо-подтверждение (заверение об обстоятельствах) за подписью уполномоченного лица/руководителя организации | Да/При наличии, решение принимает Техническая комиссия | Да/решение Технической комиссии |
| 3.6 | Отсутствие между потенциальным контрагентом и ООО «БНГРЭ» за последние 2 (два) года, предшествующих дате утверждения закупки, неурегулированных требований (претензий) на основании (факта существенного нарушения условий договора):  - поставка заводом-изготовителем, поставщиком некачественных, некомплектных МТР и (или) существенное нарушение сроков поставки МТР и/или ПО (включая несвоевременную передачу неисключительного права/лицензии)  - выполнение работ/оказание услуг с нарушением сроков их выполнения, и/или допущения отступлений от качества работ/услуг (включая не достижение запланированного результата) по обстоятельствам, за которые отвечает контрагент;  - фактов неоплаты по принятым/признанным (в любом письменном виде) требованиям (замечаниям, претензиям, штрафам) в течение 3-х мес. после их выставления.  Претензии, снятые/отозванные ООО «БНГРЭ» в порядке досудебного урегулирования спора, а также мотивированные ответы контрагентов на претензии, находящиеся на рассмотрении в Обществе, не подлежат учёту для целей принятия решения. | Письмо-подтверждение (заверение об обстоятельствах) за подписью уполномоченного лица/руководителя организации | Да/Нет | Да |

***4. Прочие требования***

* Оригиналы документации (паспорт, сертификаты, проч.) на Товар должны отправляться по адресу ООО «БНГРЭ»: 6600135, г. Красноярск, ул. Весны, д. 3А в офис, копии документации (паспорт, сертификаты, проч.) должны направляться совместно с поставляемым Товаром до пункта назначения.

**Руководитель Ответственного подразделения:**

Начальник ОМТО С.В. Стукан

1. Общество вправе запросить дополнительные пояснения и документы для принятия решения по существу. Факт отказа от их предоставления расценивается как признание факта существенного нарушения договора. [↑](#footnote-ref-1)