**Форма 2 «Требования к предмету оферты»**

**ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ**

***1.Общие положения***

Предмет закупки: «Поставку электро, пневмо, бензоинструмента, мотопомп, пушек тепловых в 2024 году».

Инициатор закупки: Общество с ограниченной ответственностью «Байкитская нефтегазоразведочная экспедиция» (ООО «БНГРЭ»).

Срок поставки:

* Лот № 1,2 – февраль 2024 года

Базис поставки:

* Лот № 1,2 -DAP, Красноярский край, Богучанский р-н, пос. Таежный;

Планируемый объем:

| **№**  **п/п** | **Наименование** | **Ед.изм.** | **Кол-во** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Лот № 1** | | | |
|  | Дрель аккумуляторная | шт | 2 |
|  | Дрель электрическая ударная мощностью 600 В диаметром патрона 13 ММ | шт | 1 |
|  | Дрель электрическая 600Вт 3000об/мин | шт | 2 |
|  | Дрель-шуруповерт число оборотов 1000-1400 ОБ/МИН | шт | 3 |
|  | Дрель-шуруповерт аккумуляторный | шт | 2 |
|  | Краскопульт электрический 350 ВТ 0,8 Л | шт | 5 |
|  | Лобзик электрический 550 ВТ 3000 ОБ/МИН | шт | 1 |
|  | Машина прямошлифовальная | шт | 1 |
|  | Машина шлифовальная угловая УШМ-230 | шт | 6 |
|  | Машина шлифовальная угловая | шт | 10 |
|  | Пила дисковая электрическая мощностью 1900 ВТ | шт | 1 |
|  | Станок заточной | шт | 1 |
|  | Станок сверлильный | шт | 1 |
|  | Станция паяльная | шт | 1 |
|  | Фаскосниматель | шт | 1 |
|  | Фен технический 100-500 ГРАД 1800 ВТ | шт | 3 |
|  | Мотопомпа | шт | 4 |
|  | Пила цепная электрическая мощностью 2000 ВТ | шт | 1 |
|  | Таль электрическая | шт | 2 |
|  | **Лот №2** | | |
|  | Пушка тепловая дизельная | шт | 2 |
|  | Пушка тепловая электрическая | шт | 3 |
|  | Пушка тепловая электрическая | шт | 13 |
|  | Пушка тепловая электрическая | шт | 13 |
|  | Пушка тепловая электрическая | шт | 11 |

* Заявленная стоимость должна включать расходы поставщика в соответствии с базисными условиями поставки DAP (ИНКОТЕРМС 2010).
* Применение аналогов возможно при согласовании с Заказчиком.
* Лоты являются неделимыми. Оферта может быть представлена как на один из указанных лотов, так и на все лоты. Предоставление оферты на часть объема в пределах лота не допускается. В случае нарушения данного требования Общество оставляет за собой право не принимать поданную оферту к рассмотрению.
* Общество оставляет за собой право изменять общее количество поставляемого товара в пределах ±100% согласованного в договоре опциона.

Под опционом понимается право Общества уменьшить или увеличить количество поставляемых МТР в пределах согласованного количества без изменения цен на поставляемые МТР, согласованных в договоре. Срок действия опциона заканчивается не позднее даты начала последнего срока поставки МТР, предусмотренной договором.

Реквизиты ООО «БНГРЭ»:

Место нахождения: 660135, Россия, Красноярский край, Красноярск г., Весны ул., д. 3 «А»

Почтовый адрес: 660135, Россия, Красноярский край, Красноярск г., Весны ул., д. 3 «А», БЦ «Весна», 13 эт.

Тел./факс: (391)274-86-81/(391)274-86-82

ОГРН 103 880 000 3990

ИНН/КПП 880 101 1908/246 501 001

ОКПО 47833210

Банк ВТБ (ПАО)  в г.Красноярске

БИК: 040407777

к/с: 30101810200000000777

р/с: 40702810300030003480

ИНН/КПП: 7702070139/246602001

ОГРН: 1027739609391

Код ОКПО: 21864130

***2.Требования к предмету закупки***

| **№ п/п** | **Требование (параметр оценки)** | **Документы, подтверждающие соответствия требованию** | **Единица измерения** | **Условия соответствия** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Лот № 1** | | | | |
| 2.1.1 | **Дрель аккумуляторная**   * Крутящий момент мягкий, Нм 15 * Крутящий момент жесткий, Нм 30 * Макс. диаметр сверления (металл) 13 * Макс. диаметр сверления (дерево) 25 * Обороты 0-400/0-1400 * Тип патрона быстрозажимной * Напряжение аккумулятора, В 14.4 * Линейка (тип) АКБ * Емкость аккумулятора, А\*Ч 1.5 | Копия сертификата качества на изделие и/или сертификата соответствия таможенного союза и/или другого документа подтверждающего качество изделия и право использования изделия на территории Российской Федерации. | Да / Нет | Да |
| 2.1.2 | **Дрель электрическая ударная мощностью 600 В диаметром патрона 13 ММ**   * Диаметр патрона - 13мм * Мощность – 600 Вт | Копия сертификата качества на изделие и/или сертификата соответствия таможенного союза и/или другого документа подтверждающего качество изделия и право использования изделия на территории Российской Федерации. | Да / Нет | Да |
| 2.1.3 | **Дрель электрическая 600Вт 3000об/мин**   * Мощность – 600 Вт * Обороты 3000 об/мин | Копия сертификата качества на изделие и/или сертификата соответствия таможенного союза и/или другого документа подтверждающего качество изделия и право использования изделия на территории Российской Федерации. | Да / Нет | Да |
| 2.1.4 | **Дрель-шуруповерт число оборотов 1000-1400 ОБ/МИН**   * Обороты 1000-1400 об/мин | Копия сертификата качества на изделие и/или сертификата соответствия таможенного союза и/или другого документа подтверждающего качество изделия и право использования изделия на территории Российской Федерации. | Да / Нет | Да |
| 2.1.5 | **Дрель-шуруповерт аккумуляторный**   * Тип двигателя:щеточный * Max крутящий момент :42 Нм * Жестк. вращ. момент:42 Нм * Мягк.вращ. момент:27 Нм * Тип аккумулятора:Li-Ion * Напряжение аккумулятора:18 В * Емкость аккумулятора:3 А\*ч | Копия сертификата качества на изделие и/или сертификата соответствия таможенного союза и/или другого документа подтверждающего качество изделия и право использования изделия на территории Российской Федерации. | Да / Нет | Да |
| 2.1.6 | **Краскопульт электрический 350 ВТ 0,8 Л**   * Мощность: 350 Вт * Макс. расход: 700 мл/мин * Емкость бака: 0,8 л * Диаметр сопла: 1,8 мм | Копия сертификата качества на изделие и/или сертификата соответствия таможенного союза и/или другого документа подтверждающего качество изделия и право использования изделия на территории Российской Федерации. | Да / Нет | Да |
| 2.1.7 | **Лобзик электрический 550 ВТ 3000 ОБ/МИН**   * Потребляемая мощность: 550 Вт * Частота движения пилки: 3000 ходов/мин * Ход пилки: 18 мм | Копия сертификата качества на изделие и/или сертификата соответствия таможенного союза и/или другого документа подтверждающего качество изделия и право использования изделия на территории Российской Федерации. | Да / Нет | Да |
| 2.1.8 | **Машина прямошлифовальная**   * Мощность: 150 Вт * Скорость без нагрузки: 10000-35000 об/мин * Тип: Сетевой | Копия сертификата качества на изделие и/или сертификата соответствия таможенного союза и/или другого документа подтверждающего качество изделия и право использования изделия на территории Российской Федерации. | Да / Нет | Да |
| 2.1.9 | **Машина шлифовальная угловая УШМ-230**   * Диаметр диска: 230 мм | Копия сертификата качества на изделие и/или сертификата соответствия таможенного союза и/или другого документа подтверждающего качество изделия и право использования изделия на территории Российской Федерации. | Да / Нет | Да |
| 2.1.10 | **Машина шлифовальная угловая**   * Напряжение:220 В * Мощность:1150 Вт * Диаметр диска:125 мм * Посадочный диаметр:22.2 мм * Число оборотов:3000-11000 об/мин * Min число оборотов:3000 об/мин * Электр. регулировка оборотов:есть | Копия сертификата качества на изделие и/или сертификата соответствия таможенного союза и/или другого документа подтверждающего качество изделия и право использования изделия на территории Российской Федерации. | Да / Нет | Да |
| 2.1.11 | **Пила дисковая электрическая мощностью 1900 ВТ**   * Мощность:1900 Вт * Диаметр диска:200 мм * Посадочный диаметр диска:30 мм | Копия сертификата качества на изделие и/или сертификата соответствия таможенного союза и/или другого документа подтверждающего качество изделия и право использования изделия на территории Российской Федерации. | Да / Нет | Да |
| 2.1.12 | **Станок заточной**   * Напряжение:220 В * Частота вращения шлиф. круга:2950 об/мин * Диаметр диска:200 мм * Мощность двигателя:350 Вт | Копия сертификата качества на изделие и/или сертификата соответствия таможенного союза и/или другого документа подтверждающего качество изделия и право использования изделия на территории Российской Федерации. | Да / Нет | Да |
| 2.1.13 | **Станок сверлильный**   * Мощность (Вт):500 * Напряжение:220 В * Тип электродвигателя:асинхронный * Частота вращения шпинделя:280-2350 об/мин * Число скоростей:9 * Материал обработки:металл, пластмасса, дерево * Max диаметр сверла:16 мм | Копия сертификата качества на изделие и/или сертификата соответствия таможенного союза и/или другого документа подтверждающего качество изделия и право использования изделия на территории Российской Федерации. | Да / Нет | Да |
| 2.1.14 | **Станция паяльная**   * Тип:паяльная станция * Вид:цифровая * Напряжение:220 В * Форма жала:конус * Тип жала:900M * Тип питания:электрический | Копия сертификата качества на изделие и/или сертификата соответствия таможенного союза и/или другого документа подтверждающего качество изделия и право использования изделия на территории Российской Федерации. | Да / Нет | Да |
| 2.1.15 | **Фаскосниматель**   * Количество резцов, шт 4 * Наружный диаметр труб, мм 39-120 * Толщина стенки трубы, мм 30 * Глубина подачи резца, мм 50 * Мощность двигателя, Вт 1400 * Рабочий инструмент Резец * Размещение Переносной * Питание, В 220 | Копия сертификата качества на изделие и/или сертификата соответствия таможенного союза и/или другого документа подтверждающего качество изделия и право использования изделия на территории Российской Федерации. | Да / Нет | Да |
| 2.1.16 | **Фен технический 100-500 ГРАД 1800 ВТ**   * Мощность, Вт1800 * 100-500 град | Копия сертификата качества на изделие и/или сертификата соответствия таможенного союза и/или другого документа подтверждающего качество изделия и право использования изделия на территории Российской Федерации. | Да / Нет | Да |
| 2.1.17 | **Мотопомпа**   * Тип топлива – Дизтопливо * Номинальная мощность двигателя, кВт – 4 * Рабочий объём двигателя, см3 – 296 * Максимальная производительность, л/мин - 1200 * Максимальная высота подъема, м - 25 * Максимальная глубина всасывания, м - 8 * Диаметр впускной/выпускной, мм - 80/80 * Максимальный размер пропускаемых частиц, мм - 25 * Число оборотов двигателя, об/мин - 3600 * Емкость топливного бака, л -3,5 * Емкость масляного картера, л - 1,1 * Расход топлива, л/ч - 1,15 * Габаритные размеры (ДхШхВ), мм - 620х525х565(могут отличаться в пределах 10%) * Масса нетто, кг - 67(могут отличаться в пределах 10%) | Копия сертификата качества на изделие и/или сертификата соответствия таможенного союза и/или другого документа подтверждающего качество изделия и право использования изделия на территории Российской Федерации. | Да / Нет | Да |
| 2.1.18 | **Пила цепная электрическая мощностью 2000 ВТ**   * Мощность, Вт: 2000 | Копия сертификата качества на изделие и/или сертификата соответствия таможенного союза и/или другого документа подтверждающего качество изделия и право использования изделия на территории Российской Федерации. | Да / Нет | Да |
| 2.1.19 | **Таль электрическая**   * Грузоподъемность 3.2 т. * Высота подъема 12м. * Скорость подъема 8 м/мин. * Скорость передвижения 20 м/мин. * Питающее напряжение 380 В/50 Гц. * Напряжение цепи управления 42 В * Двутавровая балка 24М — 40М * Температура эксплуатации -20 … +40 С * Масса 281-482 кг. | Копия сертификата качества на изделие и/или сертификата соответствия таможенного союза и/или другого документа подтверждающего качество изделия и право использования изделия на территории Российской Федерации. | Да / Нет | Да |
| **Лот №2** | | | | |
| 2.2.1 | **Пушка тепловая дизельная**   * Напряжение220 В * Топливо дизельное / керосин * Объем бака15 л * Расход топлива 1.58 л/ч * Max площадь обогрева200 м² * Мощность при обогреве 20 кВт * Способ нагрева прямой * Расход воздуха 900 м³/ч * Термостат есть * Установка температур терморегулятором есть * Температура эксплуатации от -10 до +30 °С * Уровень шума 65 дБ * Габариты без упаковки 900x470x540 мм * Вес нетто 14.8 кг * Форма Круглая | Копия сертификата качества на изделие и/или сертификата соответствия таможенного союза и/или другого документа подтверждающего качество изделия и право использования изделия на территории Российской Федерации. | Да / Нет | Да |
| 2.2.2 | **Пушка тепловая электрическая**   * Напряжение220 В * Потребляемая мощность вентилятора30 Вт * Max площадь обогрева 45 м² * Мощность при обогреве 4.5 кВт * Расход воздуха 230 м³/ч * Температура эксплуатации * от -10 до +30 °С * Степень защитыIP20 * Класс электробезопасности I * Max ток19.8 А * Частота 50 Гц | Копия сертификата качества на изделие и/или сертификата соответствия таможенного союза и/или другого документа подтверждающего качество изделия и право использования изделия на территории Российской Федерации. | Да / Нет | Да |
| 2.2.3 | **Пушка тепловая электрическая**   * Мощность, Вт 2000 * Напряжение, В 220-230 * Номинальная частота, Гц 50 * Потребляемая мощность в режиме 1, Вт 40 (вентиляция) * Потребляемая мощность в режиме 2, Вт 2000 * Режим вентилятора Да * Терморегулятор Да * Термозащита Да | Копия сертификата качества на изделие и/или сертификата соответствия таможенного союза и/или другого документа подтверждающего качество изделия и право использования изделия на территории Российской Федерации. | Да / Нет | Да |
| 2.2.4 | **Пушка тепловая электрическая**   * Мощность, Вт 5000 * Нагревательный элемент ТЭН * Напряжение, В 220-230 * Номинальная частота, Гц 50 * Потребляемая мощность в режиме 1, Вт 38 (вентиляция) * Потребляемая мощность в режиме 2, Вт 2500 * Потребляемая мощность в режиме 3, Вт 5000 * Режим вентилятора Да * Терморегулятор Да * Термозащита Да | Копия сертификата качества на изделие и/или сертификата соответствия таможенного союза и/или другого документа подтверждающего качество изделия и право использования изделия на территории Российской Федерации. | Да / Нет | Да |
| 2.2.5 | **Пушка тепловая электрическая**   * Мощность, Вт 9000 * Нагревательный элемент ТЭН * Напряжение, В 380-400 * Номинальная частота, Гц 50 * Потребляемая мощность в режиме 1, Вт 42 (вентиляция) * Потребляемая мощность в режиме 2, Вт 6000 * Потребляемая мощность в режиме 3, Вт 9000 * Режим вентилятора Да * Терморегулятор Да * Термозащита Да | Копия сертификата качества на изделие и/или сертификата соответствия таможенного союза и/или другого документа подтверждающего качество изделия и право использования изделия на территории Российской Федерации. | Да / Нет | Да |
| **Общие требования** | | | | |
| 2.3.1 | Наличие паспорта и/или сертификата соответствия | Заверенная печатью организации копия паспорта и/или Копия сертификата качества на изделие и/или сертификата соответствия таможенного союза и/или другого документа подтверждающего качество изделия и право использования изделия на территории Российской Федерации. | Да / Нет | Да |
| 2.3.2 | Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не снятым с длительного хранения, не восстановленным, выпущенный не ранее 2023 года. | Гарантийное письмо Контрагента, подписанное уполномоченным руководителем | Да/Нет | Да |
| 2.3.3 | МТР при отгрузке должно быть надежно упаковано любым методом на усмотрение контрагента  Упаковка груза должна обеспечивать сохранность МТР при транспортировке и хранении в условиях Крайнего Севера. Упаковочное место должно быть промаркировано и содержать упаковочный лист. | Письмо за подписью руководителя организации | Да/Нет | Да |

***3. Требования к контрагенту***

| **№ п/п** | **Требование (параметр оценки)** | **Документы, подтверждающие соответствия требованию** | **Единица измерения** | **Условия соответствия** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 3.1 | Поставщик должен быть производителем поставляемых МТР, закупаемых ООО «БНГРЭ», официальным Торговым Домом производителя, дилером, дистрибьютором, посредником. | Официальные документы, подтверждающие, что контрагент является официальным Торговым домом производителя, дилером, дистрибьютором (дилерские письма, письмо производителя), копия действующего договора с заводом-изготовителем (или его Торговым Домом/дилером) на весь объем поставок, заверенная руководителем. | Да/Нет | Да |
| 3.2 | Согласие с условиями договора ООО «БНГРЭ» (форма 3). | Письмо о согласии со всеми условиями проекта договора ООО «БНГРЭ», за подписью руководителя, заверенное печатью | Да/Нет | Да |
| 3.3 | Наличие аккредитации в ООО «БНГРЭ» /либо пакет документов на аккредитацию.  Порядок прохождения процедуры по аккредитации находится на внешнем сайте Компании [www.slavneft.ru](http://www.slavneft.ru) | Копия уведомления о прохождении аккредитации или пакет документов для ее прохождения. | Да/Нет | Да |
| 3.4 | Общее количество оказанных поставок электро, пневмо, бензоинструмента, мотопомп, пушек тепловых аналогичных предмету закупки - не менее трех поставок за последние три года. | Письмо-подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица.  Референц-лист с указанием поставок и наименований контрагентов за последние 3 года, контактного лица и телефона. | Да/Нет | Да |
| 3.5 | Отсутствие  в течение последних двух лет случаев судебных разбирательств  в качестве  ответчика в связи с существенными нарушениями договора, исковые требования по которым были удовлетворены, а также  случаев одностороннего расторжения/одностороннего отказа от договора ООО «БНГРЭ», ПАО «НГК «Славнефть»  ПАО НК «Роснефть», ПАО «Газпром» и их дочерними Обществами, в связи с существенными нарушениями его условий[[1]](#footnote-1). | Письмо-подтверждение (заверение об обстоятельствах) за подписью уполномоченного лица/руководителя организации | Да/При наличии, решение принимает Техническая комиссия | Да/решение Технической комиссии |
| 3.6 | Отсутствие  между потенциальным контрагентом и ООО «БНГРЭ»  за последние 2 (два) года, предшествующих дате утверждения закупки, неурегулированных требований (претензий) на основании (факта существенного нарушения условий договора):  - поставка заводом-изготовителем, поставщиком некачественных, некомплектных МТР и (или) существенное нарушение сроков поставки МТР и/или ПО (включая несвоевременную передачу неисключительного права/лицензии)  - выполнение работ/оказание услуг с нарушением сроков их выполнения, и/или допущения отступлений от качества работ/услуг (включая не достижение запланированного результата) по обстоятельствам, за которые отвечает контрагент;  - фактов неоплаты по принятым/признанным (в любом письменном виде) требованиям (замечаниям, претензиям, штрафам) в течение 3-х мес. после их выставления.  Претензии, снятые/отозванные ООО «БНГРЭ» в порядке досудебного урегулирования спора, а также мотивированные ответы контрагентов на претензии, находящиеся на рассмотрении в Обществе, не подлежат учёту для целей принятия решения. | Письмо-подтверждение (заверение об обстоятельствах) за подписью уполномоченного лица/руководителя организации | Да/Нет | Да |

***4. Прочие требования***

* Оригиналы документации (паспорт, сертификаты, проч.) на Товар должны отправляться по адресу ООО «БНГРЭ»: 6600135, г. Красноярск, ул. Весны, д. 3А в офис, копии документации (паспорт, сертификаты, проч.) должны направляться совместно с поставляемым Товаром до пункта назначения.

Главный энергетик А.В. Тихонов

Руководитель Ответственного подразделения:

Начальник ОМТО С.В. Стукан

1. Общество вправе запросить дополнительные пояснения и документы для принятия решения по существу. Факт отказа от их предоставления расценивается как признание факта существенного нарушения договора. [↑](#footnote-ref-1)