**Форма 2 «Требования к предмету оферты»**

**ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ**

***1.Общие положения***

Предмет закупки: «Поставка укрывных, теплоизоляционных, гидроизоляционных материалов в 2025 году».

Инициатор закупки: Общество с ограниченной ответственностью «Байкитская нефтегазоразведочная экспедиция» (Сокращенно - ООО «БНГРЭ»).

Базис поставки:

* Лот № 1 -DAP, Красноярский край, Богучанский р-н, пос. Таежный;
* Лот № 2 - DAP, ЯНАО, г. Новый Уренгой, п. Коротчаево.

**Лот №1**

Базис поставки: DAP, Красноярский край, Богучанский р-н, пос. Таежный.

Планируемый объем и срок поставки:

| **№п/п** | **Полное наименование ТМЦ, без использования сокращений** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Срок поставки** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материал теплоизоляционный | м² | 1190 | Январь 2025 |
| 2 | Тарпаулин с люверсами | м² | 3000 | Январь 2025 |
| 3 | Укрытие буровое | м² | 60 | Январь 2025 |
| 4 | Теплоизоляция труб скорлупа для наружн.коммуникации 114 ММ | шт | 500 | Январь 2025 |
| 5 | Теплоизоляция труб скорлупа для наружн.коммуникации 57 ММ | шт | 300 | Январь 2025 |

**Лот №2**

Базис поставки: DAP, ЯНАО, г. Новый Уренгой, п. Коротчаево

Планируемый объем и сроки поставки:

| **№п/п** | **Полное наименование ТМЦ, без использования сокращений** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Срок поставки** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Геомембрана полимерная ПНД толщиной 1,5 ММ | м² | 1 000 | Январь 2025 |
| 2 | Укрытие буровое | м² | 200 | Январь 2025 |
| 3 | Тарпаулин с люверсами | м² | 200 | Январь 2025 |

* Заявленная стоимость по лотам №№ 1-2 должна включать расходы поставщика в соответствии с базисными условиями поставки DAP (ИНКОТЕРМС 2010).
* Лоты являются делимыми. Оферта может быть представлена как на всю номенклатуру МТР, указанную в требованиях к предметам оферты, так и на часть номенклатурных позиций МТР, указанных в Требованиях к предмету оферты по позиционно. Предоставление оферты на часть объема в пределах одной номенклатурной позиции не допускается. В случае нарушения данного требования Общество оставляет за собой право не принимать поданную оферту к рассмотрению.
* Опцион составляет: + 100 % / - 100%.

Под опционом понимается право Общества уменьшить или увеличить количество поставляемых МТР в пределах согласованного количества без изменения цен на поставляемые МТР, согласованных в договоре. Срок действия опциона заканчивается не позднее даты начала последнего срока поставки МТР, предусмотренной договором.

Общество оставляет за собой право принять товар с отклонением в количестве поставленного Товара по причинам, связанным с технологической нормой отгрузки продукции, не превышающее 10% от количества. Оплате подлежит количество фактически поставленного Товара. В данном случае дополнительное соглашение не требуется.

* Реквизиты ООО «БНГРЭ»:

Место нахождения: 660135, Россия, Красноярский край, Красноярск г., Весны ул., д. 3 «А»

Почтовый адрес: 660135, Россия, Красноярский край, Красноярск г., Весны ул., д. 3 «А», БЦ «Весна», 13 эт.

Тел./факс: (391)274-86-81/(391)274-86-82

ОГРН 103 880 000 3990

ИНН/КПП 880 101 1908/246 501 001

ОКПО 47833210

Банк ВТБ (ПАО)  в г. Красноярске

БИК: 040407777

к/с: 30101810200000000777

р/с: 40702810300030003480

ИНН/КПП: 7702070139/246602001

ОГРН: 1027739609391

Код ОКПО: 21864130

***2. Требования к предмету закупки:***

| **№ п/п** | **Требование (параметр оценки)** | **Документы, подтверждающие соответствия требованию** | **Единица измерения** | **Условия соответствия** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  | | | | |
| **1 Лот** | | | | |
| 2.1.1 | **Материал теплоизоляционный**  - Толщина 50 мм;  - Упаковка в виде рулона шириной не менее 1 м;  - Группа горючести НГ;  - Вид: минеральная вата. | Полное заполнение информации, согласно формы 6т (ГОСТ/ТУ; технические характеристики; производитель) | Да/Нет | Да |
| 2.1.2 | **Тарпаулин с люверсами**  - Предназначено для укрытия хим. реагентов,  цемента, бурового оборудования;  - Цвет синий;  - Плотность материала 200-900 гр/м2;  - Температура эксплуатации -40/+40;  - Водонепроницаемый;  - Шаг люверса 0,5-1,0 м;  - В упаковках.  - Куски площадью 100 м2.  Остальные характеристики должны соответствовать ГОСТ 29151-91. | Копия паспорта /  сертификата качества на изделие и/или сертификата соответствия таможенного союза и/или другого документа подтверждающего качество изделия и право использования изделия на территории Российской Федерации. | Да/Нет | Да |
| 2.1.3 | **Укрытие буровое**  - Предназначено для укрытия хим. реагентов, цемента, бурового оборудования;  - Цвет синий;  - Плотность материала 650 гр/м2;  - Температура эксплуатации -55/+55;  - Водонепроницаемый;  - В случае, если материал рулонный – ширина рулона 1,5-3 м. но не более 50 метров в рулоне.  Если кусковой, то размер куска 3х10м. Остальные характеристики должны соответствовать ГОСТ 29151-91. | Копия паспорта /  сертификата качества на изделие и/или сертификата соответствия таможенного союза и/или другого документа подтверждающего качество изделия и право использования изделия на территории Российской Федерации. | Да/Нет | Да |
| 2.1.4 | **Теплоизоляция труб скорлупа для наружн.коммуникации 114 ММ**  - плотность не менее 60 кг/м3  - теплостойкость: не ниже 120 С  - покрытие: фольга  - внутр. диаметр 114 мм  - длина 1000 мм  - толщина 30 мм. | Копия паспорта /  сертификата качества на изделие и/или сертификата соответствия таможенного союза и/или другого документа подтверждающего качество изделия и право использования изделия на территории Российской Федерации. | Да/Нет | Да |
| 2.1.5 | **Теплоизоляция труб скорлупа для наружн.коммуникации 57 ММ**  - плотность не менее 60 кг/м3  - теплостойкость: не ниже 120 С  - покрытие: фольга  **-** внутр. диаметр57 мм  **-** длина 1000 мм  - толщина 30 мм. | Копия паспорта /  сертификата качества на изделие и/или сертификата соответствия таможенного союза и/или другого документа подтверждающего качество изделия и право использования изделия на территории Российской Федерации. | Да/Нет | Да |
| **2 Лот** | | | | |
| 2.2.1 | **Геомембрана полимерная ПНД толщиной 1,5 ММ Толщина-1,5мм**  - Прочность при разрыве – не менее 40 кН/м;  - Ширина 5м-6м;  - Длина в рулоне 50м;  - Относительное удлинение при разрыве, не менее 700%;  - Сопротивление разрыву не менее 125 Н;  - Устойчивость к низкой температуре -70°. | Копия паспорта /  сертификата качества на изделие и/или сертификата соответствия таможенного союза и/или другого документа подтверждающего качество изделия и право использования изделия на территории Российской Федерации. | Да/Нет | Да |
| 2.2.2 | **Укрытие буровое**  - Предназначено для укрытия хим. реагентов, цемента, бурового оборудования;  - Цвет синий;  - Плотность материала 650 гр/м2;  - Температура эксплуатации -55/+55;  - Водонепроницаемый;  - В случае, если материал рулонный – ширина рулона 3 м. но не более 50 метров в рулоне.  Если кусковой, то размер куска 3х10м. Остальные характеристики должны соответствовать ГОСТ 29151-91. | Копия паспорта /  сертификата качества на изделие и/или сертификата соответствия таможенного союза и/или другого документа подтверждающего качество изделия и право использования изделия на территории Российской Федерации. | Да/Нет | Да |
| 2.2.3 | **Тарпаулин с люверсами**  - Предназначено для укрытия хим. реагентов,  цемента, бурового оборудования;  - Цвет синий;  - Плотность материала 200-900 гр/м2;  - Температура эксплуатации -40/+40;  - Водонепроницаемый;  - Шаг люверса 0,5-1,0 м;  - В упаковках.  - Куски площадью 100 м2. Остальные характеристики должны соответствовать ГОСТ 29151-91. | Копия паспорта /  сертификата качества на изделие и/или сертификата соответствия таможенного союза и/или другого документа подтверждающего качество изделия и право использования изделия на территории Российской Федерации. | Да/Нет | Да |
| ***Общие требования*** | | | | |
| 2.3 | Товар поставляется новым, не бывшим в эксплуатации, выпущенный не ранее 01.01.2024г | Письмо за подписью руководителя организации | Да/Нет | Да |
| 2.4 | МТР при отгрузке должно быть надежно упаковано любым методом на усмотрение контрагента  Упаковочное место должно быть промаркировано и содержать упаковочный лист. | Письмо за подписью руководителя организации | Да/Нет | Да |

***3. Требования к контрагенту***

| **№ п/п** | **Требование (параметр оценки)** | **Документы, подтверждающие соответствия требованию** | **Единица измерения** | **Условия соответствия** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Поставщик должен быть производителем поставляемых МТР, закупаемых ООО «БНГРЭ», официальным Торговым Домом производителя, дилером, дистрибьютором, посредником. | Официальные документы, подтверждающие, что контрагент является официальным Торговым домом производителя, дилером, дистрибьютором (дилерские письма, письмо производителя), копия действующего договора с заводом-изготовителем (или его Торговым Домом/дилером) на весь объем поставок, заверенная руководителем. | Да/Нет | Да |
| 3.2 | Согласие с условиями договора ООО «БНГРЭ». | Гарантийное письмо в свободной форме о согласии со всеми условиями проекта договора | Да/Нет | Да |
| 3.3 | Опыт работы по поставке данного вида МТР не менее двух лет, но не менее 5 договоров. | Письмо за подписью руководителя с указанием опыта работы, региона деятельности, наименования компаний. | Да/Нет | Да |
| 3.4 | Наличие аккредитации в ООО «БНГРЭ»/пакет документов для прохождения аккредитации.  Порядок прохождения процедуры по аккредитации находится на внешнем сайте Компании [www.slavneft.ru](http://www.slavneft.ru) | Копия уведомления о прохождении аккредитации или пакет документов для ее прохождения. | Да/Нет | Да |
| 3.5 | Отсутствие  в течение последних двух лет случаев судебных разбирательств  в качестве  ответчика в связи с существенными нарушениями договора, исковые требования по которым были удовлетворены, а также  случаев одностороннего расторжения/одностороннего отказа от договора ООО «БНГРЭ», ПАО «НГК «Славнефть»  ПАО НК «Роснефть», ПАО «Газпром» и их дочерними Обществами, в связи с существенными нарушениями его условий[[1]](#footnote-1). | Письмо-подтверждение (заверение об обстоятельствах) за подписью уполномоченного лица/руководителя организации | Да/При наличии, решение принимает Техническая комиссия | Да/решение Технической комиссии |
| 3.6 | Отсутствие между потенциальным контрагентом и ООО «БНГРЭ» за последние 2 (два) года, предшествующих дате утверждения закупки, неурегулированных требований (претензий) на основании (факта существенного нарушения условий договора):  - поставка заводом-изготовителем, поставщиком некачественных, некомплектных МТР и (или) существенное нарушение сроков поставки МТР и/или ПО (включая несвоевременную передачу неисключительного права/лицензии)  - выполнение работ/оказание услуг с нарушением сроков их выполнения, и/или допущения отступлений от качества работ/услуг (включая не достижение запланированного результата) по обстоятельствам, за которые отвечает контрагент;  - фактов неоплаты по принятым/признанным (в любом письменном виде) требованиям (замечаниям, претензиям, штрафам) в течение 3-х мес. после их выставления.  Претензии, снятые/отозванные ООО «БНГРЭ» в порядке досудебного урегулирования спора, а также мотивированные ответы контрагентов на претензии, находящиеся на рассмотрении в Обществе, не подлежат учёту для целей принятия решения. | Письмо-подтверждение (заверение об обстоятельствах) за подписью уполномоченного лица/руководителя организации | Да/Нет | Да |

***4. Прочие требования***

* Оригиналы документации (паспорт, сертификаты, проч.) на Товар должны отправляться по адресу ООО «БНГРЭ»: 6600135, г. Красноярск, ул. Весны, д. 3А в офис в срок не позднее даты отгрузки Товара, копии документации (паспорт, сертификаты, проч.) должны направляться совместно с поставляемым Товаром до пункта назначения.

Начальник ОМТО Е.С. Кузнецова

1. Общество вправе запросить дополнительные пояснения и документы для принятия решения по существу. Факт отказа от их предоставления расценивается как признание факта существенного нарушения договора. [↑](#footnote-ref-1)