**Форма 2 «Требования к предмету оферты»**

**ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ**

***1.Общие положения***

Предмет закупки: Поставка запасных частей к буровым насосам серии F-1600 в 2025 г.

Инициатор закупки: Общество с ограниченной ответственностью «Байкитская нефтегазоразведочная экспедиция» (ООО «БНГРЭ»).

Срок поставки:

* Лот № 1-2 – март 2025 г. с правом досрочной поставки.

Базис поставки:

* Лот №1,2 - DAP, Красноярский край, Богучанский р-н, пос. Таежный.

Планируемый объем поставки:

| **№ п/п** | **Полное наименование ТМЦ, без использования сокращений (Параметр оценки)** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Лот №1** | | | |
|  | Втулка керамическая 160 ММ насоса F-1600 | шт | 60 |
|  | Диск износостойкий LGF3161-05.15G | шт | 12 |
|  | Крышка клапана LGF3161-05.13G | шт | 2 |
|  | Направляющая верхняя LGF3161-04.02G | шт | 8 |
|  | Направляющая нижняя LGF3161-04.15G | шт | 8 |
|  | Ось крейцкопфа LGF3161-04.13G | шт | 7 |
|  | Палец резиновый муфты привода F-1600 50х100 | шт | 384 |
|  | Подшипник главный LGF3161-02.22G 3G4053160H | шт | 2 |
|  | Подшипник крейцкопфа LGF3161-04.17G | шт | 8 |
|  | Поршень 160 ММ LGF3161-05.24.04.00 для керамической втулки | шт | 60 |
|  | Стержень средний шатуна LGF3161-04.12G | шт | 15 |
|  | Уплотнение клапана LGF3161-05.11.03 | шт | 96 |
| **Лот №2** | | | |
|  | Вал трансмиссионный бурового насоса F-1600 в сборе с подшипниками в комплекте с РТИ и метиз | шт | 1 |
|  | Механизм кривошипно-ползунный бурового насоса F-1600 | шт | 1 |

* Заявленная стоимость по лоту № 1-2 должна включать расходы поставщика в соответствии с базисными условиями поставки DAP (ИНКОТЕРМС 2010).
* Лоты являются неделимыми. Предоставление оферты на часть объема в пределах лота не допускается. В случае нарушения данного требования Общество оставляет за собой право не принимать поданную оферту к рассмотрению.
* Оферта может быть представлена как на один лот, так и на несколько лотов.
* Общество оставляет за собой право изменять общее количество поставляемого товара в пределах ±100% согласованного в договоре опциона.

Под опционом понимается право Общества уменьшить или увеличить количество поставляемых МТР в пределах согласованного количества без изменения цен на поставляемые МТР, согласованных в договоре. Срок действия опциона заканчивается не позднее даты начала последнего срока поставки МТР, предусмотренной договором.

Реквизиты ООО «БНГРЭ»:

Место нахождения: 660135, Россия, Красноярский край, Красноярск г., Весны ул., д. 3 «А»

Почтовый адрес: 660135, Россия, Красноярский край, Красноярск г., Весны ул., д. 3 «А», БЦ «Весна», 13 эт.

Тел./факс: (391)274-86-81/(391)274-86-82

ОГРН 103 880 000 3990

ИНН/КПП 880 101 1908/246 501 001

ОКПО 47833210

Банк ВТБ (ПАО) в г.Красноярске

БИК: 040407777

к/с: 30101810200000000777

р/с: 40702810300030003480

ИНН/КПП: 7702070139/246602001

ОГРН: 1027739609391

Код ОКПО: 21864130

***2. Требования к предмету закупки***

| **№ п/п** | **Требования (параметр оценки)** | **Документы, подтверждающие соответствие требованию** | **Ед. изм.** | **Условие соответствия** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Лот №1** | | | | | **Лот №2** |
|  | Втулка керамическая 160 ММ насоса F-1600  Твердость внутренней поверхности не менее 90 ед. HRC по Роквеллу.  Содержание оксида циркония и оксида иттрия (ZrO2+ Y2O3) не менее 99,5 % в материале внутреннего рабочего керамического вкладыша.  На корпусе втулки должен быть выбит каталожный и заводской номер ударным способом.  Гарантийная наработка до отказа не менее 3000 ч.  Рабочее давление не менее 27МПа.  **Соответствие стандартам API** | Копия сертификата качества на изделие и/или сертификата соответствия таможенного союза и/или другого документа подтверждающего качество изделия и право использования изделия на территории Российской Федерации. Проект паспорта. Техническое описание. | Да/Нет | Да |
|  | Диск износостойкий LGF3161-05.15G  **Соответствие стандартам API** | Копия сертификата качества на изделие и/или сертификата соответствия таможенного союза и/или другого документа подтверждающего качество изделия и право использования изделия на территории Российской Федерации. Проект паспорта. Техническое описание. | Да/Нет | Да |
|  | Крышка клапана LGF3161-05.13G  **Соответствие стандартам API** | Копия сертификата качества на изделие и/или сертификата соответствия таможенного союза и/или другого документа подтверждающего качество изделия и право использования изделия на территории Российской Федерации. Проект паспорта. Техническое описание. | Да/Нет | Да |
|  | Направляющая верхняя LGF3161-04.02G  **Соответствие стандартам API** | Копия сертификата качества на изделие и/или сертификата соответствия таможенного союза и/или другого документа подтверждающего качество изделия и право использования изделия на территории Российской Федерации. Проект паспорта. Техническое описание. | Да/Нет | Да |
|  | Направляющая нижняя LGF3161-04.15G  **Соответствие стандартам API** | Копия сертификата качества на изделие и/или сертификата соответствия таможенного союза и/или другого документа подтверждающего качество изделия и право использования изделия на территории Российской Федерации. Проект паспорта. Техническое описание. | Да/Нет | Да |
|  | Ось крейцкопфа LGF3161-04.13G  **Соответствие стандартам API** | Копия сертификата качества на изделие и/или сертификата соответствия таможенного союза и/или другого документа подтверждающего качество изделия и право использования изделия на территории Российской Федерации. Проект паспорта. Техническое описание. | Да/Нет | Да |
|  | Палец резиновый муфты привода F-1600 50х100  **Соответствие стандартам API** | Копия сертификата качества на изделие и/или сертификата соответствия таможенного союза и/или другого документа подтверждающего качество изделия и право использования изделия на территории Российской Федерации. Проект паспорта. Техническое описание. | Да/Нет | Да |
|  | Подшипник главный LGF3161-02.22G 3G4053160H  **Соответствие стандартам API** | Копия сертификата качества на изделие и/или сертификата соответствия таможенного союза и/или другого документа подтверждающего качество изделия и право использования изделия на территории Российской Федерации. Проект паспорта. Техническое описание. | Да/Нет | Да |
|  | Подшипник крейцкопфа LGF3161-04.17G  **Соответствие стандартам API** | Копия сертификата качества на изделие и/или сертификата соответствия таможенного союза и/или другого документа подтверждающего качество изделия и право использования изделия на территории Российской Федерации. Проект паспорта. Техническое описание. | Да/Нет | Да |
|  | Поршень 160 ММ LGF3161-05.24.04.00 для керамической втулки  Гарантийная наработка до отказа не менее 300 ч.  Для керамических втулок с закруглённой конструкцией металлической части.  Диаметр отверстия под шток в поршне 42 мм.  Рабочее давление не менее 27 МПа.  Рабочая температура до не менее 110 град. цельсия.  Материал-полиуретан.  Должен быть предназначен для работы с буровыми растворами на масляной и синтетической основе с содержанием нефти до 90%.  **Соответствие стандартам API** | Копия сертификата качества на изделие и/или сертификата соответствия таможенного союза и/или другого документа подтверждающего качество изделия и право использования изделия на территории Российской Федерации. Проект паспорта. Техническое описание. | Да/Нет | Да |
|  | Стержень средний шатуна LGF3161-04.12G  **Соответствие стандартам API** | Копия сертификата качества на изделие и/или сертификата соответствия таможенного союза и/или другого документа подтверждающего качество изделия и право использования изделия на территории Российской Федерации. Проект паспорта. Техническое описание. | Да/Нет | Да |
|  | Уплотнение клапана LGF3161-05.11.03  **Соответствие стандартам API** | Копия сертификата качества на изделие и/или сертификата соответствия таможенного союза и/или другого документа подтверждающего качество изделия и право использования изделия на территории Российской Федерации. Проект паспорта. Техническое описание. | Да/Нет | Да |
| **Лот №2** | | | | |
|  | Вал трансмиссионный LGF3161-03.00G бурового насоса F-1600 в сборе с подшипниками в комплекте с РТИ и метизами  Комплект:  - Вал-шестерня LGF3161-03.02G 1 шт  - антифрикционная втулка LGF3161-03.03G 2 шт  - уплотнительная шайба LGF3161-03.05G 2 шт  - уплотнительная шайба LGF3161-03.06G 2 шт.  - Болт M12×35 GB/T5782-2000 24 шт  - Болт M22×52 GB/T5782-2000 16 шт  - масляное уплотнение： 9.125″×10.375″×0.625″ LGF3161-03.11G 2 шт  - подшипник LGF3161-03.12G 2 шт  Упаковать в деревянный ящик закрепить к основанию, укрыть защитной тканью, исключающей попадание атмосферных осадков. На изделии указать заводской номер.  Совместимость с насосами F-1600 производителя LOADMASTER.  **Соответствие стандартам API** | Копия сертификата качества на изделие и/или сертификата соответствия таможенного союза и/или другого документа подтверждающего качество изделия и право использования изделия на территории Российской Федерации. Проект паспорта. Техническое описание с комплектом поставки. Письмо подтверждение о совместимости с насосом LOADMASTER.. | Да/Нет | Да |
|  | Механизм кривошипно-ползунный LGF3161-02.00G бурового насоса F-1600 в сборе  Комплект:  - Крейцкопф LGF3161-04.01G 3 шт.  - Верхняя направляющая LGF3161-04.02G 3 шт  - Нижняя направляющая LGF3161-04.15G 3 шт  - Подшипник крейцкопфа LGF3161-04.17G 3 шт  - Ось крейцкопфа LGF3161-04.13G 3 шт  - Пакет прокладок LGF3161-04.03.00G 24 шт  - Кривошипно-шатунный механизм LGF3161-02.00G в сборе 1 шт  - Торцевая крышка главного вала LGF3161-02.01.00G 2 шт. исключить из комплекта.  Упаковать в деревянный ящик закрепить к основанию, укрыть защитной тканью, исключающей попадание атмосферных осадков. Прикрепить упаковочный лист. На изделии указать заводской номер.  Совместимость с насосами F-1600 производителя LOADMASTER.  **Соответствие стандартам API** | Копия сертификата качества на изделие и/или сертификата соответствия таможенного союза и/или другого документа подтверждающего качество изделия и право использования изделия на территории Российской Федерации. Проект паспорта. Техническое описание с комплектом поставки. Письмо подтверждение о совместимости с насосом LOADMASTER. | Да/Нет | Да |
| **Общие требования** | | | | |
|  | МТР при отгрузке должно быть надежно упаковано любым методом на усмотрение Поставщика/  Упаковка груза должна обеспечивать сохранность МТР при транспортировке и хранении. Упаковочное место должно быть промаркировано и содержать упаковочный лист | Письмо за подписью руководителя организации | Да/Нет | Да |
|  | МТР поставляется новым, не бывший в эксплуатации, выпущенный не ранее 01.01.2024 г. | Письмо за подписью руководителя организации | Да/Нет | Да |

***3. Требования к контрагенту***

| **№ п/п** | **Требования (параметр оценки)** | **Документы, подтверждающие соответствие требованию** | **Ед. изм.** | **Условие соответствия** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Поставщик должен быть производителем поставляемых МТР, закупаемых ООО «БНГРЭ», официальным Торговым Домом производителя, дилером, дистрибьютором. | Официальные документы, подтверждающие, что контрагент является официальным Торговым домом производителя, дилером, дистрибьютором (дилерские письма, письмо производителя). | Да/Нет | Да |
| 3.2 | Согласие на подписание типовой формы договора ООО «БНГРЭ». | Гарантийное письмо за подписью руководителя о согласии со всеми условиями проекта договора (Форма 3) | Да/Нет | Да |
| 3.3 | Опыт поставки данного вида МТР не менее 5 контрактов, за последние 3 года. | Сведения (референц-лист), подтверждающие опыт выполнения аналогичных договоров с указанием  конечного потребителя и его контактных данных. | Да/Нет | Да |
| 3.4 | Отсутствие  в течение последних двух лет случаев судебных разбирательств  в качестве  ответчика в связи с существенными нарушениями договора, исковые требования по которым были удовлетворены, а также  случаев одностороннего расторжения/одностороннего отказа от договора ООО «БНГРЭ», ПАО «НГК «Славнефть»  ПАО НК «Роснефть», ПАО «Газпром» и их дочерними Обществами, в связи с существенными нарушениями его условий[[1]](#footnote-1). | Письмо-подтверждение (заверение об обстоятельствах) за подписью уполномоченного лица/руководителя организации | Да/При наличии, решение принимает Техническая комиссия | Да/решение Технической комиссии |
| 3.5 | Наличие аккредитации в ООО «БНГРЭ»/пакет документов для прохождения аккредитации.   Порядок прохождения процедуры по аккредитации находится на внешнем сайте Компании www.slavneft.ru | Копия уведомления о прохождении аккредитации или пакет документов для ее прохождения. | Да/Нет | Да |
| 3.6 | Отсутствие между потенциальным контрагентом и ООО «БНГРЭ» за последние 2 (два) года, предшествующих дате утверждения закупки, неурегулированных требований (претензий) на основании (факта существенного нарушения условий договора):  - поставка заводом-изготовителем, поставщиком некачественных, некомплектных МТР и (или) существенное нарушение сроков поставки МТР и/или ПО (включая несвоевременную передачу неисключительного права/лицензии)  - выполнение работ/оказание услуг с нарушением сроков их выполнения, и/или допущения отступлений от качества работ/услуг (включая не достижение запланированного результата) по обстоятельствам, за которые отвечает контрагент;  - фактов неоплаты по принятым/признанным (в любом письменном виде) требованиям (замечаниям, претензиям, штрафам) в течение 3-х мес. после их выставления.  Претензии, снятые/отозванные ООО «БНГРЭ» в порядке досудебного урегулирования спора, а также мотивированные ответы контрагентов на претензии, находящиеся на рассмотрении в Обществе, не подлежат учёту для целей принятия решения. | Письмо-подтверждение (заверение об обстоятельствах) за подписью уполномоченного лица/руководителя организации | Да/Нет | Да |

***4. Прочие требования***

* Оригиналы документации (паспорт, сертификаты, проч.) на Товар должны отправляться по адресу ООО «БНГРЭ»: 6600135, г. Красноярск, ул. Весны, д. 3А в офис, копии документации (паспорт, сертификаты, проч.) должны направляться совместно с поставляемым Товаром до пункта назначения.
* Технические характеристики могут корректироваться по согласованию с заказчиком.

Руководитель Ответственного подразделения:

Начальник ОМТО Кузнецова Е.С.

1. Общество вправе запросить дополнительные пояснения и документы для принятия решения по существу. Факт отказа от их предоставления расценивается как признание факта существенного нарушения договора. [↑](#footnote-ref-1)