**Форма 2 «Требования к предмету оферты»**

**ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ**

***1.Общие положения***

Предмет закупки: Смазочные материалы и технические жидкости поставляемые в 2025 г.

Инициатор закупки: Общество с ограниченной ответственностью «Байкитская нефтегазоразведочная экспедиция» (ООО «БНГРЭ»).

Срок поставки: Лоты №№ 1-2: Январь 2025 г.

Базис поставки:

* Лот № 1 -DAP, Красноярский край, Богучанский р-н, пос. Таежный;
* Лот № 2 - DAP, ЯНАО, г. Новый Уренгой, п. Коротчаево;

Планируемый объем и сроки поставки:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Полное наименование ТМЦ, без использования сокращений (Параметр оценки)** | **Ед. изм.** | **Количество** |
| **Лот №1** | | | |
|  | Масло SAE 75W90 | т | 12,89 |
|  | Масло компрессорное Gazpromneft Comressor S Synth-46 | т | 1,6 |
|  | Масло моторное 10W40 CF-4/CF/SG | т | 2,52 |
|  | Масло моторное 5W30 | л | 100 |
|  | Масло трансмиссионное Dexron II | л | 100 |
|  | Смазка WD-40 (баллон 400 мл) | шт | 41 |
|  | Смазка пластичная Grease LEP2 | кг | 320 |
|  | Смазка резьбовая ингибированная РУСМА Р-5 | т | 2 |
|  | Смазка уплотнительная Арматол-238 | т | 0,48 |
|  | Тосол А65 | т | 1,39 |
| **Лот №2** | | | |
|  | Масло компрессорное Gazpromneft Comressor S Synth-46 | т | 0,2 |
|  | Смазка пластичная Grease EP2 | кг | 40 |
|  | Смазка уплотнительная Арматол-238 | т | 0,02 |
|  | Тосол А65 | т | 1,4 |

* Заявленная стоимость по лотам № 1-2 должна включать расходы поставщика в соответствии с базисными условиями поставки DAP (ИНКОТЕРМС 2010).
* Лоты являются неделимыми. Предоставление оферты на часть объема в пределах лота не допускается. В случае нарушения данного требования Общество оставляет за собой право не принимать поданную оферту к рассмотрению.
* Общество оставляет за собой право изменять общее количество поставляемого товара в пределах ±100% согласованного в договоре опциона.
* Общество оставляет за собой право принять товар с отклонением в количестве поставленного Товара по причинам, связанным с технологической нормой отгрузки продукции, не превышающее 5% от количества, Оплате подлежит количество фактически поставленного Товара. В данном случае дополнительное согласование не требуется.

Под опционом понимается право Общества уменьшить или увеличить количество поставляемых МТР в пределах согласованного количества без изменения цен на поставляемые МТР, согласованных в договоре. Срок действия опциона заканчивается не позднее даты начала последнего срока поставки МТР, предусмотренной договором.

Реквизиты ООО «БНГРЭ»:

Место нахождения: 660135, Россия, Красноярский край, Красноярск г., Весны ул., д. 3 «А»

Почтовый адрес: 660135, Россия, Красноярский край, Красноярск г., Весны ул., д. 3 «А», БЦ «Весна», 13 эт.

Тел./факс: (391)274-86-81/(391)274-86-82

ОГРН 103 880 000 3990

ИНН/КПП 880 101 1908/246 501 001

ОКПО 47833210

Банк ВТБ (ПАО) в г.Красноярске

БИК: 040407777

к/с: 30101810200000000777

р/с: 40702810300030003480

ИНН/КПП: 7702070139/246602001

ОГРН: 1027739609391

Код ОКПО: 21864130

***2. Требования к предмету закупки***

| **№ п/п** | **Требования (параметр оценки)** | **Документы, подтверждающие соответствие требованию** | **Ед. изм.** | **Условие соответствия** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Лот №1** | | | | |
|  | **Масло SAE 75W90**  Классификация API GL-5  уп. 200±30 кг  Тара: Бочка стальная толщина верхнего и нижнего доньев не менее 1 мм, корпуса не менее 0,9 мм. выполнена по ГОСТ 13950. | Копия сертификата/декларация соответствия; Копия паспорта качества. | Да/Нет | Да |
|  | **Масло компрессорное Gazpromneft Comressor S Synth-46**  Для компрессоров ДЭН-75; AtlasCopco G75.  Вязкость кинематическая, мм2/с (сСт): при не менее +40 °С, в пределах 40-45.  Индекс вязкости не менее 100.  Температура застывания °С, не выше -35.  Соответствие СТО 84035624-033-2010 с изм. №1-4  уп. 200±30 кг  Тара: Бочка стальная толщина верхнего и нижнего доньев не менее 1 мм, корпуса не менее 0,9 мм. выполнена по ГОСТ 13950. |
|  | **Масло моторное 10W40 CF-4/CF/SG**  Классификация по API не ниже CF-4/SG  Вид масла: Полусинтетическое  уп. 200±30 кг  Тара: Бочка стальная толщина верхнего и нижнего доньев не менее 1 мм, корпуса не менее 0,9 мм. выполнена по ГОСТ 13950. |
|  | **Масло моторное 5W30**  Для двигателя 4N15  Классификация по API не ниже SN/CF  Вязкость по SAE: 5W-30  Вид масла: Синтетическое  Jaso DL-1  ACEA C3.  уп. 20±5 кг |
|  | **Масло трансмиссионное Dexron II**  Температура застывания, °С: не более минус 40  Динамическая вязкость при -40 °С, мПа·с: не более 48000  уп. 20±5 кг |
|  | **Смазка WD-40** (баллон 400 мл) или аналог  Вид смазки: Силиконовая проникающая универсальная  Остальное уп. 0,4±0,1 л |
|  | **Смазка пластичная Grease LEP2** или аналог  Рабочая температура от не более -30 до не менее +120 град. Кратковременно до +150 град.  Температура каплепадения не менее +180 град.  Тип загустителя - Литиевый комплекс.  уп. 20±5 кг. |
|  | **Смазка резьбовая ингибированная РУСМА Р-5**  Соответствие ТУ 0254-028-46977243-2004  Смазка резьбовая, давление до 35 МПа.  Диапазон рабочих температур: от не более –50 до не менее +50°С  Поставка в таре 20±5 кг |
|  | **Смазка уплотнительная Арматол-238**  Соответствие РУСМА ТУ 38.101812-83  Поставка в таре 20±5 кг |
|  | **Тосол А65**  Температура замерзания не более -65 град  Щелочность 7-9 pH  уп. 200±30 кг.  Тара: Бочка стальная толщина верхнего и нижнего доньев не менее 1 мм, корпуса не менее 0,9 мм. выполнена по ГОСТ 13950. |
| **Лот №2** | | | | |
|  | **Масло компрессорное Gazpromneft Comressor S Synth-46**  Для компрессоров ДЭН-75; AtlasCopco G75.  Вязкость кинематическая, мм2/с (сСт): при не менее +40 °С, в пределах 40-45.  Индекс вязкости не менее 100.  Температура застывания °С, не выше -35.  Соответствие СТО 84035624-033-2010 с изм. №1-4  уп. 200±30 кг  Тара: Бочка стальная толщина верхнего и нижнего доньев не менее 1 мм, корпуса не менее 0,9 мм. выполнена по ГОСТ 13950. | Копия сертификата/декларация соответствия; Копия паспорта качества. | Да/Нет | Да |
|  | **Смазка пластичная Grease EP2**  Рабочая температура от не более -30 до не менее +120 град. Кратковременно до +150 град.  Температура каплепадения не менее +180 град.  Тип загустителя - Литиевый комплекс.  уп. 20±5 кг. |
|  | **Смазка уплотнительная Арматол-238**  Соответствие РУСМА ТУ 38.101812-83  Поставка в таре 20±5 кг |
|  | **Тосол А65**  Температура замерзания не более -65 град  Щелочность 7-9 pH  уп. 200±30 кг.  Тара: Бочка стальная толщина верхнего и нижнего доньев не менее 1 мм, корпуса не менее 0,9 мм. выполнена по ГОСТ 13950. |
| **Общие требования** | | | | |  |  |  |  |
| 2.15. | МТР при отгрузке должно быть надежно упаковано любым методом на усмотрение контрагента. Упаковка груза должна обеспечивать сохранность МТР при транспортировке и хранении. Упаковочное место должно быть промаркировано и содержать упаковочный лист. | Письмо за подписью руководителя организации | Да/Нет | Да |
| 2.16. | МТР поставляется новым, не бывший в эксплуатации, выпущенный не ранее 01.01.2024 г. | Письмо за подписью руководителя организации | Да/Нет | Да |

***3. Требования к контрагенту***

| **№ п/п** | **Требования (параметр оценки)** | **Документы, подтверждающие соответствие требованию** | **Ед. изм.** | **Условие**  **соответствия** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Поставщик должен быть производителем поставляемых МТР, закупаемых ООО «БНГРЭ», официальным Торговым Домом производителя, дилером, дистрибьютором, посредником. | Официальные документы, подтверждающие, что контрагент является официальным Торговым домом производителя, дилером, дистрибьютором (дилерские письма, письмо производителя), копия действующего договора с заводом-изготовителем (или его Торговым Домом/дилером) на весь объем поставок, заверенная руководителем. | Да/Нет | Да |
| 3.2 | Согласие на подписание типовой формы договора ООО «БНГРЭ». | Гарантийное письмо в свободной форме о согласии со всеми условиями проекта договора (Форма 3) | Да/Нет | Да |
| 3.3 | Опыт поставки данного вида МТР не менее 5 контрактов, за последние 3 года. | Сведения (референц-лист), подтверждающие опыт выполнения аналогичных договоров с указанием конечного потребителя и его контактных данных. | Да/Нет | Да |
| 3.4 | Отсутствие в течение последних двух лет случаев судебных разбирательств в качестве ответчика в связи с существенными нарушениями договора, исковые требования по которым были удовлетворены, а также случаев одностороннего расторжения/ одностороннего отказа от договора ООО «БНГРЭ», ПАО «НГК «Славнефть» ПАО НК «Роснефть», ПАО «Газпром» и их дочерними Обществами, в связи с существенными нарушениями его условий[1]. | Письмо-подтверждение (заверение об обстоятельствах) за подписью уполномоченного лица/руководителя организации | Да/При наличии, решение принимает Техническая комиссия | Да/решение Технической комиссии |
| 3.5 | Наличие аккредитации в ООО «БНГРЭ»/пакет документов для прохождения аккредитации.   Порядок прохождения процедуры по аккредитации находится на внешнем сайте Компании www.slavneft.ru | Копия уведомления о прохождении аккредитации или пакет документов для ее прохождения. | Да/Нет | Да |
| 3.6 | Отсутствие между потенциальным контрагентом и ООО «БНГРЭ» за последние 2 (два) года, предшествующих дате утверждения закупки, неурегулированных требований (претензий) на основании (факта существенного нарушения условий договора):  - поставка заводом-изготовителем, поставщиком некачественных, некомплектных МТР и (или) существенное нарушение сроков поставки МТР и/или ПО (включая несвоевременную передачу неисключительного права/лицензии)  - выполнение работ/оказание услуг с нарушением сроков их выполнения, и/или допущения отступлений от качества работ/услуг (включая не достижение запланированного результата) по обстоятельствам, за которые отвечает контрагент;  - фактов неоплаты по принятым/признанным (в любом письменном виде) требованиям (замечаниям, претензиям, штрафам) в течение 3-х мес. после их выставления.  Претензии, снятые/отозванные ООО «БНГРЭ» в порядке досудебного урегулирования спора, а также мотивированные ответы контрагентов на претензии, находящиеся на рассмотрении в Обществе, не подлежат учёту для целей принятия решения. | Письмо-подтверждение (заверение об обстоятельствах) за подписью уполномоченного лица/руководителя организации | Да/Нет | Да |

***4. Прочие требования***

* Оригиналы документации (паспорт, сертификаты, проч.) на Товар должны отправляться по адресу ООО «БНГРЭ»: 6600135, г. Красноярск, ул. Весны, д. 3А в офис, копии документации (паспорт, сертификаты, проч.) должны направляться совместно с поставляемым Товаром до пункта назначения.
* При необходимости Заказчик запрашивает копию паспорта безопасности на вышеуказанное ГСМ, а Поставщик обязуется предоставить его в течении 2-х рабочих дней.

Руководитель Ответственного подразделения:

Заместитель главного механика В.Н. Гаевский