**Форма 2 «Требования к предмету оферты»**

**ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ**

***1.Общие положения***

Предмет закупки: «Поставка кабельной продукции в 2025 году».

Инициатор закупки: Общество с ограниченной ответственностью «Байкитская нефтегазоразведочная экспедиция» (ООО «БНГРЭ»).

Срок поставки:

* Лот № 1,2,3 – март 2025 года

Базис поставки:

* Лот № 1,2 -DAP, Красноярский край, Богучанский р-н, пос. Таежный;
* Лот № 3 - DAP, ЯНАО, г. Новый Уренгой, п. Коротчаево;

Планируемый объем:

| **№**  **п/п** | **Наименование** | **Ед.изм.** | **Кол-во** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Лот № 1** | | | | |
|  | Кабель силовой гибкий марки КГ исполнения ХЛ КГ-ХЛ 3х1,5 | м | 100 |
|  | Кабель силовой гибкий марки КГ исполнения ХЛ КГтп-ХЛ 3х1,5 | м | 600 |
|  | Кабель силовой гибкий марки КГ исполнения ХЛ КГтп-ХЛ 3х4+1х2,5 | м | 300 |
|  | Кабель силовой гибкий марки КГ исполнения ХЛ КГтп-ХЛ 3х6+1х4 | м | 210 |
|  | Кабель КГхл 4х4 | м | 100 |
|  | Кабель КПБП 3х16 | м | 700 |
|  | Кабель силовой КГ 5х6 | м | 100 |
|  | Кабель саморегулирующийся экранированный SRL30-2CR | м | 1 100 |
|  | Провод одножильный с гибкой медной жилой, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, без оболочки марки ПуГВ 1х6 желто-зеленый | м | 130 |
| **Лот № 2** | | | | |
|  | Кабель UTP 4-CAT5e 4х2х0,52 | м | 300 |
|  | Кабель витая пара морозостойкий UTP 16 | м | 400 |
|  | Кабель ЛВС телефонный | м | 600 |
| **Лот № 3** | | | | |
|  | Кабель силовой гибкий марки КГ исполнения ХЛ КГ-ХЛ 3х70+1х25 | м | 200 |

Заявленная стоимость должна включать расходы поставщика в соответствии с базисными условиями поставки DAP (ИНКОТЕРМС 2010).

* Применение аналогов с аналогичными или улучшенными характеристиками возможно при согласовании с Заказчиком.
* Лоты являются неделимыми. Оферта может быть представлена как на один из указанных лотов, так и на все лоты.
* Общество оставляет за собой право изменять общее количество поставляемого товара в пределах ±100% согласованного в договоре опциона.

Под опционом понимается право Общества уменьшить или увеличить количество поставляемых МТР в пределах согласованного количества без изменения цен на поставляемые МТР, согласованных в договоре. Срок действия опциона заканчивается не позднее даты начала последнего срока поставки МТР, предусмотренной договором.

Общество оставляет за собой право принять товар с отклонением в количестве поставленного Товара по причинам, связанным с технологической нормой отгрузки продукции, не превышающее 10% от количества. Оплате подлежит количество фактически поставленного Товара. В данном случае дополнительное соглашение не требуется.

Реквизиты ООО «БНГРЭ»:

Место нахождения: 660135, Россия, Красноярский край, Красноярск г., Весны ул., д. 3 «А»

Почтовый адрес: 660135, Россия, Красноярский край, Красноярск г., Весны ул., д. 3 «А», БЦ «Весна», 13 эт.

Тел./факс: (391)274-86-81/(391)274-86-82

ОГРН 103 880 000 3990

ИНН/КПП 880 101 1908/246 501 001

ОКПО 47833210

Банк ВТБ (ПАО) в г.Красноярске

БИК: 040407777

к/с: 30101810200000000777

р/с: 40702810300030003480

ИНН/КПП: 7702070139/246602001

ОГРН: 1027739609391

Код ОКПО: 21864130

***2.Требования к предмету закупки***

| **№ п/п** | **Требование (параметр оценки)** | **Документы, подтверждающие соответствия требованию** | | **Единица измерения** | **Условия соответствия** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | | **4** | **5** | |
| **Лот № 1** | | | | | | |
| 2.1.1 | **Кабель силовой гибкий марки КГ исполнения ХЛ КГ-ХЛ 3х1,5**   * Намотка указанной длины, единым отрезком. * Диапазон температур эксплуатации, °С   от –40 до +50   * ГОСТ 24334-2020 * До 1000 В, 50 Гц | Копия сертификата качества на изделие и/или сертификата соответствия таможенного союза и/или другого документа подтверждающего качество изделия и право использования изделия на территории Российской Федерации. | Да / Нет | | | Да |
| 2.1.2 | **Кабель силовой гибкий марки КГ исполнения ХЛ КГтп-ХЛ 3х1,5**   * Намотка указанной длины, единым отрезком. * Диапазон температур эксплуатации, °С   от –40 до +50   * ГОСТ 24334-2020 * До 1000 В, 50 Гц | Копия сертификата качества на изделие и/или сертификата соответствия таможенного союза и/или другого документа подтверждающего качество изделия и право использования изделия на территории Российской Федерации. | Да / Нет | | | Да |
| 2.1.3 | **Кабель силовой гибкий марки КГ исполнения ХЛ КГтп-ХЛ 3х4+1х2,5**   * Намотка указанной длины, единым отрезком. * Диапазон температур эксплуатации, °С   от –40 до +50   * ГОСТ 24334-2020 * До 1000 В, 50 Гц | Копия сертификата качества на изделие и/или сертификата соответствия таможенного союза и/или другого документа подтверждающего качество изделия и право использования изделия на территории Российской Федерации. | Да / Нет | | | Да |
| 2.1.4 | **Кабель силовой гибкий марки КГ исполнения ХЛ КГтп-ХЛ 3х6+1х4**   * Намотка указанной длины, единым отрезком. * Диапазон температур эксплуатации, °С   от –40 до +50   * ГОСТ 24334-2020   До 1000 В, 50 Гц | Копия сертификата качества на изделие и/или сертификата соответствия таможенного союза и/или другого документа подтверждающего качество изделия и право использования изделия на территории Российской Федерации. | Да / Нет | | | Да |
| 2.1.5 | **Кабель КГхл 4х4**   * Намотка указанной длины, единым отрезком. * Диапазон температур эксплуатации, °С   от –40 до +50   * ГОСТ 24334-2020   До 1000 В, 50 Гц | Копия сертификата качества на изделие и/или сертификата соответствия таможенного союза и/или другого документа подтверждающего качество изделия и право использования изделия на территории Российской Федерации. | Да / Нет | | | Да |
| 2.1.6 | **Кабель КПБП 3х16**   * Намотка указанной длины, единым отрезком. * Диапазон температур эксплуатации, °С   от –40 до +50   * ГОСТ 24334-2020   До 1000 В, 50 Гц | Копия сертификата качества на изделие и/или сертификата соответствия таможенного союза и/или другого документа подтверждающего качество изделия и право использования изделия на территории Российской Федерации. | Да / Нет | | | Да |
| 2.1.7 | **Кабель силовой КГ 5х6**   * Намотка указанной длины, единым отрезком. * Диапазон температур эксплуатации, °С   от –40 до +50   * ГОСТ 24334-2020   До 1000 В, 50 Гц | Копия сертификата качества на изделие и/или сертификата соответствия таможенного союза и/или другого документа подтверждающего качество изделия и право использования изделия на территории Российской Федерации. | Да / Нет | | | Да |
| 2.1.8 | **Кабель саморегулирующийся экранированный SRL30-2CR**  Характеристики не менее:  Номинальная мощность: 30 Вт/м  Максимальная рабочая температура: 65°С  Максимальная температура воздействия: 85°С  Температурный класс (Т-рейтинг): Т6   * Намотка указанной длины, единым отрезком. * Линейная мощность, 30 Вт/м   Напряжение сети, 220~240 В | Копия сертификата качества на изделие и/или сертификата соответствия таможенного союза и/или другого документа подтверждающего качество изделия и право использования изделия на территории Российской Федерации. | Да / Нет | | | Да |
| 2.1.9 | **Провод одножильный с гибкой медной жилой, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, без оболочки марки ПуГВ 1х6 желто-зеленый**   * Намотка указанной длины, единым отрезком. * Диапазон температур эксплуатации, °С   от –50 до +65  ГОСТ 31947-2012 | Копия сертификата качества на изделие и/или сертификата соответствия таможенного союза и/или другого документа подтверждающего качество изделия и право использования изделия на территории Российской Федерации. | Да / Нет | | | Да |
| **Лот № 2** | | | | | | |
| 2.2.1 | **Кабель UTP 4-CAT5e 4х2х0,52**   * Диапазон температур эксплуатации, °С от –40 до +45   ГОСТ Р 54429 | Копия сертификата качества на изделие и/или сертификата соответствия таможенного союза и/или другого документа подтверждающего качество изделия и право использования изделия на территории Российской Федерации. | | Да / Нет | Да | |
| 2.2.2 | **Кабель витая пара морозостойкий UTP 16**   * Диапазон температур эксплуатации, °С от –40 до +45   ГОСТ Р 54429 | Копия сертификата качества на изделие и/или сертификата соответствия таможенного союза и/или другого документа подтверждающего качество изделия и право использования изделия на территории Российской Федерации. | | Да / Нет | Да | |
| 2.2.3 | **Кабель ЛВС телефонный**   * Количество проводников - 2 * Материал проводника - Медь * Количество жил проводника -7 * Диаметр жил проводника, мм - 0.12 * Материал изолятора - пвх * Цвет изолятора - Белый * Рабочая температура, °С от -20…105 | Копия сертификата качества на изделие и/или сертификата соответствия таможенного союза и/или другого документа подтверждающего качество изделия и право использования изделия на территории Российской Федерации. | | Да / Нет | Да | |
| **Лот № 3** | | | | | | |
| 2.3.1 | **Кабель силовой гибкий марки КГ исполнения ХЛ КГ-ХЛ 3х70+1х25**   * Намотка указанной длины, единым отрезком. * Диапазон температур эксплуатации, °С   от –40 до +50   * ГОСТ 24334-2020   До 1000 В, 50 Гц | Копия сертификата качества на изделие и/или сертификата соответствия таможенного союза и/или другого документа подтверждающего качество изделия и право использования изделия на территории Российской Федерации. | | Да / Нет | Да | |
| **Общие требования** | | | | | | |
| 2.3.1 | Наличие паспорта и/или сертификата соответствия | Заверенная печатью организации копия паспорта и/или Копия сертификата качества на изделие и/или сертификата соответствия таможенного союза и/или другого документа подтверждающего качество изделия и право использования изделия на территории Российской Федерации. | | Да / Нет | Да | |
| 2.3.2 | Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не снятым с длительного хранения, не восстановленным, выпущенный не ранее 2024 года. | Гарантийное письмо Контрагента, подписанное уполномоченным руководителем | | Да/Нет | Да | |
| 2.3.3 | МТР при отгрузке должно быть надежно упаковано любым методом на усмотрение контрагента  Упаковочное место должно быть промаркировано и содержать упаковочный лист. | Письмо за подписью руководителя организации | | Да/Нет | Да | |

***3. Требования к контрагенту***

| **№ п/п** | **Требование (параметр оценки)** | **Документы, подтверждающие соответствия требованию** | **Единица измерения** | **Условия соответствия** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 3.1 | Поставщик должен быть производителем поставляемых МТР, закупаемых ООО «БНГРЭ», официальным Торговым Домом производителя, дилером, дистрибьютором, посредником. | Официальные документы, подтверждающие, что контрагент является официальным Торговым домом производителя, дилером, дистрибьютором (дилерские письма, письмо производителя), копия действующего договора с заводом-изготовителем (или его Торговым Домом/дилером) на весь объем поставок, заверенная руководителем. | Да/Нет | Да |
| 3.2 | Согласие на подписание типовой формы договора ООО «БНГРЭ». | Гарантийное письмо в свободной форме о согласии со всеми условиями проекта договора (Форма 3) без протокола разногласий | Да/Нет | Да |
| 3.3 | Наличие аккредитации в ООО «БНГРЭ» /либо пакет документов на аккредитацию.  Порядок прохождения процедуры по аккредитации находится на внешнем сайте Компании [www.slavneft.ru](http://www.slavneft.ru) | Копия уведомления о прохождении аккредитации или пакет документов для ее прохождения. | Да/Нет | Да |
| 3.4 | Общее количество поставок - не менее трех поставок за последние три года. | Письмо-подтверждение в произвольном формате на  фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица.  Референц-лист с указанием поставок и наименований контрагентов за последние 3 года, контактного лица и телефона. | Да/Нет | Да |
| 3.5 | Отсутствие  в течение последних двух лет случаев судебных разбирательств  в качестве  ответчика в связи с существенными нарушениями договора, исковые требования по которым были удовлетворены, а также  случаев одностороннего расторжения/одностороннего отказа от договора ООО «БНГРЭ», ПАО «НГК «Славнефть»  ПАО НК «Роснефть», ПАО «Газпром» и их дочерними Обществами, в связи с существенными нарушениями его условий[[1]](#footnote-1). | Письмо-подтверждение (заверение об обстоятельствах) за подписью уполномоченного лица/руководителя организации | Да/При наличии, решение принимает Техническая комиссия | Да/решение Технической комиссии |
| 3.6 | Отсутствие неурегулированных между потенциальным контрагентом и ООО «БНГРЭ» за последние 2 (два) календарных года, предшествующих году закупки требований (претензий) на основании (факта существенного нарушения условий договора):  - поставки заводом-изготовителем, поставщиком некачественных, некомплектных МТР и (или) нарушения сроков поставки МТР и/или ПО (включая несвоевременную передачу неисключительного права/лицензии)  - выполнения работ/оказания услуг с нарушением сроков их выполнения, и/или допущения отступлений от качества работ/услуг (включая не достижение запланированного результата);  - фактов неоплаты по принятым/признанным (в любом письменном виде) требованиям (замечаниям, претензиям, штрафам) в течение 3-х мес. после их выставления.  Претензии, снятые/отозванные ООО «БНГРЭ» в порядке досудебного урегулирования спора, а также мотивированные ответы контрагентов на претензии, находящиеся на рассмотрении в Обществе, не подлежат учёту для целей принятия решения. | Письмо-подтверждение (заверение об обстоятельствах) за подписью уполномоченного лица/руководителя организации | Да/Нет | Да |

***4. Прочие требования***

* Оригиналы документации (паспорт, сертификаты, проч.) на Товар должны отправляться по адресу ООО «БНГРЭ»: 6600135, г. Красноярск, ул. Весны, д. 3А в офис, копии документации (паспорт, сертификаты, проч.) должны направляться совместно с поставляемым Товаром до пункта назначения.

Начальник ОМТО Е.С. Кузнецова

1. Общество вправе запросить дополнительные пояснения и документы для принятия решения по существу. Факт отказа от их предоставления расценивается как признание факта существенного нарушения договора. [↑](#footnote-ref-1)