

Приложение № 11

к договору № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Приложение к Приказу ООО «БНГРЭ»

№ 192-п от «28 » 04 2018 г.

Инструкция

ЗОЛОТЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ООО «БНГРЭ»

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик: | Исполнитель: |
| Генеральный директор ООО «БНГРЭ» | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.Ю. Карцев | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Красноярск 2018

Содержание

[Введение 3](#_Toc372038084)

[Цели 3](#_Toc372038085)

[Задачи 3](#_Toc372038086)

[Область действия 3](#_Toc372038087)

[Период действия и порядок внесения изменений 4](#_Toc372038088)

[1. Термины и определения 5](#_Toc372038089)

[2. обозначения и сокращения 6](#_Toc372038090)

[3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 7](#_Toc372038091)

[3.1. Золотые правила безопасности труда 7](#_Toc372038092)

[3.2. Способы И ПоРЯДОК доведения золотых правил безопасности труда 7](#_Toc372038093)

[4. ССЫЛКИ 8](#_Toc372038094)

[ПРИЛОЖЕНИЯ 9](#_Toc372038095)

Вводные положения

Введение

Инструкция Общества «Золотые правил безопасности труда» и порядок их доведения до работников» (далее–Инструкция) содержит указания о порядке, способах и правилах применения памятки «Золотые правила безопасности труда» на объектах ООО «БНГРЭ»

Настоящая Инструкция соответствует требованиям:

* Политики Общества в области качества, охраны труда, промышленной и экологической безопасности, утвержденной 20.02.2018 г.
* Стандартов Общества по Интегрированной системе управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды».

Цели

Настоящая Инструкция устанавливает единые требования по доведению памятки «Золотые правила безопасности труда» в целях обеспечения безопасности работников ООО «БНГРЭ» персонала подрядных (субподрядных) организаций и третьих лиц.

Задачи

Инструкция разработана для решения следующих задач:

* утверждения памятки «Золотые правила безопасности труда»;
* определения единого порядка доведения требований памятки «Золотые правила безопасности труда» до работников ООО «БНГРЭ» и подрядных (субподрядных) организаций;
* распространения требований памятки «Золотые правила безопасности труда» посредством различных способов.

Область действия

Настоящая Инструкция обязательна для исполнения всеми работниками структурных подразделений ООО «БНГРЭ».

Настоящая Инструкция носит обязательный характер для исполнения работниками ООО «БНГРЭ» и работниками подрядных (субподрядных) организаций.

Распорядительные, локальные нормативные и иные внутренние документы не должны противоречить настоящей Инструкции.

Период действия и порядок внесения изменений

Настоящая Инструкция является локальным нормативным документом постоянного действия.

Настоящая Инструкция утверждается и вводится в действие в ООО «БНГРЭ» приказом генерального директора ООО «БНГРЭ».

Инструкция признается утратившей силу в ООО «БНГРЭ» на основании приказа генерального директора ООО «БНГРЭ».

Изменения в Инструкцию вносятся приказом ООО «БНГРЭ».

Инициаторами внесения изменений в Инструкцию являются: отдел охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды ООО «БНГРЭ».

Изменения в Инструкцию вносятся в случаях: изменения законодательства РФ в области промышленной безопасности и охраны труда, изменения организационной структуры, полномочий руководителей и т.п.

Ответственность за поддержание настоящей Инструкции в актуальном состоянии возлагается на отдел охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды ООО «БНГРЭ».

Контроль за исполнением требований настоящей Инструкции на начальника управления охраной труда, промышленной и экологической безопасностью.

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА

***ОБЩЕСТВО*** – Общество с ограниченной ответственностью «Байкитская нефтегазоразведочная экспедиция» (ООО «БНГРЭ»).

***ПОДРЯДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (подрядчик)*** – [лицо, которое выполняет определенную работу по договору подряда, заключенному с заказчиком в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации](javascript:term_view(15748)).

***БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА*** – совокупность понятий промышленная, пожарная безопасность и охрана труда.

***СУБПОДРЯДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (СУБПОДРЯДЧИК)***– организация, привлекаемая подрядной организацией для выполнения работ на объектах Заказчика.

***ОБЪЕКТ*** – производственные площадки Заказчика, включающие в себя здания, сооружения, помещения, дороги, железные дороги, оборудование, установки, станции, опасные производственные объекты, технические устройства (применяемые на опасных производственных объектах), транспортные средства, спец. технику, территорию и другие инженерные сооружения.

***ТРЕТЬЕ ЛИЦО***– физическое или юридическое лицо, не имеющее договорных отношений с Обществом, подрядной или субподрядной организацией.

1. обозначения и сокращения

***РУКОВОДИТЕЛЬ***– руководители всех уровней,  имеющие в своем подчинении одного и более работников.

***ПС*** – подъемные сооружения.

***СИЗОД*** – средства индивидуальной защиты органов дыхания.

***ТС*** – транспортное средство.

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
   1. Золотые правила безопасности труда

«Золотые правила безопасности труда» - это оформленные в виде отдельного документа (памятки) ключевые требования безопасного выполнения работ ([Приложение 1](#_ПРИЛОЖЕНИЕ_1._ПАМЯТКА)), сформированные на основе опыта ведущих нефтегазовых компаний в области безопасности труда, а также анализа имеющейся информации о произошедших в ООО «НК «Роснефть» ПАО «Газпром нефть», ОАО «НГК «Славнефть» и Обществах Группы несчастных случаях, инцидентах, авариях.

Требования, включённые в памятку «Золотые правила безопасности труда» обязательны для выполнения работниками ООО «БНГРЭ» и персоналом подрядных (субподрядных) организаций.

Требования памятки в полной мере соответствуют установленным требованиям законодательных, нормативно - правовых документов РФ, международных стандартов, по которым принято решение об их применении и корпоративным требованиям.

* 1. Способы И ПоРЯДОК доведения золотых правил безопасности труда

Требования памятки «Золотые правила безопасности труда» должны доводиться до работников Общества в ходе проведения вводного инструктажа.

Памятка «Золотые правила безопасности труда» должна доводиться до подрядных (субподрядных) организаций при заключении договоров Заказчика с Подрядчиками – включаться в перечень передаваемых Подрядчику документов и доводиться до работников подрядных (субподрядных) организаций в ходе проведения вводного инструктажа.

Памятка «Золотые правила безопасности труда» доводится до работников Обществ и подрядных (субподрядных) организаций одним из перечисленных способов:

* в ходе проведения вводного инструктажа;
* размещения текста Памятки «Золотые правила безопасности труда» на информационных стендах для ознакомления;
* обеспечения работников информационными буклетами предпочтительно «карманного» формата, для удобства ношения и использования на рабочих местах;
* демонстрации презентационных материалов;
* производства и демонстрации видео и анимационных роликов;
* размещения памятки на информационном ресурсе.

Допускается доведение памятки одним из указанных способов или несколькими одновременно.

1. **ССЫЛКИ**
2. Гражданский Кодекс Российской Федерации, часть первая от 30.11.1994 № 51-ФЗ.
3. Политика Общества в области качества, охраны труда, промышленной и экологической безопасности, утвержденная 20.02.2018 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПАМЯТКА ЗОЛОТЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА ООО «БНГРЭ»

1. **ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ООО «БНГРЭ»**

Обеспечение безопасности труда является одним из главных приоритетов, которыми руководствуется ООО «БНГРЭ» в своей деятельности. Жизнь и здоровье людей - наивысшие ценности, пренебрегать которыми недопустимо ни при каких обстоятельствах.

Создание безопасных условий труда - общая задача, решение которой возможно только при активном участии всех без исключения работников предприятия и подрядных организа­ций, задействованных в производственном процессе.

«Золотые правила безопасности ООО «БНГРЭ» содержат нормы и требования, соблюдение которых поможет коллективу предприятия и работникам подрядных организаций повысить трудовую дисциплину, избежать возникновения нештатных ситуаций, травматизма и профессио­нальных заболеваний на производстве.

Все мы должны осознавать ответственность за свое здоровье, безопасность окружающих нас людей и неукоснительно соблюдать «Золотые правила безопасности» на производстве и в быту.

Вместе мы можем сделать работу более безопасной, комфортной и эффективной!

1. **КАЖДЫЙ РАБОТНИК ДОЛЖЕН:**

* Знать и соблюдать 12 золотых правил безопасности;
* Понимать, что каждый работник несет ответственность за свою собственную безопасность и безопасность окружающих их людей;
* Вмешиваться в ход работ, если работы выполняются с нарушением правил безопасности, останавливать работы при наличии угрозы жизни и здоровья людей;
* Незамедлительно сообщать руководству о нарушении 12 золотых правил безопасности.

1. **РУКОВОДИТЕЛИ ВСЕХ УРОВНЕЙ ДОЛЖНЫ:**

* Быть Лидерами в области обеспечения безопасности, демонстрировать личным примером приверженность вопросам соблюдения Правил безопасности, постоянную вовлеченность в процессы планирования, организации и контроля выполнения работ;
* Создавать необходимые условия и обстоятельства для соблюдения Правил, обсуждать правила с работниками до начала работ, устранять возможные препятствия для соблюдения Правил;
* Поощрять и мотивировать тех, кто следует Правилам и является примером для остальных работников;
* Быть последовательным и, в случаях нарушения Правил, применять адекватные меры дисциплинарного воздействия;
* Проводить работу с подрядными организациями для улучшения их показателей в области безопасности.

**Руководители всех уровней вносят решающий вклад в эффективную работу этих правил.**

1. **ПОСЛЕДСТВИЯ НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ:**

* Все происшествия и нарушения правил тщательно расследуются, реализуются корректирующие мероприятия;
* Если нарушитель правил или процедур проходил необходимое обучение, был информирован о необходимости их соблюдения и не выполнил требования, к нему будет применяться адекватное дисциплинарное воздействие;
* Нарушение любого из 12 Золотых правил влечет за собой дисциплинарное воздействие, для сотрудников подрядных и субподрядных организаций, это означает отстранение от работ и невозможность работы с ООО «БНГРЭ» в дальнейшем.

1. **НЕ ПРОХОДИТЕ МИМО ОПАСНЫХ ДЕЙСТВИЙ И ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ОПАСНОСТЕЙ**

Вы обязаны:

* Независимо от должности неукоснительно соблюдать правила промышленной безопасности и охраны труда;
* Остановить работы при наличии угрозы жизни и здоровью людей;

Вмешиваться в опасные ситуации и корректировать действия, противоречащие требованиям безопасности;

* Неважно, кем Вы работаете, не нужно опасаться нареканий со стороны руководства, важно понимать, что Вы не только имеете право остановить работы, но остановка работы является Вашей прямой обязанностью.

1. **ЗАПРЕЩЕНО УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ, НАРКОТИКОВ И ИНЫХ ЗАПРЕЩЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ**

Запрещается:

* Провозить, изготавливать, употреблять, хранить, продавать, распространять алкоголь, наркотики и иные запрещенные препараты
* Вы обязаны:
* Сообщать непосредственному руководителю о том, что вы принимаете медицинские препараты, которые могут повлиять на работоспособность;
* Вмешиваться и сообщать непосредственному руководителю о любом известном случае провоза, изготовления, употребления, хранения, распространения алкоголя, наркотиков и иных запрещенные препараты.

1. **ИСПОЛЬЗУЙТЕ СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (СИЗ)**

Вы обязаны:

* Пользоваться исправными и проверенными СИЗ;
* Правильно применять все необходимые для работы СИЗ;
* Если Вы увидели человека в зоне работы без СИЗ, остановите его, сделайте ему замечание и удалите его из рабочей зоны.

1. **ЗАПРЕЩЕНО НАХОЖДЕНИЕ ПОД СТРЕЛОЙ ИЛИ ГРУЗОМ ПОДЪЕМНОГО СООРУЖЕНИЯ**

Руководитель работ обязан:

* Определить и обозначить опасную зону, установить ограждение;
* Обеспечить, чтобы никто не находился в зоне подвешенного груза и стрелы;
* Убедиться, что необходимые меры безопасности приняты и начинать работы безопасно.
* Работники обязаны:
* Убедиться соответствует ли вес груза грузоподъемности подъемного сооружения;
* Следовать указаниям сигнальщика или лица ответственного за подъем груза;
* Никогда не перемещаться под грузом и/или стрелой, не пересекать огражденной зоны производства работ;
* Не толкать и не направлять груз руками - использовать для этого оттяжки/багры.

1. **СОБЛЮДАЙ ТРЕБОВАНИЯ** **НАРЯДА-ДОПУСКА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ**

Руководитель работ обязан:

* Знать меры безопасности при производстве работ повышенной опасности;
* Обеспечить подготовку мест проведения работ и их безопасное выполнение персоналом.

Вы обязаны:

* Убедиться, что срок действия наряда допуска не истек;
* Получить инструктаж по мерам безопасного выполнения работ и провести оценку рисков;
* Понимать меры безопасного выполнения работ и соблюдать их;
* Убедиться на месте работ, что все меры безопасности выполнены и можно начинать работы.

1. **ЗАПРЕЩЕНО КУРИТЬ, ВНЕ СПЕЦИАЛЬНО ОТВЕДЕННЫХ ДЛЯ ЭТОГО МЕСТ, ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОТКРЫТЫЙ ОГНЬ,** **ЕСЛИ ЭТО НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО НАРЯДОМ-ДОПУСКОМ**

Внимание:

* Неискробезопасные электронные устройства, например, камеры и мобильные телефоны, могут стать причиной воспламенения углеводородов;
* Курение может поджечь пары углеводородов;
* В производственной зоне могут находиться легко воспламеняющиеся пары;

Вы обязаны:

* Знать расположение специально отведенных мест для курения;
* Вмешиваться, если видите использование огня и/или курящих вне специально отведенных мест.

1. **ИСПОЛЬЗУЙ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОТ ПАДЕНИЯ В СЛУЧАЕ РАБОТЫ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЗАЩИЩЕННОГО УЧАСТКА, КОГДА СУЩЕСТВУЕТ ВЕРОЯТНОСТЬ ПАДЕНИЯ С ВЫСОТЫ ВЫШЕ 1.8 МЕТРА**

Руководитель работ обязан:

* Обеспечить использование работниками средств защиты от падения с высоты;
* Убедиться, что работы на высоте выполнять безопасно.
* Вы обязаны:
* Пройти обучение и инструктаж, получить наряд- допуск на выполнение работ;
* Знать о мерах защиты от падения с высоты;
* Проверить исправность страховочных приспособлений для подъема и работы на высоте перед их использованием;
* Всегда быть пристегнутыми страховочными приспособлениями от падения с высоты;
* Не допускать падение инструментов и материалов с высоты.

1. **ЗАПРЕЩЕНО РАБОТАТЬ НА ОБОРУДОВАНИИ ПРИ ОТСУТСТВИИ ЗАЩИТНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ ОТ ЕГО ДВИЖУЩИХСЯ (ВРАЩАЮЩИХСЯ) ЧАСТЕЙ, НЕИСПРАВНОСТИ ЗАЩИТНЫХ УСТРОЙСТВ**

Вы обязаны:

* Не начинать работу на работающих механизмах, остановить работы при выявлениях подобных фактов;
* Снятие защитных кожухов для осмотра, обслуживания или ремонта производить только после отключения механизма и блокировки пульта включения;
* Никогда не замыкать и не снимать выключатели, которые отключают механизм при снятии защитного кожуха;
* Выполнять работу в спецодежде без свисающих и развивающихся частей, все ее части должны быть застёгнуты, волосы убраны под каску, цепочки, кольца, серьги сняты;
* После окончания осмотра, обслуживания или ремонта установить обратно защитный кожух.

1. **ВЫПОЛНЯЙ АНАЛИЗ ВОЗДУХА РАБОЧЕЙ ЗОНЫ В МЕСТАХ ВОЗМОЖНОЙ ЗАГАЗОВАННОСТИ**

Вы обязаны:

* Проверить работоспособность датчиков контроля воздушной среды;
* Обеспечить наличие проверенных, пригодных для применения в газоопасной среде средств индивидуально защиты органов дыхания (СИЗОД);
* Обеспечить постоянный контроль переносными, стационарными газоанализаторами состояния воздушной среды на рабочем месте и в опасной зоне;
* Обеспечить необходимое количество исполнителей необходимых для безопасного выполнения задания и подстраховки на случай аварийных ситуаций.

1. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ СНЯТИЕ (ОТКЛЮЧЕНИЕ) БЛОКИРОВОК, ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИХ ЗНАКОВ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ К ИСТОЧНИКАМ ЭНЕРГИИ ДО ПОЛНОГО ЗАВЕРШЕНИЯ ВСЕХ РАБОТ НА ОБОРУДОВАНИИ**

Вы обязаны:

* Определить все источники энергии, воздействующие на оборудование;
* Составить схему отключения источников энергии, разработать план действий перед началом работ, ознакомиться и знать их;
* Оповестить о планируемых работах, работников смежных участков;
* Выполнять работы только обученным по данным видам работ персоналом;
* Заблокировать все источники энергии и установить предупреждающие знаки;
* Проверить надежность блокировок и предупредить остальных о начале работ;
* Убедиться в выполнении всех мер для безопасного производства работ.

1. ИСПОЛЬЗУЙТЕ РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Все водители и пассажиры обязаны:

* Проверить работоспособность ремней безопасности перед их использованием;
* Всегда применять ремни безопасности;
* Правильно застегивать ремень безопасности перед началом движения транспортного средства;
* Убедиться перед началом движения транспортного средств, что все люди находящиеся в нем используют ремни безопасности;
* Вмешаться, если водитель и/или пассажиры рядом не пристегнуты ремнями безопасности

1. ЗАПРЕЩЕНО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТЕЛЕФОНОМ И ПРЕВЫШАТЬ СКОРОСТЬ ВО ВРЕМЯ ВОЖДЕНИЯ

Если вы водитель, то вы обязаны:

* выполнять работу на исправном автотранспорте;
* не начинать движение пока все не пристегнуты ремнями безопасности;
* не превышать установленный скоростной режим;
* остановиться, если кто-то отстегнул ремень безопасности;
* не пользоваться телефоном или рацией во время вождения.