

|  |
| --- |
| **ПРИЛОЖЕНИЕ 5**  **К СТАНДАРТУ**  **ООО «СЛАВНЕФТЬ-КРАСНОЯРСКНЕФТЕГАЗ» «УПРАВЛЕНИЕ ПОДРЯДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»** |

**ТИПОВОЙ ПЛАН ПБОТОС**

**№ П3-05 С-0433 ЮЛ-428**

**ВЕРСИЯ 2 ИЗМ.2**

**Г. КРАСНОЯРСК**

**2023**

ЛОГОТИП ОРГАНИЗАЦИИ

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

ЗГД и ЛПП

по направлению деятельности Руководитель Подрядчика

ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_202\_\_г. «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_202\_\_г.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель СОБПП

ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_202\_\_г.

ПЛАН **ПБОТОС**

*Подрядчика*

на период выполнения/оказания работ/услуг по договору

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

202\_\_\_г.

**Обращение руководителей Подрядчика по вопросам ПБОТОС**

**СОДЕРЖАНИЕ**

**ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Предприятие - Подрядчик:** |  |
| **Месторождение:** |  |
| **Объект выполнения работ:** |  |
| **Наименование работ:** |  |
|  | *начало:* **« *» \_\_\_ 202 г.*** *окончание:* ***« » 202 г .*** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | человек / единиц | Из них персонала / АТС субподрядных организаций (человек/единиц) |
| Общее количество привлекаемого персонала  (находящегося на объекте/месторождении единовременно – без учета свободной вахты) |  |  |
| Общее количество привлекаемых автотранспортных (АТС) средств (находящегося на объекте/месторождении единовременно) |  |  |

Ответственные лица по договору

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственные по договору | | Должность | Ф.И.О.  (полностью) | Контактная информация |
| Со стороны Заказчика | Инициатор закупки |  |  |  |
| Куратор договора |  |  |  |
| Сотрудник СОБПП для поддержки кураторов договоров по видам выполняемых услуг |  |  |  |
| Исполнитель договора на «месте» |  |  |  |
| Со стороны Подрядчика | Куратор Договора |  |  |  |
| Представитель ПБОТОС по договору (при наличии нескольких – старший) |  |  |  |
| Представитель Подрядчика на объекте/месторождении – ППО |  |  |  |

1. **ВВЕДЕНИЕ**

Разработанный План ПБОТОС (далее – План) является документом, необходимым для взаимодействия по вопросам ПБОТОС на период \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, между ООО «Иванов» (далее – Подрядчик) и ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» (далее – Заказчик).

**Целями настоящего Плана:**

* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Область применения Плана:**

Настоящий план будет официально доведен до сведения руководства Заказчика. Лицами, непосредственно руководствующимися настоящим Планом в своей повседневной работе, являются:

• персонал Подрядчика, задействованный в осуществлении работ по контракту/договору;

• специалисты ПБОТОС и другие лица от Заказчика, на объекте проведения работ, взаимодействующие с Подрядчиком.

**Основными задачами Плана являются:**

• определение и анализ основных рисков, а также способов их минимизации при выполнении \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ работ по договору;

• определение системы взаимодействия и коммуникации при происшествии, угрозе (возникновении) чрезвычайной ситуации в районе \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

• определение порядка информирования и отчетности о происшествиях на участке выполнения/оказании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_работ/услуг по договору, а также их расследования;

• снижение угроз безопасности персонала при выполнении/оказании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ работ/услуг.

1. **МЕСТО ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ, ЭТАПЫ, КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РАБОТ/УСЛУГ**

*2.1. Район работ расположен в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского Края на территории Куюмбинского месторождения.*

*2.2. Природно-климатические и гидрологические условия строительства.*

*Климат отличается резкой континентальностью, проявляющейся в больших колебаниях сезонных и суточных температур воздуха, малым количеством осадков зимой, сравнительно обильными осадками летом и коротким безморозным периодом.*

*2.3. Этапы производства работ/оказании услуг*

*Строительно-монтажные работы подразделяются на следующие этапы:*

*1) Геодезические работы;*

*2) Планировка и укрепление откосов земляного полотна посевом трав под латексное покрытие;*

*3) Гидроизоляция геомембранной площадки;*

*4)Устройство плит ПДН и ПАГ;*


*5)Погрузочно-разгрузочные работы;*

*6)Устройство искусственных сооружений;*

*7) Разработка грунта с транспортировкой в тело насыпи;*

*8)Устройство насыпи земляного полотна с послойным уплотнением.*

**СХЕМА ВАГОН-ГОРОДКА**



1. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА ПОДРЯДЧИКА И СФЕРЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
   1. Системой Управления Охраной Труда Подрядчика

*На рисунке 1 графически изображен фундаментальный подход Подрядчика по программе обеспечения ПБОТОС и в целом по управлению Системой Управления Охраной Труда (СУОТ).*

*В виде простейших определений модель показывает пять основных принципов, в окружении пяти видов деятельности, выполняемых в ходе развития каждого процесса, для обеспечения анализа и безопасного выполнения работ.*



**Рисунок 1. Фундаментальный подход Подрядчика по управлению СУОТ (пример).**

*При наличии этих пяти основных принципов упорядоченный пятиступенчатый процесс (изображенный на Рисунке 1) может применяться для ориентирования работника планирования и процесса производства с целью организации выполнения строительно-монтажных работ упорядоченным способом. Эти пять шагов таковы:*

* ***Определить объем работ.*** *Перед анализом работ необходимо определить объем работ, согласованный и четко определенный процессом планирования безопасного выполнения работ. Таким образом, работник будет ясно понимать тот объем работ, который ему предстоит выполнить.*
* ***Проанализировать опасности.*** *Персонал Подрядчика на участке работ применяет порядок выявления опасных условий и опасных действий (далее ОУ и ОД) для обеспечения анализа и определения опасностей, связанных с установленным объемом работ. Карта регистрации ОУ и ОД в* ***Приложении 1.***
* ***Разработать и внедрить методы контроля опасностей.*** *Как только опасные условия и опасные действия определены, происходит информирование о выявленных опасных условиях и опасных действий и выполнение первоочередных действий указанных в Инструкции ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» «Выявление опасных условий и опасных действий №ПЗ-05 И-089704 ЮЛ-428 версия 1.00*
* ***Выполнять работу в рамках защитных мер.*** *Каждый работник изучает объем работ**и методы контроля опасностей, возникающих при проведении работ, и подтверждает свое согласие и понимание подписью. После этого, работа выполняется подобающим образом.*
* *Обеспечивать обратную связь и непрерывное улучшение. При необходимости, но как минимум при окончании каждого рабочего дня и перед утренним стартовым совещанием по обеспечению соблюдению требований ПБОТОС, обсуждается работа и обеспечивается обратная связь по соответствию мер контроля опасностей и вновь выявленных факторов риска. В зависимости от рабочего процесса это может включать в себя методику извлеченных уроков для применения к предстоящим подобным планируемым процессам.*

*Работа в области ПБОТОС организована в соответствии с действующими нормами законодательства РФ, а также принятой в ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз», у Подрядчика и Заказчиком локальной нормативной документацией:*

*Перечислить НПА, ЛНД Заказчика, Подрядчика*

**Цели деятельности в сфере ПБОТОС на 202\_\_год**

Основные направления деятельности на 202\_\_год:

* *Указать цели*

*Строительный участок*

*Мастер СМР*

*Начальник участка/Руководитель*

*Специалист по ОТ*

*Механик*

*Фельдшер*

*Специалист по БДД*

**Схема 1. Организационная структура Подрядчика на месте проведения работ (*пример*)**

**Начальник участка** (описать функционал кратко)

* *Отвечает за общее управление реализацией работ;*
* *Осуществляет мониторинг статистики по охране труда;*
* *Осуществляет контроль над исполнением обязательств по ПБОТОС и реализацию*

*настоящего Плана;*

* *Учувствует в расследование любых происшествий, связанных с выполнением работ на участках работ в рамках договора;*
* *Контролирует оформление и учет наряд-допусков;*
* *Контролирует проведение работ повышенной опасности (РПО) в целом;*
* *В случае необходимости организует экстренную медицинскую эвакуацию;*
* *Осуществляет оповещение руководства Подрядчика и представителей Заказчика, согласно инструкции о передаче информации в* ***Приложении 2****. Блок-диаграмма последовательности принятия решений о медицинской эвакуации больных представлена в* ***Приложении 3.***

**Мастер СМР** (описать функционал кратко)

* *Руководит производством работ с соблюдением требований охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности;*
* *Несет ответственность за выполнение настоящего Плана ПБОТОС;*
* *Проводит инструктажи по охране труда и пожарной безопасности на рабочем месте;*
* *Оформляет наряд-допуски;*
* *Организует и лично присутствует при проведении работ повышенной опасности;*
* *Ведет ежедневный мониторинг метеоусловий в районе ведения работ;*
* *Является ответственным лицом за своевременное реагирование на происшествия, угрозу (возникновение) ЧС, с принятием соответствующих мер по защите работников;*
* *Осуществляет общее руководство и контролирует ход выполнения работ непосредственно на участке Работ;*
* *Организует проведение учебно-тренировочных занятий;*
* *Является ответственным лицом за пожарную безопасность.*

**Специалист по ОТ** (описать функционал кратко)

* *Обеспечивает реализацию Плана ПБОТОС на участках Работ и в жилом городке;*
* *Контролирует обеспеченность и применение средствами индивидуальной защиты (далее - СИЗ) работников участках Работ;*
* *Осуществляет координирование и поддержку мероприятий по ПБОТОС для их реализации на участках Работ;*
* *Организует проверку выполнения всех необходимых мероприятий (обучение, медицинский осмотр, СИЗ и т.д.) перед мобилизацией персонала на участках Работ*
* *Организует и участвует в работе комиссии по расследованию несчастных случаев на производстве, пожаров и аварий, повлекших за собой несчастные случаи, и осуществляет контроль выполнения мероприятий по их предупреждению;*
* *Обеспечивает проведение необходимых инструктажей и обучения по охране труда для работников Подрядчика перед направлением в район выполнения работ;*
* *Контролирует прохождение медосмотров для работников Подрядчика перед направлением в район выполнения работ;*
* *Обеспечивает рабочую группу необходимыми для выполнения работ стандартами, процедурами, журналами по ПБОТОС;*
* *ежемесячно представляет в службу ПБОТОС ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» периодический отчет по ПБОТОС по показателям, утвержденным распорядительным документом ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз», (включая субподрядчиков за предыдущий отчетный период) в электронном виде, а также в виде сканированной копии с подписями ответственных лиц;*
* *Совместно с соответствующими отделами службами, разрабатывает мероприятия по улучшению и оздоровлению условий труда и осуществляет контроль их выполнения;*
* *Оказывает   методическую   помощь руководителям подразделений предприятия в составлении списков профессий и должностей, в соответствии с которыми работники должны проходить обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры, а   также   списков   профессий   и должностей, в   соответствии   с которыми на основании действующего законодательства работникам предоставляются компенсации и льготы за тяжелые, вредные или опасные условия труда, при разработке и пересмотре.*

**Механик** (описать функционал кратко)

* 1. - *Проводит инструктажи водительскому составу, работающих под его непосредственным руководством;*
* *Организует и проводит техническое обслуживание транспортных средств с целью снижения потребления топлива, загрязнения воздуха и вероятности утечек нефтепродуктов (использование поддонов и т.д. в целях обеспечения локализации любых разливов топлива, масла и т.д.);*
* *Осуществляет контроль выпуска автотранспорта на линию и проверку после возвращения на базу;*
* *Осуществляет контроль на линии в области безопасности дорожного движения;*
* *Участвует в разработке инструкций по технической эксплуатации машин и оборудования, инструкций по безопасному ведению работ для персонала и обеспечивает им рабочие места и обслуживающий персонал;*
* *Проводит техническое освидетельствование ТС согласно графику.*

**Фельдшер** (описать функционал кратко)

* *Проводит предрейсовые и послерейсовые медицинские освидетельствования водителей;*
* *Проводит алко-, наркотестирования персонала;*
* *Оказывает первую медицинскую помощь пострадавшим;*
* *Проводит медицинские консультации;*
* *При необходимости - сопровождает эвакуацию, госпитализацию.*

**Каждый работник на участке производства работ обязан** (описать функционал кратко)

* *Соблюдать требования ПБОТОС на всем протяжении нахождения на работе, включая транспортировку и межсменный отдых;*
* *Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;*
* *Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований охраны труда и промышленной безопасности.*
* *Немедленно извещать Начальника участка/мастера СМР о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания или отравления;*
* *Соблюдать распорядок дня, правила посещения общественных мест, соблюдать чистоту и гигиену;*
* *Знать и уметь оказывать первую помощь пострадавшим на производстве;*
* *Участвовать в учебно-тренировочных занятиях;*
* *Работать только исправными инструментами, приспособлениями, оборудованием, содержать рабочее место, инструменты и передавать их сменяющему работнику в технически исправном состоянии и чистоте; соблюдать чистоту и порядок в производственных, бытовых и вспомогательных помещениях;*
* *Проходить предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования);*
* *Не приступают (не допускаются) к выполнению работ повышенной опасности без оформленного в установленном порядке наряда – допуска;*
* *Осуществлять оповещение руководства Подрядчиков и представителей Заказчика, согласно схеме оповещения и доведения информации о ЧС в* ***Приложении 4.***

1. ТРАНСПОРТИРОВКА (ДОСТАВКА) РАБОТНИКОВ НА МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

*Транспортировка на объекты производства работ будет осуществляться наземным транспортом. Подрядчик будет соблюдать установленные требования транспортировки, установленные в РФ.*

*Процедура контроля персонала при заезде на участок работ заключается в проведении медицинского осмотра медицинским работником непосредственно на Куюмбинском нефтяном месторождении по заключенному договору с ООО «Доктор» на предвахтовый медицинский осмотр. Целью предвахтового медицинского осмотра является выявление лиц, больных различными заболеваниями. На вахту направляются только лица, не имеющие противопоказаний.*

*Непосредственно перед отправкой персонала к месту проведения работ, персонал проходит личный досмотр на предмет провоза запрещенных веществ (алкоголь, наркотики). Досмотр проводят сотрудники отдела эксплуатации транспортных средств Подрядчика. Также перед отправкой весь персонал проходит тест на алкоголь с помощью поверенного алкотестера. Установление наличия алкоголя в крови сотрудника посредством алкотестера является основанием для отстранения сотрудника от отправки на место проведения работ.*

*На всем протяжении пути следования диспетчер ведет контроль за движением транспортного средства по БСМТС от места отправки до места прибытия.*

*Персонал будет предупрежден о способе транспортировки, ознакомлен с правилами транспортировки. Начальник отдела эксплуатации несет ответственность за наземную транспортную безопасность при перевозке людей. Все транспортные средства зарегистрированы, застрахованы.*

*Обязательным требованием является использование привязных ремней безопасности.*

*Все водители проходят требуемую подготовку и должны иметь действующее удостоверение, которое дает право на управление транспортными средствами в соответствии с категорией.*

*Водитель отвечает за безопасное вождение при перевозке пассажиров. Передвижение наземного транспортного средства осуществляется в соответствии с правилами ПДД и правилами, установленными на объекте.*

1. **ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ**
   1. **Пожарная безопасность**

*При выполнении работ Подрядчиком учитывает риск возгорания и принимает исчерпывающие меры по предотвращению пожаров.*

*Курение разрешается исключительно в специально отведенных для этого местах и местах, оснащенных средствами пожаротушения.*

*Все сотрудники организации проходят инструктаж по пожарной безопасности до выполнения своих обязанностей на участках ведения работ. Ответственные за пожарную безопасность, а также все работники в обязательном порядке проходят противопожарный инструктаж.*

*Меры контроля пожаров и возгорания будут включены в следующие процессы: контрольные обходы по технике безопасности, проверки и инспекции по ПБОТОС, наблюдения и вмешательство, проверочные листы по технике.*

*В целях профилактики пожаров Подрядчик обязан:*

1. *Соблюдать частоту и порядок на рабочем месте и в его окрестностях;*
2. *Использовать искробезопасное оборудование;*
3. *Проводить регулярные проверки электрического инструмента и оборудования, представляющих опасность возгорания;*
4. *Осуществлять надлежащее хранение, защиту, маркировку легковоспламеняющихся материалов;*
5. *Осуществлять контроль соблюдения работниками установленных методов безопасного выполнения работ;*
6. *Использовать надлежащие первичные средства пожаротушения.*
   1. **Безопасная эксплуатация транспортных средств на объектах Заказчика**

*При выполнении работ Подрядчик обязан обеспечить соблюдение персоналом требований законодательств РФ и Положения Компании «Система управления безопасной эксплуатацией транспортных средств» № ПЗ-05 Р-0853, и других ЛНД Заказчика, регулирующих требования по безопасной эксплуатации транспортных средств.*

*Для снижения рисков при использовании ТС обеспечивается следующее:*

*- наличие ремней безопасности для водителей и всех пассажиров (ремни безопасности должны использоваться постоянно во время движения ТС);*

*- наличие на ТС шин, соответствующих сезону;*

*-снаряжение ТС БСМТС, тахографами (в случаях, предусмотренных законодательством РФ) и двусторонними видеорегистраторами;*

*- обеспечение аптечками первой помощи;*

*-обеспечение системами автоматики, блокировок, сигнализации (если это предусмотрено техническими или нормативными документами, предъявляющими данные требования к ТС, подъемникам, агрегатам);*

*- обучение в соответствии с требованием законодательства РФ и ЛНД Заказчика (в т.ч. по программам обучения «Защитное вождение», «Специализированное обучение зимнему вождению», «специализированное обучение управление спецтехникой»);*

*- проведение регулярных ТО ТС в соответствии с утвержденным графиком;*

*- проведение предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителей;*

*- использование и применение ТС по их назначению;*

*- соблюдение внутриобъектового скоростного режима, установленного Заказчиком;*

*- движение по территории объекта и стоянку ТС согласно разметке (схем) Заказчика (при наличии);*

*- организацию контроля за соблюдением водителями ПДД;*

*-организацию контрольных осмотров ТС/спецтехники перед выездом на линию/перед началом работ;*

*- использование исправных ТС;*

*- организацию работы по БДД в соответствии с требованиями ФЗ от 10.12.1995г. №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;*

*- оснащение сертифицированными искрогасителями выхлопных труб двигателей внутреннего сгорания авто- и тракторной техники Подрядчика на территориях взрывопожароопасных объектов Заказчика;*

*- организацию контроля за соблюдением водителями/машинистами режима труда и отдыха, скоростного режима, безопасного стиля вождения, в том числе организовать анализ показаний БСМТС и тахографов.*

*Запрещено подходить близко к транспортному средству, которое двигается задним ходом.*

*Во время производства земляных работ, при движении транспортного средства задним ходом, в качестве сигнальщиков должны привлекаться мастера, производители работ или дорожные рабочие, с соблюдением мер безопасности и при обязательном наличии сигнальных жилетов.*

*Перед началом движения убедитесь, что груз правильно и надежно закреплен.*

*Запрещена езда на подножках, на бортах автомобиля.*

*При остановке автомобиля на подъемах и спусках принимаются меры против самопроизвольного скатывания.*

*Запрещено садиться в автомобиль и спрыгивать с него во время движения.*

*При поездках обязательно применяются ремни безопасности.*

*Запрещено курение в автомобилях.*

*Запрещено водителю пользоваться во время движения мобильным телефоном.*

*Обязательно проверяется исправность сигнализации из салона вахтового автомобиля к водителю.*

* 1. **Охрана окружающей среды и экологическая безопасность**

**Общие положения**

*Мероприятия по охране окружающей среды при выполнении работ, основываются на требованиях российских правовых нормативных документов.*

*Также при проведении работ выполняются требования Стандартов ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз».*

*В ходе проведения работ:*

* *ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» имеет право осуществлять контроль в области охраны окружающей среды и экологической безопасности.*
* *Подрядчик осуществляет первичный учет в области охраны окружающей среды в соответствии с требованиями природоохранного законодательства.*

***Документация в области охраны окружающей среды***

* *Согласно статье 69 федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 29.07.2018) "Об охране окружающей среды", Обществом будет получено свидетельство о постановке на государственный учет объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, и будет присвоена категория негативного воздействия на окружающую среду.*
* *В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 24.06.1998 N 89-ФЗ (ред. от 25.12.2018) "Об отходах производства и потребления", Обществом будут разработаны и утверждены паспорта на отходы I - IV классов опасности и разработан план управления отходами. До начала выполнения работ будет заключен договор на транспортировку/сбор/обработку/обезвреживание/ утилизацию/размещение отходов, для отходов 1-4 класса опасности с лицензированным предприятиям.*
* *Согласно Приказа Минприроды России от 28.02.2018 N 74 "Об утверждении требований к содержанию программы производственного экологического контроля, порядка и сроков представления отчета об организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля", Обществом будет разработана, и утверждена Программа производственного экологического мониторинга.*

*Первичный учет отходов будет производиться в соответствии с Приказом Минприроды России от 01.09.2011 N 721 (ред. от 25.06.2014) "Об утверждении Порядка учета в области обращения с отходами", будет происходить путем ежедневного заполнения журнала учета движения отходов. Журнал будет вестись в печатном и электронном виде. Ответственный за ведение журнала учета движения отходов – инженер по ООС.*

* 1. **Антиалкогольная и антинаркотическая политики**

*Употребление алкоголя, наркотических и токсических веществ отрицательно влияет на производительность труда, даже в тех случаях, когда факт употребления произошел не на рабочем месте. Одновременное употребление алкоголя и наркотических (токсических) веществ представляет особую опасность.*

*Злоупотребление запрещенными веществами оказывает влияние на поведение и работоспособность работника, что может привести к:*

* *снижению производительности и пониженной работоспособности;*
* *повышенной рассеянности;*
* *увеличению риска происшествий на рабочем месте;*
* *нарушению морального климата и взаимоотношений в коллективе;*
* *недостойному поведению и/или низкой дисциплине;*
* *отрицательной репутации Общества.*

*Руководители Подрядчика в рамках своих полномочий в коллективах должны проводить работу по воспитанию сознательного и отрицательного отношения работников к употреблению алкоголя, наркотических (токсических) веществ. Воспитательная работа проводится через информирование работников о вреде употребления алкоголя и запрещенных веществ при проведении совещаний в трудовых коллективах.*

*Работникам строго запрещается находиться на территории объектов Заказчика под воздействием алкоголя, наркотических, токсических веществ, а также, провозить (проносить), употреблять, владеть (хранить), и/или продавать, передавать, распространять иным способом запрещенные вещества в указанных местах.*

*Работники Подрядчика должны своевременно информировать медработников и своих руководителей о приеме предписанных медикаментов или других препаратов, принимаемых по состоянию здоровья, которые могут повлиять на работоспособность (например, препараты, вызывающие сонливость, влияющие на способность управления транспортными средствами или работу с оборудованием и т. п.). В таких случаях руководитель работника по рекомендациям медработника может временно отстранить работника от работы или временно перевести его на другую работу.*

*Применение лекарственных препаратов, содержащих наркотические, психотропные вещества и этиловый спирт разрешается только по рецепту врача в определенных рецептом дозах, на определенный рецептом период с учетом медицинских противопоказаний к выполняемой работе.*

*Злоупотребление разрешенными препаратами, а равно использование, провоз (пронос), хранение, распространение, передача и продажа запрещенных действующим законодательством РФ веществ на объектах Заказчика либо в ином месте, где работник должен выполнять свои функции, строго запрещено.*

*Проверки проводятся на основании и в соответствии с ЛНД Компании «Временный порядок действий по выявлению случаев алкогольного, наркотического и иного токсического опьянения, и профилактики злоупотребления алкоголем и наркотиками», а также «Антиалкогольной и антинаркотической политики» принятой у Подрядчика.*

*Проведение тестирования на алкогольное опьянение персонала организовано таким образом, чтобы работник был протестирован не менее одного раза в месяц. 100% персонала подлежит тестированию до и после праздничных дней.*

*Ежедневному обязательному тестированию на алкогольное опьянение перед началом рабочего дня и после возвращения на базу (предрейсовое и послерейсовое медицинское освидетельствование) подлежат: водительский состав и машинисты специальной дорожно-строительной техники.*

*Также тестирование на алкогольное опьянение будет проводиться непосредственно при подозрении работников в употреблении алкоголя или наркотических средств и все лица причастные к инцидентам и происшествиям с занесением результатов тестирования в журнал согласно* ***Приложения 5.***

*Инициировать тестирование на алкогольное опьянение сотрудников Подрядчика может представитель Заказчика на участке работ на основании визуального осмотра и наличия признаков употребления запрещенных веществ.*

*Непосредственное тестирование проводится фельдшером, результаты которого доводятся до начальника участка и специалиста по ОТ.*

*В случае положительного результата тестирования составляется Акт отстранения работника от работы по факту алкогольного (наркотического, токсического) опьянения.*

*Данный акт является документом, подтверждающим факт нахождения работника в состоянии алкогольного/наркотического/токсического опьянения. Форма Акта отстранения работника от работы по факту алкогольного (наркотического, токсического) опьянения представлена в* ***Приложении 6.***

*В случае отказа работника от прохождения освидетельствования составляются:*

* *акт об отказе работника пройти медицинское освидетельствование;*
* *комиссионный акт, отражающий обстоятельства и признаки, дающие основание предполагать, что работник находится в состоянии алкогольного опьянения (описать поведение работника, нарушение координации движений, несвязная речь, наличие запаха алкоголя изо рта, агрессивное поведение, нецензурная брань и т.п.).*

*Отказ от прохождения освидетельствования приравнивается к положительным результатам тестирования.*

*Отстранение от работы (недопущение к работе) осуществляется, если имеются достаточные основания полагать, что работник находится в рабочее время на рабочем месте, на территории объекта Общества, вахтового поселка, в служебном транспорте с признаками опьянения.*

*Критериями, при наличии хотя бы одного из которых имеются достаточные основания полагать, что работник находится в состоянии опьянения и подлежит направлению на медицинское освидетельствование, являются:*

* *запах алкоголя в выдыхаемом воздухе;*
* *нарушение координации движений;*
* *неустойчивость положения (вплоть до падения);*
* *шатающаяся походка, раздражительность, агрессивность поведения;*
* *отсутствие концентрации внимания;*
* *неадекватная реакция на слова и действия;*
* *непонимание вопросов;*
* *бессвязная речь;*
* *заторможенность, сонливость;*
* *брань и нецензурные выражения в адрес окружающих;*
* *покраснение кожных покровов и др.)*

*Порядок действий руководителя структурного подразделения или уполномоченного работника при установлении факта появления работника на рабочем месте, на территории строительного объекта, вахтового поселка, в служебном автомобиле и т.д. с признаками, либо в состоянии опьянения определен в* ***Приложении №7****.*

* 1. **Медицина**

*Каждый работник Подрядчика перед направлением на работы в условиях Крайнего Севера или районах, приравненным к условиям Крайнего Севера, должен пройти медицинский осмотр и может приступить к работам только при наличии положительного заключения и медицинского допуска установленного образца, в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 28.01.2021 г. № 29н.*

*Медицина является составной частью настоящего плана. Основные задачи организации медицинской помощи:*

* *Проведение предвахтового, предресового и послерейсового медицинского освидетельствования*

*водителей;*

* *оказание первой медицинской помощи пострадавшим;*
* *медицинские консультации;*
* *эвакуация;*
* *госпитализация.*

*Медицинские освидетельствования проводятся в специальном мобильном медицинском вагон-доме (медпункт ООО «Доктор») расположенном на К-219, оснащенном медицинскими препаратами и медицинским оборудованием в соответствии с требованиями лицензии на медицинскую деятельность. Медицинский персонал обучен и имеет соответствующую квалификацию.*

*Весь персонал строительного участка ежегодно проходит обучение по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве в специализированном учебном заведении, имеющее соответствующую лицензию на образовательную деятельность.*

*Аптечки первой медицинской помощи, укомплектованные по Приказу Минздрава России от 15.12.2020 N 1331н находятся у начальника участка в каждом структурном подразделении, который уведомляет весь состав персонала о местонахождении и содержании аптечек. Так же медицинскими аптечками оснащен весь автотранспорт и дорожно-строительная техника.*

*При развитии происшествия (травма, заболевание, отравление) в более критическое событие, начальник участка, совместно с фельдшером принимает решение о необходимости оказания более квалифицированной медицинской помощи.*

*Эвакуация больного (пострадавшего, раненого) осуществляется на основании решения об эвакуации, которое принимается начальником участка после консультации с медицинским работником.*

*Ответственным за эвакуацию на месте ведения работ является начальник участка. О каждом факте эвакуации начальник участка оповещает руководство Подрядчика, Заказчик уведомляется от руководства Подрядчика. План экстренного медицинского реагирования представлен в* ***Приложении №8****.*

* 1. **Расследование происшествий**

*При возникновении происшествия, ЧС на участках работ от работников Подрядчика требуется следующее:*

* *выполнять порядок передачи информации согласно алгоритму действий;*
* *выполнение всех работ должно быть немедленно прекращено;*
* *связь между строительным участком и вахтовым жилым городком при помощи раций;*
* *связь между начальником участка и руководством Подрядчика при помощи спутниковой мобильной связи;*
* *работники должны пройти в ближайший пункт сбора, который будет определено на месте выполнения работ;*
* *на пункте сбора доложить о своем присутствии начальнику участка/мастеру СМР;*
* *при наличии дополнительной информации о месте нахождения сотрудников и причинах отсутствия дополнительно сообщить руководителю;*
* *подчинятся общим распоряжениям, поступающим от начальника участка/мастера СМР;*
* *отбой тревоги может объявить только начальник участка/мастер СМР, до этого момента работникам запрещено покидать пункт сбора.*

*Начальник участка информирует докладывает руководству Подрядчика об изменении дислокации вахтового жилого городка с сообщением точного адреса и незамедлительно о происшествиях, несчастных случаях.*

*Несмотря на обязанность незамедлительно сообщать местным органам о случаях о возникновении (угрозе) ЧС природного и техногенного характера и/или возникновении происшествия во время оказания услуги или выполнения работы по договору и т. д., ЗАПРЕЩЕНО раскрывать информацию третьим сторонам без разрешения Заказчика, если только не потребуется срочная чрезвычайная помощь для спасения жизни людей, или экологии. В любых случаях угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций (происшествий) или возникновении чрезвычайных ситуаций (происшествий) информирование будет происходить в соответствии со Стандартом ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» «Критерии чрезвычайных ситуаций, происшествий. Регламент предоставления оперативной информации о чрезвычайных ситуациях (угрозе возникновения), происшествиях» П3-11.04 С-0013 ЮЛ-428.*

*Подрядчик обязан информировать Заказчика обо всех произошедших в процессе выполнения работ происшествиях (например, аварии, пожаре, несчастном случае, инциденте) и других чрезвычайных ситуациях по телефону в Пожарную часть правый берег: 8(391) 231-9-231 57-601, левый берег: 61-747, 58-101 Максимальный срок передачи информации о происшествии 1-го, 2-го, 3-го, 4-го уровней - не более 20 минут с момента получения оперативной информации от работника, его обнаружившего. Первичная информация должна быть достоверной и содержать как можно больше сведений о произошедшем оперативном событии (дата, время, место, обстоятельства, пострадавшие, прогноз развития ситуации, выполненные мероприятия, принимаемые меры и т.п.).*

*Отчетность и расследование происшествий, если они будут иметь место во время производства работ, будут осуществляться в соответствии с ТК РФ, Положением Компании «Расследование происшествий» № П3-05 Р-0778.*

* 1. **Обеспечение средствами индивидуальной защиты**

*Весь персонал Подрядчика обеспечен СИЗ, имеющими логотип подрядной организации, в объеме и видах не ниже, чем предусмотрено Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты (по отраслевой принадлежности Подрядчика), «Межотраслевыми правилами обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты», утвержденными приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 01.06.2009 № 290н и требованиями норм и правил. Подрядчикобязан обеспечить соответствие спецодежды климатической зоне, наличие документов, подтверждающих ее соответствие (сертификаты). Находиться в личной одежде (джинсы, кроссовки, куртки, футболки и т.п.) на производственных и строящихся объектах Общества категорически запрещено.*

*Персонал, выполняющий опасные работы или находящийся в условиях воздействия вредных производственных факторов, должен быть дополнительно обеспечен соответствующими СИЗ. Обеспечение персонала СИЗ и обеспечение соблюдения персоналом Подрядчика требований по применению СИЗ является исключительной ответственностью Подрядчика.*

*Участки производства и рабочие места должны быть обеспечены необходимыми средствами коллективной и индивидуальной защиты работающих, первичными средствами пожаротушения и другими техническими средствами для обеспечения безопасных условий труда, в соответствии с требованиями действующих нормативных документов и условиями выполнения работ.*

*При перемещении по территории производственных и строящихся объектов обязательно применение защитных касок, подбородочных ремней и средств защиты органов зрения (защитных очков), в случае необходимости применения специальных средств защиты (маска сварщика) применение производить непосредственно на местах производства работ.*

***Защита от вредных биологических факторов***

*Работники обеспечиваются специальной одеждой для защиты от вредных биологических факторов способной, эффективно противостоять воздействию кровососущих насекомых. Дополнительно обязательное использование репеллентов, кремов или аэрозолей с защитой от кровососущих насекомых (комаров, мошек, слепней, клещей)*

***Защита головы***

*На участках работы необходимо постоянное ношение защитных касок утвержденного образца с зафиксированным на подбородке подбородочным ремешком.*

***Спецодежда и спецобувь***

*При выполнении работ необходимо использовать спецодежду, соответствующую классу защиты для особого климатического пояса, носить спецобувь с ударостойким подноском, защитой от прокола подошвы.*

***Защита глаз и лица***

*Средства защиты глаз (очки защитные и солнцезащитные) необходимо использовать на всем протяжении времени выполнения работ. Если работник носит корректирующие очки, необходимо применять противоударные защитные очки, специально предназначенные для ношения поверх корректирующих очков. Работники могут носить контактные линзы, если они используются вместе со средством защиты глаз утвержденного образца.*

***ПРИМЕЧАНИЕ:*** *такие работники должны сообщить своему непосредственному*

*руководителю и коллегам о ношении контактных линз.*

*Для защиты лица использовать тканевые защитные маски.*

***Защита рук***

*При работе необходимо использование перчаток общего назначения для защиты от минимального риска для здоровья и безопасности (например, для защиты от порезов, ссадин,*

*от пониженных температур, отталкивания некоторых жидкостей и обеспечения хорошего захвата).*

*Перчатки обеспечивают защиту от многих травм при обращении с грубыми материалами или веществами, способными вызвать раздражение кожи, поэтому их необходимо использовать при любой работе.*

*В зависимости от характера выполняемых работ предоставляются соответствующие средства защиты рук.*

***Защита от влаги***

*Для защиты от воды и атмосферных осадков необходимо применение плащей или костюмов из влагостойких материалов.*

***Защита кожи***

*Для защиты кожи лица и рук от вредного воздействия ультрафиолетового излучения и обморожения настоятельно рекомендовано использование крема с SPF не менее 30 и защитного крема от пониженных температур.*

***Защита органов слуха***

*Для защиты органов слуха от воздействия повышенного шума выше 80 дБ (а ультразвука 110 дБ) используются вкладыши (беруши), наушники, противошумные шлемы.*

***Порядок применения, хранения и ухода за средствами индивидуальной защиты.***

*Работники не допускаются к выполнению работ без выданных им в установленном порядке средств индивидуальной защиты, а также с неисправными, не отремонтированными и загрязненными средствами защиты.*

*Работники должны бережно относиться к выданным в их пользование средствам индивидуальной защиты. Пришедшие в негодность до окончания сроков носки по причинам, не зависящим от работника, специальная одежда и специальная обувь должны быть списаны комиссией с составлением специального акта и заменены. Работники должны ставить ответственное лицо в известность о выходе из строя (неисправности) средств индивидуальной защиты.*

*Сроки носки средств индивидуальной защиты устанавливаются в соответствии с утвержденными в организации нормами выдачи СИЗ. Для тех средств индивидуальной защиты, у которых в утвержденных нормах выдачи СИЗ указан срок носки "до износа", может быть установлен конкретный срок носки, исходя из сложившейся практики эксплуатации средств защиты. Если фактические условия труда работников регулярно приводят к преждевременному выходу средств индивидуальной защиты из строя, допускается по решению ответственного лица снижение нормативных сроков или замена данного вида средств индивидуальной защиты на аналогичный, с более стойкими характеристиками, обеспечивающими их пригодность в течение нормативного срока.*

*В соответствии с установленными стандартами ответственное лицо обеспечивает испытание и проверку исправности средств индивидуальной защиты, а также своевременную замену их частей с понизившимися защитными свойствами. После проверки исправности на средствах индивидуальной защиты ставится отметка о сроках очередного испытания.*

*В случае пропажи или порчи средств индивидуальной защиты в установленных местах их хранения по не зависящим от работников причинам ответственное лицо выдает им другие исправные средства защиты. Также ответственным лицом обеспечивается замена или ремонт средств индивидуальной защиты, пришедших в негодность до окончания срока носки по причинам, не зависящим от работника.*

*Уход за средствами индивидуальной защиты, их химчистка, стирка, дегазация, дезактивация, дезинфекция, обезвреживание, обеспыливание, сушка, ремонт и замена осуществляется силами и за счет средств Подрядчика.*

*Для хранения выданных работникам средств индивидуальной защиты в соответствии с требованиями строительных норм и правил используются специально оборудованные помещения (гардеробные).*

***Порядок списания средств индивидуальной защиты***

*Средства индивидуальной защиты, пришедшие в негодность до истечения установленного срока носки, списываются на основании акта, оформленного комиссией, назначенной приказом руководителя Подрядчика. На основании оформленного акта на складе Организации работнику выдаются исправные средства индивидуальной защиты с исчислением нового срока носки. Члены комиссии несут ответственность за достоверность информации, вносимой в акт.*

*После оформления акта о списании руководитель Подрядчика обязан разработать и выполнить мероприятия: - по устранению причин преждевременного выхода средств индивидуальной защиты из строя; - по сохранению пригодности средств индивидуальной защиты в течение нормативного срока.*

* 1. **Проверки (аудиты) соблюдения требований ПБОТОС**

*Контроль за соблюдением требований ПБОТОС осуществляют уполномоченные лица Заказчика:*

* *Проверки (аудиты) осуществляются как в соответствии с графиком плановых проверок Заказчика* ***(Приложение 9****), так и внепланово.*

*Заказчик оставляет за собой право в любое время проводить независимые аудиты и проверки соблюдения требований ПБОТОС на участках и объектах оказания услуг и выполнения работ.*

*Аудиты и проверки могут проводиться как представителями Заказчика, так и специалистами сторонних организаций, привлеченных Заказчиком. Основанием для проведения аудитов и проверок будут являться государственные требования по ПБОТОС, и ЛНД Заказчика. Подрядчик должен оказывать Заказчику всестороннее содействие в проведении таких проверок.*

*Результаты аудитов и проверок предоставляются Подрядчику, который в свою очередь обязан устранить выявленные представителями Заказчика нарушения Правил безопасности, условий договора, ЛНД Заказчика в области ПБОТОС, с последующим уведомлением Заказчика о проделанной работе.*

*Результаты проверок соблюдения требований в области ПБОТОС оформляются со стороны Заказчика Актом проверки выполнения договорных обязательств Подрядчика.*

*Задача проверок рабочих мест заключается во внедрении на участках Работ конкретных элементов системы управления в области ПБОТОС, с целью осуществления независимого контроля, а также постоянного поддержания высокого уровня ПБОТОС в течение всего срока реализации проекта.*

*Начальник участка отвечает за своевременное внедрение корректировок, согласно выявленных несоответствий в области ПБОТОС.*

*В свою очередь, начальник участка на ежедневной основе проверяет состояние ПБОТОС на участке ведения работ.*

* 1. **Дикие животные**

*При выполнении работ Подрядчиком учитывает риск встречи диких животных:*

1. *Медведь.*
2. *Волк.*
3. *Лиса и другие обитатели тайги*

*В целях обеспечения безопасности, весь персонал участка Работ, будет письменно ознакомлен с «Правилами поведения при встрече с дикими животными» и строго выполнять указанные рекомендации* ***(Приложение 10)****.*

*Не допускать несанкционированного размещения пищевых отходов в местах проживания и производства работ;*

*Передвижение по территории от вахтовых посёлков до производственных площадок, мест производства работ осуществлять только автомобильным транспортом.*

*При производстве работ выездными бригадами на удалённых участках работ, обеспечить постоянное наличие дежурного автомобиля в непосредственной близости с местом производства работ и исправными средствами связи.*

Разработал:

Должность ФИО

*Примечание: Курсивом приведена информация в качестве примера для заполнения.*

# ПРИЛОЖЕНИЯ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| НОМЕР ПРИЛОЖЕНИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ | ПРИМЕЧАНИЯ |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |

**Приложение №1**

**КАРТЫ РЕГИСТРАЦИИ ОУ И ОД**

**Лицевая сторона**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | | |  | | | | | |  | | | | | | |  |
|  | **КАРТУ ЗАПОЛНИЛ** | **Ф.И.О.:** | | |  | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **ДОЛЖНОСТЬ:** | | | | |  | | | | | | | | | | | |  |
|  | **ТЕЛ.:** | |  | | | | | | **E-MAIL (если применимо):** | | | | | |  | | |  |
|  | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  |
|  |  |  | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  |  |
|  | **ДАТА:** | | | | **МЕСТО** наблюдаемой ситуации | | | **ОРГАНИЗАЦИЯ:** | | | | |  | | | | | |  |
| **ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ:** | | | | | |  | | | | |
| **ОБЪЕКТ:** |  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид наблюдения (выберите): | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **  ОПАСНОЕ ДЕЙСТВИЕ**  ** ПРОИСШЕСТВИЕ БЕЗ ПОСЛЕДСТВИЙ** | | | | | | | | | | | | | | | | ** ОПАСНОЕ УСЛОВИЕ**  ** ДРУГОЕ** | |
| ***Пожалуйста, кратко опишите ситуацию на обратной стороне карты*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |

**Обратная сторона**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ** |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| **МЕРЫ, ПРИНЯТЫЕ НА МЕСТЕ** |
|  |
|  |
|  |
|  |

**Приложение №2**

**БЛОК-ДИАГРАММА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОЙ ЭВАКУАЦИИ БОЛЬНЫХ**

Первая доврачебная помощь

Оповещение руководства

Травма/болезнь

Консультация врача

Оценка серьезности и состояния пострадавшего/заболевшего

Необходимость специализированного медицинского совета

**нет**

Информирование

Руководство

Подрядчика

**да**

Оказана первичная помощь

Лечение в вахтовом жилом городке

Начальник участка,

Фельдшер-звонит в медицинскую организацию

Применение советов консультантов и оценка состояния больного/пострадавшего

Информирование

Руководство

Подрядчика

Сохраняется ли необходимость внешней спец.мед.помощи

**нет**

Начальник участка принимает меры к сохранению жизни и здоровью больного.

Информирует заинтересованные стороны

Совместно с фельдшером принимает решение и меры по наилучшему способу эвакуации больного

Эвакуация проведена успешно

**нет да**

**Приложение №3**

**ИНСТРУКЦИЯ**

***Подрядчика***

**о передаче информации в дежурно-диспетчерскую службу ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» об угрозе (факте) возникновения чрезвычайных ситуаций, происшествия**

Работник, обнаруживший угрозу или факт чрезвычайной ситуации (далее – ЧС), происшествия, произошедшего при выполнении работ (оказании услуг) на объектах и территориях Куюмбинского лицензионного участка (далее – КЛУ) ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» (далее – Общество), должен немедленно передать оперативную информацию о нём своему непосредственному руководителю, и продублировать информацию лицу, назначенному у Подрядчика ответственным за получение и передачу оперативной информации о ЧС, происшествиях:

Вахта № 1 – *Начальник участка (мастер)* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, тел. сот. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

Вахта № 2 – *Начальник участка (мастер)* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, тел. сот. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

Начальники участка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (вахта №1), \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (вахта № 2) **или лица их замещающие** должны:

1.Незамедлительно (не позднее 15 минут после обнаружения события) передать информацию в ДДС Общества о факте (угрозе) ЧС (происшествия), произошедшего при выполнении работ (оказания услуг) на объектах и территориях Общества по телефонам и адресам электронной почты:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Номера телефонов** | **Электронная почта** | **Городской** |
| **Диспетчер ПДС УНП на Куюмбинском лицензионном участке (КЛУ)** | | |
| 8-913-031-52-10 |  | 8(391)231-92-00, вн.тел.57-777 |
| **Специалист службы по ГО, ПЛЧС на Куюмбинском лицензионном участке (КЛУ)** | | |
| 8-913-585-03-57 |  | 8(391)231-92-00, вн.тел.57-706 |
| **Начальник ЦИТС в г. Красноярске (в случае недоступности связи на КЛУ)** | | |
| 8-983-507-95-78 |  | 8(391)231-92-00, вн.тел.57-077 |
| **Начальник смены ОТС ЦИТС** **в г. Красноярске (в случае недоступности связи на КЛУ)** | | |
| 8-913-553-61-21 |  | 8(391)231-92-10, вн.тел.57-100 |

2.В передаваемой в ДДС Общества информации сообщить:

а) дата, время, и на каком объекте произошла ЧС (происшествие);

б) наименование Подрядчика (Субподрядчика), у которого произошло ЧС (происшествие);

в) описание ЧС (происшествия);

г) фамилия, имя, отчество, дата, месяц и год рождения пострадавшего, занимаемая должность и с какого времени работает в организации;

д) дата и номер договора между Обществом и Подрядчиком на выполнение работ (оказания услуг);

е) дата и номер наряда-допуска на проведение работ на объекте Общества;

ж) должность, фамилия, имя и отчество передающего информацию в ДДС.

3.Постоянно оставаться на связи и при запросе диспетчером ДДС копий необходимых документов и другой информации предоставлять в кратчайшие сроки.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заместитель руководителя организации | \_\_\_\_\_\_ФИО\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  подпись |

**Приложение №4**

**Схема оповещения и доведения информации о ЧС (угрозе возникновения ЧС) у**

**Подрядчика**

Пожарная часть

Правый берег: 8(391)231-9-231, 57-601

Левый берег: 61-747, 58-101

Каждый работник ПО (очевидец) ЧС, происшествия

Начальник смены ОТС ЦИТС СН КНГ

8-913-553-61-21

8(391)231-92-10,вн.57-100

Начальник ЦИТС СН КНГ

8-983-507-95-78

Вн.тел.57-077

Заместитель

8-983-157-11-96

Начальник службы по ГО, ПЛЧС СН КНГ

8-913-043-47-17, вн.57-337

Руководители ПО

ФИО

Телефон: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Офис г.Красноярск

Специалист службы СН КНГ по ГО, ПЛЧС

8-913-585-03-57

Диспетчер СН КНГ ПДС, УНП

8-913-031-52-10

8(391)231-92-00,вн.57-777

Куюмбинский лицензионный участок

**Приложение №5**

**ФОРМА «АКТ О НАХОЖДЕНИИ РАБОТНИКА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ (НА ТЕРРИТОРИИ ОБЩЕСТВА) В СОСТОЯНИИ АЛКОГОЛЬНОГО, НАРКОТИЧЕСКОГО ИЛИ ТОКСИЧЕСКОГО ОПЬЯНЕНИЯ»**

АКТ №

О нахождении работника на рабочем месте (территории Общества) в состоянии алкогольного (наркотического, токсического) опьянения

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Место составления

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Мною |  | |
| *(должность, фамилия, имя, отчество)* | | |
| в присутствии | |  |
| *(должность, ф. и. о.)* |
|  |
| *(должность, ф. и. о.)* |

установлено, что работник \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(должность, фамилия, имя, отчество)*

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г. в \_\_\_\_ часов\_\_\_\_\_\_ минут находился на рабочем месте (территории Общества) в состоянии алкогольного (токсического, наркотического) опьянения, что выражалось в следующих внешних признаках:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(перечисление признаков)* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Свое состояние \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ объяснил (отказался объяснить)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *ФИО*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(в произвольной форме изложить объяснения)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ФИО направлен на медицинское освидетельствование для подтверждения состояние алкогольного (наркотического, токсического) опьянения.

*(или)* *ФИО отказался от прохождения медицинского освидетельствования,* *мотивировав свой отказ следующими причинами\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

Содержание акта подтверждаем:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| *должность* |  | *подпись* |  | *ФИО* |
|  |  |  |  |  |
| *должность* |  | *подпись* |  | *ФИО* |
|  |  |  |  |  |
| *должность* |  | *подпись* |  | *ФИО* |

С актом ознакомлен: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г.

*подпись ФИО*

*(или)* С настоящим актом работник ознакомлен, от подписания отказался *(или) работник не понимает обращенных к нему вопросов и значения своих действий, в силу чего ознакомить его с настоящим актом в день составления не представляется возможным*.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| *должность* |  | *подпись* |  | *ФИО* |
|  |  |  |  |  |
| *должность* |  | *подпись* |  | *ФИО* |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *должность* |  | *подпись* |  | *ФИО* |

Приложение №6

ФОРМА ЖУРНАЛА ПРОВЕДЕНИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ НА ПРЕДМЕТ УПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ

**ПРИЛОЖЕНИЕ 10. ФОРМА ЖУРНАЛА ПРОВЕДЕНИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ НА ПРЕДМЕТ УПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата, время тестирования | Фамилия, имя, отчество тестируемого | Результат  тестирования | Подпись | | Примечание |
| Тестирующего | Тестируемого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**Приложение №7**

**ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ФАКТА ПОЯВЛЕНИЯ РАБОТНИКА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ В СОСТОЯНИИ ОПЬЯНЕНИЯ**

**ОБНАРУЖЕНИЕ ФАКТА ПОЯВЛЕНИЯ РАБОТНИКА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ В СОСТОЯНИИ ОПЬЯНЕНИЯ (УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ, ДРУГОЙ РАБОТНИК)**

**ОТСТРАНЕНИЕ ОТ РАБОТЫ (НЕДОПУСК К РАБОТЕ) РАБОТНИКА, ПОЯВИВШЕГОСЯ НА РАБОТЕ В СОСТОЯНИИ ОПЬЯНЕНИЯ (ЛИНЕЙНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ)**

**НЕОБХОДИМО МЕДИЦИНСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ НА СОСТОЯНИЕ ОПЬЯНЕНИЯ**

**ПРОВЕДЕНИЕ НЕВОЗМОЖНО/ОТКАЗ**

**ПРОВЕДЕНИЕ ВОЗМОЖНО**

**Направление на медицинское освидетельствование**

**УСТАНОВЛЕНИЕ ФАКТА ОПЬЯНЕНИЯ**

**МЕДИЦИНСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ НА СОСТОЯНИЕ ОПЬЯНЕНИЯ**

**Акт о состоянии работника, отстраненного от работы**

**Акт медицинского освидетельствования на состояние опьянения**

**ФАКТ ОПЬЯНЕНИЯ**

Не установлен Установлен

**ДИСЦИПЛИНАРНОЕ ВЗЫСКАНИЕ**

**НАПРАВЛЕНИЕ НА РАБОТУ**

**Приложение №8**

**ПЛАН ЭКСТРЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО РЕАГИРОВАНИЯ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Этап** | **Объем мероприятий** | **Время выполнения мероприятий** | **Лицо задействованное** |
| 1. | *Выявление пострадавшего* | *1.Сообщение о случившемся непосредственному руководителю работ*  *(начальнику участка, механику)*  *2.Сообщение вышестоящему руководителю (заместителю директора по производству)*  *3.Сохранение обстановки на момент происшествия*  *4.Определение состояния пострадавшего*  *5.Оказание первой медицинской помощи*  *6.Сообщение специалисту службы по ГО, ПЛЧС*  *тел.8-913-585-03-57*  *8 (391) 231-92-00*  *вн.тел. (57-706)* | *1. В течении первых минут после обнаружения пострадавшего (или сам пострадавший)*  *2.В течении пяти минут*  *3.До выяснения всех обстоятельств, которые привели к несчастному случаю (острому заболеванию)*  *4.В течении пяти минут после обнаружения пострадавшего*  *5.В течении пяти минут после обнаружения пострадавшего*  *6.В течении 5-10 минут после обнаружения пострадавшего* | *-Работники Подрядчика (сам пострадавший);*  *-руководитель структурного подразделения:*  *-начальник участка;*  *-мастер СМР;*  *-механик;* |
| 2. | *Обращение в медпункт* | *1.Доставка пострадавшего в медицинский пункт ООО «Доктор», вахтового городка КЛУ*  *тел. правый берег:*  *8-913-848-11-34, вн.тел.58-648, 61-003*  *тел. левый берег:*  *8-913-805-23-79, вн.тел.58-101, 61-113*  *2.Доставка пострадавшего в ближайшее медицинское учреждение(п. Богучаны, с.Байкит)* | *1.В течение 20-30 мин.*  *2.В течение 7-8 часов (от медицинского медпункта вахтового городка КЛУ до с. Богучаны)*  *По зимнику 3,5 часа от медицинского медпункта вахтового городка КЛУ до с.Байкит* | *Руководитель структурного подразделения:*  *-начальник участка*  *-механик*  *-мастер СМР* |
| 3. | *Эвакуация пострадавшего* | *1.При острой неотложной помощи вызывается Санитарный борт в вахтовый городок Подрядчика КЛУ* | *1. 3ч40мин доставка пострадавшего (с момента вызова санитарного борта до момента доставки пострадавшего в медучреждение п.Богучаны)* | *Руководитель структурного подразделения:*  *-начальник участка*  *-механик*  *-мастер СМР* |
| 4. | *Сообщение о факте эвакуации заинтересованным лицам* | *Сообщение:*  *-Начальнику службы по ГО, ПЛЧС*  *тел. 8-913-043-47-17*  *вн.тел.57-337* | *В течении 1-х суток* | *Руководитель структурного подразделения:*  *-начальник участка*  *-механик*  *-мастер СМР* |

*Примечание: Курсивом приведена информация в качестве примера для заполнения.*

**Приложение №9**

**ГРАФИК ПЛАНОВЫХ АУДИТОВ ЗАКАЗЧИКА**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п.п | Название проверки/аудита | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ОТВЕТСТВЕННЫЙ |
| ПРОВЕРКИ И АУДИТЫ, ПРОВОДИМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ (составляются совместно с Заказчиком) (ПРИМЕР) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Комплексная проверка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРОВЕРКИ И АУДИТЫ, ПРОВОДИМЫЕ ПОДРЯДЧИКОМ | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | *Проверка первичных средств пожаротушения* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | *Проверка жилых вагон-домов на признаки курения* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | *Проверка по предотвращению падения предметов*  *с высоты* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | *Санитарно-гигиеническое состояние вагон-домов* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | *Состояние электрооборудования* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | *Проверка лестниц и перил в жилых вагонах* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | *Проверка соответствующей документации по ОТ* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | *Проверка СИЗ на предмет преждевременного износа.* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | *Проверка ПС, СГЗП.* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Примечание: Курсивом приведена информация в качестве примера для заполнения.*

**Приложение №10**

**ГРАФИК ПОСЕЩЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПОДРЯДЧИКА ОБЪЕКТОВ ЗАКАЗЧИКА**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п.п | Должность/месяц | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| *Объект* | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | *Генеральный директор* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | *ЗГД по ПБОТОС* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**202\_\_г.**

*Примечание: Курсивом приведена информация в качестве примера для заполнения.*

**Приложение №11**

**ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ВСТРЕЧЕ С ДИКИМИ ЖИВОТНЫМИ**

****

***Бурый медведь*** *– это один из самых крупных и опасных наземных хищников. Вес его может превышать 600 кг. Мощные передние конечности, оснащенные длинными когтями, обладают большой разрушительной силой. Зубами медведь может прокусить стволы гладкоствольного ружья. При кажущейся массивности, скорость медведя в рывке может достигать 60 км/час, причем с места.*

*Бурый медведь — лесное животное. Обычные места его обитания - сплошные лесные массивы и гари с густой порослью лиственных пород, кустарников и трав, может заходить и в тундру. При осуществлении работ в местах возможного обитания медведей, не стоит забывать об этом.*

***ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ.***

***Медведи всегда ищут что-нибудь поесть!***

*Медведи всегда ищут что-нибудь поесть! Не давайте им понять, что человеческая еда или отбросы – это легкая добыча. Опасно подкармливать медведей, а также оставлять еду или отбросы, привлекающие их. Все продукты, еду предпочтительно хранить в стороне от жилого городка / лагеря. Храните продукты в герметичных или специальных контейнерах. Помните, что собаки и их еда также могут привлекать медведей.*

*Содержите жилой городок в чистоте. Не допускайте, чтобы Ваша одежда пахла едой. Отбросы сжигайте на костре, консервные банки обжигайте. Еда и мусор в равной степени привлекают медведя, поэтому обращайтесь с ними должным образом. Запрещено захоронение отбросов. У медведей острый нюх и они способны отыскать закопанные отбросы.*

***Близкие встречи с медведем. Что делать?***

*Если Вы увидели медведя, постарайтесь от него уйти. Дайте медведю любую возможность избежать встречи с Вами. Если же Вы столкнулись с медведем, сохраняйте спокойствие. Нападения возникают редко. Большинство медведей (медведиц) защищают свою еду, медвежат или свое личное пространство. Когда угроза миновала, они пройдут мимо.*

***Дайте о себе знать!***

*Дайте понять медведю, что Вы – человек. Говорите с медведем нормальным голосом. Машите руками. Помогите медведю распознать Вас. Если медведь не может распознать, кто Вы, он может подойти ближе или встать на задние лапы, чтобы лучше рассмотреть или обнюхать. Стоящий медведь обычно проявляет любопытство, он не опасен. Вы можете попытаться медленно отходить назад по диагонали, но, если медведь начинает следовать за Вами, остановитесь и не сходите с места.*

***Не бегите!***

*Ни в коем случае НЕ БЕГИТЕ. Вы не сможете убежать от медведя. Этот зверь принимает бегущее от него животное за жертву, и с легкостью убивает в 90% случаев из 100. Часто медведи запугивают, не пытаясь совершить нападение. Продолжайте махать руками и разговаривать с медведем. Если медведь подошел слишком близко, повысьте свой голос и станьте более агрессивными. Стучите в любые емкости, металлические предметы. Никогда не имитируйте рычание медведя и не кричите пронзительно.*

***Если медведь нападает.***

*Если же медведь начинает нападать, сдавайтесь! Падайте на землю и притворитесь мертвым. Лежите на животе или свернитесь клубком, руки за головой. Для медведя характерно прекращение нападения, если почувствует, что угроза устранена. Оставайтесь неподвижным как можно дольше. Если вы пошевелитесь, и медведь увидит или услышит Вас, он может вернуться и возобновить нападение. В редких случаях нападающий медведь может принять человека за еду.*

***Защита***

*С осторожностью используйте оружие (при его наличии) как альтернативу разумного подхода к разрешению близких встреч с медведем. Стрелять в медведя можно ТОЛЬКО в целях самозащиты при нападении, если не Вы спровоцировали нападение, и если нет другого выхода. Во всех других случаях необходимо сделать предупредительный выстрел в воздух, чтобы испугать медведя.*

*Если медведь все-таки пытается приблизиться, в 90 процентах случаев хватает резкого свиста или неожиданного хлопка в ладони, чтобы зверь побежал прочь. Если он продолжает приближаться, следующее средство – бросить в него камень. Медведи боятся всего неожиданного. Например, неожиданно распахнутых пол плаща или неожиданно подброшенного вверх рюкзака. Любого неожиданного поведения.*

*Медведицы могут быть ярыми защитницами своих детенышей. Встать между медведицей и ее медвежатами — большая ошибка. Медведица может яростно отреагировать на все, что она посчитает угрозой для своего медвежонка.*

*Человек не является объектом питания медведя. Большинство медведей в обычных условиях стараются избежать встречи с человеком, и, обнаружив его первым, стараются уйти незаметно. Если же встреча произошла, то абсолютное большинство медведей обращаются в бегство. Однако следует всегда помнить и четко знать, что поведение конкретного медведя, встретившегося вам в конкретной ситуации – НЕПРЕДСКАЗУЕМО!*

***Основные причины нападения бурых медведей на людей***

*Важная, если не основная причина захода зверей в лагеря, стоянки и населенные пункты и конфликтных ситуаций, заключается в небрежном содержании помоек, разного рода свалок пищевых отходов, оставление в лесах пищевых отходов, мусора, а также в небрежном хранении продуктов. Зверей в этих случаях манит запах и доступность питания.*

*Опасность крайне велика, если:*

* *зверь ранен;*
* *медведица сопровождает медвежат (особенно если человек оказался между медвежатами и медведицей);*
* *медведь, защищающий свою добычу;*
* *если человек случайно оказался на пути медведя, убегающего от какой-либо опасности.*

*Очень опасно, когда человек перешагивает порог «сближения», т.е. оказывается слишком близко к зверю. У хищников есть одна особенность – так называемая критическая дистанция сближения. Все живые существа, оказавшиеся к хищнику ближе этой критической дистанции, воспринимаются им как агрессоры, то есть нападающие. В этом случае трудно предсказать, как поведет себя конкретный медведь.*

***I||l||j***

***Способы уменьшить вероятность встречи и нападения медведя.***

*Чтобы избежать опасных ситуаций при встрече с медведем, Вам сможет помочь  
соблюдение следующих правил:*

*1.Передвигаясь по маршруту, проводя работы в местах возможного обитания  
медведей, всегда помните, что встреча с медведем может произойти в любое время, в  
любом месте, и Вы должны быть морально к этому готовы. Планируйте возможные  
действия заранее.*

*2.Чтобы избежать критической дистанции сближения и не столкнуться неожиданно с медведем, необходимо передвигаться в лесу шумно, свободно и громко  
переговариваясь, и желательно группой не менее 3 человек. Избегайте близких  
столкновений с медведями. Замечайте признаки медведя, указывающие на то, что он  
рядом, и поднимайте как можно больше шума. Давайте о себе знать.*

*3.Чтобы избежать появления в округе медведей важно следить за тем, чтобы не  
создавались условия для их прикорма. Пищевые отходы должны уничтожаться, чтобы  
ими не воспользовались хищники.*

*4.Не оставляйте в лесу в местах базирования, производства работ, отдыха и  
промежуточных стоянок пищевых остатков, мусора. Нельзя устраивать возле баз,  
лагерей, и маршрутов передвижения такие объекты, как помойки, свалки, склады  
пищевых отбросов. Не привлекайте медведя посредством неправильного хранения  
продуктов и мусора.*

*5.При передвижениях по лесу и берегам рек максимально старайтесь избегать участков высокотравья, зарослей в поймах рек и ручьев, мест возможного отдыха медведя. Передвигайтесь по местам открытым, где вы можете увидеть медведя достаточно далеко.*

*6.Увидев медведя в отдалении, не приближайтесь к нему, осторожно покиньте это место, обойдите его стороной. Сохраняйте спокойствие.*

*7.Размещайте жилой городок / лагерь на открытых, с достаточным обзором местах. Внимательно следите за чистотой их территорий, все пищевые отходы сжигайте. Не храните продукты питания в доступных местах, изолируйте их, чтобы запахи не могли привлечь зверей.*

*8.При неожиданной встрече с медведем, если даже Вы безоружны, категорически нельзя убегать от зверя (это бесполезно и только дополнительно может спровоцировать медведя на преследование). Необходимо, стараясь максимально сохранить спокойствие, оставаться на месте, громким криком призывая на помощь, или, медленно пятясь, отступать. Медведя можно отпугивать звоном металлических предметов, громким криком, голосом, выстрелами в воздух, ракетами и др.*

*9.Категорически запрещается подходить к раненому либо в самолов попавшему медведю.*

*10.Никогда, ни при каких обстоятельствах не приближайтесь к медвежатам. Не пытайтесь их накормить или подманить. Если Вы с ними случайно встретились, или они вышли к месту Вашего нахождения, немедленно остановитесь, быстро оглядитесь и как можно быстрее ищите путь к отступлению. Медвежата любопытны и если они направляются к Вам, отгоните их громкими криками. Помните – где-то рядом медведица.*

*11.Отпугивая медведя выстрелами, не пытайтесь стрелять в самого медведя. Медведь подранок – предельно опасен! Даже если он уйдет от Вас, то может стать серьезной опасностью для других людей. Убить медведя можно только из оружия крупного калибра и то не всегда выстрел может сразу остановить медведя.*

*12.Находясь в тайге, будьте всегда предельно внимательны. Производя работы, передвигаясь по маршруту, располагаясь на отдых, внимательно осмотритесь – нет ли признаков присутствия медведя. На глинистых обнажениях, берегах ручьев, пойменных местах можно увидеть следы медведя, места их кормежки. Если у Вас возникло подозрение, что здесь был медведь, немедленно покиньте это место.*

*13.Даже если медведь все же пошел на Вас, есть вероятность того, что он отвернет в сторону. Никогда НЕ поворачивайтесь к атакующему медведю спиной! При нападении медведя нельзя проявлять внешних признаков страха. Не бегите.*

*14.Увидев случайно вышедшего на тропу (дорогу) медведя, никогда, ни в коем случае не подкармливайте их, какими бы они не казались безобидными. Начав прикармливать медведя Вы воспитываете в нем попрошайку, который очень быстро начнет уже требовать корма, и если не получит его, то становится агрессивным и способен напасть на человека, страх перед которым он теряет. Помните, что своими действиями Вы ставите под угрозу жизнь других людей.*

*15.При обнаружении медведя, проявляющего агрессию, раненого медведя, медведя, нападающего на собак и людей, нужно немедленно предупредить других людей, находящихся в том же месте или в непосредственной близости от него.*

*16.Встретив медведя, вне зависимости от его размеров, поведения и внешнего вида относитесь к нему как к грозному и мощному хищнику, с непредсказуемым поведением.*

***Помните, всегда и везде!***

***ВСЕГДА И ВЕЗДЕ****: Встретив медведя, вне зависимости от его размеров, поведения и внешнего вида* ***относитесь к нему как к грозному и мощному хищнику,*** *с непредсказуемым поведением.*

***ПОМНИТЕ*** *– нет единого универсального средства защиты от медведей. Приведенные выше рекомендации нельзя рассматривать как абсолютную гарантию от несчастного случая, но снизить вероятность конфликтной ситуации они помогут.*

*Примечание: Курсивом приведена информация в качестве примера для заполнения.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  | **Приложение 11**  **Утверждаю: Руководитель Подрядчика \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ФИО "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_202\_г.** | | | | | | | | | |
| **План проактивных мероприятий в области охраны труда, промышленной и экологической безопасности на 202\_г.** | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  | |  | |  | | | | | |
| **№** | **Мероприятия** | | **Срок исполнения (квартал)** | **Фактический срок выполнения** | | | | **Ответственные исполнители** | | | | |
| **1** | **2** | | **3** | **4** | | | | **7** | | | | |
| ***Организация обучения и аттестация руководящего состава Общества и ответственных должностных лиц согласно  требований законодательства в области охраны труда, промышленной и экологической безопасности*** | | | | | | | | | | | | |
| *1* | *Составление графика обучения и аттестации руководящих работников и специалистов в области охраны труда промышленной, пожарной и электробезопасности на 2021г.* | | *1 квартал* |  | | | |  | | | | |
| *2* | *Обучение и аттестация руководящих работников и специалистов в области промышленной безопасности* | | *согласно графику* |  | | | |  | | | | |
| *3* | *Организация аттестации руководящих работников (ответственных за ЭХ) по ПТЭЭП* | | *1 квартал* |  | | | |  | | | | |
| *4* | *Организация аттестации руководящих работников и специалистов по ПТЭЭП* | | *согласно графику* |  | | | |  | | | | |
| *5* | *Организация проведения противопожарного инструктажа работников и ИТР в специализированной организации* | | *согласно графику* |  | | | |  | | | | |
| *6* | *Организация аттестации руководящих работников и специалистов по БДД* | | *согласно графику, при приеме на работу* |  | | | |  | | | | |
| *7* | *Составление списка работников Общества, подлежащих прохождению медицинского осмотра в 2021г.* | | *1 квартал* |  | | | |  | | | | |
| *8* | *Обучение и аттестация руководящих работников и специалистов по оказанию первой доврачебной помощи* | | *согласно графику* |  | | | |  | | | | |
| *19* | *Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте* | | *согласно графику* |  | | | |  | | | | |
| *10* | *Проведение обучения и стажировки вновь принятых работников* | | *при приеме на работу* |  | | | |  | | | | |
| *11* | *Проведение первичных, периодический, внеплановых инструктажей на КЛУ* | | *согласно требованиям законодательства* |  | | | |  | | | | |
| *12* | *Проведение вводного инструктажа по ОТ, пожарной безопасности, ГО и ЧС, безопасности дорожного движения, оказанию первой помощи* | | *при приеме на работу* |  | | | |  | | | | |
| *13* | *Проведение ежегодной проверки знаний персонала по охране труда, пожарной безопасности, оказанию первой помощи, БДД* | | *согласно графику* |  | | | |  | | | | |
| ***Организация обучения по Стандартам Заказчика в области ПБОТОС*** | | | | | | | | | | | | |
| ***1*** | *Обучение работников по "Инструкции по мерам безопасности при въезде спецтехники на трейлер и съезде с него"* | | *согласно графику, при приеме на работу* |  | | | |  | | | | |
| ***2*** | *Обучение работников по "Инструкции обеспечение и использование искрогасителей на транспортных средствах, обслуживающих взрывопожароопасные объекты"* | | *согласно графику, при приеме на работу* |  | | | |  | | | | |
| ***3*** | *Обучение работников по Инструкции «Золотые правила безопасности труда» и порядок их доведения»* | | *согласно графику, при приеме на работу* |  | | | |  | | | | |
| ***4*** | *Обучение работников по "Инструкции по организации безопасного проведения огневых работ"* | | *согласно графику* |  | | | |  | | | | |
| ***5*** | *Обучение работников Инструкции «Выявление опасных условий и опасных действий"* | | *согласно графику* |  | | | |  | | | | |
| *6* | *Организация обучения водительского состава по курсу "Защитное вождение", "Вождение в сложных дорожных условиях", "Зимнее вождение"* | | *согласно графику, при приеме на работу* |  | | | |  | | | | |
| ***Мероприятия, направленные на реализацию Соглашения в области ПБОТОС (включая мероприятия по охране труда и здоровья, транспортной, пожарной, экологической безопасности, по внедрению Основных Правил Безопасности применительно к условиям выполнения договора)*** | | | | | | | | | | | | |
| *1* | *Ознакомление с Методическими указаниями ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» «Требования в области промышленной, пожарной, экологической безопасности и охраны труда к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на объектах общества»* | | *при приеме на работу* |  | | | |  | | | | |
| *2* | *Ознакомление с критериями оценки и с количеством штрафных баллов, установленных для Подрядчика в 202\_\_г* | | *при приеме на работу, в течении всего года* |  | | | |  | | | | |
| *3* | *Ознакомление с Основными правилами безопасности Заказчика в области ПЭБ, ОТ и ООС* | | *при приеме на работу, в течении всего года* |  | | | |  | | | | |
| *4* | *Ознакомление с порядком допуска Подрядчика на объект.* | | *при приеме на работу, в течении всего года* |  | | | |  | | | | |
| *5* | *Ознакомление с Политикой в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды* | | *при приеме на работу, в течении всего года* |  | | | |  | | | | |
| *6* | *Ознакомление с антиалкогольной политикой на объектах Заказчика* | | *при приеме на работу, в течении всего года* |  | | | |  | | | | |
| *7* | *Ознакомление с Политикой в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»* | | *при приеме на работу, в течении всего года* |  | | | |  | | | | |
| *8* | *Ознакомление с Положением Компании «Система управления безопасной эксплуатацией транспортных средств»* | | *при приеме на работу, в течении всего года* |  | | | |  | | | | |
| *9* | *Ознакомление с Инструкцией ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» «Выявление опасных условий и опасных действий* | | *при приеме на работу, в течении всего года* |  | | | |  | | | | |
| *10* | *Ознакомление с порядком установления фактов появления на работе в состоянии алкогольного наркотического опьянения* | | *при приеме на работу, в течении всего года* |  | | | |  | | | | |
| *11* | *Ознакомление с требованиями к передвижным жилым вагон-домам, обустройству жилых городков* | | *при приеме на работу, в течении всего года* |  | | | |  | | | | |
| *12* | *Ознакомление с Инструкцией по обращению с отходами производства и потребления* | | *при приеме на работу, в течении всего года* |  | | | |  | | | | |
| *13* | *Ознакомление со Стандартом Компании «Управления отходами»* | | *при приеме на работу, в течении всего года* |  | | | |  | | | | |
| ***Мероприятия направленные на снижение риска возникновения аварийных ситуаций и предупреждение травматизма*** | | | | | | | | | | | | |
| *1* | *Санитарно-гигиеническое состояние помещений жилого городка* | | *1 раз в месяц* |  | | | |  | | | | |
| *2* | *Экологическое состояние территории* | | *1 раз в месяц* |  | | | |  | | | | |
| *3* | *Комплектация производственных подразделений и отделов нормативными и законодательными документами, в соответствии с перечнем.* | | *1 квартал* |  | | | |  | | | | |
| *4* | *Обеспечение рабочих технологической оснасткой, средствами защиты, предохранительными приспособлениями* | | *по мере необходимости средств защиты.* |  | | | |  | | | | |
| *5* | *Своевременное оформление заявок на средства защиты, предохранительные приспособления, технологическую оснастку, противопожарный инвентарь* | | *по мере необходимости* |  | | | |  | | | | |
| *6* | *Обеспечение вагон – домиков, транспортных средств медицинскими аптечками.* | | *по мере необходимости* |  | | | |  | | | | |
| *7* | *Обеспечение участков работ и мест, ведения огневых работ, вагон – домиков, служебных помещений, транспортных средств первичными средствами пожаротушения* | | *по мере необходимости* |  | | | |  | | | | |
| *8* | *Подготовка вагон – домиков к весенне-летнему периоду* | | *1-2 квартал* |  | | | |  | | | | |
| *9* | *Обеспечение работников необходимой спецодеждой и обувью в соответствии с отраслевыми типовыми нормами бесплатной выдачи спецодежды и обуви* | | *Постоянно* |  | | | |  | | | | |
| *10* | *Обеспечение инструкциями по ОТ участки производства работ* | | *по мере необходимости* |  | | | |  | | | | |
| *11* | *Осуществление целевых и оперативных (внеплановых) проверок объектов Общества* | | *Согласно графиков проверок* |  | | | |  | | | | |
| *12* | *Пролонгация договора на оказание услуг по предрейсовому и послерейсовому освидетельствованию, и оказанию первой помощи на КЛУ* | | *1 квартал* |  | | | |  | | | | |
| *13* | *Проведение предрейсового/послерейсового медицинского осмотра на постоянной основе.* | | *Постоянно* |  | | | |  | | | | |
| *14* | *Проведение предварительных при поступлении на работу, периодических медицинских осмотров* | | *При приеме на работу\_* |  | | | |  | | | | |
| *15* | *Организация и проведение предвахтового медицинского осмотра* | | *каждый раз при заезде на рабочую вахту* |  | | | |  | | | | |
| *16* | *Предоставление ежемесячной отчетности в области ОТ и ПБ в установленные сроки и достоверными сведениями.* | | *1 раз в месяц* |  | | | |  | | | | |
| *17* | *Подготовка и распространение уроков, извлеченных из происшествий.*  *Выполнение плана мероприятий по результатам расследования и анализа причин происшествия (уроков, извлеченных из происшествий).* | | *ежедневно* |  | | | |  | | | | |
| *18* | *Обеспечение режима труда и отдыха в соответствии с законодательством* | | *ежедневно* |  | | | |  | | | | |
| *19* | *Организация системы контроля (комиссия, персонал)за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты.* | | *1 раз в квартал* |  | | | |  | | | | |
| *20* | *Оборудование мест для курения в соответствии с требованиями Правил.* | | *1 раз в квартал* |  | | | |  | | | | |
| *21* | *Производится своевременная очистка территорий объектов от горючих отходов, мусора, тары и т.п.* | | *Постоянно* |  | | | |  | | | | |
| *22* | *Обеспечено исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и строениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам.* | | *Постоянно* |  | | | |  | | | | |
| *23* | *Обеспечение освещенности эвакуационных путей и выходов, наличие на путях эвакуации знаков пожарной безопасности.* | | *Постоянно* |  | | | |  | | | | |
| *24* | *Отсутствие электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции.* | | *Постоянно* |  | | | |  | | | | |
| *25* | *Отсутствие используемых розеток, рубильников и других электроустановочных изделий с повреждениями.* | | *Постоянно* |  | | | |  | | | | |
| *26* | *Отсутствие нестандартных (самодельных) электронагревательных приборов, некалиброванных плавких вставок или других самодельных аппаратов защиты от перегрузки и короткого замыкания.* | | *Постоянно* |  | | | |  | | | | |
| *27* | *Отсутствие размещенных (складированных) горючих (в том числе легковоспламеняющихся) веществ и материалов в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры.* | | *Постоянно* |  | | | |  | | | | |
| *28* | *Наличие знаков о запрете курения на территориях и в помещениях складов и баз, на объектах добычи, переработки и хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и горючих газов, на объектах производства всех видов взрывчатых веществ, на пожаровзрывоопасных и пожароопасных участках.* | | *Постоянно* |  | | | |  | | | | |
| *29* | *Оснащения инвентарем и оборудованием АТС, предназначенных для перевозки опасных грузов, требованиям действующего законодательства.*  *Наличие:*  *- набора ручного инструмента для аварийного ремонта ТС;*  *- огнетушителей, лопаты и необходимого запаса песка для тушения пожара;*  *- не менее одного противооткатного упора на каждое транспортное средство (размеры упора должны соответствовать типу транспортного средства и диаметру его колес);*  *- двух фонарей автономного питания с мигающими (или постоянными) огнями оранжевого цвета, которые должны быть сконструированы таким образом, чтобы их использование не могло вызвать воспламенение перевозимых грузов;*  *- наличие и исправность проблесковых маячков.* | | *Постоянно* |  | | | |  | | | | |
| *30* | *Наличие и исправность ремней безопасности на транспортных средствах и спецтехнике. Организация контроля за применением ремней безопасности.* | | *Постоянно* |  | | | |  | | | | |
| *31* | *Соответствие состояния колес и шин установленным нормативам (высота протектора шин, порезы) и времени года* | | *Постоянно* |  | | | |  | | | | |
| *32* | *Отсутствие утечек технических жидкостей и воздуха из систем и агрегатов транспортных средств.* | | *Постоянно* |  | | | |  | | | | |
| *33* | *Организация проведения ежедневного контроля технического состояния ТС перед выездом на линию и по возвращению к месту стоянки с использованием чек-листа о техническом состоянии транспортного средства.* | | *Постоянно* |  | | | |  | | | | |
| *34* | *Организация проведения и учета технического обслуживания и ремонта транспортных средств, наличие и соблюдение графиков проведения ТО-1, ТО-2 (технического обслуживания №1 и №2) и СО (сезонного технического обслуживания) автомобильного транспорта.* | | *Постоянно* |  | | | |  | | | | |
| *35* | *Соблюдение запрета на алкоголь и наркотические средства (установлены и применяются правила и санкции, ежедневные проверки водителей, внеплановые проверки).*  *Выполнение требований действующего законодательства по отношению к работникам, появившимся на рабочем месте в состоянии алкогольного, наркотического и иного токсического опьянения.* | | *Постоянно* |  | | | |  | | | | |
| ***Обеспечение средствами наглядной агитации, обучающими программами*** | | | | | | | | | | | | |
| *1* | *Приобретение указательных и предупредительных табличек и знаков* | | *1,2 квартал* |  | | | |  | | | | |
| *2* | *Приобретение плакатов по охране труда, пожарной безопасности, электробезопасности* | | *1,2 квартал* |  | | | |  | | | | |
| *3* | *Приобретение обучающих видеороликов, видео инструктажей* | | *1,2 квартал* |  | | | |  | | | | |
| ***Проведение учебно-тренировочных занятий*** | | | | | | | | | | | | |
| *1* | *Организация обучения водительского состава по курсу "Защитное вождение", "Вождение в сложных дорожных условиях", "Зимнее вождение"* | | *Согласно графиков* |  | | | |  | | | | |
| *2* | *Организация обучения при возникновении ЧС, происшествий* | | *Согласно графиков* |  | | | |  | | | | |
| *3* | *Организация обучения при въезде спецтехники на трейлер и съезде с него* | | *Согласно графиков* |  | | | |  | | | |
|  | ***Мероприятия, направленные на совершенствование культуры безопасности труда*** | | | | | | | | | | |
| *1* | *Организовать проведение совещаний по вопросам ПЭБ и ОТ с руководителями производственных участков.* | | *1 -4квартал* |  | | | | | |  | |
| ***Прочие мероприятия (совещания, конференции, дни охраны труда, часы безопасности и др. мероприятия, направленные на развитие культуры безопасности)*** | | | | | | | | | | | |
| *1* | *Организация совещаний по охране труда по итогам комплексных и целевых проверок* | | *Не реже одного раза в квартал* |  | | | | | |  | |
|  |
|  |  | |  |  |  | |  | | | |  | | |
|  |  | |  |  |  | |  | | | |  | | |
| *Примечание: Курсивом приведена информация в качестве примера для заполнения.* | | | | | |  | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |

**Приложение № 11**

**План мероприятий,**

**направленных на усиление мер по предупреждению падений у Подрядчика, оказывающих услуги/выполняющих работы на Куюмбинском и Терско-Камовском лицензионных участках Общества**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№пп** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственные за исполнение мероприятия** | **Контроль** |
| 1 | *Организовать периодический мониторинг (контроль) с составлением актов проверки:*   * 1. *По соблюдению установленных маршрутов пешего передвижения работниками Подрядчика;*   2. *Наличия необходимого запаса противогололёдных средств.* | *По п.1.1 – 1 раз в неделю;*  *По п.1.2. – ежегодно, 15.09;* | *Руководитель курируемого Подрядчика* |  |
| 2 | *Выполнить проверку наличия утвержденных схем передвижения работников Подрядчика на территориях и производственных объектах Подрядчика, с учетом осуществляемых и вероятных маршрутов передвижения персонала Подрядчика. При их отсутствии разработать, утвердить и довести схемы до работников Подрядчика.* | *10.02.202\_\_* | *Руководитель курируемого Подрядчика* |  |
| 3 | *Обеспечить проведение внепланового инструктажа руководящему и инженерно-техническому составу Подрядчика о безопасных способах передвижения пешим ходом в осенне-зимний период.* | *10.02.202\_\_* | *Руководитель курируемого Подрядчика* |  |
| 4 | *Распорядительным документов по Подрядчику:*  *4.1. Назначить ответственных:*  *- за содержание в надлежащем состоянии территорий производственных объектов Подрядчика, а также отдельных определённых участков маршрутов пешего передвижения работников Подрядчика;*  *- из числа инженерно-технических работников за осуществление контроля содержания в надлежащем состоянии маршрутов передвижения персонала Подрядчика (тротуаров, дорожек, проходов, переходов и т.п.);*  *4.2. Запретить пешие передвижения работников Подрядчика по неустановленным (стихийным) маршрутам.* | *10.02.202\_\_* | *Руководитель курируемого Подрядчика* |  |
| 5 | *Разработать (при отсутствии) рекомендации по содержанию маршрутов пешего передвижения персонала Подрядчика в осенне-зимний период. Довести рекомендации до ответственных, назначенных согласно п.4 настоящего Плана, под личную подпись с оформлением листов ознакомления.* | *10.02.202\_\_* | *Руководитель курируемого Подрядчика* |  |
| 6 | *Обеспечить применение практики определения ответственного за содержание участка маршрута передвижения при травмировании персонала (в случаях падения), с обязательным отражением в материалах расследования.* | *При проведении расследования происшествия, связанного с травмированием работников Подрядчика при падениях* | *Руководитель курируемого Подрядчика* |  |

*Примечание: Курсивом приведена информация в качестве примера для заполнения.*

**Приложение 12**

**РЕЕСТР**

**основных операционных рисков на объектах Заказчика**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Опасность | Причины | Наихудшие последствия при отсутствии мер управления риском | Мероприятия, направленные на снижение рисков | Ответственный за выполнение |
| **Работы, связанные с перемещение грузов вручную** | | | | | |
| *1* | *Травмирование работников при поднятии и перемещении грузов (порезы, ссадины, переломы).* | *Подъём и перемещение грузов.* | *Продолжительная*  *(от 2-х недель временная нетрудоспособность сотрудника).* | 1. *Проведение инструктажа перед производством работ.* 2. *Применять соответствующие СИЗ в исправном состоянии.* 3. *Переносить вручную грузы массой не более 25 кг.* 4. *Перемещать тележки, передвижные стеллажи, контейнеры плавно, без рывков, толчков и в направлении "от себя".* 5. *При сопровождении тележки с грузом не находиться сбоку от тележки.* 6. *Использовать сухую нескользящую тару для переноски, оборудованную ручками.* 7. *Необходимо провести оценку частоты и длительности операций.* 8. *Расстояние по перемещению грузов не должно быть чрезмерно большим.* 9. *Пространство для выполнения работ должно быть свободным.* 10. *Привлекать к выполнению работ сотрудников, обученных и владеющих методами грузоподъемных операций.* | *Региональный представитель, мастер по исследованию скважин* |
| *2* | *Травмирование опорно-двигательной системы работника.* | *Выполнения работ, связанных с перемещением, подъемом и опусканием материалов.* | *Продолжительная*  *(от 2-х недель временная нетрудоспособность сотрудника).* | 1. *Механизация ручного труда. Применение специальных приспособлений для перемещения тяжестей.* 2. *Периодический контроль непосредственным руководителем места проведения работ.* 3. *Проведение инструктажа о мерах безопасности при выполнении работ, связанных с перемещением тяжестей.* 4. *Своевременное информирование работодателя (работников) об ухудшении состояния здоровья.* | *Региональный представитель, мастер по исследованию скважин* |
| ***Работа с применением оборудования и инструментов*** | | | | | |
| *3* | *Травмирование ног работника в результате падения инструмента.* | *Падение инструмента при его переносе к месту выполнения работ и обратно, при выполнении работ.* | *Продолжительная*  *(от 2-х недель временная нетрудоспособность сотрудника).* | 1. *Проведение инструктажа о мерах безопасности при выполнении работ, связанных с применением специального инструмента и приспособлений.* 2. *Подготовка рабочего места, расположение инструмента и приспособлений на специально подготовленном месте исключающего его скатывание или падение;* 3. *Проведение проверки инструмента и приспособлений работником в начале смены.* 4. *Применение навыков оказания первой доврачебной помощи всеми работниками.* | *Региональный представитель, мастер по исследованию скважин* |
| *4* | *Травмирование работника.* | *Применение неисправных устройств.* | *Продолжительная*  *(от 2-х недель временная нетрудоспособность сотрудника).* | 1. *Оперативное оповещение непосредственного руководителя о происшествии.* 2. *Проведение проверки инструмента и приспособлений работником в начале смены.* 3. *Применение навыков оказания первой доврачебной помощи всеми работниками.* | *Региональный представитель, мастер по исследованию скважин* |
| *5* | *Электрическая травма работника. Оголенные участки токоведущих частей. Короткое замыкание. Возгорание.*  *Ущерб оборудованию/электроинструменту. Пожар.* | *Работа с переносными и передвижными электроприемниками.* | *Продолжительная*  *(от 2-х недель временная нетрудоспособность сотрудника) и/или жизни (смертельный случай). Ущерб оборудованию/электроинструменту.* | 1. *Проведение инструктажа о мерах безопасности при эксплуатации электрических приборов.* 2. *Исправные проверенные кабели и электрооборудования, защитное заземление.* 3. *Отсутствие проложенных кабелей в местах прохода.* 4. *Автоматическое отключение питания, с применением защитно-коммутационных аппаратов, реагирующих на сверхтоки или на дифференциальный ток.* 5. *Применение навыков оказания первой доврачебной помощи всеми работниками.* | *Региональный представитель, мастер по исследованию скважин* |
| ***Работа на открытом воздухе в холодное время года*** | | | | | |
| *6* | *Падение работника – травма. Переохлаждение работника, обморожение частей тела работника.* | *Неблагоприятные метеоусловия (повышенная влажность, сильный ветер, молния, дождь, снег, низкая температура окружающей среды).* | *Продолжительная*  *(от 2-х недель временная нетрудоспособность сотрудника). Простудные заболевания и заболевания опорно-двигательной системы. Ущерб оборудованию/конструкциям / сооружениям / ТМЦ.* | 1. *Проведение инструктажа о мерах безопасности при работе в условиях пониженных температур.* 2. *Своевременное информирование об изменениях метеоусловий.* 3. *Применение СИЗ.*   *4. Применение навыков оказания первой доврачебной помощи всеми работниками.* | *Региональный представитель, мастер по исследованию скважин* |
| ***Электробезопасность*** | | | | | |
| *7* | *Поражение электрическим током при прикосновении к токоведущим частям.* | *Работа с электрообо-рудованием* | *Продолжительная (от 2-х недель временная нетру-доспособность сотрудника)* | *1. Оформлять допуск к работам в электроустановках нарядом, распоряжением, перечнем работ в порядке текущей эксплуатации.*  *2.Применять соответствующий СИЗ в исправном состоянии.*  *3. Проведение инструктажа перед производством работ.*  *4. Не проникать за ограждения и не прикасаться к открытым токоведущим частям электрооборудования. Следить за наличием на шкафах, дверцах электроустановок предупреждающего плаката «Осторожно! Электрическое напряжение!»*  *5.Не работать с электроприборами мокрыми руками и на мокрых полах.*  *6.Соблюдать инструкцию по правилам работы с переносным электрическим инструментом и кабелем.*  *7. Не использовать в работе повреждённое электрооборудование и электрический инструмент.*  *8. При проведении работ в электроустановках применять изолирующие средства защиты.*  *9. Осуществлять постоянный контроль места проведения работ, не допускать посторонних лиц в опасную зону.* | *Региональный представитель, мастер по исследованию скважин* |
| *8* | *Термическое воздействие на не защищённые участки кожи.* | *Короткое замыкание токоведущих частей сопровождаемое возникновением электрической дуги при работе с электроустановками.* | *Продолжительная (от 2-х недель временная нетру-доспособность сотрудника)* | *1. Оформление допуска к работам в электроустановках нарядом, распоряжением, перечнем работ в порядке текущей эксплуатации.*  *2. Применять соответствующий СИЗ в исправном состоянии.*  *3. Проведение инструктажа перед производством работ.*  *4. Не проникать за ограждения и не прикасаться к открытым токоведущим частям электрооборудования. Следить за наличием на шкафах, дверцах электроустановок предупреждающего плаката «Осторожно! Электрическое напряжение!»*  *5. Не использовать в работе повреждённое электрооборудование и электрический инструмент.*  *6. При проведении работ в электроустановках приметь индивидуальные средства защиты рук, глаз и тела.*  *7. Перед выполнением работ в действующих электроустановках выполнять технические мероприятия при подготовки рабочих мест (отключать электроснабжения, вывешивать запрещающий плакат «Не включать работают люди», принимать меры против ошибочного включения, заземлять отключенный участок сети, ограждать и обозначать плакатами место работы.* | *Региональный представитель, мастер по исследованию скважин* |
| *9* | *Травмирование ног работника в результате падения инструмента при его переносе к месту выполнения работ и обратно, при выполнении работ.* | *Применение ручного инструмента* | *Продолжительная (от 2-х недель временная нетрудоспособность сотрудника)* | 1. *Проводить инструктаж о мерах без опасности при выполнении работ, связанных с применением специального инструмента и приспособлений;* 2. *Подготовка рабочего места, расположение инструмента и приспособлений должно исключать его скатывание или падение;* 3. *Проводить проверки инструмента и приспособлений работниками в начале смены;*   *Непосредственному руководителю осуществлять контроль за проведением работ в течение смены.* | *Региональный представитель, мастер по исследованию скважин* |
| ***Общие риски*** | | | | | |
| *10* | *Интоксикация работника в результате употребления алкоголя, наркотиков и психотропных средств работником (риск травмы). Неадекватные действия.* | *Употребление алкоголя, наркотических и психотропных средств.* | *Продолжительная*  *(от 2-х недель временная нетрудоспособность сотрудника) и/или жизни (смертельный случай). Ущерб оборудованию, ТМЦ.* | 1. *Проведение бесед, лекций о сознательности и ответственности работников.* 2. *Периодический контроль непосредственного руководителя в течение рабочей смены.* 3. *Проведение периодических выборочных проверок (тестов) работников на предмет употребления запрещенных веществ и препаратов.* | *Региональный представитель, мастер по исследованию скважин* |
| *11* | *Взрыв, пожар, ущерб оборудованию, травмирование работника в результате проникновения и неправомерных действий посторонних лиц.* | *Неправомерные действия третьих лиц.* | *Продолжительная*  *(от 2-х недель временная нетрудоспособность сотрудника) и/или жизни (смертельный случай). Стресс. Ущерб оборудованию, ТМЦ.* | 1. *Проведение инструктажа, бесед, лекций о мерах безопасности при обнаружении посторонних лиц в зоне производства работ.* 2. *Устройство ограждений, препятствующих доступу посторонних лиц.* 3. *Наличие и применение первичных средств пожаротушения.* | *Региональный представитель, мастер по исследованию скважин* |
| *12* | *Утомление, снижение качества зрения травмирование работника при передвижении, выполнении работ в местах с недостаточной освещенностью. Травмирования работников.* | *Недостаточная освещенность.* | *Продолжительная*  *(от 2-х недель временная нетрудоспособность сотрудника).* | 1. *Проведение инструктажа о мерах безопасности при передвижении по территории объекта, выполнении технологических операций в темное время суток.* 2. *Наличие искусственного освещения на местах производства работ.* 3. *Использование как дополнительного освещения переносного аккумуляторного фонаря напряжением не более 12 В.* | *Региональный представитель, мастер по исследованию скважин* |
| *13* | *Травмирование работника в результате падения при передвижении по скользкой или неровной поверхности.* | *Ровные, скользкие и неровные поверхности.* | *Продолжительная*  *(от 2-х недель временная нетрудоспособность сотрудника) и/или жизни (смертельный случай).* | 1. *Проведение инструктажа, бесед, лекций о мерах предосторожности работника при передвижении по лестницам, площадкам обслуживания, территории объекта.* 2. *Контроль непосредственного руководителя, работника за состоянием лестниц, рабочих площадок, территории в течение рабочей смены.* | *Региональный представитель, мастер по исследованию скважин* |
| *14* | *Наезд на работника, ДТП (при следовании на место и с места работы). Падение с автотранспорта работника (при входе, выходе).* | *Движущийся автотранспорт.* | *Продолжительная*  *(от 2-х недель временная нетрудоспособность сотрудника) и/или жизни (смертельный случай). Ущерб автотранспорту.* | 1. *Соблюдение ПДД;* 2. *Применение ремней безопасности при нахождении в автотранспорте;* 3. *Проведение инструктажа, бесед, лекций о безопасном передвижении по производственным территориям;* 4. *Передвижение по производственным территориям только в сопровождении ответственных лиц.* | *Региональный представитель, мастер по исследованию скважин* |
| *15* | *Утомление работника при производстве работ при неудобном расположении оборудования.* | *Неудобное (высоко, низко и др.) расположение предметов и оборудования, неудобные позы работы.* | *Продолжительная*  *(от 2-х недель временная нетрудоспособность сотрудника). Профессиональные заболевания работника в результате часто выполняемых работ в неудобных позах.* | 1. *Рациональный режим труда и отдыха работника в ходе проведения работы.* 2. *Выполнение работ в составе бригады (в т.ч. поднятие и опускание тяжёлых предметов).* 3. *Периодический контроль линейного руководителя за подготовкой и содержанием места проведения работ в течение смены.* 4. *применение механизмов и приспособлений, облегчающих операции по перемещению грузов.* 5. *Инструктивные указания ИТР при допуске и во время работы;* 6. *Оперативное оповещение линейного руководителя об ухудшении состояния здоровья.* | *Региональный представитель, мастер по исследованию скважин* |

*Примечание: Курсивом приведена информация в качестве примера для заполнения.*