**ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ТЕРМИНОВ, РОЛЕЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ**

**(по состоянию на 15.05.2024)**

ТЕРМИНЫ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| аварийно-восстановительные работы | – | первоочередные работы в зоне чрезвычайной ситуации по локализации отдельных очагов разрушений, разливов нефти и нефтепродуктов и повышенной опасности, по устранению аварий и повреждений на сетях и линиях коммунальных и производственных коммуникаций, созданию минимально необходимых условий для жизнеобеспечения населения, а также работы по санитарной очистке и обеззараживанию территории. |
| ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ | – | вид транспорта, используемый для перевозки грузов и пассажиров по водным естественным (океаны, моря, реки, озера) и искусственным (каналы, водохранилища) путям сообщения, а также для выполнения иной деятельности, связной с судоходством. |
| ГАЗОНЕФТЕВОДОПРОЯВЛЕНИЕ БЕЗ ПОТЕРИ УПРАВЛЕНИЯ СКВАЖИНОЙ | – | поступление, не предусмотренное технологией работ при строительстве, освоении, ремонте и эксплуатации скважины, пластового флюида (газ, нефть, вода, или их смесь) в ствол скважины, которое прекращено за счет поддержания достаточного гидростатического давления столба жидкости или при помощи штатного противовыбросового оборудования без его замены. |
| ГАЗОНЕФТЕВОДОПРОЯВЛЕНИЕ НА СКВАЖИНЕ | – | поступление, не предусмотренное технологией работ при строительстве, освоении, ремонте и эксплуатации скважины, пластового флюида (газ, нефть, вода, или их смесь) через ствол скважины на поверхность земли, которое возможно отрегулировать или приостановить за счет поддержания достаточного гидростатического давления столба жидкости или при помощи штатного противовыбросового оборудования (запорной арматуры) без его замены. |
| Информационная система «Президентский мониторинг» (ИС «ПМ») | – | информационная система, предназначенная для оперативного обеспечения Главного исполнительного директора ПАО «НК «Роснефть» и топ-менеджеров ПАО «НК «Роснефть» информацией о деятельности Компании для принятия своевременных управленческих решений (000.001.000.000). |
| катастрофа | – | крупная авария, повлекшая за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей либо разрушения или уничтожение объектов, материальных ценностей в значительных размерах, а также приведшая к серьезному ущербу окружающей среде. |
| НЕСАМОСТОЯТЕЛЬНОЕ СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ (НСП) | – | структурное подразделение, входящее в состав самостоятельного структурного подразделения. |
| ОБНАРУЖЕНИЕ чрезвычайной ситуации (ПРОИСШЕСТВИЯ) | – | подтверждение факта чрезвычайной ситуации (происшествия) работником ПАО «НК «Роснефть» или Общества Группы или подрядной (субподрядной) организации, обнаружившим факт чрезвычайной ситуации (происшествия) либо направленным специально для проверки первичной информации, полученной с помощью телеметрической аппаратуры, по телефону от лиц, не являющихся работниками ПАО «НК «Роснефть» или Общества Группы или подрядной (субподрядной) организации, или из другого источника. |
| ОБЩЕСТВО Группы (ОГ) | – | хозяйственное общество, прямая и (или) косвенная доля владения ПАО «НК «Роснефть» акциями или долями в уставном капитале которого составляет 20 процентов и более. |
| Объект (оперативное реагирование) | – | здания и сооружения (в т.ч. автомобильные и авиационные топливозаправочные станции или комплексы), помещения, объекты строительства, автомобильные или железные дороги и иные инженерные сооружения, установки, станции, опасные производственные объекты, аэродромы, транспортные средства, специальная техника. |
| Оперативное событие | – | чрезвычайная ситуация или происшествие 1-го, 2-го, 3-го уровней, информация об угрозе или возникновении которых подлежит передаче в установленные сроки в Ситуационный центр управления в кризисных ситуациях ПАО «НК «Роснефть». |
| ОТКРЫТЫЙ ФОНТАН СКВАЖИНЫ | – | неуправляемое истечение пластовых флюидов через устье скважины в результате отсутствия, разрушения или негерметичности запорного оборудования или вследствие грифонообразования. |
| ПРОИСШЕСТВИЕ | – | любое незапланированное событие, случившееся в рабочей среде юридического лица, которое привело или могло привести к несчастному случаю на производстве, пожару, взрыву, аварии, дорожно-транспортному происшествию, негативному влиянию на окружающую среду, ущербу юридического лица или любому подобному событию. |
| РЕЖИМ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ | – | режим функционирования органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, который может вводиться при угрозе возникновения / возникновении / ликвидации чрезвычайной ситуации. |
| САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ (ССП) | – | структурное подразделение, руководитель которого находится в непосредственном подчинении Главного исполнительного директора ПАО «НК «Роснефть» или топ-менеджера ПАО «НК «Роснефть», руководителя верхнего звена или заместителя руководителя верхнего звена Общества Группы. |
| ТЕРРИТОРИЯ КОМПАНИИ | – | земельные участки, административно-бытовые, производственные здания и иные объекты, принадлежащие ПАО «НК «Роснефть» / Обществу Группы на праве собственности, аренды либо на другом законном основании, а также участки недр, право пользования которыми оформлено  ПАО «НК «Роснефть» / Обществом Группы в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. |

РОЛИ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА ОБЩЕСТВА ГРУППЫ | – | структурное подразделение Общества Группы (либо сторонней организации, привлекаемой по договору), ответственное за получение и передачу в Обществе Группы оперативной информации о риске возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации/ происшествия, а также передачу данной информации в  ПАО «НК «Роснефть». |
| ДЕЖУРНЫЙ ДИСПЕТЧЕР ОБЩЕСТВА ГРУППЫ | – | заступивший на дежурство работник дежурно-диспетчерской службы Общества Группы. |
| ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН (ЕИО) | – | должностное лицо, осуществляющее деятельность по управлению Обществом на основании Устава Общества, Положения о единоличном исполнительном органе, договора и внутренних документов Общества, действует без доверенности от имени и в интересах Общества, в том числе совершает сделки, утверждает штаты, издаёт распорядительные документы и даёт указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества. |
| КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ | – | координационный орган единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, создаваемый в целях координации деятельности органов управления, сил и средств на соответствующем уровне для ликвидации чрезвычайных ситуаций. |
| КУРАТОР ОБЩЕСТВА | – | топ-менеджер ПАО «НК «Роснефть» либо иное лицо, за которым в соответствии с его функциональными обязанностями решением Главного исполнительного директора ПАО «НК «Роснефть» закреплено хозяйственное общество с прямой и (или) косвенной долей участия ПАО «НК «Роснефть» в уставном капитале такого общества, и отвечающий за организацию эффективного управления и контроля такого общества в целях выполнения стратегических задач и бизнес-плана Компании. |
| КУРИРУЮЩЕЕ СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ (КСП) | – | структурное подразделение ПАО «НК «Роснефть», обеспечивающее в рамках своей компетенции организацию Куратором Общества эффективного управления и контроля закрепленного за Куратором хозяйственного общества с прямой и (или) косвенной долей участия ПАО «НК «Роснефть» в уставном капитале такого хозяйственного общества в целях выполнения стратегических задач и бизнес-плана Компании |
| ОБЪЕКТОВОЕ ЗВЕНО ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ | – | органы управления, силы и средства юридического лица, предназначенные для предупреждения чрезвычайных ситуаций (происшествий) и ликвидации их последствий. |
| ОПЕРАТИВНАЯ ГРУППА | – | нештатный (временный) орган управления юридического лица, развертываемый на базе его штатных структурных подразделений, состоящий из специально обученных, оснащённых и организованных под единым управлением работников различных структурных подразделений юридического лица, формирований, задействованных в предупреждении, локализации и ликвидации непосредственно на месте чрезвычайной ситуации. |
| Оперативный штаб | – | нештатный (временный) орган управления юридического лица, развёртываемый на базе штатных структурных подразделений, предназначенный для выявления причин, оценки характера чрезвычайной ситуации (её угрозы) или происшествия, выработки предложений по их локализации, ликвидации (предотвращению), всестороннему обеспечению и координации действий привлекаемых сил и средств, осуществляющий организацию, контроль качества и своевременности выполнения мероприятий оперативного управления и реагирования на период ликвидации последствий чрезвычайной ситуации (предотвращения чрезвычайной ситуации) или происшествия, возвращения к нормальному режиму функционирования объектов, повреждённых или разрушенных в результате чрезвычайной ситуации или происшествия, а также осуществляющий в ходе оперативного реагирования передачу информации топ-менеджерам, в Ситуационный центр управления в кризисных ситуациях ПАО «НК «Роснефть», Единоличному исполнительному органу и другим лицам Общества Группы по указанию Единоличного исполнительного органа. |
| Подрядная организация (Подрядчик) | – | физическое или юридическое лицо, которое выполняет работы по договору подряда, заключаемому с заказчиком в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. |
| Руководитель | – | должностное лицо (работник), наделенное полномочиями и несущее ответственность за принятие решений, имеющее в своём подчинении одного или более работников. |
| СЛУЖБА ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ Общества Группы (СЛУЖБА ПБОТОС ОГ) | – | самостоятельное структурное подразделение (или работник) Общества Группы, осуществляющее функции по обеспечению реализации мероприятий в области промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды, пожарной, противофонтанной, морской безопасности и готовности Общества Группы к действиям по локализации и ликвидации последствий аварий. |
| Субподрядная организация (Субподрядчик) | – | физическое или юридическое лицо, которое выполняет определенную работу в интересах заказчика по договору субподряда, заключенному с подрядчиком в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. |
| Топ-менеджер | – | руководитель высшего управленческого звена ПАО «НК «Роснефть», отвечающий за эффективность и стратегическое развитие курируемого направления деятельности и (или) бизнес-процесса Компании, а также приравненный к нему руководитель по решению Главного исполнительного директора ПАО «НК «Роснефть»: вице-президент, руководитель в ранге вице-президента, главный бухгалтер, руководитель службы в непосредственном подчинении Главному исполнительному директору ПАО «НК «Роснефть», пресс-секретарь. |

ТЕРМИНЫ ИЗ ВНЕШНИХ ДОКУМЕНТОВ[[1]](#footnote-1)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| АВАРИЯ | – | разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ [ст. 1 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»]. |
| АВАРИЯ ВОЗДУШНОГО СУДНА | – | авиационное происшествие, не повлекшее за собой человеческих жертв или пропажи без вести кого-либо из пассажиров или членов экипажа  [п. 1.2.2.3 Правил расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 18.06.1998 № 609]. |
| АЭРОДРОМ | – | участок земли или акватория с расположенными на нём зданиями, сооружениями и оборудованием, предназначенный для взлета, посадки, руления и стоянки воздушных судов [п. 1 ст. 40 Воздушного кодекса Российской Федерации от 19.03.1997  № 60-ФЗ]. |
| ВЗРЫВ | – | неконтролируемый быстропротекающий процесс выделения энергии, связанный с физическим, химическим или физико-химическим изменением состояния вещества, приводящий к резкому динамическому повышению давления или возникновению ударной волны, сопровождающийся образованием сжатых газов, способных привести к разрушительным последствиям [приложение 2 к Руководству по безопасности «Методика оценки риска аварий на опасных производственных объектах нефтегазоперерабатывающей, нефте- и газохимической промышленности», утвержденному приказом Ростехнадзора от 28.11.2022 № 414]. |
| воздушное судно | – | летательный аппарат, поддерживаемый в атмосфере за счет взаимодействия с воздухом, отличного от взаимодействия с воздухом, отраженным от поверхности земли или воды [п. 1 ст. 32 Воздушного кодекса Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ]. |
| Горение | – | экзотермическая реакция окисления вещества, сопровождающаяся по крайней мере одним из трех факторов: пламенем, свечением, выделением дыма [п. 3.11 Национального стандарта  ГОСТ Р 53280.2-2010 «Установки пожаротушения автоматические. Огнетушащие вещества. Часть 2»]. |
| ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ | – | событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, груз, сооружения, либо причинен иной материальный ущерб [ст. 2 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»]. |
| Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | – | единая система, объединяющая органы управления, силы и средства федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций, в полномочия которых входит решение вопросов в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе по обеспечению безопасности людей на водных объектах [ст. 4 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»]. |
| Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения | – | организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду как из поверхностных, так и из подземных источников [п. 1.4 Санитарных правил и норм СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»]. |
| Зона чрезвычайной ситуации | – | территория, на которой сложилась чрезвычайная ситуация [ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»]. |
| ИНЦИДЕНТ | – | отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, отклонение от установленного режима технологического процесса [ст. 1 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»]. |
| Ликвидация чрезвычайной ситуации | – | аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые при возникновении чрезвычайных ситуаций и направленные на спасение жизни и сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь, а также на локализацию зон чрезвычайных ситуаций, прекращение действия характерных для них опасных факторов [ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»]. |
| МИКРОТРАВМА | – | ссадины, кровоподтеки, ушибы мягких тканей, поверхностные раны и другие повреждения, полученные работниками и другими лицами, участвующими в производственной деятельности работодателя, при исполнении ими трудовых обязанностей или выполнении какой-либо работы по поручению работодателя (его представителя), а также при осуществлении иных правомерных действий, обусловленных трудовыми отношениями с работодателем либо совершаемых в его интересах, не повлекшие расстройства здоровья или наступление временной нетрудоспособности [ст. 226 Трудового кодекса Российской Федерации]. |
| НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ  НА ПРОИЗВОДСТВЕ | – | событие, происшедшее с работниками и другими лицами, участвующими в производственной деятельности работодателя (в том числе с лицами, подлежащими обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний), при исполнении ими трудовых обязанностей или выполнении какой-либо работы по поручению работодателя (его представителя), а также при осуществлении иных правомерных действий, обусловленных трудовыми отношениями с работодателем либо совершаемых в его интересах [ст. 227 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ]. |
| НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ,  НЕ СВЯЗАННЫЙ  С ПРОИЗВОДСТВОМ | – | смерть вследствие общего заболевания или самоубийства; смерть или причинение ущерба здоровью, единственной причиной которых явилось алкогольное, наркотическое или иное токсическое опьянение (отравление) пострадавшего, не связанное с нарушениями технологического процесса, в котором используются технические спирты, ароматические, наркотические и иные токсические вещества; несчастный случай при совершении пострадавшим действий (бездействия), квалифицированных как уголовно наказуемое деяние [ст. 229.2 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ]. |
| НЕФТЕГАЗОПРОВОД | – | промысловый трубопровод, транспортирующий нефть с газом в растворенном состоянии при абсолютном давлении упругости паров при температуре 20° С выше 0,2 МПа и свободном состоянии [п. 3.13 Межгосударственный стандарт ГОСТ 34068-2017 «Система газоснабжения. Добыча газа. Промысловые трубопроводы. Механическая безопасность. Испытания на прочность и проверка на герметичность»]. |
| НЕФТЕПРОВОД | – | трубопровод для транспортировки разгазированной нефти [п. 3.28 Национальный стандарт ГОСТ Р 55990-2014 «Месторождения нефтяные и газонефтяные. Промысловые трубопроводы. Нормы проектирования»]. |
| НЕФТЕПРОДУКТ | – | готовый продукт, полученный при переработке нефти, газового конденсата, углеводородного и химического сырья (синтетический бензин) [п. 2 Инструкции по контролю и обеспечению сохранения качества нефтепродуктов в организациях нефтепродуктообеспечения, утвержденной приказом Минэнерго РФ от 19.06.2003 № 231]. |
| ОБОРУДОВАНИЕ | – | машины, механизмы, агрегаты, аппараты, приборы, включая комплектующие изделия, которые являются составляющими, вводимых в эксплуатацию объектов, или элементами систем, входящих в состав этих объектов [п. 10 ст. 1 Методики разработки сметных норм, утвержденной приказом Минстроя России от 18.07.2022 № 577/пр]. |
| ОБЪЕКТ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА | – | здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено, за исключением некапитальных строений, сооружений и неотделимых улучшений земельного участка (замощение, покрытие и другие) [п. 10 ст. 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ]. |
| ОПАСНОЕ ХИМИЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО | – | прямое или опосредованное, воздействие которого на человека может вызывать острые и хронические заболевания людей или их гибель [п. 20 Национального стандарта ГОСТ Р 22.0.05-2020 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения»] |
| ОПАСНЫЙ ГРУЗ | – | вещества, изделия из них, отходы производственной и иной хозяйственной деятельности, которые в силу присущих им свойств могут при перевозке создать угрозу для жизни и здоровья людей, нанести вред окружающей среде, повредить или уничтожить материальные ценности [ст. 1 Федерального закона от 24.07.1998 № 127-ФЗ «О государственном контроле за осуществлением международных автомобильных перевозок и об ответственности за нарушение порядка их выполнения»]. |
| ОСТРОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ | – | заболевание (отравление), возникшее у работника в результате однократного (в течение не более одного рабочего дня, одной рабочей смены) воздействия на работника вредного производственного фактора (факторов), повлекшего временную или стойкую утрату им профессиональной трудоспособности и (или) его смерть [п. 2 Правил расследования и учета случаев профессиональных заболеваний работников, утвержденных постановлением Правительства РФ от 05.07.2022 № 1206]. |
| Пожар | – | неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства [ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»]. |
| пострадавший | – | человек, погибший и/или получивший вред для здоровья, утративший полностью или частично личное имущество, а также условия жизнедеятельности которого ухудшились в результате чрезвычайной ситуации [п. 1.1 Методических рекомендаций по организации первоочередного жизнеобеспечения населения в чрезвычайных ситуациях и работы пунктов временного размещения пострадавшего населения]. |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ | – | комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей природной среде и материальных потерь в случае их возникновения [ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»]. |
| ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | – | совокупность действий работников с применением средств труда, необходимых для превращения ресурсов в готовую продукцию, включающих в себя производство и переработку различных видов сырья, строительство, оказание различных видов услуг [ст. 209 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ]. |
| промысловый трубопровод | – | трубопровод, предназначенный для транспортирования газообразных и жидких продуктов, прокладываемый между площадками отдельных промысловых сооружений (включая площадки, расположенные на разных промыслах), а также к объектам магистрального транспортирования газа [п. 3.23 Межгосударственного стандарта ГОСТ 34068-2017 «Система газоснабжения. Добыча газа. Промысловые трубопроводы. Механическая безопасность. Испытания на прочность и проверка на герметичность»]. |
| РАБОТОДАТЕЛЬ | – | физическое лицо либо юридическое лицо (организация), вступившее в трудовые отношения с работником [ст. 20 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ]. |
| [РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ](javascript:term_view(13118)) | – | [время, в течение которого работник в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора должен исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации, относятся к рабочему времени](javascript:term_view(13118)) [ст. 91 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ]. |
| РАБОЧЕЕ МЕСТО | – | место, где работник должен находиться или куда ему необходимо прибыть в связи с его работой и которое прямо или косвенно находится под контролем работодателя [ст. 209 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ]. |
| ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЙ АКТ | – | совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в целях дестабилизации деятельности органов власти или международных организаций либо воздействия на принятие ими решений, а также угроза совершения указанных действий в тех же целях [п. 3 ст. 3 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»]. |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ НА ОПАСНОМ ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ОБЪЕКТЕ (ТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА) | – | машины, технологическое оборудование, системы машин и (или) оборудования, агрегаты, аппаратура, механизмы, применяемые при эксплуатации опасного производственного объекта [ст. 1 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»]. |
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС | – | совокупность одновременно или последовательно осуществляемых трудовых процессов и операций, находящихся во взаимной организационной и технологической зависимости, обеспечивающих создание конечных элементов продукции или нормальное функционирование эксплуатируемых сооружений и оборудования [п. 3.11 Свода правил СП 231.1311500.2015 «Обустройство нефтяных и газовых месторождений. Требования пожарной безопасности»]. |
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТРУБОПРОВОД | – | трубопровод для нефти/нефтепродуктов, входящий в состав объекта магистрального трубопровода, предназначенного для выполнения одной или нескольких технологических операций по приему, хранению, учету, поддержанию необходимого режима перекачки, перевалке нефти/нефтепродуктов, подогреву, смешению нефти [п. 3.60 Межгосударственного стандарта ГОСТ 34563-2019 «Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Правила технологического проектирования»]. |
| ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО (ТРАНСПОРТ) | – | устройство, предназначенное для перевозки по дорогам людей, грузов или оборудования, установленного на нем [ст. 2 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»]. |
| ХРОНИЧЕСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ | – | заболевание (отравление), возникшее у работника результате длительного воздействия на работника вредного производственного фактора (факторов), повлекшего временную или стойкую утрату им профессиональной трудоспособности и (или) его смерть [п. 2 Правил расследования и учета случаев профессиональных заболеваний работников, утвержденных постановлением Правительства РФ от 05.07.2022 № 1206]. |
| ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ | – | обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей [ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»]. |

1. Под внешними документами понимаются НПА, технические регламенты (Таможенного союза и Евразийского экономического союза), национальные стандарты и правила стандартизации, международные стандарты, региональные стандарты, региональные своды правил, межгосударственные стандарты, стандарты иностранных государств, иные внешние документы аналогичного статуса. [↑](#footnote-ref-1)