**Форма 2 «Требования к предмету оферты»**

**ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ**

*1.Общие положения*

* Предмет закупки: «Поставка материалов и оборудования для ремонта и доукомплектации мобильных станций биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод (КОС) в 2024 году»
* Инициатор закупки: Общество с ограниченной ответственностью «Байкитская нефтегазоразведочная экспедиция» (Сокращенно - ООО «БНГРЭ»)

Лот №1

Базис поставки: DAP, Красноярский край, Богучанский р-н, пос. Таежный.

Планируемый объем и сроки поставки:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Полное наименование ТМЦ, без использования сокращений | Ед. изм. | Кол-во | Срок поставки |
|  | Клапан воздушный с электрообогревом 150х150 мм. в системе приточной вентиляции | шт | 3 | Август 2024 |
|  | Вентилятор канальный для воздуховода | шт. | 1 | Август 2024 |
|  | Воздуховод D=100 | м | 2,5 | Август 2024 |
|  | Шланг напорный Ду 38 | м | 20 | Август 2024 |

Лот №2

Базис поставки: DAP, Красноярский край, Богучанский р-н, пос. Таежный.

Планируемый объем и сроки поставки:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Полное наименование ТМЦ, без использования сокращений | Ед. изм. | Кол-во | Срок поставки |
|  | Насосная установка перекачки осадка и аварийного опорожнения емкостей ZXm 1B | шт | 4 | Август 2024 |
|  | Насос погружной ТОР Vortex со встроенным поплавком выключателем и кабелем | шт | 3 | Август 2024 |
|  | Компрессор НР-200 | шт | 2 | Август 2024 |
|  | Станция водоснабжения BELAMOS XA 1600 ALL | шт. | 1 | Август 2024 |

Лот №3

Базис поставки: DAP, Красноярский край, Богучанский р-н, пос. Таежный.

Планируемый объем и сроки поставки:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Полное наименование ТМЦ, без использования сокращений | Ед. изм. | Кол-во | Срок поставки |
|  | Установка ультрафиолетового обеззараживания воды в комплекте с пультом управления ОДВ-2С-1,5 | шт. | 3 | Август 2024 |
|  | Установка ультрафиолетового обеззараживания воды AQUAPRO | шт. | 1 | Август 2024 |

Лот №4

Базис поставки: DAP, Красноярский край, Богучанский р-н, пос. Таежный.

Планируемый объем и сроки поставки:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Полное наименование ТМЦ, без использования сокращений | Ед. изм. | Кол-во | Срок поставки |
|  | Искусственные водоросли (ершовая загрузка) | шт. | 210 | Август 2024 |
|  | Кварцевый песок фр.2,0-5,0 | кг | 200 | Август 2024 |
|  | Гидроантрацит | кг | 150 | Август 2024 |

* **Лоты являются неделимыми**, оферта должна быть представлена на всю номенклатуру МТР, указанную в требованиях к предметам оферты. Предоставление оферты на часть объема в пределах одного лота не допускается. В случае нарушения данного требования Общество оставляет за собой право не принимать поданную оферту к рассмотрению.
* Заявленная стоимость поставки должна включать расходы продавца в соответствии с базисными условиями поставки DAP (ИНКОТЕРМС 2010)/ в т.ч в цене Товара должны быть учтены транспортные расходы от завода производителя до склада ООО «БНГРЭ».
* Опцион составляет: + 100% / - 100%.
* Реквизиты ООО «БНГРЭ»:

Место нахождения: 660135, Россия, Красноярский край, Красноярск г., Весны ул., д. 3 «А»

Почтовый адрес: 660135, Россия, Красноярский край, Красноярск г., Весны ул., д. 3 «А», БЦ «Весна», 13 эт.

Тел./факс: (391)274-86-81/(391)274-86-82

ОГРН 103 880 000 3990

ИНН/КПП 880 101 1908/246 501 001

ОКПО 47833210

Банк ВТБ (ПАО)  в г. Красноярске

БИК: 040407777

к/с: 30101810200000000777

р/с: 40702810300030003480

ИНН/КПП: 7702070139/246602001

ОГРН: 1027739609391

Код ОКПО: 21864130

***2. Требования к предмету закупки:***

| **№**  **п/п** | **Требование (параметр оценки)** | **Документы, подтверждающие соответствия требованию** | **Единица измерения** | **Условия соответствия** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Лот 1** | | | | |
| 2.1.1 | **Клапан воздушный с электрообогревом 150х150 мм**  - Размер: 150х150 мм  - Сечение клапана: Прямоугольное  - Материал корпуса: Оцинкованная сталь  - Тип привода: Электрический | Полное заполнение информации, согласно формы 6т (ГОСТ/ТУ; технические характеристики; производитель), паспорт | Да/Нет | Да |
| 2.1.2 | **Вентилятор канальный для воздуховода**  - Установочный диаметр D: 100мм  - Мощность не менее 60 Вт  - Производительность не менее 120 м3/час | Полное заполнение информации, согласно формы 6т (ГОСТ/ТУ; технические характеристики; производитель) | Да/Нет | Да |
| 2.1.3 | **Воздуховод D=100**  - Материал: стальной  - Покрытие: оцинковный  - Диаметр D: 100мм  - Тип: гибкий | Полное заполнение информации, согласно формы 6т (ГОСТ/ТУ; технические характеристики; производитель) | Да/Нет | Да |
| 2.1.4 | **Рукав напорно-всасывающий с текстильным каркасом КЩ-2 Ф 38**  **мм-5 (шланг напорный Ду 38)**  - Диаметр внутренний: 38мм  - Длина L: не менее 2,5м  - ГОСТ 5398-76  - Армированный, текстильный каркас, металлическая спираль  - Рабочее давление: 5 бар | Полное заполнение информации, согласно формы 6т (ГОСТ/ТУ; технические характеристики; производитель) | Да/Нет | Да |
| Лот 2 | | | | |
| 2.2.1 | **Насосная установка перекачки осадка и аварийного опорожнения емкостей ZXm 1B**  - Подача насоса Q: 10 м3/ч  - Напор H: 6 м  - Мощнось N: 0,5 кВт  (допускается аналог) | Копия паспорта\руководство (инструкции) по эксплуатации на изделие на русском языке | Да/Нет | Да |
| 2.2.2 | **- Насос погружной ТОР Vortex со встроенным поплавком выключателем и кабелем**  Подача Q: от 1,2 до 10,8м3/ч  Напор H: от 6,5 до 1,5м  Мощность N: 0,37кВт  (допускается аналог) | Копия паспорта\руководство (инструкции) по эксплуатации на изделие на русском языке | Да/Нет | Да |
| 2.2.3 | **- Компрессоры НР-200**  Габаритные размеры, мм 256\*200\*222.  Мощность, Вт 210.  Производительность, л/мин 200.  Давление, кПа 20.  Уровень шума, дБ 46.  (допускается аналог) | Копия паспорта\руководство (инструкции) по эксплуатации на изделие на русском языке | Да/Нет | Да |
| 2.2.4 | **- Станция водоснабжения BELAMOS XA 1600 ALL**  Высота подъема воды (макс), м 50 м  Макс. потребляемая мощность, Вт 1650 Вт  Производительность (макс), л/час 4900 л  Максимальная глубина всасывания, м 30 м  Материал корпуса насоса Чугун  Габаратные размеры, мм 530x460x690  Макс температура воды, ºС 35  Объем, литров 100 л  Резьба на выходе, дюйм 1 ‛, 1 ¼ ‛  Вес, кг 48  Длина кабеля питания, м 1.5 м  (допускается аналог) | Копия паспорта\руководство (инструкции) по эксплуатации на изделие на русском языке | Да/Нет | Да |
| **Лот 3** | | | | |
| 2.3.1 | **Установка ультрафиолетового обеззараживания воды в комплекте с пультом управления ОДВ-2С-1,5**  Производительность:  - техническая вода 1 м3/час  - очищенные стоки 1,5 м3/час  Потреб. Мощность 60 Вт  Патрубки 1" мм  Масса 10 кг  Габаритные размеры 0,1 х 0,12 х 0,95 м  (допускается аналог) | Копия паспорта\руководство (инструкции) по эксплуатации на изделие на русском языке | Да/Нет | Да |
| 2.3.2 | **Установка ультрафиолетового обеззараживания воды AQUAPRO**  Напряжение 220 В  Частота 60 Гц  Мощность 2х39 Вт  Производительность 5,5 м3/ч  Рабочая температура 2–40°С  Предельное давление 6 атм  Размеры 900х240х160 мм  Соединения (фланец) 50 мм  Число ламп 2 шт.  (допускается аналог) | Копия паспорта\руководство (инструкции) по эксплуатации на изделие на русском языке | Да/Нет | Да |
| **Лот 4** | | | | |
| 2.4.1 | **Искусственные водоросли (ершовая загрузка)**  Ершовая загрузка  Длина: 1000мм | Полное заполнение информации, согласно формы 6т (ГОСТ/ТУ; технические характеристики; производитель) | Да/Нет | Да |
| 2.4.2 | **Кварцевый песок фр.2,0-5,0**  Тип: Загрузка  Основной материал: гравий кварцевый  Вес упаковки: не более 25 кг;  Соответствие изделия: ГОСТ Р 51641-2000 | Полное заполнение информации, согласно формы 6т (ГОСТ/ТУ; технические характеристики; производитель) | Да/Нет | Да |
| 2.4.3 | **Гидроантрацит**  Скорость фильтрации 15 м/час  Скорость обратной промывки 24-29 м/час  Фракция 0.8 - 2.0 мм  Высота слоя 60-90 см  Плотность 800 - 1600 г/л  Коэффициент однородности 1,65 | Полное заполнение информации, согласно формы 6т (ГОСТ/ТУ; технические характеристики; производитель) | Да/Нет | Да |
| **Общие требования** | | | | |
| 2.5.1 | Товар поставляется новым, не бывший в эксплуатации. | Письмо за подписью руководителя организации | Да/Нет | Да |
| 2.5.2 | МТР при отгрузке должно быть надежно упаковано любым методом на усмотрение контрагента  Упаковка груза должна обеспечивать сохранность МТР при транспортировке и хранении в условиях Крайнего Севера. Упаковочное место должно быть промаркировано и содержать упаковочный лист. | Письмо за подписью руководителя организации | Да/Нет | Да |

***3. Требования к контрагенту***

| **№ п/п** | **Требование (параметр оценки)** | **Документы, подтверждающие соответствия требованию** | **Единица измерения** | **Условия соответствия** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Согласие с условиями договора ООО «БНГРЭ» (Форма 3) | Гарантийное письмо за подписью руководителя о согласии со всеми условиями проекта договора | Да/Нет | Да |
| 3.2 | Наличие аккредитации в ООО «БНГРЭ»/пакет документов для прохождения аккредитации.  Порядок прохождения процедуры по аккредитации находится на внешнем сайте Компании www.slavneft.ru | Копия уведомления о прохождении аккредитации или пакет документов для ее прохождения. | Да/Нет | Да |
| 3.3 | Отсутствие в течение последних двух лет случаев судебных разбирательств  в качестве ответчика в связи с существенными нарушениями договора, исковые требования по которым были удовлетворены, а также случаев одностороннего расторжения/ одностороннего отказа от договора ООО «БНГРЭ», ПАО «НГК «Славнефть»  ПАО НК «Роснефть», ПАО «Газпром» и их дочерними Обществами, в связи с существенными нарушениями его условий 1. | Письмо-подтверждение (заверение об обстоятельствах) за подписью уполномоченного лица/руководителя организации | Да/При наличии, решение принимает Техническая комиссия | Да/решение Технической комиссии |
| 3.4 | Отсутствие между потенциальным контрагентом и ООО «БНГРЭ» за последние 2 (два) года, предшествующих дате утверждения закупки, неурегулированных требований (претензий) на основании (факта существенного нарушения условий договора):  - поставка заводом-изготовителем, поставщиком некачественных, некомплектных МТР и (или) существенное нарушение сроков поставки МТР и/или ПО (включая несвоевременную передачу неисключительного права/лицензии)  - выполнение работ/оказание услуг с нарушением сроков их выполнения, и/или допущения отступлений от качества работ/услуг (включая не достижение запланированного результата) по обстоятельствам, за которые отвечает контрагент;  - фактов неоплаты по принятым/признанным (в любом письменном виде) требованиям (замечаниям, претензиям, штрафам) в течение 3-х мес. после их выставления.  Претензии, снятые/отозванные ООО «БНГРЭ» в порядке досудебного урегулирования спора, а также мотивированные ответы контрагентов на претензии, находящиеся на рассмотрении в Обществе, не подлежат учёту для целей принятия решения. | Письмо-подтверждение (заверение об обстоятельствах) за подписью уполномоченного лица/руководителя организации | Да/Нет | Да |

Общество вправе запросить дополнительные пояснения и документы для принятия решения, по существу. Факт отказа от их предоставления расценивается как признание факта существенного нарушения договора.

***4. Прочие требования***

* Оригиналы документации (паспорт, сертификаты, проч.) на Товар должны отправляться по адресу ООО «БНГРЭ»: 6600135, г. Красноярск, ул. Весны, д. 3А в офис (на электронном и бумажном носителе), копии документации (паспорт, сертификаты, проч.) должны направляться совместно с поставляемым Товаром до пункта назначения.

Руководитель ответственного подразделения

Начальник СВОМ И.И. Аливанов